Вариант № 4. Пневмоцилиндр 2
Пневмоцилиндр - исполнительное устройство пневмопривода. В пневмоцилиндрах энергия сжатого воздуха преобразуется в механическую. Они применяются в приводах машин, совершающих возвратно-поступательное движение.
Корпус 1 и крыжка 2 образуют полость с высоким давлением. В нее подается сжатый воздух из системы через тройник. Основание 4 и корпус 1 образуют полость с низким давлением,где расположена пружина 6, возвращающая поршень в исходное положение. Поршень 3 крепиться на штоке 7, по средствам которого перемещается рабочий орган машины. Уплотнение поршня осуществляется кольцами 8. Герметизация, корпуса с крышкой 2 и основанием 4 выполнена прокладкой 5.
Методические указания
1. Необходимо разобраться в устройстве и принципе действия одностороннего пневмоцилиндра
2. Выполнить сборочный чертеж пневмоцилиндра в масштабе 1:1 на формате A2
3. На чертеже выполнить следующие соединения:
1) крышку 2 соединить с корпусом 1 болтами (резьба М10) по ГОСТ 7798-70*, установив шайбы по ГОСТ 11371-78* и гайки по ГОСТ 5915-70*;
2) основание 4 соединить с корпусом 1 шпильками (резьба М12, материал деталей-сталь), установив пружинные шайбы и гайки по ГОСТ 5915-70*;
3) закрепить поршень 3 на штоке 7 по средствам шайбы, гайки и шплинта;
4) соединить штуцер крышки 2 с тройником.
4. Заменить корпус 1 (литая деталь) сварной сборочной единицей, выполнив ее чертеж на формате А4.
5. Выполнить на листах формата А4 рабочие чертежи деталей принятой сборочной единицы.
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