РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА
дисциплины   «Архитектура»

1.
Введение
В результате изучения дисциплины слушатель должен знать общие методы  архитектурно-строительного   проектирования, физико-технические основы проектирования, принципы объемно-планировочных, композиционных и конструкторских решений зданий и сооружений; основы унификации, типизации и стандартизации, эффективные проектные решения, отвечающие требованиям перспективного развития отрасли; владеть навыками разработки проектной рабочей технической документации.

2.
Цели и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является получение необходимых сведений по   тенденциям развития архитектуры, основам архитектурно-строительного проектирования.

Задачами изучения дисциплины является обеспечение высоких архитектурно-экологических,      функционально-технологических и технико-экономических показателей возводимых зданий. 
3. Содержание дисциплины
	№

п/п
	Наименование темы
	Всего, час.

	1.
	Основы проектирования зданий
	14


	2.
	Жилые здания
	8

	3.
	Общественные здания
	6

	4.
	Конструктивные решения гражданских зданий
	8

	5.
	Промышленные здания
	6

	6.
	Конструктивные решения промышленных зданий
	8

	Всего часов на дисциплину
	50

	Форма контроля
	Зачет


Тема 1. Основы проектирования зданий (стр. 25-52, 68-78, 99-129[1]).

Понятие архитектуры: введение, понятие архитектуры как области деятельности, сферы материального производства, искусства.   Раскрытие основной профессиональной задачи. Основы проектирования зданий: классификация зданий, модульная координация размеров, унификация и типизация в архитектурно-конструктивном проектировании зданий, маркировка осей, правила привязки в зданиях, основы проектирования конструкций зданий, физико-технические основы проектирования зданий и их ограждающих конструкций с учетом энергетической эффективности и пожарной и взрывопожарной опасности зданий.
Тема 2. Жилые здания (стр. 130-176 [1]).

Классификация жилых зданий, рассмотрение  спектра разнообразных требований
 к объемно-планировочным и конструктивным решениям одно- и многоквартирных жилых зданий, функциональные, социальные, санитарно-гигиенические, противопожарные и экономические  требования к проектированию жилья, малоэтажные жилые дома.
Тема 3. Общественные здания (стр. 192-240 [1]).

Классификация исключительно разнообразных общественных зданий, архитектура общественных зданий, анализ объемно-планировочные решения наиболее массовых типов общественных зданий – учебно-воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, торговых, лечебно-оздоровительных и др.
Тема 4. Конструктивные решения гражданских зданий (стр. 256-406 [1]).

Рассмотрение и анализ решений всех основных конструкций здания -  конструкции нулевого цикла, каркасы, наружные стены и их элементы, внутренние стены и перегородки, перекрытия, крыши, лестницы. Особое внимание уделено анализу новейших конструктивных решений, связанных с внедрением новых технологий (монолитные и сборно-монолитные конструкции различных модификаций) и формированием энергоэффективных ограждающих конструкций.
Тема 5. Промышленные здания (стр. 407-431 [1]).

Классификация промышленных зданий, объемно-планировочные  решения промышленных зданий в соответствии с разнообразием назначения; рассмотрение градостроительных проблем размещения промышленных зданий в городе; функциональные и физико-технические основы проектирования промышленных зданий.
Тема 6. Конструктивные решения промышленных зданий                            (стр. 432-444 [1]).

Рассмотрение несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий и оценка влияния и их выбор при проектировании помимо технических требований, особенностей эксплуатационного режима зданий и характера внутрицехового транспорта.
4. Задачи для практических занятий
Задачи на проектирование тепловой защиты зданий.

Пример: Определить необходимую толщину утеплителя BASFStyrodur®C 2800СS однородной многослойной стены жилой комнаты дома в
 г. Челябинск, состоящей из 4-х слоев, начиная с наружного:
1- кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе из пустотелого облицовочного кирпича плотностью 1400 кг/м3, толщина 120 мм;
2-слой утеплителя BASFStyrodur®C 2800СS неизвестной толщины;
3- кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе из обычного полнотелого кирпича, толщиной 250мм;
4-цементно-песчаный раствор, толщиной 20 мм.
Решение:
1. Определение исходных данных. 


На основании табл. 1  ГОСТ 30494-96 [2], оптимальная температура жилой комнаты для холодного периода года 21-23°С, оптимальная относительная влажность 45-30%.

Принимаем температуру  tint= 22°С и относительную влажность 40 %.
На основании табл. 1 СНиП 23-02-2003 [3], влажностный режим помещения является сухим.
На основании табл. 2 СНиП 23-02-2003 [3] и приложения В СНиП 23-02-2003, условия эксплуатации ограждающих конструкций  - А.
На основании табл. 1 СНиП 23-01-99 [4] принимаем среднюю температуру наружного воздуха tht=-6.5°С, продолжительность отопительного периода zht=218 сут, расчетную температуру наружного воздуха в холодной период года text=-34.
 2.Определение нормируемого значения теплопередачи Rreq по п. 5.3 СНиП 23-02-2003 [3].

Определение градусо-суток отопительного периода Dd.

Dd=(22+6.5)218=6213 °С·сут

Определение нормируемого значения теплопередачи Rreq.

Rreq= 0.00035·6213+1.4 = 3.57455м2·°С/Вт
3. Определение толщины утеплителя по п. 9.1. СП 23-101-2004 [5]
R0= 1/бint + R1+R2+…+Rn+Ral+1/бext,
где коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности бint=8,7Вт/(м2·°С) принимается по таблице 7 СНиП 23-02-2003 [3];
коэффициент теплоотдачи наружной поверхности бext=23Вт/(м2·°С)  принимается по таблице 8 СП 23-101-2004 [5].
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термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки Ral=0 м2·°С/Вт определяется по таблице 7 СП 23-101-2004 [5].

Сопротивление теплопередачи слоя R=   ,
где   [image: image3.emf]0,000 




0,000 

 – толщина слоя, м;
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   - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/ м·°С, определяемый по приложению Д СП 23-101-2004 [5].
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R0≥Rreq=>                                                                       =>x≥0.086 м
Проектируемый утеплитель выпускается плитами толщиной 20, 40, 50, 60, 80, 100, 120 мм, поэтому принимаем толщину утеплителя х=0,1 м, при этом сопротивление теплопередаче R0= 4.013 м2·°С/Вт
4. Проверка соответствия ограждающей конструкции расчетным:
а) температурному перепаду ∆t0.
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∆t0 принимается по п. 5 СНиП 23-02-2003 [3]. 
В данном случае                                              , что не превышает значений в таблице 5 СНиП 23-02-2003 [3].
б) минимальному значению температуры значению точки росы

td=7,69·°С и определяется по приложению Р СП 23-101-2004 [5].
При этом температура внутренней поверхности стены
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>td=7.69°С, следовательно толщина утеплителя принята верно.
Ответ: 100 мм.

Задача 1. Определить необходимую толщину утеплителя однородной многослойной стены кухни дома в
 г. Сочи, состоящей не менее, чем из 4-х слоев. Слои принять самостоятельно.
Задача  2. Определить необходимую толщину кирпичной кладки однородной многослойной стены жилой комнаты дома в
г. Ташкент. Стена представляет собой кладку с обеих сторон оштукатуренную цементно-песчаным раствором, толщиной 20 мм каждый.
Задача 3. Определить необходимую толщину монолитного пенобетона однородной трехслойной стены жилой комнаты дома в
г. Тюмень. Стена с обеих сторон оштукатурена цементно-песчаным раствором, толщиной 15 мм каждый.

Задача 4. Определить необходимую толщину утеплителя однородной многослойной стены кухни дома в 
г. Якутск, состоящей не менее, чем из 5-х слоев. Слои принять самостоятельно.

Задача 5. Определить необходимую толщину утеплителя однородной многослойной стены жилой комнаты дома в
г. Воронеж, состоящей не менее, чем из 4-х слоев. Слои принять самостоятельно.
Задача на определение распределения температур в толще ограждения.

Пример: Построить график распределения температуры в слоистом ограждении на основании данных, полученных в ходе решения задачи на проектирование тепловой защиты зданий.
1. На основании (7.15) [1] рассчитать значения температуры поверхностей слоев стены:
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                                                     = 20, 39 °С – температура внутренней поверхности цементно-песчаной штукатурки;
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                                                            = 20.03 °С – температура внутренней поверхности кирпичной кладки из полнотелого кирпича;
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                                                                        = 14.03 °С – температура внутренней поверхности утеплителя BASF Styrodur®C 2800СS;
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                                                                                       = - 31.05 °С – температура  внутренней поверхности кирпичной кладки из облицовочного кирпича;
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                                                                                                  = - 33.45 °С – температура наружной поверхности кирпичной кладки из облицовочного кирпича;
2. Построить график распределения температуры:
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Задача. Построить график распределения температуры в слоистом ограждении на основании данных, полученных в ходе решения задачи на проектирование тепловой защиты зданий.

5. Тесты для текущего контроля
	1.     
	Строительство с применением прогрессивных методов и сборных конструкций заводского изготовления обеспечивается:

	1.
	Унификацией
	2.
	Типизацией

	3.
	Стандартизацией
	4.
	Индустриализацией


	2.     
	Запрещено проектировать здания классом по энергетической эффективности

	1.
	А, B
	2.
	E, D

	3.
	C
	4.
	F


	3.     
	К какому уровню ответственности относится дачный домик:

	1.
	Пониженному
	2.
	Повышенному

	3.
	Нормальному
	4.
	Среднему


	4.     
	Единица измерения, равная 100мм и предназначенная для коор​динации строительных размеров называется:

	1.
	Дробным модулем
	2.
	Единой модульной системой (ЕМС)

	3.
	Укрупненным модулем
	4.
	Основным модулем (М)


	5.     
	Определенная система взаиморасположения помещений в здании называется:

	1.
	Этажом
	2.
	Объемно-планировочными элементами

	3.
	Конструктивной схемой
	4.
	Объемно-планировочным решением


	6.     
	Двухэтажный коттедж по этажности относится к жилым зданиям:

	1.
	Малой этажности
	2.
	Средней этажности

	3.
	Повышенной этажности
	4.
	Не классифицируется


	7.     
	Вертикальное утолщение стены, устраиваемое в местах опирания элементов покрытия для увеличения устойчивости стен:

	1.
	Цоколь
	2.
	Парапет

	3.
	Карниз
	4.
	Эркер


	8.     
	Горизонтальная конструкция, разделяющая этажи и воспринимающая нагрузки от мебели, людей, оборудования:

	1.
	Перекрытие
	2.
	Пол

	3.
	Потолок
	4.
	Покрытие


	9.     
	Элемент здания, устраиваемый для защиты его от атмосферных осадков:

	1.
	Перекрытие
	2.
	Пол

	3.
	Потолок
	4.
	Покрытие


	10.     
	По степени огнестойкости здания делятся на:

	1.
	Три степени
	2.
	Две степени

	3.
	Четыре степени
	4.
	Пять степеней


	11.     
	Способность воспринимать силовые нагрузки и воздействия без разрушения- это:

	1.
	Прочность
	2.
	Устойчивость

	3.
	Жесткость
	4.
	Долговечность


	12.     
	Способность конструкции сохранять равновесие при силовых нагрузках и воздействиях – это:

	1.
	Прочность
	2.
	Устойчивость

	3.
	Жесткость
	4.
	Долговечность


	13.     
	Предельный срок сохранения физических качеств конструкций здания в процессе эксплуатации – это:

	1.
	Прочность
	2.
	Устойчивость

	3.
	Жесткость
	4.
	Долговечность


	14.     
	Конструктивные элементы в соответствии с их основным назначением:

	1.
	Несущие
	2.
	Ненесущие

	3.
	Самонесущие
	4.
	несущие и ограждающие


	15.     
	Подземная часть здания, воспринимающая все нагрузки, возникающие в наземных частях и передающая их на основание – это:

	1.
	Ферма
	2.
	Цокольная панель

	3.
	Фундамент
	4.
	Ростверк


	16.     
	Определить глубину заложения фундамента:
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	1.
	79 см.
	2.
	59 см.

	3.
	105 см.
	4.
	65 см.


	17.     
	Назовите тип фундамента:
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	1.
	Монолитный бетонный
	2.
	Сборный из железобетонных блоков

	3.
	Бутовый
	4.
	Бутобетонный

	18.     
	Укажите конструктивную схему:
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	1.
	С продольными несущими стенами
	2.
	С каркасом

	3.
	С поперечными несущими стенами
	4.
	С неполным каркасом


	19.     
	Укажите конструктивную схему:
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	1.
	С продольными несущими стенами
	2.
	С перекрестными несущими

стенами

	3.
	С поперечными несущими стенами
	4.
	Кирпично-стеновая


	20.     
	Укажите конструктивную схему:
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	1.
	С полным каркасом, с поперечным  размещением ригелей
	2.
	С полным каркасом с продольным размещением ригелей

	3.
	С неполным каркасом
	4.
	Ответ не указан


	21.     
	Все здания и сооружения по взрывопожарной и пожарной опасности делят на:

	1.
	4 категории
	2.
	2 категории

	3.
	3 категории
	4.
	5 категорий


	22.     
	Модуль по высоте одноэтажных промышленных зданий (до низа несущих строительных конструкций) принят:

	1.
	12 
	2.
	3 

	3.
	15 
	4.
	9 


	23.     
	Модуль для определения величины пролетов принят:

	1.
	90
	2.
	60

	3.
	30
	4.
	12


	24.     
	Ось головки кранового рельса смещается от разбивочной оси при грузоподъемности опорного крапа Q = 50т на:
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	1.
	750 мм
	2.
	1000 мм

	3.
	500 мм
	4.
	250 мм


	25.     
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Дать характеристику схемы промышленного здания:


	1.
	Многоэтажное 2-х пролетное здание
	2.
	Оноэтажное бескрановое

	3.
	Сешанной этажности, оборудованное подвесными кранами
	4.
	Могоэтажное 4-х пролетное крановое


	26.     
	[image: image27.emf]

Определить тип данной конструкции:


	1.
	Ригель
	2.
	Рама

	3.
	Ферма
	4.
	Балка


	27.     
	[image: image28.emf]

Назвать тип стеновых панелей по характеру статической работы:


	1.
	Самонесущие
	2.
	Несущие

	3.
	Навесные
	4.
	Каркасно-панельные

	28.     
	[image: image29.wmf]ок.

К какому типу относится эта колонна:



	1.
	Двухветвевого сечения
	2.
	Квадратного сечения

	3.
	Прямоугольного сечения
	4.
	Круглого сечения


	29.     
	Межферменные связи в покрытии  железобетонных каркасов  должны быть установлены в температурном блоке:

	1.
	В начале температурного блока
	2.
	В конце температурного блока

	3.
	В середине температурного блока
	4.
	В начале и в конце температурного блока


	30.     
	Расстояние между воронками любых видов кровель должна быть не более:

	1.
	36 м
	2.
	48 м

	3.
	24 м
	4.
	54 м


Библиографический список:
Основная литература:
1. Маклакова Т. Г. Архитектура [Текст] : учебник/ Т. Г. Маклакова, С.М. Нанасова, В.Г. Шарапенко, А.Е. Балакина. – М.: Издательство АСВ, 2004. – 464 с. : ил. : – 5000 экз. – ISBN 5-93093-287-5 (в пер.)
Дополнительная литература:

2. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. 

3. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

4. СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

5. СП 23-101-2004. Проектирование тепловой защиты зданий.
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