Введение
Выполнение курсовой работы здания из крупных элементов предусматривает закрепление знаний, полученных студентами в результате изучения теоретического курса, и приобретение ими практических навыков в проектировании современных зданий с применением сборных железобетонных, легкобетонных и прочих крупных сборных элементов здания и новых строительных материалов.
1. Общие требования к выполнению курсовой работы
Курсовая работа выполняется на основании выданного руководителем задания на проектирование, в котором индивидуально для каждого студента указываются назначение здания, количество этажей, район строительства, грунты и наличие грунтовых вод на строительной площадке, конструктивные элементы и строительные материалы здания.
При разработке проекта необходимо пользоваться учебными пособиями, справочниками, техническими условиями, строительными нормами, альбомами типовых деталей и типовых проектов.
Принимаемые в проекте решения должны соответствовать действующим нормам проектирования и предусматривать, как правило, применение типовых конструктивных схем и элементов. Здание должно быть запроектировано так, чтобы все его части выполнялись из выпускаемых промышленностью крупных элементов и деталей. Наряду с решением типовых узлов, использованием стандартных конструкций и деталей студент может применять прогрессивные конструктивные решения из опыта отечественного и зарубежного строительства гражданских зданий. Все размеры здания и его  конструктивных элементов должны назначаться на основе Единой модульной системы (ЕМС) в строительстве. Конструкции предлагается принимать по действующим ГОСТ или внутренним каталогам кафедры ГСиА.
Курсовая работа состоит из графической части и пояснительной записки.
2. Графическое оформление проекта
Графическая часть выполняется на стандартных листах формата А2 (4 – 5 листов), оформленных в соответствии с требованиями ГОСТ. Включает в себя следующие чертежи:
· Планы неповторяющихся этажей, М 1:100.
· Поперечный разрез (положение задается преподавателем, как правило – по лестничной клетке), М 1:100 (200).
· Схема расположения элементов междуэтажного перекрытия, М 1:100.
· Схема расположения элементов фундаментов, М 1:100.
· План кровли, М 1:100.
· Фасад, М 1:100 (1:200) с обязательным изображением членения стен на крупные элементы и отмывкой.
· План благоустройства участка М 1:200 (500).
· Три архитектурных или конструктивных узла (задаются преподавателем), М 1:10 (1:20).
Конструктивные детали:
· Детали соединений в зданиях с каркасной схемой:
· колонн между собой;
· колонн с ригелем;
· стеновых панелей с колоннами;
· перегородок между собой и т.п.
· В зданиях с бескаркасной конструктивной схемой:
· вертикальные и горизонтальные стыки стен;
· стыки перегородок со стенами;
· сопряжение балконной плиты со стеной;
· детали опирания и крепления перегородок.
· Устройство карниза или цоколя; конструктивные детали лестниц; конструкции перекрытий или полов; детали устройства крыш.
Архитектурные детали:
· детали входа в здание;
· фрагмент фасада;
· деталь карниза или промежуточных поясов;
· деталь балкона.
Совместно с названными чертежами на листы графической части наносятся требуемые ГОСТ ведомости, спецификации элементов  (фундаментов, перекрытий и т.д.), а также основные технико-экономические показатели проектируемого объекта: строительный объем, площадь застройки, экспликация квартир.
Все узлы и детали должны соответствовать принятой в проекте конструкции и изображениям на чертежах. Вычерчивание деталей в зеркальном изображении не допускается. Расположение чертежей проекта на листах может быть различным в зависимости от размеров здания и принятых масштабов, но всегда следует добиваться равномерного распределения изображений и их четкой взаимосвязи. Обычно на первом листе располагают фасад, план, разрез, а над штампом – технико-экономические показатели проекта и план благоустройства участка. На втором листе могут быть расположены остальные планы и конструктивные детали и узлы и т.п.
Вычерчивание плана, разреза и фасада следует обязательно параллельно увязывать и согласовывать друг с другом.
На плане этажа необходимо четко показать линию разреза с обозначением ее цифрами и направлением проектируемой плоскости.
На чертеже плана этажей указывают три внешние линии (цепочки) размеров: на первой размерной линии – размеры проемов, простенков, а также частей здания, выступающих за его габариты; на второй – расстояния между координационными осями; на третей – общие (габаритные) размеры между осями наружных стен здания.
Внутри плана должны быть нанесены цепочки размеров, ”привязанные” к координационным осям, с указанием размеров отдельных помещений по глубине и ширине, толщине внутренних стен и перегородок, размеров дверных проемов. На планах этажей указывают площади помещений в квадратных метрах в правом нижнем углу помещения с подчеркиванием. В общественных зданиях указывают надписями назначение помещений или дают экспликацию помещений. Особое внимание необходимо обратить на разбивку и взаимоувязку лестниц в плане и в разрезе.
На чертеже разреза наносят вне контура здания вертикальную размерную линию с указанием размеров проемов и деталей стен и крыши, а также числовые отметки уровней (высоты) элементов конструкций. Внутри чертежа показывают отметки пола, потолка этажей, проемов, лестничных площадок, а за пределами чертежа после размерной линии – отметки земли, заложения фундаментов, низа и верха проемов в наружних стенах, козырьков, карниза, конька и т.д
Высотные отметки элементов здания показывают расстояние их по вертикали от условной "нулевой" отметки в метрах с тремя десятичными знаками. Отметки выше "нулевой" обозначают без знака, а ниже – со знаком минус, например, –0,150. Обычно отметку 0,000 принимают на уровне пола первого этажа.
На чертеже разреза должны быть показаны конструкции фундаментов, стен, крыши, кровли и перекрытий, гидроизоляция фундаментов, расположение перемычек и другие конструктивные решения, примененные в проекте.
На плане фундаментов помимо осевых и общих размеров указывают толщину элементов фундамента с привязкой к осям, марки сборных изделий и отметки заложения подошвы фундамента.
На плане перекрытий наносят контур несущих конструкций (стен, опор, ригелей) и сборных конструкций перекрытия. Грани несущих элементов под плитами или панелями перекрытий изображают штриховой линией. На чертеже указывают марку изделия, расположение анкеров, размер опирания плит (панелей), а также дымовые и вентиляционные каналы.
На чертеже плана кровли показывают: уклон крыши, линии водоразделов, расположение дымовых и вентиляционных труб, выхода на крышу, водосточные воронки, ограждение крыши с осевыми и общими размерами, а также привязкой к разбивочным осям и профили кровли.
На плане благоустройства участка должны быть нанесены проектируемое здание, несколько соседних зданий, внутриквартальные проезды (магистраль), тротуары, озеленение, а также необходимый комплекс обслуживания. На плане следует указать расстояния между зданиями, величина проездов, тротуаров, площадок.
После утверждения преподавателем выполненного в тонких линиях проекта, все чертежи обводят, следующим образом:
· элементы здания, попавшие в сечение, – толстыми линиями;
· проекции элементов, не попавших в сечение, – линиями средней толщины;
· осевые и размерные линии – тонкими линиями;
· проекции невидимых элементов – средней толщины пунктирной линией;
· фасад – тонкими линиями, а затем оформляется отмывкой.
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Приложение
В качестве приложения в курсовом проекте представляется пример формата титульного листа пояснительной записки (скачать документ в формате doc)
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