
Таблица 1 – Выбор варианта задания контрольной работы: «Вертикальная планировка строительной площадки»

	Номер 
варианта 
	Номера варианта 
задания
	Номер 
варианта 
	Номера варианта 
задания

	1
	А-5
	
	

	2
	Б-5
	14
	Е-6

	3
	В-5
	15
	Н-6

	4
	Г-5
	16
	М-6

	5
	Д-5
	17
	А-7

	6
	Е-5
	18
	Б-7

	7
	Н-5
	19
	В-7

	8
	М-5
	20
	Г-7

	9
	А-6
	21
	Д-7

	10
	Б-6
	22
	Е-7

	11
	В-6
	23
	Н-7

	12
	Г-6
	24
	М-7

	13
	Д-6
	25
	А-8
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Приложение 2
Индивидуальные задания
Вариант А – 
	№
п/п
	Варианты
	А – 5
	А – 6
	А – 7
	
А – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1.
	Отметка репера (м) № 483
	72,946
	72,266
	76,806
	78,136

	2.
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3.
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4.
	max уклон io
	0,025
	0,025
	0,030
	0,025

	5.
	Дирекционный угол max уклона αо
	310 о
	315 о
	305 о
	325 о















Вариант Б – 
	№
п/п
	Варианты
	Б – 5
	Б – 6
	Б – 7
	Б – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1
	Отметка репера (м) № 342
	90,618
	99,648
	102,518
	108,968

	2
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	max проектный уклон io
	0,045
	0,043
	0,044
	0,044

	5
	Дирекционный угол 
max уклона αо
	105 о
	100 о
	120 о
	100 о


Вариант В – 
	№
п/п
	Варианты
	В – 5
	В – 6
	В – 7
	В – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1
	Отметка репера (м) № 342
	76,547
	57,337
	78,627
	79,917

	2
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	max проектный уклон io
	0,040
	0,025
	0,035
	0,040

	5
	Дирекционный угол 
max уклона αо
	210 о
	200 о
	220 о
	195 о




Вариант Г – 

	№
п/п
	Варианты
	Г – 5
	Г – 6
	Г – 7
	Г – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1
	Отметка репера (м) № 342
	70,333
	71,623
	72,913
	74,203

	2
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	max проектный уклон io
	0,022
	0,026
	0,027
	0,025

	5
	Дирекционный угол 
max уклона αо
	210 о
	225 о
	225 о
	220 о


	
Вариант Д – 

	№
п/п
	Варианты
	Д – 5
	Д – 6
	Д – 7
	Д – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1
	Отметка репера (м) № 342
	77,122
	75,832
	74,542
	73,252

	2
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	max проектный уклон io
	0,025
	0,029
	0,022
	0,026

	5
	Дирекционный угол 
max уклона αо
	130 о
	128 о
	145 о
	135 о



Вариант Е – 
	№
п/п
	Варианты
	Е – 5
	Е – 6
	Е – 7
	Е – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1
	Отметка репера (м) № 342
	72,474
	71,184
	69,894
	68,614

	2
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	max проектный уклон io
	0,020
	0,024
	0,027
	0,021

	5
	Дирекционный угол 
max уклона αо
	310 о
	330 о
	309 о
	323 о




Вариант Н – 

	№
п/п
	Варианты
	Н – 5
	Н – 6
	Н – 7
	Н – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1
	Отметка репера (м) № 342
	85,475
	84,185
	85,895
	81,605

	2
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	max проектный уклон io
	0,032
	0,030
	0,030
	0,032

	5
	Дирекционный угол 
max уклона αо
	309о
	310 о
	330 о
	325 о




Вариант М

	№
п/п
	Варианты
	М – 5
	М – 6
	М – 7
	М – 8

	
	Исходные данные для заданий
	
	
	
	

	1
	Отметка репера (м) № 342
	84,771
	83,481
	82,191
	80,901

	2
	Масштаб плана
	1:500
	1:500
	1:500
	1:500

	3
	Высота сечения рельефа (м)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	4
	max проектный уклон io
	0,026
	0,020
	0,024
	0,026

	5
	Дирекционный угол 
max уклона αо
	240о
	225 о
	222 о
	218 о
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