Методические рекомендации по выполнению комплексной контрольной работы и задания
Производственная безопасность

Общие положения
Комплексная контрольная работа (далее ККР) «Производственная безопасность» включает задания, направленные на формирование профессиональных компетенций по дисциплинам: Производственная безопасность, Производственная санитария и гигиена, Пожарная безопасность
При выполнении ККР обучающийся получит практические навыки организации и проведения работ на опасных производственных объектах, приемы обеспечения пожарной безопасности, а также навыки определения средств коллективной и индивидуальной защиты от различных опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.

Рекомендации к выполнению теоретической части ККР
	Перед выполнением ККР обучающийся должен ознакомиться с теоретической частью для каждого раздела. В теоретической части представлена информация для выполнения практических заданий и/или название нормативного документа.

Рекомендации к выполнению практической части ККР
Практическая часть ККР содержит три раздела. Каждый раздел представлен в виде последовательных заданий, которые выполняются по единому варианту.
Варианты заданий размещаются перед каждым разделом ККР. Также представлена таблица процедуры выбора варианта обучающимся, как правило, по букве алфавита определяется номер варианта.

Раздел 1. Производственная безопасность
1.1 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения

Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасной эксплуатации подъемных сооружений.

Нормативные документы
– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.10.2020 № 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения”».

Теоретические сведения
«…Требования настоящих ФНП распространяются на обеспечение промышленной безопасности ОПО, на которых применяются следующие ПС и оборудование, используемое совместно с ПС:
а) грузоподъемные краны всех типов;
б) мостовые краны-штабелеры;
в) краны-трубоукладчики;
г) краны-манипуляторы;
д) строительные подъемники;
е) подъемники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза (подъемники с рабочими платформами);
ж) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления;
з) электрические тали;
и) краны-экскаваторы, предназначенные для работы с крюком;
к) сменные грузозахватные органы и съемные грузозахватные приспособления (крюки, грейферы, магниты, спредеры, траверсы, захваты, стропы), используемые совместно с ПС для подъема и перемещения грузов;
л) грузовая тара, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковшей, мульдов), в морских и речных портах;
м) специальные съемные кабины и люльки, навешиваемые на грузозахватные органы кранов и используемые для подъема и транспортировки людей;
н) рельсовые пути (для опорных и подвесных ПС, передвигающихся по рельсам).
Самоходными кранами, кранами-манипуляторами и подъемниками (вышками) должны осуществляться грузоподъемные операции только на специально подготовленных для этих целей площадках, при этом крановые, крано-манипуляторные установки и подъемные установки подъемников (вышек) стационарно закреплены на шасси или раме.
Цель и основные принципы обеспечения промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС
…8. Целью настоящих ФНП является создание организационной основы обеспечения промышленной безопасности ОПО, на которых используются ПС, направленной на предотвращение и/или минимизацию последствий аварий, инцидентов, с учетом индивидуального риска потери жизни и здоровья людей, участвующих в процессах монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе обслуживания, ремонта, реконструкции, модернизации и утилизации (ликвидации) ПС.
Оформление и ведение предусмотренных настоящими ФНП журналов, паспортов, нарядов (нарядов-допусков), актов и иной документации в процессе эксплуатации и обслуживания ПС допускается в электронном виде при соблюдении требований к их содержанию.
9. Для предотвращения и (или) минимизации последствий аварий, инцидентов на ОПО с учетом возможной потери жизни и (или) здоровья людей в процессах, перечисленных в пункте 9 настоящих ФНП, должны выполняться следующие общие принципы (требования) промышленной безопасности ПС:
а) соответствие паспортных грузовых и высотных характеристик ПС требованиям технологического процесса;
б) соответствие группы классификации (группы режима работы) ПС, а также групп классификаций механизмов, установленных на ПС, требованиям обслуживаемого ПС технологического процесса;
в) соответствие прочности, жесткости, местной или общей устойчивости и уравновешенности (последнее только для стрел ПС, имеющих в конструкции систему уравновешивания) элементов металлоконструкции и механизмов ПС нагрузкам в рабочем и нерабочем состояниях.
Указанные соответствия должны соблюдаться во всем диапазоне температур рабочего и нерабочего состояний ПС, а также с учетом внешних воздействий, в том числе воздействия от взрывопожароопасных и химически агрессивных сред, нагрузок от ветра (для ветрового района установки), снега и льда (для ПС, установленных на открытом воздухе) и возможных нагрузок от сейсмических воздействий (для ПС, установленных в сейсмически активных районах). В случае когда в паспорте ПС отсутствует запись о соответствии ПС ветровому району и сейсмичности района установки, указанные сведения могут быть подтверждены изготовителем ПС с предоставлением расчетов ветровой нагрузки и сейсмоустойчивости ПС;
г) соответствие оснащенности ПС регистраторами, ограничителями и указателями, указанными в паспорте ПС, а также требованиям обеспечения безопасности технологического процесса обслуживаемого ПС;
д) соответствие фактического срока службы ПС (срок службы исчисляется со дня изготовления ПС) указанному изготовителем ПС, если фактический срок службы не продлевался по результатам проведения экспертизы промышленной безопасности;
е) соответствие прочности, жесткости, устойчивости строительных конструкций (в том числе зданий, сооружений, рельсовых путей и (или) площадок установки ПС) нагрузкам от установленных ПС с учетом нагрузок от других технологических машин и оборудования;
ж) соответствие требованиям промышленной безопасности в процессах монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции и ликвидации ПС, приведенных в настоящих ФНП;
з) соответствие порядку действий в случае аварии или инцидента с ПС, определенному в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС, а также требованиям, приведенным в пунктах 252–253 настоящих ФНП.

II. Требования промышленной безопасности к организациям и работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО
10. Деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации ПС в процессе эксплуатации ОПО осуществляют специализированные организации, выполняющие хотя бы один из следующих видов работ:
– разработку проектов производства работ, технологических карт и схем строповок для объектов, на которых используются грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, подъемники (вышки), строительные подъемники;
– обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку ПС и (или) регистраторов, ограничителей, указателей, систем дистанционного управления ПС, электро-, пневмо- и гидрооборудования ПС;
– обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку рельсовых путей, по которым перемещаются ПС;
– проведение технических освидетельствований, неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности ПС;
– проведение комплексного обследования рельсовых путей (далее – специализированные организации).
Конкретный перечень требований данного раздела ФНП к специализированной организации определяется видами, типами, моделями ПС и технологическими процессами, заявленными специализированной организацией для своей последующей деятельности.
11. Изменения конструкции ПС и (или) оборудования ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями госкорпорации «Росатом» при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных установок военного назначения, возникающие при их ремонте, реконструкции или модернизации, должны проводиться в соответствии с требованиями документов по стандартизации ядерно-оружейной продукции, а также процессов и иных объектов стандартизации, связанных с такой продукцией.
12. Структура управления в специализированной организации должна обеспечивать каждому работнику конкретную сферу деятельности и пределы его полномочий.
13. Распределение ответственности работников организации должно быть определено в положении о контроле соблюдения технологических процессов специализированной организации.
14. Специализированная организация должна:
– располагать необходимым персоналом, а также инженерно-техническими работниками, уполномоченными на выполнение своих обязанностей, в том числе выявление случаев отступлений от требований к качеству работ, от процедур проведения работ и для принятия мер по предупреждению или сокращению таких отступлений;
–  определить процедуры контроля соблюдения технологических процессов;
– установить ответственность, полномочия и взаимоотношения работников, занятых в управлении, выполнении или проверке выполнения работ.
15. Технологическая подготовка производства и производственный процесс в специализированной организации должны исключать использование материалов и изделий, на которые отсутствуют сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество.
16. Специализированная организация должна располагать необходимыми материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими возможность выполнения заявленных видов работ.
17. Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
а) комплекты необходимого оборудования для выполнения работ по контролю технического состояния ПС до и после выполнения работ.
Для выполнения работ по неразрушающему контролю специализированная организация должна иметь или привлекать аттестованную лабораторию, в том числе если монтаж, ремонт, реконструкция или модернизация выполняются с применением сварки;
б) комплект необходимого оборудования для выполнения работ по резке, правке и сварке металла, а также необходимые сварочные материалы;
в) контрольно-измерительные приборы и оборудование, позволяющие выполнять наладочные работы, оценивать работоспособность, выполнять ремонт либо регулировку ограничителей, указателей, регистраторов, а также систем управления ПС;
г) контрольно-измерительные приборы, позволяющие оценивать работоспособность и регулировку оборудования ПС;
д) оборудование, позволяющее выполнять планово-высотную съемку и рихтовку рельсовых путей (для ПС, передвигающихся по рельсам);
е) комплекты рабочих чертежей и документации на технологии ремонта металлоконструкций монтируемых (ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых) ПС;
ж) программы-методики испытания, проведения технических освидетельствований монтируемых (ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых) ПС и организовывать проведение их испытаний по завершении выполненных работ;
з) необходимое оборудование для выполнения монтажных (демонтажных) работ (такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, домкраты, стропы);
и) вспомогательное оборудование (подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ;
к) документацию на ПС, монтаж (демонтаж), наладка, ремонт, реконструкция или модернизация которого осуществляются.
18. Средства измерений, используемые в процессе испытаний ПС, должны быть поверены или калиброваны…» [1].
Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задания (табл. 1, 2, 3, 4) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.
3. Выполнить задание (табл. 5) по реализации процедуры «Эксплуатация ПС ОПО. Установка ПС и производство работ». Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1
Требования к работникам, осуществляющим монтаж, наладку, ремонт, реконструкцию или модернизацию ПС в процессе эксплуатации ОПО
	Задание 
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Работники (инженерно-технические работники, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, и персонал – лица рабочих профессий) организации, непосредственно занятые на выполнении работ по монтажу (демонтажу), наладке либо ремонту, реконструкции или модернизации в процессе эксплуатации, должны отвечать следующим требованиям:
	
	

	– знать схемы и приемы монтажа (демонтажа) ПС 
	
	

	– знать источники опасностей 
	
	

	– знать и уметь выявлять дефекты и повреждения металлических конструкций, механизмов, электро-, пневмо-, гидрооборудования, систем управления ПС и приборов безопасности (ограничителей, указателей, регистраторов) и уметь выполнять наладочные работы на ПС, заявленных специализированной организацией для реализации своей деятельности
	
	

	– уметь применять на практике технологии ремонта и восстановления узлов и деталей ПС, электро- и гидрооборудования, а также ограничителей, указателей, регистраторов и систем управления ПС
	
	

	– знать и уметь применять для выполнения монтажа (демонтажа) ПС такелажные и монтажные приспособления
	
	

	– уметь применять установленный в организации порядок обмена условными сигналами между работником, руководящим монтажом (демонтажем), и остальным персоналом, задействованными на монтаже (демонтаже) ПС. Соблюдать практическое требование, что все сигналы во время выполнения монтажа (демонтажа) подаются только одним работником (бригадиром монтажной бригады, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала «Стоп», который может быть подан любым работником, заметившим опасность
	
	

	– иметь документы, подтверждающие прохождение профессионального обучения (необязательное требование)
	
	

	– знать методы проведения испытаний ПС
	
	

	– знать и соблюдать требования эксплуатационных документов, касающихся заявленных видов работ на ПС
	
	

	– быть аттестованными на знание требований настоящих ФНП, касающихся заявленных видов работ на ПС
	
	

	– специалисты сварочного производства, осуществляющие подготовку и руководство сварочными работами, и сварщики, выполняющие сварочные работы, должны соответствовать требованиям, установленным в федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности
	
	

	Работы на регистраторах, ограничителях и указателях должны выполнять работники организаций, квалификация которых соответствует требованиям изготовителей (разработчиков), изложенным в эксплуатационных документах ПС, регистраторов, ограничителей и указателей
	
	

	Работы по техническому обслуживанию, замене, ремонту и наладке ограничителей рабочих движений и блокировок, где используются концевые выключатели электромеханического типа, допускается выполнять квалифицированным работникам надзорных организаций
	
	

	Работы на системах дистанционного управления (радиоуправления) ПС должны выполнять работники, квалификация которых соответствует требованиям изготовителей (разработчиков), изложенным в контрольных документах на ПС и системы дистанционного управления
	
	



Таблица 2 
Требования промышленной безопасности к организациям, осуществляющим эксплуатацию ПС
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации ПС в процессе эксплуатации ОПО осуществляют специализированные организации, выполняющие хотя бы один из следующих видов работ:
– разработку проектов для объектов, на которых используются грузоподъемные краны, краны-манипуляторы, подъемники (вышки), строительные подъемники
	
	

	Деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации ПС в процессе эксплуатации ОПО осуществляют специализированные организации, выполняющие хотя бы один из следующих видов работ: 
– обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию)
	
	

	Деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации ПС в процессе эксплуатации ОПО осуществляют специализированные организации, выполняющие хотя бы один из следующих видов работ: 
– обслуживание, монтаж (демонтаж), ремонт, реконструкцию (модернизацию), наладку рельсовых путей, по которым перемещаются ПС
	
	

	Деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации ПС в процессе эксплуатации ОПО осуществляют специализированные организации, выполняющие хотя бы один из следующих видов работ: 
– проведение пиротехнических освидетельствований, неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности ПС
	
	

	Деятельность по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции или модернизации ПС в процессе эксплуатации ОПО осуществляют специализированные организации, выполняющие хотя бы один из следующих видов работ: 
– проведение комплексного обследования рельсовых путей (далее – специализированные организации)
	
	

	Изменения конструкции ПС и (или) оборудования ПС, применяемых на ОПО, эксплуатируемых организациями госкорпорации «Росатом» при разработке, изготовлении, испытании, эксплуатации и утилизации ядерного оружия и ядерных установок военного назначения, возникающие при их ремонте, реконструкции или модернизации, должны проводиться в соответствии с требованиями документов Ростехнадзора
	
	

	Структура управления в специализированной организации должна обеспечивать ответственному работнику конкретную сферу деятельности и пределы его полномочий
	
	

	Распределение ответственности работников организации должно быть определено в уставе специализированной организации
	
	

	Специализированная организация должна:
– располагать необходимым персоналом, а также инженерно-техническими работниками, уполномоченными на выполнение своих обязанностей, в том числе выявление случаев отступлений от требований к качеству работ, от процедур проведения работ и для принятия мер по предупреждению или сокращению таких отступлений;
– определить процедуры контроля соблюдения технологических процессов;
– установить ответственность, полномочия и взаимоотношения работников, занятых в управлении, выполнении или проверке выполнения работ
	
	

	Технологическая подготовка производства и производственный процесс в экспертной организации должны исключать использование материалов и изделий, на которые отсутствуют сертификаты, паспорта и другие документы, подтверждающие их качество
	
	

	Специализированная организация должна располагать необходимыми материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, оборудованием, обеспечивающими возможность выполнения заявленных видов работ
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– комплекты специализированного оборудования для выполнения работ по контролю технического состояния ПС до и после выполнения работ
	
	

	Для выполнения работ по неразрушающему контролю специализированная организация должна иметь аттестованную лабораторию, в том числе если монтаж, ремонт, реконструкция или модернизация выполняются с применением сварки
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– комплект необходимого оборудования для выполнения работ по резке, правке и сварке металла, а также необходимые сварочные материалы
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– контрольно-измерительные приборы и оборудование, позволяющие выполнять наладочные работы
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– контрольно-измерительные приборы, позволяющие оценивать работоспособность и регулировку оборудования ПС
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– оборудование, позволяющее выполнять планово-высотную съемку
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– комплекты рабочих чертежей и документации на технологии ремонта металлоконструкций монтируемых (ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых) ПС
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– программы-методики испытания, проведения технических освидетельствований монтируемых (ремонтируемых, реконструируемых или модернизируемых) ПС
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– необходимое оборудование для выполнения монтажных (демонтажных) работ (такелажные и монтажные приспособления, грузоподъемные механизмы, домкраты, стропы)
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– вспомогательное оборудование (подмости, ограждения), которое может быть использовано при проведении работ
	
	

	Для обеспечения технологических процессов выполнения работ по монтажу (демонтажу), наладке, ремонту, реконструкции и модернизации в процессе эксплуатации, установленных с учетом руководства (инструкции) по эксплуатации ПС, эксплуатационных документов входящего в его состав оборудования (при наличии этих документов), специализированная организация в зависимости от осуществляемых видов деятельности должна иметь:
– документацию на ПС, монтаж (демонтаж), наладка, ремонт, реконструкция или модернизация которого осуществляются
	
	

	Средства измерений, используемые в процессе испытаний ПС, должны быть поверены или калиброваны заводской лабораторией
	
	



Таблица 3 
Требования промышленной безопасности к организациям, осуществляющим эксплуатацию ПС
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее – эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– поддерживать эксплуатируемые ПС в работоспособном состоянии (состояние объекта (ПС), в том числе узлов, механизмов, систем управления, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и конструкторской (проектной) документации), соблюдая графики выполнения технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов, а также не превышать срок службы, заявленный изготовителем в паспорте ПС, без наличия заключения экспертизы промышленной безопасности о возможности его продления
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее – эксплуатирующая организация), должна выполнять следующие требования:
– не нарушать требования, изложенные в паспорте и руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС (грузоподъемность или грузовой момент, группу классификации режима и другие паспортные режимы эксплуатации)
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС; 
– поддерживать эксплуатируемые ПС в работоспособном состоянии (состояние объекта (ПС), в том числе узлов, механизмов, систем управления, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и конструкторской (проектной) документации)
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее – эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– не эксплуатировать ПС
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– не эксплуатировать ПС
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– не эксплуатировать ПС
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– не эксплуатировать ПС с отступлениями от регламентированных размеров между ПС и посадочными лестницами и площадками, строительными конструкциями, оборудованием,  штабелями грузов, траншей, котлованов и ограничений, установленных в руководстве (инструкции) по эксплуатации ПС
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– не допускать эксплуатацию ПС на площадках и (или) подкрановых строительных конструкциях
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– разработать и утвердить внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями
	
	

	В организациях, где производство работ с применением ПС выполняется на одном участке (цехе), обязанности ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии и ответственного за безопасное производство работ с применением ПС разрешается возлагать на нескольких инженерно-технических работников
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– обеспечить соблюдение технологических процессов с ПС, исключающих нахождение работников и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– не допускать транспортировку кранами работников 
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования: 
– исключить случаи использования ПС для подтаскивания грузов и использования механизма подъема крана

	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– иметь в наличии грузы (специальные нагружатели) для выполнения испытаний ПС либо проводить испытания на специально оборудованном полигоне (допускается применять для испытаний грузы, взятые в аренду в других организациях)
	
	

	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее –  эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:
– обеспечить ограждение по границам опасных зон
	
	

	При эксплуатации ПС эксплуатирующая организация обязана:
– устанавливать порядок контроля обучения и периодической проверки знаний персонала, работающего с ограничителями, указателями и регистраторами
	
	

	При эксплуатации ПС эксплуатирующая организация обязана:
– организовывать (в том числе с привлечением специализированных организаций) считывание данных с регистратора параметров работы ПС не реже сроков, указанных в руководстве (инструкции) по эксплуатации регистратора, осуществлять обработку (расшифровку) этих данных с оформлением протокола, выявлять нарушения правил эксплуатации ПС
	
	

	При эксплуатации ПС эксплуатирующая организация обязана:
– обеспечивать соблюдение технологического процесса транспортировки грузов
	
	

	При эксплуатации ПС эксплуатирующая организация обязана:
– при выявлении нарушений требований к эксплуатации ПС, изложенных в настоящих ФНП, принимать меры по их устранению и предупреждению
	
	

	Если эксплуатирующая организация выполняет работы по ремонту, реконструкции ПС, находящихся у нее в эксплуатации, она должна иметь в своем составе подразделение, отвечающее требованиям пунктов 10–21 настоящих ФНП
	
	



Таблица 4 
Требования промышленной безопасности к работникам ОПО, осуществляющим эксплуатацию ПС
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям:
а) иметь выданное в порядке, установленном организацией, удостоверение на право самостоятельной работы по соответствующим видам деятельности
	
	

	Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям:
– знать критерии работоспособности применяемых ПС в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации применяемых ПС
	
	

	Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям:
– в случае возникновения угрозы аварийной ситуации информировать об этом своего непосредственного руководителя
	
	

	Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям:
– знать порядок действий по инструкциям эксплуатирующей организации в случае возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации ПС, а также выполнять данные инструкции
	
	

	Работники ОПО, непосредственно занимающиеся эксплуатацией ПС, должны соответствовать следующим требованиям: 
– работники, назначенные стропальщиками, должны применять при работе с ПС специальные отличительные знаки (одежду)
	
	




Таблица 5 
Эксплуатация ПС ОПО. Установка ПС и производство работ
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки

	Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях, при которых требуется ограничение зоны перемещения ПС и грузов, на ОПО с применением ПС
	ППР
	
	
	
	

	Разработка ППР
	
	
	
	
	

	Разработка ТК (технологической карты)
	
	
	
	
	

	Утверждение ППР
	
	
	
	
	

	Утверждение ТК
	
	
	
	
	

	Внесение изменений в ППР
	
	
	
	
	

	Внесение изменений в ТК
	
	
	
	
	

	Установка ПС в зданиях, на открытых площадках и других участках производства работ
	
	
	
	
	

	Устройство рельсового пути для установки ПС
	
	
	
	
	

	Производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередачи или в пределах разрывов
	
	
	
	
	

	Порядок работы кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи, выполненной гибким изолированным кабелем
	
	
	
	
	

	Время действия наряда-допуска
	
	
	
	
	

	Выдача наряда-допуска крановщику
	
	
	
	
	

	Внесение сведений о выданных нарядах – допусках
	
	
	
	
	

	Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи
	
	
	
	
	

	Находящиеся в эксплуатации ПС должны быть снабжены табличками с обозначениями учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований
	
	
	
	
	

	Определение порядка к выделению и направлению ПС на объекты согласно заявкам структурных подразделений и сторонних организаций
	
	
	
	
	

	Обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности смонтированных ПС, находящихся в нерабочем состоянии
	
	
	
	
	

	Обеспечение проведения проверок работоспособности указателей, ограничителей и регистраторов ПС
	
	
	
	
	

	Установление порядка опломбирования и запирания замком защитных панелей кранов
	
	
	
	
	

	Ознакомление с ППР и ТК инженерно-технических работников, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС
	
	
	
	
	

	Обеспечение стропальщиков испытанными и маркированными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов
	
	
	
	
	

	Определение стационарных площадок и мест складирования грузов
	
	
	
	
	

	Установление порядка приведения ПС в безопасное положение в нерабочем состоянии
	
	
	
	
	

	Определение порядка действия работников (в том числе покидания опасной зоны) при возникновении аварийных ситуаций на опасном производственном объекте
	
	
	
	
	

	Разработка порядка применения марочной системы при эксплуатации кранов мостового типа
	
	
	
	
	

	Ввод в эксплуатацию съемных грузозахватных приспособлений и тары
	
	
	
	
	

	Решение о пуске в работу ПС
	
	
	
	
	

	Проверка готовности ПС к пуску в работу
	
	
	
	
	

	Производственный контроль за безопасной эксплуатацией ПС в составе ОПО
	
	
	
	
	

	Организация безопасного производства работ
	
	
	
	
	

	Техническое освидетельствование ПС
Частичное
	
	
	
	
	

	Техническое освидетельствование ПС
Полное
	
	
	
	
	

	Техническое освидетельствование ПС
Внеочередное
	
	
	
	
	

	Проведение неразрушающего контроля
	
	
	
	
	

	Контроль технического состояния элементов, узлов и соединений грузозахватных приспособлений (клещи, траверсы, захваты)
	
	
	
	
	

	Осмотр съемных грузозахватных приспособлений и тары
	
	
	
	
	

	Статические испытания
	
	
	
	
	

	Динамические испытания
	
	
	
	
	

	Плановая проверка состояния люльки (кабины)
	
	
	
	
	



1.2 Безопасность оборудования, работающего под избыточным давлением
Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасной эксплуатации оборудования, работающего под давлением.
Нормативные документы
· Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41 (ред. от 23.04.2021) «О техническом регламенте Таможенного союза “О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением”» (вместе с ТР ТС 032/2013. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»);
· Приказ Ростехнадзора от 02.03.2018 № 93 «Об утверждении федеральных норм и правил в области использования атомной энергии “Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением, для объектов использования атомной энергии”» (вместе с НП-044-18. Федеральные нормы и правила...) (зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2018 № 50584) [3];
· Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 535 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций”» (зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 № 61985) [4].
Теоретические сведения
«...1. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» устанавливает требования безопасности к оборудованию при разработке (проектировании), производстве (изготовлении), а также требования к маркировке оборудования в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей.
2. Настоящий технический регламент распространяется на следующие виды оборудования:
а) сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие:
– расчетное давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,0025 Мпа · м3;
– расчетное давление свыше 20 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно.
Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в табл.1 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
б) сосуды, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие:
– расчетное давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,005 Мпа · м3;
– расчетное давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно.
Категории сосудов, предназначенных для газов и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в табл. 2 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
в) сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 1 и имеющие:
– расчетное давление свыше 0,05 МПа, вместимость более 0,001 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 0,02 Мпа · м3;
– расчетное давление свыше 50 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,001 м3 включительно.
Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в табл. 3 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
г) сосуды, предназначенные для жидкостей, используемые для рабочих сред группы 2 и имеющие:
– расчетное давление свыше 1 МПа, вместимость более 0,01 м3 и произведение значения расчетного давления на значение вместимости, составляющее свыше 1 Мпа · м3;
– расчетное давление свыше 100 МПа, вместимость свыше 0,0001 м3 до 0,01 м3 включительно.
Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в табл. 4 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
д) котлы, имеющие вместимость более 0,002 м3, предназначенные для получения горячей воды, температура которой свыше 110 °C, или пара, избыточное давление которого свыше 0,05 МПа, а также сосуды с огневым обогревом, имеющие вместимость более 0,002 м3.
Категории паровых, водогрейных котлов и сосудов с огневым обогревом приведены в табл. 5 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
е) трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 25 мм, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемые для рабочих сред группы 1.
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в табл. 6 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
(пп. «е» в ред. решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 № 49);
ж) трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 32 мм и произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра, составляющее свыше                  100 Мпа · мм, предназначенные для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемые для рабочих сред группы 2.
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в табл. 7 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
з) трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 0,05 МПа, номинальный диаметр более 25 мм и произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра, составляющее свыше                  200 Мпа · мм, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 1.
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1, приведены в табл. 8 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
и) трубопроводы и арматура, имеющие расчетное давление свыше 1 МПа, номинальный диаметр более 200 мм и произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра свыше 500 Мпа · мм, предназначенные для жидкостей и используемые для рабочих сред группы 2.
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2, приведены в табл. 9 приложения 1 к настоящему техническому регламенту;
к) элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления свыше 0,05 МПа;
л) исключен – Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.04.2021 № 49;
м) показывающие и предохранительные устройства, за исключением устройств, отнесенных к средствам измерений;
н) барокамеры (кроме одноместных медицинских);
о) устройства и приборы безопасности.
3. Настоящий технический регламент не распространяется на следующую продукцию:
а) магистральные трубопроводы, внутрипромысловые и местные распределительные трубопроводы, предназначенные для транспортирования газа, нефти и других продуктов, за исключением оборудования, используемого на станциях регулирования давления или на компрессорных станциях;
б) сети газораспределения и сети газопотребления;
в) оборудование, специально сконструированное для использования в области атомной энергетики, оборудование, работающее с радиоактивной средой;
г) сосуды, работающие под давлением, создающимся при взрыве внутри них в соответствии с технологическим процессом или при горении в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза;
д) оборудование, специально сконструированное для использования на морских и речных судах и других плавучих средствах и объектах подводного применения;
е) тормозное оборудование подвижного состава железнодорожного транспорта, автотранспорта и иных средств передвижения;
ж) сосуды, специально сконструированные для использования на самолетах и иных летательных аппаратах;
з) оборудование оборонного назначения;
и) части машин, не представляющие собой самостоятельные сосуды (корпуса насосов или турбин, цилиндры двигателей паровых, гидравлических, внутреннего сгорания, воздушных машин и компрессоров);
к) медицинские одноместные барокамеры;
л) оборудование с аэрозольными распылителями;
м) оболочки высоковольтного электрического оборудования (распределительных устройств, распределительных механизмов, трансформаторов и вращающихся электрических машин);
н) оболочки и кожуха элементов систем передачи электрической энергии (кабельной продукции электропитания и кабелей связи), работающие под избыточным давлением;
о) оборудование, изготовленное (произведенное) из неметаллической гибкой (эластичной) оболочки;
п) глушители шума выхлопа или всасывания газов;
р) емкости или сифоны для газированных напитков;
с) сети для подачи, распределения и отвода воды с температурой 110 °C и менее, а также подводящие водоводы в гидросиловых установках и соответствующие детали оснащения;
т) отопительные приборы и трубопроводы в системах водяного отопления зданий и сооружений;
у) оборудование и элементы оборудования для питания двигателей газообразным топливом (компримированным природным газом, сжиженным нефтяным газом (или сжиженным углеводородным газом), сжиженным природным газом, диметиловым эфиром топливным), специально разработанные для использования на колесных транспортных средствах;
ф) опорно-подвесные системы трубопроводов и их элементы…» [2].

Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задание (табл. 1) по реализации процедуры обеспечения безопасности оборудования при разработке (проектировании), изготовлении (производстве), процедуры проведения технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов пара и горячей воды (табл. 2). Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1 
Процедуры обеспечения безопасности оборудования при разработке (проектировании), изготовлении (производстве)
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки

	Идентификация опасных факторов
	
	
	
	
	

	Испытания оборудования, предусмотренные проектной документацией
	
	
	
	
	

	Оформление паспорта оборудования
	
	
	
	
	

	Разработка руководства (инструкции) по эксплуатации
	
	
	
	
	

	Нанесение маркировки на оборудование
	
	
	
	
	

	Оценка (подтверждение) соответствия оборудования
	
	
	
	
	

	Подтверждение соответствия оборудования
	
	
	
	
	

	Сертификация оборудования
	
	
	
	
	

	Декларирование соответствия оборудования
	
	
	
	
	

	Маркировка оборудования
	
	
	
	
	

	Контроль сварных соединений
	
	
	
	
	



Таблица 2 
Процедуры проведения технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов пара и горячей воды
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответствен-ный
	Исполни-тель
	Сроки

	Техническое освидетельствование котлов
	
	
	
	
	

	Проверка технической документации
	
	
	
	
	

	Наружный 
и внутренний осмотр
	
	
	
	
	

	Гидравлическое испытание
	
	
	
	
	

	Техническое освидетельствование сосудов,
проверка технической документации сосудов
	
	
	
	
	

	Наружный 
и внутренний осмотр сосудов
	
	
	
	
	

	Гидравлическое испытание сосудов
	
	
	
	
	

	Техническое освидетельствование
трубопроводов пара и горячей воды
	
	
	
	
	

	Проверка технической документации
	
	
	
	
	

	Наружный 
и внутренний осмотр
	
	
	
	
	

	Гидравлическое испытание
	
	
	
	
	

	Оформление результатов технического
освидетельствования или диагностирования
	
	
	
	
	

	Плановый (планово-предупредительный, регламентный) ремонт оборудования под давлением
	
	
	
	
	

	Текущий профилактический ремонт и техническое обслуживание оборудования
	
	
	
	
	

	Аттестация технологии сварки (производственная)
	
	
	
	
	

	Аттестация технологии сварки (исследовательская)
	
	
	
	
	

	Контроль качества сварных соединений и металла оборудования
	
	
	
	
	

	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений
	
	
	
	
	

	Ультразвуковой и радиографический контроль сварных соединений
	
	
	
	
	

	Капиллярный и магнитопорошковый контроль сварных соединений
	
	
	
	
	

	Контроль стилоскопированием сварных соединений
	
	
	
	
	

	Измерение твердости сварных соединений
	
	
	
	
	

	Механические испытания, металлографические исследования,
испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии
	
	
	
	
	

	Гидравлическое (пневматическое) испытание
	
	
	
	
	

	Контроль качества выполненных работ 
	
	
	
	
	

	Пусконаладочные работы
	
	
	
	
	

	Ввод в эксплуатацию, пуск (включение)
в работу и учет оборудования
	
	
	
	
	

	Техническое освидетельствование баллонов
	
	
	
	
	

	Профилактическое техническое обслуживание барокамер
	
	
	
	
	

	Контроль технического состояния барокамер
	
	
	
	
	

	Электрические испытания электрооборудования, электрических котлов
	
	
	
	
	



1.3 Безопасность при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения
Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения.

Нормативные документы
· Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения”» (зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 № 61824) [5];
· Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 57 (ред. от 23.12.2020) «О принятии технического регламента Таможенного союза “О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе”» (вместе с ТР ТС 028/2012. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»).
Теоретические сведения
«1)…Взрывчатое вещество – конденсированное химическое вещество или смесь таких веществ, способное при определенных условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с выделением большого количества тепла и газообразных продуктов;
2) изделие на основе взрывчатого вещества – компактная масса взрывчатого вещества конечных размеров, заключенная в оболочку или без нее, предназначенная для использования в изготовленном виде самостоятельно или в сочетании с другими взрывчатыми веществами;
3) средства инициирования – изделия, содержащие взрывчатое вещество и предназначенные для возбуждения или передачи и возбуждения детонации;
4) применение взрывчатых веществ и изделий на их основе – выполнение работ или действий, предусмотренных прямым назначением указанных веществ или изделий, а также подготовка к их выполнению;
5) инициирующее взрывчатое вещество – высокочувствительное взрывчатое вещество, легко детонирующее от простейших начальных импульсов (удар, трение, нагрев, искровой разряд), предназначенное для возбуждения детонации или воспламенения других взрывчатых веществ;
6) маркировка упаковки взрывчатых веществ и изделий на их основе, а также изделий на основе взрывчатых веществ – нанесение условных знаков, надписей на потребительскую упаковку взрывчатых веществ и изделий на их основе, а также на изделия на основе взрывчатых веществ;
– абзацы седьмой-восьмой исключены – Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 № 123;
9) техническая документация – документы (руководство (инструкция) по применению, технологический регламент, конструкторская документация), в которых устанавливаются требования к взрывчатым веществам и изделиям на их основе;
10) упаковка взрывчатых веществ – средство или комплекс средств, предназначенных для защиты взрывчатых веществ и изделий на их основе от повреждений и исключения воздействия атмосферных явлений, исключения попадания взрывчатых веществ и изделий на их основе в окружающую среду, а также обеспечивающих безопасные условия их хранения, перевозки (транспортирования), применения.

Статья 3. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ НА РЫНКЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ

Взрывчатые вещества и изделия на их основе выпускаются в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии, что они прошли необходимые процедуры подтверждения соответствия настоящему техническому регламенту и иным техническим регламентам Таможенного союза, которые на них распространяются.
Взрывчатые вещества, указанные в подпункте а) пункта 1 статьи 1 настоящего технического регламента, должны иметь разрешение на постоянное применение, выданное одним из уполномоченных органов в области промышленной безопасности государства – члена Таможенного союза.

Статья 4. МАРКИРОВКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Пункты 1–2 исключены – Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 № 123.
3. Маркировка упаковки взрывчатых веществ и изделий на их основе, а также изделий на основе взрывчатых веществ должна включать:
– наименование (условное обозначение) взрывчатого вещества или изделия;
– наименование предприятия-изготовителя (поставщика и (или) импортера), а также товарный знак (при его наличии) и их юридический адрес;
– классификационные обозначения в соответствии с приложениями 1–3 настоящего технического регламента;
– обозначение соответствия транспортной тары по механической прочности;
– абзац исключен – Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.12.2020 № 123;
– обозначение технических условий или стандартов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, если эти стандарты были применены;
– гарантийный срок хранения;
– информацию о подтверждении соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента.
4. На изделия на основе взрывчатых веществ допускается нанесение дополнительной информации, не изменяющей смысла предусмотренных данной статьей требований.
5. Маркировка должна быть четкой, разборчивой, стойкой к различным воздействиям (влаги, света, соли, высоких и низких температур), которые могут возникать в процессе транспортирования, а также сохраняться в течение всего гарантийного срока хранения взрывчатых веществ и изделий на их основе.

Статья 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Классификация взрывчатых веществ и изделий на их основе
1.1. Для целей использования при взрывных работах в зависимости от условий применения взрывчатые вещества и изделия на их основе, указанные в подпункте а) пункта 1 статьи 1 настоящего технического регламента, подразделяются на семь классов, и специальный класс, который в зависимости от конкретных условий применения подразделяется на четыре группы. Классы и группы взрывчатых веществ, а также цвет оболочек патронов (пачек) или отличительной полосы, наносимой на оболочки патронов (пачек) и на транспортную тару в зависимости от вида взрывчатых веществ и условий применения, указаны в приложении 1 к настоящему техническому регламенту;
1.2. Взрывчатые вещества, изделия на их основе подразделяются на шесть подклассов в зависимости от степени опасности, которую они представляют, и на восемь групп совместимости, которые устанавливают виды взрывчатых веществ, изделий на их основе, считающиеся совместимыми;
– подклассы, группы совместимости и классификационные шифры взрывчатых веществ и изделий на их основе класса 1 приведены в приложениях 2 и 3 к настоящему техническому регламенту соответственно.
1.3. Для целей перевозки (транспортирования) и хранения взрывчатые вещества и изделия на их основе относятся к классу 1 по классификации, установленной на основе международных принципов классификации опасных грузов, регламентируемых типовыми правилами Организации Объединенных Наций.
2. Требования безопасности к взрывчатым веществам и изделиям на их основе
2.1. На взрывчатые вещества, изделия на их основе изготовителем должна быть оформлена техническая документация. Руководство (инструкция) по применению не оформляется на взрывчатые вещества, указанные в подпункте б), и на эмульсии и матрицы, указанные в подпункте в) пункта 1 статьи 1 настоящего технического регламента.
В технической документации на взрывчатые вещества и изделия на их основе должны быть указаны характеристики, влияющие на их безопасность (при изготовлении, хранении, транспортировании (перевозке), применении), требования к упаковке и таре, должна быть приведена информация о маркировке взрывчатого вещества, а также указаны показатели, по которым осуществляется входной контроль потребителем.
2.2. Руководство (инструкция) по применению должно содержать следующую информацию:
– наименование и условное обозначение взрывчатых веществ и изделий на их основе;
– назначение и область применения;
– комплектность поставки;
– технические показатели, определяющие потребительские свойства взрывчатых веществ и изделий на их основе (отдельно контролируемые и неконтролируемые показатели);
– показатели пожаровзрывоопасности и электростатической опасности;
– описание упаковки и (при необходимости) порядок ее вскрытия и уничтожения (или возврата) после применения;
– указание класса опасности груза и группы совместимости;
– применение механизированных операций на складах и на месте применения с указанием способа механизации;
– порядок возврата неиспользованных взрывчатых веществ и изделий на их основе на склад;
– требования безопасности при обращении с взрывчатыми веществами и изделиями на их основе (предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, характер действия веществ на организм человека, меры и средства защиты от вредного воздействия, средства пожаротушения);
– способ размещения взрывчатого вещества или изделия в шпуре или скважине;
– способ инициирования;
– характеристики взрывчатых веществ и изделий на их основе, проверяемые при поступлении на склад потребителя и в период хранения на складе;
– условия хранения, гарантийный срок хранения, меры, принимаемые после истечения гарантийного срока хранения, порядок и методы уничтожения;
– требования к квалификации персонала;
– порядок действия персонала при аварийных ситуациях;
– порядок ликвидации отказов…» [6].

Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задание (табл. 1) по реализации процедуры обеспечения безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».
3. Выполнить задания (табл. 2, 3, 4, 5, 6) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.

Таблица 1 
Процедуры обеспечения безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки

	Оформление разрешения на постоянное
применение взрывчатых веществ 
и изделий на их основе
	
	
	
	
	

	Подтверждение соответствия взрывчатых веществ
и изделий на их основе
	
	
	
	
	

	Контрольные испытания взрывчатых материалов
	
	
	
	
	

	Приемочные испытания взрывчатых материалов
	
	
	
	
	

	Изменения, вносимые 
в технические условия (стандарт организации, стандарт) 
и руководства (инструкции) 
по применению взрывчатых материалов
	
	
	
	
	

	Согласование технических условий (стандарта предприятия), руководств (инструкций) 
по применению взрывчатых материалов
	
	
	
	
	

	Экспертиза безопасности применения взрывчатых материалов
	
	
	
	
	

	Оттаивание взрывчатых веществ
	
	
	
	
	

	Уничтожение взрывчатых материалов
	
	
	
	
	

	Порядок проверки знаний работников,
связанных 
с обращением 
с взрывчатыми материалами
	
	
	
	
	

	Порядок выдачи и ведения единых книжек взрывника
	
	
	
	
	



Таблица 2 
Общие требования к сушке, измельчению, просеиванию,
оттаиванию взрывчатых материалов
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	При измельчении, сушке, просеивании и оттаивании взрывчатых материалов на открытых площадках, расположенных на территории полигонов для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов, разрешается оставлять взрывчатые материалы без надзора
	
	

	Сушка, измельчение, просеивание взрывчатых веществ и наполнение оболочек на открытом воздухе могут проводиться в любую погоду с исключением попадания во взрывчатые вещества песка и пыли
	
	

	Сушить патроны взрывчатых веществ на основе аммиачной селитры, имеющие влажность до   1,5 %, можно в заводской упаковке. При влажности более 1,5 % патроны не просушивают. Температура воздуха в помещениях для сушки взрывчатых веществ должна быть не выше       10 °C. Сушку дымного пороха необходимо проводить при температуре не выше 20 °C
	
	

	Оттаивание взрывчатых веществ необходимо проводить в заводской упаковке в поверхностных складах в неотапливаемых помещениях при температуре воздуха не выше 30 °C или в подземных складах взрывчатых материалов
	
	

	Для контроля за оттаиванием необходимо вести запись времени поступления и выдачи каждой партии
	
	



Таблица 3 
Общие требования к уничтожению взрывчатых материалов
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	О каждом уничтожении взрывчатых материалов необходимо составлять протокол с указанием количества и наименования уничтоженных взрывчатых материалов, причин и способа уничтожения. Протокол передается на склад взрывчатых материалов
	
	

	Для уничтожения взрывчатых материалов необходимо оборудовать полигоны при складах взрывчатых материалов
	
	

	НЕ допускается проводить уничтожение взрывчатых материалов на подготовленных площадках нерабочих уступов карьеров, а также в неиспользуемых подземных горных выработках рудников (шахт)
	
	

	Уничтожение взрывчатых материалов должно выполняться взрывниками самостоятельно
	
	

	Уничтожению сжиганием подлежат все взрывчатые материалы
	
	

	Сжигание взрывчатых материалов разрешается проводить в любую погоду. За один прием разрешается сжигать не более 200 кг взрывчатых материалов
	
	

	Поджигание костра с взрывчатыми материалами должно проводиться способами, обеспечивающими отход работников на опасное расстояние (укрытие), только после окончания всех подготовительных работ
	
	

	По окончании уничтожения взрывчатых материалов работники, выполнявшие данные работы, не обязаны убедиться в полном уничтожении изделий с взрывчатыми веществами
	
	



Таблица 4 
Общие требования к погрузке, выгрузке и транспортированию
взрывчатых материалов
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Прием взрывчатых материалов, их погрузка (выгрузка) должны выполняться на складе взрывчатых материалов или в специально отведенном охраняемом месте (на погрузочно-разгрузочной площадке) без наблюдения
	
	

	К местам погрузки (выгрузки) взрывчатых материалов могут допускаться лица, не имеющие отношения к погрузке (выгрузке) взрывчатых материалов
	
	

	Организация, ведущая работы со взрывчатыми материалами, не обязана обеспечить контроль за количеством взрывчатых материалов при их приемке
	
	

	Взрывчатые материалы одной группы совместимости, но разных подклассов нельзя транспортировать совместно
	
	

	Совместное транспортирование в пределах опасного производственного объекта взрывчатых веществ, средств инициирования и прострелочно-взрывной аппаратуры не допускается
	
	

	Разрешается транспортирование взрывчатых материалов по стволу шахты во время спуска и подъема людей
	
	

	При одновременной доставке вручную средств инициирования и взрывчатых веществ взрывник может переносить не более 20 кг взрывчатых материалов
	
	

	При переноске в сумках взрывчатых веществ без средств инициирования взрывник может переносить не более 14 кг
	
	



Таблица 5 
Требования к работникам, осуществляющим производство, хранение и применение взрывчатых материалов промышленного назначения
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Руководители взрывных работ должны иметь квалификационное удостоверение – санитарную книжку взрывника с правом руководства соответствующими видами взрывных работ, которое выдается после сдачи экзамена комиссии организации, проводившей обучение, под председательством представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности
	
	

	Получить санитарную книжку взрывника на право руководства взрывными работами могут лица, имеющие среднее профессиональное горнотехническое образование либо среднее профессиональное образование, связанное с обращением взрывчатых материалов
	
	

	Право руководства взрывными работами, работами с взрывчатыми материалами необходимо иметь:
а) в организациях, контролирующих взрывные работы и (или) работы со взрывчатыми материалами, всем лицам, непосредственно руководящим взрывными работами, разрабатывающим, согласовывающим и утверждающим технические, проектные, методические и иные документы, регламентирующие порядок выполнения взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами
	
	

	Право руководства взрывными работами, работами с взрывчатыми материалами необходимо иметь:
б) в организациях горнодобывающей промышленности и подземного строительства, организациях по добыче нефти или газа, а также в геологических и геофизических организациях, где ведутся взрывные работы субподрядным способом,  лицам, согласовывающим и утверждающим технические, проектные, методические и иные документы, регламентирующие порядок выполнения взрывных работ и работ с взрывчатыми материалами
	
	

	Работники, связанные с обращением с взрывчатыми материалами, должны пройти обучение по программе, согласованной с федеральным органом исполнительной власти в области охраны труда, и получить санитарную книжку взрывника с записью на право осуществления соответствующих работ с взрывчатыми материалами
	
	

	Профессию взрывника могут получить только лица мужского пола старше 16 лет, имеющие образование не ниже среднего и стаж работы:
в шахтах, опасных по газу или пыли, на подземных работах проходчика или рабочего очистного забоя не менее двух лет
	
	

	Профессию взрывника могут получить только лица мужского пола старше 18 лет, имеющие образование не ниже среднего и стаж работы:
на всех других взрывных работах – стаж работы не менее полугода по специальности, соответствующей профилю работ организации
	
	

	Взрывники не могут допускаться к сдаче экзаменов по нескольким видам работ
	
	

	По окончании обучения работники, связанные с обращением с взрывчатыми материалами, сдают экзамен в организации, где осуществляют трудовую деятельность
	
	

	В организациях, использующих взрывчатые материалы в научно-исследовательских, экспериментальных и учебных целях, к работам с взрывчатыми материалами могут быть допущены научные сотрудники, преподаватели и лаборанты, имеющие санитарную книжку взрывника и прошедшие стажировку в течение 10 рабочих дней под руководством опытного работника
	
	

	Взрывник допускается к самостоятельному производству взрывных работ, в том числе после обучения на новый вид взрывных работ, только после прохождения стажировки в течение шести месяцев под руководством опытного взрывника
	
	

	Санитарные книжки взрывника регистрируются в территориальных органах федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности
	
	

	В санитарной книжке взрывника должны указываться виды работ (вид взрывных работ, на которые дано право руководства или производства, иные работы, связанные с обращением взрывчатых материалов), к выполнению которых допущено лицо, получившее санитарную книжку взрывника
	
	

	Не реже одного раза в год знание требований безопасности работниками, связанными с обращением с взрывчатыми материалами и имеющими санитарную книжку взрывника, должно проверяться специальной комиссией организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, под председательством представителя территориального органа федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности
	
	

	Взрывники после перерыва в работе по своей профессии свыше полугода допускаются к самостоятельному выполнению взрывных работ только после сдачи экзамена комиссии организации, ведущей работы со взрывчатыми материалами, и стажировки в течение 10 рабочих дней
	
	





Таблица 6 
Общие требования безопасности при ведении взрывных работ
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Взрывчатые материалы, доставленные к местам работ, должны находиться в свободной таре
	
	

	Взрывчатые материалы на местах работ, а также заряженные шпуры, скважины запрещается оставлять без постоянного надзора (охраны) Ростехнадзора
	
	

	Взрывные работы, вблизи опасной зоны которых располагаются объекты электроэнергетики (электростанции, линии электропередач и подстанции), объекты использования атомной энергии, объекты транспортной инфраструктуры (железнодорожные и автомагистрали и станции, порты, пристани, аэропорты), объекты магистрального трубопроводного транспорта, линии связи и коммуникаций, должны проводиться по согласованию с Ростехнадзором
	
	

	Запрещается применять открытый огонь и курить ближе 500 м от места нахождения взрывчатых материалов. Зажигательные принадлежности разрешается иметь только взрывникам, осуществляющим огневое взрывание, а огнестрельное оружие – лицам охраны
	
	

	Взрывные работы должны выполняться взрывниками самостоятельно с ознакомлением с соответствующими нарядами-путевками
	
	

	При одновременной работе нескольких взрывников в пределах общей опасной зоны одного из них необходимо назначать старшим. Свои распоряжения он должен подавать голосом
	
	

	Одежда лиц, непосредственно обращающихся с взрывчатыми материалами, не должна накапливать заряды статического электричества
	
	

	Каждая организация, ведущая взрывные работы с применением массовых взрывов, за исключением специальных и экспериментальных массовых взрывов в подземных выработках, должна иметь типовой паспорт буровзрывных (взрывных) работ
	
	

	Организация, ведущая взрывные работы, не обязана информировать территориальный орган исполнительной власти в области промышленной безопасности о проводимых массовых взрывах
	
	

	Проекты и паспорта буровзрывных (взрывных) работ должны утверждаться Ростехнадзором, а при ведении взрывных работ по договору подряда – утверждаться техническим руководителем организации-подрядчика и согласовываться техническим руководителем организации-заказчика или назначенными лицами
	
	

	На границах запретной и опасной зон должны быть выставлены посты, обеспечивающие их охрану, без исключений. Постовым разрешается поручать работу, не связанную с выполнением прямых обязанностей
	
	

	При попадании в опасную зону объектов другой организации ее руководитель должен устно оповещаться не менее чем за сутки о месте и времени производства взрывных работ, при этом все люди из этих объектов должны выводиться за пределы опасной зоны с письменным оповещением об этом руководителя взрывных работ
	
	

	При производстве взрывных работ не обязательна подача звуковых, а в темное время суток (при производстве взрывных работ на поверхности) и световых сигналов для оповещения людей. Запрещается подача сигналов голосом, а также с применением взрывчатых материалов
	
	

	Допуск людей к месту взрыва после его проведения может разрешаться Ростехнадзором только после того, как будет установлено, что работа в месте взрыва безопасна (отсутствие остатков взрывчатых материалов, отсутствие отказов, полное восстановление видимости, снижение концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до установленных ПДК, отсутствие заколов и других участков неустойчивости пород в месте взрыва)
	
	

	Организации, ведущие взрывные работы, не обязаны иметь инструкции по ликвидации отказавших зарядов взрывчатых веществ, утвержденные распорядительным документом организации, ведущей взрывные работы
	
	



1.4 Безопасность химически опасных производственных объектов
Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасной эксплуатации химически опасных производственных объектов.

Нормативные документы
– Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности химически опасных производственных объектов”» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 № 61706).

Теоретические сведения
«…2. Правила разработаны с целью выполнения положений пункта 3 статьи 4 Федерального закона № 116-ФЗ в части установления обязательных требований к:
– деятельности в области промышленной безопасности, в том числе работникам опасных производственных объектов;
– безопасности технологических процессов на опасных производственных объектах, в том числе порядку действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте;
– обоснованию безопасности опасного производственного объекта.
3. Правила предназначены для применения:
а) при разработке технологических процессов, разработке документации, эксплуатации, техническом перевооружении, капитальном ремонте, консервации и ликвидации ХОПО;
б) при изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте технических устройств, применяемых на ХОПО;
в) при проведении экспертизы промышленной безопасности:
– документации на консервацию, ликвидацию ХОПО;
– документации на техническое перевооружение ХОПО в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;
– технических устройств, зданий и сооружений, деклараций промышленной безопасности, применяемых на ХОПО;
– обоснования безопасности ХОПО, а также изменений, вносимых в обоснование безопасности ХОПО.
4. Правила устанавливают требования промышленной безопасности к организациям, осуществляющим свою деятельность в области промышленной безопасности.
5. В целях приведения ХОПО в соответствие с требованиями правил организация, эксплуатирующая ХОПО, после вступления правил в силу должна однократно провести комплексное обследование фактического состояния ХОПО, при выявлении отклонений разработать комплекс компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации таких объектов, организовать внесение изменений в проектную документацию, документацию на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ХОПО или ее разработку вновь.
6. Требования взрывопожаробезопасности для ХОПО применяют в соответствии с федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, устанавливающими общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных производств и объектов.
При производстве сварочных работ и резке металлов должны быть соблюдены требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2018, № 53 (часть I), ст. 8464) (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ), федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающих требования к производству сварочных работ, правилам безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах…» [7].

Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задания (табл. 1) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.
3. Выполнить задание (табл. 2) по реализации процедур. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1 
Общие требования к обеспечению технологических процессов
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы, устанавливают в паспорте объекта
	
	

	Условия химической безопасности проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечивают
рациональным подбором взаимодействующих компонентов исходя из условия минимального снижения или включения образования химически опасных смесей или продуктов
	
	

	Условия химической безопасности проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечивают
выбором иррациональных режимов дозирования компонентов, предотвращением возможности отклонения их соотношений от регламентированных значений и образования химически опасных концентраций в системе
	
	

	Условия химической безопасности проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечивают
введением в технологическую среду исходя из физических условий процесса дополнительных веществ – инертных разбавителей-флегматизаторов, веществ, приводящих к образованию инертных разбавителей или препятствующих образованию химически опасных смесей
	
	

	Условия химической безопасности проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечивают
иррациональным выбором гидродинамических характеристик процесса (способов и режима перемещения среды и смешения компонентов, напора и скорости потока) и теплообменных характеристик (теплового напора, коэффициента теплопередачи, поверхности теплообмена), а также геометрических параметров аппаратов
	
	

	Условия химической безопасности проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечивают
применением компонентов в исходном состоянии, затрудняющем или исключающем образование химически опасной смеси
	
	

	Условия химической безопасности проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечивают
выбором значений параметров состояния технологической среды (состава, давления, температуры), снижающих ее химическую опасность
	
	

	Условия химической безопасности проведения отдельного технологического процесса или его стадий обеспечивают
надежным энергообеспечением (устанавливают в исходных данных)
	
	

	Химико-технологические системы (совокупность технических устройств и материальных, тепловых, энергетических потоков (связей) между ними, функционирующая как единое целое и предназначенная для переработки исходных веществ в продукты), включая оборудование стадий хранения и слива-налива исходных веществ и продуктов, необходимо оснащать средствами индивидуальной защиты
	
	

	Для химически опасных технологических процессов, включая процессы хранения и слива-налива химически опасных веществ, не следует предусматривать системы ПАЗ, предупреждающие возникновение аварии при отклонении от предусмотренных технологическим регламентом предельно допустимых значений параметров процесса во всех режимах работы и обеспечивающие безопасную остановку или перевод процесса в безопасное состояние по заданной программе
	
	

	Химико-технологические системы, в которых обращаются токсичные продукты (газообразные, жидкие, твердые), не должны быть герметичными и исключать создание опасных концентраций этих веществ в окружающей среде во всех режимах и стадиях работы
	
	

	Для ХОПО, связанных с получением, использованием, хранением, транспортированием, уничтожением химически опасных веществ, должны предусматриваться меры и средства, максимально повышающие попадание химически опасных веществ в атмосферу производственного помещения (рабочей зоны), а также контроль содержания химически опасных веществ в воздухе
	
	

	Для максимального снижения выбросов в окружающую среду химически опасных веществ ХОПО при аварийной разгерметизации химико-технологической системы необходимо предусматривать следующие меры:
на объектах I и II классов опасности – установка полуавтоматических быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств со временем срабатывания не более 22 с
	
	

	Для максимального снижения выбросов в окружающую среду химически опасных веществ ХОПО при аварийной разгерметизации химико-технологической системы необходимо предусматривать следующие меры:
на объектах III класса опасности – установка запорных и (или) отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания
не более 220 с
	
	

	Для максимального снижения выбросов в окружающую среду химически опасных веществ ХОПО при аварийной разгерметизации химико-технологической системы необходимо предусматривать следующие меры:
на объектах IV класса опасности – установка запорных устройств с ручным приводом, при этом следует предусматривать максимальное время приведения их в действие за счет рационального размещения (максимально допустимого приближения к рабочему месту оператора), но не более 
500 с. При этом должны быть обеспечены условия безопасного включения потоков и включены гидравлические удары
	
	

	Специальные системы аварийного освобождения должны находиться 
в постоянной готовности;
способствовать образованию химически опасных смесей как в самих системах, так и в окружающей атмосфере, а также развитию аварий;
обеспечивать минимально возможное время освобождения;
оснащаться средствами контроля и управления.
	
	

	Сбрасываемые химически опасные вещества следует направлять в открытые системы для дальнейшей утилизации
	
	

	Допускается объединение выбросов химически опасных веществ, содержащих вещества, способные при смешивании образовывать более опасные по воздействиям химические соединения
	
	

	Для ХОПО I класса опасности с учетом химико-технологических особенностей организация разрабатывает и утверждает план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее – планы мероприятий), в котором предусматривает действия работников по предупреждению аварий, а в случае их возникновения – по локализации и максимальному снижению тяжести последствий, а также технические системы и средства, используемые при этом
	
	



Таблица 2 
Процедура разработки технологических регламентов химически
опасных производственных объектов
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки действия

	Разработка постоянного технологического регламента
	
	
	
	
	

	Разработка временного (пускового) технологического регламента
	
	
	
	
	

	Разработка разового (опытного) технологического регламента
	
	
	
	
	

	Разработка лабораторного технологического регламента
	
	
	
	
	

	Внесение изменений в технологический регламент
	
	
	
	
	

	Защита персонала от воздействия химически
опасных веществ
	
	
	
	
	

	Приемка ХОПО после ремонта
	
	
	
	
	



1.5 Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ
Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ.

Нормативные документы
– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ”» (зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2020 № 61847).

Теоретические сведения
«…3. Требования правил распространяются на ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ, в том числе при проведении земляных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 2 настоящих правил, выполняемых работниками эксплуатирующих организаций, а также подрядными организациями при наличии договора на оказание услуг, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Правила не распространяются на проведение:
а) строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на выделенной территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов, доступ на площадку к которым ограничен сплошными ограждающими конструкциями, выполненными из сборных железобетонных, металлических или иных огнестойких материалов, высотой не ниже 2,2 метра, а также на которые исключено поступление паров и газов опасных веществ от действующего производства;
б) газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах:
– горнорудной и металлургической промышленности;
– тепло- и электроэнергетики, за исключением площадок топливных хозяйств, площадок хранения мазутного топлива и площадок дизельных электростанций, на которых хранятся и транспортируются горючие вещества, указанные в подпункте «в» пункта 1 приложения 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
– газораспределения и газопотребления (наружные и внутренние газопроводы, газоиспользующее оборудование), подпадающих под область технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 45, ст. 5853; 2018, № 52, ст. 8288);
– объектах, использующих сжиженные углеводородные газы (газонаполнительные станции; газонаполнительные пункты; промежуточные склады баллонов со сжиженным углеводородным газом; резервуарные установки, включая наружные и внутренние газопроводы и технические устройства объектов, использующих сжиженные углеводородные газы в качестве топлива);
– стационарных автомобильных газозаправочных станциях, автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях и криогенных автозаправочных станциях газомоторного топлива;
– линейных объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти, газа и газового конденсата, нефтепродуктопроводов, а также объектах бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, обустройства месторождений нефти, газа и газового конденсата, при условии установления требований к организации и безопасному ведению газоопасных, огневых и ремонтных работ в нормативных правовых актах в области промышленной безопасности для этих объектов, а при их отсутствии – в согласованных с профессиональной аварийно-спасательной службой (формированием) документах эксплуатирующей организации (стандартах, инструкциях, положениях, технологических картах), разработанных с учетом требований настоящих правил и условий эксплуатации опасных производственных объектов.
5. Обязательным требованием к руководителям и инженерно-техническим работникам эксплуатирующих и подрядных организаций, ответственным за подготовку и проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ, является прохождение аттестации в области промышленной безопасности в объеме, соответствующем должностным обязанностям.
Аттестация руководителей и инженерно-технических работников эксплуатирующих и подрядных организаций, ответственных за подготовку и проведение газоопасных, огневых и ремонтных работ, проводится в соответствии с требованиями Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 44, ст. 6204).
6. К газоопасным, огневым и ремонтным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и обучение приемам и методам проведения работ.
7. В эксплуатирующих организациях должны быть разработаны документы (стандарты, инструкции, положения, технологические карты), уточняющие и конкретизирующие требования организации и проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, в том числе порядок проведения инструктажа ответственных лиц и исполнителей указанных работ, с учетом пожаровзрывоопасных показателей и физико-химических свойств, обращающихся в технологическом процессе опасных веществ…» [8].

Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задание (табл. 1) по реализации процедуры разработки технологических регламентов газоопасных работ. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».
3. Выполнить задания (табл. 2, 3, 4) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.
4. Выполнить задание (табл. 5) по реализации процедуры проведения огневых работ. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1 
Процедура разработки технологических регламентов газоопасных работ
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответствен-ный
	Испол-нитель
	Сроки дейст-вия

	Разработка перечня газоопасных работ
	
	
	
	
	

	Разработка списка лиц, ответственных 
за подготовку и проведение газоопасных работ 
	
	
	
	
	

	Выполнение газоопасных работ по наряду-допуску
	
	
	
	
	

	Проведение неотложных газоопасных работ
	
	
	
	
	

	Проведение газоопасных работ II группы
	
	
	
	
	

	Назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение газоопасной работы
	
	
	
	
	

	Определение места, характера выполняемой газоопасной работы
	
	
	
	
	

	Подготовитель-ные работы к проведению газоопасных работ
	
	
	
	
	

	Проведение лабораторного или экспресс-анализа воздушной среды на содержание кислорода 
(в закрытых помещениях, внутри емкостей (аппаратов), котлованах) и опасных веществ
	
	
	
	
	

	Проверка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений и средств обеспечения безопасности исполнителей работ
	
	
	
	
	

	Проведение газоопасных работ
внутри емкостей
	
	
	
	
	

	Проведение газоопасных работ внутри емкостей
	
	
	
	
	

	Разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ внутри емкости (аппарата) без средств индивидуальной защиты органов дыхания
	
	
	
	
	

	Оформление окончания выполнения газоопасных работ
	
	
	
	
	



Таблица 2 
Обеспечение безопасности при проведении газоопасных работ
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	К проведению газоопасных работ следует приступать только после выполнения всех подготовительных работ и мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ и производственными инструкциями
	
	

	Не допускается увеличивать объем и характер работ, предусмотренных нарядом-допуском на проведение газоопасных работ
	
	

	Не допускается совмещение газоопасных работ и огневых работ в одном помещении, а также в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ
	
	

	Для безопасного проведения газоопасных работ следует обеспечить
последовательность и режим выполнения газоопасной работы;
контроль за состоянием воздушной среды;
принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением
	
	

	Газоопасные работы I группы следует выполнять бригадой исполнителей в составе не менее двух человек. Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами
	
	

	Перед началом проведения газоопасных работ проводится опрос каждого исполнителя о самочувствии. Не допускается привлекать к выполнению газоопасных работ лиц, заявивших о недомогании
	
	

	При изменении состава бригады, выполняющей газоопасные работы, сведения о работниках бригады должны быть внесены в наряд-допуск на проведение газоопасных работ лицом, ответственным за проведение газоопасных работ
	
	

	Входить в газоопасное место можно только с разрешения лица, ответственного за проведение работ, и в средствах индивидуальной защиты, надетых за пределами опасной зоны
	
	

	Работа должна начинаться в присутствии лица, ответственного за проведение работ. Постоянное присутствие лица, ответственного за проведение работ, представителя ПАСС(Ф) на месте работ и периодичность осуществления ими контроля за выполнением работ определяются нарядом-допуском на проведение газоопасных работ с учетом характера выполняемой работы
	
	

	При проведении газоопасных работ, при которых возможно выделение взрывоопасных веществ в зоне проведения работ, следует применять переносные светильники во взрывозащищенном исполнении, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси;
средства связи во взрывозащищенном исполнении;
инструмент из материала, исключающего возможность искрообразования;
обувь, исключающую возможность искрообразования;
средства индивидуальной защиты органов дыхания (исходя из условий работы)
	
	

	Устройства для подключения передвижного и переносного электрооборудования должны размещаться вне взрывоопасной зоны
	
	

	Срок единовременного пребывания работающего в средствах защиты органов дыхания лица определяется нарядом-допуском на проведение газоопасных работ, но не должен превышать тридцати минут
	
	



Таблица 3 
Меры безопасности при проведении газоопасных работ внутри емкостей
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Емкости (аппараты), подлежащие вскрытию, осмотру, чистке или ремонту, должны быть освобождены от опасных веществ, подключены к действующему оборудованию, системам трубопроводов и коммуникаций с помощью стандартных заглушек согласно схеме, прилагаемой к наряду-допуску на проведение газоопасных работ, и в зависимости от свойств находившихся в них опасных веществ промыты, пропарены, продуты инертным газом и воздухом
	
	

	Для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения работ внутри емкостей (аппаратов) следует произвести в них анализ воздушной среды на содержание метана и опасных веществ (паров, газов) с записью результатов в наряде-допуске
	
	

	На емкостях (аппаратах) перед началом проведения работ должны быть вывешены предупреждающие плакаты «Газ», «Газоопасные работы», снятие которых допускается после их завершения без получения разрешения ответственного лица
	
	

	При наличии в емкостях (аппаратах) перемешивающих устройств с электроприводом последний может быть не отключен от источников питания без видимых разрывов 
	
	

	У емкостей (аппаратов) в электрораспределительных устройствах должны быть вывешены плакаты «Не включать: работают люди!», снятие которых допускается после их завершения с разрешения лица, ответственного за проведение газоопасных работ
	
	

	Отключение (подключение) электропривода от (к) источника(у) питания должно осуществляться работником
	
	

	Нагретые емкости (аппараты) перед допуском внутрь в них людей должны быть охлаждены до температуры не выше 10 ºС
	
	

	Для защиты органов дыхания работников внутри емкостей должны применяться шланговые или кислородно-изолирующие противогазы, или воздушные изолирующие аппараты. Допускается использование фильтрующих противогазов
	
	

	Работу внутри емкостей (аппаратов) следует проводить бригадой в составе не менее трех человек (работающий и наблюдающий)
	
	

	Работающий в емкости (аппарате) должен использовать предохранительный пояс или страховочную привязь с сигнально-спасательной веревкой
	
	

	При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающим должна быть установлена система подачи голосовых сигналов
	
	

	Наряд-допуск на проведение газоопасных работ должен включать:
– непрерывную гарантированную подачу свежего воздуха в емкость (аппарат), обеспечивающую нормальный воздушный режим в аппарате;
– непрерывный контроль состояния воздушной среды;
– наличие у места проведения работ средств связи (световой, звуковой, радиотелефонной);
– наличие у каждого работающего в емкости (аппарате) предохранительного пояса или страховочной привязи с сигнально-спасательной веревкой
	
	

	Работа внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных мест без изолирующих средств защиты органов дыхания допускается с разрешения ответственного за проведение работ
	
	

	При возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности работника внутри емкости (признаки недомогания, попытка снять маску противогаза, обрыв сигнальной веревки, неисправность шланга, остановка воздуходувки), работу следует остановить
	
	



Таблица 4 
Требования безопасности к ведению огневых работ
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Огневые работы должны проводиться в рабочее время, за исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
	
	

	В наряде-допуске на проведение огневых работ должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного их проведения, учитывающие условия их выполнения в темное время суток, в том числе
наличие основного и аварийного освещения, установка дополнительного осветительного оборудования (при необходимости), выполненного во взрывозащищенном исполнении
	
	

	В наряде-допуске на проведение огневых работ должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного их проведения, учитывающие условия их выполнения в темное время суток, в том числе
оснащение персонала, занятого в производстве огневых работ в любое время суток, средствами индивидуального освещения во взрывозащищенном исполнении (персональными фонариками или переносными электрическими светильниками с аккумуляторами), а также исправными средствами связи, оборудованием для контроля воздушной среды и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности
	
	

	В наряде-допуске на проведение огневых работ должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного их проведения, учитывающие условия их выполнения в темное время суток, в том числе
ограничение радиуса разлета (падения) искр, окалины и расплавленного металла
	
	

	В наряде-допуске на проведение огневых работ должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасного их проведения, учитывающие условия их выполнения в темное время суток, в том числе
проведение работ при периодическом присутствии лица, ответственного за проведение огневых работ
	
	

	Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются по наряду-допуску на проведение огневых работ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей среде
	
	

	Наряд-допуск на проведение огневых работ выдается на всю бригаду, проводящей указанные работы, и действителен в течение одной смены
	
	

	Состав бригады исполнителей огневых работ может быть указан в наряде-допуске на выполнение огневых работ
	
	

	Если работа не закончена и условия ее проведения не изменились, что должно быть подтверждено результатами анализа воздушной среды, наряд-допуск на выполнение огневых работ не может быть продлен руководителем структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы, или лицом, его замещающим, но не более чем на одну дневную смену
	
	

	К наряду-допуску на выполнение огневых работ может быть приложена схема места проведения огневых работ, подписанная руководителем структурного подразделения или лицом, его замещающим
	
	

	При подготовке к огневым работам руководитель структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы, или лицо, его замещающее, определяет опасную зону, границы которой обозначаются предупредительными знаками и надписями
	
	

	Места сварки, резки, нагревания отмечаются опознавательными знаками
	
	

	Место проведения огневых работ (площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ) очищается от горючих и пожаровзрывоопасных веществ
	
	

	В зоне выполнения огневых работ следует проверить плотность закрытия люков колодцев канализации Крышки колодцев могут быть засыпаны слоем песка не менее 10 см в стальном или железобетонном кольце
	
	

	Допускается изменять характер и содержание огневых работ, предусмотренных нарядом-допуском на выполнение огневых работ
	
	

	Допускается совмещение огневых и газоопасных работ в одном помещении, а также в непосредственной близости на открытой площадке в случае возможного выделения в зону работ пожаровзрывоопасных веществ
	
	

	Допускается проведение огневых работ при наличии пожаровзрывоопасных веществ выше двадцати процентов объемных от нижнего концентрационного предела распространения пламени в зоне их проведения
	
	

	Во время выполнения огневых работ при превышении содержания опасных веществ в зоне проведения огневых работ выше ПДК (загазованность) огневые работы могут быть прекращены и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности
	
	

	Перед началом подготовки и выполнения огневых работ руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее, на объекте которого проводятся огневые работы, проводит инструктаж лица, ответственного за подготовку огневых работ, и руководителя работ о мерах пожарной и промышленной безопасности при их проведении на указанном объекте
	
	

	Проведение инструктажа фиксируется в журнале на выполнение огневых работ подписями исполнителей и руководителя работ
	
	

	В случае замены лица, ответственного за подготовку огневых работ, или руководителя работ в журнале на выполнение огневых работ производится соответствующая отметка
	
	

	Для обеспечения безопасного выполнения огневых работ следует проверить:
– исправность и комплектность сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ;
– наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
– средства индивидуальной защиты, предусмотренные нарядом-допуском на выполнение огневых работ
	
	



Таблица 5 
Процедура проведения огневых работ
	Действие
	Доку-мент
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки действия

	Оформление наряда-допуска на огневые работы
	
	
	
	
	

	Оформление списка лиц, ответственных за подготовку места проведения огневых работ
	
	
	
	
	

	Выполнение огневых работ на общих коммуникациях
	
	
	
	
	

	Инструктаж лица, ответственного за подготовку огневых работ
	
	
	
	
	

	Инструктаж исполнителей
	
	
	
	
	

	Оформление окончания огневых работ
	
	
	
	
	

	Проведение ремонтных работ
	
	
	
	
	

	Проведение аварийно-восстановительных работ
	
	
	
	
	

	Оформление окончания ремонтных работ
	
	
	
	
	

	Ежедневный допуск ремонтных бригад
	
	
	
	
	



1.6 Безопасность сетей газораспределения и газопотребления
Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления.

Нормативные документы
– Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 № 870 (ред. от 14.12.2018) «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Теоретические сведения
«…7. Основные понятия, используемые в настоящем техническом регламенте, означают следующее:
– “взрывоустойчивость здания” –  обеспечение предотвращения повреждения несущих строительных конструкций здания, травмирования людей опасными факторами взрыва за счет сброса давления (энергии взрыва) в атмосферу в результате вскрытия проемов в ограждающих конструкциях здания, перекрываемых предохранительными противовзрывными устройствами (остекление, специальные окна или легкосбрасываемые конструкции);
– “газопровод” –  конструкция, состоящая из соединенных между собой труб, предназначенная для транспортирования природного газа;
– “газопровод внутренний” – газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания;
– “газопровод наружный” –  подземный или надземный газопровод сети газораспределения или сети газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания;
– “газопровод подземный” – наружный газопровод, проложенный в земле ниже уровня поверхности земли, а также по поверхности земли в насыпи (обваловании);
– “газопровод надземный” – наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли, а также по поверхности земли без насыпи (обвалования);
– “газопровод продувочный” – газопровод, предназначенный для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств;
– “газопровод сбросной” – газопровод, предназначенный для отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов;
– “легкосбрасываемые конструкции” – ограждающие конструкции здания, которые при взрыве внутри помещения здания обеспечивают высвобождение энергии взрыва, предохраняя от разрушений другие строительные конструкции здания;
– “особые условия” – наличие угрозы возникновения (развития) опасных природных и природно-техногенных (под воздействием деятельности человека) явлений и событий и (или) специфических по составу и состоянию грунтов;
– “отключающее устройство” – техническое устройство, предназначенное для периодических отключений отдельных участков газопровода и газоиспользующего оборудования с соблюдением условий герметичности;
– “пункт учета газа” – технологическое устройство, предназначенное для учета расхода природного газа в сетях газораспределения и газопотребления;
– “сеть газораспределения” – единый производственно-технологический комплекс, включающий наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий);
– “сеть газопотребления” – единый производственно-технологический комплекс, включающий наружные и внутренние газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, газоиспользующее оборудование, размещенный на одной производственной площадке и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления, до отключающего устройства перед газоиспользующим оборудованием;
– “техническое устройство” –  составная часть сети газораспределения и сети газопотребления (арматура трубопроводная, компенсаторы (линзовые, сильфонные), конденсатосборники, гидрозатворы, электроизолирующие соединения, регуляторы давления, фильтры, узлы учета газа, средства электрохимической защиты от коррозии, горелки, средства телемеханики и автоматики управления технологическими процессами транспортирования природного газа, контрольно-измерительные приборы, средства автоматики безопасности и настройки параметров сжигания газа) и иные составные части сети газораспределения и сети газопотребления;
– “технологическое устройство” – комплекс технических устройств, соединенных газопроводами, обеспечивающий получение заданных параметров сети газораспределения и сети газопотребления, определенных проектной документацией и условиями эксплуатации, включающий в том числе газорегуляторные пункты, газорегуляторные пункты блочные, газорегуляторные пункты шкафные, газорегуляторные установки и пункты учета газа;
– “транспортабельное здание блочного исполнения” – здание, выполненное из сборных металлических конструкций и имеющее приспособления для транспортирования, в котором смонтировано технологическое оборудование;
– “транспортирование природного газа” – перемещение природного газа по газопроводам сети газораспределения и сети газопотребления;
– “транзитная прокладка газопровода” – прокладка газопровода по конструкциям негазифицированного здания или помещения;
– “эксплуатация сети газораспределения и сети газопотребления” – использование сети газораспределения и сети газопотребления по назначению, определенному в проектной документации;
– “эксплуатационная организация” – юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию сети газораспределения и сети газопотребления и (или) оказывающее услуги по их техническому обслуживанию и ремонту на законных основаниях…» [9].

Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задания (табл. 1, 2, 3) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.
3. Выполнить задание (табл. 4) по реализации процедуры безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1 
Общие положения
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Признаки идентификации сетей газораспределения и газопотребления:
а) назначение;
б) состав субъектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления;
в) температура природного газа
	
	

	Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ:
а) по территориям ненаселенных пунктов – с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;
б) по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, и по территориям указанных производственных площадок – с давлением, превышающим 0,2 мегапаскаля;
в) между населенными пунктами – с давлением, превышающим 0,05 мегапаскаля
	
	

	Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ:
а) к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, – с давлением, не превышающим 0,2 мегапаскаля;
б) к газотурбинным и парогазовым установкам –  с давлением, не превышающим 1,5 мегапаскаля
	
	

	К материалам идентификации объектов технического регулирования относятся:
а) проектная документация;
б) заключение экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления;
в) разрешение на строительство;
г) сведения о сетях газораспределения и газопотребления, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
д) разрешение на ввод в эксплуатацию
	
	

	Места размещения сбросных и продувочных газопроводов должны определяться исходя из условий минимального рассеивания вредных веществ, при этом концентрация вредных веществ в атмосфере не должна превышать предельно допустимые максимальные разовые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе
	
	

	Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка:
а) для подземных газопроводов – с помощью опознавательных знаков, содержащих информацию о диаметре газопровода, давлении газа в нем, расстоянии до газопровода, телефонных номерах аварийно-спасательной службы организации, эксплуатирующей этот участок газопровода, и другие сведения 
	
	

	Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка.
Для полиэтиленовых газопроводов, проложенных открытым способом, дополнительно должна предусматриваться укладка железной ленты 
	
	

	Вместо опознавательных знаков возможна прокладка совместно с полиэтиленовым газопроводом самостоятельного провода
	
	

	Для обнаружения трасс газопроводов должна осуществляться маркировка:
б) для подводных газопроводов, прокладываемых через судоходные и (или) сплавные реки, – с помощью опознавательных знаков, содержащих информацию о разрешении опускать якоря, цепи, лоты и иные подобные технические устройства в указанной зоне
	
	


Таблица 2 
Требования к сети газораспределения и сети газопотребления на этапе строительства, реконструкции, монтажа и капитального ремонта
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение:
а) рационализаторских решений, предусмотренных проектной документацией
	
	

	При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение:
б) требований проектной документации изготовителей газоиспользующего оборудования, технических и технологических устройств, труб, материалов и соединительных деталей
	
	

	При строительстве, реконструкции, монтаже и капитальном ремонте должно быть обеспечено соблюдение:
в) технологии строительства, монтажа, капитального ремонта и реконструкции в соответствии с техническим паспортом
	
	

	Участки газопроводов, прокладываемые внутри защитных устройств через ограждающие строительные конструкции здания, могут иметь стыковые, резьбовые и фланцевые соединения, а участки газопроводов, прокладываемые в каналах со съемными перекрытиями и в бороздах стен, не должны иметь резьбовые и фланцевые соединения
	
	



Таблица 3 
Требования безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	При эксплуатации подземных газопроводов эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг и устранение:
а) утечек природного газа;
б) повреждений изоляции труб газопроводов и иных повреждений газопроводов;
в) неисправностей в работе средств электрохимической защиты и трубопроводной арматуры
	
	

	При эксплуатации надземных газопроводов эксплуатирующая организация должна обеспечить мониторинг и устранение:
а) утечек природного газа;
б) перемещения газопроводов за пределы опор;
в) повреждения и изгиба опор, нарушающих безопасность газопровода;
г) неисправностей в работе трубопроводной арматуры;
д) повреждений электроизолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений газопроводов и габаритных знаков в местах проезда автотранспорта
	
	

	В процессе ликвидации сетей должны быть обеспечены следующие мероприятия:
а) предотвращение загрязнения окружающей среды;
б) утилизация отходов производства;
в) рекультивация нарушенных земель;
г) сохранение уровня противокоррозионной защиты других сетей газораспределения (в случае если система противокоррозионной защиты утилизируемой сети газораспределения участвовала в формировании системы противокоррозионной защиты других сетей газораспределения);
д) предотвращение активизации опасных геологических процессов (оползней, обвалов и подобных явлений)
	
	



Таблица 4 
Процедуры безопасной эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления
	Действие
	Доку-мент
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки действия

	Контроль сварных соединений
	
	
	
	
	

	Испытания газопроводов после монтажа, ремонта
	
	
	
	
	

	Мониторинг и устранение утечек природного газа
	
	
	
	
	

	Проверка срабатывания предохранительных и сбросных клапанов
	
	
	
	
	

	Техническое обслуживание, текущие ремонты и наладка
	
	
	
	
	

	Приемка сети газопотребления
	
	
	
	
	



1.7 Промышленная безопасность складов нефти и нефтепродуктов
Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасной эксплуатации складов нефти и нефтепродуктов.

Нормативные документы
– Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 529 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов”» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61965) [10];
– Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 № 777 «Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов».

Теоретические сведения
«…II. Общие рекомендации по безопасности к приему, отпуску и хранению нефтепродуктов
6. Безопасность при приеме нефти и нефтепродуктов по линейным отводам от магистральных нефтепродуктопроводов обеспечивается следующим.
6.1. Герметичность задвижек на нулевом километре отвода (начальная точка отвода), концевых задвижек отвода, технологических задвижек у резервуаров потребителей определяется в проектной документации.
6.2. Узел подключения концевых задвижек отводов к технологическим трубопроводам потребителя обустраивается:
– двумя стальными отсекающими задвижками на отводе;
– камерой отбора проб с пробоотборником;
– системой канализации с емкостью для слива отбираемых проб;
– манометрами, приборами контроля сортности нефтепродуктов;
– системой электроснабжения для питания электроприводов задвижек и освещения;
– соответствующим ограждением.
6.3. Оснащенность контрольно-измерительными приборами, средствами (приборами) учета, уровень автоматизации отводов рекомендуется обосновывать и определять в проектной документации.
6.4. Технологические линии от концевых задвижек отвода до приемных резервуаров потребителя рекомендуется выполнять автономными и без тупиковых ответвлений, лишних врезок, перемычек, не прокладывать через узлы задвижек на манифольдах, эстакадах, насосных.
6.5. Отпуск нефтепродуктов потребителю по отводу рекомендуется производить только при условии работы МНПП в рабочем режиме.
6.6. Во избежание аварийных ситуаций (гидроударов) задвижки на отводе рекомендовано открывать в следующей последовательности: сначала открываются концевые задвижки отвода, после получения информации об открытии концевых задвижек открываются задвижки на нулевом километре отвода.
6.7. После каждой закачки продукта потребителю производят обход трассы.
7. Безопасность при приеме и отпуске нефти и нефтепродуктов в железнодорожные сливоналивные эстакады обеспечивается следующим.
7.1. Прием и отгрузка нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны осуществляется через специально оборудованные сливоналивные устройства при обеспечении безопасного проведения сливоналивных операций.
7.2. Налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны осуществляется по бесшланговой системе автоматизированных шарнирно-сочлененных или телескопических устройств, оборудованных автоматическими ограничителями налива, а также средствами механизации. При наливе нефти и светлых нефтепродуктов рекомендуется предусматривать герметизацию налива с отводом паров на регенерационную установку, в газосборную систему.
7.3. Налив любого из заданных светлых нефтепродуктов, производимых через одно и то же наливное устройство, осуществляется с обеспечением мер, исключающих смешение продуктов. Для авиационного топлива при их отпуске потребителю предусматриваются отдельные наливные устройства.
Сливоналивные железнодорожные эстакады для нефтепродуктов (за исключением мазута, гудрона, битума и других подобных высоковязких нефтепродуктов с малым парциальным давлением паров) рекомендуется оборудовать устройствами как верхнего, так и нижнего герметизированного слива. Слив авиационного топлива и других светлых нефтепродуктов производится через нижние сливные устройства в отдельные резервуары для последующего отстаивания и удаления из них свободной (подтоварной) воды.
7.4. Систему трубопроводов рекомендуется выполнять таким образом, чтобы обеспечить полное освобождение трубопроводов после запорной арматуры от остатков наливаемого или сливаемого продукта.
Для освобождения коллекторов и трубопроводов от нефтепродуктов предусматривается закрытая дренажная система, включающая средства для дренирования наливных устройств и связанных с ними коллекторов и продуктопроводов.
7.5. Для выполнения операций по аварийному освобождению неисправных цистерн от нефтепродуктов предусматриваются специально оборудованные места…» [11].

Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задание (табл. 1) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.
3. Выполнить задание (табл. 2) по реализации процедуры обслуживания и ремонта технологического оборудования, резервуаров и технологических трубопроводов, систем инженерно-технического обеспечения на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Прием и отгрузка нефти и нефтепродуктов в железнодорожные цистерны должны осуществляться через произвольно оборудованные сливоналивные устройства, обеспечивающие безопасное проведение сливоналивных операций
	
	

	Сливоналивные эстакады должны быть оборудованы исправными неоткидными мостиками для переходов на цистерну. Мостики в местах соприкосновения с металлической поверхностью цистерны должны иметь прокладки из неискрящего материала и быть устойчивыми к разрушению парами нефтепродуктов
	
	

	Налив нефтепродуктов в железнодорожные цистерны должен осуществляться по шланговой системе шарнирно сочлененных или телескопических устройств, оборудованных автоматическими ограничителями налива
	
	

	На трубопроводах, по которым поступают на эстакаду легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее – ЛВЖ и ГЖ соответственно), могут быть установлены запорные устройства для отключения этих трубопроводов при возникновении аварии на эстакаде
	
	

	Допускается запуск двигателей автомобильных цистерн, находящихся на площадке, в случаях пролива нефтепродукта до полной уборки пролитого нефтепродукта
	
	

	Для исключения накопления зарядов статического электричества при выполнении сливоналивных операций с нефтепродуктами может быть предусмотрено заземление цистерн, трубопроводов, наливных устройств, а также ограничение скорости налива в начальной и конечной стадиях налива
	
	

	Хранение нефти и нефтепродуктов в заглубленных и подземных резервуарах для вновь строящихся и реконструируемых опасных производственных объектов складов нефти и нефтепродуктов допускается
	
	

	Выбор типа резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов (резервуар со стационарной крышей без понтона (далее – РВС); резервуар со стационарной крышей с понтоном (далее – РВСП); резервуар с плавающей крышей (далее – РВСПК) осуществляется в зависимости от материальных свойств и показателей взрывобезопасности хранимых продуктов
	
	

	Установка электрооборудования, не связанного с эксплуатацией резервуаров, и транзитная прокладка электрокабельных линий внутри обвалования резервуаров допускаются
	
	

	Хранение нефтепродуктов в таре может осуществляться в специальных зданиях и сооружениях, под навесами и на открытых площадках
	
	

	Допускается совместное хранение нефтепродуктов в одном помещении с веществами, физико-химические свойства которых способны к окислению и воспламенению нефтепродуктов
	
	

	При хранении нефтепродуктов в таре в складских помещениях должны быть обеспечены следующие условия:
контроль загазованности внешней окружающей среды (при хранении ЛВЖ);
необходимая кратность обмена воздуха;
наличие погрузочно-разгрузочных устройств
	
	

	Площадки для хранения нефтепродуктов в таре должны быть с твердым покрытием и без уклона для стока воды
	
	

	Для транспортировки нефти и нефтепродуктов должны применяться трубопроводы из ПВХ. Применение труб из стекла, а также из горючих и трудногорючих материалов (фторопласт, полиэтилен, винипласт) допускается
	
	

	При подземной прокладке технологических трубопроводов по возможности можно дополнительно предусматривать электрохимическую защиту от коррозии
	
	

	Насосные установки (станции) нефти и нефтепродуктов с насосным агрегатом или группой насосных агрегатов могут быть только открытого типа (под навесами)
	
	

	Насосные агрегаты, перекачивающие нефть и нефтепродукты, могут иметь дистанционное отключение из помещения управления (операторной) и по месту
	
	

	Допускаются пуск в работу и эксплуатация насосных агрегатов при отсутствии ограждения на подвижных частях
	
	



Таблица 2 
Процедуры обслуживания и ремонта технологического оборудования, резервуаров и технологических трубопроводов, систем инженерно-технического обеспечения на опасных производственных объектах складов нефти и нефтепродуктов
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки действия

	Контроль технического состояния резервуара
	
	
	
	
	

	Зачистка металлических резервуаров
	
	
	
	
	

	Осмотр сливоналивных и раздаточных устройств
	
	
	
	
	



1.8 Безопасность сварочных работ на опасных производственных объектах
Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасности сварочных работ на опасных производственных объектах.

Нормативные документы
– Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 519 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах”» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61964).

Теоретические сведения
«…17. Руководитель организации или индивидуальный предприниматель, или уполномоченное ими должностное лицо обеспечивает организацию и выполнение сварочных работ.
Руководитель независимого аттестационного центра или уполномоченное им должностное лицо обеспечивает организацию и выполнение аттестационных процедур.
18. Сварочные работы должны выполняться в соответствии с ПТД, разработанной специалистом сварочного производства, обладающим соответствующей квалификацией, и утвержденной руководителем или техническим руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим сварочные работы.
19. ПТД должна быть разработана на основании проектной (конструкторской) документации, требований нормативных правовых актов и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. Международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств могут быть применены при разработке ПТД после их регистрации в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
20. В ПТД, включающей технологические инструкции и технологические (маршрутные, операционные) карты сварки (далее –технологические карты сварки), применительно к выполняемым сварочным работам должны быть установлены:
– способы сварки;
– требования к квалификации, аттестации и допускным испытаниям сварщиков;
– требования к сборке соединений, включая способы и режимы выполнения прихваток, указания по приварке временных технологических креплений;
– конструкция нестандартизированных сварных соединений (например, стыковых соединений деталей разной толщины);
– требования к хранению и подготовке к использованию сварочных материалов;
– сочетания марок основных и сварочных материалов;
– типоразмеры сварочных материалов (диаметр электрода и (или) проволоки, ширина и толщина ленты);
– используемое сварочное оборудование;
– род и полярность сварочного тока;
– типы выполняемых сварных соединений;
– режимы сварки применительно к выполнению конкретных сварных соединений;
– необходимость, методы и режимы предварительного и сопутствующего сварке подогрева;
– пространственные положения при сварке;
– порядок и последовательность выполнения сварного шва (наплавки);
– способы защиты зоны сварки;
– порядок и способы маркировки сварных соединений;
– методы и объемы неразрушающего контроля качества сварных соединений и механических испытаний (при наличии требований НД);
– требования к исправлению дефектов (ремонту) сварных соединений и контролю после исправления.
21. Конструктивные элементы сварных соединений, режимы сварки, последовательность операций, технические и технологические особенности процесса сварки, методы и объемы контроля, обеспечивающие качество сварных соединений, должны быть указаны в технологических картах сварки, являющихся составной частью производственно-технологической документации, содержащей графические изображения элементов сварных соединений с указанием размеров и допусков, характеристик применяемых материалов и оборудования, последовательности выполнения операций и режимов выполнения сборки и сварки, объемы и методы контроля качества сварных соединений, нормы оценки качества.
22. В требованиях по сборке деталей под сварку, содержащихся в ПТД, должны быть приведены:
– способы подготовки поверхностей деталей под сварку;
– используемые при сборке приспособления и оборудование;
– порядок и последовательность сборки;
– способы крепления деталей;
– способы сварки, сварочные материалы и режимы сварки при выполнении прихваток и приварке временных технологических креплений;
– размеры, количество и расположение прихваток;
– методы контроля качества сборки.
23. В технически обоснованных случаях допускается регламентирование дополнительных требований к подготовке и сборке сварных соединений в отдельно разработанной технологической документации.
24. Сборка деталей для выполнения стыковых сварных соединений с кольцевыми швами должна проводиться с применением сборочно-сварочного оборудования или приспособлений, обеспечивающих соосное позиционирование и надежную фиксацию соединяемых деталей.
25. При необходимости транспортирования деталей, сварка которых не выполнена в полном объеме, должны быть обеспечены условия, предотвращающие разрушение сварных швов.
26. Сварочное оборудование и сварочные материалы, применяемые при выполнении сварочных работ, должны соответствовать применяемым аттестованным технологиям сварки, обладать сварочно-технологическими характеристиками, обеспечивающими свойства сварных соединений в пределах значений, установленных требованиями НД и (или) проектной (конструкторской) документации.
27. Соответствие характеристик сварочного оборудования и сварочных материалов применяемым технологиям сварки, а также соответствие качества сварных соединений, полученных при их применении, заданным нормативным требованиям должно быть подтверждено результатами испытаний, выполненных независимыми аттестационными центрами и оформленными в виде свидетельств об аттестации, если иное не установлено техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
28. Сварочное оборудование должно содержаться в исправном состоянии, обслуживаться и эксплуатироваться в соответствии с указаниями производителя сварочного оборудования с учетом требований нормативной документации по сварке, действующей на территории Российской Федерации.
29. При хранении, учете, подготовке к использованию и применении сварочных материалов должны соблюдаться ПТД с учетом требований производителя сварочных материалов и нормативной документации по сварке, действующей на территории Российской Федерации.
30. Документы, подтверждающие результаты проверки готовности к применению аттестованных технологий сварки, аттестации персонала сварочного производства, аттестационных испытаний сварочного оборудования и сварочных материалов, должны содержать QR-код для проверки их подлинности посредством верификации содержания с соответствующими записями в единых реестрах, размещенных в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Адрес размещения реестров должен быть опубликован на сайте органа государственного регулирования промышленной безопасности.
31. Перед выполнением сварочных работ лицо, осуществляющее руководство сварочными работами, назначенное распорядительным документом организации или (и) должностной инструкцией которого предусмотрено руководство сварочными работами, обязано:
– проверить и обеспечить соответствие численного состава и квалификации персонала сварочного производства, сборочного и сварочного оборудования, основных и сварочных материалов, применяемой технологии сварки требованиям ПТД;
– ознакомить сварщиков с требованиями технологических карт сварки, а также с внесенными в них изменениями (при наличии), с подтверждением ознакомления подписями сварщиков в применяемых ими технологических картах сварки;
– организовать проведение операционного контроля.
32. Сварщик, приступающий к сварке на конкретном объекте впервые или после перерыва в работе продолжительностью более установленного НД, независимо от наличия аттестационного удостоверения, должен выполнить допускные сварные соединения в условиях, соответствующих выполнению производственных сварных соединений на данном объекте с получением положительных результатов контроля их качества до начала производства работ. Конструкцию допускных сварных соединений, методы и объем их контроля качества определяет лицо, осуществляющее руководство сварочными работами, в соответствии с требованиями ПТД.
33. Место производства сварочных работ должно быть укомплектовано исправным сварочным оборудованием, технологической оснасткой и инструментом в соответствии с требованиями ПТД. Место сварки должно быть защищено от атмосферных осадков, влаги, сквозняков и других воздействий, влияющих на качество сварных соединений…» [12].
Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задание (табл. 1) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.
3. Выполнить задание (табл. 2) по реализации процедуры безопасного выполнения сварочных работ. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1 
Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и персоналу сварочного производства
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Персонал сварочного производства должен обеспечивать:
– техническую и технологическую подготовку и выполнение сварочных работ с соблюдением требований ФНП и предусмотренных проектной (конструкторской) документацией нормативных документов по сварке и неразрушающему контролю сварного соединения;
– соблюдение технологий сварки;
– контроль качества сварных соединений
	
	

	Сварщики и специалисты сварочного производства могут быть допущены к выполнению сварочных работ, указанных в действующих документах (далее –  аттестационных удостоверениях), выданных до прохождения аттестации на основании положительных результатов аттестационных испытаний
	
	

	Личные шифры клейм сварщиков (уникальный шифр, содержащий четырехзначное буквенно-цифровое сочетание, присваиваемый сварщику при положительных результатах первичной аттестации и остающийся неизменным при последующих аттестациях), указанные в аттестационных удостоверениях, должны быть закреплены за сварщиками в уставе организации
	
	

	При производстве сварочных работ лицо, осуществляющее руководство сварочными работами, обязано обеспечить:
–  идентификацию применяемых сварочных материалов и сварочного оборудования;
–  регистрацию сведений о сварщиках, выполняющих сварные соединения;
– идентификацию мест расположения сварных соединений в конструкции и мест исправлений дефектов сварных соединений
	
	



Таблица 2 
Процедуры безопасного выполнения сварочных работ
	Действие
	Документ
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки действия

	Проверка готовности к применению аттестованных технологий сварки
	
	
	
	
	

	Испытание сварочного оборудования и сварочных материалов применяемым технологиям сварки
	
	
	
	
	

	Выполнение сварочных работ
	
	
	
	
	

	Входной контроль сварочных работ
	
	
	
	
	

	Операционный контроль сварочных работ
	
	
	
	
	

	Приемочный контроль сварочных работ
	
	
	
	
	



1.8 Безопасность для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов

Задание: получить теоретические и практические компетенции в области обеспечения безопасной эксплуатации объектов магистральных трубопроводов.

Нормативные документы
– Приказ Ростехнадзора от 11.12.2020 № 517 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов”» (зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61745).

Теоретические сведения

«…1. Настоящие федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности “Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов” (далее – Правила) устанавливают требования, направленные на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, случаев производственного травматизма на опасных производственных объектах магистральных трубопроводов (далее – МТ) и магистральных аммиакопроводов (далее –  МАП), по которым транспортируются опасные вещества –  углеводороды, находящиеся в жидком (нефть, нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, конденсат газовый, широкая фракция легких углеводородов, их смеси) и (или) газообразном (газ) состоянии, сжиженный безводный аммиак (далее –  жидкий аммиак).
2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2018, № 31, ст. 4860).
3. Правила предназначены для применения при:
а) разработке технологических процессов, проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, консервации и ликвидации ОПО МТ и ОПО МАП;
б) изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании, диагностировании и ремонте технических устройств, применяемых на ОПО МТ и ОПО МАП;
в) проведении экспертизы промышленной безопасности: документации на консервацию, ликвидацию, техническое перевооружение опасного производственного объекта (далее –  документация); технических устройств; зданий и сооружений; деклараций промышленной безопасности ОПО МТ и ОПО МАП; обоснований безопасности опасных производственных объектов.
4. Настоящие Правила не распространяются на внутризаводские трубопроводы организаций, производящих и потребляющих жидкий аммиак.
5. Пожарная безопасность ОПО МТ и ОПО МАП обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 30, ст. 3579; 2018, № 53, ст. 8464).
6. На площадочные объекты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, осуществляющие прием, хранение и выдачу нефти и нефтепродуктов, распространяются федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, устанавливающие требования промышленной безопасности на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов. Требования настоящих Правил распространяются на площадочные объекты в части, не относящейся к сфере регулирования федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающих требования промышленной безопасности на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов…» [13].

Алгоритм выполнения задания
1. Прочитать нормативные документы. Изучить разделы нормативного документа, их содержание.
2. Выполнить задания (табл. 1, 2) по следующему алгоритму. В таблицах по разделам нормативного документа представлены требования к работникам, организациям, эксплуатирующим ОПО (опасные производственные объекты), но в них внесены изменения, которые не соответствуют нормативным документам. Необходимо проверить задание и его соответствие нормативному документу. Во втором столбце поставить соответствующее утверждение «верно/неверно». В третьем столбце привести верную формулировку соответствующего требования.
3. Выполнить задание (табл. 3) по реализации процедуры безопасной эксплуатации магистральных продуктопроводов. Необходимо в нормативном документе найти соответствующие действия, исполнителя, ответственного, форму документа, который оформляется при данном действии, и сроки исполнения. Проставить соответствующие данные в столбцы. Если в документе отсутствует один из элементов действия (исполнитель, ответственный, документ, сроки), то необходимо написать слово «отсутствует».

Таблица 1 
Требования промышленной безопасности к разработке технологических процессов при проектировании опасных производственных объектов магистральных трубопроводов
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	При выборе трассы МТ и МАП и размещении объектов линейной части и площадочных объектов ОПО МТ и ОПО МАП не следует учитывать свойства транспортируемых углеводородов и специфические свойства жидкого аммиака, природно-климатические особенности территории строительства, гидрогеологические свойства грунтов, наличие близко расположенных производственных объектов и населенных пунктов, транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказывать негативное влияние на безопасность ОПО МТ и ОПО МАП
	
	

	При проектировании ОПО МАП не учитываются колебания температуры почвы по трассе в наиболее жаркий месяц в году для установления температуры нагрева подаваемого аммиака
	
	

	Для ОПО площадочных объектов МТ должны выполняться следующие требования:
а) по обеспечению взрывобезопасности:
–  предотвращение взрывов и пожаров технологического оборудования;
–  снижение тяжести последствий взрывов и пожаров в объеме производственных зданий, сооружений и наружных установок
	
	

	Для ОПО площадочных объектов МТ должны выполняться следующие требования:
б) исключение возможности утечки обращающихся в технологических процессах опасных веществ при регламентированных значениях параметров технологических процессов
	
	


	Объекты линейной части и площадочные сооружения ОПО МТ и ОПО МАП следует размещать на безопасных расстояниях до других промышленных и сельскохозяйственных объектов, отдельных зданий и сооружений, жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения, установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
	
	

	При прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на высотных отметках выше находящихся вблизи населенных пунктов и промышленных предприятий проектом должны быть предусмотрены расстояния от них не менее 1 500 м (при диаметре труб 700 мм и менее) и 3 000 м (при диаметре труб свыше 700 мм) и технические решения, исключающие поступление в зону застройки транспортируемого по трубопроводу продукта
	
	

	Для обеспечения оперативности решения эксплуатационных задач, минимального времени выполнения работ по локализации возможных аварий в структуре организации в зависимости от протяженности трассы МАП, топографических особенностей местности, административно-территориального деления территории прохождения трассы в эксплуатирующей организации предусматриваются федеральные подразделения и центральный пункт управления (далее –  ЦПУ)
	
	

	Для участков трубопроводов ОПО МАП, прокладываемых на местности, расположенной на разных высотных отметках или выше населенных пунктов, зданий и сооружений должны предусматриваться каналы для отвода аммиака в случае разлива в места, обеспечивающие безопасность населения 
	
	

	При организации и проведении мероприятий по ликвидации разлива не учитываются отсутствие естественных преград, географические, навигационно-гидрографические, гидрометеорологические и другие особенности района разлива аммиака
	
	



Таблица 2 
Требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов магистральных трубопроводов. Технологические регламенты на эксплуатацию магистральных трубопроводов
	Задание
	Верно/неверно
	Правильное изложение требований

	Технологический регламент на эксплуатацию ОПО МТ и ОПО МАП должен включать:
–  технические характеристики ОПО МТ и ОПО МАП, оборудования площадочных объектов и свойства перекачиваемых продуктов (углеводородов и жидкого аммиака);
– порядок контроля за герметичностью (целостностью) трубопроводов и оборудования ОПО МТ и ОПО МАП;
–  порядок контроля и управления технологическим процессом;
–  порядок приема, сдачи и учета перекачиваемых продуктов;
–  принципиальные и технологические схемы линейной части ОПО МТ и ОПО МАП и площадочных объектов (графическая часть);
– сжатый продольный профиль линейной части ОПО МТ и ОПО МАП (графическая часть);
– перечень и характеристики наиболее опасных участков;
–  перечень обязательных технологических и производственных инструкций, инструкций по охране труда с мерами по обеспечению безопасного ведения технологического процесса, технического обслуживания, а также действий работников в аварийных ситуациях и при инцидентах;
–  перечень мер по обеспечению информационной безопасности;
– раздел о безопасной эксплуатации производства
	
	

	Технологический регламент может быть пересмотрен в случае изменения проектной документации, требований промышленной безопасности, параметров ведения технологического процесса или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности
	
	

	Эксплуатационная, исполнительная и проектная документация должна храниться в Ростехнадзоре
	
	

	В центральном пункте управления должен находиться продольный профиль линейной части МАП, оформленный в соответствии с исполнительной документацией, в котором указываются:
–  диаметры, отметки глубины заложения и километраж трубопровода;
–  переходы через железные и автомобильные дороги, водные препятствия и овраги;
–  места расположения отдельно стоящих раздаточных станций;
–  места расположения отдельно стоящих станций электрохимической защиты и радиомачт
	
	


	Каждому участку трассы МАП, посту секционирования, насосной и раздаточной станции ОПО МАП в соответствии с проектной документацией (документацией) присваиваются шифры
	
	

	Разделительная запорная арматура на трубопроводе должна иметь обозначение присвоенного ей номера, указатели «Открыто» и «Закрыто» и скорости потока
	
	

	Наземные сооружения и выступающие из земли элементы МАП могут быть ограждены
	
	

	В территориальных подразделениях эксплуатирующей организации ОПО МАП должна быть карта, на которой обозначаются:
–  населенные пункты;
– границы административных районов и областей;
–  участки МАП;
–  дислокация всех наземных сооружений МАП (главный пост секционирования, обратный клапан, сателлитный пост секционирования, необслуживаемый усилительный пункт, раздаточная станция, насосная станция);
– границы обслуживания участка МАП территориальным подразделением
	
	

	На насосной станции, кроме технологического оборудования, позволяющего вести процесс транспортирования жидкого аммиака, в целях обеспечения безопасности технологического процесса для вновь строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства, а также при техническом перевооружении ОПО МАП необходимо предусматривать:
– систему газового анализа и систему контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты (далее –  ПАЗ), дренажную емкость;
– склад пропан-бутана;
аварийный душ и фонтанчик для промывания глаз;
–  связь с местной автоматической телефонной станцией;
– систему автоматического газового пожаротушения
	
	

	На отдельно стоящих раздаточных станциях, кроме технологического оборудования, позволяющего вести процесс выдачи жидкого аммиака, в целях обеспечения безопасности технологического процесса необходимо предусматривать:
–  системы газового анализа, контроля, управления и ПАЗ, дренажную емкость для приема дренажей;
–  склад пропан-бутана;
– аварийный душ и фонтанчик для промывания глаз;
–  связь с местной автоматической телефонной станцией
	
	



Таблица 3 
Процедуры безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов
	Действие
	Доку-мент
	Разработчик документа
	Ответственный
	Исполнитель
	Сроки действия

	Постоянный контроль (патрулирование) линейных сооружений
	
	
	
	
	

	Периодический контроль (патрулирование) линейных сооружений
	
	
	
	
	

	Разработка паспортов для линейных участков, подводных и мостовых переходов
	
	
	
	
	

	Техническое обслуживание линейных участков
	
	
	
	
	

	Ремонт линейных участков
	
	
	
	
	

	Контроль параметров электрохимической защиты и значений защитных потенциалов
	
	
	
	
	

	Техническое диагностирование опасных производственных
объектов магистральных трубопроводов
	
	
	
	
	

	Консервация
и ликвидация опасных производственных объектов
магистральных трубопроводов
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12.  Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления : Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870 : (с изменениями на 14 декабря 2018 года) // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт] / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/902243701 (дата обращения: 01.08.2022).
13.  Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» : Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 529 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт] / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/573264122 (дата обращения: 01.08.2022).
14.  Об утверждении Руководства по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов : Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 года № 777 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт] / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/902389568 (дата обращения: 01.08.2022).
15.  Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах» : Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года № 519 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт] / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/573264187 (дата обращения: 01.08.2022).
16.  Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов» : Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года № 517 // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов : [сайт] / АО «Кодекс». – URL: docs.cntd.ru/document/573174913 (дата обращения: 01.08.2022)
Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента. 
Таблица 0
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Нк – Ну
	26

	Ан – Ая
	2
	Нф – Ня
	27

	Ба – Бм 
	3
	На – Ни
	28

	Бн – Бя
	4
	Нк – Ну
	29

	Ва – Вм 
	5
	Нф – Ня
	30

	Вн – Вя
	6
	Оа – Ом
	31

	Га – Гм 
	7
	Он – Оя
	32

	Гн – Гя
	8
	Па – Пм
	33

	Да – Дм 
	9
	Пн – Пя
	34

	Дн – Дя
	10
	Ра – Рм
	35

	Еа – Ем 
	11
	Рн – Ря
	36

	Ен – Ея
	12
	Са – См
	37

	Жа – Жм 
	13
	Сн – Ся
	38

	Жн – Жя
	14
	Та – Тм
	39

	За – Зм 
	15
	Тн – Тя
	40

	Зн – Зя
	16
	У
	41

	Иа – Им 
	17
	Ф
	42

	Ин – Ия
	18
	Х
	43

	Ка – Км 
	19
	Ц
	44

	Кн – Кя
	20
	Ч
	45

	Ла – Лм 
	21
	Ш
	46

	Лн – Ля
	22
	Щ
	47

	Ма – Мм 
	23
	Э
	48

	Мн – Мя
	24
	Ю
	49

	На – Ни 
	25
	Я
	50



[bookmark: _Toc397342652]Раздел 2. Производственная санитария и гигиена
2.1  Исследование микроклимата в производственном помещении
Задание: на основе нормативных документов необходимо определить потребный воздухообмен и сопоставить рассчитанную кратность воздухообмена с рекомендуемой и сделать соответствующий вывод. Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
· ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
· ГОСТ Р 59972-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования
· СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003.
Теоретический материал
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
...Показателями, характеризующими микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях, являются:
а) температура воздуха;
б) температура поверхностей ограждающих конструкций (стены, потолок, пол), устройств, а также технологического оборудования или ограждающих его устройств;
в) относительная влажность воздуха;
г) скорость движения воздуха;
д) интенсивность теплового облучения.
Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма...
«СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003»
...5.1 Параметры микроклимата помещений (кроме помещений, для которых они установлены другими нормативными документами) следует принимать по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548 для обеспечения температуры воздуха, результирующей температуры помещения, относительной влажности воздуха и скорости движения воздуха в пределах указанных параметров в обслуживаемой или рабочей зонах помещений (на постоянных и непостоянных рабочих местах):
а) в холодный период года в обслуживаемой зоне жилых помещений - температуру воздуха по оптимальным параметрам ГОСТ 30494;
б) в холодный период года в обслуживаемой зоне общественных и административно-бытовых зданий или в рабочей зоне производственных помещений - температуру воздуха минимальную из допустимых температур при отсутствии избытков теплоты в помещениях или в пределах допустимых параметров в помещениях с избытками теплоты. В производственных помещениях площадью более 50 м2 на одного работающего допускается обеспечивать расчетную температуру воздуха только на постоянных рабочих местах и более низкую (но не ниже 10 °C) температуру воздуха на непостоянных рабочих местах;
в) в теплый период года в обслуживаемой или рабочей зоне помещений при наличии избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур, но не более чем на 3 °C для общественных и административно-бытовых помещений и не более чем на 4 °C для производственных помещений выше расчетной температуры наружного воздуха (параметры А) и не более максимально допустимой температуры по приложению Б, а при отсутствии избытков теплоты - температуру воздуха в пределах допустимых температур;
Параметры микроклимата (или один из параметров) допускается принимать в пределах оптимальных значений вместо допустимых по техническому заданию или экономическому обоснованию.
5.2 В холодный период года в помещениях отапливаемых зданий (кроме помещений, для которых параметры воздуха установлены другими нормативными документами), когда они не используются, в нерабочее время и при устранении аварий на системе теплоснабжения, следует поддерживать температуру воздуха не ниже:
15 °C - в жилых помещениях;
12 °C - в помещениях общественных и административно-бытовых зданий;
5 °C - в производственных помещениях.
Примечание - Не допускается применение в системах отопления многоквартирных жилых зданий устройств, позволяющих пользователям уменьшать температуру ниже указанной.
5.2 В теплый период года параметры микроклимата не регламентируются в жилых помещениях, а также общественных, административно-бытовых и производственных помещениях в периоды, когда они не используются, и в нерабочее время, при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений.
5.3 Параметры микроклимата при кондиционировании воздуха помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для обеспечения параметров воздуха в пределах оптимальных значений:
а) в обслуживаемой зоне жилых, общественных и административно-бытовых помещений - по ГОСТ 30494-2011 (раздел 3);
б) в рабочей зоне производственных помещений или отдельных их участков, а также на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются операторские работы, связанные с нервно-эмоциональным напряжением - по ГОСТ 12.1.005 и СанПиН 2.2.4.548.
Один из параметров микроклимата допускается принимать в пределах допустимых значений вместо оптимальных по заданию на проектирование.
5.4 Качество воздуха в помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать согласно ГОСТ 30494 необходимой величиной воздухообмена в помещениях.
Для дошкольных образовательных организаций, больниц и поликлиник следует принимать оптимальные показатели качества воздуха.
Для жилых и общественных зданий следует принимать допустимые показатели качества воздуха; оптимальные показатели воздуха для указанных зданий необходимо принимать по заданию на проектирование.
5.5 Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки оборудования не более 2 ч непрерывно), при отсутствии технологических требований к температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать:
а) в холодный период года и переходные условия при отсутствии избытков теплоты - плюс 10 °C, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную температуру;
б) в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °C выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не выше 29 °C.
В местах производства ремонтных (кроме аварийных) работ (продолжительностью 2 ч и более непрерывно) следует обеспечивать передвижными установками параметры воздуха:
- минимально допустимые в холодный период года согласно 5.1, перечисление б);
- максимально допустимые в теплый период года согласно 5.1.
Относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях с полностью автоматизированным технологическим оборудованием при отсутствии специальных требований не регламентируются.
5.6 В животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданиях, сооружениях для выращивания растений, хранения сельскохозяйственной продукции, содержания птиц и животных параметры микроклимата следует принимать в соответствии с требованиями технологического проектирования этих зданий.
5.7 Максимальную скорость движения и температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) помещения следует принимать с учетом допустимых отклонений от требуемых значений по приложениям Д и Е. При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не регламентируются на расстоянии менее 1 м от воздухораспределителя. При локальной подаче приточного воздуха непосредственно в зону дыхания человека (персональная вентиляция) скорость движения и температура воздуха определяются в соответствии с 5.1.
5.8 В помещениях при лучистом отоплении и нагревании (в том числе с газовыми и электрическими инфракрасными излучателями) или охлаждении постоянных рабочих мест температуру воздуха следует принимать по расчету, обеспечивая температурные условия (результирующую температуру помещения), эквивалентные требуемой температуре воздуха в обслуживаемой (рабочей) зоне помещения...
Способы нормализации метеорологических условий производственной среды - это вентиляция, отопление, кондиционирование.
Вентиляция производственных помещений – это совокупность мероприятий и устройств, необходимых для обеспечения заданного качества воздушной среды в рабочих помещениях. Вентиляции принадлежит главенствующая роль в нормализации воздушной среды на рабочих местах и в производственных помещениях.
Виды вентиляции и типы вентиляционных установок.
По способу перемещения воздуха вентиляция может быть: 
· естественная;
· механическая.
По способу организации воздухообмена механическая вентиляция может быть:
· местная;
· общеобменная.
Типы вентиляционных установок:
· вытяжные (предназначенные для удаления воздуха) – местные и общие;
· приточные (осуществляют подачу воздуха) – местные (воздушные души, завесы, оазисы) и общие (рассеянный или сосредоточенный приток).
1. Естественная вентиляция – это вентиляция, при которой воздухообмен происходит за счет разности температур под влиянием теплового напора. Естественная вентиляция производственных помещений может быть: неорганизованной и организованной.
Неорганизованная естественная вентиляция (проветривание) осуществляется за счет поступления и удаления воздуха через окна, форточки, фрамуги, специальные проемы, а также через неплотности наружных ограждений (инфильтрация).
Организованная (регулируемая) естественная вентиляция производственных помещений называется аэрацией, которая осуществляется с помощью аэрационных фонарей. При отсутствии аэрационных фонарей естественная вентиляция может быть улучшена с помощью специальных каналов или шахт. С целью повышения эффективности ветрового напора эти шахты снабжаются специальными насадками – дефлекторами.
2. Механическая вентиляция позволяет производить предварительную обработку приточного воздуха – увлажнение, нагрев или охлаждение и очистку от пыли, газов, аэрозолей и других примесей.
К установкам местной вентиляции относятся местные отсосы открытого типа, включающие защитнообеспылевающие кожухи, вытяжные шкафы, бортовые отсосы, шарнирно-телескопические отсосы (встроенные в рабочие места, инструменты), перемещаемые отсосы, а также вытяжные зонты, укрытия-боксы, камеры и кабины.
Общеобменная вентиляция применяется в тех случаях, когда вредные вещества, избыточное тепло и влага выделяются рассредоточено по всему рабочему помещению, и удалить их с помощью местных отсосов не представляется возможным.
Принцип действия общеобменной вентиляции основан на разбавлении загрязненного, перегретого или переувлажненного воздуха до уровней, соответствующих гигиеническим нормативам.
Приточная вентиляция предназначена для обработки воздуха: его подогрев, охлаждение, очистка от пыли или увлажнение.
Вытяжная вентиляция предназначена для удаления отработанного воздуха.
Кондиционирование воздуха производственных помещений.
Кондиционирование воздуха – создание и автоматическое регулирование в помещениях заданных параметров микроклимата и санитарно-гигиенических параметров (температуры, влажности, подвижности воздуха).
Системами кондиционирования должен подаваться воздух, очищенный от пыли. Иногда предъявляются требования по очистке воздуха от бактерий, по его ионизации, дезодорации или ароматизации. 
Требования к вентиляции производственных помещений.
Основные санитарно-гигиенические требования к вентиляции производственных помещений определены гигиеническими нормативами, а также строительными нормами и правилами. Для эффективной работы вентиляции важно, чтобы еще на стадии ее проектирования было предусмотрено выполнение ряда санитарногигиенических и технических требований.
Количество воздуха, необходимого для вентиляции производственных помещений и обеспечения требуемых параметров воздушной среды в рабочей зоне, устанавливается расчетным способом. Расчет ведется по избытку тепла, влаги или по количеству выделяющихся вредных веществ (пыли, газов, паров). При одновременном выделении в помещении тепла, влаги и вредных веществ необходимый воздухообмен должен устанавливаться по превалирующей вредности.
Система вентиляции не должна быть источником шума и загрязнения окружающей среды. В процессе эксплуатации вентиляционные системы должны обслуживаться, очищаться от загрязнений, ремонтироваться в соответствии с установленным графиком подготовленным персоналом.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По таблице 1.2 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
3. Определить необходимый воздухообмен и сопоставить рассчитанную кратность воздухообмена с рекомендуемой и сделать соответствующий вывод. Заполнить таблицу 1.3
4. Для профессии по варианту задания подобрать соответствующие нормативные документы, содержащие санитарно-гигиенические требования к рабочему месту и/или видам работ (ГОСТ, Правила по охране труда, Типовые инструкции по охране труда и тд). Исходя из требований к организации рабочего места по параметру микроклимата, определить вид тип, место расположения систем вентиляции (общеобменной и местной). 
5. Заполнить таблицу 1.4. 
6. На основе изученного материала заполнить Бланк выполнения задания №1.
Алгоритм расчета необходимого воздухообмена:
1.1 Расход воздуха, необходимого для отвода избыточного тепла, определяется по формуле:
(1)
где L1 – расход приточного воздуха, необходимого для отвода избыточного тепла, м3/ч;
Qизб - избыточное количество тепла, кДж/ч;
с - теплоемкость воздуха, Дж/(кг °С), с=1,2 кДж/(кг °С);
𝜌 - плотность воздуха, кг/ м3;
tуд - температура воздуха, удаляемого из помещения, принимается равной температуре воздуха в рабочей зоне, °С;
tпр - температура приточного воздуха, °С.
Расчетное значение температуры приточного воздуха зависит от географического расположения предприятия. Принимается равной 22,3°С.
Температура удаляемого воздуха из рабочей зоны принимается на 3 °С выше расчетной температуры наружного воздуха.
Плотность воздуха, поступающего в помещение, определяется по формуле:
𝜌=353/(273+𝑡ПР) (2)
Избыточное количество тепла, подлежащего удалению из производственного помещения, определяется по тепловому балансу:
𝑄ИЗБ=∑𝑄ПР−∑𝑄РАСХ (2)
где: ∑Qпр - тепло, поступающее в помещение от различных источников, кДж/ч;
∑Qрасх - тепло, расходуемое (теряемое) стенами здания и уходящее с нагретыми материалами, кДж/ч;
Вследствие того, что перепад температур воздуха внутри здания и снаружи в теплый период года небольшой (3-5°С), то при расчете воздухообмена по избытку тепловыделений потери тепла через конструкции зданий можно не учитывать. При этом некоторое увеличение воздухообмена благоприятно повлияет на условия труда работающих в наиболее жаркие дни теплого периода года.
С учетом вышеизложенного формула принимает следующий вид:
𝑄ИЗБ=∑𝑄ПР (4)
В данном расчетном задании избыточное количество тепла определяется только с учетом тепловыделений электрооборудования и работающего персонала:
QИЗБ = QЭ.О. + QР (5),
где QЭ.О. - тепло, выделяемое при работе электродвигателей оборудования, кДж/ч;
QР - тепло, выделяемое работающим персоналом, кДж/ч.
Тепло, выделяемое электродвигателями оборудования, определяется из выражения:
𝑄Э.О.=3528⋅𝛽⋅𝑁 (6),
где: b - коэффициент, учитывающий загрузку оборудования, одновременность его работы, режим работы. Принимается равным 0,25;
N - общая установочная мощность электродвигателей, кВт.
Необходимо определить категорию работ по таблице 1.1 исходя из наименования профессии.
Тепло, выделяемое работающим персоналом, определяется из выражения:
𝑄𝑃=𝑛⋅𝐾𝑃 (7),
где n - количество работающих, чел;
Кр - тепло, выделяемое одним человеком, кДж/ч; Принимается равным:
- при I категории работ (Кр =450 кДж/ч)
- при II категории работ (Кр =1000 кДж/ч)
- при III категории работ (Кр =1500 кДж/ч)
1.2 Расход воздуха, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах, определяется по формуле:
𝐿2=𝐺𝑞УД−𝑞ПР (8),
где L2 - расход приточного воздуха, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах, м3/ч;
G - количество вредных веществ, мг/ч;
qyд - концентрация вредных веществ в удаляемом воздухе, мг/м3, которая не должна повышать предельно допустимую концентрацию, т.е.:
𝑞УД≤𝑞ПДК (9),
qnp - концентрация вредных веществ в приточном воздухе, мг/м3;
принимается из условия:
𝑞ПР≤0,3⋅𝑞ПДК (10)
В расчетах по формулам 9 и 10 принять 𝑞УД=𝑞ПДК; 
𝑞ПР=0,3⋅𝑞ПДК (11).
1.3. Определение потребного воздухообмена
Для определения потребного воздухообмена (L) необходимо сравнить величины L1 и L2, рассчитанные по формулам (1) и (8), и выбрать наибольшую из них.
1.4. Определение кратности воздухообмена производится по формуле:
𝐾=𝐿/𝑉𝐶 (11),
где К - кратность воздухообмена, 1/ч;
L - потребный воздухообмен, м /ч;
Vc - внутренний свободный объем помещения, м.
Кратность воздухообмена помещений составляет 3.

Таблица 1.0 - Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
	1. 
	Ол – Оя
	26

	Ал – Ая
	1. 
	Па – Пк
	27

	Ба – Бк
	1. 
	Пл – Пя
	28

	Бл – Бя
	1. 
	Ра – Рк
	29

	Ва – Вк
	1. 
	Рл – Ря
	30

	Вл – Вя
	1. 
	Са – Ск
	31

	Га – Гк
	1. 
	Сл – Ся
	32

	Гл – Гя
	1. 
	Та – Тк
	33

	Да – Дк
	1. 
	Тл – Тя
	34

	Дл – Дя
	1. 
	Уа – Ук
	35

	Еа – Ея
	1. 
	Ул – Уя
	36

	Еа – Ея
	1. 
	Фа – Фя
	37

	Жа – Жя
	1. 
	Ха – Хя
	38

	За – Зя
	1. 
	Ца – Ця
	39

	Иа – Ик
	1. 
	Ча – Чя
	40

	Ил – Ия
	1. 
	Ша – Шл
	41

	Ка – Кк
	1. 
	Шм – Шя
	42

	Кл – Кя
	1. 
	Ща – Щл
	43

	Ла – Лк
	1. 
	Щм – Щя
	44

	Лл – Ля
	1. 
	Эа – Эк
	45

	Ма – Мк
	1. 
	Эл – Эя
	46

	Мл – Мя
	1. 
	Юа – Юк
	47

	На – Нк
	1. 
	Юл – Юя
	48

	Нл – Ня
	1. 
	Яа – Як
	49

	Оа – Ок
	1. 
	Ял – Яя
	50



Таблица 1.1 - Категории работ

	Категории работ
	Энерготраты, Вт
	Характер работ, примеры видов работ и профессий

	1
	2
	3

	Iа
	до 139
	Ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления

	Iб
	140 - 174
	Работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся физическим напряжением

	IIа
	175 - 232
	Работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения

	IIб
	233 - 290
	Работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением

	III
	более 290
	Работы, связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий




Таблицы 1.2 – Вариант задания
	№ вар.
	Внутренний свободный объем помещения, Vc м3
	Установочная мощность оборудования, N кВт
	Число работающих, n чел.
	Наименование профессии
	Наименование вредного вещества
	Количество вредного вещества G, мг/ч
	ПДК вредного вещества, 𝑞ПДК мг/м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	45
	100
	100
	Слесарь
	Ацетон
	20000
	200

	2. 
	50
	110
	200
	Газорезчик
	Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин)
	3
	0,05

	3. 
	60
	120
	300
	Маляр с эмалевыми красками
	Алканы C12-19 (в пересчете на C)
	40
	1

	4. 
	70
	130
	100
	Лаборант
	Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат
	5
	0,06

	5. 
	120
	140
	200
	Электросварщик ручной сварки
	Аммиак (Азота гидрид)
	60
	0,2

	6. 
	100
	150
	300
	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70 - 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)
	25
	0,3

	7. 
	80
	160
	100
	Машинист насосных установок
	Азотная кислота (по молекуле HNO3)
	3
	0,4

	8. 
	85
	170
	200
	Повар
	Пыль мучная
	40
	1

	9. 
	90
	180
	300
	Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок
	Пыль каинита
	500
	0,5

	10. 
	95
	190
	400
	Швея
	Пыль хлопковая
	6
	0,2

	11. 
	105
	20
	50
	Электросварщик ручной сварки
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5
	0,2

	12. 
	75
	30
	60
	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей
	Аммоний хлорид
	6000
	0,2

	13. 
	76
	40
	70
	Машинист насосных установок
	Растворитель мебельный/по толуолу/
	7
	0,09

	14. 
	73
	50
	80
	Модельщик по деревянным моделям
	Древесная пыль
	80000
	6

	15. 
	96
	60
	90
	Регенераторщик отработанного масла
	Ртуть
	0,002
	0,0003

	16. 
	104
	70
	100
	Плотник
	Сера диоксид
	1
	0,5

	17. 
	125
	80
	110
	Маляр с эмалевыми красками
	Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12
	110000
	200

	18. 
	100
	90
	120
	Аппаратчик очистки сточных вод
	Тетрахлорпропен
	120000
	0,07

	19. 
	80
	100
	130
	Регенераторщик отработанного масла
	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22
	130000
	50

	20. 
	85
	100
	140
	Укладчик-упаковщик
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	1400
	5

	21. 
	90
	100
	100
	Сверловщик
	Ацетон
	20000
	200

	22. 
	95
	110
	200
	Сборщик трансформаторов
	Аминобензол (Фениламин; бензоламин; анилин)
	3
	0,05

	23. 
	105
	120
	300
	Маляр с эмалевыми красками
	Алканы C12-19 (в пересчете на C)
	40
	1

	24. 
	75
	130
	100
	Штукатур-маляр
	Диметил-(1,1-диметил-3-оксобутил)фосфонат
	5
	0,06

	25. 
	76
	140
	200
	Регенераторщик отработанного масла
	Аммиак (Азота гидрид)
	60
	0,2

	26. 
	73
	150
	300
	Плотник
	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70 - 20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем и другие)
	25
	0,3

	27. 
	96
	160
	100
	Маляр с эмалевыми красками
	Азотная кислота (по молекуле HNO3)
	3
	0,4

	28. 
	45
	170
	200
	Заготовщик изоляционных деталей
	Алканы C12-19 (в пересчете на C)
	40
	1

	29. 
	50
	180
	300
	Машинист насосных установок
	Пыль каинита
	500
	0,5

	30. 
	60
	190
	400
	Кастелянша
	Пыль хлопковая
	6
	0,2

	31. 
	70
	20
	50
	Формовщик машинной формовки
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5
	0,2

	32. 
	120
	30
	60
	Лаборант химического анализа
	Аммоний хлорид
	6000
	0,2

	33. 
	100
	40
	70
	Модельщик по деревянным моделям
	Растворитель мебельный/по толуолу/
	7
	0,09

	34. 
	85
	50
	80
	Плотник
	Древесная пыль
	80000
	6

	35. 
	90
	60
	90
	Врач
	Ртуть
	0,002
	0,0003

	36. 
	95
	70
	100
	Формовщик машинной формовки
	Сера диоксид
	1
	0,5

	37. 
	105
	80
	110
	Лаборант химического анализа
	Смесь предельных углеводородов C1H4 - C5H12
	110000
	200

	38. 
	75
	90
	120
	Формовщик машинной формовки
	Тетрахлорпропен
	120000
	0,07

	39. 
	76
	100
	130
	Модельщик по деревянным моделям
	Смесь предельных углеводородов C6H14 - C10H22
	130000
	50

	40. 
	73
	100
	140
	Слесарь
	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)
	1400
	5

	41. 
	96
	170
	200
	Повар
	Пыль мучная
	40
	1

	42. 
	104
	20
	50
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5
	0,2

	43. 
	125
	30
	60
	Санитарка
	Аммоний хлорид
	6000
	0,3

	44. 
	100
	40
	70
	Формовщик машинной формовки
	Растворитель мебельный/по толуолу/
	7
	0,09

	45. 
	80
	50
	80
	Фрезеровщик
	Древесная пыль
	80000
	6

	46. 
	85
	170
	200
	Гальваник
	Аммоний хлорид
	6000
	0,3

	47. 
	90
	20
	50
	Лаборант химического анализа
	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)
	5
	0,2

	48. 
	95
	30
	60
	Формовщик машинной формовки
	Аммоний хлорид
	6000
	0,2

	49. 
	105
	40
	70
	Модельщик по деревянным моделям
	Растворитель мебельный/по толуолу/
	7
	0,09

	50. 
	75
	50
	80
	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей
	Древесная пыль
	80000
	6
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Таблица 1.3 – Расчет потребного воздухообмена

	№ вар.
	Наименование профессии
	Внутренний свободный объем помещения, Vc
	Установочная мощность оборудования 𝑁, кВт
	Число работающих, n чел.
	Категория тяжести работы
	Тепло, выделяемое одним человеком Кр
	Наименование вредного вещества
	Количество вредного вещества G, мг/ч
	ПДК вредного вещества, 𝑞ПДК мг/м3
	Плотность воздуха, поступающего в помещение 𝜌
	Тепло, выделяемое электродвигателями оборудования 𝑄Э.О., кДж/ч 
	Тепло, выделяемое работающим персоналом 𝑄𝑃, кДж/ч
	Расход воздуха, необходимого для отвода избыточного тепла L1
	Расход воздуха, необходимый для поддержания концентрации вредных веществ в заданных пределах 𝐿2, м3/ч
	Потребный воздух L, м3/ч
	Кратность воздухообмена помещений К

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 1.4 – Средства защиты и влияние на организм человека

	№ варианта
	Профессия
	Нормативный документ, описывающий санитарно-гигиенические требования
	Кратность воздухообмена
	Вид общеобменной вентиляции
	Вид местной вентиляции

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



2.2 Исследование освещенности в производственном помещении
Задание: на основе нормативных документов необходимо выполнить расчет освещенности в производственном помещении, определить средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
· СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение;
· СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
Теоретические сведения
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
...К нормативным показателям световой среды относятся:
а) средняя освещенность на рабочей поверхности - отношение светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента, лк.
б) коэффициент пульсации освещенности - критерий оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате изменения во времени светового потока источников света, Кп, %;
в) объединенный показатель дискомфорта критерий оценки дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при неравномерном распределении яркостей в поле зрения.
г) коэффициент естественной освещенности, КЕО - отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным или после отражения), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода, выражается в процентах. Используется для нормирования при проектировании и строительстве.
д) яркость освещения - отношение силы света в данном направлении к площади проекции излучающей поверхности на плоскость, перпендикулярную к данному направлению...
СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*
[bookmark: P464]..Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.
Без естественного освещения допускается проектировать помещения с временным пребыванием людей, помещения, которые определены соответствующими сводами правил и стандартами организаций на проектирование зданий и сооружений, а также помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений.
Естественное освещение подразделяется на боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).
Световоды естественного света допускается применять для естественного освещения помещений только в системе комбинированного освещения в качестве верхнего света.
При двустороннем боковом освещении помещений любого назначения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке в центре помещения на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза и рабочей поверхности.
В жилых и общественных зданиях при одностороннем боковом освещении нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:
а) в жилых помещениях жилых зданий - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4-комнатных и более квартир.
В остальных жилых помещениях многокомнатных квартир и кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола;
б) в жилых помещениях общежитий, гостиных и номеров гостиниц - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в центре помещения;
в) в групповых и игровых помещениях дошкольных образовательных организаций, изоляторах и комнатах для заболевших детей - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;
г) в учебных и учебно-производственных помещениях общеобразовательных организаций, интернатов, профессиональных образовательных организаций - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;
д) в палатах и спальных комнатах санаториев и домов отдыха и пансионатов - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;
е) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности в центре помещения;
ж) в остальных помещениях жилых и общественных зданий - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.
Совмещенное освещение помещений производственных зданий следует предусматривать:
а) для производственных помещений, в которых выполняются зрительные работы разрядов I - III;
б) для производственных и других помещений в случаях, когда по условиям технологии, организации производства или климата в месте строительства требуются объемно-планировочные решения, которые не позволяют обеспечить нормируемое значение КЕО (многоэтажные здания большой ширины, одноэтажные многопролетные здания с пролетами большой ширины и т.п.), а также в случаях, когда технико-экономическая целесообразность совмещенного освещения по сравнению с естественным подтверждена соответствующими расчетами;
в) в соответствии с нормативными документами по проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке.
Совмещенное освещение помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий разрешается в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игровых детских дошкольных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).
Выбор источников света следует проводить в соответствии с требованиями раздела.
Применение ламп накаливания разрешается в случаях, когда по условиям технологии, среды или требований оформления интерьера использование других источников света невозможно.
Освещение помещений производственных и складских зданий
Выбор источников света по цветовым характеристикам для производственных помещений следует проводить на основании приложения И. Для общего освещения производственных помещений следует использовать светодиоды и энергоэффективные разрядные источники света.
Нормы освещенности следует повышать на одну ступень шкалы освещенности в следующих случаях:
а) при зрительных работах разрядов I - IV, если зрительная работа выполняется более половины рабочего дня;
б) при повышенной опасности травматизма, если освещенность от системы общего освещения составляет 200 лк и менее;
в) при специальных повышенных санитарных требованиях (на предприятиях пищевой и химико-фармацевтической промышленности), если освещенность от системы общего освещения 500 лк и менее;
г) при работе или производственном обучении подростков, если освещенность от системы общего освещения 300 лк и менее;
д) при отсутствии в помещении естественного света и постоянном пребывании работающих, если освещенность от системы общего освещения 750 лк и менее;
е) при наблюдении деталей, вращающихся со скоростью, равной или превышающей 500 мин-1, или объектов, движущихся со скоростью, равной или превышающей 1,5 м/мин;
ж) при постоянном поиске объектов различения на поверхности размером 0,1 м2 и более;
и) в помещениях, где более половины работающих старше 40 лет.
При наличии одновременно нескольких признаков нормы освещенности следует повышать не более чем на одну ступень.
В помещениях, где выполняются зрительные работы разрядов IV - VI, нормы освещенности следует снижать на одну ступень при кратковременном пребывании людей или при наличии оборудования, не требующего постоянного обслуживания.
При выполнении в помещениях зрительных работ разрядов I - III, IVа, IVб, IVв, Vа следует применять систему комбинированного освещения. Предусматривать систему общего освещения разрешается при технической невозможности устройства местного освещения, что конкретизируется в стандартах организаций.
При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспомогательных зон, относя их по освещению зрительных работ к разряду VIIIа.
Освещенность рабочей поверхности, создаваемая светильниками общего освещения в системе комбинированного, должна составлять не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения. При этом освещенность от общего освещения должна быть не менее 200 лк. Создавать освещенность от общего освещения в системе комбинированного более 1200 лк разрешается только при наличии обоснований.
В помещениях без естественного света освещенность рабочей поверхности, создаваемую светильниками общего освещения в системе комбинированного, следует повышать на одну ступень.
Предельная равномерность распределения освещенности U0 = Eмин/Eмакс в рабочей зоне помещения без учета проходов не должна быть менее для зрительных работ разрядов I - III - 0,7, для зрительных работ разрядов IV - VII разрядов - 0,6.
Предельную равномерность распределения освещенности U0 допускается снижать до 0,3 в тех случаях, когда по условиям технологии светильники общего освещения допускается устанавливать только на площадках, колоннах или стенах помещения.
В производственных помещениях освещенность проходов и участков, где зрительные работы не проводятся, должна составлять не более 25% нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 100 лк.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По таблице 2.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
3. Определить минимальный объект различения при выполнении должностных обязанностей, в мм.
4. Определить разряд, зрительных работ и нормы общего и/или комбинированного освещения. 
5. Рассчитать необходимое количество светильников для помещения и разместить их на чертеже.
6. Заполнить бланк выполнения задания №2.
Алгоритм расчета освещенности в производственном помещении:

1. Определить разряд зрительной работы соотношением:
Разряд зрительной работы= d/l (1)
где, d - минимальный размер объекта различения;
l - расстояние от этого объекта до глаз работающего
2. Определить ЕН норму искусственного освещения при системе общего освещения для разряда зрительных работ в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 (Таблица 5.25).
3. Высоту расположения светильника над освещаемой поверхностью (расчетную высоту) h определяется соотношением:
h=Н– hс– hр (2)
где: Н– общая высота помещения, м.;
hс– высота от потолка до светового центра светильника, м;
hр– высота от пола до освещаемой поверхности, м.
4. Расстояние между светильниками или рядами светильников (расстояние между световыми центрами соседних светильников) L, м, и расстояние от стены до ближайшего светильника ℓ, м, определяется по формулам:
L=λ·h (3)
ℓ= L/3(4)
где λ – параметрический коэффициент;
h – высота расположения светильника над освещаемой поверхностью, м.
5 Требуемое число светильников по длине Na и по ширине Nb помещения находятся по формулам (округлить до целых):
Na=А/L, (5)
Nb=В/L, (6)
6. Общее число светильников:
N= Na·Nb, (7)
7. Рассчитывается индекс помещения i:
i = (A·B)/(h·(A+B)), (8)
8. Определить величину коэффициента использования светового потока η (по табл.2.2).
9. Световой поток Ф (Лк) источника света (светильника) рассчитывается по формуле 9:
Ф = (ЕН·S·KЗ·Z·100)/(N·η), (9).
где ЕН – нормированное значение освещенности, Лк; 
S  – освещаемая площадь помещения, м2;
Z – коэффициент неравномерности освещения, (Z=1,1);
КЗ – коэффициент запаса, учитывающий запыление (КЗ=1,3);
N –  число светильников; 
η – коэффициент использования светового потока, %.
10. По таблице 2.3 подобрать лампу определенной мощности по величине светового потока Ф.
11. Вывод о необходимом количестве светильников для помещения и чертеж их размещения.
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Рисунок 1. План-схема освещения помещения: а) в вертикальном  разрезе;	б) в плане;

Таблица 2.1 – Вариант задания

	Вариант
	Длина (А), м
	Высота (Н), м
	Ширина (В), м
	Коэффициент отражения от потолка
	Коэффициент отражения от стен
	Система освещения
	Высота рабочей поверхности от пола, (hр) м
	Высота рабочей поверхности от пола, (hс) м
	Минимальный размер объекта различения d, см
	Расстояние от этого объекта до глаз работающего l, см
	Параметрический коэффициент (λ)
	Тип светильника

	1. 
	32
	6
	13
	70
	50
	общее
	0,8
	1,5
	1
	65
	1
	ОДОР

	2. 
	30
	5
	12
	72
	51
	общее
	0,8
	1,5
	0,5
	80
	1
	ОД

	3. 
	35
	7
	15
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	0,2
	75
	1
	ШОД

	4. 
	31
	8
	15
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	2,5
	65
	1
	ОДОР

	5. 
	33
	6
	14
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	3
	66
	1
	ШЛП

	6. 
	35
	6
	13
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	0,3
	87
	1
	ОД

	7. 
	32
	6
	13
	70
	50
	общее
	0,8
	1,5
	4
	68
	1
	ОДОР

	8. 
	30
	5
	12
	72
	51
	общее
	0,8
	1,5
	4,5
	71
	1
	ОД

	9. 
	35
	5
	13
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	5
	73
	1
	ШОД

	10. 
	31
	8
	17
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	5,5
	65
	1
	ОДОР

	11. 
	33
	6
	14
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	1
	70
	1
	ШЛП

	12. 
	35
	6
	13
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	1,5
	75
	1
	ОД

	13. 
	32
	6
	13
	70
	50
	общее
	0,8
	1,5
	0,2
	65
	1
	ОДОР

	14. 
	30
	5
	18
	72
	51
	общее
	0,8
	1,5
	0,6
	84
	1
	ОД

	15. 
	33
	7
	16
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	3
	77
	1
	ШОД

	16. 
	31
	8
	15
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	3,5
	62
	1
	ОДОР

	17. 
	33
	6
	14
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	0,4
	77
	1
	ШЛП

	18. 
	36
	7
	12
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	4,5
	83
	1
	ОД

	19. 
	34
	8
	14
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	5
	75
	1
	ШОД

	20. 
	31
	9
	16
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	5,5
	65
	1
	ОДОР

	21. 
	32
	6
	13
	70
	50
	общее
	0,8
	1,5
	1
	66
	1
	ОДОР

	22. 
	32
	5
	12
	72
	51
	общее
	0,8
	1,5
	1,5
	77
	1
	ОД

	23. 
	30
	7
	15
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	2
	68
	1
	ШОД

	24. 
	33
	8
	15
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	2,5
	71
	1
	ОДОР

	25. 
	31
	6
	14
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	3
	73
	1
	ШЛП

	26. 
	33
	6
	13
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	0,7
	85
	1
	ОД

	27. 
	36
	6
	13
	70
	50
	общее
	0,8
	1,5
	4
	70
	1
	ОДОР

	28. 
	30
	5
	12
	72
	51
	общее
	0,8
	1,5
	4,5
	75
	1
	ОД

	29. 
	35
	5
	13
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	5
	65
	1
	ШОД

	30. 
	30
	8
	17
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	5,5
	64
	1
	ОДОР

	31. 
	33
	8
	16
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	1
	77
	1
	ШЛП

	32. 
	31
	6
	15
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	1,5
	62
	1
	ОД

	33. 
	33
	7
	14
	70
	50
	общее
	0,8
	1,5
	2
	77
	1
	ОДОР

	34. 
	36
	8
	12
	72
	51
	общее
	0,8
	1,5
	2,5
	73
	1
	ОД

	35. 
	34
	8
	16
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	3
	66
	1
	ШОД

	36. 
	31
	6
	15
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	3,5
	80
	1
	ОДОР

	37. 
	33
	7
	14
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	0,5
	68
	1
	ШЛП

	38. 
	36
	8
	12
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	4,5
	71
	1
	ОД

	39. 
	34
	9
	14
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	5
	73
	1
	ШОД

	40. 
	35
	9
	16
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	5,5
	65
	1
	ОДОР

	41. 
	33
	8
	16
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	1
	70
	1
	ШЛП

	42. 
	31
	6
	15
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	1,5
	75
	1
	ОД

	43. 
	33
	7
	14
	70
	50
	общее
	0,8
	1,5
	2
	65
	1
	ОДОР

	44. 
	36
	8
	12
	72
	51
	общее
	0,8
	1,5
	2,5
	64
	1
	ОД

	45. 
	34
	8
	16
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	3
	87
	1
	ШОД

	46. 
	31
	6
	15
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	3,5
	62
	1
	ОДОР

	47. 
	33
	7
	14
	70
	53
	общее
	0,8
	1,5
	4
	77
	1
	ШЛП

	48. 
	36
	8
	12
	71
	51
	общее
	0,8
	1,5
	4,5
	83
	1
	ОД

	49. 
	34
	9
	14
	71
	50
	общее
	0,8
	1,5
	5
	75
	1
	ШОД

	50. 
	35
	9
	16
	70
	52
	общее
	0,8
	1,5
	0,8
	85
	1
	ОДОР



Таблица 2.2 – Величина коэффициента использования светового потока η

	Лампы люминесцентные

	Тип светильника
	ОД
	ДРиПВЛ–6
	ОДО
	ОДОР
	ШОД
	ШЛП

	rп, %
rс, %
i
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,25
1,5
1,75
2,0
2,25
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
	70
50
	50
50
	30
10
	70
50
	50
30
	30
10
	70
50
	50
30
	30
10
	70
50
	50
30
	30
10
	70
50
	50
50
	30
30
	70
50
	50
50
	30
30

	
	Значение коэффициента использования, %

	
	30
34
38
42
45
47
50
53
57
60
62
64
65
67
69
70
72
	25
29
33
36
39
42
44
48
52
54
57
59
60
63
65
66
69
	20
25
29
33
35
38
40
43
47
51
54
56
57
60
62
64
66
	28
32
35
38
41
44
46
48
52
54
56
58
60
62
63
64
65
	24
27
30
33
36
38
41
44
47
50
52
54
55
58
59
61
62
	21
24
27
29
32
34
36
39
43
46
49
51
52
55
57
58
60
	29
32
36
40
42
46
48
51
54
59
61
63
65
67
69
70
72
	21
26
29
33
36
38
41
44
48
51
53
55
56
59
61
62
65
	19
22
25
28
31
33
36
38
42
45
47
49
50
53
55
56
58
	26
30
34
37
40
42
45
48
51
54
56
58
59
61
63
64
66
	20
24
28
31
33
35
37
40
43
46
48
50
51
53
55
56
58
	17
20
23
26
28
30
33
35
38
41
43
45
46
48
50
51
53
	22
28
32
35
38
41
43
46
50
53
55
57
59
61
63
65
67
	16
21
24
27
30
32
34
37
40
43
45
47
48
50
52
54
56
	14
18
21
24
27
29
31
34
37
40
42
44
45
48
50
51
53
	22
27
30
33
35
37
39
42
45
47
48
50
51
53
55
56
58
	20
25
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
47
49
51
52
53
	17
21
24
27
29
31
32
34
37
40
42
43
44
46
48
49
51





Таблица 2.3 Световой поток наиболее распространенных люминесцентных ламп напряжением 220 В

	Тип
лампы
	Световой поток, лм, при мощности, Вт

	
	15
	20
	30
	40
	65
	80

	ЛДЦ
	500
	820
	1450
	2100
	3050
	3560

	ЛД
	540
	920
	1640
	2340
	3575
	4070

	ЛХБ
	675
	935
	1720
	2600
	3820
	4440

	ЛБ
	760
	1180
	2100
	3000
	4550
	5220
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Таблица 2.4 – Расчет освещенности в производственном помещении

	Вариант
	Наименование профессии
	Длина (А), м
	Высота (Н), м
	Ширина (В), м
	Коэффициент отражения от потолка
	Коэффициент отражения от стен
	Система освещения
	Высота рабочей поверхности от пола, (hр) м
	Высота рабочей поверхности от пола, (hс) м
	Разряд зрительной работы 
	Параметрический коэффициент (λ)
	Тип светильника
	Высота расположения светильника над освещаемой поверхностью, h м
	Общее число светильников, N
	Индекс помещения i
	Нормированное значение освещенности, ЕН Лк
	Световой поток, Ф Лк

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



План-схема освещения помещения


2.3 Исследование вредных веществ в производственном помещении
Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДК фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
· ГОСТ 12.4.034–2017 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.
Теоретические сведения
ГОСТ 12.1.007-76* Вредные вещества. классификация и общие требования безопасности
...По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 
1-й - вещества чрезвычайно опасные; 
2-й - вещества высокоопасные;
3-й - вещества умеренно опасные;
4-й - вещества малоопасные.
Отнесение вредного вещества к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует наиболее высокому классу опасности.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны - обязательные санитарные нормативы для использования при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, а также для предупредительного и текущего санитарного надзора.
Содержание в организме вредных веществ, поступающих в него различными путями (при вдыхании, через кожу, через рот), не должно превышать биологических предельно допустимых концентраций (ПДК).
На период, предшествующий проектированию производств, должны временно устанавливаться ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) путем расчета по физико-химическим свойствам или путем интерполяций и экстраполяций в рядах, близких по строению соединений, или по показателям острой опасности. В отдельных случаях, по согласованию с органами государственного санитарного надзора, допускается при проектировании производства использование ОБУВ величиной не менее 1 мг/м3 в воздухе рабочей зоны (умеренно и малоопасные вещества). В остальных случаях ОБУВ не должны применяться при проектировании производства.
ОБУВ должны пересматриваться через два года после их утверждения или заменяться ПДК с учетом накопленных данных о соотношении здоровья работающих с условиями труда.
В соответствии с устанавливаемыми ПДК или ОБУВ вредных веществ должны разрабатываться методы их контроля в воздухе рабочей зоны...
К общим мероприятиям и средствам предупреждения загрязнения воздушной среды на производстве относятся: архитектурно-проектные и планировочные решения; назначение санитарно защитных зон при проектировании и застройке объектов; усовершенствование технологического оборудования и технологических процессов;
В проектных решениях заданий и сооружений должны быть предусмотрены устройства и технические средства, исключающие содержание в воздухе зданий и рабочих зон вредных газов и паров и образование застойных зон. При правильной планировке технологического комплекса предприятия располагается так, чтобы вредные выделения из одного цеха не попадали в другой. Поэтому технологические установки на открытых площадках и производственные здания с вредными выделениями размещают с подветренной стороны по отношению к другим цехам. Расстояние между отдельными корпусами должно быть не менее полусуммы высот противостоящих зданий и не менее 15м.
Технические и организационные мероприятия включают:
· изъятие вредных и особо токсичных веществ из технологических процессов, замена вредных веществ на менее вредные (замена красителей, растворителей, пигментов и т.д. на менее опасные);
· соблюдение правил хранения, транспортирования и применения ядовитых веществ. Токсичные вещества необходимо хранить в отдельных, закрытых, хорошо вентилируемых складских помещениях, удаленных от жилых домов, столовых, водоемов, колодцев, а также от рабочих мест. В складках обязательно необходимо вывешивать предупредительные надписи. Допуск на склад хранения токсических веществ посторонних лиц запрещен;
· эффективной мерой снижения выделения вредностей в рабочей зоне являются: усовершенствование технологического оборудования, применение замкнутых технологических циклов, непрерывных транспортных потоков, применение мокрых способов переработки сырьевых пылящих материалов (применение пневмовинтовых питателей, аэрожелобов, шнеков и т.д.);
· обязательным требованием является герметизация оборудования. Однако полная герметизация не всегда возможна из-за наличия рабочих отверстий. Наиболее эффективным является, в этом случае, аспирация агрегатов с осуществлением отсоса из-под укрытия. Конструкции таких отсосов разнообразны: вытяжные шкафы, вытяжные зонты, бортовые отсосы с искусственной или механической тягой и т.д.;
· применение дистанционного управления технологическими процессами с герметизацией рабочего места оператора, применение механизации и автоматизации производственных процессов (исключающие присутствие в рабочей зоне людей);
· систематическая уборка помещений;
· вентиляция производственных помещений и применение специальных аспирационных установок;
· постоянный контроль над содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
· проведение медицинских осмотров работающих, профилактическое питание, соблюдение правил промсанитарии и гигиены труда.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По варианту задания таблицы 3.1, определить для вредных веществ ПДК среднесменную, и /или максимально-разовую, класс опасности вещества, характер воздействия на организм человека.
3. Определить влияние вредных веществ на организм человека.
4. Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия химического фактора.
5. Заполнить таблицу 3.2. 

Таблица 3.1 - Вариант задания

	№ варианта
	Химические вещества
	Величина мг/м3 
	№ варианта
	Химические вещества
	Величина мг/м3

	1. 
	Абразивный порошок из медеплавильного шлака
	12
	2. 
	АлкилC7-9амины+
	3

	3. 
	Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)
	2,5
	4. 
	Алкоксибифенилкарбонитрил
	15

	5. 
	Азота трифторид
	30,7
	6. 
	Алсумин
	0,45

	7. 
	Алюминий тригидрооксид
	7
	8. 
	Амилоризин
	2,7

	9. 
	4-Аминометилбензолсульфонамидацетат
	0,67
	10. 
	Барий дихлорид (барий хлористый)
	1,7

	11. 
	Бензоат натрия (бензойной кислоты натриевая соль)
	6,8
	12. 
	Бензол+
	16

	13. 
	Бор нитрид
	6,6
	14. 
	Бром+
	0,76

	15. 
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: от 20 до 30%
	0,5
	16. 
	Масла минеральные нефтяные+
	7,2

	17. 
	Метан
	7510
	18. 
	Метановая кислота+ (муравьиная кислота)
	2,5

	19. 
	диНатрий гексафторсиликат
	0,6
	20. 
	Озон
	0,15

	21. 
	Циклогексан
	2,8
	22. 
	Этен (этилен)
	3,8

	23. 
	Пыль концентрата хромитовой руды с содержанием диХрома триоксида до 40%
	1,2
	24. 
	Красители органические на основе фталоцианина меди 
	8

	25. 
	Эпоксиэтан
	1,5
	26. 
	Вискоза-77
	10

	27. 
	4-Гексилокси-1-нафтальдегид+
	2,5
	28. 
	Ди Галлий триоксид (дигаллия трехокись)
	5

	29. 
	Деоксирибонуклеат натрия (Натриевая соль ДНК)
	25
	30. 
	Декалин
	200

	31. 
	Диметил-1,4-диоксан
	13
	32. 
	O,O-Диметилфосфонат+
	0,7

	33. 
	2,3-дитиабутан
	2,6
	34. 
	Динитробензол+
	4

	35. 
	Диэтиламин+
	45
	36. 
	Циклогексанон
	0,27

	37. 
	Доломит
	8
	38. 
	Диэтилртуть
	0,045

	39. 
	Индий фосфид
	5,5
	40. 
	Желатин
	13

	41. 
	Кальций дифторид (по фтору) (кальций фтористый)
	11,2
	42. 
	Калий бромид
	4,7

	43. 
	Краситель органический кубозоль ярко-зеленый С
	7
	44. 
	Этилпентаноат
	0,08

	45. 
	Крахмал
	11
	46. 
	Кремний карбид
	16

	47. 
	Медь фосфид
	3
	48. 
	Метанол+ (метиловый спирт)
	20

	49. 
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%
	8
	50. 
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20%
	1
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Таблица 3.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

	Вариант
	Химическое вещество
	Значение
	Концентрация,
максимальная разовая
	Концентрация, 
средне-суточная
	Концентра,
среднегодовая
	Класс опасности
	Характер воздействия на организм человека
	Средства индивидуальной защиты
	Средства коллективной защиты

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.4  Исследование шума и вибрации в производственном помещении
Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
· ГОСТ 12.4.002–97 ССБТ. Средства защиты рук от вибраций. Технические требования и методы испытания;
· ГОСТ 26568–85 Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация;
· СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;
· ГОСТ 12.1.029-80 (СТ СЭВ 1928-79). Система стандартов безопасности труда. Средства и методы защиты от шума. Классификация.
Теоретические сведения
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности Occupational safety standards system. Noise.General safety requirements ГОСТ 12.1.003-2014
...Звуковое давление p, Па: разность между мгновенным и статическим давлениями воздушной среды. 
Примечание. Поскольку минимальное и максимальное значения звукового давления p, различаемые ухом человека вплоть до появления у него болевых ощущений, отличаются друг от друга приблизительно в миллион раз, для описания шума принято использовать выражаемый в децибелах (дБ) уровень звукового давления , где p0 - опорное значение звукового давления, равное 20 мкПа. Использование логарифмического масштаба для описания шумового воздействия удобно также потому, что соответствует субъективному восприятию громкости шума человеком. Поскольку звуковое давление p и уровень звукового давления Lp являются величинами, изменяющимися со временем, для описания шумового воздействия на некотором временном интервале T часто используют средний по этому интервалу уровень звукового давления, называемый эквивалентным уровнем звукового давления Lp,T 
Эквивалентный уровень звукового давления Lp,T, дБ: десятикратный десятичный логарифм отношения усредненного на заданном временном интервале T (с началом t1 и окончанием t2) квадрата звукового давления p к квадрату опорного звукового давления p0 (p0 = 20 мкПа) 
Эквивалентный уровень звука (с частотной коррекцией A) LpA,T, дБ: десятикратный десятичный логарифм отношения усредненного на заданном временном интервале T (с началом t1 и окончанием t2) квадрата звукового давления, корректированного по частотной характеристике A, pA к квадрату опорного звукового давления p0 (p0 = 20 мкПа) 
Ранее в межгосударственных стандартах по акустике в качестве единицы измерения данной величины указывали дБА. 
Диапазон слышимых частот: диапазон частот звуков, воспринимаемых и различаемых отологически нормальными лицами. 
Примечание. Обычно в качестве диапазона слышимых частот принимают диапазон, включающий в себя третьоктавные полосы со среднегеометрическими частотами от 25 до 10000 Гц. 
Оценка шумового воздействия (на работника): сравнение значения показателя шумового воздействия, полученного в результате измерения, с гигиеническим нормативом по шуму. 
Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:
· средства и методы коллективной защиты;
· средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты по отношению к источнику возбуждения шума подразделяются на:
· средства, снижающие шум в источнике его возникновения;
· средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.
Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера воздействия подразделяются на:
· средства, снижающие возбуждение шума;
· средства, снижающие звукоизлучающую способность источника шума.
Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера шумообразования подразделяются на:
· средства, снижающие шум вибрационного (механического) происхождения;
· средства, снижающие шум аэродинамического происхождения;
· средства, снижающие шум электромагнитного происхождения;
· средства, снижающие шум гидродинамического происхождения.
Средства, снижающие шум на пути его распространения, в зависимости от среды подразделяются на:
· средства, снижающие передачу воздушного шума;
· средства, снижающие передачу структурного шума.
Средства защиты от шума в зависимости от использования дополнительного источника энергии подразделяются на:
· пассивные, в которых не используется дополнительный источник энергии;
· активные, в которых используется дополнительный источник энергии.
Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от способа реализации подразделяются на:
· акустические;
· архитектурно-планировочные;
· организационно-технические.
Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа действия подразделяются на:
· средства звукоизоляции;
· средства звукопоглощения;
· средства виброизоляции;
· средства демпфирования;
· глушители шума. 
Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому объекту подразделяются на:
· средства и методы коллективной защиты;
· средства индивидуальной защиты.
Средства коллективной защиты по отношению к источнику возбуждения шума подразделяются на:
· средства, снижающие шум в источнике его возникновения;
· средства, снижающие шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта.
Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера воздействия подразделяются на:
· средства, снижающие возбуждение шума;
· средства, снижающие звукоизлучающую способность источника шума.
Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в зависимости от характера шумообразования подразделяются на:
· средства, снижающие шум вибрационного (механического) происхождения;
· средства, снижающие шум аэродинамического происхождения;
· средства, снижающие шум электромагнитного происхождения;
· средства, снижающие шум гидродинамического происхождения.
Средства, снижающие шум на пути его распространения, в зависимости от среды подразделяются на:
· средства, снижающие передачу воздушного шума;
· средства, снижающие передачу структурного шума.
Средства защиты от шума в зависимости от использования дополнительного источника энергии подразделяются на:
· пассивные, в которых не используется дополнительный источник энергии;
· активные, в которых используется дополнительный источник энергии.
Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от способа реализации подразделяются на:
· акустические;
· архитектурно-планировочные;
· организационно-технические.
[bookmark: _Hlk128313080]Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа действия подразделяются на:
· средства звукоизоляции;
· средства звукопоглощения;
· средства виброизоляции;
· средства демпфирования;
· глушители шума...
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По таблице 4.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
3. Определить ПДУ фактора, сделать вывод о соответствии или несоответствии данного фактора требованиям СанПиН.
4. Определить влияние данного фактора на организм человека.
5. Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия акустических факторов. 
6. Заполнить таблицу 4.2. 

Таблица 4.1 - Вариант задания

	Вариант
	Шум
дБА
	Категория вибрации
	Вибрация общая
дБ
	Вибрация локальная
дБ

	1. 
	85
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	118
	127

	2. 
	91
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	120
	130

	3. 
	101
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	102
	131

	4. 
	92
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	122
	128

	5. 
	88
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	115
	129

	6. 
	81
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	109
	141

	7. 
	95
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	130
	128

	8. 
	101
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	133

	9. 
	103
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	114
	130

	10. 
	92
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	117
	135

	11. 
	86
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	109
	141

	12. 
	84
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	125
	127

	13. 
	112
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	120
	133

	14. 
	81
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	129

	15. 
	95
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	109
	134

	16. 
	101
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	130
	137

	17. 
	103
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	139

	18. 
	92
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	114
	129

	19. 
	86
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	117
	127

	20. 
	84
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	109
	133

	21. 
	85
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	118
	127

	22. 
	91
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	120
	130

	23. 
	101
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	102
	131

	24. 
	92
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	122
	128

	25. 
	88
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	115
	129

	26. 
	81
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	109
	141

	27. 
	95
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	130
	128

	28. 
	101
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	133

	29. 
	103
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	114
	130

	30. 
	92
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	117
	135

	31. 
	86
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	109
	141

	32. 
	84
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	125
	127

	33. 
	112
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	120
	133

	34. 
	81
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	129

	35. 
	95
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	109
	134

	36. 
	101
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	130
	137

	37. 
	103
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	139

	38. 
	92
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	114
	129

	39. 
	86
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	117
	127

	40. 
	84
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	109
	133

	41. 
	86
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	109
	141

	42. 
	84
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	125
	127

	43. 
	112
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	120
	133

	44. 
	81
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	129

	45. 
	95
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	109
	134

	46. 
	101
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	130
	137

	47. 
	103
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	113
	139

	48. 
	92
	Технологическая вибрация на стационарных рабочих местах.
	114
	129

	49. 
	86
	Транспортная вибрация на рабочих местах в транспортных средствах, самоходных и прицепных машинах при движении.
	117
	127

	50. 
	84
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок.
	109
	133




Бланк выполнения задания № 4

Таблица 4.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

	Вариант
	Фактор
	ПДУ
	Значение
	Соответствие/
несоответствие
	Влияние на человека
	Средства индивидуальной защиты
	Средства коллективной защиты

	
	Шум
	
	
	
	
	
	

	
	Вибрация общая
	
	
	
	
	
	

	
	Вибрация локальная
	
	
	
	
	
	





2.5 Исследование неионизирующих излучений в производственном помещении
Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
· ГОСТ 12.4.306-2016. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Комплект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Методы испытаний;
· ГОСТ 12.4.271-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от электромагнитных полей. Общие технические требования и методы испытаний.
Теоретические сведения
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Средства защиты рук от электромагнитных полей. Общие технические требования и методы испытаний.Occupational safety standards system. Protective equipment for hands. General technical requirements and test methods. ГОСТ 12.4.271-2014
...Перчатки, защищающие от электромагнитных полей, изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии и образцам - эталонам, утвержденным в установленном порядке.
Материалы, применяемые для изготовления защитных перчаток, должны обеспечивать защиту от вредного воздействия электромагнитных полей, а также обеспечивать:
· сопротивление порезу - не менее 2 Н/мм;
· огнестойкость - не менее 30 с;
· стойкость к прожиганию - не менее 50 с.
Электрическое сопротивление защитных перчаток должно быть не более 30 Ом.
Контактный вывод, прикрепленный к напульснику защитной перчатки, изготавливают из электропроводящей ленты.
Электрическое сопротивление электропроводящей ленты должно быть не более Rл <= 0,1 Ом/м.
Электрическая проводимость электропроводящей ленты должна обеспечивать протекание тока силой 40 А в течение не менее 20 с без задымления либо воспламенения ленты и ее заметных деформаций.
Контактный вывод должен быть прочно пришит к напульснику перчатки и закреплен хольнитенами или кнопками. В зависимости от конструкции защитного комплекта, перчатка может иметь один либо два контактных вывода.
Конструкция напульсника перчатки должна обеспечивать надежный поверхностный контакт перчатки с манжетой рукава защитного комплекта одежды.
В качестве средства присоединения вывода перчаток к рукавам спецодежды применяют стальные никелированные кнопки типа КК-5 либо их аналоги, имеющие технические характеристики, не уступающие данному типу. Устанавливать не менее двух полукнопок на каждый контактный вывод.
Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Комплект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Общие технические требования. 
ГОСТ 12.4.305-2016
Все экранирующие элементы экранирующего комплекта, который включает в себя комбинезон (костюм), средства защиты рук, ног, головы и лица, должны быть выполнены из электропроводящих материалов.
Коэффициент экранирования электропроводящего материала экранирующего комплекта должен быть не менее 30 дБ в рабочем диапазоне радиочастот.
[bookmark: P99]Электрическое сопротивление электропроводящего материала экранирующего комплекта должно быть не более 10 Ом.
Экранирующий комбинезон/костюм с головным убором должен быть выполнен из огнестойких материалов. Для многослойных экранирующих комплектов допускается применение огнестойких материалов и проведение соответствующих испытаний только для материала, применяемого в верхнем слое комбинезона/костюма с головным убором. 
Разрывная нагрузка материала комбинезона/костюма с головным убором должна быть не менее 800 Н. Для многослойных конструкций - данный показатель регламентируется для материала верха. 
Раздирающая нагрузка материала комбинезона/костюма с головным убором должна быть не менее 40 Н. Для многослойных конструкций - данный показатель регламентируется для материала верха. 
Воздухопроницаемость материала (пакета материалов) комбинезона/костюма с головным убором, используемого в теплое время года, должна быть не менее 30 дм3/м2с, в зимнее - в соответствие с ГОСТ 12.4.303.
Паропроницаемость материала (пакета материалов) комбинезона/костюма с головным убором должна быть не менее 4 мг/см2·ч или в соответствие с ГОСТ 12.4.303.
Стойкость к истиранию серошинельным сукном материала комбинезона/костюма с головным убором до промышленной обработки должна быть не менее 4000 циклов. Метод определения по ГОСТ 18976.
Индивидуальные экранирующие комплекты являются средством защиты при выполнении работ как на открытых площадках, так и в помещениях. В зимний период экранирующие комплекты могут использоваться дополнительно с одеждой специальной для защиты от пониженных температур. Индивидуальные экранирующие комплекты, предназначенные для работы в зимний период, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта и ГОСТ 12.4.303.
В состав экранирующих комплектов входят следующие элементы:
· экранирующий комбинезон с капюшоном или костюм с капюшоном;
· экранирующий головной убор (в случае, если комбинезон или костюм без капюшона);
· экранирующие перчатки;
· экранирующие ботинки или чулки, носки, бахилы;
· щиток защитный лицевой;
· каска защитная.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По таблице 5.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
3. На основе изученного материала определить ПДУ фактора, сделать вывод о соответствии или несоответствии данного фактора требованиям СанПиН.
4. Определить влияние данного фактора на организм человека. 
5. Определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия неионизирующих излучений. Заполнить таблицу 5.2.

Таблица 5.1 - Вариант задания

	Вариант
	ЭМП (частотой 50 Гц)
(кВ/м)
	ЭСП (ПДУ при воздействии 8 ч за смену)
 (кВ/м)
	Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона 300,0 МГц - 300,0 ГГц
(кВ/м)

	1
	2
	29
	3,3

	1. 
	8
	67
	4,0

	2. 
	6
	35
	4,5

	3. 
	9
	74
	5,0

	4. 
	10
	70
	5,1

	5. 
	15
	58
	3,8

	6. 
	22
	37
	4,9

	7. 
	7
	22
	3,4

	8. 
	8
	78
	3,9

	9. 
	21
	85
	5,0

	10. 
	11
	39
	10,1

	11. 
	15
	70
	8,6

	12. 
	6
	57
	8,7

	13. 
	7
	37
	9,4

	14. 
	13
	85
	7,8

	15. 
	15
	23
	10,2

	16. 
	14
	74
	10,0

	17. 
	13
	25
	8,9

	18. 
	21
	66
	4,2

	19. 
	15
	34
	6,9

	20. 
	12
	29
	3,3

	21. 
	14
	67
	4,0

	22. 
	16
	35
	4,5

	23. 
	15
	74
	5,0

	24. 
	13
	70
	5,1

	25. 
	17
	58
	3,8

	26. 
	12
	37
	4,9

	27. 
	7
	22
	3,4

	28. 
	8
	78
	3,9

	29. 
	12
	85
	5,0

	30. 
	11
	39
	10,1

	31. 
	15
	70
	8,6

	32. 
	16
	57
	8,7

	33. 
	17
	37
	9,4

	34. 
	13
	85
	7,8

	35. 
	15
	23
	10,2

	36. 
	42
	74
	10,0

	37. 
	13
	25
	8,9

	38. 
	12
	66
	4,2

	39. 
	15
	34
	6,9

	40. 
	12
	29
	3,3

	41. 
	14
	67
	4,0

	42. 
	16
	35
	4,5

	43. 
	15
	44
	5,0

	44. 
	13
	30
	5,1

	45. 
	17
	68
	3,8

	46. 
	12
	37
	4,9

	47. 
	7
	62
	3,4

	48. 
	8
	78
	3,9

	49. 
	12
	85
	5,0

	50. 
	11
	39
	10,1
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Таблица 5.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

	Вариант
	Фактор
	ПДУ
	Значение
	Соответствие/
несоответствие
	Влияние на человека
	Средства индивидуальной защиты
	Средства коллективной защиты

	
	ЭМП
	
	
	
	
	
	

	
	ЭСП
	
	
	
	
	
	

	
	Радиочастотный диапазон
	
	
	
	
	
	





2.6 Исследование биологического фактора в производственном помещении
Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- МУ 3.1.3294-15. 3.1. Эпидемиология. Профилактика инфекционных болезней. Построение системы физической защиты организаций, работающих с микроорганизмами I-II групп патогенности. Методические указания
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
- Федеральный закон от 30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации».
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По таблице 6.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
3. На основе изученного материала определить группу патогенности микроорганизмов.
4. На основании группы патогенности микроорганизмов определить влияние данного фактора на организм человека. 
5. На основании группы патогенности микроорганизмов определить средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты от воздействия биологического фактора. Заполнить таблицу 6.2.

Таблица 6.1 - Вариант задания

	Вариант
	Наименование микроорганизма-продуцента

	1. 
	Anaplasma phagocytophilum

	2. 
	Ehrlichia muris

	3. 
	Neorickettsia sennetsu

	4. 
	Arenaviridae

	5. 
	Poxviridae

	6. 
	Togaviridae

	7. 
	Flaviviridae

	8. 
	Bunyaviridae

	9. 
	Reoviridae

	10. 
	Rhabdoviridae

	11. 
	Arenaviridae

	12. 
	Hepadnaviridae

	13. 
	Nodaviridae

	14. 
	Coronaviridae

	15. 
	Orthomyxoviridae

	16. 
	Unconventional agents

	17. 
	Paramyxoviridae

	18. 
	Absidia corymbifera

	19. 
	Rickettsia helvetica

	20. 
	Rickettsia prowazekii

	21. 
	Rickettsia typhi

	22. 
	Rickettsia rickettsii

	23. 
	Orientia tsutsugmushi

	24. 
	Yersinia enterocolitica

	25. 
	Serratia marcescens

	26. 
	Salmonella spp

	27. 
	Pseudomonas aeruginosa

	28. 
	Proteus spp.

	29. 
	Micoplasma hominis

	30. 
	Scotochromogens

	31. 
	Mycobacterium spp

	32. 
	Flavobacterium meningosepticum

	33. 
	Haemophilus influenza

	34. 
	Hafnia alvei

	35. 
	Klebsiella ozaenae

	36. 
	Klebsiella pneumonia

	37. 
	Klebsiella rhinoscleromatis

	38. 
	Klebsiella pneumonia

	39. 
	Flavobacterium meningosepticum

	40. 
	Yersinia pestis

	41. 
	Bacillus anthracis

	42. 
	Filoviridae

	43. 
	Arenaviridae

	44. 
	Sarcoptes scabiei

	45. 
	Demodex folliculorum

	46. 
	Phthirus pubis

	47. 
	Ornithonyssus bacoty

	48. 
	Blastomyces dermatitidis

	49. 
	Coccidioides immitis

	50. 
	Histoplasma capsulatum var.capsulatum u duboisii
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Таблица 6.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

	Вариант
	Биологический фактор
	Группа патогенности
	Влияние на человека
	Средства индивидуальной защиты
	Средства коллективной защиты

	
	
	
	
	
	





2.7  Исследование параметров тяжести и напряженности трудового процесса 
Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
· ГОСТ EN 1005-4-2013. Межгосударственный стандарт. Безопасность машин. Физические возможности человека. Часть 4. Положение тела при работе с машинами и механизмами.
Теоретические сведения
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
...В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда следует предусматривать применения одного или нескольких из следующих методов:
· механизация и автоматизация технологических процессов;
· подбор и применение оборудования, направленные на снижение влияния факторов трудового процесса;
· оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических особенностей работника;
· разработка и применение специальных режимов труда и отдыха;
· смена видов деятельности в течение одной смены;
· расширение перечня (видов) выполняемых операций, выполняемых одним работником при конвейерном производстве;
На рабочем месте, предназначенном для работы в положении стоя, производственное оборудование должно иметь пространство для стоп высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм.
На рабочем месте, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы должны иметь пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной - не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм.
Рабочее место, предназначенное для работы в положении стоя, следует оснащать сиденьем-поддержкой.
Для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), должно быть оборудовано место для сна и принятия горячей пищи...
«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ
...Глава 16. Режим рабочего времени
Статья 100. Режим рабочего времени
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного работодателя, - трудовым договором.
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации...
... Раздел V. Время отдыха
Глава 17. Общие положения
Статья 106. Понятие времени отдыха
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Статья 107. Виды времени отдыха
Видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня (смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.
Глава 18. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни
Статья 108. Перерывы для отдыха и питания
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка...
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По таблице 7.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
3. На основе изученного материала определить допустимые величины фактора, сделать вывод о соответствии или несоответствии данного фактора. 
4. Определить мероприятия для снижения воздействия фактора параметров тяжести и напряженности трудового процесса. Определить влияние на организм человека.
5. Заполнить таблицу 7.2. 


Таблица 7.1 - Вариант задания

	Вариант
	Напряженность труда
	Тяжесть труда
	Мужчина/
женщина

	
	Число элементов или повторяющихся операций
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)
	Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы
	Число объектов наблюдения
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:
	Рабочая поза
	Наклоны корпуса (вынужденные более 30 град.), количество за смену
	Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	

	
	
	
	
	
	
	
	с рабочей поверхности
	с пола
	
	
	
	

	1. 
	1
	65
	67
	1
	14
	14
	269
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены)
	80
	7
	М

	2. 
	2
	34
	78
	14
	12
	12
	-
	462
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	90
	8
	М

	3. 
	5
	22
	250
	2
	9
	6
	567
	-
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	120
	10,5
	Ж

	4. 
	2
	11
	50
	2
	8
	16
	364
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены)
	110
	15
	Ж

	5. 
	2
	17
	69
	12
	22
	18
	-
	664
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	80
	12
	М

	6. 
	3
	3
	98
	1
	4
	5
	389
	-
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	256
	15
	Ж

	7. 
	2
	50
	60
	3
	3
	33
	-
	465
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	134
	6,5
	М

	8. 
	1
	23
	45
	2
	14
	20
	314
	-
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены
	29
	11
	Ж

	9. 
	1
	20
	266
	13
	15
	7
	764
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены)
	355
	13
	Ж

	10. 
	3
	15
	67
	3
	18
	13
	-
	337
	Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены)
	73
	10
	Ж

	11. 
	2
	19
	187
	3
	3
	39
	-
	314
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	160
	7
	М

	12. 
	3
	13
	156
	22
	16
	12
	333
	-
	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	47
	9
	М

	13. 
	2
	80
	78
	3
	2
	11
	-
	456
	Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)
	112
	12,5
	Ж

	14. 
	1
	5
	271
	13
	24
	18
	963
	-
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	125
	13
	М

	15. 
	3
	5
	92
	2
	14
	36
	987
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены)
	266
	2
	М

	16. 
	3
	15
	93
	2
	18
	14
	-
	147
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	32
	5,5,
	Ж

	17. 
	2
	15
	92
	2
	2
	17
	-
	436
	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	100
	9
	М

	18. 
	2
	7
	84
	23
	5
	4
	456
	-
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены
	149
	6
	Ж

	19. 
	1
	3
	75
	3
	4
	38
	-
	247
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	247
	11,5
	М

	20. 
	1
	20
	276
	12
	9
	30
	-
	184
	Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены)
	365
	3
	Ж

	21. 
	3
	65
	67
	1
	14
	14
	273
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены)
	80
	7
	М

	22. 
	5
	34
	78
	14
	12
	12
	-
	487
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	90
	8
	М

	23. 
	5
	22
	250
	2
	10
	6
	559
	-
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	122
	10,5
	Ж

	24. 
	2
	11
	150
	2
	9
	16
	364
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены)
	114
	15
	Ж

	25. 
	2
	17
	69
	12
	22
	18
	-
	645
	Периодическое, до 50% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	80
	12
	М

	26. 
	3
	33
	98
	1
	2
	5
	389
	-
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	256
	15
	Ж

	27. 
	5
	57
	160
	3
	4
	33
	-
	456
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	134
	6,5
	М

	28. 
	1
	23
	145
	2
	14
	20
	341
	-
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены
	29
	11
	Ж

	29. 
	1
	20
	266
	13
	15
	7
	745
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 60% времени рабочего дня (смены)
	355
	13
	Ж

	30. 
	3
	15
	167
	3
	18
	13
	-
	373
	Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены)
	73
	10
	Ж

	31. 
	2
	19
	187
	3
	3
	39
	-
	341
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	161
	7
	М

	32. 
	3
	13
	156
	22
	16
	12
	333
	-
	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	47
	9
	М

	33. 
	2
	80
	78
	3
	2
	11
	-
	465
	Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)
	115
	12,5
	Ж

	34. 
	1
	15
	271
	13
	24
	18
	936
	-
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	125
	13
	М

	35. 
	3
	55
	292
	2
	14
	36
	9878
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены)
	268
	2
	М

	36. 
	3
	15
	293
	2
	18
	14
	-
	147
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	32
	5,5,
	Ж

	37. 
	2
	15
	92
	2
	2
	17
	-
	436
	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	100
	9
	М

	38. 
	2
	7
	184
	23
	5
	4
	456
	-
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены
	149
	6
	Ж

	39. 
	1
	3
	75
	3
	4
	38
	-
	246
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	245
	11,5
	М

	40. 
	1
	20
	276
	12
	9
	30
	-
	182
	Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены)
	369
	3
	Ж

	41. 
	2
	19
	187
	3
	3
	39
	-
	324
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	164
	7
	М

	42. 
	3
	13
	156
	22
	16
	12
	333
	-
	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	47
	9
	М

	43. 
	2
	80
	78
	3
	2
	11
	-
	496
	Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)
	117
	12,5
	Ж

	44. 
	1
	5
	271
	13
	24
	18
	969
	-
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	152
	13
	М

	45. 
	3
	5
	92
	2
	14
	36
	997
	-
	Нахождение в положении "стоя" до 80% времени рабочего дня (смены)
	267
	2
	М

	46. 
	3
	15
	93
	2
	18
	14
	-
	198
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов более 80% времени рабочего дня (смены)
	32
	5,5,
	Ж

	47. 
	2
	15
	92
	2
	2
	17
	-
	446
	Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении
	101
	9
	М

	48. 
	2
	7
	84
	23
	5
	4
	458
	-
	Нахождение в положении "сидя" без перерывов от 60 до 80% времени рабочего дня (смены
	150
	6
	Ж

	49. 
	1
	3
	75
	3
	4
	38
	-
	257
	Периодическое, более 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении
	247
	11,5
	М

	50. 
	1
	20
	276
	13
	9
	30
	-
	184
	Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены)
	365
	3
	Ж



Бланк выполнения задания № 7

Таблица 7.2 - Средства защиты и влияние на организм человека

	Вариант
	Фактор
	Допустимые величины
	Значение
	Соответствие/
несоответствие
	Влияние на человека
	Мероприятие для снижения воздействия фактора

	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	
	
	
	
	

	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг
	
	
	
	
	

	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:
	
	
	
	
	

	
	- с рабочей поверхности,
	
	
	
	
	

	
	- с пола
	
	
	
	
	

	
	Рабочая поза
	
	
	
	
	

	
	Наклоны корпуса (вынужденные более 30 град.), количество за смену
	
	
	
	
	

	
	Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км
	
	
	
	
	

	
	Число элементов или повторяющихся операций
	
	
	
	
	

	
	Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)
	
	
	
	
	

	
	Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы
	
	
	
	
	

	
	Число объектов наблюдения
	
	
	
	
	





2.8 Исследование санитарно-бытовых помещений

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить ПДУ фактора, средства индивидуальной и коллективной защиты. Определить влияние на организм человека данного фактора.
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
· СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87.
Теоретический материал
5.4 В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды, сушки волос (феновые). В соответствии с заданием на проектирование могут предусматриваться в дополнение к указанным другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.
5.5 Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны проектироваться в зависимости от групп производственных процессов согласно таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Определение группы и санитарной характеристики производственных процессов

	Группа производственных процессов
	Санитарная характеристика производственных процессов
	Расчетное число человек
	Тип гардеробных, число отделений шкафа на одного человека
	Специальные бытовые помещения и устройства

	
	
	на одну душевую сетку
	на один кран
	
	

	1
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 3–4 классов опасности:

	1а
	только рук
	25
	7
	Общие, одно отделение
	-

	1б
	тела и спецодежды
	15
	10
	Общие, два отделения
	-

	1в
	тела и спецодежды (удаляются с применением специальных моющих средств)
	5
	20
	Раздельные, по одному отделению
	Химчистка или
стирка спецодежды

	2
	Процессы, протекающие при избытках явного тепла или неблагоприятных метеорологических условиях:

	2а
	при избытках явного конвекционного тепла
	7
	20
	Общие, два отделения
	Помещения для охлаждения

	2б
	при избытках явного лучистого тепла
	3
	20
	
	

	2в
	связанные с воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды
	5
	20
	Раздельные, по одному отделению
	Сушка спецодежды

	2г
	при температуре воздуха до 10°С, включая работы на открытом воздухе
	5
	20
	
	Помещения для обогрева и сушки
спецодежды

	3
	Процессы, вызывающие загрязнение веществами 1 и 2 классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом:

	3а
	только рук
	7
	10
	Общие, одно отделение
	

	3б
	тела и спецодежды
	3
	10
	Раздельные, по одному отделению
	Химчистка, искусственная вентиляция мест хранения одежды, дезодорация 

	4
	Процессы, требующие особых условий к соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции
	В соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов


Примечания
1 При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, число душевых сеток и кранов умывальников следует предусматривать по группе с наиболее высокими требованиями, а специальные бытовые помещения и устройства - по суммарным требованиям.
2 При процессах группы 1а душевые и шкафы, при процессах групп 1б и 3а скамьи шкафов не предусматривают.
3 При любых процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ, в гардеробных должны быть предусмотрены респираторные (на списочную численность работающих), а также помещения и устройства для обеспыливания или обезвреживания спецодежды (на численность работающих в смену).
4 В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное число душевых сеток до 60%.
5 При работах с инфицирующими и радиоактивными материалами, а также с веществами, опасными для человека при воздействии через кожу, санитарно-бытовые помещения следует проектировать с учетом требований ведомственных нормативных документов.
6 В соответствии с ведомственными нормативными документами разрешается открытое хранение одежды, в том числе на вешалках.
7 Вредные вещества следует принимать по ГОСТ 12.1.007, классы опасности веществ - по ГОСТ 17.4.1.02.
8 Расчетное число инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых на одну душевую сетку - 3, на один кран - 7.

5.6 В гардеробных число отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней и специальной одежды следует принимать равным списочной численности работающих, а уличной одежды - численности в двух смежных сменах.
5.7 При списочной численности работающих на предприятии до 50 чел. следует предусматривать общие гардеробные для всех групп производственных процессов.
5.8 Гардеробные домашней и специальной одежды для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г и 3б должны быть отдельными для каждой из этих групп.
5.9 В гардеробных мобильных зданий при списочной численности работающих, не превышающей 150 чел., допускается выделять место для размещения шкафов спецодежды 3-й группы производственных процессов, если их число не превышает 25% общего числа шкафов.
5.10 При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, душевые, уборные, помещения для дежурного персонала, места для чистки обуви, сушки волос (кроме отдельных гардеробных для уличной одежды).
5.10а При душевых следует предусматривать преддушевые (кроме душевых на четыре сетки и менее).
5.11 Для групп производственных процессов 1 и 2а при численности работающих не более 20 чел. в смену кладовые спецодежды допускается не предусматривать.
5.12 В случаях когда чистка или обезвреживание спецодежды должны производиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать раздаточные спецодежды.
5.13 Число душевых, умывальников и специальных бытовых устройств, предусмотренных в таблице 2, следует принимать по численности работающих в многочисленную смену или части этой смены, одновременно оканчивающих работу.
5.14 Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин следует предусматривать закрытыми.
Для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и для слепых следует предусматривать закрытые кабины.
Душевые кабины со сквозным проходом предусматриваются при производственных процессах групп 1в, 3б, а также в случаях, установленных требованиями ведомственных нормативных документов.
5.15 Уборные в многоэтажных бытовых, административных и производственных зданиях должны быть на каждом этаже.
При численности работающих на двух смежных этажах 30 чел. или менее уборные следует размещать на этаже с наибольшей численностью.
При численности работающих на трех этажах менее 10 чел. допускается предусматривать одну уборную на три этажа.
При наличии в числе работающих инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата уборные следует размещать на каждом этаже независимо от численности работающих на этажах.
5.16 При наличии в составе работающих инвалидов доля доступных для них уборных должна составлять 7% (от общего их количества), но не менее одной.
5.17 Общую уборную для мужчин и женщин допускается предусматривать при численности работающих в смену не более 15 чел.
На предприятиях, где предусматривается возможность использования труда слепых, уборные для мужчин и женщин должны быть раздельными.
5.18 Вход в уборную должен предусматриваться через тамбур с умывальником и самозакрывающейся дверью. Для реконструируемых зданий допускается не выполнять тамбур, за исключением случаев, когда уборная предназначена для посещения работающими инвалидами на кресле-коляске.
При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, санитарно-бытовые помещения следует проектировать в соответствии с пунктом 6.3 СП 59.13330.2020.
5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.
5.20 Для стирки спецодежды при производственных предприятиях или группах предприятий разрешается предусматривать прачечные с отделениями химической чистки. В обоснованных случаях допускается использование городских прачечных при условии устройства в них специальных отделений (технологических линий) для обработки спецодежды.
Состав и площадь помещений прачечных, химической чистки, восстановления пропитки и обезвреживания спецодежды должны устанавливаться в технологической части проекта с учетом санитарных требований ее обработки.
5.21 Для обезвреживания спецодежды, загрязненной нелетучими веществами, допускается использовать отдельную технологическую линию в прачечных.
5.22 Перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, умывальных, уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды должны быть выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие.
5.23 При прачечных следует предусматривать помещения для ремонта спецодежды из расчета 9 м2 на одно рабочее место. Число рабочих мест следует принимать из расчета одно рабочее место по ремонту обуви и два рабочих места по ремонту одежды на 1000 чел. списочной численности.
5.24 При производственных предприятиях допускается предусматривать централизованный склад спецодежды и средств индивидуальной защиты.
5.25 Нормы площади помещений на 1 чел., единицу оборудования, расчетное число работающих, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях, следует принимать по таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Данные для расчёта площади санитарно-гигиенических и бытовых помещений
	Наименование
	Показатель

	Площадь помещений на 1 чел., м2

	Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды1, помещения для обогрева или охлаждения
	0,1

	Кладовые для хранения спецодежды2:
	

	при обычном составе спецодежды
	0,04

	при расширенном составе спецодежды
	0,06

	при громоздкой спецодежде
	0,08

	Респираторные
	0,07

	Помещения централизованного склада спецодежды и средств индивидуальной защиты:
	

	для хранения
	0,06

	для выдачи, включая кабины примерки и подготовки
	0,02

	Помещения дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря, курительные при уборных или помещениях для отдыха
	0,02

	Места для чистки обуви, бритья, сушки волос
	0,01

	Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания спецодежды
	0,15

	Помещения для мытья спецодежды, включая каски и спецобувь2
	0,3

	Площадь помещения на единицу оборудования,м2

	Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным проходом
	0,7

	Тамбуры при уборных с кабинами
	0,4

	Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел.

	Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных:
	

	в производственных зданиях
	18/123

	в административных зданиях
	45/303

	при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых
	100/603

	Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных:
	

	в производственных зданиях
	72/483

	в административных зданиях
	40/273

	Устройство питьевого водоснабжения в зависимости от групп производственных процессов:
	

	2а, 2б
	100

	1а, 1б, 1в, 2в, 2г, 3а, 3б, 4
	200

	Полудуши
	15

	1Предусматривать отдельные помещения для чистой и загрязненной спецодежды.
2Для групп производственных процессов 1в, 2в, 2г, 3б.
3 В числителе даны показатели для мужчин, в знаменателе – для женщин.




Примечания
1 В I климатическом районе и подрайонах IIА и IIIА, а также при самообслуживании площадь гардеробных уличной одежды следует увеличивать на 25%.
2 При помещениях раздаточных, сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды следует дополнительно предусматривать место для переодевания площадью 0,1 м2/чел., а в гардеробных уличной одежды и кладовых для хранения спецодежды - места для сдачи и получения спецодежды площадью 0,03 м2/чел. При респираторных более чем на 500 чел. следует дополнительно предусматривать мастерские площадью 0,05 м2/чел. для проверки и перезарядки приборов индивидуальной защиты органов дыхания.
3 Площадь помещений, указанных в таблице 3, должна быть не менее 4 м2, преддушевых и тамбуров - не менее 2 м2.
4 При числе обслуживаемых менее расчетного следует принимать одну единицу оборудования.
5 При наличии в числе работающих инвалидов, пользующихся креслами-колясками, площадь помещений на единицу оборудования следует принимать: преддушевые при кабинах душевых - 1,0 м2, тамбуры при уборных с кабинами - 0,6 м2.


Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. По таблице 8.3 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
3. Определить группу производственного процесса по таблице 8.1 согласно которой сформулировать перечень санитарно-гигиенических и бытовых помещений в цехе и оснащение оборудованием.
4. Занести наименования и количества санитарно-бытовых помещений в таблицу 8.4
5. Рассчитать площадь санитарно-гигиенических и бытовых помещений согласно таблице 8.2 и записать в таблицу 8.4

Таблица 8.3 - Вариант задания

	№ варианта
	Наименование цеха, участка
	Списочное количество работающих:
	Сменность работы
	Площадь этажа, м2
	Этажность здания

	
	
	всего
	в т.ч. женщин
	
	
	

	1. 
	Склад древесины
	96
	61
	3
	6400
	1

	2. 
	Склад древесного угля
	40
	27
	3
	3500
	1

	3. 
	Тарный цех
	50
	29
	2
	3600
	2

	4. 
	Механический цех
	18
	9
	1
	2400
	2

	5. 
	Гараж
	74
	65
	2
	3000
	1

	6. 
	Котельная
	15
	5
	3
	1900
	2

	7. 
	Аккумуляторный участок
	12
	2
	2
	2400
	1

	8. 
	Авторемонтные мастерские с электросваркой
	9
	-
	2
	600
	2

	9. 
	Склад готовой продукции
	5
	4
	3
	200
	1

	10. 
	Склад хранения ЛВЖ 
	16
	5
	1
	100
	1

	11. 
	Склад древесины
	100
	45
	3
	6400
	1

	12. 
	Склад древесного угля
	40
	27
	3
	3500
	1

	13. 
	Тарный цех
	50
	35
	2
	3600
	2

	14. 
	Механический цех
	18
	8
	1
	2400
	2

	15. 
	Гараж
	74
	5
	2
	3000
	1

	16. 
	Котельная
	15
	7
	3
	1900
	2

	17. 
	Аккумуляторный участок
	12
	10
	2
	2400
	1

	18. 
	Авторемонтные мастерские с электросваркой
	9
	-
	3
	600
	2

	19. 
	Тарный цех
	5
	2
	1
	200
	1

	20. 
	Механический цех
	16
	5
	3
	100
	1

	21. 
	Гараж
	96
	50
	3
	6400
	1

	22. 
	Склад древесного угля
	40
	27
	2
	3500
	1

	23. 
	Тарный цех
	50
	29
	2
	3600
	2

	24. 
	Механический цех
	18
	8
	1
	2400
	2

	25. 
	Гараж
	74
	13
	2
	3000
	1

	26. 
	Котельная
	25
	7
	3
	1900
	2

	27. 
	Аккумуляторный участок
	32
	1
	2
	2400
	1

	28. 
	Авторемонтные мастерские с электросваркой
	19
	-
	2
	600
	2

	29. 
	Склад готовой продукции
	15
	4
	3
	200
	1

	30. 
	Аккумуляторный участок
	23
	5
	1
	100
	1

	31. 
	Авторемонтные мастерские с электросваркой
	94
	49
	2
	6400
	1

	32. 
	Склад готовой продукции
	50
	27
	3
	3500
	1

	33. 
	Тарный цех
	45
	27
	2
	3600
	2

	34. 
	Механический цех
	28
	8
	2
	2400
	2

	35. 
	Гараж
	84
	63
	2
	3000
	1

	36. 
	Котельная
	55
	7
	3
	1900
	2

	37. 
	Аккумуляторный участок
	15
	10
	2
	2400
	1

	38. 
	Авторемонтные мастерские с электросваркой
	10
	-
	2
	600
	2

	39. 
	Склад готовой продукции
	5
	4
	3
	200
	1

	40. 
	Склад хранения ЛВЖ 
	16
	5
	1
	100
	1

	41. 
	Склад древесины
	96
	61
	2
	6400
	1

	42. 
	Склад древесного угля
	40
	29
	3
	3500
	1

	43. 
	Тарный цех
	50
	25
	1
	3600
	2

	44. 
	Котельная
	18
	5
	3
	2400
	2

	45. 
	Аккумуляторный участок
	84
	33
	3
	3000
	1

	46. 
	Авторемонтные мастерские с электросваркой
	25
	5
	3
	1900
	2

	47. 
	Склад готовой продукции
	17
	3
	2
	2400
	1

	48. 
	Авторемонтные мастерские с электросваркой
	29
	-
	2
	600
	2

	49. 
	Склад готовой продукции
	35
	5
	3
	200
	1

	50. 
	Склад хранения ЛВЖ 
	14
	2
	1
	100
	1





форму 1.1
Таблица 8.4 – Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями

	Наименование помещения
	По нормативам

	
	Количество
	Площадь, м2
	Перечень (количество) санитарно-гигиенического оборудования

	…
	
	
	

	…
	
	
	

	…
	
	
	









[bookmark: _Toc404153145]Раздел 3. Пожарная безопасность
3.1 Нормативные акты по пожарной безопасности
Задание
Определить статус нормативных документов по пожарной безопасности, которые представлены в виде таблицы.
Алгоритм выполнения задания
1. Ознакомиться с нормативными документами по обеспечению пожарной безопасности (табл. 1.1).
2. Выбрать вариант задания (табл. 1.2) с использованием нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности (табл. 1.1) по вариантам, определить статус документа и внести данные в форму 1 на бланке выполнения задания 1.
3. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов.

Таблица 1.1 
Нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности

	Шифр документа
	Название документа
	Дата введения в действие

	
	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 года № 1325
«Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска»
	01.01.2021

	
	Постановление Правительства РФ от 22 июля 2020 года № 1084


«О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»
	01.01.2021

	
	Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020 года № 1131
«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры»
	01.01.2021

	СП 9.13130.2009
	Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179)
	01.05.2009

	СП 8.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
	30.09.2020

	СП 11.13130.2009
	Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181)
	01.05.2009

	
	Приказ МЧС РФ от 20 октября 2017 года № 452 № 452 «Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны»
	03.04.2018

	СП 3.13130.2009
	Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173)
	01.05.2009

	
	Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645
«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
	

	
	Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре»
(утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-19)
	

	
	Приказ МЧС РФ от 16 марта 2020 года № 171
«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»
	28.04.2020

	РД 78.145-93
	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 № 20/4/28)
	

	
	«Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство»
(утв. МЧС РФ 27.01.2010)
	

	
	Приказ МЧС РФ от 12 марта 2020 года № 154
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных и о признании утратившим силу приказа МЧС России от 04.08.2011 № 416»
	18.10.2020

	
	Приказ МЧС РФ от 29 июля 2020 года № 565
«Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
	01.01.2021

	СП 68.13330.2017
	Свод правил «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
	28.01.2018

	СП 1.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
	19.09.2020

	СП 10.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 
	27.01.2021

	СП 12.13130.2009
	Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»
	01.05.2009

	СП 6.13130.2021
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»
	06.11.2021

	СП 7.13130.2013
	Приказ МЧС РФ от 21.02.2013 № 116
«Об утверждении свода правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
	25.02.2013

	СП 2.13130.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»
	12.09.2020

	СП 484.1311500.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. № 582)
	01.03.2021

	СП 485.1311500.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. № 628)
	01.03.2021

	СП 486.1311500.2020
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. № 539)
	01.03.2021

	СП 4.13130.2013
	Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288)
	24.06.2013

	
	Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 № 382
«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»
	

	
	Приказ МЧС РФ от 28.05.2012 № 291
«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»
	

	СП 153.13130.2013
	Свод правил «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»
	01.01.2013

	
	Распоряжение ОАО «РЖД» от 05.11.2009 № 2255р
«О введении Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов»
	30.11.2009

	НПБ 109-96
	Нормы пожарной безопасности. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.06.1996 № 36)
	01.01.1997

	
	Постановление Минтранса РФ от 31.10.2003 № 10
«О Правилах пожарной безопасности на морских судах»
	

	СП 136.13130.2012
	Приказ МЧС России от 13.11.2012 № 677
«Об утверждении свода правил «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»
	01.11.2012

	СП 153.13130.2013
	Приказ МЧС России от 25.12.2012 № 804
«Об утверждении свода правил «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности»
	01.01.2013

	СП 154.13130.2013
	Приказ МЧС России от 21.02.2013 № 117
«Об утверждении свода правил «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности»
	25.02.2013

	
	Приказ Минтранса России от 30.04.2013 № 154
«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов»
	

	
	«Руководство о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота и ремонтно-отстойных пунктов» (утв. Минтрансом России)
	

	НПБ 103-95
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования (утв. ГУГПС МВД РФ, введены Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.01.1995 № 5)
	01.03.1995

	
	Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 № 404
«Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»
	

	СП 13.13130.2009
	Свод правил «Атомные станции. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 07.09.2009 № 515)
	01.12.2009

	
	«Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения» (утв. МЧС РФ 07.12.2006)
	

	
	Постановление Минтранса РФ от 12.02.2004 № 12
«О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий»
	

	ВППБ 46-01-95
	Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати (утв. Приказом Роскомпечати от 31.08.1995 № 110)
	01.01.1996

	ППБО-157-90
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности
(утв. Минпромом РФ 13.01.1992)
	

	
	«Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации» (согласованы Письмом Управления ГПН МЧС РФ от 20.12.2006 № 19/2/4886)
	

	СП 155.13130.2014
	Приказ МЧС России от 26.12.2013 № 837 «Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»
	01.01.2014

	СП 156.13130.2014
	Приказ МЧС России от 05.05.2014 № 221 «Об утверждении свода правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности»
	01.07.2014

	ВППБ 13-01-94
	Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (введены в действие Приказом Минкультуры РФ от 01.11.1994 № 736)
	01.01.1995

	
	Приказ Минкультуры РФ от 12.01.2009 № 3
«Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 18.08.2011 № 687
«Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах»
	

	
	Постановление Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров»
	

	
	Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174
«Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 7 октября 2020 года № 1614
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»
	

	
	Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287
«Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров» (вместе с «Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций»)
	

	
	Приказ ФСИН РФ от 30.03.2005 № 214 «Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний»
	

	
	Постановление Правительства РФ от 17.05.2011 № 377 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»
	

	ФЗ-69
	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»
	

	ФЗ-123
	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
	



Таблица 1.2 
Определение нормативных документов по варианту

	№
варианта
	Наименование документа

	1
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	
	О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров

	
	О противопожарном режиме

	2
	О пожарной безопасности

	
	Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов

	
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	3
	Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

	
	О введении в действие Правил пожарной безопасности

	
	Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»

	4
	Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	
	Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

	
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности

	5
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	6
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	
	Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров

	
	Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации

	7
	О противопожарном режиме

	
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	8
	О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	9
	Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

	
	Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны

	
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	10
	Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

	
	Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум

	
	Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре»

	11
	Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности

	
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

	12
	Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования

	
	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению 

	13
	Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных

	
	Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства

	14
	Порядок согласования органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство

	
	Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов

	15
	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

	
	Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

	
	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

	16
	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

	
	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

	
	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

	17
	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

	
	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	
	Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

	18
	Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний

	
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

	
	Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов

	19
	Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте

	
	О введении Инструкции по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов

	
	Нормы пожарной безопасности. Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности (утв. ГУГПС МВД РФ, введены в действие Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.06.1996 № 36)

	20
	Об утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации

	
	О Правилах пожарной безопасности на морских судах

	
	О введении в действие Наставления по пожарной охране в гражданской авиации 

	21
	Об утверждении свода правил «Вертодромы. Требования пожарной безопасности»

	
	Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности

	
	Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности

	22
	Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации об обеспечении пожарной безопасности при эксплуатации морских судов, судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, иных плавучих объектов

	
	Руководство о порядке проверки противопожарного состояния судов речного флота и ремонтно-отстойных пунктов

	
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования

	23
	Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах

	
	Атомные станции. Требования пожарной безопасности

	
	Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий

	24
	Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности при распространении пиротехнической продукции гражданского назначения

	
	О правилах пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий

	
	Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. 

	25
	Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций Роскомпечати

	
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности

	
	Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии

	26
	Правила пожарной безопасности для предприятий легкой промышленности 

	
	Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации

	
	Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности

	27
	Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности

	
	О введении в действие Правил пожарной безопасности

	
	Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации

	28
	Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

	
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования

	
	Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений

	29
	Об утверждении Правил осуществления контроля за достоверностью сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

	
	Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров

	
	Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов

	30
	Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов

	
	Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах

	
	Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

	31
	О чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров (вместе с «Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций»)

	
	Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	
	Об утверждении правил пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний

	32
	Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы

	
	О пожарной безопасности

	
	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

	33
	Об утверждении Норм наличия средств пожаротушения в местах использования лесов

	
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	
	Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды

	34
	О введении в действие Правил пожарной безопасности

	
	Об утверждении свода правил «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности»

	
	Об утверждении Положения о функциональной подсистеме охраны лесов от пожаров и защиты их от вредителей и болезней леса единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

	35
	Об утверждении «Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации»

	
	Правила пожарной безопасности в лесной промышленности

	
	Нормы государственной противопожарной службы МВД России. Культовые сооружения. Противопожарные требования

	36
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	37
	Об утверждении Правил привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров

	
	Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации

	
	О противопожарном режиме

	38
	Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	
	О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

	39
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности

	
	Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения

	40
	Об утверждении Порядка организации службы в подразделениях пожарной охраны

	
	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	
	Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

	41
	Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций «Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум»

	
	Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре»

	
	Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности

	42
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)

	
	Нормы пожарной безопасности. Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования

	43
	Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ

	
	Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению 

	
	Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра общественных объединений пожарной охраны и сводного реестра добровольных пожарных

	44
	Об утверждении Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора Российской Федерации в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства

	
	Порядок согласования органами Государственного пожарного надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство

	45
	Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов иностранными фирмами на территории Российской Федерации

	
	Порядок участия органов государственного пожарного надзора в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов

	
	Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности

	46
	Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

	
	Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

	
	Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

	47
	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

	
	Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

	
	Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

	48
	Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности

	
	Нормы пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования. Методы испытаний

	
	Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

	49
	Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнализации и средств технической укрепленности для оборудования объектов

	
	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

	
	О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска

	50
	О лицензировании деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению лесных пожаров

	
	Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

	
	Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности


Бланк выполнения задания 1
Форма 1
Определение нормативных документов
	№
варианта
	Наименование документа
	Статус документа (приказ МЧС, ФЗ и т. д.), кем утвержден

	
	
	




3.2 Наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах
Задание
Заполнение документации по организации проведения пожароопасных огневых работ.
Алгоритм выполнения  задания
1. Изучить Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Изучить образец выполнения задания.
2. Выбрать вид огневых работ и параметры мест их проведения (табл. 2.1), использовать теоретический материал для выбора требований, предъявляемых к проведению того или иного вида огневых работ, с целью заполнения наряда-допуска на огневые работы (форма 2.1).
3. Оформить форму 2.1 для выдачи наряда-допуска на выполнение огневых работ по представленному наряду-допуску (бланк выполнения задания 2).
4. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов.
Теоретические сведения
При проведении окрасочных работ необходимо:
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках;
б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере;
в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений.
Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.
Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях определяется проектом производства работ.
Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в смежных помещениях.
Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах (территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру.
Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах – после завершения работ в помещениях.
Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.
Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию.
Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.
Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях.
Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5–6 сантиметров выше противоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего материала.
После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой.
Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным).
При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки.
Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или устраиваются бортики из негорючих материалов).
Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных составов.
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:
а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;
б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40–50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.
Запрещается переносить мастику в открытой таре.
Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра.
Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями.
При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.
Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.
При проведении огневых работ необходимо:
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;
в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, открыть окна;
г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;
д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или снижения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).
Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ).
При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры самовоспламенения горючего пара (газа).
Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме.
Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажигания.
Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.
Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов согласно табл. 2.1.
Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.
Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1 x 1 миллиметр.
Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в которых проводятся огневые работы.
При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.
По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в специально отведенные помещения (места).
Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.
В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской.
При проведении огневых работ запрещается:
а) приступать к работе при неисправной аппаратуре;
б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;
в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;
г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие горючие материалы;
д) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения;
е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;
ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;
з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.
Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.
При проведении газосварочных работ:
а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами;
б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты «Вход посторонним воспрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем»;
в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или специальный бункер;
г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для удаления ила;
д) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно. На ниппели водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются;
е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и низких затапливаемых местах;
ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде может быть не более 50 килограммов;
з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать непроницаемыми для воды крышками;
и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента;
к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары;
л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров;
м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами;
н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки.
При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция запрещается:
а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам;
б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;
в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе генераторов «вода на карбид»;
г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе;
д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;
е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;
ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки карбида кальция;
з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.
При проведении электросварочных работ:
а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;
б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;
в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;
г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов – не менее 1 метра;
д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струбцин или зажимов;
е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих случаях сварка производится с применением 2 проводов;
ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;
з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;
и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ;
к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо заземления основного электросварочного оборудования, в сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник);
л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования производится в соответствии с графиком;
м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от распределительной сети через регулятор тока любого типа;
н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без присмотра.
При огневых работах, связанных с резкой металла:
а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;
в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;
г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;
д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при работе;
е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр;
ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.
При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается:
а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее рабочее давление кислорода в резаке;
б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;
в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или горючее к резаку;
г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку.
При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором пенообразователя и др.).
Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.
Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.
Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:
а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;
б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;
в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара;
г) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;
д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.).
На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ.
Таблица 2.1
Распределение вариантов задания
	№ варианта
	Вид огневых работ
	Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метры
	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метры

	1
	Электросварка
	0
	5

	2
	Газосварка
	2
	8

	3
	Бензокеросиновые работы
	3
	9

	4
	Паяльные работы
	4
	10

	5
	Варка битумов и смол
	6
	11

	6
	Сжигание горючих отходов
	8
	12

	7
	Кровельные работы с применением открытого огня
	10
	13

	8
	Резка металла
	свыше 10
	14

	9
	Электросварка
	свыше 10
	14

	10
	Газосварка
	10
	13

	11
	Бензокеросиновые работы
	8
	12

	12
	Паяльные работы
	6
	11

	13
	Варка битумов и смол
	4
	10

	14
	Сжигание горючих отходов
	3
	9

	15
	Кровельные работы с применением открытого огня
	2
	8

	16
	Резка металла
	0
	5

	17
	Электросварка
	4
	10

	18
	Газосварка
	3
	9

	19
	Бензокеросиновые работы
	2
	8

	20
	Паяльные работы
	0
	5

	21
	Варка битумов и смол
	свыше 10
	14

	22
	Сжигание горючих отходов
	10
	13

	23
	Кровельные работы с применением открытого огня
	8
	12

	24
	Резка металла
	6
	11

	25
	Электросварка
	4
	10

	26
	Газосварка
	3
	9

	27
	Бензокеросиновые работы
	2
	8

	28
	Паяльные работы
	0
	5

	29
	Варка битумов и смол
	свыше 10
	14

	30
	Сжигание горючих отходов
	10
	13

	31
	Кровельные работы с применением открытого огня
	8
	12

	32
	Резка металла
	6
	11

	33
	Электросварка
	8
	12

	34
	Газосварка
	6
	11

	35
	Бензокеросиновые работы
	4
	10

	36
	Паяльные работы
	3
	9

	37
	Варка битумов и смол
	2
	8

	38
	Сжигание горючих отходов
	0
	5

	39
	Кровельные работы с применением открытого огня
	свыше 10
	14

	40
	Резка металла
	10
	13

	41
	Электросварка
	6
	11

	42
	Газосварка
	4
	10

	43
	Бензокеросиновые работы
	3
	9

	44
	Паяльные работы
	2
	8

	45
	Варка битумов и смол
	0
	5

	46
	Сжигание горючих отходов
	свыше 10
	14

	47
	Кровельные работы с применением открытого огня
	10
	13

	48
	Резка металла
	8
	12

	49
	Электросварка
	3
	9

	50
	Газосварка
	4
	10




Образец выполнения задания 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	(наименование организации)
	
	

	
	
	(руководитель эксплуатирующей организации или его уполномоченный заместитель либо руководитель филиала или его уполномоченный заместитель, Ф. И. О.)

	
	
	

	
	
	(подпись)

	
	
	«
	
	»
	
	
	
	г.


     
Наряд-допуск на выполнение огневых работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Структурное подразделение (цех, производство, установка)
	КТЦ ТоТЭЦ

	
	

	2. Место проведения работ
	барабан котла, отм. 27,0 м, оси 2–4, ряд А–Б

	
	(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)

	3. Характер выполняемых работ
	Газовая резка, электродуговая сварка

	
	(объем и содержание работы)

	
	

	4. Ответственный за подготовительные работы
	мастер маслохозяйства КТЦ В.А. Разуваев

	
	(должность, Ф. И. О.)

	5. Ответственный за проведение работ
	начальник службы ЦРС И.П. Фетисов

	
	(должность, Ф. И. О.)

	6. Планируемое время проведения работ
	

	Начало
	8.10
	время
	20.11.2021
	дата
	

	
	
	
	
	
	

	Окончание
	16.30
	время
	20.11.2021
	дата
	

	
	

	7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению

	огневых работ и последовательность их проведения
	

	· место проведения работ укомплектовать огнетушителем ОП-5 (2 шт.). Емкость барабана очистить от сгораемых материалов. Барабан оградить сигнальной лентой и вывесить знаки безопасности. Сварку проводить с применением двух проводов (прямого и обратного). Емкость барабана надежно заземлить. Огневые работы проводить при открытых люках и постоянном вентилировании;
– перед производством работ проводить анализ воздушной среды на наличие кислорода. Внутри емкости барабана электрогазосварщик должен работать в соответствующих средствах защиты, предохраняющих человека от поражения электрическим током. Обеспечить наблюдение в течение 3 часов за местом, где проводились огневые работы (лицом, принявшим оборудование после огневых работ) на предмет отсутствия возгорания.

	

	
	

	Приложение
	

	(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

	8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ

	

	



9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа
	
	
	
	
	
	

	№п/п
	Дата и время проведения работ
	Ф. И. О. исполнителей
	Квалификация, разряд
	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф. И. О., подпись

	1
	20.11.2021, 8.10–16.30
	П.А. Пайкин 
	Электрогазосварщик 5 р.
	подпись
	И.П. Фетисов, подпись

	2
	20.11.2021, 8.10–16.30
	Л.Н. Резкин 
	Электрогазосварщик 5 р.
	подпись
	И.П. Фетисов, подпись

	3
	20.11.2021, 8.10–16.30
	Р.Л. Рашпелев 
	Слесарь 5 р. 
	подпись
	И.П. Фетисов, подпись

	4
	20.11.2021, 8.10–16.30
	М.М. Сидоров 
	Слесарь 4 р.
	подпись
	И.П. Фетисов,
подпись

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Руководитель структурного подразделения
	

	
	(Ф. И. О., подпись, дата)

	11. Согласованы:
	

	со службой организации, на которую возложены функции обеспечения мер
	

	пожарной безопасности
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	и иные структурные подразделения,
	

	на которые возложено согласование
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	Взаимосвязанные технологические объекты
	

	(наименование взаимосвязанного объекта, Ф. И. О. руководителя подразделения, подпись, дата)

	12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

	

	

	
	

	Ответственный за подготовку объекта
	Ответственный за проведение огневых работ

	(Ф. И. О., подпись, дата, время)
	(Ф. И. О., подпись, дата, время)

	
	

	
	

	13. Возможность проведения работ подтверждаю:
	

	

	(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф. И. О., подпись, время, дата)

	13.1. К производству работ допускаю:
	

	

	(руководитель структурного подразделения, Ф. И. О., подпись, время, дата)



14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ
	
	
	
	
	
	

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Определяемые компоненты
	Допустимая концентрация
	Результаты анализа
	Подпись лица, проводившего анализ



15. Срок действия наряда-допуска продлен
	
	
	
	
	
	

	Дата и
	Результат анализа
	Возможность производства работ подтверждаю

	время проведения работ
	воздушной среды (лабораторного или автоматического)
	ответственный за проведение работ
	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса
	представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности
	руководитель структурного подразделения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



16. Изменение состава бригады исполнителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Введен в состав бригады
	Выведен из состава бригады
	Лицо, ответственное

	Ф. И. О.
	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)
	квалификация, разряд
	выполняемая функция
	дата, время
	Ф. И. О.
	дата, время
	выполняемая функция
	 за проведение работ (подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

	


	(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)




Бланк выполнения задания 2
 Форма 2.1.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	

	(наименование организации)
	
	

	
	
	(руководитель эксплуатирующей организации или его уполномоченный заместитель либо руководитель филиала или его уполномоченный заместитель, Ф. И. О.)

	
	
	

	
	
	(подпись)

	
	
	«
	
	»
	
	
	
	г.


     
Наряд-допуск на выполнение огневых работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Структурное подразделение (цех, производство, установка)
	

	
	

	2. Место проведения работ
	

	
	(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)

	3. Характер выполняемых работ
	

	
	(объем и содержание работы)

	
	

	4. Ответственный за подготовительные работы
	

	
	(должность, Ф. И. О.)

	5. Ответственный за проведение работ
	

	
	(должность, Ф. И. О.)

	6. Планируемое время проведения работ
	

	Начало
	
	Время
	
	дата
	

	
	
	
	
	
	

	Окончание
	
	Время
	
	дата
	

	
	

	7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению

	огневых работ и последовательность их проведения
	

	

	

	
	

	Приложение
	

	(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

	8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ

	

	



9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Дата и время проведения работ
	Ф. И. О. исполнителей
	Квалификация, разряд
	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись
	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф. И. О., подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10. Руководитель структурного подразделения
	

	
	(Ф. И. О., подпись, дата)

	11. Согласованы:
	

	со службой организации, на которую возложены функции обеспечения мер
	

	пожарной безопасности
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	и иные структурные подразделения,
	

	на которые возложено согласование
	

	
	(название службы, Ф. И. О., подпись, дата)

	Взаимосвязанные технологические объекты
	

	(наименование взаимосвязанного объекта, Ф. И. О. руководителя подразделения, подпись, дата)

	12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

	

	

	
	

	Ответственный за подготовку объекта
	Ответственный за проведение огневых работ

	(Ф. И. О., подпись, дата, время)
	(Ф. И. О., подпись, дата, время)

	
	

	
	

	13. Возможность проведения работ подтверждаю:
	

	

	(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф. И. О., подпись, время, дата)

	13.1. К производству работ допускаю:
	

	

	(руководитель структурного подразделения, Ф. И. О., подпись, время, дата)



14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ
	
	
	
	
	
	

	Дата и время отбора проб
	Место отбора проб
	Определяемые компоненты
	Допустимая концентрация
	Результаты анализа
	Подпись лица, проводившего анализ



15. Срок действия наряда-допуска продлен
	
	
	
	
	
	

	Дата и
	Результат анализа
	Возможность производства работ подтверждаю

	время проведения работ
	воздушной среды (лабораторного или автоматического)
	ответственный за проведение работ
	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса
	представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности
	руководитель структурного подразделения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



16. Изменение состава бригады исполнителей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Введен в состав бригады
	Выведен из состава бригады
	Лицо, ответственное

	Ф. И. О.
	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)
	квалификация, разряд
	выполняемая функция
	дата, время
	Ф. И. О.
	дата, время
	выполняемая функция
	 за проведение работ (подпись)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

	

	(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)




3.3 Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной опасности
Задание
Провести последовательный расчет категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности и сделать вывод о проделанной работе на основании полученных расчетных данных.
Алгоритм  выполнения задания
1. Изучить СП 12.13130.2009 Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
2. Выбрать вариант задания в таблице 3.2 в зависимости от первой буквы фамилии студента.
3. Определение категорий помещений В1–В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки по варианту из табл. 3.2.
4. Определение категорий помещений В1–В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее – пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в табл. 3.1.
5. Изучить пример проведения расчета.
6. Последовательный расчет и полученные выводы внести в бланк выполнения задания 3.

Справочный материал и порядок проведения расчета
Таблица 3.1 
Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий В1–В4
	Категория помещения
	Уд. пожарная нагрузка , МДж/м2
	Способ размещения

	B1
	Более 2200
	Не нормируется

	B2
	1401–2200
	В соответствии с пунктом 2

	B3
	181–1400
	В соответствии с пунктом 2

	B4
	1–180
	На любом участке пола помещения площадь каждого из участков пожарной нагрузки не более 10 кв. м. Способ размещения участков пожарной нагрузки определяется согласно пункту 2


Пункт 2. При пожарной нагрузке, включающей различные сочетания (смесь) легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка пожарная нагрузка , МДж, определяется по формуле

Порядок расчета по определению категории помещений В1–В4
1. Выбираем из таблицы 3.2 вариант задания на практическую работу.
2. Определяем пожарную нагрузку , МДж, по формуле

где  – количество -го материала пожарной нагрузки, кг;  – низшая теплота сгорания -го материала пожарной нагрузки, МДж/кг.
 – выбираем самостоятельно для каждого материала; – данные берем из табл. 3.3.
3. Рассчитываем удельную нагрузку , МДж/м², по формуле
,
где  – площадь размещения пожарной нагрузки, м² (но не менее 10 м²).
4. Определяем категорию помещения В1–В4.
5. В случае если помещение получило категорию В4, определяем предельное расстояние  по табл. 3.4.
6. Если расстояние от пожарной нагрузки до перекрытия H > 11 м, то , определенное по табл. 3.4, верное. Если H < 11 м, то  определяем по формуле
,
где  берется из табл. 3.4.
7. Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то определяется по материалу с минимальным значением 
8. Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями предельные расстояния принимаются ≥ 12 м.
9. Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние  между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам 
,

10. Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки Q отвечает неравенству
,
то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно.
Здесь  (МДж·м);  (МДж·м)
Значения q для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в табл. 3.4.
Таблица 3.2
Выбор варианта задания
	№ варианта
	Первая буква фамилии студента
	Вещества
	Масса, кг
	S, м2
	H, м

	1
	А
	Алюминиевый порошок Буроугольная пыль 
Полиэтилен 
Оргстекло 
Спирт
	80
25
10
40
25
	100
	8

	2
	Б
	Антрацит 
Брикеты бурого угля
Рубероид 
Бензол 
Ксилол
	100
80
100
20
30
	170
	9

	3
	В
	Бумага 
Плита древесноволокнистая Древесина в изделиях 
Картон 
Керосин
	100

100
50
30
10
	210
	6

	4
	Г
	Войлок строительный Пенополистирол ПСБ-С 
Резина 
Целлофан 
Масло солярное
	50
120
150
45
110
	300
	10

	5
	Д
	Волокно ацетатное Пенополиуретан 
Пенопласт ПХВ-1
	100
54
67
	150
	6

	6
	Е
	Пенопласт ФС-7 
Плитка полистирольная Древесина в штабелях 
Целлюлоза
	70
180
200
300
	370
	10

	7
	Ё
	Линолеум 
Смола искусственная 
Толь 
Каучук синтетический 
Углерод
	240
30
120
200
50
	420
	8

	8
	Ж
	Линолеум резиновый (релин) 
Этан 
Гексан
	100

60
90
	200
	9

	9
	З
	Спирт амиловый 
Метан 
Бензол
	25
39
67
	80
	12

	10
	И
	Диэтиловый эфир 
Изобутан 
Пропилен
	150
340
130
	500
	11,5

	11
	Й
	Пенопласт ФФ 
Бумага фотографическая Дерматин 
Бензин 
Материал (текстиль)
	230
40
50
50
100
	240
	8

	12
	К
	Резинотехнические изделия 
Сера 
Стекло органическое 
Толуол 
Спирт этиловый
	
60
70
40
50
80
	400
	9

	13
	Л
	Каучук натуральный 
Кальций 
Хлопок 
Целлулоид 
Толуол
	60
64
150
34
40
	190
	6

	14
	М
	Нефть 
Спирт 90-процентный 
Ацетон 
Бутан
	50
60
70
80
	180
	10

	15
	Н
	Бензол моторный из дегтя каменноугольного 
Толуол
	100

300
	260
	11

	16
	О
	Спирт метиловый 
Водород 
Газ воздушный
	35
40
90
	380
	12

	17
	П
	Масло газовое
Спирт пропиловый 
Гептан
	55
300
200
	360
	8

	18
	Р
	Фенол 
Этилен 
Ацетилен
	120
120
120
	230
	7

	19
	С
	Топливо дизельное жидкое 
Изобутилен 
Пропан
	
210
200
100
	40
	9

	20
	Т
	Крахмал 
Шерсть 
Бензин легкий 
Мазут
	50
100
50
150
	190
	6

	21
	У
	Войлок строительный
Волокно ацетатное
Дерматин
	30
40
60
	210
	7

	22
	Ф
	Каучук синтетический
Кокс газовый
Бензин
	80
100
110
	180
	14

	23
	Х
	Зерно
Каменный уголь
Масло льняное
Мазут
	70
95
65
20
	310
	8

	24
	Ц
	Кальций
Магний
Газ воздушный
Ацетон
	45
85
90
60
	400
	10

	25
	Ч
	Брикеты яичного порошка
Бумага
Бумага разрыхленная
Бензин
	
80
70
30
50
	205
	12

	26
	Ш
	Зерно
Крахмал
Бензин легкий
Бензин средний
	70
60
80
50
	320
	14

	27
	Щ
	Пропилен
Этилен
Топливо дизельное жидкое
Спирт метиловый
Рубероид
	45
65

110
30
40
	150
	7

	28
	Ы
	Плита древесноволокнистая
Резина
Резинотехнические изделия
Спирт
Фенол
Пропан
	
80
95

100
80
40
60
	360
	11

	29
	Э
	Пенопласт ФС-7
Смола искусственная
Углерод
Топливо жидкое
Метан
	120
210
100
95
125
	180
	9

	30
	Ю
	Толь
Сено
Солома
Топливо жидкое
	205
160
140
110
	270
	13

	31
	Я
	Полиэтилен
Целлюлоза
Целлофан
Масло солярное
Бензол
	200
125
130
90
80
	120
	6

	32
	А
	Мука
Зерно
Ячмень
Керосин
Мазут
	210
95
185
75
90
	230
	14

	33
	Б
	Асфальт
Бензин
Масло солярное
Спирт
	75
80
110
120
	155
	10

	34
	В
	Древесина как условное топливо
Торф волокнистый сухой
Уголь древесный
Газ природный
	
175
105
90
85
	410
	6

	35
	Г
	Толь
Фосфор
Нефть
Фенол
	215
195
200
85
	100
	10

	36
	Д
	Углерод
Уголь бурый
Уголь коксующийся
Уголь древесный
	30
20
40
80
	200
	12

	37
	Е
	Пенополиуретан
Оргстекло
Топливо жидкое
Ацетилен
	10
40
80
30
	125

	9

	38
	Ё
	Древесина сосновая
Древесина дубовая
Древесина еловая
Фенол
Толуол
Бензол
	110
85
90
10
20
15
	250
	14

	39
	Ж
	Торф фрезерный
Нафталин
Нефть
Пропан
Метан
	15
10
20
40
30
	300
	6

	40
	З
	Кожаные обрезки
Линолеум
Топливо дизельное жидкое
Метан
Пропан
	80
60

30
20
10
	160
	7

	41
	И
	Белок растительный
Брикеты яичного порошка
Спирт
Пропан
Топливо дизельное жидкое
	15

25
30
20

40
	210
	8

	42
	Й
	Спирт этиловый
Ацетон
Бензол
Бумага фотографическая
	50
30
20
60
	105
	6

	43
	К
	Кокс газовый
Керосин
Ксилол
Мазут
	110
130
90
80
	240
	12

	44
	Л
	Спирт пропиловый
Спирт этиловый
Спирт метиловый
Нафталин
Масло солярное
	30
65
70
20
35
	310
	9

	45
	М
	Шерсть
Шерстяные волокна
Толуол
Бензол
	25
20
15
10
	180
	7

	46
	Н
	Волокно ацетатное
То же вискозное
То же капрон
Нефть метановая
Изобутилен
	60
70
75
65
30
	160
	10

	47
	О
	Плитка полистирольная
Целлулоид
Изобутилен
Диэтиловый эфир
	210
80
90
10
	130
	8

	48
	П
	Древесина в изделиях
Картон
Каменный уголь
Древесина в штабелях
	205
95
105
200
	170
	11

	49
	Р
	Антрацит
Буроугольная пыль
Войлок строительный
Древесина в изделиях
Деготь каменноугольный
	170
95
45
180
200
	190
	14

	50
	С
	Книги на стеллажах
Линолеум
Газ природный
	200
105
45
	100
	6


Таблица 3.3
Ориентировочные значения низшей теплоты сгорания для некоторых веществ
	Вещество
	Низшая теплота сгорания, МДж/кг
	Вещество
	Низшая теплота сгорания, МДж/кг

	Алюминиевый порошок
	31.10
	Мука
	16.80

	Антрацит
	34.80
	Натрий
	10.88

	Белок растительный
	23.45
	Оргстекло
	25.10

	Брикеты бурого угля
	20.20
	Парафин твердый
	11.20

	Брикеты яичного порошка
	18.80
	Пенополистирол ПСБ-С
	41.63

	Бумага
	17.60
	Пенополиуретан
	24.30

	Бумага разрыхленная
	13.40
	Пенопласт ПХВ-1
	19.51

	Бумага фотографическая
	13.27
	Пенопласт ФС-7
	24.43

	Буроугольная пыль
	25.00
	Пенопласт ФФ
	31.40

	Бурый уголь молодой
	8.4
	Плита древесноволокнистая
	20.90

	Бурый уголь старый
	18.60
	Плитка полистирольная
	41.87

	Войлок строительный
	18.88
	Полиэтилен
	46.62

	Волокно ацетатное
	18.77
	Резина
	14.10

	То же, вискозное
	15.60
	Резинотехнические изделия
	33.50

	То же, капрон
	30.72
	Рубероид
	29.50

	То же, лавсан
	22.58
	Сахар
	16.80

	То же, нитрон
	30.75
	Сено
	14.70–16.70

	Волокно энант
	32.10
	Сера
	9.21

	Дерматин
	21.54
	Смола искусственная
	16.80

	Древесина в изделиях
	13.80
	Солома
	14.70–17.00

	Древесина в штабелях
	16.60
	Стекло органическое
	27.72

	Древесина дубовая
	19.90
	Твердое животное масло
	38.20

	Древесина еловая
	20.32
	Толь
	15.95

	Древесина зеленая
	6.3
	Торф воздушно-сухой
	16.33

	Древесина сосновая
	15.32–20.85
	Торф волокнистый сухой
	21.80

	Древесина как условное топливо
	16.45
	Торф фрезерный
	10.45

	Жиры животные
	40.00
	Торф-кокс
	29.40

	Зерно
	16.80
	Триацетат
	19.10

	Кальций
	15.50
	Углерод
	33.30

	Каменный уголь
	31.25
	Уголь бурый
	12.50–25.00

	Картон
	16.50
	Уголь древесный
	30.2–33.90

	Каучук синтетический
	40.20
	Уголь коксующийся
	36.30

	Каучук натуральный
	44.80
	Фосфор
	25.20

	Книги на стеллажах
	13.40
	Хлопок
	17.50

	Клепка буковая для паркета
	17.40
	Хлопок разрыхленный
	15.70

	Кожаные обрезки
	19.90
	Целлофан
	17.37

	Кокс газовый
	26.90
	Целлюлоза
	16.40

	Кокс доменный
	30.35
	Целлулоид
	16.30–20.50

	Крахмал
	16.80
	Шевелин
	17.61

	Линкруст хлорвиниловый
	17.10
	Шерсть
	20.50–23.10

	Линолеум
	21.00
	Шерстяные волокна
	23.14

	Линолеум резиновый (релин)
	27.21
	Шелк
	21.00

	Магний
	25.20
	Ячмень
	17.37

	Материал (текстиль)
	18.84
	
	

	Асфальт
	39.90
	Масло солярное
	42.00

	Бензин
	43.70
	Нафталин
	38.90

	Бензин легкий
	44.50
	Нефть
	43.05

	Бензин средний
	43.10
	Нефть метановая
	21.48

	Бензол
	40.30
	Сероуглерод
	13.80

	Бензол моторный из дегтя каменноугольного
	40.45
	Смола буроугольная
	38.94

	Деготь
	38.00
	Спирт
	24.74

	Деготь каменноугольный
	39.70
	Спирт 90-процентный
	22.70

	Керосин
	43.10
	Спирт амиловый
	34.82

	Ксилол
	41.12
	Спирт метиловый
	19.95

	Мазут
	42.84
	Спирт пропиловый
	30.65

	Масло газовое
	42.90
	Спирт этиловый
	26.80

	Масло льняное
	39.52
	Топливо дизельное жидкое
	41.90

	Масло из дегтя
	40.74
	Топливо жидкое 
	41.53

	Масло креозоловое
	37.80
	Фенол 
	32.24

	Масло рапсовое
	39.90
	Диэтиловый эфир 
	112.00

	Ацетилен
	56.19
	Изобутан 
	124.00

	Ацетон
	74.10
	Изобутилен 
	113.50

	Бензол
	140.13
	Коксовый водяной газ 
	11.30

	Бутан
	120.83
	Крекинг-газ 
	73.27

	Водород
	11.14
	Н-пентан 
	146.33

	Газ воздушный
	4.77
	Н-бутан 
	118.65

	Газ из сточных вод
	20.93
	Метан 
	35.80

	Газ каменноугольный
	23.03
	Пропан 
	98.68

	Газ коксовый
	20.43
	Пропилен 
	86.63

	Газ природный
	36.63
	Толуол 
	166.63

	Газ городской светильный
	18.84
	Этан 
	64.31

	Гексан
	171.00
	Этилен 
	59.41

	Гептан
	183.00
	
	



Таблица 3.4
Значения предельных расстояний Lпр в зависимости от критической плотности падающих лучистых потоков q
	q, кВт/м2
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	40
	50

	Lпр, м
	12
	8
	6
	5
	4
	3,8
	3,2
	2,8


Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки приведены в табл. 3.5.

Таблица 3.5 
Значения qкр для некоторых материалов пожарной нагрузки
	Материал
	qкр, кВт/м2

	Древесина (сосна влажностью 12 %)
	13,9

	Древесно-стружечные плиты
	8,3

	Торф брикетный
	13,2

	Торф кусковой
	9,8

	Хлопок (волокно)
	7,5

	Слоистый пластик
	15,4

	Стеклопластик
	15,3

	Пергамин
	17,4

	Резина
	14,8

	Уголь
	35,0

	Рулонная кровля
	17,4

	Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %)
	7,0



Пример расчета
1. Вещества:
· кожаные обрезки – 150 кг;
· картон – 230 кг;
· материал (текстиль) – 500 кг;
· ацетон – 300 кг.
2. По табл. 3.3 определяем низшую теплоту сгорания:
· кожаные обрезки – 19,9 МДж/кг;
· картон – 16,5 МДж/кг;
· материал (текстиль) – 18,84 МДж/кг;
· ацетон – 74,1 МДж/кг.
3. Определяем пожарную нагрузку:
Q = 150 ·19,9 + 230 ·16,5 + 500 ·18,84 + 300 ·74,1 = 38430 МДж.
4. Определяем g, МДж/м²:
G = 38430 / 1000 = 38,43 МДж/м².
5. По табл. 3.1 определяем категорию В4.
6. Определяем предельное расстояние Lпр по табл. 3.4, 3.5.
Вывод: В табл. 3.3 нет материалов: картона, кожаных обрезков, текстиля и ацетона. Следовательно, у нас нет возможности определить предельное расстояние, по условиям мы должны принять его равным или более 12 м. Это значит, что участки с веществами должны быть расположены на расстоянии друг от друга более 12 м при категории помещения В4.

Бланк выполнения задания 3.

1. Вещества:
2. По табл. 3.3 определяем низшую теплоту сгорания:
3. Определяем пожарную нагрузку:
4. Определяем g, МДж/м²:
5. По табл. 3.1 определяем категорию В4.
6. Определяем предельное расстояние Lпр по табл. 3.4, 3.5.
Вывод: 

3.4 Контроль и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения
Задание
Заполнить документацию по организации контроля и технического обслуживания первичных средств пожаротушения.
Алгоритм выполнения задания
1. Изучить СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 179) и Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», ГОСТ Р 51057–2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
2. Расшифровать марку огнетушителя по варианту, заполнить формы документов на огнетушители в соответствии с вариантом (табл. 4.1).
3. На бланке выполнения задания 4 заполнить форму 4.1 «Эксплуатационный паспорт огнетушителя» и форму 4.2 «Результаты технического обслуживания огнетушителя».
4. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов.
Теоретический материал
Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров защищаемого объекта и т. д.
В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.
Порошковыми огнетушителями запрещается (без проведения предварительных испытаний по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование, находящееся под напряжением выше 1000 В.
Для тушения пожаров класса D огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, их дисперсности и возможной площади пожара.
При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.
Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного оборудования, электрические машины коллекторного типа и т. д.).
Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в помещениях малого объема (менее 40 куб. м).
Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).
Углекислотные огнетушители запрещается применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше 10 кВ.
Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в диоксиде углерода более 0,006 % масс. и с длиной струи ОТВ менее 3 м запрещается применять для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В.
Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не должен использоваться для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением.
Порошковые и углекислотные огнетушители с насадками или раструбами, изготовленными из диэлектрических материалов, из-за возможного образования разрядов статического электричества не допускается применять на объектах безыскровой или слабой электризации (ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.1.018).
На объектах с повышенной взрывопожарной опасностью и степенью электростатической искроопасности класса Э1 или Э2 не допускается применение порошковых и углекислотных огнетушителей с насадками или раструбами из диэлектрических материалов ввиду возможности накопления на них зарядов статического электричества.
Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронную аппаратуру, музейные экспонаты, архивы и т. д.).
Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.
Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А и, если в состав заряда входит фторсодержащее поверхностно-активное вещество, класса В.
Воздушно-эмульсионные огнетушители рекомендуется применять для тушения пожаров класса А и В.
Запрещается применять огнетушители с зарядом на водной основе для ликвидации пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Возможно применение для тушения пожаров электрооборудования под напряжением до 1000 В, водных или воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей ОТВ, прошедших испытания на электробезопасность в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 в аккредитованной лаборатории.
При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 кв. м) необходимо использовать передвижные огнетушители.
Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50 % исходя из их расчетного количества.
Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта) и имеющему более высокий ранг.
Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.
Два или более огнетушителей, имеющих более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей).
При выборе огнетушителей следует учитывать соответствие их температурного диапазона применения и климатического исполнения условиям эксплуатации на защищаемом объекте.
На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие сертификацию в установленном порядке.
Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных огнетушителей) устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени эксплуатации.
Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.
При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности.
Комплектование импортного оборудования огнетушителями производят согласно условиям договора на его поставку, которые не должны противоречить требованиям российских НД.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме. 
На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют на однотипные в том же количестве.
Использование огнетушителей не по назначению не допускается. Размещение огнетушителей
Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).
В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0–2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями правил противопожарного режима, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м – для помещений категорий А, Б и В; 40 м – для помещений категорий В и Г; 70 м – для помещений категории Д.
Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.
Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.
Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
Водные (если в заряде нет специальных добавок, понижающих температуру их применения) и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 5 °С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о местонахождении огнетушителей в течение указанного периода и о местонахождении ближайшего огнетушителя.
Разбросанные или разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны иметь индивидуальные средства пожаротушения.
Техническое обслуживание огнетушителей
Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителями.
Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
· отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
· состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
· наличие четкой и понятной инструкции;
· состояние предохранительного устройства;
· исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
· масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
· состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
· состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.
Ежеквартальная проверка включает осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей.
Ежегодная проверка огнетушителей включает внешний осмотр огнетушителей, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90 % (при 25 °С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т. д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.
Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушитель.
В случае если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:
· состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
· отсутствие следов коррозии;
· состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
· состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
· массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;
· состояние поверхности и узлов крепления шланга;
· состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;
· состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).
В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.
Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что заряд хотя бы по одному из параметров не соответствует требованиям технических условий, он подлежит замене.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.
О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
Классификация огнетушителей
Классификация огнетушителей осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 Государственный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Переносные огнетушители, в зависимости от применяемого ОТВ, подразделяют на следующие виды.
1. Водные (ОВ):
· с распыленной струей – средний диаметр капель спектра распыления воды более 150 мкм (могут тушить только модельные очаги пожара класса A);
· с тонкораспыленной струей – средний диаметр капель спектра распыления воды 150 мкм и менее (могут тушить модельные очаги пожара классов A и B);
· воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом.
2. Воздушно-пенные (ОВП), в том числе: с углеводородным зарядом или с фторсодержащим зарядом, которые в зависимости от кратности образуемого ими потока воздушно-механической пены подразделяют:
· на огнетушители с генератором пены низкой кратности – кратность пены не более 20;
· огнетушители с генератором пены средней кратности – кратность пены от 20 до 200 включительно.
3. Порошковые (ОП):
· с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов A, B, C, E;
· с порошком общего назначения, которым можно тушить очаги пожаров классов B, C, E.
4. Газовые, в том числе:
· углекислотные (ОУ);
· хладоновые (ОХ).
По принципу создания избыточного давления газа для вытеснения ОТВ огнетушители подразделяют на следующие типы:
· закачные (з);
· с баллоном высокого давления для хранения сжатого или сжиженного газа (б);
· с газогенерирующим устройством (г).
По возможности перезарядки огнетушители подразделяют:
· на перезаряжаемые;
· неперезаряжаемые (одноразового пользования).
По величине рабочего давления огнетушители бывают:
· низкого давления [[image: ] при температуре окружающей среды (20 +/– 2) °C];
· высокого давления [[image: ] при температуре окружающей среды (20 +/– 2) °C].
В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители используют для тушения одного или нескольких пожаров следующих классов:
A – горение твердых веществ;
B – горение жидких веществ;
C – горение газообразных веществ;
D – горение металлов или металлоорганических веществ (огнетушители специального назначения);
E – пожары электрооборудования, находящегося под напряжением.
Устанавливается следующая структура обозначения огнетушителей, состоящая из пяти обязательных и двух дополнительных частей: 
X – X – (х) – X – X – X – (X).
1. Х – номинальная масса заряженного ОТВ, выраженная в килограммах (для порошковых и газовых огнетушителей), или объем заряженного ОТВ, выраженный в литрах (для водных и пенных огнетушителей)*.
2. (х) – условное обозначение типа огнетушителя по принципу создания давления в его корпусе (з, б, г).
3. Х – класс пожара (A, B, C, E), для тушения которого предназначен огнетушитель.
4. Х – модель огнетушителя (01, 02 и т. д.).
5. Х – условное название огнетушителя (при его наличии)**.
6. (Х) – дополнительное условное обозначение огнетушителя (при его наличии)**.
*Количество ОТВ (более 1 кг или более 1 л), заряженное в огнетушитель, должно быть кратно целому числу (до 01.01.2004 допускалось приводить количество ОТВ в обозначении огнетушителя, округленное до целого числа).
**Дополнительное (необязательное) название и (или) условное обозначение огнетушителя, например: по области применения (Т – транспортный, Ш – шахтный и др.), по свойствам заряженного ОТВ («Углеводородный» или ФторПАВ – для огнетушителя, имеющего соответственно углеводородный или фторсодержащий заряд) и т. д. При использовании дополнительного сокращенного обозначения оно должно быть полностью расшифровано в наименовании огнетушителя. Вид огнетушителя и его дополнительное обозначение приводят прописными буквами русского алфавита, условное обозначение принципа или продолжительности создания давления в корпусе огнетушителя – строчной буквой русского алфавита, класс пожара – прописной буквой латинского алфавита.
Пример условного обозначения воздушно-пенного огнетушителя, имеющего объем заряда ОТВ – 10 л, закачного, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса A) и жидких горючих веществ (пожар класса B), модели 01, с углеводородным зарядом: ОВП – 10(з) – AB – 01 (УгПАВ) по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения порошкового огнетушителя, заряженного 5 кг ОТВ, оснащенного баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса A), жидких (пожар класса B) и газообразных горючих веществ (пожар класса C), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса E), модели 03, предназначенного для использования в шахтах: ОП – 5(б) – ABCE – 03 (Ш) по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения порошкового огнетушителя, заряженного 2 кг ОТВ, оснащенного газогенерирующим устройством, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров жидких (пожар класса B) и газообразных горючих веществ (пожар класса C), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса E): ОП – 2(г) – BCE по ГОСТ 51057–2001.
Пример условного обозначения воздушно-эмульсионного огнетушителя с объемом фторсодержащего заряда – 5 л, с баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения загорания твердых (пожар класса A) и жидких горючих веществ (пожар класса B): ОВЭ – 5(б) – AB – 03 (ФторПАВ) по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения водного огнетушителя с тонкодисперсной струей, с объемом заряда ОТВ 5 л, с газовым баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса A) и жидких горючих веществ (пожар класса B): ОВ – 5(б) – AB «Борей» по ГОСТ Р 51057–2001.
Пример условного обозначения углекислотного огнетушителя, с массой заряда ОТВ – 2 кг, предназначенного для тушения пожаров жидких горючих веществ (пожар класса B), газообразных горючих веществ (пожар класса C) и пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса E): ОУ – 2 – BCE по ГОСТ Р 51057–2001.

Таблица 4.1 
Выбор варианта
	№ варианта
	Марка огнетушителя
	Номер, присвоенный огнетушителю
	Дата введения огнетушителя в эксплуатацию
	Место установки огнетушителя
	Заводской номер, дата изготовления огнетушителя 
	Дата и вид технического обслуживания

	1
	ОВП – 10(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	1
	01.02.14
	ПК-1
	№ 010
20.01.14
	01.02.14
осмотр при установке

	2
	ОП – 5(б) – ABCE – 03
	2
	02.02.14
	ПК-2
	№ 011
21.01.14
	02.02.14
осмотр при установке

	3
	ОП – 2(г) – BCE
	3
	03.02.14
	ПК-3
	№ 012
22.01.14
	03.02.14
осмотр при установке

	4
	ОВЭ – 5(б) – AB – 03
	4
	04.02.14
	ПК-4
	№ 013
23.01.14
	04.02.14
осмотр при установке

	5
	ОВ – 5(б) – AB
	5
	05.02.14
	ПК-5
	№ 014
24.01.14
	05.02.14
осмотр при установке

	6
	ОУ – 2 – BCE
	6
	06.02.14
	ПК-6
	№ 015
26.01.14
	06.02.14
осмотр при установке

	7
	ОП – 2(з) – АВСЕ – 01
	7
	07.02.14
	ПК-7
	№ 016
27.01.14
	07.02.14
осмотр при установке

	8
	ОП – 3(з) – АВСЕ – 02
	8
	08.02.14
	ПК-8
	№ 017
28.01.14
	08.02.14
осмотр при установке

	9
	ОП – 4(з) – АВСЕ – 03
	9
	09.02.14
	ПК-9
	№ 018
29.01.14
	09.02.14
осмотр при установке

	10
	ОП – 5(з) – АВСЕ
	10
	01.04.14
	ПК-10
	№ 019
20.03.14
	01.04.14
осмотр при установке

	11
	ОП – 8(з) – АВСЕ – 02
	11
	02.04.14
	ПК-11
	№ 020
21.04.14
	02.04.14
осмотр при установке

	12
	ОВП – 8(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	12
	03.04.14
	ПК-12
	№ 021
23.04.14
	03.04.14
осмотр при установке

	13
	ОВП – 2(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	13
	04.04.14
	ПК-13
	№ 022
24.04.14
	04.04.14
осмотр при установке

	14
	ОВП – 3(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	14
	05.04.14
	ПК-14
	№ 023
25.04.14
	05.04.14
осмотр при установке

	15
	ОВП – 5(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	15
	06.04.14
	ПК-15
	№ 024
26.04.14
	06.04.14
осмотр при установке

	16
	ОП – 3(г) – BCE – 01
	16
	07.04.14
	ПК-16
	№ 025
27.04.14
	07.04.14
осмотр при установке

	17
	ОП – 4(г) – BCE – 02
	17
	08.04.14
	ПК-17
	№ 026
28.04.14
	08.04.14
осмотр при установке

	18
	ОП – 5(г) – BCE – 03
	18
	09.04.14
	ПК-18
	№ 027
29.04.14
	09.04.14
осмотр при установке

	19
	ОП – 8(г) – BCE – 01
	19
	10.04.14
	ПК-19
	№ 028
30.04.14
	10.04.14
осмотр при установке

	20
	ОВЭ – 2(б) – AB – 02
	20
	12.07.14
	ПК-20
	№ 029
12.06.14
	12.07.14
осмотр при установке

	21
	ОВЭ – 3(б) – AB – 03
	21
	13.07.14
	ПК-21
	№ 030
13.06.14
	13.07.14
осмотр при установке

	22
	ОВЭ – 4(б) – AB – 01
	22
	14.07.14
	ПК-22
	№ 031
14.06.14
	14.07.14
осмотр при установке

	23
	ОВЭ – 7(б) – AB – 02
	23
	15.07.14
	ПК-23
	№ 032
15.06.14
	15.07.14
осмотр при установке

	24
	ОВ – 2(б) – AB
	24
	16.07.14
	ПК-24
	№ 033
16.06.14
	16.07.14
осмотр при установке

	25
	ОВ – 3(б) – AB
	25
	17.07.14
	ПК-25
	№ 034
17.06.14

	17.07.14
осмотр при установке

	26
	ОВ – 4(б) – AB
	26
	18.07.14
	ПК-26
	№ 035
18.06.14
	18.07.14
осмотр при установке

	27
	ОВ – 7(б) – AB
	27
	19.07.14
	ПК-27
	№ 036
19.06.14
	19.07.14
осмотр при установке

	28
	ОВ – 8(б) – AB
	28
	21.07.14
	ПК-28
	№ 037
21.06.14
	21.07.14
осмотр при установке

	29
	ОУ – 4 – BCE
	29
	22.07.14
	ПК-29
	№ 038
22.06.14
	22.07.14
осмотр при установке

	30
	ОУ – 5 – BCE
	30
	23.07.14
	ПК-30
	№ 039
23.06.14
	23.07.14
осмотр при установке

	31
	ОУ – 7 – BCE
	31
	24.07.14
	ПК-31
	№ 040
24.06.14
	24.07.14
осмотр при установке

	32
	ОУ – 8 – BCE
	32
	25.07.14
	ПК-32
	№ 041
25.06.14
	25.07.14
осмотр при установке

	33
	ОУ – 10 – BCE
	33
	26.07.14
	ПК-33
	№ 042
26.06.14
	26.07.14
осмотр при установке

	34
	ОВП – 10(з) – AB – 02 (УгПАВ)
	34
	27.07.14
	ПК-34
	№ 043
27.06.14
	27.07.14
осмотр при установке

	35
	ОП – 5(б) – ABCE – 03
	35
	28.07.14
	ПК-35
	№ 044
28.06.14
	28.07.14
осмотр при установке

	36
	ОП – 2(г) – BCE
	36
	29.07.14
	ПК-36
	№ 045
29.06.14
	29.07.14
осмотр при установке

	37
	ОВЭ – 5(б) – AB – 03
	37
	01.08.14
	ПК-37
	№ 046
01.07.14
	01.08.14
осмотр при установке

	38
	ОВ – 5(б) – AB – 01
	38
	02.08.14
	ПК-38
	№ 047
02.07.14
	02.08.14
осмотр при установке

	39
	ОУ – 2 – BCE – 03
	39
	03.08.14
	ПК-39
	№ 048
03.07.14
	03.08.14
осмотр при установке

	40
	ОП – 2(з) – ВСЕ – 01
	40
	04.08.14
	ПК-40
	№ 049
04.07.14
	04.08.14
осмотр при установке

	41
	ОП – 3(з) – ВСЕ – 02
	41
	05.08.14
	ПК-41
	№ 050
05.07.14
	05.08.14
осмотр при установке

	42
	ОП – 4(з) – ВСЕ – 03
	42
	06.08.14
	ПК-42
	№ 051
06.07.14
	06.08.14
осмотр при установке

	43
	ОП – 5(з) – ВСЕ
	43
	07.08.14
	ПК-43
	№ 052
07.07.14
	07.08.14
осмотр при установке

	44
	ОП – 8(з) – ВСЕ – 02
	44
	08.08.14
	ПК-44
	№ 053
08.07.14
	08.08.14
осмотр при установке

	45
	ОВП – 8(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	45
	09.08.14
	ПК-45
	№ 054
09.07.14
	09.08.14
осмотр при установке

	46
	ОВП – 2(з) – AB – 02 (УгПАВ)
	46
	10.08.14
	ПК-46
	№ 055
10.07.14
	10.08.14
осмотр при установке

	47
	ОВП – 3(з) – AB – 03 (УгПАВ)
	47
	11.08.14
	ПК-47
	№ 056
11.07.14
	11.08.14
осмотр при установке

	48
	ОВП – 5(з) – AB – 01 (УгПАВ)
	48
	12.08.14
	ПК-48
	№ 057
12.07.14
	12.08.14
осмотр при установке

	49
	ОП – 3(г) – АBCE – 01
	49
	13.08.14
	ПК-49
	№ 058
13.07.14
	13.08.14
осмотр при установке

	50
	ОП – 4(г) – АBCE – 02
	50
	14.08.14
	ПК-50
	№ 059
14.07.14
	14.08.14
осмотр при установке






Образец выполнения задания 4
Образец заполнения формы 4.2

Результаты технического обслуживания огнетушителя ОП – 4(з) – АВСЕ-01

	Дата и вид проведенного технического обслуживания
	Результаты технического обслуживания огнетушителя

	
	Внешний вид и состояние узлов огнетушителя
	Полная масса огнетушителя
	Давление (при наличии индикатора давления)* или масса газового баллона**
	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя
	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

	15.01.15
осмотр при установке
ОП-4(з) – АВСЕ-01
	Состояние корпуса, узла управления и головки огнетушителя без вмятин, сколов, глубоких царапин; состояние защитных и лакокрасочных покрытий удовлетворительное; четкая и понятная инструкция в наличии; пломба в наличии; состояние шланга и распылителя без механических повреждений, литейного облоя и других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ; величина давления рабочего газа и масса огнетушителя в норме, масса ОТВ в огнетушителе в норме
	6,5 кг

	1,4±0,2
	–
	–
	Инженер по пожарной безопасности И.И. Иванов 



*Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
**Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей – выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.


Бланк выполнения задания 4
Форма 4.1 
Эксплуатационный паспорт на огнетушитель
1. Номер, присвоенный огнетушителю ______________________________________________________________________
2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию ______________________________________________________________
3. Место установки огнетушителя __________________________________________________________________________
4. Тип и марка огнетушителя ______________________________________________________________________________
5. Завод-изготовитель огнетушителя ________________________________________________________________________
6. Заводской номер _______________________________________________________________________________________
7. Дата изготовления огнетушителя _________________________________________________________________________
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ __________________________________________________________________
Форма 4.2
Результаты технического обслуживания огнетушителя

	Дата и вид проведенного технического обслуживания
	Результаты технического обслуживания огнетушителя

	
	Внешний вид и состояние узлов огнетушителя
	Полная масса огнетушителя
	Давление (при наличии индикатора давления)* 
или масса газового баллона**
	Состояние ходовой части передвижного огнетушителя
	Принятые меры по устранению отмеченных недостатков
	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица

	
	
	
	
	
	
	



*Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
**Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей – выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.
3.5 Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)
Задание
Определить тип системы оповещения и управления эвакуацией, полученные данные оформить в виде таблицы.
Алгоритм выполнения задания
1. Изучить нормативный документ СП 3.13130.2009 Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173).
2. Выбрать вариант задания (табл. 5.1) в зависимости от первой буквы фамилии студента. 
3. Выбрать тип системы оповещения и управления эвакуацией (табл. 5.2).
4. Определить характеристики системы оповещения и управления эвакуацией (табл. 5.3).
5. Оформить выполненное задание и внести полученные результаты в форму 5.1 на бланке выполнения задания 5.
Теоретический материал
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) должна проектироваться в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.
СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не требуется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.
В СОУЭ 3–5-го типов полуавтоматическое управление, а также ручное, дистанционное и местное включение допускается использовать только в отдельных зонах оповещения.
Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.
Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического контроля их работоспособности.
Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.
Требования пожарной безопасности 
к звуковому и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.
Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.
В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели должны комбинироваться со световыми оповещателями. Допускается использование световых мигающих оповещателей.
Речевые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц. Уровень звука информации от речевых оповещателей должен соответствовать нормам настоящего свода правил применительно к звуковым пожарным оповещателям.
Установка громкоговорителей и других речевых оповещателей в защищаемых помещениях должна исключать концентрацию и неравномерное распределение отраженного звука.
Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009.
Требования пожарной безопасности
 к световому оповещению и управлению эвакуацией людей
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.
В СОУЭ 5-го типа может быть предусмотрен иной порядок включения указанных эвакуационных знаков пожарной безопасности.
Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей.
Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:
· в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек – над эвакуационными выходами;
· над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;
· в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями СП 3.13130.2009 в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:
· в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;
· в незадымляемых лестничных клетках;
· в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности.
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 метров.
Таблица 5.1 
Варианты заданий для определения типа и характеристики СОУЭ
	№ варианта
	Первая буква фамилии студента
	Помещение
	Наименование нормативного показателя
	Значение нормативного показателя
	Число этажей

	1
	А
	Интернат 
	Число мест
	250
	4

	2
	Б
	Больница
	Число койко-мест
	150
	2

	3
	В
	Общежитие
	Человек
	500
	7

	4
	Г
	Библиотека
	Человек
	250
	–

	5
	Д
	Корпус университета
	Человек
	500
	4

	6
	Е
	Гостиница
	Человек
	1000
	20

	7
	Ё
	Магазин
	Площадь этажа пожарного отсека, м2
	1000
	1

	8
	Ж
	Кафе
	Человек
	50
	1

	9
	З
	Поликлиника
	Посещения в смену, человек
	200
	–

	10
	И
	Склад
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	Б
	1

	11
	Й
	Стоянка для автомобилей
	Категория здания по взрывопожарной 
и пожарной опасности
	В
	–

	12
	К
	Бассейн
	Число посетителей
	300
	1

	13
	Л
	Детский сад
	Число мест
	200
	2

	14
	М
	Производственное помещение
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	А
	1

	15
	Н
	Интернат 
	Число мест
	150
	2

	16
	О
	Больница
	Число койко-мест
	450
	4

	17
	П
	Общежитие
	Человек
	800
	7

	18
	Р
	Библиотека
	Человек
	1500
	3

	19
	С
	Корпус университета
	Человек
	500
	3

	20
	Т
	Гостиница
	Человек
	500
	2

	21
	У
	Магазин
	Площадь этажа пожарного отсека, м2
	100
	1

	22
	Ф
	Кафе
	Человек
	150
	1

	23
	Х
	Поликлиника
	Посещения в смену, человек
	200
	2

	24
	Ц
	Склад
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	А
	1

	25
	Ч
	Стоянка для автомобилей
	Категория здания по взрывопожарной
и пожарной опасности
	Г
	–

	26
	Ш
	Бассейн
	Число посетителей
	100
	1

	27
	Щ
	Детский сад
	Число мест
	100
	1

	28
	Ы
	Производственное помещение
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	Б
	1

	29
	Э
	Жилое здание
	–
	–
	5

	30
	Ю
	Музей
	Число посетителей
	200
	3

	31
	Я
	Интернат 
	Число мест
	180
	3

	32
	А
	Дом инвалидов
	Число койко-мест
	50
	–

	33
	Б
	Общежитие
	Человек
	800
	14

	34
	В
	Библиотека
	Человек
	350
	–

	35
	Г
	Колледж
	Человек
	350
	2

	36
	Д
	Гостиница
	Человек
	1200
	10

	37
	Е
	Редакция журнала
	–
	–
	5

	38
	Ё
	Торговый центр
	Площадь этажа пожарного отсека, м2
	2000
	2

	39
	Ж
	Поликлиника
	Посещения в смену, человек
	80
	–

	40
	З
	Склад
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	А
	3

	41
	И
	Дворец спорта
	Число посетителей
	2000
	4

	42
	Й
	Бассейн
	Число посетителей
	300
	1

	43
	К
	Детский сад
	Число мест
	151
	3

	44
	Л
	Производственное помещение
	Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности
	Г
	5

	45
	М
	Интернат 
	Число мест
	90
	1

	46
	Н
	Дом престарелых
	Число койко-мест
	198
	3

	47
	О
	Общежитие
	Человек
	100
	4

	48
	П
	Цирк
	Человек
	400
	–

	49
	Р
	Жилое здание
	–
	–
	9

	50
	С
	Санаторий
	Человек
	140
	7


Таблица 5.2 
Тип СОУЭ

	Здания (наименование нормативного показателя)
	Значение нормативного показателя
	Наибольшее число этажей
	Тип СОУЭ
	Примечания

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	1. Детские дошкольные образовательные учреждения (число мест)
	До 100
100–150
151–350

	1
2
3
	*
	
*
	

*
	
	
	В дошкольных учреждениях при применении 
3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику 

	2. Спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений (число мест в здании)
	До 100
101–200
Более 200

	1
3
4
	*
	
*
	

*
	
	
	

	3. Больницы, специализированные дома престарелых и инвалидов
(число койко-мест)
	До 60
60 и более
	–
	
	*
	
*
	
	
	При применении 3-го типа СОУЭ и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику 

	3.1. Психиатрические больницы 
	До 60
60 и более
	–
	
	
	*
	
*
	
*
	Оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику 

	4. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпинги, мотели и пансионаты (вместимость, чел.) 
	Более 50
До 50

	До 3
3–9
Более 9

	
	*
	
*
	

*
	

*
	

	5. Жилые здания:
секционного типа 
коридорного типа 
	
	11–25
До 10
10–25

	*
	
*
	

*
	
	
	В СОУЭ со звуковыми оповещателями возможно применять нарастающий во времени звуковой сигнал, а также
производить периодическое отключение звукового сигнала для «пауз тишины», которые не должны превышать 1 минуты 

	6. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие подобные учреждения с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (вместимость зала, чел.) 
	До 100
100–300
300–1500
Более 1500
	–
	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	6.1. Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами и другие подобные учреждения с расчетным количеством посадочных мест для посетителей на открытом воздухе (вместимость зала, чел.) 
	До 600
Более 600

	–
	*
	
*
	
	
	
	

	7. Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях (число посетителей)
	До 500
500–1000
Более 1000

	3
Более 3

	
	*
	
*
	

*
	

*
	

	8. Организации торговли (площадь этажа пожарного отсека, м2) 
	До 500
500–3500
Более 3500
	1
2
5
	*
	
*
	
	

*
	

*
	

	8.1. Торговые залы без естественного освещения (площадь торгового зала, м2)
	До 150
Более 150
	
	
	*
	
*
	
	
	

	9. Организации общественного питания (вместимость, чел.) 
	До 50
50–200
200–1000
Более 1000
	2
Более 2

	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	9.1. Организации общественного питания, находящиеся в подвальном или цокольном этаже (вместимость, чел.)
	До 50
Более 50

	–
	
	*
	
*
	
	
	

	10. Вокзалы 
	
	1
Более 1

	
	
	*
	
*
	
*
	

	11. Поликлиники и амбулатории (посещения в смену, чел.) 
	До 90
90 и более

	–
	
	*
	
*
	
	
	

	12. Организации бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным количеством 
посадочных мест для посетителей (площадь пожарного отсека, м2) 
	До 500
500–1000
Более 1000

	–
	*
	
*
	

*
	
	
	

	13. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани (число посетителей)
	До 50
50–150
150–500
Более 500

	–
	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	14. Общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного образования детей, образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования (число мест)
	До 270
270–350
351–1600
Более 1600

	1
2
3
Более 3

	*
	
*
	

*
	


*
	


*
	

	15. Образовательные учреждения высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования специалистов
	–
	До 4
4–9
Более 9

	
	*
	
*
	

*
	

*
	

	16. Учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научные организации, банки, конторы, офисы 
	–
	До 6
Более 6

	
	*
	
*
	
	
	

	17. Производственные и складские здания, стоянки для автомобилей, архивы, книгохранилища (категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности)
	А, Б, В, Г, Д
А, Б
В
Г, Д



	1
2–6
2–8
2–10

	*
	

*
*
	
*
	
	
	1-й тип СОУЭ допускается совмещать с селекторной связью.
СОУЭ зданий с категориями А и Б должны быть сблокированы с технологической или пожарной автоматикой 



Примечания:
1. Требуемый тип СОУЭ определяется по значению нормативного показателя. Если число этажей более, чем допускает данный тип СОУЭ для зданий данного функционального назначения, или в таблице нет значения нормативного показателя, то требуемый тип СОУЭ определяется по числу этажей здания.
2. Под нормативным показателем площади пожарного отсека в настоящих нормах понимается площадь этажа между противопожарными стенами.
3. На объектах защиты, где в соответствии с таблицей требуется оборудование здания СОУЭ 4-го или 5-го типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной организацией.
4. В помещениях и зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) люди с пониженным слухом или зрением, СОУЭ должна учитывать эти особенности.
5. Для зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых предусмотрено устройство СОУЭ 3-го типа, в дополнение к речевым пожарным оповещателям, установленным внутри зданий, должна быть предусмотрена установка речевых пожарных оповещателей снаружи этих зданий. Способ прокладки соединительных линий СОУЭ и расстановка пожарных оповещателей снаружи зданий определяется проектной организацией.
6. В учреждениях, где требуется оповещение только обслуживающего персонала, расстановку речевых оповещателей следует производить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009.
7. Одноэтажные складские и производственные здания, состоящие из одного помещения (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В4, Г, Д) площадью не более 50 м2 без постоянных рабочих мест или постоянного присутствия людей, допускается не оснащать СОУЭ.

Таблица 5.3 
Характеристика СОУЭ

	Характеристика СОУЭ
	Наличие указанных характеристик у различных типов СОУЭ

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Способы оповещения:
звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.); 
речевой (передача специальных текстов);
световой:
а) световые мигающие оповещатели;
б) световые оповещатели «Выход»;
в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;
г) световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением
	
+

–
*
*
–



–
	
+

–
*
+
*



–
	
*

+

*
+
*


–
	
*

+

*
+
+


*
	
*

+

*
+
*


+

	2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения
	–
	–
	*
	+
	+

	3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской 
	–
	–
	*
	+
	+

	4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения
	–
	–
	–
	*
	+

	5. Координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре 
	–
	–
	–
	–
	+


Примечания:
1. «+» – требуется; «*» – допускается; «–» – не требуется.
2. Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-го – 5-го типов в отдельных зонах пожарного оповещения (технических этажах, чердаках, подвалах, закрытых рампах автостоянок и других помещениях, не предназначенных для постоянного пребывания людей).
3. В зданиях с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по слуху и зрению должны применяться световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу звуковых сигналов определенной частоты и световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей). Выбор типа оповещателей определяется проектной организацией в зависимости от физического состояния находящихся в здании людей. При этом указанные оповещатели должны исключать возможность негативного воздействия на здоровье людей и приборы жизнеобеспечения людей.
4. Выбор типа эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения людей при пожаре (фотолюминесцентные знаки пожарной безопасности, световые пожарные оповещатели, другие эвакуационные знаки пожарной безопасности), осуществляется организацией-проектировщиком.





















Бланк выполнения задания 5

Форма 5.1 
Выбор СОУЭ для определенного помещения
	№ варианта
	Помещение
	Наименование нормативного показателя
	Значение нормативного показателя
	Число этажей
	Тип СОУЭ
	Характеристика СОУЭ

	
	
	
	
	
	
	



.
3.6 Системы пожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения
Задание
Определение расхода воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение.
Алгоритм выполнения задания
1. Изучить СП 8.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
2. Выбрать вариант задания в таблицах 6.3 и 6.4 в зависимости от первой буквы фамилии студента.
3. Выбрать необходимые параметры и условия для выполнения задания из табл. 6.3, 6.4.
4. Заполнить формы 6.1, 6.2 с использованием нормативных документов по вариантам (бланк выполнения задания 6).
Теоретический и справочный материал, необходимый для выполнения задания
Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Примечания:
1. Допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы):
· населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек;
· отдельно стоящих зданий любого назначения, расположенных вне населенных пунктов, при отсутствии хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, обеспечивающего требуемый нормами расход воды на наружное противопожарное водоснабжение;
· зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное противопожарное водоснабжение не более 10 л/с;
· 2-этажных зданий любого назначения при площади застройки не более площади пожарного отсека, допускаемой нормами для таких зданий.
2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение:
· населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей;
· расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, класса Ф3.2 по функциональной пожарной опасности объемом не более 1000 м3, классов Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 по функциональной пожарной опасности I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом не более 250 м3;
· зданий и сооружений класса Ф5 по функциональной пожарной опасности I и II степеней огнестойкости категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности объемом не более 1000 м3;
· сезонных универсальных приемно-заготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий не более 1000 м3;
· зданий класса Ф5.2 по функциональной пожарной опасности площадью не более 50 м2.
Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.
Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.
Примечание.
Для поселений с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не создаются подразделения пожарной охраны, следует создавать противопожарный водопровод высокого давления.
Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.
В таблице 6.1 приведены нормы расхода воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях.

Таблица 6.1
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
	Число жителей в поселении,
тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с

	
	
	Застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	Не более 1 
	1
	5
	10

	Более 1, но не более 5 
	1
	10
	10

	Более 5, но не более 10 
	1
	10
	15

	Более 10, но не более 25 
	2
	10
	15

	Более 25, но не более 50 
	2
	20
	25

	Более 50, но не более 100 
	2
	25
	35

	Более 100, но не более 200 
	3
	–
	40

	Более 200, но не более 300 
	3
	–
	55

	Более 300, но не более 400 
	3
	–
	70

	Более 400, но не более 500 
	3
	–
	80

	Более 500, но не более 600 
	3
	–
	85

	Более 600, но не более 700 
	3
	–
	90

	Более 700, но не более 800 
	3
	–
	95

	Более 800, но не более 1000
	3
	–
	100

	Более 1000
	5
	–
	110



Примечания:
1. Расход воды на наружное пожаротушение в поселении должен быть не менее расхода воды на пожаротушение зданий, указанных в таблице 6.1.
2. При зонном водоснабжении расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в каждой зоне следует принимать в зависимости от числа жителей, проживающих в зоне.
3. Количество одновременных пожаров и расход воды на один пожар в городских округах с числом жителей более 1 млн чел. подлежит обоснованию в специальных технических условиях.
4. Для группового водопровода количество одновременных пожаров надлежит принимать в зависимости от общей численности жителей в населенных пунктах, подключенных к водопроводу.
Расход воды на восстановление пожарного объема по групповому водопроводу следует определять как сумму расхода воды для поселений (соответственно количеству одновременных пожаров), требующих наибольших расходов на пожаротушение. 
5. В расчетное количество одновременных пожаров в поселении включены пожары в зданиях производственного и складского назначения, расположенных в пределах поселения. При этом в расчетный расход воды следует включать соответствующие расходы воды на пожаротушение в указанных зданиях, но не менее установленных в табл. 6.2.
6. В поселениях с числом жителей более 100 000 человек и с застройкой зданиями высотой не более 2 этажей расход воды на наружное пожаротушение на 1 пожар принимается как для поселения с застройкой зданиями высотой 3 этажа и выше.
Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать для здания, требующего наибольшего расхода воды.
Таблица 6.2
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение
	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	1. Жилые здания:
	
	

	при числе этажей от 12 до 16 включ.
	1
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	2
	2,5

	при числе этажей св. 16 до 25 включ.
	2
	2,5

	то же, при общей длине коридора св. 10 м
	3
	2,5

	2. Здания управлений:
	
	

	высотой от 6 до 10 этажей включ. и объемом до 25 000 м3 включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м3 включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	3
	2,5

	3. Клубы с эстрадой, театры, кинотеатры, актовые и конференц-залы, оборудованные киноаппаратурой
	Согласно СП 3.13130.2009

	4. Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 2:
	
	

	при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25 000 м3 включ.
	1
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	2
	2,5

	при числе этажей св. 10 и объемом до 25 000 м3 включ.
	2
	2,5

	то же, объемом св. 25 000 м3
	3
	2,5

	5. Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3:
	
	

	от 5000 до 25000 м3 включ.
	1
	2,5

	св. 25 000 м3
	2
	2,5



Примечания:
1. Минимальный расход воды для жилых зданий допускается принимать равным 1,5 л/с при наличии пожарных стволов, рукавов и другого оборудования диаметром 38 мм.


Таблица 6.3
Выбор варианта для определения расхода воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях
	№ варианта
	Первая буква фамилии студента
	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	
	
	
	
	

	1
	А
	0,7
	1
	5

	2
	Б
	3
	1
	2

	3
	В
	6
	1
	3

	4
	Г
	15
	2
	5

	5
	Д
	32
	2
	2

	6
	Е
	55
	2
	2

	7
	Ё
	150
	3
	7

	8
	Ж
	250
	3
	10

	9
	З
	310
	3
	11

	10
	И
	450
	3
	8

	11
	Й
	540
	3
	9

	12
	К
	605
	3
	5

	13
	Л
	790
	3
	17

	14
	М
	830
	3
	16

	15
	Н
	1200
	5
	22

	16
	О
	0,9
	1
	2

	17
	П
	4
	1
	5

	18
	Р
	7
	1
	2

	19
	С
	14
	2
	2

	20
	Т
	40
	2
	8

	21
	У
	70
	2
	9

	22
	Ф
	170
	3
	14

	23
	Х
	210
	3
	9

	24
	Ц
	320
	3
	12

	25
	Ч
	410
	3
	10

	26
	Ш
	560
	3
	11

	27
	Щ
	620
	3
	9

	28
	Ы
	750
	3
	20

	29
	Э
	855
	3
	9

	30
	Ю
	1300
	5
	10

	31
	Я
	0,8
	1
	2

	32
	А
	2
	1
	4

	33
	Б
	8
	1
	7

	34
	В
	12
	2
	9

	35
	Г
	26
	2
	12

	36
	Д
	90
	2
	14

	37
	Е
	160
	3
	10

	38
	Ё
	270
	3
	15

	39
	Ж
	350
	3
	16

	40
	З
	470
	3
	9

	41
	И
	570
	3
	14

	42
	Й
	655
	3
	20

	43
	К
	705
	3
	14

	44
	Л
	878
	3
	15

	45
	М
	1500
	5
	25

	46
	Н
	195
	3
	21

	47
	О
	370
	3
	12

	48
	П
	490
	3
	14

	49
	Р
	555
	3
	10

	50
	С
	690
	3
	20



Таблица 6.4
Выбор варианта для определения числа пожарных стволов и минимального расхода воды на внутреннее пожаротушение
	№ варианта
	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения

	
	Жилые здания: 

	1
	при числе этажей 12 

	2
	то же при общей длине коридора 15 м 

	3
	при числе этажей 17

	4
	то же при общей длине коридора 30 м 

	
	Здания управлений: 

	5
	высотой 7 этажей и объемом 15 000 м3 

	6
	то же объемом 26 000 м3 

	7
	при числе этажей 12 и объемом 24 000 м3 

	8
	то же объемом 45 000 м3 

	
	Общежития и общественные здания 

	9
	при числе этажей 7 и объемом 16 000 м3 

	10
	то же объемом 37 000 м3 

	11
	при числе этажей 14 и объемом 24 500 м3 

	12
	то же объемом 32 000 м3 

	
	Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: 

	13
	7000 м3

	14
	125 000 м3 

	
	Жилые здания: 

	15
	при числе этажей 14 

	16
	то же при общей длине коридора 25 м 

	17
	при числе этажей 20

	18
	то же при общей длине коридора 40 м 

	
	Здания управлений: 

	19
	высотой 9 этажей и объемом 17 000 м3 

	20
	то же объемом 29 000 м3 

	21
	при числе этажей 14 и объемом 23 000 м3

	22
	то же, объемом 44 000 м3 

	
	Общежития и общественные здания

	23
	при числе этажей 6 и объемом 13 000 м3 

	24
	то же объемом 57 000 м3 

	25
	при числе этажей 13 и объемом 21 000 м3 

	26
	то же объемом 64 000 м3

	
	Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: 

	27
	15 000 м3 

	28
	79 000 м3 

	
	Жилые здания

	29
	при числе этажей 15 

	30
	то же при общей длине коридора 27 м 

	31
	при числе этажей 21

	32
	то же при общей длине коридора 50 м 

	
	Здания управлений: 

	33
	высотой 10 этажей и объемом 19 000 м3 

	34
	то же объемом 27 000 м3 

	35
	при числе этажей 16 и объемом 20 000 м3

	36
	то же объемом 55 000 м3 

	
	Общежития и общественные здания 

	37
	при числе этажей 5 и объемом 9 000 м3

	38
	то же объемом 61 000 м3 

	39
	при числе этажей 19 и объемом 23 000 м3 

	40
	то же объемом 51 000 м3 

	
	Административно-бытовые здания промышленных предприятий объемом, м3: 

	41
	13 000 м3

	42
	225 000 м3 

	
	Жилые здания: 

	43
	при числе этажей 16 

	44
	то же при общей длине коридора 32 м 

	45
	при числе этажей 25

	46
	то же при общей длине коридора 35 м 

	
	Здания управлений: 

	47
	высотой 10 этажей и объемом 24 000 м3 

	48
	то же объемом 35 000 м3

	49
	при числе этажей 15 и объемом 21 500 м3

	50
	то же объемом 111 000 м3 



Бланк выполнения задания 6

Форма 6.1 
Расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение в поселениях по варианту
	№ варианта
	Число жителей в поселении, тыс. чел.
	Расчетное количество одновременных пожаров
	Расход воды на наружное пожаротушение в поселении на 1 пожар, л/с

	
	
	
	застройка зданиями высотой не более 2 этажей независимо от степени их огнестойкости
	застройка зданиями
высотой 3 этажа и выше независимо от степени их огнестойкости

	
	
	
	
	



Форма 6.2
Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение по варианту
	№ варианта
	Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения
	Число пожарных стволов
	Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю

	
	
	
	





3.7 Эвакуация людей при пожаре
Задание
Определение резерва времени для работы со средствами пожаротушения при помощи расчетных данных.
Алгоритм выполнения задания
1. Изучить Методические рекомендации «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре» (утв. МЧС РФ 04.09.2007 № 1-4-60-10-19) и СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
2. Определить резерв времени для работы со средствами пожаротушения.
3. Определить площадь зоны риска.
4. Выбрать и определить необходимое количество средств пожаротушения (табл. 7.2).
5. Оформить полученные расчетные данные и вывод по итогам выполненного задания (бланк выполнения задания 7).
6. Выбрать вариант задания (табл. 7.1) произвольно согласно таблице вариантов.
Теоретический материал
Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются:
· обучение персонала умению идентифицировать исходное событие. Проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по тушению пожара и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
· поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиологической подготовленности персонала, необходимой для осуществления успешных действий по устранению нарушений в работе, связанных с пожарами и чрезвычайными ситуациями, а также по эвакуации людей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации;
· обучение навыкам и действиям по своевременному предотвращению возможных аварий и повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных факторов пожара и чрезвычайных ситуаций, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадавшим на пожаре и при чрезвычайных ситуациях, правилам пользования индивидуальными средствами защиты;
· обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом;
· выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара или самого пожара, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара;
· отработка организации немедленного вызова подразделений ГПС и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара;
· обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей;
· проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной безопасности;
· проверка знания персоналом инструкций, применяемых в пожароопасных ситуациях. Практическая отработка рациональных приемов и методов использования имеющейся техники, стационарных установок пожаротушения;
· проверка правильности понимания персоналом своих действий, осуществляемых в условиях пожара;
· проверка знания персоналом мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие;
· проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделения ГПС.
Данный перечень не является исчерпывающим. Руководство объектов обязано учитывать специфику объекта, включать дополнительные мероприятия или исключать такие, без которых, по его мнению, не пострадает способность персонала решать задачи при возникновении возможного пожара.
Анализ результатов предыдущих тренировок может выявить необходимость в тех или иных изменениях программы или продолжительности тренировок.
Руководство организацией и проведением тренировок возлагается на руководителей объектов или ответственных за пожарную безопасность.
Организация подготовки и проведения тренировок
Практическая отработка планов эвакуации – важная составная часть подготовки персонала объекта. Она является основной формой контроля подготовленности персонала к тушению пожаров и действиям при чрезвычайных ситуациях.
Во время тренировок у персонала вырабатываются навыки быстро находить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуацию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения.
На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом должен составляться график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем объекта.
В графике указываются месяц проведения тренировки, вид тренировки, тренирующаяся смена или структурное подразделение.
Годовой план-график разрабатывается совместно с руководителями структурных подразделений. На основе этого плана каждое структурное подразделение составляет свой годовой план-график работы с персоналом.
Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки действий персонала во время тренировки и правильности принятых решений по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их завершения.
Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени зависит также от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках общей программы противопожарной подготовки персонала. Обучение персонала во время тренировок оказывается более успешным, если инструктажи проводились незадолго до начала тренировок. В связи с этим перед началом тренировки все ее участники должны собираться в зале, где руководитель тренировки, используя план эвакуации, объясняет задачу каждого участника.
Противопожарные тренировки подразделяются на объектовые, тренировки структурных подразделений, совместные с подразделениями ГПС и индивидуальные.
Объектовой противопожарной тренировкой следует считать тренировку, темой которой является нарушение по причине пожара режима работы объекта в целом и в ней задействован персонал всего объекта. Руководителем объектовой противопожарной тренировки является руководитель или главный инженер объекта.
Тренировкой структурного подразделения следует считать тренировку, темой которой является нарушение режима работы одного структурного подразделения и в которой требуется участие персонала только этого подразделения.
В совместных тренировках участвуют персонал объекта и подразделения ГПС. Совместные тренировки позволяют отработать взаимодействие и взаимопонимание персонала объекта и подразделений ГПС.
На период совместной тренировки распоряжением руководителя объекта выделяются консультанты из числа ИТР, которые обязаны следить, чтобы распоряжения и действия руководителя тренировки и РТП соответствовали требованиям действующих на объекте правил техники безопасности.
Индивидуальные тренировки проводятся для вновь принятого персонала после прохождения инструктажа на рабочем месте, для персонала, который по какой-либо причине не участвовал в плановой тренировке (отпуск, болезнь и т. п.).
Тренировка по эвакуации назначается приказом руководителя объекта о подготовке тренировки, в котором отражаются цель, дата и время проведения, указываются руководитель тренировки, начальник штаба тренировки.
Начальником штаба тренировки разрабатывается план проведения тренировки, в котором указываются тема тренировки, ее цели, состав участников и календарный план подготовки и проведения. В календарном плане отражаются этапы подготовки и проведения тренировки, задачи штаба, персонала, посредников и участников с указанием мест проведения, времени и ответственных исполнителей. Порядок (этапы) проведения тренировки могут быть определены как календарным планом, так и отдельным документом, утвержденным руководителем тренировки.
Эффективность проведения тренировки во многом зависит от действий посредников и самого персонала. Посредники назначаются из числа ИТР объекта, а при совместной тренировке – дополнительно из личного состава подразделения ГПС. Количество посредников определяет руководитель тренировки.
При подготовке посредников руководитель тренировки должен:
· ознакомить их с тактическим замыслом тренировки и возможными вариантами его решения;
· организовать с ними изучение объекта, где будет проводиться тренировка, распределить их по участкам работы;
· ознакомить с обязанностями в качестве посредников;
· дать указания о порядке применения средств имитации на условном пожаре;
· обратить внимание на необходимость соблюдения техники безопасности во время тренировки.
Посредник обязан:
· ознакомиться с тактическим замыслом и ожидаемым решением по создаваемой обстановке;
· в соответствии с порядком, предусмотренным руководителем тренировки, имитировать обстановку условного пожара, вовремя и в положенном месте объявить вводные для персонала;
· в необходимых случаях немедленно принимать меры по предупреждению ошибочных действий любого участника тренировки, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, повреждению оборудования или нарушению технологического процесса;
· вести необходимые записи о действиях персонала на тренировке и о выполнении вводных.
Посредники не должны допускать таких уточнений, которые могут послужить раскрытием тактического замысла руководителя тренировки. При наличии имитирующих средств обстановки условного пожара посредники могут не ставить вводные, а запрашивать у тренирующихся, с какой обстановкой они встретились и какое решение приняли.
Любой участник тренировки может уточнять у посредника данные об обстановке на участке условного пожара.
При подготовке персонала руководитель тренировки должен:
· довести информацию об объемно-планировочных решениях объекта, о состоянии систем противопожарной защиты, в том числе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· довести замысел тренировки;
· довести порядок действий при возникновении пожара, а также на других стадиях развития пожара, порядок действий по самостоятельному тушению пожара, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим и др.
Все категории участников при проведении противопожарных тренировок должны иметь следующие отличительные знаки:
· посредники – отличительную повязку на правом рукаве;
· руководитель тушения пожара – красную отличительную повязку;
· тренирующийся персонал – желтую повязку на правом рукаве.
Обстановку условного пожара при проведении противопожарных тренировок имитируют следующими средствами:
· очаг пожара – красными флажками (работать без изолирующих противогазов запрещается!);
· зона задымления – синими флажками;
· зона токсичных газов, радиоактивности, выделения вредных паров – желтыми флажками.
Имитация пожара на тренировках должна быть наглядной и такой, чтобы посредники имели возможность изменять ее на определенном участке в соответствии с тактическим замыслом руководителя тренировки.
В качестве средств имитации пожара допускается использовать дымовые шашки, фонари и другие средства, способствующие созданию необходимой обстановки.
Применять для имитации средства, которые могут вызвать пожар или нанести ущерб помещениям и оборудованию, запрещается.
Анализ (разбор) результатов противопожарной тренировки и подведение ее итогов
Разбор тренировки производится для оценки правильности действий при эвакуации людей и ликвидации пожара, предусмотренных темой тренировки, а также для выработки мероприятий, способствующих снижению пожарной опасности объекта и повышающих уровень безопасности обслуживающего персонала.
Разбору подлежат объектовые тренировки, тренировки структурных подразделений, совместные и индивидуальные тренировки. Разбор должен производиться руководителем тренировки с привлечением посредников сразу же после окончания тренировки. На разборе тренировки должен присутствовать весь персонал, принимавший в ней участие.
Разбор тренировки должен проводиться в следующей последовательности:
· руководитель сообщает цели, задачи и программу проведенной тренировки;
· представитель объекта (при совместной тренировке) сообщает о действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия подразделений ГПС;
· руководитель тушения пожара (от АС – при цеховой и объектовой тренировке и от ГПС – при совместной тренировке) докладывает руководителю тренировки о сложившейся на тренировке обстановке и принятых им решениях по ликвидации пожара, а также по предотвращению развития аварии, отмечает правильные действия персонала и недостатки;
· действия РТП уточняет посредник (если таковой предусматривался программой), который дает свою оценку его действиям;
· посредники других участков тренировки (если такие по программе предусматривались) докладывают о действиях персонала и дают свою оценку с анализом ошибок участников тренировки;
· руководитель тренировки по эвакуации в ходе разбора может требовать объяснение от любого лица, участвующего в тренировке и присутствующего на разборе.
При разборе тренировки в отношении каждого участника должны быть обсуждены следующие моменты: знание плана эвакуации, понимание поставленных задач и сущности происходившего процесса, правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара, характер допущенных ошибок и причины их совершения, знание должностных инструкций, мест расположения средств управления оборудованием, знание аппаратуры, арматуры, защитных средств по технике безопасности, знание первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка их применения, умение оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и пожарах.
В заключение разбора руководитель противопожарной тренировки подводит итоги и дает оценку проведенной тренировке, а также индивидуальную оценку всем ее участникам («хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).
Если при проведении тренировки поставленные цели не были достигнуты, руководители подразделений не обеспечили решения поставленных задач, то проводятся повторные тренировки этих подразделений на данном или другом объекте.
Результаты тренировок фиксируются в журнале учета тренировок.
Техническая информация для проведения занятий (инструктажа) с участниками тренировки
В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должна быть предусмотрена система оповещения людей при пожаре. Успех ее применения зависит от того, насколько доступно должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в ходе проведения первичных противопожарных инструктажей доведут до сотрудников принцип действия этих устройств, местонахождение ручных пожарных извещателей.
Для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации людей в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. Важность наличия правильно разработанных планов обусловлена тем, что именно с их использованием связана эффективность проведения практических тренировок всех задействованных в эвакуации работников.
План эвакуации должен состоять из текстовой и графической частей, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
На плане этажа должны быть показаны лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, помещения, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток, лифтовых холлов и двери, расположенные на пути эвакуации. План вычерчивается в масштабе в соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Основной путь эвакуации на плане указывается сплошной линией, а запасной – пунктирной линией зеленого цвета. Эти линии должны быть в два раза толще линий плана этажа.
Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадымляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на 1 этаж здания в вестибюль или непосредственно наружу. Если две лестничные клетки равноценны по защищаемости от дыма и огня, то основной путь указывается до ближайшей лестницы. Лестничные клетки, содержащиеся в рабочее время закрытыми, считаются запасным эвакуационным выходом.
На плане этажа с помощью символов указывается место размещения:
· плана эвакуации;
· ручных пожарных извещателей;
· телефонов, по которым можно сообщить о пожаре в пожарную охрану;
· огнетушителей;
· пожарных кранов;
· установок пожаротушения.
Психофизические особенности поведения человека при пожаре
Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны напрямую зависит от качества проведения практических занятий и учебных тренировок, направленных на предупреждение возникновения паники и других негативных последствий беспорядочного поведения сотрудников при любых чрезвычайных ситуациях.
Любой инцидент (пожар, теракт, авария и т. д.) на многих объектах, в том числе с массовым пребыванием людей, часто сопровождается отключением электричества. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, что приводит к давке.
При пожаре бывает гораздо темнее, чем принято думать. Только в самом начале загорания пламя может ярко осветить помещение, но практически сразу появляется густой черный дым и наступает темнота. Дым опасен не только содержащимися в нем токсичными веществами, но и снижением видимости. Это затрудняет, а порой делает практически невозможной эвакуацию людей из опасного помещения. При потере видимости организованное движение нарушается, становится хаотичным. Людьми овладевает страх, подавляющий сознание, волю. В таком состоянии человек теряет способность ориентироваться, правильно оценивать обстановку. При этом резко возрастает внушаемость, команды воспринимаются без соответствующего анализа и оценки, действия людей становятся автоматическими, сильнее проявляется склонность к подражанию.
Панические реакции появляются в основном либо в форме ступора (оцепенение), либо фуги (бега).
В первом случае наблюдается расслабленность, вялость действий, общая заторможенность, а при крайней степени проявления – полная обездвиженность, в которой человек физически не способен выполнить команду. Такие реакции чаще всего наблюдаются у детей, подростков, женщин и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они нередко остаются в помещении, и при эвакуации их приходится выносить.
Исследования показали, что реакции, противоположные заторможенности, наблюдаются у 85–90 % людей, оказавшихся в опасной для жизни ситуации, при этом для их поведения характерно хаотическое метание, дрожание рук, тела, голоса. Речь ускорена, высказывания могут быть непоследовательными. Ориентирование в окружающей обстановке поверхностное.
Паническое состояние людей при отсутствии руководства ими в период эвакуации может привести к образованию людских пробок на путях эвакуации, взаимному травмированию и даже игнорированию свободных и запасных выходов.
В то же время исследования структуры толпы, охваченной паникой, показали, что в общей массе под влиянием состояния аффекта находится не более 3 % человек с выраженными расстройствами психики, не способных правильно воспринимать речь и команды. У 10–20 % лиц отмечается частичное сужение сознания, для руководства ими необходимы более сильные (резкие, краткие, громкие) команды, сигналы.
Основная же масса (до 90 %) представляет собой вовлекаемых «в общий бег» людей, способных к здравой оценке ситуации и разумным действиям, но, испытывая страх и заражая им друг друга, они создают крайне неблагоприятные условия для организованной эвакуации.
Анализ пожаров, а также практические испытания по изучению скорости и характера задымления зданий повышенной этажности без включения систем противодымной защиты показывают: скорость движения дыма в лестничной клетке составляет 7–8 м/мин. При возникновении пожара на одном из нижних этажей уже через 5–6 минут задымление распространяется по всей высоте лестничной клетки. Уровень задымления таков, что находиться в лестничной клетке без средств индивидуальной защиты органов дыхания невозможно. Одновременно происходит задымление помещений верхних этажей, особенно расположенных с подветренной стороны. Ухудшение видимости, паника, токсичное воздействие продуктов горения могут привести к гибели людей. Нагретые продукты горения, поступая в объем лестничной клетки, повышают температуру воздуха. Установлено, что уже на 5-й минуте от начала пожара температура воздуха в лестничной клетке, примыкающей к месту пожара, достигает 120–140 °C, что значительно превышает предельно допустимое значение для человека.
По высоте лестничной клетки в пределах двух-трех этажей от того уровня, где возник пожар, создается как бы тепловая подушка с температурой 100–150 °C. Преодолеть ее без средств индивидуальной защиты невозможно. При отсутствии горизонтальных преград на фасаде здания пламя из оконного проема через 15–20 минут от начала пожара может распространиться вверх по балконам, лоджиям, оконным переплетам, воспламеняя горючие элементы строительных конструкций и предметы обстановки в помещениях вышерасположенного этажа.
Рекомендуемые варианты поведения при пожаре
В ходе учений с каждым работником необходимо разобрать два распространенных варианта: когда из здания при пожаре еще можно выйти и когда эвакуация обычным путем уже невозможна.
Прежде всего следует определить для себя, выходить или не выходить.
Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку. Если они горячие, то ни в коем случае не открывайте эту дверь.
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов, и вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. В спокойной обстановке определите на своем этаже или в коридоре расстояние 10 метров.
Возможно, кто-то решится пробежать задымленное пространство, задержав дыхание, хорошо представляя себе выход на улицу. При этом обязательно надо учесть, что в темноте можно за что-то зацепиться одеждой или споткнуться о непредвиденное препятствие. Кроме того, очаг пожара может находиться на нижнем этаже, и тогда путь к спасению – только наверх, т. е. вашей задержки дыхания должно хватить, чтобы успеть вернуться обратно в помещение.
Если дым и пламя позволяют выйти из помещения наружу, то действия таковы:
· уходите скорее от огня, ничего не ищите и не собирайте;
· ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
· знайте, что вредные продукты горения выделяются при пожаре очень быстро, для оценки ситуации и для спасения вы имеете очень мало времени (иногда всего 5–7 минут);
· если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите, расположенном на лестничной клетке;
· дым, вредные продукты горения могут скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к выходу на четвереньках или даже ползком: ближе к полу температура воздуха ниже и больше кислорода;
· по пути за собой плотно закрывайте двери, чтобы преградить дорогу огню (дверь может задержать распространение горения более чем на 10–15 минут). Это даст возможность другим людям также покинуть опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений пожарной охраны (например, проложить рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного водопровода);
· если дыма много, першит в горле, слезятся глаза – пробирайтесь, плотно закрывая дыхательные пути какой-нибудь многослойной хлопчатобумажной тканью, дышите через ткань. Хорошо, если вы сможете увлажнить внешнюю часть этой ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ. Но помните, что этот способ не спасает от отравления угарным газом;
· покинув опасное помещение, не вздумайте возвращаться назад зачем-нибудь: во-первых, опасность там сильно возросла, а во-вторых, вас в том помещении никто не будет искать и спасать, потому что все видели, что вы уже вышли на улицу;
· в случае если вы вышли из здания незамеченным (например, через кровлю и наружную пожарную лестницу на стене сооружения), то обязательно сообщите о себе находящимся во дворе людям, должностным лицам объекта в целях предупреждения ненужного риска при ваших поисках.
Если дым и пламя в соседних помещениях не позволяют выйти наружу:
· не поддавайтесь панике, помните, что современные железобетонные конструкции в состоянии выдержать высокую температуру;
· если вы отрезаны огнем и дымом от основных путей эвакуации в многоэтажном здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу, спуститься по незадымляемой пожарной лестнице или пройти через соседние лоджии;
· если возможности эвакуироваться нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое помещение. Для этого плотно закройте входную дверь, намочите водой любую ткань, обрывки одежды или штор и плотно закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из коридора и проникновения дыма с улицы закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги вентиляционных решеток;
· если есть вода, постоянно смачивайте двери, пол, тряпки;
· если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили туда до этого и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните диспетчеру, где именно вы находитесь и что вы отрезаны огнем от выхода;
· если комната наполнилась дымом, передвигайтесь ползком – так будет легче дышать (около пола температура ниже и кислорода больше);
· оберните лицо повязкой из влажной ткани, наденьте защитные очки;
· продвигайтесь в сторону окна, находитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей на улице;
· если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно, так как герметичность вашего убежища нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого окна станет нечем. Из-за тяги вслед за дымом в помещение проникнет пламя. Помните об этом, прежде чем решиться разбить окно. Опытные пожарные говорят: «Кто на пожаре открыл окно, тому придется из него прыгать»;
· привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, необязательно открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из окна (не распахивая их!) большой кусок яркой ткани. Если конструкция окна не позволяет этого сделать, можно губной помадой во все стекло написать «SOS» или начертить огромный восклицательный знак;
· если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической, крепко свяжите шторы, предварительно разорвав их на полосы, закрепите их за батарею отопления, другую стационарную конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей нужно обвязывать их так, чтобы веревка не затянулась при спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек в глухую петлю, соединительный узел должен находиться на спине. Обязательно нужно проверить прочность веревки, прочность петли и надежность узла.
Порядок действий при пожаре
Своевременное сообщение о пожаре руководству и дежурным службам объекта после сообщения в службу «01» следует считать необходимым условием организации эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Получив сигнал о пожаре, руководство организации сможет привлечь силы и технические средства объекта к осуществлению необходимых мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. Следует остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях. Необходимо проверить включение в работу автоматических систем пожаротушения и дымоудаления, прекратить производственные работы в здании, удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.
Дежурный электрик, прибыв к месту пожара, должен оценить обстановку, спрогнозировать возможность образования новых очагов огня на другом электрооборудовании и выбрать (при необходимости) адекватную угрозе схему отключения электроэнергии.
Дежурные охранники объекта, получив сообщение о пожаре, должны до прибытия пожарной охраны принять меры по освобождению подъездов к зданиям от машин, а также обеспечить порядок в районе очага пожара до прибытия сотрудников полиции.
ГОСТ 12.1.004–91 «Пожарная безопасность. Общие требования» содержит положение о том, что эвакуация людей (характеризуется расчетным временем эвакуации) должна быть завершена до наступления минимального критического значения опасных факторов пожара (необходимого времени эвакуации ). Кроме этого, необходимо учитывать время, затраченное на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).
Таким образом, резерв времени для работы со средствами пожаротушения – это время, в течение которого члены ДПФ (добровольных противопожарных формирований) могут без риска для жизни и здоровья действовать по тушению пожаров (загораний) после введения первичных средств пожаротушения.
Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяется по формуле
, минут.
Определение площади зоны риска. Зона риска – зона, возникновение пожара в которой может осложнить ситуацию в целом: повысить динамику нарастания опасных факторов пожара, блокировать эвакуационные выходы, эвакуацию людей и средства пожаротушения. Зона риска зависит от размещения пожарной нагрузки.
Площадь зоны риска можно определить по формуле для расчета площади пожара (рассматривается круговая форма распространения пожара, так как в этом случае динамика нарастания площади пожара будет максимальной и, как следствие, площадь зоны риска также принимает максимальное значение):
, м²,
где  – расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, м.
Расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, определяется по формуле
,
где  – линейная скорость распространения пожара, м/мин. Линейная скорость распространения пожара принимается по справочной литературе; – время, затраченное членами ДПФ на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).
При определении  необходимо учитывать время обнаружения пожара.
На начальной стадии развития пожара имеется возможность тушения (локализации) пожара членами добровольных противопожарных формирований с помощью огнетушителей и установленных на объекте пожарных кранов.
При определении площади зон риска была определена площадь пожара на момент введения средств пожаротушения членами добровольных противопожарных формирований. С учетом технических характеристик огнетушителей выбираются тип и необходимое количество огнетушителей для тушения пожара исходя из условия
,
где  – площадь пожара на момент введения средств пожаротушения, м²; огнетушащая способность огнетушителя, м²; – количество огнетушителей.
Резерв времени для работы со средствами пожаротушения определяется по формуле
, мин,
где  необходимое время эвакуации;  – расчетное время эвакуации; время, затраченное на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).

Таблица 7.1 
Варианты заданий с необходимыми данными
	№ варианта
	Необходимое время эвакуации, мин 
	Расчетное время эвакуации, мин 
	, м/мин
	, м²

	1
	12
	8
	68
	80

	2
	13,5
	7,5
	56
	0,9

	3
	14
	4,5
	98
	1,0

	4
	5,8
	6,1
	76
	35

	5
	12,4
	7,4
	66
	90

	6
	11
	8,1
	45
	110

	7
	12,2
	9,2
	56
	49

	8
	15,1
	6,1
	87
	1,9

	9
	12
	7,2
	54
	1,1

	10
	12,9
	5,9
	89
	102

	11
	11,7
	6,7
	90
	410

	12
	12,3
	8,3
	78
	118

	13
	15,1
	9,1
	68
	40

	14
	13,2
	8,2
	98
	611

	15
	11,8
	5,8
	69
	49

	16
	11,4
	6,4
	71
	5,8

	17
	12,3
	7,3
	82
	202

	18
	10,1
	7,1
	71
	8,5

	19
	15,3
	8,3
	83
	33

	20
	13,1
	9,1
	91
	41

	21
	12,7
	6,7
	67
	167

	22
	10,9
	8,9
	89
	189

	23
	11,6
	6,6
	66
	660

	24
	12,3
	7,3
	73
	47

	25
	12
	8
	80
	280

	26
	10,8
	9,8
	98
	9

	27
	15
	5,1
	51
	5

	28
	10,5
	7,5
	75
	7,5

	29
	10,8
	8,8
	88
	108

	30
	10,3
	4,3
	43
	4

	31
	12,8
	3,8
	38
	0,7

	32
	14,9
	6,9
	69
	690

	33
	10,9
	7,9
	79
	65

	34
	13,9
	5,9
	59
	50

	35
	10,1
	7,2
	72
	170

	36
	15,3
	6,8
	68
	28

	37
	13,1
	7,6
	76
	16

	38
	11,2
	6,2
	62
	2

	39
	14,8
	4,1
	41
	1

	40
	15,6
	3,5
	35
	0,5

	41
	14,2
	4
	40
	140

	42
	15,1
	4,9
	49
	249

	43
	13,5
	7,2
	72
	372

	44
	14
	6,7
	67
	167

	45
	11,9
	7,6
	76
	70

	46
	14,2
	9,4
	94
	9

	47
	13,7
	3,6
	66
	6

	48
	14,6
	8,2
	82
	18

	49
	11,4
	4,9
	49
	94

	50
	11,6
	9,2
	92
	2



Пример расчета
 – необходимое время эвакуации – 5,5 мин, – расчетное время эвакуации – 3,5 мин.
Резерв времени для работы со средствами пожаротушения – 1 мин.
Определение площади зоны риска
Площадь зоны риска можно определить по формуле для расчета площади пожара (рассматривается круговая форма распространения пожара, так как в этом случае динамика нарастания площади пожара будет максимальной и, как следствие, площадь зоны риска также принимает максимальное значение):
, м²,
где – расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, м.
Расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, определяется по формуле
,
где  – линейная скорость распространения пожара, м/мин. Линейная скорость распространения пожара принимается по табл. 7.1; τ – время, затраченное членами ДПФ на приведение в действие средств пожаротушения (1 минута).
При определении  необходимо учитывать время обнаружения пожара (3–6 мин).
Примечание: 
Определяющими параметрами развития пожара на большой площади является средняя линейная скорость его распространения в преобладающем направлении и скорость выгорания материалов в зависимости от скорости приземного ветра при определенной влажности материалов. Обычно для расчетов принимают среднее значение их влажности в зависимости от относительной влажности воздуха. На основе анализа параметров реальных пожаров на больших площадях получена формула определения линейной скорости распространения пожара при условии, что его фронт уже сформировался и занимает 5–6 м (время от начала пожара 10 мин):
,
где  – скорость ветра, м/с (поправочный коэффициент на минуты – 60); – линейная скорость распространения пожара, м/мин – 76 м/мин.
Время обнаружения пожара – 5 мин; время, затраченное членами ДПФ на приведение в действие средств пожаротушения, – 6 мин; расстояние, пройденное фронтом горения за время свободного развития пожара, составляет 76 ∙ 6 = 456 м; площадь зоны риска – 3,14 ∙ 4562 = 652 919,04 м².
Выбор и определение необходимого количества средств пожаротушения
На начальной стадии развития пожара имеется возможность тушения (локализации) пожара членами добровольных противопожарных формирований с помощью огнетушителей и установленных на объекте пожарных кранов. При определении площади зон риска была определена площадь пожара на момент введения средств пожаротушения членами добровольных противопожарных формирований. С учетом технических характеристик огнетушителей выбираются тип и необходимое количество огнетушителей для тушения пожара исходя из условия
,
где  – площадь пожара на момент введения средств пожаротушения, м²; – огнетушащая способность огнетушителя, м²; – количество огнетушителей.
Таблица 7.2 
Технические характеристики некоторых огнетушителей
	Тип огнетушителя
	Огнетушащая способность для пожара класса А, м²

	ОХП-10
	4,78

	ОВП(с)-5(з)
	1,43

	ОП-5(з)
	2,39

	ОВП(с)-50(з)
	3,77

	ОВП(с)-100(з)
	5,03

	ОП-100(з)
	7,05



Площадь пожара на момент введения средств пожаротушения  равна 35 м2; огнетушащая способность  огнетушителя ОВП(с)-100(з) составляет 5,03 м2.
Количество огнетушителей определяем по формуле

где  – минимальное количество огнетушителей, равное 7.


Бланк выполнения задания 7
Выполнить последовательный расчет и сделать вывод на основании полученных расчетных данных.
3.8 Формы документов по обучению мерам пожарной безопасности. Пожарно-технический минимум. Оформление инструкции по пожарной безопасности
Задание
Заполнение формализованных документов по инструктажам и обучению мерам пожарной безопасности. Оформление инструкции по пожарной безопасности.
Алгоритм выполнения задания
1. Изучить Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и «Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум» (утв. МЧС РФ).
2. Изучить Приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».
3. Изучить Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4. Ознакомиться с образцом заполнения журнала учета инструктажей по пожарной безопасности.
5. Заполнить журнал учета инструктажей по пожарной безопасности (форма 8.1).
6. Оформить инструкцию по пожарной безопасности для организации (форма 8.2). Выбор организации осуществляется с учетом места работы студента, направленности интересов к какой-либо отрасли экономики или произвольно.

Теоретический материал
Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
Проведение противопожарных инструктажей осуществляется в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом структуры и численности работников (служащих) организации лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность» (далее – образование пожарно-технического профиля), либо прошедшими процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации:
– руководителем организации;
– лицом, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации, назначенным руководителем организации;
– должностным лицом, назначенным руководителем организации ответственным за проведение противопожарного инструктажа в организации;
– иными лицами по решению руководителя организации.
К проведению противопожарных инструктажей на основании гражданско-правового договора могут привлекаться лица, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лица, имеющие образование пожарно-технического профиля, либо лица, прошедшие процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.
Противопожарные инструктажи проводятся с использованием актуальных наглядных пособий и учебно-методических материалов в бумажном и (или) электронном виде, разработанных на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.
По видам и срокам проведения противопожарные инструктажи подразделяются:
· на вводный;
· первичный на рабочем месте;
· повторный;
· внеплановый;
· целевой.
Вводный противопожарный инструктаж проводится до начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации.
Вводный противопожарный инструктаж проводится:
– со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации;
– с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации;
– с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.
Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой (служебной) деятельности в организации:
– со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж;
– с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) деятельности в организации.
С учетом структуры и численности работников (служащих) организации допускается совмещение проведения вводного противопожарного инструктажа и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте в случаях, установленных порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте.
Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывоопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
· при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации;
· при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты организации;
· при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
· в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывоопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества организации;
· по решению руководителя организации или назначенного им лица.
Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях:
· перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;
· перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, профессии;
· перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф;
· в иных случаях, определяемых руководителем организации.
Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Противопожарные инструктажи проводятся индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую или служебную деятельность в организации, в пределах помещения, пожарного отсека здания, здания, сооружения одного класса функциональной пожарной опасности.
Повторный противопожарный инструктаж допускается проводить в иных помещениях (учебных классах, кабинетах), а также на территории организации с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, если их трудовые функции не предусматривают работу в зданиях, сооружениях и помещениях производственного и складского назначения.
Проведение противопожарных инструктажей завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное руководителем организации, в соответствии с порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Проверка соответствия знаний лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным теоретической частью программ противопожарного инструктажа, может осуществляться дистанционно.
Форма реализации и порядок проведения проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным практической частью программ противопожарного инструктажа, устанавливаются порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности.
Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой (служебной) деятельности в организации не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.
О проведении противопожарного инструктажа лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, производится запись в журнале учета противопожарных инструктажей.
При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не производится.
Лица, ответственные за хранение журнала учета противопожарных инструктажей, определяются порядком обучения мерам пожарной безопасности организации.
Допускается возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде.
Допускается возможность фиксации результатов обучения и проверки соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, требованиям, предусмотренным программами противопожарного инструктажа, путем подписания работником (служащим) и лицом, проводившим противопожарный инструктаж, документов, определяемых порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности, электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Руководителем организации должна быть обеспечена возможность проверки журналов учета противопожарных инструктажей, оформляемых в электронном виде с использованием электронной подписи, должностными лицами органов государственного пожарного надзора при осуществлении федерального государственного пожарного надзора.
Образец выполнения задания 8

Образец заполнения страницы журнала

	

	ООО «Электромонтаж-1»

	(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица)



ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ №___4_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начат
	10
	
	января
	20
	20
	г.
	

	
	
	

	Окончен
	
	
	
	20
	
	г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата
	Вид
	Инструктируемый
	Теоретическая часть
	Дата
	Практическая часть

	
	проводимого
	Фамилия,
	Профессия,
	Фамилия, имя,
	Подпись
	
	Фамилия, имя,
	Подпись

	
	инструктажа
	имя, отчество (при наличии)
	должность
	отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	инструктирующего (из столбца 5)
	инструктируемого (из столбца 3)
	
	отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	инструктирующего (из столбца 9)
	инструктируемого (из столбца 3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	20.10.2021
	Внеплановый
	П.Р. Петров
	Мастер
	А.А. Колов, диплом ВСВ 035447, выдан 10.06.2005
	
	
	21.10.2021
	И.В. Назаров, диплом КПК 211254, выдан 01.07.2000
	
	





Бланк выполнения задания 8

Форма 8.1 
Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

	

	

	(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица)



ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ №___4_____
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начат
	
	
	
	20
	
	г.
	

	
	
	

	Окончен
	
	
	
	20
	
	г.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата
	Вид проводимого инструктажа 
	Инструктируемый
	Теоретическая часть
	Дата
	Практическая часть

	
	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии)
	Профессия,
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	Подпись
	
	Фамилия, имя, отчество (при наличии) инструктирующего, номер документа об образовании и (или) квалификации, документа об обучении
	Подпись

	
	
	
	должность
	
	инструктирующего (из столбца 5)
	инструктируемого (из столбца 3)
	
	
	инструктирующего (из столбца 9)
	инструктируемого (из столбца 3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Форма 8.2
Инструкция по пожарной безопасности организации

Утверждаю
_____________________________
(должность)
______________________________
                                                                    (наименование организации)                                                                                            _______________/_______________
                       (подпись)                 (расшифровка подписи)                          
«___»__________ ____ г.

ИНСТРУКЦИЯ
по пожарной безопасности
__________________________
(наименование организации)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Все сотрудники ______________________ должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях ___________________.
1.2. Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным _____________ _______________________.
1.3. Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Сотрудники _________________ должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.
1.5. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на _______________________________.
1.6. Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на ___________________.
2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕРРИТОРИЯМ,
ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ
2.1. Содержание территории:
2.1.1. Территория в пределах _______________ должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.
2.1.2. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта.
2.1.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными.
2.1.4. При необходимости закрытия дорог или проездов по каким-либо причинам, препятствующие проезду пожарных автомашин, должны согласовываться с пожарной охраной и администрацией _____________.
2.1.5. Ввоз на территорию емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями разрешается только после согласования с пожарной охраной мест хранения и в их присутствии.
2.1.6. На территории запрещается:
· разводить костры, сжигать отходы и тару;
· курить в не отведенных для курения местах. Курение допускается в местах, оборудованных урной из негорючего материала, знаком «Место для курения»;
· устраивать свалки горючих отходов.
2.2. Содержание помещений
2.2.1. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны.
2.2.2. На дверях производственных, складских и технических помещений должны быть таблички с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность.
2.2.3. Работы по перепланировке помещений, изменению их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны согласовываться с пожарной охраной в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности.
2.2.4. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.
2.2.5. Хранение веществ и материалов осуществлять с учетом возможности их совместного хранения на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.
2.2.6. В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные средства пожаротушения.
2.2.7. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.
2.2.8. Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и с учетом требований норм и правил пожарной безопасности.
2.2.9. При расстановке технологического и другого оборудования должны соблюдаться требования безопасной эвакуации людей.
2.2.10. После окончания работы сотрудники _____________ обязаны выключить аппаратуру и электроприборы, закрыть окна и двери помещений.
2.2.11. В помещениях запрещается:
· использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
· хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожароопасные вещества и материалы;
· курить в не отведенных для курения местах;
· загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;
· применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков;
· фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
· хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы.
3. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ
3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Межотраслевыми Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (МПЭЭ) и другими нормативными документами.
3.2. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.
3.3. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).
3.4. Эксплуатация электронагревательных приборов допускается только с разрешения специалистов инженерно-технического департамента, согласованного с пожарной охраной.
3.5. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ.
3.6. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:
· оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т. п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;
· использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т. п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;
· пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;
· складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;
· использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;
· использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ, СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
4.1. Перед началом отопительного сезона отопительные приборы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
4.2. О неисправности устройств противопожарной защиты должны оповещаться технические службы, администрация и пожарная охрана _______________________________.
4.3. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок.
Проверка, профилактический осмотр и очистка вентиляционного оборудования в помещениях должны производиться по утвержденному графику.
При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
· закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
· выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;
· отключать или снимать огнезадерживающие устройства;
· хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
· хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;
· использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.
5. СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1. Пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения должны быть обозначены указателями установленного образца. При ремонтно-строительных работах запрещается закрашивать, заклеивать, затирать опознавательные знаки на шкафах внутренних пожарных кранов.
5.2. Не реже одного раза в шесть месяцев производить перемотку рукавов на новую складку.
5.3. Внешняя чистка шкафов внутренних пожарных кранов должны производиться по утвержденному графику.
6. СОДЕРЖАНИЕ ДАТЧИКОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, ОПОВЕЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ
6.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту датчиков пожарной сигнализации должны выполняться специально обученным персоналом, имеющим квалификационное удостоверение установленного образца, или специализированной организацией, имеющей лицензию на право проведения работ по договору.
6.2. К местам размещения технических средств пожарной автоматики должен быть обеспечен свободный доступ для проверки их работоспособности, проведения обслуживания и ремонта.
6.3. Места, где имеется опасность механического повреждения устройств пожарной автоматики, должны защищаться надежными ограждениями.
6.4. Датчики пожарной сигнализации должны содержаться в чистоте. В период проведения в помещениях ремонтных работ датчики и проводка должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски, побелки и т. п. После окончания ремонта защитные приспособления должны быть сняты.
6.5. Оповещение людей о пожаре должно проводиться по громкой телефонной связи с использованием возможностей офисной мини-АТС. Руководители подразделений должны обеспечить информацией о пожаре подчиненных, не имеющих телефонной связи.
7. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ РАБОТ
7.1. Строительно-монтажные и пожароопасные работы должны проводиться в строгом соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности.
7.2. Приступать к проведению строительных работ допускается только после согласования пожарной охраной в части соблюдения норм и правил пожарной безопасности, рабочей документации.
7.3. При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями строящаяся часть должна быть отделена от действующей противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. При этом не должны нарушаться условия безопасности людей из частей зданий и сооружений.
7.4. Устройство лесов при строительно-монтажных работах должно осуществляться в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.
7.5. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.
7.6. Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, огневые работы, а также работы с лаками, клеями, мастиками, красками, являющимися горючими и битумами, должны вестись по нарядам-допускам (разрешениям), выдаваемым исполнителям работ, подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность, и согласованным с пожарной охраной.
7.7. Составление и разбавление всех видов лаков (красок, мастик, клеев), являющихся легковоспламеняющимися или горючими, производить в изолированных помещениях у наружных стен с оконными проемами или на открытых площадках. Тара из-под них должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенных местах. Указанные места должны быть согласованы с пожарной охраной.
7.8. Помещения и рабочие зоны, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ.
7.9. При использовании горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной потребности.
7.10. Места проведения строительно-монтажных и пожароопасных работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно нормам.
8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
8.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
· сообщить дежурному поста контроля помещений по телефону 112;
· принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. При эвакуации запрещается пользоваться лифтами.
8.2. Руководители и должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны:
· продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
· при необходимости отключить электроэнергию;
· прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
· удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
· осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
· одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
· сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах.
______________________
(наименование должности
_____________/_________________________
(подпись) 		(расшифровка подписи)

3.9 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Знаки пожарной безопасности
Задание
Определение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Построение структуры системного представления о знаках безопасности в виде таблицы.
Алгоритм выполнения задания
1. Изучить Федеральный закон РФ № 195 от 30.12.2001 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП)». Федеральный закон РФ № 63 от 13.06.1996 «Уголовный кодекс Российской Федерации (УК)».
2. На бланке выполнения задания 9 заполнить форму структуры системного представления о видах ответственности за нарушение требований пожарной безопасности (форма 9.1), используя таблицу вариантов заданий (табл. 9.1).
3. Изучить ГОСТ Р 12.4.026–2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.
4. Определить номер, название и вид знака пожарной безопасности, используя теоретический материал и справочные данные (табл. 9.2). Заполнить на бланке выполнения задания 9 соответствующие позиции формы 9.2 согласно выбранному варианту. Вариант выбрать произвольно согласно таблице вариантов (табл. 9.3).


Теоретический и справочный материал, необходимый для выполнения задания

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах (статья 8.32 ФЗ-195)
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4 ФЗ-195)
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 КоАП и частями 3–8 настоящей статьи, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16 ФЗ-195)
Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.
Нарушение требований пожарной безопасности (статья 219 ФЗ-63)
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Знаки безопасности могут быть основными, дополнительными, комбинированными и групповыми.
Основные знаки безопасности содержат однозначное смысловое выражение требований по обеспечению безопасности. Основные знаки используют самостоятельно или в составе комбинированных и групповых знаков безопасности.
Дополнительные знаки безопасности содержат поясняющую надпись, их используют в сочетании с основными знаками.
Комбинированные и групповые знаки безопасности состоят из основных и дополнительных знаков и являются носителями комплексных требований по обеспечению безопасности.
Виды и исполнения знаков безопасности
Знаки безопасности по видам применяемых материалов могут быть несветящимися, световозвращающими и фотолюминесцентными.
Несветящиеся знаки безопасности выполняют из несветящихся материалов, они зрительно воспринимаются за счет рассеяния падающего на них естественного или искусственного света.
Световозвращающие знаки безопасности выполняют из световозвращающих материалов (или с одновременным использованием световозвращающих и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися при освещении их поверхности пучком (лучом) света, направленным со стороны наблюдателя, и несветящимися – при освещении их поверхности ненаправленным со стороны наблюдателя светом (например, при общем освещении).
Фотолюминесцентные знаки безопасности выполняют из фотолюминесцентных материалов (или с одновременным использованием фотолюминесцентных и несветящихся материалов), они зрительно воспринимаются светящимися в темноте после прекращения действия естественного или искусственного света и несветящимися при рассеянном освещении.
Для повышения эффективности зрительного восприятия знаков безопасности в особо сложных условиях применения (например, в шахтах, туннелях, аэропортах и т. п.) допускается их изготовление с использованием комбинации фотолюминесцентных и световозвращающих материалов.
Знаки безопасности по конструктивному исполнению могут быть плоскими или объемными.
Плоские знаки имеют одно цветографическое изображение на плоском носителе и хорошо наблюдаются с одного направления, перпендикулярного к плоскости знака.
Объемные знаки имеют два цветографических изображения и более на сторонах соответствующего многогранника (например, на сторонах тетраэдра, пирамиды, куба, октаэдра, призмы, параллелепипеда и т. д.). Цветографическое изображение объемных знаков может наблюдаться с двух и более различных направлений.
Плоские знаки безопасности могут быть с внешним освещением (подсветкой) поверхности электрическими светильниками.
Объемные знаки безопасности могут быть с внешним или внутренним электрическим освещением поверхности (подсветкой).
Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением должны быть подключены к аварийному или автономному источнику электроснабжения.
Плоские и объемные знаки безопасности наружного размещения должны освещаться от сети наружного электроснабжения.
Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143–2009.
Знаки для обозначения выходов из зрительных залов, коридоров и других мест без освещения должны быть объемными с внутренним электрическим освещением от автономного питания и от сети переменного тока.
В качестве материала-носителя, на поверхность которого наносят цветографическое изображение знака безопасности, допускается использовать металлы, пластики, силикатное или органическое стекло, самоклеящиеся полимерные пленки, самоклеящуюся бумагу, картон и другие материалы.
Знаки безопасности должны быть выполнены с учетом специфики условий размещения и в соответствии с требованиями безопасности. 
Знаки с внешним или внутренним электрическим освещением для пожароопасных и взрывоопасных помещений должны быть выполнены в пожаробезопасном и взрывозащищенном исполнении соответственно, а для взрывопожароопасных помещений – во взрывозащищенном исполнении.
Знаки безопасности, предназначенные для размещения в производственных условиях, содержащих агрессивные химические среды, должны выдерживать воздействие газообразных, парообразных и аэрозольных химических сред.
Правила применения знаков безопасности
Знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в поле зрения людей, для которых они предназначены.
Знаки безопасности должны быть расположены таким образом, чтобы они были хорошо видны, не отвлекали внимания и не создавали неудобств при выполнении людьми своей профессиональной или иной деятельности, не загораживали проход, проезд, не препятствовали перемещению грузов.
Знаки безопасности, размещенные на воротах и на (над) входных (ми) дверях (ми) помещений, означают, что зона действия этих знаков распространяется на всю территорию и площадь за воротами и дверями.
Размещение знаков безопасности на воротах и дверях следует выполнять таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто). Эвакуационные знаки безопасности Е 22 «Выход» и Е 23 «Запасный выход» должны размещаться только над дверями, ведущими к выходу.
Знаки безопасности, установленные у въезда (входа) на объект (участок), означают, что их действие распространяется на объект (участок) в целом.
При необходимости ограничить зону действия знака безопасности соответствующее указание следует приводить в поясняющей надписи на дополнительном знаке.
Знаки безопасности, изготовленные на основе несветящихся материалов, следует применять в условиях хорошего и достаточного освещения.
Знаки безопасности с внешним или внутренним освещением следует применять в условиях отсутствия или недостаточного освещения.
Световозвращающие знаки безопасности следует размещать (устанавливать) в местах, где отсутствует освещение или имеется низкий уровень фонового освещения (менее 20 лк): при проведении работ с использованием индивидуальных источников света, фонарей (например, в туннелях, шахтах и т. п.), а также для обеспечения безопасности при проведении работ на дорогах, автомобильных трассах, в аэропортах и т. п.
Фотолюминесцентные знаки безопасности следует применять в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009.
Ориентацию знаков безопасности в вертикальной плоскости при монтаже (установке) в местах размещения рекомендуется проводить по маркировке верхнего положения знака.
Крепление знаков безопасности в местах их размещения допускается осуществлять с помощью винтов, заклепок, клея или других способов и крепежных деталей, обеспечивающих надежное удержание их во время механической уборки помещений и оборудования, а также их защиту от возможного хищения.
Во избежание возможного повреждения поверхности световозвращающих знаков в местах монтажного крепежа (отслоения, скручивания пленки и т. п.), головки вращающихся крепежных элементов (шурупов, болтов, гаек и т. п.) следует отделять от лицевой световозвращающей поверхности знака нейлоновыми шайбами.
Основные и дополнительные знаки безопасности
Группы основных знаков безопасности
Основные знаки безопасности необходимо разделять на следующие группы:
· запрещающие знаки;
· предупреждающие знаки;
· знаки пожарной безопасности;
· предписывающие знаки;
· эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения;
· указательные знаки.












Таблица 9.1
Варианты для определения ответственности за нарушение требований пожарной безопасности
	№ варианта
	Содержание нарушения

	1
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека

	2
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека

	3
	Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям

	4
	Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно

	5
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека

	6
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц

	7
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека

	8
	Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	9
	Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам 

	10
	Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения

	11
	Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения

	12
	Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения 

	13
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества 

	14
	Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению

	15
	Нарушение требований пожарной безопасности к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	16
	Нарушение требований пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

	17
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека 

	18
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и смерть человека

	19
	Нарушение требований пожарной безопасности к электротехнической продукции

	20
	Нарушение требований пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения

	21
	Нарушение требований пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	22
	Нарушение установленных на железнодорожном транспорте требований пожарной безопасности

	23
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека

	24
	Нарушение установленных на морском транспорте требований пожарной безопасности

	25
	Нарушение требований пожарной безопасности к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации

	26
	Нарушение установленных на внутреннем водном транспорте требований пожарной безопасности

	27
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение легкого вреда здоровью человека

	28
	Нарушение установленных на воздушном транспорте требований пожарной безопасности

	29
	Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 3–8 статьи 20.4 КоАП

	30
	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение средней тяжести вреда здоровью человека

	31
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц

	32
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения

	33
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	34
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

	35
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации

	36
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях 

	37
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений

	38
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению

	39
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений

	40
	Повторное нарушение требований пожарной безопасности к первичным средствам пожаротушения 

	41
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть десяти лиц

	42
	Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 3–8 статьи 20.4 КоАП

	43
	Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 и частями 3–8 статьи 20.4 КоАП в условиях особого противопожарного режима

	44
	Нарушение правил пожарной безопасности в лесах

	45
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц

	46
	Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра

	47
	Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима

	48
	Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека

	49
	Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной 0,2 метра

	50
	Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двадцати лиц












Таблица 9.2
Знаки пожарной безопасности
	Код знака
	Цветографическое изображение
	Место размещения (установки) и рекомендации по применению

	F 01-01
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	F 01-02
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	F 02
	[image: ]
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	F 03
	[image: ]
	В местах нахождения пожарной лестницы

	F 04
	[image: ]
	В местах размещения огнетушителя

	F 05
	[image: ]
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	F 06
	[image: ]
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	F 07
	[image: ]
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	F 08
	[image: ]
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	F 09
	[image: ]
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	F 10
	[image: ]
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	F 11
	[image: ]
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	Р 01
	[image: ]
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	Р 02
	[image: ]
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	Р 04
	[image: ]
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	Р 012
	[image: ]
	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах

	W 01
	[image: ]
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	W 02
	[image: ]
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	W 11
	[image: ]
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	Е 01-01
	[image: ]
	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 01-02
	[image: ]
	Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 02-01
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

	Е 02-02
	[image: ]
	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

	Е 03
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 04
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 05
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 06
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 07
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 08
	[image: ]
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	Е 09
	[image: ]
	Над дверями эвакуационных выходов

	Е 10
	[image: ]
	Над дверями эвакуационных выходов

	Е 11
	[image: ]
	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

	Е 12
	[image: ]
	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

	Е 13
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 14
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 15
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 16
	[image: ]
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	Е 17
	[image: ]
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	Е 18
	[image: ]
	На дверях помещений для указания направления открывания дверей

	Е 19
	[image: ]
	На дверях помещений для указания направления открывания дверей

	Е 20
	[image: ]
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	Е 21
	[image: ]
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	Е 22
	[image: ]
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	Е 23
	[image: ]
	Над дверями запасного выхода



Таблица 9.3
Варианты заданий по определению знаков пожарной безопасности
	№ варианта
	Задание (месторасположение знака)

	1
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	2
	Над дверями запасного выхода

	
	В местах нахождения пожарной лестницы

	
	Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости

	3
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	4
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	5
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	6
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	7
	На лестничных клетках и стенах, прилегающих к лестничному маршу

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	8
	На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	9
	Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	10
	На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты, аптечек первой медицинской помощи и других местах

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	11
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	12
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	13
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	14
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	15
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	16
	В местах размещения огнетушителя

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	17
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	18
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	19
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	20
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	21
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	22
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	23
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	24
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	25
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	26
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	27
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	28
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	29
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	30
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	31
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	32
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	33
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	34
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	35
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	36
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	37
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	38
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	39
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	40
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	41
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре.

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	42
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	43
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	44
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т. д.

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	45
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах

	
	Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т. д.

	46
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например, разбить стеклянную панель и т. п.

	
	В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	47
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах размещения огнетушителя

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	48
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом

	
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре

	
	На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания к наличию окислителя

	49
	Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты

	
	В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка. Над дверями эвакуационного выхода в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу

	
	В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара

	
	На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации

	
	В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F 10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики»

	50
	На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей

	
	Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается

	
	В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану

	
	В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты

	
	В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги
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Форма 9.1 

	№ варианта
	Содержание нарушения
	Нормативный документ, статья, часть или пункт
	Содержание статьи

	
	
	
	



Форма 9.2 

	№ варианта
	Задание (месторасположение знака)
	Знаки безопасности

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc403554397]Таблица 2 - Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Ла – Лм 
	21

	Ан – Ая
	2
	Лн – Ля
	22

	Ба – Бм 
	3
	Ма – Мм 
	23

	Бн – Бя
	4
	Мн – Мя
	24

	Ва – Вм 
	5
	На – Ни 
	25

	Вн – Вя
	6
	Нк – Ну
	26

	Га – Гм 
	7
	Нф – Ня
	27

	Гн – Гя
	8
	На – Ни
	28

	Да – Дм 
	9
	Нк – Ну
	29

	Дн – Дя
	10
	Нф – Ня
	30

	Еа – Ем 
	11
	Оа – Ом
	31

	Ен – Ея
	12
	Он – Оя
	32

	Жа – Жм 
	13
	Па – Пм
	33

	Жн – Жя
	14
	Пн – Пя
	34

	За – Зм 
	15
	Ра – Рм
	35

	Зн – Зя
	16
	Рн – Ря
	36

	Иа – Им 
	17
	Са – См
	37

	Ин – Ия
	18
	Сн – Ся
	38

	Ка – Км 
	19
	Та – Тя
	39

	Кн – Кя
	20
	У-Я
	40
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