Для групп дистанционного обучения с индексом в названии «бп, бд»
Выбирают вариант исходя из первой буквы фамилии.
Студенты, чьи фамилии начинаются на букву:
А выбирают – 1 вариант 
Б выбирают – 2 вариант
В выбирают – 3 вариант
Г выбирают – 4 вариант
Д выбирают – 5 вариант
Е выбирают – 6 вариант
Ж выбирают – 8 вариант
З выбирают – 9 вариант
И выбирают – 10 вариант
К выбирают – 12 вариант
Л выбирают – 13 вариант
М выбирают – 14 вариант
Н выбирают – 15 вариант
О выбирают – 16 вариант
П выбирают – 17 вариант
Р выбирают – 18 вариант
С выбирают – 19 вариант
Т выбирают – 20 вариант
У выбирают – 21 вариант
Ф выбирают – 22 вариант
Х выбирают – 23 вариант
Ц выбирают – 24 вариант
Ч выбирают – 25 вариант
Ш выбирают – 26 вариант
Щ выбирают – 27 вариант
Э выбирают – 30 вариант
Ю выбирают – 31 вариант
Я выбирают – 32 вариант


	Номер задания
	Район строительства объекта
	Номер задания
	Район строительства объекта

	01
	Архангельск
	21
	Мурманск

	02
	Астрахань
	22
	Магадан

	03
	Бугуруслан
	23
	Новосибирск

	04
	Брянск
	24
	Омск

	05
	Братск
	25
	Орел

	06
	Барнаул
	26
	Оренбург

	07
	Волгоград
	27
	Рязань

	08
	Воронеж
	28
	Петрозаводск

	09
	Нижний Новгород
	29
	Ростов-на-Дону

	10
	Владивосток
	30
	Саратов

	11
	Иркутск
	31
	Стерлитамак

	12
	Кемерово
	32
	Екатеринбург

	13
	Тверь
	33
	Смоленск

	14
	Казань
	34
	Тобольск

	15
	Кострома
	35
	Томск

	16
	Красноярск
	36
	Тамбов

	17
	Самара
	37
	Хабаровск

	18
	Киров
	38
	Челябинск

	19
	Курган
	39
	Уфа

	20
	Санкт-Петербург
	40
	Чита



Для групп заочного обучения, с индексом «бз» в названии группы, например, СТРбз-1603а, СТРбз-1603б, СТРбз-1703а, СТРбз-1803а варианты задания, принимаются на 10 больше. Например, Ваша фамилия на букву А, то в этом случае Ваш вариант не 1, а 11 и т.д.
СТРбдо-2003в
	№
	ФИО
	Район строительства
	Ориентация фасада
	Высота жилого помещения
	Температура в теплом подвале

	1. 
	Зезенков Алексей Сергеевич
	Владивосток
	С
	2,65
	+4

	2. 
	Зекунов Павел Сергеевич
	Краснодар
	Ю
	2,7
	+6

	3. 
	Иванова Наталья Алексеевна
	Саратов
	В
	2,75
	+5

	4. 
	Иващенко Михаил Сергеевич
	Рязань
	З
	2,8
	+3

	5. 
	Какорин Рустам Камильевич
	Биробиджан
	С-В
	2,85
	+5

	6. 
	Кирюхин Константин Петрович
	Охотск
	С-З
	2,9
	+2

	7. 
	Костенок Константин Сергеевич
	Тобольск
	Ю-В
	2,95
	+3

	8. 
	Кукушкин Егор Сергеевич
	Ижевск
	Ю-З
	3,0
	+4

	9. 
	Малькова Александра Викторовна
	Ульяновск
	С
	3,05
	+5

	10. 
	Маслов Денис Сергеевич
	Вязьма
	Ю
	3,1
	+4

	11. 
	Нарцев Антон Андреевич
	Бугульма
	В
	3,15
	+2

	12. 
	Суровый Руслан Васильевич
	Макаров
	З
	2,65
	+3

	13. 
	Ткаченко Евгений Надарьевич
	Таганрог
	С-В
	2,7
	+7

	14. 
	Уколов Евгений Романович
	Псков
	С-З
	2,75
	+4

	15. 
	Хвалев Максим Алексеевич
	Саранск
	Ю-В
	2,8
	+2

	16. 
	Ключник Юлия Ивановна
	Тамбов
	Ю-З
	2,85
	+4



Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-70С
Система отопления: Параметры теплоносителя в системе отопления 90-70С
Четные варианты – с попутным движением теплоносителя
Нечетные – с тупиковым движением теплоносителя
1-8 варианты – однотрубная
9-16 варианты – двухтрубная.
Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие– см конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша).
 Высота подвала – 2,4 м.


СТРбдо-2003а
	№
	ФИО
	Район строительства
	Ориентация фасада
	Высота жилого помещения
	Температура в теплом подвале

	1. 
	Алексеева Анна Викторовна
	Белорецк
	С
	2,65
	+2

	2. 
	Аленин Евгений Васильевич
	Онега
	Ю
	2,7
	+3

	3. 
	Андриянов Александр Сергеевич
	Уфа
	В
	2,75
	+4

	4. 
	Армаиргин Виталий Витальевич
	Брянск
	З
	2,8
	+5

	5. 
	Бабуров Денис Иванович
	Котельниково
	С-В
	2,85
	+7

	6. 
	Баженова Елена Владиленовна
	Усть-Камчатск
	С-З
	2,9
	+2

	7. 
	Бильчак Дмитрий Романович
	Калуга
	Ю-В
	2,95
	+5

	8. 
	Болбеков Вячеслав Игоревич
	Вятка
	Ю-З
	3,0
	+4

	9. 
	Буряков Сергей Александрович
	Ухта
	С
	3,05
	+2

	10. 
	Воронов Юрий Евгеньевич
	Тихорецк
	Ю
	3,1
	+5

	11. 
	Гасанова Милана Логмановна
	Олонец
	В
	3,15
	+3

	12. 
	Дадашев Эльдар Абдурагимович
	Курган
	З
	2,65
	+3

	13. 
	Долгополов Николай Васильевич
	Арзамас
	С-В
	2,7
	+6

	14. 
	Думанов Денис Владимирович
	Йошкар-Ола
	С-З
	2,75
	+4

	15. 
	Иванов Алексей Игоревич
	Кашира
	Ю-В
	2,8
	+5

	16. 
	Каримова Лениза Тимиргалиевна
	Мончегорск
	Ю-З
	2,85
	+2

	17. 
	Ковальчук Оксана Александровна
	Орел
	С
	2,9
	+3

	18. 
	Севостьянов Александр Игоревич
	Татарск
	Ю
	2,95
	+3

	19. 
	Хакимов Эмиль Рамильевич
	Липецк
	В
	3,0
	+5

	20. 
	Чижов Дмитрий Сергеевич
	Мариинск
	З
	3,05
	+3

	21. 
	Шулин Алексей Евгеньевич
	Ухта
	С-В
	3,1
	+2

	22. 
	Ятченя Александр Тадеушевич
	Кострома
	С-З
	3,15
	+6

	23. 
	Барашкина Елена Геннадьевна
	Богополь
	Ю-В
	2,65
	+4

	24. 
	Бречалова Анастасия Максимовна
	Курильск
	Ю
	2,7
	+2

	25. 
	Кузнецов Дмитрий Николаевич
	Казань
	В
	2,75
	+4

	26. 
	Туранов Абдивасит
	Пенза
	З
	2,8
	+3



[bookmark: _GoBack]Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-70С
Система отопления:
Четные варианты – однотрубная
Нечетные двухтрубная
1-13 варианты – с попутным движением теплоносителя
14-26 варианты – с тупиковым движением теплоносителя
Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие– см конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша, здание без чердака). Высота подвала-2,5 м. 
СТРбдо-2003б
	№
	ФИО
	Район строительства
	Ориентация фасада
	Высота жилого помещения
	Температура в теплом подвале

	27. 
	Билалов Артем Русланович
	Мурманск
	С
	2,65
	+2

	28. 
	Гемранова Оксана Дмитриевна
	Магадан
	Ю
	2,7
	+3

	29. 
	Зобенко Данил Станиславович
	Новосибирск
	В
	2,75
	+2

	30. 
	Курганов Александр Сергеевич
	Омск
	З
	2,8
	+3

	31. 
	Лобачев Данила Денисович
	Орел
	С-В
	2,85
	+4

	32. 
	Логунова Кристина Олеговна
	Оренбург
	С-З
	2,9
	+3

	33. 
	Матвеева Светлана Сергеевна
	Рязань
	Ю-В
	2,95
	+5

	34. 
	Назинкин Роман Юрьевич
	Петрозаводск
	Ю-З
	3,0
	+4

	35. 
	Пивоваров Артур Геннадьевич
	Ростов-на-Дону
	С
	3,05
	+6

	36. 
	Пономарев Сергей Валентинович
	Саратов
	Ю
	3,1
	+5

	37. 
	Родионов Евгений Александрович
	Стерлитамак
	В
	3,15
	+3

	38. 
	Урдуханов Малик Алиевич
	Екатеринбург
	З
	2,65
	+3

	39. 
	Федоровских Евгений Николаевич
	Смоленск
	С-В
	2,7
	+6

	40. 
	Фейзикова Елена Вадимовна
	Тобольск
	С-З
	2,75
	+4

	41. 
	Христофоров Даниил Дмитриевич
	Томск
	Ю-В
	2,8
	+2

	42. 
	Швайцер Игорь Владимирович
	Тамбов
	Ю-З
	2,85
	+3

	43. 
	Ширикова Анастасия Витальевна
	Хабаровск
	С
	2,9
	+4

	44. 
	Щеклеин Максим Николаевич
	Челябинск
	Ю
	2,95
	+3

	45. 
	Якунина Александра Юрьевна
	Тула
	В
	3,0
	+5

	46. 
	Милютин Максим Валентинович
	Чита 
	З
	3,05
	+3

	47. 
	Нефедов Владимир Дмитриевич
	Пятигорск
	С-В
	3,1
	+7

	48. 
	Пичугин Даниил Сергеевич
	Хабаровск
	С-З
	3,15
	+6

	49. 
	Свистунов Артем Михайлович
	Богополь
	Ю-В
	2,65
	+4



Источник теплоснабжения – ТЭЦ города. Параметры теплоносителя 150-700С
Система отопления:
Четные варианты – однотрубная
Нечетные двухтрубная
1-12 варианты – с попутным движением теплоносителя
13-23 варианты – с тупиковым движением теплоносителя
Верхнюю разводку принимают те, у кого в задании чердачное перекрытие – см. конструкцию перекрытия (если есть водоизоляционный ковер, то это плоская крыша, здание без чердака). Высота подвала – 2,4 м.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Согласно варианту задания (номер по порядку в списочном составе группы) по приложению 8,9 методических указаний выбирается состав наружных ограждающих конструкций и планировка здания (по последней цифре номера варианта. Например, для варианта 1, 11,21 – планировка по варианту 1).
