[bookmark: _GoBack]Методические рекомендации по выполнению комплексной контрольной работы и задания
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Общие положения
Комплексная контрольная работа (далее ККР) «Управление рисками, системный анализ и моделирование 2» включает задания, направленные на формирование профессиональных компетенций по дисциплинам: Мониторинг безопасности, Управление рисками, системный анализ и моделирование.
При выполнении ККР обучающийся получит практические навыки идентификации профессиональных рисков, разработки мероприятий по их снижению или переводу в низкий уровень, организовывать мониторинг производственной, экологической, пожарной безопасности на объектах в организации.

Рекомендации к выполнению теоретической части ККР
	Перед выполнением ККР обучающийся должен ознакомиться с теоретической частью для каждого раздела. В теоретической части представлена информация для выполнения практических заданий и/или название нормативного документа.

Рекомендации к выполнению практической части ККР
Практическая часть ККР содержит три раздела. Каждый раздел представлен в виде последовательных заданий, которые выполняются по единому варианту.
Варианты заданий размещаются перед каждым разделом ККР. Также представлена таблица процедуры выбора варианта обучающимся, как правило, по букве алфавита определяется номер варианта.

Раздел 1 Управление рисками, системный анализ и моделирование. Методы идентификации и оценки.
1.1 Методы идентификации риска. HAZOP, SWIFT

Задание: провести идентификацию рисков для технологического процесса методами HAZOP, SWIFT.
Нормативные документы
ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 577-ст).
ГОСТ Р 27.012-2019 (МЭК 61882:2016). Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Анализ опасности и работоспособности (HAZOP) (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2019 № 1227-ст)
ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 578-ст).
ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст)
Теоретические сведения
ГОСТ 12.0.230.4-2018
«…5.5. Организация, исходя из специфики своей производственной деятельности, самостоятельно выбирает и устанавливает, какие из методов идентификации опасностей она будет использовать для различных опасностей с учетом различия в их свойствах и закономерностях реализации.
Описания основных методов, приемов и процедур по идентификации опасностей, применяемых в зависимости от выбранного(-ых) организацией метода(-ов) оценки рисков, приведены в ГОСТ 12.0.230.5 и в разделе 6 настоящего стандарта.
Выбранный метод идентификации опасностей должен обеспечивать всесторонний анализ производственной деятельности организации с целью исключения возможности неполного описания всех потенциальных опасностей и их источников.
5.6. При выборе методов, приемов и процедур для их независимого или комбинированного применения организация учитывает:
а) цели проводимой идентификации опасностей и последующей оценки риска их воздействия, включая потребности в обновлении оценок риска для выбора результативных мер управления рисками;
б) требования национального законодательства, иные нормативные и договорные требования, в том числе связанные с подпунктом а);
в) наличие трудовых, финансовых и материальных ресурсов для проведения идентификации опасностей, включая опыт и квалификацию проводящих идентификацию лиц;
г) наличие необходимой объективной и достоверной информации, характер и степень неопределенности доступных для организации данных;
д) другие факторы, влияющие, по мнению организации, на выбор ею методов, приемов и их комбинирования для идентификации опасностей.
5.7. При выборе методов идентификации опасностей организация учитывает следующее:
а) идентификация опасностей может быть выполнена с различной степенью детализации, с использованием одного или нескольких методов идентификации разного уровня сложности, в зависимости от конкретных обстоятельств и решений, принятых проводящими идентификацию лицами;
б) выбранный метод идентификации опасностей должен:
· предоставлять результаты (выходные данные) идентификации опасностей в форме, совместимой с потребностями организации и способствующей повышению ее осведомленности о конкретных опасностях, а также позволяющей в дальнейшем проводить оценку риска и выбор мер по управлению рисками;
· обеспечивать достоверность и воспроизводимость результатов идентификации опасностей для последующей оценки риска и выбора мер по управлению рисками.
6. Особенности идентификации опасностей на различных этапах и при выполнении различных видов работ
6.1. Все опасности в процессе идентификации делят на следующие основные группы:
а) опасности, источники которых связаны с производственной средой;
б) опасности, источники которых связаны с особенностями производственных процессов (производственных операций), включая используемое оборудование, сырье, материалы, инструмент, приспособления и т. п.;
в) опасности, источники которых связаны с трудовым процессом, видами работ, рабочими операциями, включая влияние человеческого фактора.
Организации изначально следует осуществить идентификацию опасностей каждой группы отдельно, а затем рассмотреть возможные их пересечения на предмет выявления возможных совокупностей опасностей.
6.2. При идентификации опасностей производственной среды организации следует изучить физические, физико-химические, химические и биологические свойства материальных объектов производственной среды и выявить все носители опасных и/или вредных свойств:
а) вещества, присутствующие на рабочем месте (в рабочей зоне);
б) физические и/или биологические среды, содержащие микроорганизмы (находящиеся в биообъектах, в объеме и/или на поверхности иных физических объектов) и/или живые существа, не являющиеся микроорганизмами;
в) физические поля, излучения и иные опасные и/или вредные свойства физической природы и соответствующие способы распространения.
Особое внимание следует уделить:
а) качеству воздушной среды, структуре воздушных потоков и формируемого микроклимата;
б) веществам, которые могут распространяться в воздушной и/или водной среде;
в) горючим и легко воспламеняющимся веществам;
г) гравитации (силе тяжести);
д) вибрации, шуму, ультра- и инфразвуку;
е) световой среде;
ж) неионизирующим и ионизирующим излучениям.
6.3. С целью выявления опасностей производственной среды исследованию в обязательном порядке подвергают ситуации, возможно присущие:
а) реальному обустройству и эксплуатации территории, строительству, эксплуатации, ремонту и модернизации подъездных транспортных путей, зданий и сооружений, производственных и офисных помещений, включая санитарно-бытовые помещения (туалеты, раздевалки, души, сауны и т. п.), инженерных коммуникаций;
б) сырью, материалам, используемым веществам, промежуточным продуктам, их агрегатам, иной исходной, промежуточной и окончательной (товарной) продукции;
в) приобретаемым товарам, а также выполняемым на территории и на производственных объектах организации услугам (работа подрядчиков, работающих по договорам гражданско-правового характера и т. п.);
г) хранению необходимых для производства сырья, материалов, запасных частей и т. п., а также отходов и их логистике по территории и на объектах, контролируемых организацией;
д) консервации и демонтажу зданий и сооружений, вывозке строительного мусора и утилизации отходов;
е) иным аспектам производственной деятельности организации и трудовой деятельности персонала.
6.4. С целью выявления опасностей производственных процессов (производственных операций) исследованию в обязательном порядке подвергают все возможные ситуации, присущие:
а) особенностям поддержания запланированных технологических параметров производственных процессов и осуществления производственных операций;
б) сырью, материалам, используемым веществам, промежуточным продуктам, их агрегатам, иной исходной, промежуточной и окончательной (товарной) продукции;
в) монтажу, наладке режима устойчивой заданной работы стационарного и движущегося оборудования;
г) эксплуатации оборудования и самодвижущегося транспорта;
д) техническому обслуживанию (разных степеней и периодичности), техническому диагностированию и наладке, ремонту и модернизации, консервации и демонтажу производственного оборудования, включая обновление средств механизации и инструмента.
6.5. Идентификацию опасностей производственных процессов (производственных операций) последовательно проводят:
а) для штатного режима осуществления (выполнения);
б) нештатного режима осуществления (выполнения), когда по той или иной технической, организационной или личностной причине появляются отклонения от штатного режима, которые, возможно, влекут за собой новые опасности, отсутствующие при штатном режиме;
в) аварийного режима выполнения (прекращения) в условиях развивающейся аварии (аварийной ситуации), в которую переходит нештатный режим;
г) штатного изменения штатного режима выполнения новых производственных процессов (производственных операций).
Идентификация опасностей штатного режима производственных процессов (производственных операций) является первоначальной задачей проведения идентификации опасностей.
После идентификации опасностей штатного режима организации следует рассмотреть их поведение для нештатных и аварийных ситуаций с учетом динамики развития этих ситуаций.
Все новые, появившиеся в нештатном и аварийном режимах и не наблюдавшиеся в штатном режиме опасности должны быть исследованы и идентифицированы.
Для аварийных ситуаций, переросших в аварию, следует рассмотреть опасности на всех этапах локализации и ликвидации аварии.
6.6. При идентификации опасностей, источники которых связаны с трудовым процессом, включая человеческий фактор, рассматривают:
а) тяжесть и напряженность труда;
б) организационно-управленческие условия осуществления трудовых процессов, предопределяющие ситуационные риски негативных воздействий на организм человека;
в) психические и физиологические свойства и поведенческие особенности человеческого организма;
г) особенности и возможные ошибки занятого осуществлением трудового процесса человека, включая его компетентность и уровень подготовки;
д) особенности трудового распорядка, установленного в организации;
е) иные аспекты трудового процесса, влияющие в рассматриваемом случае на обеспечение безопасности труда работающего.
Особое внимание следует уделить редко выполняемым трудовым процессам и рабочим операциям, а также трудовым процессам и видам работ, выполняемым впервые после любых изменений.
6.7. Идентификацию опасностей, обладающих свойствами физического воздействия на организм работающего, проводят по отдельным опасным и/или вредным производственным факторам с учетом типичности и значимости таких факторов.
При идентификации следует учитывать, что гравитация (сила тяжести) неустранима в обычных условиях и является источником наиболее распространенного травматизма:
а) при падении на ровном месте из-за потери равновесия вследствие головокружения, обморока или иных причин, связанных с состоянием самоконтроля работающего человека;
б) падении на относительно ровном месте из-за того, что движущийся человек споткнулся, оступился, поскользнулся, у него подвернулась нога и т. п.
Примечания:
1. Указанные виды происшествий касаются всех без исключения работающих на всех рабочих местах.
2. Падение на ровном месте от головокружения может быть вызвано тем или иным отравлением организма;

в) падении работающего с высоты;
г) падении предметов с высоты на работающего.
При идентификации опасностей необходимо учитывать, что наиболее распространенным источником энергии практически на всех рабочих местах и одновременно смертельной опасностью является электрический ток. Все риски при использовании электроэнергии должны быть учтены при идентификации опасностей.
При идентификации опасностей должны быть учтены:
а) опасности движущегося и/или вращающегося оборудования, а также движущегося транспорта, в котором находится на своем рабочем месте оператор (водитель, машинист) этого транспорта;
б) опасности разлетающихся предметов или вытекающих жидких и/или газообразных сред.
6.8. При идентификации опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует учитывать, что источником этих опасностей являются химические вещества, находящиеся в определенном физическом состоянии и в определенном месте их локализации.
Следует учитывать, что химические вещества могут:
а) действовать на организм работающего, как опасности непосредственно химической природы действия;
б) действовать на организм работающего, как опасности физической природы действия, обусловленные свойствами этих химических веществ воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т. п.
Идентификацию наличия опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует последовательно проводить:
а) для зоны дыхания работающего;
б) всей зоны выполнения работ, включая перемещения по рабочей зоне или в ином физическом пространстве производственной среды.
При идентификации опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует учитывать возможности воздействия опасностей на организм работающего путем попадания в дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или на кожные покровы.
6.9. При идентификации опасностей организации следует учесть, что источники опасностей, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, могут быть:
а) повсеместно распространены, и контакт с такими объектами общедоступен и непроизволен;
б) локально распространены, и контакт с такими объектами обусловлен только пересечением местонахождения работающего человека и площади заражения;
в) локализованы специально в целях производства, и контакт с такими объектами обусловлен только случайным или целенаправленным разрушением средств локализации.
При идентификации опасностей, обладающих биологическим воздействием на организм работающего, организации следует выявлять следующие группы:
а) способные/неспособные к широкому распространению и заражению окружающей производственной среды;
б) способные/неспособные к устойчивому существованию в окружающей среде, сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой продукции;
в) способные/неспособные к устойчивому существованию при применении к ним основных мер санитарии.
6.10. При идентификации опасностей необходимо учесть, что опасности могут изменяться во времени и быть:
а) постоянными по своему наличию, свойствам и интенсивности, в том числе квазипостоянными (незначительно меняющимися);
б) переменными, в том числе периодическими;
в) апериодически (регулярно или стохастически) действующими, в том числе импульсно.
6.11. При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут быть:
а) постоянно локализованные, в том числе в источнике своего возникновения;
б) локализованные при нормальных ситуациях, но распространяющиеся (разлетающиеся) в пространстве производственной среды при нештатных и аварийных ситуациях;
в) распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением воздуха в производственной среде;
г) распространяющиеся (движущиеся) через производственную среду или иное пространство в виде материальных объектов, включая жидкостные и газовые струи, осыпи, лавины и иные движения массы;
д) распространяющиеся (пронизывающие) через производственную среду излучения и волны.
6.12. При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут:
а) непосредственно воздействовать на организм работающего и характеризоваться рисками воздействия;
б) опосредованно воздействовать на организм работающего через другие порождаемые ими и непосредственно воздействующие на организм работающего факторы и характеризоваться ситуационными рисками ...».

ГОСТ Р 58771-2019
«…Процесс HAZOP может касаться всех форм отклонения от намерений проекта из-за недостатков в дизайне, компоненте (компонентах), плановых процедурах и действиях человека. Он чаще всего используется для улучшения дизайна или определения рисков, связанных с изменением дизайна. Обычно это выполняется на этапе детального проектирования, когда доступна полная диаграмма предполагаемого процесса и информация о конструкции, но при этом изменения в дизайне по-прежнему возможны. Однако он может быть выполнен поэтапным подходом с различными направляющими для каждого этапа, поскольку конструкция развивается в деталях. Исследование HAZOP также может быть выполнено во время работы, но требуемые изменения могут быть дорогостоящими на этом этапе.
Входы
Входы включают текущую информацию о системе, подлежащей рассмотрению, а также намерения и технические характеристики проекта. Для аппаратного обеспечения это могут быть чертежи, спецификации, технологические схемы, схемы управления технологическими процессами и логические схемы, а также процедуры эксплуатации и обслуживания. Для HAZOP, не связанных с оборудованием, входные данные могут представлять собой любой документ, описывающий функции и элементы исследуемой системы или процедуры, например, организационные диаграммы и описания ролей, а также проект договора или проект процедуры.
Исследование HAZOP обычно проводится междисциплинарной командой, в которую должны входить разработчики и операторы системы, а также лица, не имеющие непосредственного участия в проектировании или рассматриваемой системе, процессе или процедуре. Ведущий/координатор учебы должен быть тренирован и иметь опыт работы с исследованиями HAZOP.
Выходы
Выходы включают протоколы совещаний HAZOP с отклонениями по каждому зарегистрированному пункту обзора. Записи должны включать: используемое направляющее слово и возможные причины отклонений. Они также могут включать перечень действий для устранения выявленных проблем и лиц, ответственных за действия.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны HAZOP:
· предоставляет средства для систематического изучения системы, процесса или процедуры для определения того, как она может не достичь своей цели;
· предоставляет подробный и тщательный анализ многофункциональной командой;
· выявляет потенциальные проблемы на этапе проектирования процесса;
· генерирует решения и действия по снижению риска;
· применим к широкому спектру систем, процессов и процедур;
· позволяет четко учитывать причины и последствия человеческой ошибки;
· создает письменную запись процесса, который может быть использован для демонстрации должной осмотрительности.
Ограничения:
· подробный анализ может быть очень трудоемким и, следовательно, дорогостоящим;
· метод имеет тенденцию повторяться, обнаруживая одни и те же проблемы несколько раз, следовательно, может быть трудно поддерживать концентрацию;
· подробный анализ требует высокого уровня документации или системных/технологических процедур и процессов;
· он может сосредоточиться на поиске подробных решений, а не на сложных фундаментальных предположениях (однако это можно смягчить поэтапным подходом);
· обсуждение может быть сфокусировано на подробных вопросах проектирования, а не на более широких или внешних проблемах;
· сдерживается проектом дизайна и целью проектирования, а также объемом и задачами, предоставленными команде;
· в значительной степени зависит от опыта дизайнеров, которым может быть трудно быть достаточно объективными, чтобы искать проблемы в своих проектах.
SWIFT – это метод определения уровня риска на высоком уровне, который может использоваться независимо или как часть поэтапного подхода для повышения эффективности методов снизу вверх, таких как HAZOP или FMEA.
SWIFT использует структурированный мозговой штурм в организованном семинаре, где предопределенный набор направляющих слов (таких как «время», «количество» и т. д.) сочетается с подсказками, высказанными участниками, которые часто начинаются с таких фраз, как «что делать?» или «как может?». Он похож на HAZOP, но применяется в системе или подсистеме, а не по намерению дизайнера. Прежде чем исследование начнет работать, координатор подготавливает сводный список, чтобы дать возможность всестороннего обзора рисков или источников риска. В начале семинара обсуждаются области применения, масштаб и назначение SWIFT, а также критерии успеха. Используя подсказки и вопросы «Что, если?», ведущий просит участников поднять и обсудить такие вопросы, как:
· известные риски;
· источники и факторы риска;
· предыдущий опыт, успехи и инциденты;
· известные и существующие средства контроля;
· нормативные требования и ограничения.
Ведущий использует список тем для мониторинга обсуждения и предлагает дополнительные проблемы и сценарии для обсуждения группой. Группа определяет, адекватны ли меры контроля, и рассматривает потенциальные методы снижения риска. Во время этой дискуссии задаются вопросы «Что, если?».
В некоторых случаях определяются конкретные риски, записываются описание риска, его причины, последствия и контроль. Кроме того, могут быть идентифицированы более общие источники или факторы риска, проблемы управления или системные проблемы.
При составлении списка рисков часто используется качественный или полуколичественный метод оценки ранжирования действий. Обычно учитываются существующие меры контроля и их эффективность.
Использование
Этот метод может применяться к системам, процессам, процедурам и организациям в целом. В частности, он используется для изучения последствий изменений и измененного или созданного риска. Можно использовать как положительные, так и отрицательные результаты. Он также может использоваться для идентификации систем или процессов, для которых было бы целесообразно инвестировать ресурсы для более подробных HAZOP или FMEA исследований.
Входы
Необходимо четкое понимание системы, процедуры, элемента установки и/или изменения, а также внешней и внутренней области применения. Это устанавливается путем собеседований и путем изучения документов, планов и схем ведущим. Обычно система исследования разделяется на элементы, чтобы облегчить процесс анализа. Хотя ведущий должен быть обучен применению SWIFT, это обычно можно выполнить быстро.
Выходы
Результаты включают в себя регистр рисков с оценками риска или задачами, которые могут быть использованы в качестве основы для плана снижения.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны SWIFT:
· он широко применяется ко всем формам физической установки или системы, ситуации или обстоятельства, организации или деятельности;
· он требует минимальной подготовки команды;
· он является относительно быстрым, и основные риски и источники риска быстро становятся очевидными в ходе сессии, семинара;
· исследование «ориентировано на систему» и позволяет участникам смотреть на реакцию системы на отклонения, а не просто на изучение последствий отказа компонента;
· его можно использовать для выявления возможностей для улучшения процессов и систем и в целом можно использовать для определения действий, которые приводят к повышению вероятности успеха;
· участие в семинаре тех, кто несет ответственность за существующие меры контроля и за дальнейшие действия по снижению риска, укрепляет их ответственность;
· он создает реестр рисков и план снижения риска с меньшими усилиями.
Ограничения:
· если команда семинара не имеет достаточно обширной базы опыта или если система подсказок не является исчерпывающей, некоторые риски или опасности могут быть не определены;
· высокоуровневое применение метода может не выявить сложных, подробных или коррелированных причин;
· рекомендации часто являются общими; например, этот метод не обеспечивает поддержку надежных и подробных средств управления без дальнейшего анализа …».
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучить нормативные документы.
2. Выбрать задание по таблице 3 (номер варианта выбирается по таблице 0).
3. Перейти к выполнению задания. В таблице 3 представлены характерные для процессов отклонения и последствия. Для каждого отклонения необходимо провести идентификацию рисков при помощи выбора управляющих слов из таблицы 1 (не менее 3). Примеры отклонений для развития ситуации даны в таблице 2. Другими словами, если отклонение подходит под управляющее слово «НЕ» или «НЕТ», это первый риск. Далее ситуация может развиваться, и потребуются другие управляющие слова: «БОЛЬШЕ», «МЕНЬШЕ» и т. д. Нужно развить отклонение до аварии (возможной), поломки оборудования (возможного), выхода из строя элементов (возможного). Цель выполнения задания МАКСИМАЛЬНО идентифицировать ВОЗМОЖНЫЕ риски и отклонения.
4. Оформить таблицу 5 по своему варианту для метода идентификации рисков НAZOP.
5. Все идентифицированные отклонения (риски) из таблицы 5 перенести в таблицу 6. Провести идентификацию рисков по методу SWIFT. Для каждого отклонения провести анализ и оформить таблицу 6 (2 отклонения – 2 таблицы, 3 отклонения – 3 таблицы и т. д.).

Таблица 1 
Пример основных управляющих слов и их общие значения

	Управляющее слово
	Смысл

	НЕ или НЕТ
	Полное отрицание целей проекта

	БОЛЬШЕ
	Увеличение количества

	МЕНЬШЕ
	Уменьшение количества

	ТАК ЖЕ, КАК
	Качественное изменение/увеличение

	ЧАСТЬ
	Качественное изменение/уменьшение

	ЗАМЕНА
	Логическая противоположность целям проекта

	ДРУГОЙ, ЧЕМ
	Полная замена



[bookmark: P431]Таблица 2 
Примеры отклонений и связанные с ними управляющие слова

	Тип отклонения
	Управляющее слово
	Пример для промышленного процесса
	Пример для программируемой электронной системы

	Отрицательный
	НЕТ
	Цель не достигнута даже частично, например нет потока
	Данные или сигналы управления не проходят

	Количественные изменения
	БОЛЬШЕ
	Количественное увеличение, например более высокая температура
	Данные передаются с более высокой скоростью, чем требуется

	
	МЕНЬШЕ
	Количественное уменьшение, например снижение температуры
	Данные передаются с более низкой скоростью, чем требуется

	Качественные изменения
	ТАК ЖЕ, КАК
	Выполнение другой операции/этапа
	Присутствует дополнительный или ошибочный сигнал

	
	ЧАСТЬ
	Достигнута часть цели, например, только часть предназначенной жидкости переместилась
	Данные или сигналы управления неполные

	Замена
	ПЕРЕМЕНА
	Имеется обратный поток в каналах и обратные химические реакции
	Неуместные сигналы или данные

	
	ДРУГОЙ, ЧЕМ
	Результат не соответствует первоначальной цели, например применен другой материал
	Данные или сигналы управления неверные

	Время
	РАНО
	Функция выполняется раньше, чем нужно, например охлаждение или фильтрация
	Сигналы поступают слишком рано

	
	ПОЗДНО
	Функция выполняется позднее, чем надо, например охлаждение или фильтрация
	Сигналы поступают слишком поздно

	Порядок или последовательность
	ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
	Функция выполняется слишком рано в последовательности действий, например смешивание или нагревание
	Сигналы поступают раньше, чем требуется

	
	ПОСЛЕ
	Функция выполняется слишком поздно в последовательности, например смешивание или нагревание
	Сигналы поступают позже, чем требуется



Таблица 3 
Свойства исследуемой системы (варианты заданий)

	№
п/п
	Процесс
	Отклонение
	Последствия

	1
	Фрезерование
	В процессе фрезерования стружка налипает на режущую кромку и препятствует ее работе в следующий момент врезания
	Заклинивание стружки между пластиной и заготовкой и повреждение пластины

	2
	Фрезерование
	Нарушен режим резания
	Неудовлетворительная шероховатость обработанной поверхности:
большая подача на зуб фрезы, малая скорость резания

	3
	Транспортировка нефтепродуктов
	Разрыв межпромыслового нефтегазопровода
	Пожар разлития, горение вещества разлития, испаряющегося с поверхности жидкости

	4
	Транспортировка газа по газопроводу
	Разрыв межпромыслового нефтегазопровода
	Взрыв газового облака, характеризуется возникновением ударной волны

	5
	Депарафинизация
	Авария в аммиачном компрессоре. После текущего ремонта установку депарафинизации выводили на технологический режим. В процессе пуска выяснилось, что трубопровод покрыт льдом. Старший оператор с машинистом приступили к отогреву трубопровода, поручив наблюдение за компрессорами оператору холодильного отделения. Возвратившись в компрессорную, машинист обнаружил на приеме второй ступени вместо избыточного давления вакуум. Он открыл вентиль подачи жидкого аммиака в аппарат, после чего услышал стук в цилиндрах компрессора, а затем резкий удар 
	Попадание жидкого аммиака из промежуточного сосуда в цилиндр второй ступени, что привело к гидравлическому удару и отрыву клапанной коробки

	6
	Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона
	Неудовлетворительное крепление бруса
	При погрузке брус раскатился

	7
	Ремонт и  обслуживание электрооборудования
	При установке переносного заземления на контакты секционного разъединителя, одна из струбцин попала на открытые токоведущие части автомата, находящиеся под напряжением
	Короткое замыкание, термические ожоги лица, шеи, предплечий электромонтера

	8
	Деревообработка
	При подаче брусков в направляющие ролики оператор левой рукой продвинул брусок, при этом сработал механизм ограничения длины бруска и поднялась торцовочная пила, произошел вылет части бруска
	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин

	9
	Токарная обработка
	Небольшая скорость резания при значительных подачах или обработка без СОЖ
	Шероховатость не соответствует требованиям чертежа

	10
	Токарная обработка
	Большой вылет заготовки относительно кулачков патрона, повышенный износ резца из-за отжима детали и отжима резца в резцедержателе
	Конусность поверхности сверх допустимого значения

	11
	Токарная обработка
	Неправильная установка детали в патроне токарного станка, ее смещение
	Необработанные фрагменты поверхности, «чернота»

	12
	Токарная обработка
	Расположение центровых отверстий не по оси заготовки
	Необработанные фрагменты поверхности, «чернота»

	13
	Электроснабжение
	Повреждения и отказы в работе масляных выключателей
	Авария с пожаром в распределительных устройствах

	14
	Электроснабжение
	Обрыв одного или обоих проводов линии
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	15
	Электроснабжение
	Соединение между собой двух проводов линии (схлестывание неизолированных проводов)
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	16
	Электроснабжение
	Перекрытие изоляции вследствие грозовых разрядов
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	17
	Электроснабжение
	Повреждение опор и проводов автотранспортом и другими механизмами
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	18
	Электроснабжение
	Дефекты изготовления опор, проводов и изоляторов
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	19
	Электроснабжение
	Перекрытие изоляции из-за птиц
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	20
	Электроснабжение
	Несоответствие опор, проводов и изоляторов природно-климатическим зонам
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	21
	Электроснабжение
	Неправильный монтаж опор и проводов
	Повреждение воздушных линий электропередачи

	22
	Электроснабжение
	Нарушение правил при монтаже (крутые изгибы на поворотах кабеля, ломающие поясную изоляцию жил кабеля, перекрутка кабеля, ведущая к излому изоляции и др.)

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	23
	Электроснабжение
	Неправильная эксплуатация кабелей (разрыв кабеля в муфтах от проседания грунта, попадание влаги в муфты, коррозия кабеля от блуждающих токов и др.)

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	24
	Электроснабжение
	Нарушения механической прочности кабелей землеройными машинами и механизмами (до 70 % от всех повреждений), а также при транспортировке и хранении (удары, вмятины и др.)

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	25
	Электроснабжение
	Электрические пробои в кабельных муфтах (соединительных) и на концевых воронках, участках кабелей, проложенных с большим уклоном

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	26
	Электроснабжение
	Электрический пробой изоляции одной, двух или трех фаз без обрыва жил

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	27
	Электроснабжение
	Обрыв одной, двух или трех жил кабеля с заземлением или без заземления

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	28
	Электроснабжение
	Дефекты изготовления кабеля производителем

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	29
	Электроснабжение
	Нарушения при прокладке кабеля

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	30
	Электроснабжение
	Старение и износ изоляции (междуфазной и поясной)

	Повреждение кабельных линий электропередачи

	31
	Электроснабжение
	Попадание влаги и коррозия металлических частей (металлических оболочек кабеля)
	Повреждение кабельных линий электропередачи

	32
	Транспортировка газа
	Изменение схемы нагружения трубопроводов (температура, просадка, пучение), что в отдельных случаях на участках с дефектами сварки и механическими повреждениями (задирами, вмятинами и др.) приводит к критическому, напряженно-деформированному состоянию
	Коррозионное растрескивание магистральных газопроводов под напряжением

	33
	Транспортировка газа
	Образование гофры и разрыв по телу трубы
	Разрыв газопровода, выбросы газа, пожар

	34
	Транспортировка газа
	Трещина по поперечному шву с выходом на металл трубы
	Разрыв газопровода, выбросы газа, пожар

	35
	Транспортировка газа
	Свищ в теле трубы от механических повреждений
	Разрыв газопровода, выбросы газа, пожар

	36
	Транспортировка газа
	Повреждение трубы на подземном участке гусеничной техникой
	Разрыв газопровода, выбросы газа, пожар

	37
	Транспортировка газа
	Микротрещины в стыковом сварном соединении труб
	Разрыв газопровода, выбросы газа, пожар

	38
	Перекачка жидкостей
	Износ подшипников, рабочих колес или роторов, уплотнений, резиновых деталей муфт
	Вибрация агрегата, повышенный уровень шума и изменение его тональности, повышенные рабочие токи, пульсации давления

	39
	Перекачка жидкостей
	Износ рабочих колес
	Падение подачи и напора при практически неизменной потребляемой мощности

	40
	Перекачка жидкостей
	Нарушение центровки агрегата, неправильная установка подшипников,
неправильная смазка подшипников,
износ подшипников
	Перегрев подшипников

	41
	Перекачка жидкостей
	Нарушение центровки агрегата.
Перетяжка сальника, износ рабочего колеса
	Повышенная потребляемая мощность

	42
	Перекачка жидкостей
	Не выдержаны размеры рабочего колеса или допуски при его установке.
Износ рабочего колеса, смещение рабочего колеса
	Насос не выдает заявленных подачи и напора

	43
	Перекачка жидкостей
	Засорение клапанов.
Износ уплотнений и клапанов
	Объемный насос не выдает заявленных подачи и напора

	44
	Перекачка жидкостей
	Нарушение центровки агрегата.
Перетяжка сальника, износ рабочего колеса
	Повышенная потребляемая мощность

	45
	Перекачка жидкостей
	Не выдержаны допуски изготовления сальникового уплотнения, низкое качество манжет

	Течь по валу насоса

	46
	Перекачка жидкостей
	Нарушение центровки агрегата,
недостаточная жесткость рамы
или фундамента.
Неотбалансированный ротор или муфта
	Повышенная вибрация

	47
	Перекачка жидкостей
	Не обеспечен требуемый «разбег» ротора в многоступенчатых насосах.
Превышение допустимой температуры перекачиваемой жидкости

	Заклинивание ротора

	48
	Перекачка жидкостей
	Износ подшипников, кавитация,
нарушение затяжки резьбовых соединений крепления насоса или двигателя
	Повышенная вибрация

	49
	Перекачка жидкостей
	Попадание твердых частиц

	Заклинивание ротора

	50
	Перекачка жидкостей
	Износ сальникового уплотнения,
износ торцового уплотнения
	Течь по валу насоса



Таблица 4 
Пример выполнения задания по методу HAZOP

	Порядковый номер
	Управляющее слово
	Элемент
	Отклонение
	Возможные причины
	Последствия
	Существующие элементы управления
	Примечание
	Требуемые действия
	Ответственный за выполнение действий

	1
	НЕТ
	Вещество A
	Нет вещества A
	Резервуар пуст
	Нет потока вещества A в реактор.
Взрыв
	Нет
	Недопустимая ситуация
	Рассмотреть возможность установки сигнала тревоги низкого уровня вещества, а также реле сверхнизкого уровня для остановки насоса B
	Оператор

	2
	НЕТ
	Перемещение вещества A со скоростью, большей перемещения вещества B
	Вещество A не перемещается
	Насос A остановлен, линия перекрыта
	Взрыв
	Нет
	Недопустимая ситуация
	Необходимо измерять скорость перемещения вещества A, обеспечить сигнал низкой скорости потока и установить реле скорости потока для остановки насоса B
	Аппаратчик

	3
	БОЛЬШЕ
	Вещество A
	Резервуар заполняется сверх установленной нормы
	Заполнение резервуара из танкера
	Резервуар переполнен, вещество попало в область рядом с резервуаром
	Нет
	Ситуация была бы обнаружена при исследовании резервуара
	Рассмотреть возможность установки сигнала высокого уровня вещества A при отсутствии предварительной идентификации
	Аппаратчик

	4
	БОЛЬШЕ
	Перемещение вещества A
	Перемещено большее количество вещества A
	Неправильный размер рабочего колеса насоса
	Возможно сокращение производительности
	Нет
	–
	Проверить поток и характеристики насоса в течение ввода системы в действие. Пересмотреть процедуру ввода системы в действие
	Аппаратчик

	
	
	
	Превышение скорости потока вещества A
	Неправильно установлен насос
	Продукция будет содержать избыток вещества A
	
	
	
	

	5
	МЕНЬШЕ
	Вещество A
	Меньшее количество вещества A
	Низкий уровень вещества A в резервуаре
	Неисправная всасывающая головка насоса. Возможно завихрение потока, приводящее к взрыву.
Нарушение потока вещества A
	Нет
	Недопустимая ситуация
	Рассмотреть возможность установки сигнала тревоги низкого уровня вещества A, а также реле сверхнизкого уровня для остановки насоса B
	Оператор

	6
	МЕНЬШЕ
	Перемещение вещества A со скоростью, меньшей перемещения вещества B
	Снижение скорости потока вещества A
	Линия частично блокирована, утечка вещества A, снижение производительности насоса
	Взрыв
	Нет
	Недопустимая ситуация
	Необходимо измерять скорость перемещения вещества A и установить сигнал низкой скорости потока и реле скорости потока для остановки насоса B
	Аппаратчик

	7
	ТАК ЖЕ, КАК
	Вещество A
	Имеется другой жидкий материал, аналогичный веществу A, также перемещаемый в накопительный резервуар
	Вещество в резервуаре загрязнено
	Неизвестны
	Содержание всех резервуаров проверяют и анализируют до загрузки в резервуар
	Приемлемая ситуация
	Проверить эксплуатационные действия персонала
	Мастер

	8
	ТАК ЖЕ, КАК
	Перемещение вещества A
	В случае перемещения вещества A происходят коррозия, эрозия, кристаллизация или разложение
	Необходимо провести более детальное исследование
	Технолог

	9
	ТАК ЖЕ, КАК
	Реактор
	Утечка в реактор
	Неисправность линии клапана или уплотнения
	Загрязнение окружающей среды
	Принятый способ установки трубопровода
	Условно-приемлемая ситуация
	Установить датчик, обеспечивающий отключение потока, как можно ближе к реактору
	Бригадир

	10
	ЗАМЕНА
	Перемещение вещества A
	Потоки вещества от реактора к накопительному резервуару (обратное направление потока)
	Давление в реакторе выше необходимого для нормальной работы насоса
	Загрязнение резервуара материалом из реактора
	Нет
	Неудовлетворительная ситуация
	Рассмотреть возможность установки невозвратного клапана на трубопроводе
	оператор

	11
	ДРУГОЙ, ЧЕМ
	Вещество A
	В резервуаре находится другое вещество (не вещество A)
	В резервуаре находится опасное вещество
	Неизвестны. Зависят от свойств вещества
	Содержимое резервуара проверяют и анализируют до разгрузки
	Приемлемая ситуация
	–
	–

	12
	ДРУГОЙ, ЧЕМ
	Реактор
	Внешняя утечка.
В реактор не поступают вещества
	Поломка линии
	Загрязнение окружающей среды. Возможен взрыв
	Обеспечение целостности трубопровода
	Ситуация может быть опасной. Необходимо перепроектирование трубопровода
	Установить реле потока со скоростью срабатывания, достаточной для предотвращения взрыва
	Оператор





Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента. 
Таблица 0
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Нк – Ну
	26

	Ан – Ая
	2
	Нф – Ня
	27

	Ба – Бм 
	3
	На – Ни
	28

	Бн – Бя
	4
	Нк – Ну
	29

	Ва – Вм 
	5
	Нф – Ня
	30

	Вн – Вя
	6
	Оа – Ом
	31

	Га – Гм 
	7
	Он – Оя
	32

	Гн – Гя
	8
	Па – Пм
	33

	Да – Дм 
	9
	Пн – Пя
	34

	Дн – Дя
	10
	Ра – Рм
	35

	Еа – Ем 
	11
	Рн – Ря
	36

	Ен – Ея
	12
	Са – См
	37

	Жа – Жм 
	13
	Сн – Ся
	38

	Жн – Жя
	14
	Та – Тм
	39

	За – Зм 
	15
	Тн – Тя
	40

	Зн – Зя
	16
	У
	41

	Иа – Им 
	17
	Ф
	42

	Ин – Ия
	18
	Х
	43

	Ка – Км 
	19
	Ц
	44

	Кн – Кя
	20
	Ч
	45

	Ла – Лм 
	21
	Ш
	46

	Лн – Ля
	22
	Щ
	47

	Ма – Мм 
	23
	Э
	48

	Мн – Мя
	24
	Ю
	49

	На – Ни 
	25
	Я
	50



Таблица 5 
Оформление задания по методу НAZOP

	Порядковый номер
	Управляющее слово
	Элемент
	Отклонение
	Возможные причины
	Последствия
	Существующие элементы управления
	Примечание
	Требуемые действия
	Ответственный за выполнение действий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 6 
Таблица для выполнения задания по методу SWIFT

	Описание ситуации
	Известные риски
	Источники и факторы риска
	Предыдущий опыт, успехи и инциденты
	Известные и существующие средства контроля
	Нормативные требования и ограничения

	«что, если» 
	
	
	
	
	

	«что случится, если …»
	
	
	
	
	

	«мог кто-то или могло что-то …»
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc397342650]1.2 Методы определения источника риска. Диаграмма Исикавы, FTA

Задание: определить источники рисков для технологического процесса методами диаграммы Исикавы, FTA.
Нормативные документы
ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 577-ст).
ГОСТ Р 27.302-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1249-ст).
ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 578-ст).
ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст).
Теоретические сведения
ГОСТ Р 58771-2019 
«…Метод Исикавы использует командный подход для выявления возможных причин желательного или нежелательного эффекта, события или проблемы. Возможные факторы, способствующие появлению эффекта, событий, проблем, объединяются в широкие категории, охватывающие человеческие, технические и организационные причины. Информация изображена на диаграмме «рыбья кость» (также называемой диаграммой Исикавы). Шаги при проведении анализа:
1) установить эффект, который необходимо проанализировать, и отобразить его в качестве «головы рыбы» на диаграмме. Эффект может быть как положительным (цель), так и отрицательным (проблема);
2) согласовать основные категории причин. Обычно используемые категории:
· методы, механизмы, управление, материалы, рабочая сила;
· материалы, методы и процессы, окружающая среда, оборудование, люди измерения.
Примечание. Любой набор согласованных категорий может использоваться, чтобы соответствовать анализируемым обстоятельствам. Например:
· спросить «Почему?» и «Как это может произойти?». Итеративно исследовать причины и влияющие факторы в каждой категории, добавляя каждый к костям диаграммы рыбьей кости;
· пересмотреть все филиалы, чтобы проверить согласованность и полноту и убедиться, что причины относятся к основному офису;
· определить наиболее важные факторы, основанные на мнениях команды и имеющихся данных.
Диаграмма часто разрабатывается в сценарии семинара.

Использование
Метод Исикавы обеспечивает структурированное графическое отображение наиболее существенных причинно-следственных взаимосвязей между факторами и последствиями в исследуемой ситуации или проблеме. Его можно использовать при анализе первопричин произошедших событий или для определения факторов, которые могут способствовать результатам, которые еще не произошли. Этот метод может использоваться для изучения ситуаций на любом уровне организации в любой временной шкале.
Диаграммы обычно используют качественные данные. В зависимости от степени убежденности в значимости причин можно определить вероятности возникновения первопричин, а затем и подпричин. Тем не менее факторы, способствующие возникновению проблем, часто взаимодействуют между собой, влияют на проблему косвенно и могут быть не опознаны, что делает количественную оценку нерелевантной.
Входы
Входные данные – знания и опыт участников и понимание обследуемой ситуации.
Выходы
Выходными данными являются причины анализируемого эффекта, которые обычно отображаются как диаграмма Исикавы или древовидная диаграмма. Диаграмма Исикавы структурирована путем представления основных категорий причин в виде костей от основной кости рыбы с ветвями и подсекторами, которые описывают более конкретные причины в этих категориях.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны техники Исикавы:
· поощряет участие каждого участника и использует знания группы;
· обеспечивает творческий подход, так называемый мозговой штурм;
· может применяться в широком диапазоне ситуаций;
· обеспечивает структурированный анализ причины с легко читаемым графическим выходом;
· позволяет людям сообщать о проблемах в нейтральной среде;
· может использоваться для выявления факторов, способствующих проявлению нежелательных эффектов. Позитивный фокус может способствовать более широкому участию.
Ограничения:
· разделение причинно-следственных факторов на основные категории в начале анализа означает, что взаимодействие между категориями может не быть адекватным;
· не выявлены потенциальные причины, не охватываемые выбранными категориями.
Анализ дерева отказов (FTA)
Обзор
Анализ дерева отказов (FTA) – это метод определения и анализа факторов, которые способствуют наступлению некоторого нежелательного события (называемого «верхним событием»). При анализе верхнего события в первую очередь анализируются его прямые и необходимые причины. Может использоваться для анализа операционных рисков, связанных в основном с техническими сбоями и ошибками работников, то есть таких рисков, к реализации которых могут привести некоторые закономерности. Логическая взаимосвязь между этими событиями и причинами представлена рядом операторов ворот, таких как логические операторы «И» и «ИЛИ». Затем каждое такое событие анализируется поэтапно таким же образом, пока дальнейший анализ не станет продуктивным. Результат анализа изображен на диаграмме в виде дерева отказов.
Использование
Анализ FTA используется в основном на операционном уровне и для решения краткосрочных и среднесрочных вопросов. Он используется на уровне качественного анализа для определения потенциальных причин и путей развития к верхнему событию или на уровне количественного анализа для оценки вычисления вероятности или частоты верхнего события. Для количественного анализа должна соблюдаться строгая логика (т. е. события на входах логического оператора элемента «И» должны быть как необходимыми, так и достаточными, чтобы вызвать верхнее событие выше. А события на логическом операторе элементе «ИЛИ» представляют собой все возможные причины реализации верхнего события выше, любая из которых может быть единичной причиной). Затем используются методы, основанные на бинарных диаграммах решений или булевой алгебре, для учета дублирующих режимов отказа.
Дерево отказов может быть использовано для качественного анализа – идентификации потенциальных причин и путей возникновения сбоя (вершинного события) или для количественного анализа – вычисления вероятности вершинного события при наличии информации о вероятностях событий-факторов. Также с помощью дерева отказов можно проводить анализ уже свершившегося отказа для наглядного изображения того, как разные события, произойдя совместно, привели к сбою.
Примечание. Вероятности, как правило, выше в дереве успеха, чем в дереве отказов, и при расчете вероятности верхнего события следует учитывать возможность того, что события могут быть не взаимоисключающими.
Входы
Входы для анализа дерева отказов:
· для проведения качественного анализа требуется понимание работы системы и причин сбоев, а также того, как технически может произойти сбой системы. Для облегчения анализа полезно использовать детальные схемы;
· для проведения количественного анализа необходимы данные о частоте сбоев или вероятности того, что система будет находиться в состоянии сбоя для всех базовых элементов дерева отказов;
· требуется программное обеспечение для сложных ситуаций и понимания теории вероятностей и булевой алгебры, поэтому необходимы корректные исходные входные данные для ввода в системный анализ.
Выходы
Результатами анализа дерева отказов являются:
· графическое изображение того, как может возникнуть вершинное событие, с отображением взаимодействующих путей, когда два или более событий могут возникнуть одновременно;
· список минимальных разрезов (отдельных путей к сбою) с вероятностями их возникновения (при наличии данных);
· вероятность верхнеуровневого события.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны FTA:
· дисциплинированный подход, который является очень систематическим, но в то же время достаточно гибким, чтобы анализировать различные факторы, в том числе человеческие взаимодействия и физические явления;
· особенно полезен для анализа систем со многими интерфейсами и взаимодействиями;
· обеспечивает графическое представление, позволяющее легче понять поведение системы и включенные факторы;
· логический анализ деревьев отказов и определение разрезов полезны для определения простых путей, приводящих к отказу, особенно в очень сложных системах, где определенные комбинации событий, приводящих к вершинному событию, могут быть упущены из виду;
· может быть адаптирован к простым или сложным проблемам с уровнем затрачиваемых усилий, зависящим от сложности.
Ограничения:
· в ряде ситуаций события-причины не связаны друг с другом, поэтому могут возникнуть сложности при установлении того, все ли важные пути к вершинному событию включены в анализ. Например, при анализе пожара как вершинного события – все ли источники возгорания рассмотрены. В такой ситуации вероятностный анализ невозможен;
· временные взаимозависимости не рассматриваются;
· в FTA учитываются только бинарные состояния (отказ произошел / не произошел);
· несмотря на то, что в дерево отказов, построенное для качественного анализа, могут быть включены ошибки людей, в целом достаточно сложно предусмотреть степень того, насколько человек ошибся, или оценить потери в качестве, часто связанные именно с ошибками людей;
· в FTA анализируется только одно верхнее событие. Не анализируются вторичные или случайные отказы, сбои;
· FTA может быть очень большим для крупномасштабных систем…».

Алгоритм выполнения практического задания
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями и нормативными документами.
2. По варианту, выбранному для выполнения практического задания 1, построить диаграмму Исикавы, форма 1. Определить источники отклонений в работе системы.
3. По варианту, выбранному для выполнения практического задания 1, построить блок-схему по методу FTA, форма 2. Определить источники отклонений в работе системы.

Форма 1. Типовой пример задания. Метод «Диаграмма Исикавы»
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Форма 2. Типовой пример задания «Метод FTA»
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1.3 Методы определения последствий риска. FMEA, ETA

Задание: определить последствия рисков для технологического процесса методами FMEA, ETA.
Нормативные документы
ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 577-ст).
ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 572-ст).
ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 578-ст).
ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст).
Теоретические сведения
ГОСТ Р 58771-2019
«…В FMEA (Failure Mode и Effect Analysis) команда подразделяет аппаратные средства, систему, процесс или процедуру на элементы. Для каждого элемента рассматриваются способы, с помощью которых он может потерпеть неудачу, а также причины и последствия отказа. За FMEA может последовать анализ критичности, который определяет значение каждого режима отказа (FMECA).
Для каждого элемента записывается следующее:
· его функция;
· сбой, который может возникнуть (режим отказа);
· механизмы, которые могут создавать эти способы отказа;
· характер последствий, если произошел сбой;
· является ли отказ безопасным или повреждающим;
· как и когда отказ может быть обнаружен;
· неотъемлемые положения, которые существуют для компенсации отказа.
Для FMECA исследовательская группа классифицирует каждый из выявленных отказов в соответствии с его критичностью. Критерии критики включают использование матрицы вероятностного правдоподобия или риска.
Номер приоритета (RPN). Количественная мера критичности также может быть получена из фактических показателей отказов, когда они известны.
Примечание. RPN – это индексный метод, который умножает рейтинги за последствия отказа, вероятность отказа и способность обнаруживать проблему (сбой получения более высокого приоритета, если его трудно обнаружить).
Использование
FMEA/FMECA может применяться во время проектирования, производства или эксплуатации физической системы для улучшения дизайна, выбора альтернативных вариантов проекта или планирования программы технического обслуживания.
Он также может применяться к процессам и процедурам, таким как медицинские процедуры и производственные процессы. Его можно выполнять на любом уровне разбивки системы с блок-диаграмм на детализированные компоненты системы или этапы процесса.
FMEA может использоваться для предоставления качественной или количественной информации для методов анализа, таких как анализ дерева неисправностей. Он может служить отправной точкой для анализа основных причин.
Входы
Входы включают информацию об анализируемой системе и ее элементах, достаточно подробную для значимого анализа способов, с помощью которых каждый элемент может терпеть неудачу, и о последствиях, если они произойдут. Необходимая информация может включать в себя чертежи и блок-схемы, информацию о среде, в которой работает система, и историческую информацию о сбоях, если таковые имеются.
FMEA обычно осуществляется командой, обладающей экспертными знаниями в анализируемой системе, возглавляемой обученным модератором. Важно, чтобы команда охватывала все соответствующие области знаний.
Выходы
Выходы FMEA:
· рабочий лист с режимами отказа, эффектами, причинами и существующими элементами управления;
· показатель критичности каждого режима отказа (если FMECA) и методология, используемая для его определения;
· любые рекомендации, например, для дальнейшего анализа, изменения дизайна или функции, которые должны быть включены в планы испытаний.
FMECA обычно обеспечивает качественное ранжирование значимости режимов отказа, но может давать количественный результат, если используются подходящие данные о частоте отказа и количественные последствия.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны FMEA/FMECA:
· его можно широко применять как в человеческих, так и в технических системах, аппаратных средствах, программном обеспечении и процедурах;
· он идентифицирует режимы отказа, их причины и их влияние на систему и представляет их в легко читаемом формате;
· он избегает необходимости дорогостоящих изменений оборудования в обслуживании, выявляя проблемы на ранней стадии процесса проектирования;
· он обеспечивает ввод в программы технического обслуживания и мониторинга, выделяя ключевые функции, которые необходимо контролировать.
Ограничения:
· FMEA может использоваться только для идентификации отдельных режимов отказа, а не для комбинаций режимов отказа;
· если исследования не будут надлежащим образом контролироваться и сосредоточены, они могут быть трудоемкими и дорогостоящими;
· FMEA может быть сложным и утомительным для сложных многослойных систем.
В некоторых применениях FMEA дополнительно выделяют уровень обнаружения отказа для системы в целом. В этих случаях используют дополнительно значение обнаружения отказа D (также безразмерная величина) для формирования значения приоритетности риска RPN:

RPN = S × O × D,
где O – вероятность появления отказа для заданного или установленного периода времени (эта величина может быть определена как ранг, а не фактическое значение вероятности появления отказа);
D – характеризует обнаружение отказа и представляет собой оценку шанса идентифицировать и устранить отказ до появления последствий для системы или заказчика. Значения D обычно ранжированы в обратном порядке по отношению к вероятности появления отказа или тяжести отказа. Чем выше значение D, тем менее вероятно обнаружение отказа. Более низкая вероятность обнаружения соответствует более высокому значению RPN и более высокой приоритетности вида отказа.
Значение приоритетности риска RPN можно использовать для установления приоритетов при сокращении видов отказа. Кроме значения приоритетности риска, для принятия решения о сокращении видов отказов учитывают, прежде всего, значение тяжести видов отказа, подразумевая, что при равных или близких значениях RPN в первую очередь это решение следует применять к видам отказов с более высокими значениями тяжести отказов.
Эти значения могут быть оценены в числовом виде с применением непрерывной или дискретной шкалы (конечное число заданных значений).
Затем виды отказов ранжируют в соответствии с их RPN. Высокий приоритет назначают для высоких значений RPN. В некоторых случаях последствия для видов отказов с RPN, превышающим установленный предел, являются неприемлемыми, в то время как в других случаях высокие значения тяжести отказа устанавливают независимо от значений RPN.
Различные типы FMECA используют различные шкалы значений для S, O и D, например от 1 до 4 или 5.
ETA (анализ дерева событий) – это графический метод, который представляет взаимоисключающие последовательности событий, следующих за исходным событием, в соответствии с функционированием или нефункционированием различных систем, разработанных для уменьшения их последствий. Может применяться как качественно, так и количественно.
Построение «дерева событий» начинается с выбора исходного события, которым может быть инцидент, например нарушение электроснабжения. Затем последовательно перечисляют имеющиеся функции или системы, направленные на уменьшение результатов. Для каждой функции или системы чертят линию, чтобы отобразить их исправное состояние или отказ. Конкретная вероятность отказа может быть указана для каждой линии при наличии количественной оценки данной условной вероятности, полученной, например, экспертным методом или при анализе «дерева неисправностей». Таким образом моделируются различные способы развития событий, начиная с исходного случая.
Следует учесть, что вероятности на «дереве событий» являются условными. Например, вероятность функционирования системы пожаротушения не является вероятностью, полученной из испытаний при нормальных условиях, а является вероятностью функционирования в условиях пожара, вызванного взрывом. Каждый путь событий, проходящий по древовидной схеме, отображает вероятность того, что все входящие в него события произойдут. Поэтому частота результата представлена произведением отдельных условных вероятностей и частоты исходного события, при условии, что различные события являются независимыми.
Использование
ETA можно использовать при качественном анализе, чтобы помочь проанализировать потенциальные сценарии и последовательности развития событий после инициирующего события и оценить, как результаты анализа влияют на различные элементы системы управления объекта. Он может применяться на любом уровне организации систем управления и для любого инициирующего события.
Количественный анализ наиболее целесообразен для рассмотрения пригодности мер управления. Чаще всего применяется для моделирования отказов в тех случаях, когда применяется множество мер и средств обеспечения безопасности.
ETA может применяться для моделирования исходных событий, которые могут принести ущерб или выгоду. Однако обстоятельства, при которых проводится поиск путей, оптимальных с точки зрения выгоды, чаще моделируются при помощи «дерева решений».
Входы
Входы включают:
· перечень возможных исходных событий;
· информацию о мерах по обработке, барьерах и мерах управления, а также вероятности их отказа (для количественного анализа);
· понимание процессов, при которых развивается исходный отказ.
Выходы
Выходы из ETA включают следующее:
· качественные описания потенциальных проблем как сочетания событий, создающих различные типы проблем (диапазон результатов) от исходных событий;
· количественные оценки частоты событий или их вероятностей и соответствующую значимость различных последовательностей отказов и способствующих им событий;
· перечни рекомендаций по уменьшению рисков; количественные оценки результативности рекомендаций.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны анализов ETA:
· возможные сценарии, которые следуют за исходным событием, влияние исправности или отказа систем или функций, направленных на уменьшение неблагоприятных результатов;
· идентифицируются конечные события, которые в противном случае могли быть непредвиденными;
· идентифицируются потенциальные единичные отказы, области уязвимости системы и низкоэффективные меры, и, следовательно, создается возможность для повышения эффективности управления системой контроля;
· позволяет учитывать фактор времени, взаимосвязи событий и «эффекты домино», моделирование которых в рамках «дерева неисправностей» нецелесообразно.
Ограничения включают следующее:
· для применения ETA в качестве составляющей всесторонней оценки необходимо выявить все возможные исходные события, однако всегда существует вероятность невыявления значимых исходных событий;
· метод рассматривает только исправные и неисправные состояния системы, затруднительно включить в рассмотрение отложенные исправные состояния или события восстановления;
· каждый путь реализации обусловлен сочетанием событий, произошедших на предыдущих точках ветвлений в направлении данного пути, поэтому рассматриваются все взаимосвязи по возможным путям. Однако некоторые зависимости, такие как общие компоненты, вспомогательные системы и операторы, могут быть упущены, что приводит к оптимистическим оценкам вероятности конкретных последствий;
· для сложных систем дерево событий сложно построить с нуля…»

Алгоритм выполнения практического задания
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями и нормативными документами.
2. По варианту, выбранному для выполнения практического задания 1, заполнить таблицу 1 по методу FMEA. Проанализировать отклонения и провести оценку риска. 
3. Определить уровень обнаружения отказа RPN до проведения мероприятий по снижению риска и после проведения мероприятий по снижению риска. Заполнить таблицу 2. При выполнении данного пункта задания воспользоваться таблицами 3, 4, 5, 6.
4. По варианту, выбранному для выполнения практического задания 1, построить блок-схему по методу ETA и таблицу 7. Проанализировать отклонения и провести оценку риска.

Таблица 1 
Форма для выполнения оценки рисков методом FMEA

	Конечный объект:
Период и режим эксплуатации:
	Объект:
Пересмотр:
	Подготовлен:
Дата:

	Объект
	Описание объекта и его функций
	Вид отказа (неисправности)
	Код вида отказа (неисправности)
	Возможные причины отказа (неисправности)
	Локальные последствия отказа (неисправности)
	Итоговые последствия отказа (неисправности)
	Метод обнаружения отказа
	Условия компенсации отказа
	Класс тяжести отказа
	Частота или вероятность появления отказа
	Замечания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 2 
Таблица для регистрации результатов анализа методом FMEA

	Элемент
	Вероятный дефект
	Возможные последствия
S
	Вероятная причина
O
	Методы контроля
D
	RPN
	Действия
	Исполнитель
	Результат работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполненные действия
	S
	O
	D
	RPN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 3 
Пример общих видов отказов

	Номер вида отказа
	Наименование вида отказа

	1
	Отказ в процессе функционирования

	2
	Отказ, связанный с несрабатыванием в установленное время

	3
	Отказ, связанный с непрекращением работы в установленное время

	4
	Преждевременное включение




Таблица 4 
Вероятность появления отказа

	Вероятность появления отказа 
(О)
	Ранг

	Низкая
	1

	Средняя
	2

	Высокая
	3



Таблица 5 
Классификация тяжести последствий отказа

	Номер класса тяжести отказа
	Наименование класса тяжести отказа
	Возможные последствия
(S)
	Описание последствия отказа для людей или окружающей среды

	IV
	Катастрофический
	4
	Вид отказа может привести к прекращению выполнения первичных функций системы и вызывает тяжелые повреждения системы и окружающей среды и/или гибель и тяжелые травмы людей

	III
	Критический
	3
	Вид отказа может привести к прекращению выполнения первичных функций системы и вызывает значительное повреждение системы и окружающей среды, но не представляет собой серьезной угрозы жизни или здоровью людей

	II
	Минимальный
	2
	Вид отказа может ухудшить выполнение функций системы без заметного повреждения системы или угрозы жизни или здоровью людей

	I
	Ничтожный
	1
	Вид отказа может ухудшить выполнение функций системы, но не вызывает повреждений системы и не создает угрозы жизни и здоровью людей



Таблица 6 
Вероятность обнаружения отказа

	Вероятность обнаружения (D)
	Ранг

	Отказ идентифицировать, обнаружить затруднительно
	3

	Отказ идентифицировать, обнаружить возможно 
	2

	Отказ идентифицировать, обнаружить достаточно легко
	1







Таблица 7 
Бланк задания ETA

	Наименование процесса
	Условия реализации процесса (режим работы, наличие материалов, средства защиты)
	Действия человека (функции по реализации процесса со стороны человека)
	Окончание техпроцесса (достижение результата)
	Исход
(получение результата с соблюдением требований безопасности, возможные отклонения, отказы, аварии)
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Пример выполнения задания ETA
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1.4 Методы анализа средств контроля. Галстук-бабочка, HRA

Задание: провести анализ средств контроля технологического процесса методами «галстук-бабочка», HRA.
Нормативные документы
ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 578-ст).
ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст).

Теоретические сведения
Метод оценки риска «галстук-бабочка» представляет собой схематический способ описания и анализа пути развития опасного события от причин до последствий. В нем отображаются элементы управления, которые изменяют вероятность события, и те, которые изменяют последствия, если происходит событие. Данный метод сочетает исследование причин события с помощью дерева неисправностей (анализ причин события) и анализ последствий с помощью дерева событий (анализ последствий). Однако основное внимание метода «галстук-бабочка» сфокусировано на барьерах между причинами (меры контроля) и опасными событиями и последствиями (меры по ликвидации). Диаграммы «галстук-бабочка» могут быть построены на основе выявленных ошибок и деревьев событий, но чаще их строят непосредственно в процессе проведения мозгового штурма.
«Галстук-бабочка» рисуется следующим образом:
· событие представлено центральным узлом «галстука-бабочки»;
· источники риска (или опасности/угрозы) перечислены в левой части узла и соединены с узлами, представляющими различные механизмы, с помощью которых источники риска могут привести к событию;
· барьеры или элементы управления для каждого механизма показаны как вертикальные полосы поперек линий;
· в правой части нарисованы стрелки от события к каждому потенциальному последствию;
· после события вертикальные полосы представляют собой реактивные элементы управления или барьеры, которые изменяют последствия;
· функции управления, которые поддерживают элементы управления (например, обучение и проверка), могут быть показаны под «галстуком-бабочкой» и связаны с соответствующим контролем.
Количественная оценка может быть возможна, когда пути независимы, вероятность того или иного последствия или результата известна, и вероятность того, что контроль будет неэффективным, может быть оценена. Однако во многих ситуациях пути и барьеры не являются независимыми, а меры контроля могут быть процедурными, а их эффективность неопределенна. Количественную оценку наиболее целесообразно использовать при использовании анализа дерева неисправностей и анализа дерева событий или LOPA.
Использование
Анализ «галстук-бабочка» используется для отображения и передачи информации о рисках в ситуациях, когда событие имеет ряд возможных причин и последствий. Его можно использовать для детального изучения причин и последствий событий, записанных в простой форме в регистре рисков. Он особенно часто используется для анализа событий с более серьезными последствиями.
При оценке элементов управления «галстук-бабочка» используется для проверки того, что каждый путь от причины к событию имеет эффективный контроль и что факторы, которые могут привести к сбоям управления (включая сбои систем управления), можно идентифицировать. Данный метод можно использовать в качестве основы для средства фиксации информации о риске, который не соответствует простому линейному представлению регистра риска. Его можно использовать продуктивно для рассмотрения потенциальных событий, а также ретроспективно для моделирования событий, которые уже произошли.
«Галстук-бабочка» используется, когда ситуация не гарантирует сложность полного анализа дерева отказов и анализа дерева событий, но является более сложной, чем может быть представлена одним следствием причинно-следственных связей.
В некоторых ситуациях могут развиваться каскадные смычки, где последствия одного события становятся причиной следующего.
Входы
Вход содержит информацию о причинах и последствиях предопределенного события и элементы управления, которые могут его изменить.
Выходы
Выход представляет собой простую диаграмму, показывающую основные пути развития риска, элементы управления на месте и факторы, которые могут привести к сбою управления. Метод также показывает потенциальные последствия и меры, которые могут быть предприняты после того, как произошло событие, чтобы устранить его.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны анализа «галстук-бабочка»:
· он прост для понимания и дает четкое наглядное представление о событии, его причинах и последствиях;
· основное внимание уделяется средствам контроля, которые должны быть установлены, и их эффективности;
· можно использовать как для желательных, так и для нежелательных последствий;
· для использования не требуется высокий уровень знаний.
Ограничения включают:
· «галстук-бабочка» не может показать ситуацию, когда пути от причин к событию не являются независимыми (т. е. там, где в дереве сбоев есть «И»);
· он может чрезмерно упростить сложные ситуации.
HRA относится к группе методов, которые направлены на оценку вклада человека в надежность и безопасность системы путем выявления и анализа возможностей совершения неправильных действий. Хотя данный метод наиболее часто применяется при анализе снижения эффективности деятельности операторов в области безопасности, также он может применяться для повышения уровня эффективности деятельности производительности. HRA применяется на тактическом уровне для конкретных задач, где правильная деятельность имеет решающее значение.
Сначала проводится иерархический анализ задач для определения шагов и подэтапов в рамках запланированной активности. Потенциальные механизмы ошибок идентифицируются для каждого дополнительного шага, часто с помощью набора подсказок – ключевых слов (например, слишком рано, слишком поздно, неправильный объект, неправильное действие, правильный объект и т. д.).
Источники этих ошибок (такие как отвлечение от процесса, недостаточность свободного времени и т. д.) могут быть идентифицированы, и данная информация может быть использована для уменьшения вероятности возникновения ошибки в задаче. Также идентифицируются факторы, связанные с самими человеком, организацией или окружающей средой, которые влияют на вероятность ошибки (факторы формирования деятельности (PSF).
Вероятность неправильного действия может быть оценена различными методами, включая использование базы данных с аналогичными задачами или экспертное заключение. Как правило, определяется номинальная частота ошибок для типа задачи, затем применяется множитель для представления поведенческих факторов или факторов, связанных со средой, которые увеличивают или уменьшают вероятность отказа. Для применения этих основных этапов были разработаны различные методы.
В более ранних методах делался упор на оценку вероятности неудачи. Более поздние качественные методы сосредоточены на когнитивных причинах вариаций в производственной деятельности человека с анализом, наиболее направленным на то, как деятельность изменяется под влиянием внешних факторов, и наименее сосредоточенным на попытках вычислить вероятность отказа.
Использование
Качественный HRA может использоваться:
· во время проектирования, чтобы системы были разработаны для минимизации вероятности ошибки операторами;
· во время модификации системы, чтобы увидеть, может ли воздействие человека влиять в каком-либо направлении;
· для совершенствования процедуры, чтобы уменьшить возможность ошибки;
· для оказания помощи в выявлении и уменьшении факторов, вызывающих ошибку, в среде или в организационных мероприятиях.
Количественно HRA используется для предоставления данных о деятельности человека в качестве входных параметров при использовании методов логических деревьев или других методов оценки риска.
Входы
Входы включают:
· информацию для определения задач, которые должны выполнять люди;
· опыт по различным типам ошибок или исключительных характеристик, которые случались в практике;
· опыт работы человека и факторы, которые влияют на него;
· опыт в технике или методах, которые будут использоваться.
Выходы
Выходы включают:
· список ошибок или негативных необычных характеристик, которые могут возникнуть, и методы, с помощью которых они могут быть улучшены путем реорганизации системы;
· режимы, типы, причины и последствия для человека;
· качественную или количественную оценку риска, связанного с различиями в человеческих действиях.
Сильные стороны и ограничения
Сильные стороны HRA:
· анализ обеспечивает формальный механизм интеграции показателей работы человека при рассмотрении рисков, связанных с системами, в которых люди играют важную роль;
· официальное рассмотрение режимов и механизмов работы человека, основанных на понимании когнитивных механизмов, может помочь определить способы изменения риска.
Ограничения:
· метод лучше всего подходит для рутинных задач, выполняемых в хорошо контролируемых средах. Он менее полезен для сложных задач или тогда, когда действия должны основываться на нескольких и, возможно, противоречивых источниках информации;
· многие виды деятельности не имеют простого режима «успех проход/ошибка». HRA трудно сочетается с частичным воздействием на деятельность, а также с качеством действий или решений;
· количественная оценка, как правило, в значительной степени зависит от заключения экспертов, при наличии малого количества верифицированных данных.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.
2. По варианту, выбранному для выполнения практического задания 1, построить диаграмму «галстук-бабочка» для каждого источника риска, идентифицированного в практическом задании 1, форма 1. Определить источники риска, причины событий, барьеры или какие меры были разработаны и приняты для предупреждения события, дополнительные факторы или факторы эскалации, которые предусмотрели для предупреждения события, далее – событие, которое все-таки может произойти, элементы управления или действия, принятые после события для снижения и/или изменения последствий события, факторы эскалации для снижения последствий. Внизу приводим действия по управлению и контролю для предупреждения этого события. 
3. По варианту, выбранному для выполнения практического задания 1, заполнить таблицу 1 по методу HRA. Описать технологический процесс по практическому заданию 1 как поэтапное выполнение технологических операций. Разработать ВСЕ возможные варианты ошибочных действий персонала, для каждой операции – не менее 2–3 ошибочных действий. Задать и вписать вопросы к персоналу для выяснения причины ошибочных действий. Разработать мероприятия для снижения профессиональных рисков со стороны персонала.
Форма 1. Типовой пример задания. Метод «галстук-бабочка»
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Типовой пример задания. Метод HRA

Таблица 1 
Выполнение задания по методу HRA

	Действия персонала по технологической карте, инструкции
	Действия персонала, которые привели к риск-ситуации
	Вопросы для персонала по риск-ситуации
	Мероприятия по снижению или устранению риск-ситуации

	
	
	
	

	
	
	
	



[bookmark: _Toc397342652]Раздел 2 Управление рисками, системный анализ и моделирование. Оценка рисков.
2.1 Оценка профессионального риска по физическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни
Задание: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по физическим факторам методом проверочного листа, методом Файна – Кинни.
Нормативные документы
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).
· Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
· Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
· Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков». 

Теоретические сведения
«Метод проверочного (контрольного) листа относится к группе методов качественной оценки риска и широко применяется на практике как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами.
Проверочные листы могут представлять собой перечни рисков, разработанные, как правило, на основе накопленного опыта. Они могут применяться на любом этапе выполнения работ, в том числе как часть других методов идентификации опасностей и оценки риска.
Преимущество метода в его простоте. Будучи должным образом разработанными, проверочные листы объединяют полноту учета данных с простой в применении формой оценки.
Недостатком метода является вероятность некачественного составления вопросов, а также пропуска важных моментов.
Метод проверочного листа нетрудоемкий и наиболее эффективный при оценке риска на стабильных, давно организованных рабочих местах с устоявшейся практикой эксплуатации и с хорошо известными технологиями, оборудованием, сырьем, материалами и т. п., а также с хорошо известными опасностями, исходящими от них» [1].
«Метод Файна – Кинни (англ. Fine & Kinney Method) заключается в последовательной оценке рисков как произведения трех составляющих – степени подверженности работника воздействию опасности на рабочем месте, возможности возникновения угрозы на рабочем месте и тяжести последствий для работников в том случае, если угроза осуществится.
В каждом конкретном случае определяется, каким образом то или иное нарушение требований охраны труда может привести к производственной травме или профессиональному заболеванию. Рассматриваются все стадии работ – от процесса подготовки до стадий их завершения.
Проведение оценки таким способом должно привести к классификации рисков по степени серьезности на пять групп: очень маленький, небольшой, средний, высокий, крайне высокий.
В зависимости от полученного коэффициента степени риска и итоговой классификации профессионального риска расставляются приоритеты в отношении мер, которые необходимо принять для устранения или снижения риска повреждения здоровья на рабочем месте, составляется план мероприятий.
Преимущества метода состоят в простоте расчетов и наглядности.
К недостаткам метода следует отнести субъективность при проведении оценки» [1].
Алгоритм выполнения практического задания
1. Прочитать теоретические сведения.
2. Выбрать вариант задания по таблицам 1.1–1.2.
3. Оформить таблицу 2 следующим образом: 
· Заполнить столбцы «Наименование рабочего места», «Физические опасные и/или вредные производственные факторы», «Наименование риска на рабочем месте».
· По Методике проведения специальной оценки условий труда, Классификатору вредных и (или) опасных производственных факторов, форме отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению определить класс условий труда по физическим факторам и заполнить столбец «Класс условий труда». 
· По таблице 3 определить баллы для каждого риска и заполнить столбец «Уровень риска». 
· Рассчитать суммарное количество баллов и заполнить столбец «Итоговая балльная оценка риска». 
· По таблице 4 определить уровень риска на рабочем месте по физическим факторам и заполнить столбец «Общая оценка риска».
Типовой пример задания
Таблица 1.1 – Номер варианта (выбирается по первой букве фамилии студента)
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Мф – Мя
	1

	Ан – Ая
	2
	На – Ни
	2

	Ба – Бм 
	3
	Нк – Ну
	3

	Бн – Бя
	4
	Нф – Ня
	4

	Ва – Вм 
	5
	Оа – Ои
	5

	Вн – Вя
	6
	Ок – Оу
	6

	Га – Гм 
	7
	Оф – Оя
	7

	Гн – Гя
	8
	Па – Пм
	8

	Да – Дм 
	9
	Пн – Пя
	9

	Дн – Дя
	10
	Ра – Рм
	10

	Еа – Ем 
	11
	Рн – Ря
	11

	Ен – Ея
	12
	Са – См
	12

	Жа – Жм 
	13
	Сн – Ся
	13

	Жн – Жя
	14
	Та – Тм
	14

	За – Зм 
	15
	Тн – Тя
	15

	Зн – Зя
	16
	У
	16

	Иа – Им 
	17
	Ф
	17

	Ин – Ия
	18
	Х
	18

	Ка – Км 
	19
	Ц
	19

	Кн – Кя
	20
	Ч
	20

	Ла – Ли 
	21
	Ш
	21

	Лк – Лу
	22
	Щ
	22

	Лф – Ля 
	23
	Ы, Э
	23

	Ма – Ми
	24
	Ю
	24

	Мк – Му 
	25
	Я
	25



Таблица 1.2 – Варианты заданий для выполнения оценки риска методом проверочного листа

	№
п/п
	Наименование рабочего места
	Оборудование
	Материалы
	Физические опасные и/или вредные производственные факторы (ОВПФ)
	Уровни ОВПФ

	1 
	Электромонтер
	Дрель, перфоратор, измерительные клещи, лестница –стремянка
	Изоляционные материалы из ПВХ

	ЭМП, 50 Гц
	Е, 0,5 кВ/м
Н, 4 А/м

	2 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	83, дБА

	3 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	16 мг/м3

	4 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	129,4 дБ

	5 
	Заготовщик изоляционных деталей
	Станок радиально-сверлильный; 
станок точильно-шлифовальный; 
пресс гидравлический; 
вальцы подогревательные; 
станок для резки бакелитовых цилиндров; 
кран-балка г/п 3,2 т; 
ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент;  электролобзик; виброшлифмашинка 
	Изоляционные из ПВХ
	ЭМП, 50 Гц
	Е, 0,5 кВ/м
Н, 4 А/м

	6 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	88, дБА

	7 
	
	
	
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	26 мг/м3

	8 
	
	
	
	Смола эпоксидная на основе бисфенола F /по эпихлоргидрину/
	1,5 мг/м3

	9 
	
	
	
	Эпоксидный клей УП-5-240 (летучие продукты) /контроль по эпихлоргидрину/
	1 мг/м3

	10 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	127,8 дБ

	11 
	
	
	
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении  более 50 % поверхности тела
	74 Вт/м2

	12 
	Пропитчик бумаги и тканей
	Машина лакировальная; 
кран-балка г/п 3,2 т; 
кран мостовой г/п 5 т; 
кран консольный г/п 1 т; 
ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент
	Лак, картон, бумага, клей
	Повышенный уровень шума
	84,3 дБА

	13 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	131,8 дБ

	14 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	111 дБ

	15 
	
	
	
	1-гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бензол (3-метил-4-(метилтио)фенол; 4-(метилтио)-м-крезол)
	0,8 мг/м3

	16 
	
	
	
	Пыль бумажная
	4 мг/м3

	17 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	16 мг/м3

	18 
	Станочник деревообрабатывающих станков
	Станок вертикально-сверлильный; 
кран-штабелер г/п 3,2 т; станок фуговальный;
станок прирезной; 
пила циркулярно-маятниковая; 
станок торцовочный с прямолинейным надвиганием пилы;
станок ленточнопильный вертикальный; 
ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент;                                                                                                                   электродрель; пневматический гвоздезабивной инструмент;  настольная циркулярная пила 
	Заготовки из дерева, ДСП
	Пыль древесная
	2,5 мг/м3

	19 
	
	
	
	Смола эпоксидная на основе бисфенола F /по эпихлоргидрину/
	2,2 мг/м3

	20 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	13 мг/м3

	21 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	114 дБ

	22 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	128,8 дБ

	23 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	83,9 дБА

	24 
	Газорезчик
	Резак газовый РЗП-02, машина газорезательная 

	Металл
	Углерода оксид (углерода окись; углерода моноокись; угарный газ)
	6,2 мг/м3

	25 
	
	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	1,4 мг/м3

	26 
	
	
	
	Озон
	1,2 мг/м3

	27 
	
	
	
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении  более 50 % поверхности тела
	84 Вт/м2

	28 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	124,8 дБ

	29 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	86,7 дБА

	30 
	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей в дробеструйной камере 
	Аппарат абразивоструйный 
	Металлическая дробь

	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	14 мг/м3

	31 
	
	
	
	Бензин (растворитель, топливный)
	500 мг/м3

	32 
	
	
	
	Бензол-1,2-дикарбонат свинца + /по свинцу/ (свинец фталат; свинец фталевокислый)
	1,2 мг/м3

	33 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	113,2 дБ

	34 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	125,4 дБ

	35 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	84,8 дБА

	36 
	Резчик металла на ножницах и прессах
	Ручной слесарный инструмент, пневмоинструмент, электроинструмент;
пресс-ножницы; 
ленточнопильный станок;                                      кран эл. мостовой г/п 5 т
	СОЖ

	Масла минеральные нефтяные +
	8,3 мг/м3

	37 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	12 мг/м3

	38 
	
	
	
	Пропан-2-он (ацетон)
	400 мг/м3

	39 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	117,4 дБ

	40 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	130,6 дБ

	41 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	88,5 дБА

	42 
	Маляр с эмалевыми красками
	Пневмокраскопульт; 
ручной малярный инструмент, пневмоинструмент;
агрегат окрасочный; кран-балка г/п 2 т
	Эмаль ФА-1533; 
материал; сольвент нефтяной; ацетон

	Нефрас C150/200 /в пересчете на C/
	450 мг/м3

	43 
	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/
	1200 мг/м3

	44 
	
	
	
	Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров)
	200 мг/м3

	45 
	
	
	
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,12 мг/м3

	46 
	
	
	
	Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты)
	0,8 мг/м3

	47 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	129,4 дБ

	48 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	89,1 дБА

	49 
	Намотчик катушек трансформаторов
	Каретка для барабанов; 
станок намоточный;
штанга центрирующая; 
станок вертикально-намоточный
	Клей;
припой;
флюс;
ацетон 
	Пропан-2-он (ацетон)
	1200 мг/м3

	50 
	
	
	
	Полиоксиметилен (полиформальдегид)
	8,4 мг/м3

	51 
	
	
	
	Гидроксибензол+
	1,3 мг/м3

	52 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	111,6 дБ

	53 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	132,8 дБ

	54 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	88,2 дБА

	55 
	Сборщик трансформаторов
	Стеллаж сборочный; подъемник лифтовый; межпролетная телега; 
насосная станция; пневмогайковерт; 
дрель электрическая;
пила ленточная 
	Масло трансформаторное;
эмаль ПФ-115; 
нефрас С-4;
лак МЛ-92; клей 88Н; бумага крепированная; 
бумага оберточная; силикагель технический; СКГМ; 
смазка; 
резина УМ 

	Повышенный уровень шума
	86,4 дБА

	56 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	128,6 дБ

	57 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	115,8 дБ

	58 
	
	
	
	«Кеим» (трансформаторное масло, тетраметилдиамино-дифенилметан, сульфитноспиртовая барда и другие)
	7,8 мг/м3

	59 
	
	
	
	Нефрас C150/200 /в пересчете на C/
	450 мг/м3

	60 
	
	
	
	Лак КО-075
	1,6 мг/м3

	61 
	Электрогазосварщик
	Электросварочное оборудование, ручной инструмент, шлифмашинка
	Сталь, алюминий,
медь, латунь
	Дижелезо триоксид (железо (III) оксид)
	8,4 мг/м3

	62 
	
	
	
	Углерода оксид (углерода окись; углерода моноокись; угарный газ)
	6,3 мг/м3

	63 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	18 мг/м3

	64 
	
	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,8 мг/м3

	65 
	
	
	
	Марганца оксиды /в пересчете на марганца диоксид/ аэрозоль дезинтеграции
	1,3 мг/м3

	66 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	88,4 дБА

	67 
	
	
	
	Интенсивность облучения в области УФ-C
	1,2 Вт/м2

	68 
	Водитель автомобиля      
	Автомобиль
	Дизельное топливо 
	Проп-2-ен-1-аль (акрилальдегид; акриловый альдегид; альдегид акриловой кислоты; проп-2-ен-1-аль)
	0,2 мг/м3

	69 
	
	
	
	Углеводороды алифатические предельные C2-10 /в пересчете на C/
	1600 мг/м3

	70 
	
	
	
	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота)
	0,82 мг/м3

	71 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	125,6 дБ

	72 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (Эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	118,8 дБ

	73 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	85,4 дБА

	74 
	Плавильщик металла и сплавов
	Печи индукционные;
машина центробежного литья; 
вибратор;
весы крановые;
трамбовка;
кувалда;
бетономешалка;
гаечные ключи;
фонарь;
рулетка;
шлифовальные машинки (электрические, пневматические)
	Зачистной и отрезной круг, круг абразивный 25AF46P6;
жидкое стекло; магнезит; огнеупорный бетон; обмазка для кокилей; графит; просечка листовая;
дробь нержавеющая

	Титана диоксид (титана пероксид; титана (IV) оксид)
	1,0 мг/м3

	75 
	
	
	
	Феррохром (сплав хрома (65 %) с железом)
	8 мг/м3

	76 
	
	
	
	Феррит никельмедный /в пересчете на никель/
	0,007 мг/м3

	77 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	21 мг/м3

	78 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	127,6 дБ

	79 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	120,8 дБ

	80 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	86,8 дБА

	81 
	
	
	
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении  более 50 % поверхности тела
	68 Вт/м2

	82 
	Лаборант металлографии
	Микроскоп МБС; шлифовальный станок; компьютер; 
фен; 
вытяжной шкаф 
	Сплав чугуна
	Хлор+
	1,5 мг/м3

	83 
	
	
	
	Серная кислота +
	3 мг/м3

	84 
	
	
	
	Азотная кислота +
	4 мг/м3

	85 
	
	
	
	Дисера дихлорид (сера монохлористая, серы монохлорид, серы хлорид)
	0,1 мг/м3

	86 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	115,8 дБ

	87 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	83,4 дБА

	88 
	Шихтовщик
	Галтовочный барабан 
	Руда
	Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 %
	5,6 мг/м3

	89 
	
	
	
	Дижелезо триоксид (железа (III) оксид)
	8,5 мг/м3

	90 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	128,56 дБ

	91 
	
	
	
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении  более 50 % поверхности тела
	86 Вт/м2

	92 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	118,8 дБ

	93 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	88,8 дБА

	94 
	Механик
	Балансировочный станок,
электроинструмент (дрель –  болгарка, шуруповерт) 
	Детали, болты
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	19 мг/м3

	95 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации с содержанием каждого из них не более 10 %
	8,6 мг/м3

	96 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	124,6 дБ

	97 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	116,8 дБ

	98 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	87,4 дБА

	99 
	Формовщик ручной формовки
	Фурановый смеситель; ручной шанцевый инструмент
	Формовочная смесь ХТС на основе ортофосфорной кислоты и фурановых смол
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	19 мг/м3

	100 
	
	
	
	Ортофосфорная кислота (фосфорная кислота)
	0,08 мг/м3

	101 
	
	
	
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	0,08 мг/м3

	102 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	129,06 дБ

	103 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	119,8 дБ

	104 
	
	
	
	Интенсивность теплового облучения, Вт/м2, при облучении  более 50 % поверхности тела
	75 Вт/м2

	105 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	89,4 дБА

	106 
	Фрезеровщик
	Фрезерно-расточный станок, кран, резцы, сверла, метчики 
	Металлы: черные, цветные; неметаллы; СОЖ Велс-1М; 
(пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) 
	Феррохром (сплав хрома (65 %) с железом)
	9 мг/м3

	107 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	21 мг/м3

	108 
	
	
	
	Масла минеральные нефтяные +
	4,3 мг/м3

	109 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	125,6 дБ

	110 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	116,8 дБ

	111 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	87,4 дБА

	112 
	Токарь
	Токарно-винторезный станок с ЧПУ
	Металлы: черные, цветные; неметаллы;
СОЖ 

	Масла минеральные нефтяные +
	10,3 мг/м3

	113 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	17 мг/м3

	114 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	129,6 дБ

	115 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	114,8 дБ

	116 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	85,4 дБА

	117 
	Шлифовщик
	Универсально-шлифовальный станок 
	Металлы: черные, цветные; неметаллы; СОЖ Велс-1М; 
(пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) 
	Масла минеральные нефтяные +
	6,3 мг/м3

	118 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	19 мг/м3

	119 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	125,6 дБ

	120 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	115,8 дБ

	121 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	86,9 дБА

	122 
	Зуборезчик
	Зубофрезерный станок; 
резцы; тиски; полукозловой кран 
	Металлы: черные, цветные; неметаллы; 
СОЖ (масла минеральные нефтяные) – 3 ч;
(пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) – 7,5 ч
	Феррохром (Сплав хрома 65% с железом)
	9,2

	123 
	
	
	
	Масла минеральные нефтяные+
	11,3 мг/м3

	124 
	
	
	
	Кремний диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60%1
	15 мг/м3

	125 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	127,6 дБ

	126 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	117,8 дБ

	127 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	89,4 дБА

	128 
	Электромонтер

	Верстак; комплект ручного инструмента электромонтера;
дрель 
	РЭН и запчасти к оборудованию;
(пыль (70 % > SiO2 > 20 %)) – 1 ч
Спирт (этанол) – 0,5 ч
	Спирты C7-11 (смесь изомеров)
	0,8 мг/м3

	129 
	
	
	
	Полиэтенилхлорид (поливинилхлорид; хлорэтен гомополимер)
	8,5 мг/м3

	130 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	18 мг/м3

	131 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	128,6 дБ

	132 
	
	
	
	ЭМП, 50 Гц
	Е, 0,6 кВ/м
Н, 6 А/м

	133 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	82,4 дБА

	134 
	Токарь по обработке деталей из стеклотекстолита
	Станок горизонтально-расточный; станок универсальный вертикально-сверлильный; 
станок радиально-сверлильный;
станок консольно-фрезерный; станок ленточнопильный; 
станок для резки бакелитовых цилиндров; 
станок для резки неметаллических изделий; 
кран-балка подвесная г/п 1 т; ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент
	Металл, ПВХ
	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):
контроль по фенолу
	0,3 мг/м3

	135 
	
	
	
	Фенолформальдегидные смолы (летучие продукты):
контроль по формальдегиду
	0,02 мг/м3

	136 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	21 мг/м3

	137 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	127,6 дБ

	138 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	116,8 дБ

	139 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	89,4 дБА

	140 
	Слесарь- ремонтник
	Станок точильно-шлифовальный; 
тиски слесарные; слесарный инструмент; ручной механизированный инструмент
	Металл, дерево 
	Растворитель древесно-спиртовой марки А (ацетоно-эфирный) /по ацетону/
	0,16 мг/м3

	141 
	
	
	
	Масло И-8А
индустриальное
(вазелиновое)
	200 мг/м3

	142 
	
	
	
	Кремния диоксид аморфный в виде аэрозоля конденсации при содержании от 10 до 60 %1
	22 мг/м3

	143 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	125,6 дБ

	144 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	114,8 дБ

	145 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	91,4 дБА

	146 
	Намотчик катушек трансформаторов
	Каретка для барабанов; 
станок намоточный; 
штанга; 
станок вертикально-намоточный 
	Клей;
припой (свинец); 
флюс
	1-гидроксипентахлорбензол (пентахлор-1-гидроксибензол)
	1,4 мг/м3

	147 
	
	
	
	Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)
	1,3 мг/м3

	148 
	
	
	
	Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (свинец)
	0,006 мг/м3

	149 
	
	
	
	Повышенный уровень локальной вибрации
(вибрация локальная, эквивалентный корректированный уровень виброускорения, дБ) по оси Z
	128,6 дБ

	150 
	
	
	
	Транспортно-технологическая вибрация на рабочих местах в машинах, перемещающихся по подготовленным поверхностям производственных помещений, промышленных площадок, горных выработок (эквивалентные корректированные уровни виброускорения) по оси Z
	115,8 дБ

	151 
	
	
	
	Повышенный уровень шума
	86,4 дБА




Таблица 2 – Идентификация рисков по физическим факторам

	Наименование рабочего места1
	Физические опасные и/или вредные производственные факторы2
	Наименование риска на рабочем месте3
	Класс условий труда 4
	Уровень риска5
	Итоговая балльная оценка риска6
	Общая оценка риска7

	
	
	
	
	
	
	


1 Данные берутся из таблицы 1.2.
2 Приводится перечень ОВПФ по ГОСТ 12.0.003–2015.
3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.
6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.
7 Общая оценка риска определяется по таблице 4.

Таблица 3 – Балльная оценка уровня риска

	Класс условий труда
	Баллы риска

	2.0
	0

	3.1
	1

	3.2
	2

	3.3
	3



Таблица 4 – Перевод баллов в уровень риска

	Итоговая балльная оценка риска
	Уровень риска

	0 баллов
	Низкий 

	1–3
	Средний

	4–6
	Высокий

	7 и более
	Очень высокий


[bookmark: _Toc397342653]2.2 Оценка профессионального риска по химическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни
Задание: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по химическим факторам методом проверочного листа, методом Файна – Кинни.
Нормативные документы
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).
· Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 N 1405-ст).
· Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков». 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с СанПиН 1.2.3685–21) (зарег. в Минюсте России 29.01.2021 N 62296).
· Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
· Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
Алгоритм выполнения практического задания
1. По варианту задания, выбранному в проверяемом задании № 5 (таблица 1.2), оформить таблицу 2 по химическим факторам на рабочем месте следующим образом. 
· Заполнить столбцы «Наименование рабочего места», «Физические опасные и/или вредные производственные факторы», «Наименование риска на рабочем месте». 
· По Методике проведения специальной оценки условий труда, Классификатору вредных и (или) опасных производственных факторов, форме отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению определить класс условий труда по химическим факторам и заполнить столбец «Класс условий труда». 
· По таблице 3 определить баллы для каждого риска и заполнить столбец «Уровень риска». 
· Рассчитать суммарное количество баллов и заполнить столбец «Итоговая балльная оценка риска». 
· По таблице 4 определить уровень риска на рабочем месте по химическим факторам и заполнить столбец «Общая оценка риска».
Типовой пример задания

Таблица 2 – Идентификация рисков по химическим факторам

	Наименование рабочего места1
	Химические опасные и/или вредные производственные факторы2
	Наименование риска на рабочем месте3
	Класс условий труда 4
	Уровень риска5
	Итоговая балльная оценка риска6
	Общая оценка риска7

	
	
	
	
	
	
	


1 Приводятся данные из таблицы 1.2.
2 Приводится перечень ОВПФ по ГОСТ 12.0.003–2015.
3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.
6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.
7 Определяется общая оценка риска по таблице 4.

Таблица 3 – Балльная оценка уровня риска

	Класс условий труда
	Баллы риска

	2.0
	0

	3.1
	1

	3.2
	2

	3.3
	3



Таблица 4 –Перевод баллов в уровень риска

	Итоговая балльная оценка риска
	Уровень риска

	0 баллов
	Низкий 

	1–3
	Средний

	4–6
	Высокий

	7 и более
	Очень высокий



2.3 Оценка профессионального риска по эргономическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни
Задание: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по эргономическим факторам методом проверочного листа, методом Файна – Кинни.
Нормативные документы
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).
· Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 N 1405-ст).
· Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
· Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
Алгоритм выполнения задания
1. Выбрать вариант задания по табл. 1 под таким же номером, как в задании № 5.
2. Разработать блок-схему технологического процесса для варианта задания (форма 1).
3. Провести оценку эргономических рисков по критериям тяжести и напряженности следующим образом. 
· Заполнить столбцы таблицы 2 «Наименование рабочего места», «Эргономические опасные и/или вредные производственные факторы», «Наименование риска на рабочем месте». 
· По таблицам 5–7 и Методике проведения специальной оценки условий труда, Классификатору вредных и (или) опасных производственных факторов, форме отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению определить класс условий труда по эргономическим факторам и заполнить столбец «Класс условий труда». 
· По таблице 3 определить баллы для каждого риска и заполнить столбец «Уровень риска». 
· Рассчитать суммарное количество баллов и заполнить столбец «Итоговая балльная оценка риска». 
· По таблице 4 определить уровень риска на рабочем месте по эргономическим факторам и заполнить столбец «Общая оценка риска».
4. Оформить отчетные формы и таблицы.

Таблица 0 – Номер варианта (выбирается по первой букве фамилии студента)
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Мф – Мя
	1

	Ан – Ая
	2
	На – Ни
	2

	Ба – Бм 
	3
	Нк – Ну
	3

	Бн – Бя
	4
	Нф – Ня
	4

	Ва – Вм 
	5
	Оа – Ои
	5

	Вн – Вя
	6
	Ок – Оу
	6

	Га – Гм 
	7
	Оф – Оя
	7

	Гн – Гя
	8
	Па – Пм
	8

	Да – Дм 
	9
	Пн – Пя
	9

	Дн – Дя
	10
	Ра – Рм
	10

	Еа – Ем 
	11
	Рн – Ря
	11

	Ен – Ея
	12
	Са – См
	12

	Жа – Жм 
	13
	Сн – Ся
	13

	Жн – Жя
	14
	Та – Тм
	14

	За – Зм 
	15
	Тн – Тя
	15

	Зн – Зя
	16
	У
	16

	Иа – Им 
	17
	Ф
	17

	Ин – Ия
	18
	Х
	18

	Ка – Км 
	19
	Ц
	19

	Кн – Кя
	20
	Ч
	20

	Ла – Ли 
	21
	Ш
	21

	Лк – Лу
	22
	Щ
	22

	Лф – Ля 
	23
	Ы, Э
	23

	Ма – Ми
	24
	Ю
	24

	Мк – Му 
	25
	Я
	25





Таблица 1 – Варианты заданий
	№
п/п
	Наименование рабочего места
	Оборудование
	Пол работника (мужчина, женщина)
	Показатели тяжести трудового процесса
	Уровни ОВПФ

	1 
	Электромонтер
	Дрель, перфоратор, измерительные клещи, лестница –стремянка
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8560

	2 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	56 000

	3 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	65 000

	4 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	48

	5 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	108

	6 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	4500

	7 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	500

	8 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 000

	9 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	10 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	11 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	12 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 800

	13 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	14 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	15 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	16 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	17 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	18 
	
	
	
	Монотонность нагрузок:
число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	19 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	20 
	Заготовщик изоляционных деталей
	Станок радиально-сверлильный; 
станок точильно-шлифовальный; 
пресс гидравлический; 
вальцы подогревательные; 
станок для резки бакелитовых цилиндров; 
кран-балка г/п 3,2 т; 
ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент;  электролобзик; виброшлифмашинка 
	Мужчина
	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	9760

	21 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	64 000

	22 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	70 000

	23 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой
(до 2 раз в час), кг
	56

	24 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	110

	25 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	4800

	26 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	800

	27 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	150 000

	28 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	65 500

	29 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	108 000

	30 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	130 000

	31 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	160 800

	32 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 50 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 78 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены)

	33 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	29

	34 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	4

	35 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	36 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	12

	37 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	8

	38 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	78

	39 
	Пропитчик бумаги и тканей
	Машина лакировальная; 
кран-балка г/п 3,2 т; 
кран мостовой г/п 5 т; 
кран консольный г/п 1 т; 
ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент
	Женщина
	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	5560

	40 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	32 000

	41 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	56 000

	42 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	28

	43 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	40

	44 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	2500

	45 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	500

	46 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 000

	47 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	48 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	49 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	38 000

	50 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	140 800

	51 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 80 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 90 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены)

	52 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	59

	53 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	54 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	55 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	56 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	57 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	58 
	Станочник деревообрабатывающих станков
	Станок вертикально-сверлильный; 
кран-штабелер г/п 3,2 т; 
станок фуговальный; 
станок прирезной; 
пила циркулярно-маятниковая; 
станок торцовочный с прямолинейным перемещением пилы; 
станок ленточнопильный вертикальный; 
ручной слесарный инструмент; 
измерительный инструмент;                                                                                                                   
электродрель; 
пневматический гвоздезабивной инструмент;  
настольная циркулярная пила 
	Мужчина
	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	9560

	59 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	66 000

	60 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	85 000

	61 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	58

	62 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	158

	63 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	3500

	64 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	800

	65 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	136 000

	66 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	67 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	88 000

	68 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	158 000

	69 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	200 800

	70 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	71 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	15

	72 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	2

	73 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	74 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	10

	75 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	76 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	90

	77 
	Газорезчик
	Резак газовый РЗП-02, машина газорезательная 

	Мужчина
	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8530

	78 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	46 000

	79 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	45 000

	80 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	38

	81 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	120

	82 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	5500

	83 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	900

	84 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	90 000

	85 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	64 500

	86 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	88 000

	87 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	123 000

	88 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	189 800

	89 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 67 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	90 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	15

	91 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	4

	92 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	-

	93 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	94 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	95 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), час
	70

	96 
	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей в дробеструйной камере 
	Аппарат абразивоструйный 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8460

	97 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	46 000

	98 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	85 000

	99 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	68

	100 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	208

	101 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	6500

	102 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	700

	103 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	120 000

	104 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	64 500

	105 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	93 000

	106 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	134 000

	107 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	170 800

	108 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	109 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	20

	110 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	4

	111 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	112 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	113 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	114 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	115 
	Резчик металла на ножницах и прессах
	Ручной слесарный инструмент;
пневмоинструмент;
электроинструмент;
пресс-ножницы; 
ленточнопильный станок;
кран эл. мостовой г/п 5 т 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	7500

	116 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	45 000

	117 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	55 000

	118 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	60

	119 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	100

	120 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	5500

	121 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	600

	122 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	90 000

	123 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	55 500

	124 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	86 000

	125 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	126 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	180 800

	127 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	128 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	16

	129 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	6

	130 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	131 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	132 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	133 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	134 
	Маляр с эмалевыми красками
	Пневмокраскопульт;
ручной малярный инструмент;
пневмоинструмент;
агрегат окрасочный; 
кран-балка г/п 2 т
	Женщина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	3560

	135 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	62 000

	136 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	26 000

	137 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	56

	138 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	78

	139 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	3500

	140 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	700

	141 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	134 000

	142 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	64 500

	143 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	68 000

	144 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	65 000

	145 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	134 600

	146 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 80 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 90 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены)

	147 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	59

	148 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	149 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	150 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	151 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	152 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	78

	153 
	Намотчик катушек трансформаторов
	Каретка для барабанов; 
станок намоточный; 
штанга центрирующая; 
станок вертикально-намоточный
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	6860

	154 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	46 000

	155 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	55 000

	156 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	34

	157 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	90

	158 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	6500

	159 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	800

	160 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 000

	161 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	162 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	90 500

	163 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	156 000

	164 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	167 800

	165 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	166 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	20

	167 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	6

	168 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	169 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	8

	170 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	171 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	172 
	Сборщик трансформаторов
	Стеллаж сборочный; подъемник лифтовый; межпролетная телега; 
насосная станция; 
пневмогайковерт; 
дрель электрическая; 
пила ленточная 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	7560

	173 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	46 000

	174 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	64 000

	175 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	44

	176 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	138

	177 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	4800

	178 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	560

	179 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	103 000

	180 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 800

	181 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 800

	182 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	168 000

	183 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 400

	184 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	185 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	15

	186 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	4

	187 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	188 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	189 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	190 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	67

	191 
	Электрогазосварщик
	Электросварочное оборудование, ручной инструмент, шлифмашинка
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8000

	192 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	50 600

	193 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	65 600

	194 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	46

	195 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	138

	196 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	3500

	197 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	580

	198 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	169 000

	199 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 560

	200 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 070

	201 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	135 000

	202 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 820

	203 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	204 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	40

	205 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	206 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	207 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	208 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	209 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	210 
	Водитель автомобиля 
	Автомобиль
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	6560

	211 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	46 000

	212 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	65 600

	213 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	44

	214 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	118

	215 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	5500

	216 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	570

	217 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 300

	218 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	70 500

	219 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	58 000

	220 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	198 000

	221 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	170 800

	222 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	223 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	224 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	225 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	226 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	227 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	228 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	229 
	Плавильщик металла и сплавов
	Печи индукционные;
машина центробежного литья; 
вибратор;
весы крановые
трамбовка;
кувалда;
бетономешалка;
гаечные ключи;
фонарь;
рулетка;
шлифовальные машинки (электрические, пневматические)
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8500

	230 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	66 060

	231 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	68 000

	232 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	68

	233 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	168

	234 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	5500

	235 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	550

	236 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	107 000

	237 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 800

	238 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	78 000

	239 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	168 000

	240 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	180 800

	241 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	242 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	15

	243 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	6

	244 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	245 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	246 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	247 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	70

	248 
	Лаборант металлографии
	Микроскоп МБС; 
шлифовальный станок; 
компьютер; 
фен; 
вытяжной шкаф 
	Женщина
	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	4560

	249 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	22 000

	250 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	46 000

	251 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	18

	252 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	30

	253 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	1500

	254 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	400

	255 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	89 000

	256 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	40 500

	257 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	58 000

	258 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	68 000

	259 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	120 800

	260 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 40 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 55 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	261 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	59

	262 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	263 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	68

	264 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	265 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	266 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	267 
	Шихтовщик
	Галтовочный барабан 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	7800

	268 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	76 000

	269 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	85 000

	270 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	88

	271 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	168

	272 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	6500

	273 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	1000

	274 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	105 800

	275 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	68 500

	276 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	78 000

	277 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	278 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 800

	279 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	280 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	15

	281 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	6

	282 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	283 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	284 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	285 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	286 
	Механик
	Балансировочный станок;
электроинструмент (дрель – болгарка, шуруповерт) 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	9560

	287 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	36 000

	288 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	75 000

	289 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	48

	290 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	408

	291 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	15 500

	292 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	2500

	293 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 000

	294 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	295 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	296 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	297 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 800

	298 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	299 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	300 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	301 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	302 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	303 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	304 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	305 
	Формовщик ручной формовки
	Фурановый смеситель; 
ручной шанцевый инструмент
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	9860

	306 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	86 000

	307 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	75 000

	308 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	68

	309 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	608

	310 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	9500

	311 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	900

	312 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	120 000

	313 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	70 500

	314 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	315 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	316 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 800

	317 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	318 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	319 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	320 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	321 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	322 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	323 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	324 
	Фрезеровщик
	Фрезерно-расточный станок, кран, резцы, сверла, метчики 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8960

	325 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	96 000

	326 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	85 000

	327 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	68

	328 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	808

	329 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	9500

	330 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	1000

	331 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 700

	332 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	70 500

	333 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	334 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	335 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190800

	336 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 90 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 10 % времени рабочего дня (смены)

	337 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	338 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	339 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	340 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	341 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	342 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	87

	343 
	Токарь
	Токарно-винторезный станок с ЧПУ
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8560

	344 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	56 000

	345 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	65 000

	346 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	48

	347 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	108

	348 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	4500

	349 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	500

	350 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 000

	351 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	352 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	353 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	354 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 800

	355 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	356 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	357 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	358 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	359 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	360 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	361 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	362 
	Шлифовщик
	Универсально-шлифовальный станок 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	7560

	363 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	66 000

	364 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	85 000

	365 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	480

	366 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	908

	367 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	8500

	368 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	700

	369 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	160 000

	370 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	78 500

	371 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	372 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	373 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	189 800

	374 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	375 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	376 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	377 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	378 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	379 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	380 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	54

	381 
	Зуборезчик
	Зубофрезерный станок; 
резцы; 
тиски; 
полукозловой кран 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	4000

	382 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	36 000

	383 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	67 000

	384 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	50

	385 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	48

	386 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	4500

	387 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	5000

	388 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	80 000

	389 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	390 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	60 000

	391 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	156 000

	392 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	167 800

	393 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	394 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	20

	395 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	396 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	397 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	398 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	399 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	82

	400 
	Электромонтер

	Верстак, комплект ручного инструмента электромонтера, дрель 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	8560

	401 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	56 000

	402 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	65 000

	403 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	48

	404 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	108

	405 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	4500

	406 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	500

	407 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	100 000

	408 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	409 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	410 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	120 000

	411 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	156 800

	412 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	413 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	15

	414 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	415 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	416 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	417 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	418 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	59

	419 
	Токарь по обработке деталей из стеклотекстолита
	Станок горизонтально-расточный; 
станок универсальный вертикально-сверлильный; 
станок радиально-сверлильный; 
станок консольно-фрезерный; 
станок ленточнопильный; 
станок для резки бакелитовых цилиндров; 
станок для резки неметаллических изделий; 
кран-балка подвесная г/п 1 т; 
ручной слесарный инструмент; измерительный инструмент
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	3560

	420 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	26 000

	421 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	35 000

	422 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	500

	423 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	108

	424 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	6500

	425 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	5000

	426 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	101 000

	427 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	60 500

	428 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	97 000

	429 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	430 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 100

	431 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	432 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	433 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	434 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	435 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	7

	436 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	437 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	80

	438 
	Слесарь-ремонтник
	Станок точильно-шлифовальный; 
тиски слесарные;
слесарный инструмент; 
ручной механизированный инструмент
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	7560

	439 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	36 000

	440 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	75 000

	441 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	48

	442 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	108

	443 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	2500

	444 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	900

	445 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	80 000

	446 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	40 500

	447 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	70 000

	448 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	168 000

	449 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	290 800

	450 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	451 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	452 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	453 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	454 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	455 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	456 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	68

	457 
	Намотчик катушек трансформаторов
	Каретка для барабанов; 
станок намоточный; 
штанга; 
станок вертикально-намоточный 
	Мужчина

	Масса перемещаемого груза на расстояние до 1 м, кг∙м
	7560

	458 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние от 1 м до 5 м, кг∙м
	66 000

	459 
	
	
	
	Масса перемещаемого груза на расстояние более 5 м, кг∙м
	75 000

	460 
	
	
	
	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг
	48

	461 
	
	
	
	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час), кг
	208

	462 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с рабочей поверхности, кг
	6500

	463 
	
	
	
	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены):
с пола, кг
	1000

	464 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)
	103 000

	465 
	
	
	
	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)
	70 500

	466 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза одной рукой, кгс∙с
	98 000

	467 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза двумя руками, кгс∙с
	138 000

	468 
	
	
	
	Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании работником груза, при удержании груза с участием мышц корпуса и ног, кгс∙с
	190 800

	469 
	
	
	
	Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)
	Периодическое, 60 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, 15 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» 70 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов 20 % времени рабочего дня (смены)

	470 
	
	
	
	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	25

	471 
	
	
	
	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	8

	472 
	
	
	
	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	–

	473 
	
	
	
	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	15

	474 
	
	
	
	Монотонность нагрузок: число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	4

	475 
	
	
	
	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	70





Типовой пример задания
Таблица 2 – Идентификация рисков по эргономическим факторам

	Наименование рабочего места1
	Эргономические опасные и/или вредные производственные факторы2
	Наименование риска на рабочем месте3
	Класс условий труда 4
	Уровень риска5
	Итоговая балльная оценка риска6
	Общая оценка риска7

	
	
	
	
	
	
	


1 Приводятся данные из таблицы 1.
2 Приводится перечень ОВПФ по варианту задания (таблица 1).
3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.
6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.
7 Определяется общая оценка риска по таблице 4.

Таблица 3 – Балльная оценка уровня риска

	Класс условий труда
	Баллы риска

	2.0
	0

	3.1
	1

	3.2
	2

	3.3
	3



Таблица 4 – Перевод баллов в уровень риска

	Итоговая балльная оценка риска
	Уровень риска

	0 баллов
	Низкий 

	1–3
	Средний

	4–6
	Высокий

	7 и более
	Очень высокий





Форма 1



























Таблица 5 – Физическая динамическая нагрузка: единицы внешней механической работы за рабочий день (смену), кг∙м

	Показатели тяжести трудового процесса
	Класс (подкласс) условий труда

	
	оптимальный
	допустимый
	вредный

	
	1
	2
	3.1
	3.2

	При региональной нагрузке перемещаемого работником груза
(с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса работника)
при перемещении груза на расстояние до 1 м

	для мужчин
для женщин
	до 2 500
до 1 500
	до 5 000
до 3 000
	до 7 000
до 4 000
	более 7 000
более 4 000

	При общей нагрузке перемещаемого работником груза
(с участием мышц рук, корпуса, ног тела работника)

	при перемещении работником груза на расстояние от 1 до 5 м

	для мужчин
для женщин
	до 12 500
до 7 500
	до 25 000
до 15 000
	до 35 000
до 25 000
	более 35 000
более 25 000

	при перемещении работником груза на расстояние более 5 м

	для мужчин
для женщин
	до 24 000
до 14 000
	до 46 000
до 28 000
	до 70 000
до 40 000
	более 70 000
более 40 000


[bookmark: P3968]Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг

	Показатели тяжести трудового процесса
	Класс (подкласс) условий труда

	
	оптимальный
	допустимый
	вредный

	
	1
	2
	3.1
	3.2

	Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой
(до 2 раз в час)

	для мужчин
для женщин
	до 15
до 5
	до 30
до 10
	до 35
до 12
	более 35
более 12

	Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены)
(более 2 раз в час)

	для мужчин
для женщин
	до 5
до 3
	до 15
до 7
	до 20
до 10
	более 20
более 10

	Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа рабочего дня (смены)

	с рабочей поверхности

	для мужчин
для женщин
	до 250
до 100
	до 870
до 350
	до 1 500
до 700
	более 1 500
более 700

	с пола

	для мужчин
для женщин
	до 100
до 50
	до 435
до 175
	до 600
до 350
	более 600
более 350



[bookmark: P4029]Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день
(смену), единиц

	Показатели тяжести трудового процесса
	Класс (подкласс) условий труда

	
	оптимальный
	допустимый
	вредный

	
	1
	2
	3.1
	3.2

	Количество стереотипных рабочих движений работника при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)

	
	до 20 000
	до 40 000
	до 60 000
	более 60 000

	Количество стереотипных рабочих движений работника при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)

	
	до 10 000
	до 20 000
	до 30 000
	более 30 000



[bookmark: P4056]Статическая нагрузка – величина статической нагрузки
за рабочий день (смену) при удержании работником груза,
приложении усилий, кгс∙с

	Показатели тяжести трудового процесса
	Класс (подкласс) условий труда

	
	оптимальный
	допустимый
	вредный

	
	1
	2
	3.1
	3.2

	При удержании груза одной рукой

	для мужчин
для женщин
	до 18 000
до 11 000
	до 36 000
до 22 000
	до 70 000
до 42 000
	более 70 000
более 42 000

	При удержании груза двумя руками

	для мужчин
для женщин
	до 36 000
до 22 000
	до 70 000
до 42 000
	до 140 000
до 84 000
	более 140 000
более 84 000

	При удержании груза с участием мышц корпуса и ног

	для мужчин
для женщин
	до 43 000
до 26 000
	до 100 000
до 60 000
	до 200 000
до 120 000
	более 200 000
более 120 000



Примечания:
1. Статические усилия встречаются в различных случаях: 
1) удержание обрабатываемого изделия (инструмента); 
2) прижим обрабатываемого инструмента (изделия) к обрабатываемому изделию (инструменту); 
3) перемещение органов управления (рукоятки, маховики, штурвалы) или тележек. 
В первом случае величина статического усилия определяется весом удерживаемого изделия (инструмента). Вес изделия определяется путем взвешивания. 
Во втором случае величина усилия прижима может быть определена с помощью тензометрических, пьезокристаллических или других датчиков, которые необходимо закрепить на инструменте или изделии. 
В третьем случае усилие на органах управления можно определить с помощью динамометра или по технологической (эксплуатационной) документации.
2. Время удерживания статического усилия определяется на основании хронометражных измерений (или по фотографии рабочего дня). Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда по тяжести трудового процесса осуществляется с учетом определенной преимущественной нагрузки: на одну руку, две руки или с участием мышц корпуса тела и ног работника. Если при выполнении работы встречается 2 или 3 указанных выше нагрузки (нагрузки на одну, две руки и с участием мышц корпуса тела и ног работника), то следует суммировать их и суммарную величину статической нагрузки соотносить с показателем преимущественной нагрузки.

[bookmark: P4109]Таблица 6 – Рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)

	Класс (подкласс) условий труда

	оптимальный
	допустимый
	вредный

	1
	2
	3.1
	3.2

	Свободное удобное положение с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя). Нахождение в положении «стоя»1 до 40 % времени рабочего дня (смены)
	Периодическое, до 25 % времени смены, нахождение в неудобном2 и (или) фиксированном3 положении. Нахождение в положении «стоя» до 60 % времени рабочего дня (смены)
	Периодическое, до 50 % времени смены, нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, до 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном4 положении. Нахождение в положении «стоя» до 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов от 60 до 80 % времени рабочего дня (смены)
	Периодическое, более 50 % времени рабочего дня (смены), нахождение в неудобном и (или) фиксированном положении; периодическое, более 25 % времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении. Нахождение в положении «стоя» более 80 % времени рабочего дня (смены). Нахождение в положении «сидя» без перерывов более 80 % времени рабочего дня (смены)


[bookmark: P4126]1 Для целей данной методики работой в положении «стоя» считается работа, которая не предполагает возможности ее выполнения в положении «сидя».
[bookmark: P4127]2 Работа с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног. Неудобное рабочее положение характерно для работ, при которых органы управления или рабочие поверхности оборудования расположены вне пределов максимальной досягаемости рук работника либо в поле зрения работника находятся объекты, препятствующие наблюдению за обслуживающимся объектом или процессом. Неудобное положение работника может быть также связано с необходимостью удержания работником рук на весу.
[bookmark: P4128]3 К фиксированным рабочим положениям относятся положения с невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела работника относительно друг друга. Подобные положения встречаются при выполнении работ, связанных с необходимостью в процессе производственной деятельности различать мелкие объекты. Примером работ с фиксированным рабочим положением являются работы, выполняемые с использованием оптических увеличительных приборов – луп и микроскопов. Фиксированное рабочее положение характеризуется либо полной неподвижностью, либо ограниченным количеством высокоточных движений, совершаемых с малой амплитудой в ограниченном пространстве.
[bookmark: P4129]4 К вынужденным рабочим положениям работника относятся положения «лежа», «на коленях», «на корточках».
Таблица 7 – Оценка напряженности трудового процесса
	Показатели напряженности трудового процесса
	Класс (подкласс) условий труда

	
	оптимальный
	допустимый
	вредный

	
	1
	2
	3.1
	3.2

	Сенсорные нагрузки

	Плотность сигналов (световых и звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы, ед.
	до 75
	76–175
	176–300
	более 300

	Число производственных объектов одновременного наблюдения, ед.
	до 5
	6–10
	11–25
	более 25

	Работа с оптическими приборами (% времени смены)
	до 25
	26–50
	51–75
	более 75

	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю), ч
	до 16
	до 20
	до 25
	более 25

	Монотонность нагрузок

	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций, ед.
	более 10
	9–6
	5–3
	менее 3

	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в %-х от времени смены), ч
	менее 75
	76–80
	81–90
	более 90



2.4 Оценка травмобезопасности технологического процесса
Тема 2. Профессиональные риски. Идентификация
Задача: сформировать теоретические и практические компетенции по оценке профессиональных рисков по критерию травмобезопасности.
Нормативные документы
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.5–2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ» (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 N 578-ст).
· Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 N 1405-ст).
Теоретические сведения
Оценка травмоопасности рабочих мест
Объектами оценки травмоопасности рабочих мест являются:
· производственное оборудование;
· приспособления и инструменты, используемые при осуществлении технологических процессов;
· соответствие подготовки работников по вопросам охраны труда установленным требованиям.
Оценка травмоопасности рабочих мест проводится на соответствие объектов требованиям охраны труда, невыполнение которых может привести к травмированию работников, в том числе:
· требованиям по защите от механических воздействий;
· требованиям по защите от воздействия электрического тока;
· требованиям по защите от воздействия повышенных или пониженных температур;
· требованиям по защите от токсического воздействия химических веществ.
При оценке травмоопасности производственного оборудования проводится проверка наличия и соответствия нормативным требованиям:
· комплекта эксплуатационной документации;
· средств защиты работников от воздействия движущихся частей производственного оборудования, а также разлетающихся предметов;
· ограждений элементов производственного оборудования, повреждение которых связано с возникновением опасности, включая наличие фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов;
· сигнальной окраски и знаков безопасности;
· сигнализаторов нарушений нормального функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, включая наличие устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска при восстановлении энергоснабжения, невыполнения уже выданной команды на остановку);
· защиты электрооборудования, электропроводки от различного рода воздействий.
Оценка травмоопасности производственного оборудования проводится путем анализа технической документации, содержащей требования безопасности при выполнении работ, внешнего осмотра производственного оборудования в ходе штатной работы на соответствие его состояния требованиям действующих нормативных правовых актов по охране труда.
Оценка травмоопасности инструментов и приспособлений проводится путем внешнего осмотра и проверки соответствия их состояния требованиям нормативных правовых актов по охране труда.
При оценке травмоопасности производственного оборудования, а также инструментов и приспособлений может проверяться также наличие сертификатов или деклараций соответствия требованиям безопасности.
Алгоритм выполнения задания
1. По выбранному варианту в заданиях № 5, 7 проанализировать используемое оборудование на соответствие требованиям травмобезопасности следующим образом: по всем видам оборудования подобрать соответствующие стандарты и правила по охране труда. Выбрать из нормативных документов требования к данному оборудованию (станок, дрель и т. д.) и поставить в графе 4 таблицы 1 фактическое состояние, или соответствующее нормативным требованиям, или не соответствующее (50 % на 50 %). В графе 5, соответственно, написать заключение «соответствует / не соответствует». В графе 6 расписать мероприятия по устранению несоответствия.
2. Провести оценку обучения по данной профессии (табл. 2). Для этого применительно к данной профессии по нормативным документам определить перечень видов обучения (по профессии, по охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности). Найти соответствующие документы, регламентирующие виды и сроки обучения, и заполнить столбец 2. 
3. Найти нормативные документы, регламентирующие проведение соответствующих инструктажей, и заполнить столбец 3. Оформить табл. 2.
Типовой пример задания
Таблица 1 – Оценка травмоопасности на рабочем месте

	Оборудование
	Нормативный
правовой
акт
	Требования
нормативных
правовых актов
	Фактическое
состояние
объектов оценки
травмоопасности
на рабочем месте
	Оценка соответствия
травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда
	Необходимые
мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6



Таблица 2 – Оценка проведения обучения 

	Наименование рабочего места1
	Проведение обучения2
	Проведение инструктажей3

	1
	2
	3

	
	Обучение по профессии
	Инструктажи по охране труда

	
	
	

	
	Обучение по охране труда
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Обучение по пожарной безопасности
	Инструктаж по пожарной безопасности

	
	
	

	
	Обучение по электробезопасности
	Инструктаж по электробезопасности

	
	
	

	
	Обучение по промышленной безопасности
	Инструктаж по промышленной безопасности

	
	
	


1 Приводится наименование рабочего места по варианту задания № 5, 6 ,7.
2 Приводятся все необходимые виды обучения для данной профессии и нормативные документы, на основании которых проводится обучение.
3 Приводятся все виды инструктажей (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности и т. д.) и нормативные документы, на основании которых проводятся инструктажи, с указанием периодичности проведения.

Выводы по результатам оценки:
производственное оборудование: ___________________________________________;
                                    (соответствует / не соответствует
нормативным требованиям*) 
приспособления и инструменты: ____________________________________________;
                                    (соответствуют / не соответствуют
нормативным требованиям*) 

обучение и инструктаж проводятся: ________________________________________;
                                   (в соответствии / не в соответствии
                                с нормативными требованиями охраны труда*)
                               
дополнительные объекты оценки: ___________________________________________.
                                    (соответствуют / не соответствуют
                             	      нормативным требованиям*)

* Указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие.

Раздел 3 Мониторинг производственной безопасности

[bookmark: _Toc404153145]3.1 Идентификация объекта и факторов мониторинга безопасности
	Задание:	
1. Определить и описать объект мониторинга.
2. Идентифицировать опасные и вредные производственные факторы, антропогенные факторы.

Нормативные документы
· ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 602-ст)
· ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.04.2016 N 285-ст)

Алгоритм выполнения задания
1. Выберите объект мониторинга по Таблице 1. Технология выбора варианта Таблица 2.
2. Опишите технологический процесс (один): перечислите виды технологических операций, оборудования, инструмента, материалов, используемых в технологическом процессе (Таблица 3).
3. Идентифицируйте опасные и вредные производственные факторы объекта мониторинга безопасности (Таблица 3). Идентификация осуществляется путем определения опасных и вредных производственных факторов (ГОСТ 12.0.003-2015).
4. Идентифицируйте антропогенные факторы от выполнения технологического процесса (Таблица 4) (ГОСТ Р ИСО 14001-2016, п. А.6.1.2 Экологические аспекты). Идентификация выполняется посредством выявления воздействия технологического процесса на атмосферный воздух (выбросы, состав), водные объекты (сбросы в промышленные сточные воды, состав), отходов производства (вид, состав). 
[bookmark: _Toc403554242]Таблица 1 – Варианты заданий

	[bookmark: _Toc403554243]№
	[bookmark: _Toc403554244]Объект мониторинга

	1. 
	[bookmark: _Toc403554248]Монтаж железобетонных конструкций

	2. 
	[bookmark: _Toc403554252]Кровельные работы

	3. 
	[bookmark: _Toc403554257]Электросварочные работы

	4. 
	[bookmark: _Toc403554261]Газорезка металла

	5. 
	[bookmark: _Toc403554267]Проведение ТО-1 автомобиля

	6. 
	Разработка грунта механизированным способом

	7. 
	Опалубочные работы 

	8. 
	Арматурные работы

	9. 
	Защитное покрытие лакокрасочными материалами

	10. 
	Устройство системы отопления

	11. 
	Демонтаж системы отопления

	12. 
	Устройство системы газоснабжения

	13. 
	Устройство системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

	14. 
	Устройство системы электроснабжения

	15. 
	Демонтаж системы газоснабжения

	16. 
	Демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха 

	17. 
	Укладка трубопровода

	18. 
	Монтаж опор для воздушных линий электропередачи 

	19. 
	Демонтаж опор для воздушных линий электропередачи

	20. 
	Монтаж трансформаторных подстанций

	21. 
	Демонтаж трансформаторных подстанций

	22. 
	Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

	23. 
	Монтаж подъемно-транспортного оборудования 

	24. 
	Монтаж лифтов

	25. 
	Монтаж электротехнических установок

	26. 
	Монтаж систем автоматики и сигнализации

	27. 
	Монтаж компрессорных установок

	28. 
	Монтаж оборудования автозаправочных станций

	29. 
	Обработка детали класса «Втулка»

	30. 
	Обработка детали класса «Диск»

	31. 
	Сборка муфты сцепления

	32. 
	Изготовление прессформы

	33. 
	Термическая обработка металла

	34. 
	Текущий ремонт дефектов трубопроводов

	35. 
	Диагностика резервуаров

	36. 
	Огневые работы

	37. 
	Экологический аналитический контроль (измерение ПДК)

	38. 
	Электромонтажные работы

	39. 
	Вулканизационные работы

	40. 
	Шиномонтажные работы



[bookmark: _Toc403554397]Таблица 2 - Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	Аа – Ам 
	1
	Ла – Лм 
	21

	Ан – Ая
	2
	Лн – Ля
	22

	Ба – Бм 
	3
	Ма – Мм 
	23

	Бн – Бя
	4
	Мн – Мя
	24

	Ва – Вм 
	5
	На – Ни 
	25

	Вн – Вя
	6
	Нк – Ну
	26

	Га – Гм 
	7
	Нф – Ня
	27

	Гн – Гя
	8
	На – Ни
	28

	Да – Дм 
	9
	Нк – Ну
	29

	Дн – Дя
	10
	Нф – Ня
	30

	Еа – Ем 
	11
	Оа – Ом
	31

	Ен – Ея
	12
	Он – Оя
	32

	Жа – Жм 
	13
	Па – Пм
	33

	Жн – Жя
	14
	Пн – Пя
	34

	За – Зм 
	15
	Ра – Рм
	35

	Зн – Зя
	16
	Рн – Ря
	36

	Иа – Им 
	17
	Са – См
	37

	Ин – Ия
	18
	Сн – Ся
	38

	Ка – Км 
	19
	Та – Тя
	39

	Кн – Кя
	20
	У-Я
	40



Бланк выполнения задания 1

Таблица 3 - Опасные и вредные производственные факторы объекта мониторинга безопасности 

	Технологический процесс, операция
	Оборудование, инструмент
	Материалы, вещества
	Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами физического воздействия на организм
	Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами химического воздействия на организм

	
	Технологический процесс – ХХХХХХ

	Операция 1 
	
	
	
	

	Операция 2 
	
	
	
	

	Операция 3
…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Таблица 4 – Антропогенные факторы объекта мониторинга безопасности 

	Технологический процесс, операция
	Оборудование, инструмент
	Материалы, вещества
	Воздействие на атмосферный воздух
	Воздействие на водные объекты
	Отходы, образующиеся в процессе выполнения технологического процесса

	Технологический процесс – ХХХХХХ

	Операция 1 
	
	
	
	
	

	Операция 2 
	
	
	
	
	

	Операция 3
…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc404153146]3.2 Мониторинг безопасности по физическим факторам
	Задание:
1. Изучите законодательную базу в области проведения мониторинга по физическим факторам.
2. Разработайте программу мониторинга по физическим факторам на рабочем месте.
Нормативные документы
· ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 602-ст)
· СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 4.1.

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите законодательную и нормативную базу в области проведения мониторинга безопасности по физическим факторам.
2.  Используя данные, полученные при идентификации объекта мониторинга безопасности при выполнении задания 1, разработайте программу производственного контроля по физическим опасным и вредным производственным факторам для рабочего места по вашему технологическому процессу.
3. Полученные данные представьте в табл. 1.
	
Справочные материалы
1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 4.1. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных исследований, испытаний на следующих категориях объектов:
	а) промышленные предприятия (объекты): 
рабочие места, производственные помещения, производственные площадки (территория), граница санитарно-защитной зоны, сырье для изготовления продукции, полуфабрикаты, новые виды продукции производственно-технического назначения, продукция пищевого назначения, новые технологические процессы (технологии производства, хранения, транспортирования, реализации и утилизации), отходы производства и потребления (сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, хранение, переработка и захоронение отходов).
[bookmark: Par554][bookmark: _Toc403554426]	Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания факторов производственной среды (физические факторы: температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения – электростатическое поле; постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомагнитное); электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц); широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ; электромагнитные излучения радиочастотного диапазона; широкополосные электромагнитные импульсы; электромагнитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое); ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация (локальная, общая); аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия; освещение – естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блескость); электрически заряженные частицы воздуха – аэроионы; аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД); химические факторы: смеси, в т. ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и/или для контроля которых используют методы химического анализа, вредные вещества с остронаправленным механизмом действия, вредные вещества 1–4 классов опасности; биологический фактор).

Бланк выполнения задания 2
Таблица 2 – Мониторинг физических факторов на рабочем месте
	Профессия1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование опасного и вредного фактора4
	Периодичность производственного контроля5
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.6

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 – Наименование профессии выбирается по технологическому процессу из задания 1.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологической операции, которую выполняет работник.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологической операции.
4 – Наименование физического опасного и вредного производственного фактора определяется по технологической операции по ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 602-ст)
5 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из количества факторов производственной среды (от 1 раза в месяц до 1 раза в год), класса опасности веществ и материалов (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
6 – Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

[bookmark: _Toc404153147]3.3 Мониторинг безопасности по химическим и биологическим факторам 
Задание: 
1. Изучите законодательную базу в области проведения мониторинга по химическим и биологическим факторам.
2. Разработайте программу мониторинга по химическим и биологическим факторам на рабочем месте.

Нормативные документы
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296)
· Приказ Минприроды России от 18.02.2022 N 109 "Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67461)
· Биологический контроль производственного воздействия вредных веществ. Методические рекомендации" (утв. Минздравом СССР 07.12.1990 N 5205-90)
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 11.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) раздел IV. Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите законодательную и нормативную базу в области проведения мониторинга безопасности по химическим и биологическим факторам.
2. Используя данные, полученные при идентификации объекта мониторинга безопасности при выполнении задания 1, разработайте программу производственного контроля по химическим опасным и вредным производственным факторам на рабочем месте (не менее трех веществ). Полученные данные представьте в табл. 1.
3. Используя данные технологического процесса из задания 1, разработайте программу производственного экологического контроля по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух (не менее трех веществ) (Таблица 2).
4. Используя данные технологического процесса из задания 1, разработайте программу производственного биологического контроля (Таблица 3), (не менее трех ПБА произвольным образом, даже если в технологическом процессе нет биологического фактора).

Бланк выполнения задания 3

Таблица 1 – Мониторинг по химическим опасным и вредным производственным факторам на рабочем месте

	Профессия1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование опасного и вредного химического фактора4
	Класс опасности вещества, ПДК м.р и/или с.с
	Периодичность производственного контроля5
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.6

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 – Наименование профессии выбирается по технологическому процессу из задания 1.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологической операции, которую выполняет работник.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологической операции.
4 – Наименование химического опасного и вредного производственного фактора определяется по технологической операции (не менее трех), класс опасности и ПДК по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") Таблица 2.1
5 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из класса опасности веществ (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
6 – Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

Таблица 2 – Программа производственного экологического контроля по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	Технологический процесс1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование вещества, выбрасываемого в окружающую среду4
	Класс опасности вещества, ПДК 
	Периодичность производственного контроля5
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.6

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 – Наименование профессии выбирается по технологическому процессу из задания 1.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологической операции, которую выполняет работник.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологической операции.
4 – Наименование химического опасного и вредного производственного фактора определяется по технологической операции (не менее трех), класс опасности и ПДК по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") Таблица 1.1.
5 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из класса опасности веществ (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
6 – Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

Таблица 3 – Программа производственного биологического контроля 

	Технологический процесс1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование ПБА4
	Группа патогенности 5 
	Периодичность производственного контроля6
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.7

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1 – Наименование технологического процесса из задания 1.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологическому процессу.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологическому процессу.
4 – Наименование патогенного биологического агента (ПБА) выбирается по 	Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 11.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) раздел IV. Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА (не менее трех произвольным образом, даже если в технологическом процессе нет биологического фактора)
5 – Группа патогенности выбирается по Приложению 1 к СП 3.3686-21.
6 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из группы патогенности ПБА (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
[bookmark: _Toc404153148]7 - Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

3.4 Мониторинг безопасности по отходам производства» 
Задание:
1. Изучите нормативную базу в области обращения с отходами производства и проведения мониторинга безопасности в этой сфере.
2. Идентифицируйте отходы производства изучаемого объекта мониторинга.
3. Оформите документацию в области обращения с отходами производства.

Нормативные документы

· Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 04.10.2021) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 N 47008)
· Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)
· Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61782)

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите законодательную и нормативную базу в области обращения с отходами (ФЗ № 89). 
2. Для технологического процесса из задания 1 определите образующиеся отходы, не менее трех. Для определения отходов по видам технологического процесса, производства воспользуйтесь Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242. Оформите Таблицу 1.
3. Определите вид обращения с отходами и оформите Таблицу 2.
Таблица 1 – Мониторинг образующихся отходов
	Технологический процесс1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование отхода4
	Количество образующихся отходов, т 5 
	Периодичность производственного контроля6
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.7

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 – Наименование технологического процесса из задания 1.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологическому процессу.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологическому процессу.
4 – Наименование отхода по	Приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 04.10.2021) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов"
5 – Количество образующегося отхода в тоннах. Устанавливается произвольно.
6 – Периодичность производственного контроля определяется по Приказу Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами".
7 - Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

Таблица - 2 Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления за отчетный год 20__ г.

	N строки
	Наименование видов отходов1
	Код по федеральному классификационному каталогу отходов, далее – ФККО2
	Класс опасности отходов
	Наличие отходов на начало года, тонн
	Образовано отходов, тонн3
	Получено отходов от других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тонн
	Утилизировано отходов, тонн4
	Обезврежено отходов, тонн5

	
	
	
	
	Хранение
	Накопление
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	



1 – Наименование отхода из Таблицы 1.
2 – Код отхода определяется по Приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 04.10.2021) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов."
3 – Количество образованных отходов из Таблицы 1..
4 – самостоятельно определить какая масса отходов утилизируется.
[bookmark: Par137][bookmark: _Toc404153149]5 – Самостоятельно определить какая масса отходов обезвреживается.

3.5 Мониторинг и управление инженерными системами зданий и сооружений 
	
Задание:
1. Изучите нормативную документацию в области мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений для их текущего и капитального ремонта.
2. Оформите результаты обследования инженерных систем, зданий и сооружений.

Нормативные документы
· ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1984-ст)
· Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
· СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10) (ред. от 19.12.2019)
Алгоритм выполнения задания
1. Изучить нормативные документы.
2. Выбрать вариант задания по Таблицам 1, 2 (всего 35 вариантов, в трех таблицах приведены данные для 35 вариантов).
3. Оформить Акт технического состояния зданий (Форма 1). Оформление Акта осуществляется заполнением всех строк и столбцов. В случае отсутствия прямого указания на вариант задания, данные заполняются произвольно. При оценке состояния, после указания выявленных дефектов, необходимо отметить, в зависимости от дефекта уровень состояния: отличное, удовлетворительное, неудовлетворительное.
В заключении комиссии о техническом состоянии здания (сооружения) студент должен по каждому дефекту указать виды работ по устранению дефекта. Данные для заключения можно брать из нормативных документов, поисковых систем (Интернет). Например, Устранение дефектов в горячем водоснабжении. И по своему дефекту находим мероприятия.

Таблица 1 - Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.
	Первые буквы фамилии
	№ варианта
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	А 
	1
	О
	21

	Ба-Бл
	2
	П
	22

	Бм-Бя
	3
	Р
	23

	Ва-Вл
	4
	С
	24

	Вм-Вя
	5
	Т
	25

	Г
	6
	У
	26

	Да-Дл
	7
	Ф
	27

	Дм-Дя
	8
	Х
	28

	Е-Ё
	9
	Ц
	29

	Ж
	10
	Ч
	30

	З
	11
	Ш
	31

	И
	12
	Щ
	32

	Ка-Кл
	13
	Ы-Э
	33

	Км-Кя
	14
	Ю
	34

	Ла-Лм
	15
	Я
	35

	Лн-Ля
	16
	
	

	Ма-Мм
	17
	
	

	Мн-Мя
	18
	
	

	На-Нл
	19
	
	

	Нм-Ня
	20
	
	



Таблица 2 – Варианты заданий
Общая информация для всех вариантов:
Вид здания – производственное
Год постройки – 1997 г.
Площадь – 1450 кв м
Этажность – 4
Материал стен – кирпич
Фундамент – железобетон
Кровля – дерево, оцинкованный лист
	№ варианта
	Фундамент
	Стены, перегородки
	Кровля

	1. 
	Расслоение кладки фундамента
	Волосяные трещины с заплывшими берегами, не имеющие четкой ориентации, появляющиеся при изготовлении, в основном на верхней поверхности
	прогибы пролета балочных покрытий

	2. 
	Разрушение боковых поверхностей фундамента
	Волосяные трещины вдоль арматуры, иногда след ржавчины на поверхности бетона
	наличие гнили, жучковых повреждений

	3. 
	Разрыв фундамента по высоте
	Сколы бетона
	Отсутствие гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями

	4. 
	Трещины в плитной части фундамента
	Промасливание бетона
	Трещины в кровле

	5. 
	Недопустимые деформации основания фундамента
	Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм
	Сколы в кровле

	6. 
	Деформация фундаментной стены здания
	Отслоение защитного слоя бетона
	Большие складки сжатия в кровле

	7. 
	Расслоение кладки фундамента
	Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций шириной раскрытия для стали
0,5 мм;
	углы наклона сечений элементов ферм выше нормы 


	8. 
	Разрушение боковых поверхностей фундамента
	Имеются трещины с разветвленными концами
	Удлинение пролета балочных покрытий

	9. 
	Разрыв фундамента по высоте
	Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру
	Отсутствие гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями

	10. 
	Трещины в плитной части фундамента
	Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков
	Относительные прогибы, превышающие 
преднапряженных стропильных ферм 

	11. 
	Недопустимые деформации основания фундамента
	Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырывы и т.п.)
	смещения податливых соединений 


	12. 
	Деформация фундаментной стены здания
	Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоны
	взаимные сдвиги соединяемых элементов


	13. 
	Расслоение кладки фундамента
	Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными
	Отсутствие гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями

	14. 
	Разрушение боковых поверхностей фундамента
	Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин
	обмятие во врубках и примыканиях


	15. 
	Разрыв фундамента по высоте
	Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков
	вторичные деформации разрушения 


	16. 
	Трещины в плитной части фундамента
	Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки или спустя некоторое время
	Отсутствие гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями

	17. 
	Недопустимые деформации основания фундамента
	Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырывы и т.п.)
	Трещины в кровле

	18. 
	Деформация фундаментной стены здания
	Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоны
	Сколы в кровле

	19. 
	Расслоение кладки фундамента
	Уменьшение площадок опирания конструкций по сравнению с проектными
	Большие складки сжатия в кровле

	20. 
	Разрушение боковых поверхностей фундамента
	Разрывы или смещения поперечной арматуры в зоне наклонных трещин
	углы наклона сечений элементов ферм выше нормы 


	21. 
	Разрыв фундамента по высоте
	Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков
	Отсутствие гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями

	22. 
	Трещины в плитной части фундамента
	Трещины силового характера в стенах и перекрытиях монолитных конструкций, появляющиеся после снятия опалубки или спустя некоторое время
	Трещины в кровле

	23. 
	Недопустимые деформации основания фундамента
	Промасливание бетона
	Сколы в кровле

	24. 
	Деформация фундаментной стены здания
	Трещины вдоль арматурных стержней не более 3 мм
	Большие складки сжатия в кровле

	25. 
	Расслоение кладки фундамента
	Отслоение защитного слоя бетона
	углы наклона сечений элементов ферм выше нормы 

	26. 
	Разрушение боковых поверхностей фундамента
	Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций шириной раскрытия для стали
0,5 мм;
	Отсутствие гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями

	27. 
	Разрыв фундамента по высоте
	Имеются трещины с разветвленными концами
	Трещины в кровле

	28. 
	Трещины в плитной части фундамента
	Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру
	Сколы в кровле

	29. 
	Недопустимые деформации основания фундамента
	Отрыв анкеров от пластин закладных деталей, деформации соединительных элементов, расстройство стыков
	Большие складки сжатия в кровле

	30. 
	Деформация фундаментной стены здания
	Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырывы и т.п.)
	углы наклона сечений элементов ферм выше нормы 

	31. 
	Разрушение боковых поверхностей фундамента
	Нормальные трещины в изгибаемых конструкциях и растянутых элементах конструкций шириной раскрытия для стали
0,5 мм;
	Отсутствие гидроизоляции между деревянными и каменными конструкциями

	32. 
	Разрыв фундамента по высоте
	Имеются трещины с разветвленными концами
	Трещины в кровле

	33. 
	Трещины в плитной части фундамента
	Наклонные трещины со смещением участков бетона относительно друг друга и наклонные трещины, пересекающие арматуру
	Сколы в кровле

	34. 
	Недопустимые деформации основания фундамента
	Выпучивание сжатой арматуры, продольные трещины в сжатой зоне, шелушение бетона сжатой зоны
	Большие складки сжатия в кровле

	35. 
	Деформация фундаментной стены здания
	Повреждение арматуры и закладных деталей (надрезы, вырывы и т.п.)
	углы наклона сечений элементов ферм выше нормы 




Продолжение Таблицы 2 
	
	Холодное водоснабжения
	Горячее водоснабжения

	Отопление

	Канализация
	Вентиляция

	1. 
	неплотности трубопроводов 
	длительные или кратковременные перерывы в подаче воды;
	Поломка котлового оборудования 
	утечка воды из смывного бачка 

	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)

	2. 
	неплотности арматуры, 
	шум при работе системы
	Увеличение расходов топлива или теплоносителя
	Засорения сифонов
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),

	3. 
	зарастание труб отложениями, вода не поступает к водоразборным точкам.
	образование конденсата на поверхности трубопроводов
	Промерзание отапливаемых жилых зданий
	Засорение стояков
	повреждения приборов автоматики системы дымоудаления

	4. 
	уменьшение сечения труб из-за отложений
	зарастание труб отложениями и засоры
	Замораживание системы отопления
	выбрасывания в сеть твердых нерастворимых отбросов
	несоответствие сечения вентиляционных отверстий воздуховодов и воздухораспределителей проектному решению (в помещениях),

	5. 
	недостаточность напора, 
	неисправности оборудования систем
	Отсутствие горячей воды
	разрыва резинового кольца под колпаком и у запорного крана
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),

	6. 
	утечка воды в сети
	недостаточное давление в системе
	Неполное открытие запорной арматуры на подающей или обратной магистрали.
	неплотным присоединением смывной трубы к бачку
	механические повреждения вентиляционных шахт

	7. 
	разрыв труб
	избыточные потери воды из системы
	Преждевременный износ оборудования
	неплотностью прилегания клапана золотника 
	повреждения вентиляционных агрегатов

	8. 
	неисправность кранов
	неплотности трубопроводов 
	неплотности (течи) в резьбовых, фланцевых и сварных соединениях
	Повреждение канализационного приемника
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)

	9. 
	длительные или кратковременные перерывы в подаче воды;
	неплотности арматуры, 
	Трещины в трубах
	расстройством регулировки рычага шарового клапана
	негерметичность, нарушение целостности и теплоизоляции вентиляционных коробов и шахт (холодный чердак)

	10. 
	шум при работе системы
	зарастание труб отложениями, вода не поступает к водоразборным точкам.
	Течь в сварных соединениях
	утечка воды из смывного бачка

	механические повреждения дефлекторов на кровле

	11. 
	образование конденсата на поверхности трубопроводов
	недостаточность напора, 
	Течь во фланцевом соединении
	Засорения сифонов
	повреждения вентиляторов

	12. 
	зарастание труб отложениями и засоры
	длительные или кратковременные перерывы в подаче воды;
	Течь в резьбовом соединении
	Засорение стояков
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)

	13. 
	неисправности оборудования систем
	шум при работе системы
	плохое уплотнение соединения 
	выбрасывания в сеть твердых нерастворимых отбросов
	повреждения приборов автоматики системы дымоудаления

	14. 
	недостаточное давление в системе
	образование конденсата на поверхности трубопроводов
	очень глубокая резьба 
	разрыва резинового кольца под колпаком и у запорного крана
	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);

	15. 
	избыточные потери воды из системы
	зарастание труб отложениями и засоры
	сорванная резьба 
	неплотным присоединением смывной трубы к бачку
	нарушение целостности оголовков вентиляционных блоков (диффузоров)

	16. 
	неплотности трубопроводов 
	неисправности оборудования систем
	трещины в соединительной фасонной части.
	неплотностью прилегания клапана золотника 
	повреждения вентиляторов

	17. 
	неплотности арматуры, 
	недостаточное давление в системе
	непрогревы отдельных стояков.
	Повреждение канализационного приемника
	механические повреждения дефлекторов на кровле

	18. 
	зарастание труб отложениями, вода не поступает к водоразборным точкам.
	избыточные потери воды из системы
	Неполное открытие запорной арматуры на подающей или обратной магистрали.
	расстройством регулировки рычага шарового клапана
	негерметичность теплого чердака, являющегося сборной вентиляционной камерой,

	19. 
	уменьшение сечения труб из-за отложений
	неплотности трубопроводов 
	Поломка котлового оборудования 
	утечка воды из смывного бачка 

	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)

	20. 
	недостаточность напора, 
	неплотности арматуры, 
	Увеличение расходов топлива или теплоносителя
	Засорения сифонов
	повреждения приборов автоматики системы дымоудаления

	21. 
	длительные или кратковременные перерывы в подаче воды;
	зарастание труб отложениями, вода не поступает к водоразборным точкам.
	Промерзание отапливаемых жилых зданий
	Засорение стояков
	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);

	22. 
	шум при работе системы
	длительные или кратковременные перерывы в подаче воды;
	Замораживание системы отопления
	выбрасывания в сеть твердых нерастворимых отбросов
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),

	23. 
	образование конденсата на поверхности трубопроводов
	шум при работе системы
	Отсутствие горячей воды
	разрыва резинового кольца под колпаком и у запорного крана
	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);

	24. 
	зарастание труб отложениями и засоры
	образование конденсата на поверхности трубопроводов
	Неполное открытие запорной арматуры на подающей или обратной магистрали.
	неплотным присоединением смывной трубы к бачку
	механические повреждения дефлекторов на кровле

	25. 
	неисправности оборудования систем
	зарастание труб отложениями и засоры
	Преждевременный износ оборудования
	неплотностью прилегания клапана золотника 
	негерметичность теплого чердака, являющегося сборной вентиляционной камерой,

	26. 
	недостаточное давление в системе
	неисправности оборудования систем
	неплотности (течи) в резьбовых, фланцевых и сварных соединения
	Повреждение канализационного приемника
	механические повреждения дефлекторов на кровле

	27. 
	избыточные потери воды из системы
	недостаточное давление в системе
	Трещины в трубах
	расстройством регулировки рычага шарового клапана
	механические повреждения вентиляционных шахт

	28. 
	неплотности трубопроводов 
	избыточные потери воды из системы
	Течь в сварных соединениях
	утечка воды из смывного бачка 

	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);

	29. 
	неплотности арматуры, 
	неплотности трубопроводов 
	Течь во фланцевом соединении
	Засорения сифонов
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),

	30. 
	зарастание труб отложениями, вода не поступает к водоразборным точкам.
	неплотности арматуры, 
	Течь в резьбовом соединении
	Засорение стояков
	механические повреждения дефлекторов на кровле

	31. 
	длительные или кратковременные перерывы в подаче воды;
	зарастание труб отложениями, вода не поступает к водоразборным точкам.
	плохое уплотнение соединения 
	выбрасывания в сеть твердых нерастворимых отбросов
	повреждения вентиляторов

	32. 
	шум при работе системы
	неплотности трубопроводов 
	очень глубокая резьба 
	разрыва резинового кольца под колпаком и у запорного крана
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)

	33. 
	образование конденсата на поверхности трубопроводов
	неплотности арматуры, 
	сорванная резьба 
	неплотным присоединением смывной трубы к бачку
	механические повреждения вентиляционных шахт

	34. 
	зарастание труб отложениями и засоры
	зарастание труб отложениями, вода не поступает к водоразборным точкам.
	трещины в соединительной фасонной части.
	неплотностью прилегания клапана золотника 
	повреждения вентиляторов

	35. 
	неисправности оборудования систем
	
	непрогревы отдельных стояков.
	Повреждение канализационного приемника
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),



Окончание Таблицы 2 
	№
	Вентиляция
	Газоснабжение
	Электрические сети и средства связи
	Водосток
	Мусороудаление
	Лифтовое оборудование

	1. 
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	Обрыв электропроводки

	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	нарушение целостности и герметичности стыковых соединений ствола
	Износ деталей


	2. 
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),
	отсутствие гильз в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены (гильзы должны обеспечивать свободные независимые от строительных конструкций линейные перемещения, вызванные температурными деформациями газопровода)
	неправильное заземление корпусов электроприборов
	засорение водосточных труб
	расшатанность ствола
	Случайное повреждение деталей и узлов лифта

	3. 
	повреждения приборов автоматики системы дымоудаления
	расстройство газовых плит, водонагревательных колонок и т.п.;
	повреждение изоляции электропроводов
	нарушение герметичности стыковых соединений по стояку внутреннего водостока
	нарушение плотности притвора и запора двери мусорокамеры
	Несовершенство лифтовой конструкции

	4. 
	несоответствие сечения вентиляционных отверстий воздуховодов и воздухораспределителей проектному решению (в помещениях),
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	повреждение элементов электрических приборов
	нарушение теплоизоляции стояков внутреннего водостока в холодном чердаке
	разрушение облицовки и гидроизоляции пола в мусорокамере
	Некачественное изготовление лифта и лифтовых деталей


	5. 
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),
	местные сужения дымохода
	повреждение элементов электрических приборов
	отсутствие отдельных элементов водосточных труб и креплений к наружным стенам
	негерметичность сопряжения вентиляционного канала со стволом;
отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Некачественный монтаж лифтового оборудования


	6. 
	механические повреждения вентиляционных шахт
	отсутствие гильз в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены (гильзы должны обеспечивать свободные независимые от строительных конструкций линейные перемещения, вызванные температурными деформациями газопровода)
	ослабления контактных зажимов
	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	негерметичность загрузочных клапанов
	Низкое качество обслуживания лифтов



	7. 
	повреждения вентиляционных агрегатов
	наличие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания
	надломы в шнурах питания электрических приборов
	засорение водосточных труб
	отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Несоответствие отдельных узлов фактическому режиму работы.

	8. 
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	коррозии жил кабелей
	нарушение герметичности стыковых соединений по стояку внутреннего водостока
	нарушение плотности притвора и запора двери мусорокамеры
	Груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины с открытой дверью шахты.

	9. 
	негерметичность, нарушение целостности и теплоизоляции вентиляционных коробов и шахт (холодный чердак)
	расстройство газовых плит, водонагревательных колонок и т.п.;
	нарушена изоляция проводов
	отсутствие отдельных элементов водосточных труб и креплений к наружным стенам
	негерметичность сопряжения вентиляционного канала со стволом;
отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.

	10. 
	механические повреждения дефлекторов на кровле
	местные сужения дымохода
	Проявление нестабильности работы электрической сети; 

	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	отсутствие или поломка металлических деталей загрузочных клапанов
	Некачественное изготовление лифта и лифтовых деталей


	11. 
	повреждения вентиляторов
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	Неправильное функционирование разъединителей, реле, предохранителей;поломка электро приборов
	засорение и обледенение водоприемных воронок внутреннего водостока и открытых выпусков
	отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Некачественный монтаж лифтового оборудования


	12. 
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)
	отсутствие гильз в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены (гильзы должны обеспечивать свободные независимые от строительных конструкций линейные перемещения, вызванные температурными деформациями газопровода)
	Неэффективная работа 3-х фазной системы. 
	засорение водосточных труб
	негерметичность загрузочных клапанов
	Низкое качество обслуживания лифтов



	13. 
	повреждения приборов автоматики системы дымоудаления
	наличие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания
	Повреждение электрических цепей и изоляции оборудования
	отсутствие отдельных элементов водосточных труб и креплений к наружным стенам
	нарушение плотности притвора и запора двери мусорокамеры
	Несоответствие отдельных узлов фактическому режиму работы.

	14. 
	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);
	неплотность дымоходов
	Запах горелой изоляции электрической сети
	нарушение теплоизоляции стояков внутреннего водостока в холодном чердаке
	разрушение облицовки и гидроизоляции пола в мусорокамере
	Груженая кабина приходит в движение с открытой дверью шахты или кабины с открытой дверью шахты.

	15. 
	нарушение целостности оголовков вентиляционных блоков (диффузоров)
	расстройство газовых плит, водонагревательных колонок и т.п.;
	Посторонние звуки электрической сети: гул, треск, искрение, воспламенение
	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Двери кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.

	16. 
	повреждения вентиляторов
	местные сужения дымохода
	Перегрев электрооборудования, компонентов электрической сети;
	нарушение сопряжений отдельных элементов водосточных труб
	расстройство или отсутствие подводки холодной и горячей воды в мусоросборной камере;
	Кабина приходит в движение самостоятельно.

	17. 
	механические повреждения дефлекторов на кровле
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	Отказ электрической сети
	нарушение гидроизоляции в местах сопряжения водоприемных воронок внутреннего водостока с кровлей
	нарушение плотности притвора и запора двери мусорокамеры
	Кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот

	18. 
	негерметичность теплого чердака, являющегося сборной вентиляционной камерой,
	отсутствие гильз в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены (гильзы должны обеспечивать свободные независимые от строительных конструкций линейные перемещения, вызванные температурными деформациями газопровода)
	Мерцание ламп; 

	нарушение герметичности стыковых соединений по стояку внутреннего водостока
	отсутствие или поломка металлических деталей загрузочных клапанов
	кабины с автоматическим приводом открываются при движении или между этажами.


	19. 
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)
	наличие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания
	Повреждение электрических цепей и изоляции оборудования
	засорение водосточных труб
	негерметичность сопряжения вентиляционного канала со стволом;
отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	При нажатии на кнопки приказов двери с автоматическим приводом не закрываются или по выполнении приказа не открываются.

	20. 
	повреждения приборов автоматики системы дымоудаления
	расстройство газовых плит, водонагревательных колонок и т.п.;
	Запах горелой изоляции электрической сети
	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	Разрушение облицовки и гидроизоляции пола в мусорокамере;
	При нажатии на кнопку вызова груженая кабина приходит в движение, а порожняя нет.

	21. 
	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	Посторонние звуки электрической сети: гул, треск, искрение, воспламенение
	нарушение сопряжений отдельных элементов водосточных труб
	Разрушение облицовки и гидроизоляции пола в мусорокамере
	Кабина приходит в движение самостоятельно.

	22. 
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),
	наличие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания
	Перегрев электрооборудования, компонентов электрической сети;
	нарушение гидроизоляции в местах сопряжения водоприемных воронок внутреннего водостока с кровлей
	Отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Кабина вместо движения вверх движется вниз или наоборот

	23. 
	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);
	местные сужения дымохода
	Отказ электрической сети
	засорение и обледенение водоприемных воронок внутреннего водостока и открытых выпусков
	Поломка бункера с шиберами;
	Точность автоматической остановки кабины превышает нормативную величину.

	24. 
	механические повреждения дефлекторов на кровле
	отсутствие гильз в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены (гильзы должны обеспечивать свободные независимые от строительных конструкций линейные перемещения, вызванные температурными деформациями газопровода)
	Мерцание ламп;

	засорение водосточных труб
	Негерметичность сопряжения вентиляционного канала со стволом;
отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Кабина не останавливается на посадочной площадке, на которую она вызвана или направлена по приказу.

	25. 
	негерметичность теплого чердака, являющегося сборной вентиляционной камерой,
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	Повреждение электрических цепей и изоляции оборудования
	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	поломка бункера 
разрушение облицовки и гидроизоляции пола в мусорокамере;
	Дверь шахты можно открыть при отсутствии кабины на посадочной площадке без применения специального ключа.

	26. 
	механические повреждения дефлекторов на кровле
	неплотность дымоходов
	Запах горелой изоляции электрической сети
	нарушение гидроизоляции в местах сопряжения водоприемных воронок внутреннего водостока с кровлей
	нарушение плотности притвора и запора двери мусорокамеры
	На лифтах, подключенных к диспетчерскому пульту, не работает двусторонняя переговорная связь или не поступают сигналы с лифта на пульт оператора.

	27. 
	механические повреждения вентиляционных шахт
	наличие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания
	Посторонние звуки электрической сети: гул, треск, искрение, воспламенение
	нарушение герметичности стыковых соединений по стояку внутреннего водостока
	разрушение облицовки и гидроизоляции пола в мусорокамере
	При нажатии на кнопку "Стоп" кабина не останавливается.

	28. 
	повреждения механики приточно-вытяжной системы ( клапанов);
	неплотность дымоходов
	Перегрев электрооборудования, компонентов электрической сети;
	отсутствие защитных решеток и колпаков в воронках внутреннего водостока
	отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Не действует сигнализация из кабины и вызова обслуживающего персонала (для грузовых и больничных лифтов).

	29. 
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),
	утечки газа и неплотность соединений участков трубопровода
	Отказ электрической сети
	конденсационное увлажнение теплоизоляции стояков внутреннего водостока в холодном чердаке
	расстройство или отсутствие подводки холодной и горячей воды в мусоросборной камере;
	При работе лифта появляются посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари.

	30. 
	механические повреждения дефлекторов на кровле
	расстройство газовых плит, водонагревательных колонок и т.п.;
	Мерцание ламп; 

	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Не освещены кабина или площадки перед дверями шахты.

	31. 
	повреждения вентиляторов
	местные сужения дымохода
	Обрыв электропроводки

	засорение и обледенение водоприемных воронок внутреннего водостока и открытых выпусков
	расстройство или отсутствие подводки холодной и горячей воды в мусоросборной камере
	При работе лифта появляются посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари.

	32. 
	негерметичность воздуховодов, патрубков в местах присоединения к вентиляционным блокам (в помещениях)
	наличие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания
	неправильное заземление корпусов электроприборов
	нарушение гидроизоляции в местах сопряжения водоприемных воронок внутреннего водостока с кровлей
	расстройство или отсутствие подводки холодной и горячей воды в мусоросборной камере;
	Повреждено ограждение кабины или шахты.

	33. 
	механические повреждения вентиляционных шахт
	отсутствие гильз в местах прохода трубопроводов через перекрытия и стены (гильзы должны обеспечивать свободные независимые от строительных конструкций линейные перемещения, вызванные температурными деформациями газопровода)
	повреждение изоляции электропроводов
	засорение водосточных труб
	отсутствие или разрушение изоляции вентиляционного канала в холодном чердаке.
	Разбито стекло смотрового окна в дверях шахты или кабины.

	34. 
	повреждения вентиляторов
	расстройство газовых плит, водонагревательных колонок и т.п.;
	повреждение элементов электрических приборов
	нарушение сопряжений отдельных элементов водосточных труб
	поломка бункера с шиберами;
	Отсутствуют или разбиты толкатели кнопочных элементов вызывных или приказных аппаратов, и имеется доступ к оголенным токоведущим частям электрооборудования.

	
	нарушение целостности (уменьшение габаритов, демонтаж) вентиляционных блоков (в помещениях),
	наличие деформаций в трубопроводах, возникших при осадке здания
	повреждение элементов электрических приборов
	коррозия, свищи, пробоины и разрушение металлических желобов, свесов и водосточных труб
	разрушение облицовки и гидроизоляции пола в мусорокамере
	Металлоконструкции шахты или корпуса электроаппаратов находятся под напряжением.



Форма 1 
Акт N1 _____
технического состояния здания (сооружения)

	г. _________________
	"___"________ 20__ г.



Комиссия в составе: председатель комиссии2 - _________________________, члены комиссии3 - ________________________________,
 на основании _____ Мониторинга технического состояния зданий (сооружений), _____ (или: в связи с ________________________) произвела осмотр здания (сооружения): _________________________, расположенного по адресу: ____________________________, и установила следующее:

1. Сведения о здании (сооружении): ___________________________________ (собственник, год постройки, ввода в эксплуатацию, год последнего капитального ремонта, площадь, этажность, материал стен, фундамент и т.п.).
2. Техническое состояние строительных конструкций и инженерного оборудования здания (сооружения):

	Перечень обследуемых конструкций и систем
	Выявленные дефекты
	Оценка

	1. Перечень обследуемых конструкций объекта:
	
	

	Фундаменты
	
	

	Стены, перегородки
	
	

	Перекрытие
	
	

	Кровля
	
	

	Дверные проемы
	
	

	Оконные проемы
	
	

	Наружная отделка (в том числе теплотехническое состояние ограждающих конструкций)
	
	

	Внутренняя отделка
	
	

	2. Перечень обследуемых инженерных систем:
	
	

	Холодного водоснабжения
	
	

	Горячего водоснабжения
	
	

	Отопления
	
	

	Канализации
	
	

	Вентиляции
	
	

	Газоснабжения
	
	

	Электрических сетей и средств связи
	
	

	Водостоков
	
	

	Мусороудаления
	
	

	Лифтового оборудования
	
	



3. Заключение комиссии о техническом состоянии здания (сооружения):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.
4. Приложение:
4.1. Фотографии объекта - на __10__ листах.
4.2. Описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его физического и морального износа - на __35__ листах.
4.3. Описание конструкций объекта, их характеристик: отсутствует
[bookmark: _Toc404153150]
3.6 Мониторинг пожарной безопасности 
Задание:
1. Изучите нормативную документацию в области мониторинга пожарной безопасности (см. справочные материалы и приложения).
2. Оформите предписание по выявленным нарушениям.

Нормативные документы
· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

Алгоритм выполнения задания
1. Выберите вариант задания по букве своей фамилии по Таблице 1.
2. Выберите задание для вашего варианта по Таблице 2. В Таблице 2 приведены выявленные нарушения при проведении мониторинга по пожарной безопасности. Нарушения выявлены по Правилам противопожарного режима (далее ППР). Нет никакой логики для организации, просто нарушения по ППР. Проанализируйте эти нарушения.
3. Оформите предписание по результатам мониторинга по пожарной безопасности (Форма 1). Предписание оформляется следующим образом, пункты в предписании, по которым не выявлены нарушения сохраняют формулировку в следующем столбце, далее указывается номер пункта из ППР. Срок исполнения ставится исходя из срока, на которое выдано предписание (как правило один месяц, при внесении изменений в конструкцию здания, можно ставить срок до 1 календарного года).

Таблица 1 - Номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента.
	Первые буквы фамилии
	№ варианта

	А– В
	1

	Г-Д
	2

	Е-И
	3

	К-М
	4

	Н-О
	5

	П
	6

	Р
	7

	С
	8

	Т
	9

	У-Я
	10






Таблица 2 – Варианты заданий
	
	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 

	1. 

	В отношении каждого здания (сооружения) не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности с учетом специфики помещений.
	Не проведены повторная огнезащитная обработка конструкций и инженерного оборудования?
	Не исключена эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, пожарных отсеков и частей здания, а также помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.
	Не исключено применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, не имеющих соответствующих сертификатов соответствия.
	Не исключена блокировка дверей эвакуационных выходов.

	2. 
	Допускаются и лица к работе на объекте защиты только без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
	Установлены приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии.
	Не обесточены ли иллюминации или гирлянды при обнаружении неисправности в них.
	Не исключено устройство в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов

	3. 
	Руководителем организации не определены  порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации
	Не заделаны горючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстия и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
	Не обеспечена очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания.
	Не установлена новогодняя елка на устойчивом основании.
	Не исключено фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре).

	4. 
	Планы эвакуации людей при пожаре не размещены на видных местах в зданиях или сооружениях.
	Не исключено ли хранение и (или) применение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, отходов любых классов опасности и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов.
	Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний
	Не исключено загромождение эвакуационных путей и выходов из помещений новогодней елкой.
	Не исключено снятие самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров.

	5. 
	Не организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспеченного телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.
	Не исключено использование чердаков, технических, подвальных и цокольных этажей, подполий, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, если это не предусмотрено проектной документацией.
	Не очищены от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания.
	Ветки елки находятся на расстоянии менее 1 метра от перегородок, стен и потолков классов пожарной опасности К1 - К3, а также приборов систем отопления и кондиционирования
	Не исключено изменение направления открывания дверей (за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования).

	6. 
	Не исключено  использование подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий).
	Не исключено размещение и (или) эксплуатация в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков и других подобных помещений, и (или) хранение горючих материалов.
	Не закрыты на замок двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей
	Не исключено применение на объектах защиты с массовым пребыванием людей дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей (кроме культовых сооружений).
	Не обеспечена при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленная требованиями пожарной безопасности.

	7. 
	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации работников, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.
	Не исключена установка глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, специально не предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.
	Не размещена информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, подвалов и подземных этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок.
	Не исключено проведение на объектах защиты с массовым пребыванием людей перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ.
	Не обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания и уплотнений в притворах противопожарных, противодымных, дымогазонепроницаемых дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

	8. 
	Не размещена в местах установки приемно-контрольных пожарных приборов информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (для безадресных систем пожарной сигнализации - группа контролируемых помещений).
	Не исключено снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.
	Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, не хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
	Не исключено уменьшение на объектах защиты с массовым пребыванием людей ширины проходов между рядами и (или) установка в проходах дополнительных кресел, стульев и др..
	Не исключена установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

	9. 
	Не запрещено курение на территории и в помещениях .
	Не исключено проведение изменений объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).
	После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.): не хранится в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой.
	Не исключено превышение на объектах защиты с массовым пребыванием людей нормативного количества одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количества, определенного расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.
	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

	10. 
	Не размещены на объектах защиты знаки пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".
	Не исключено размещение мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрыти.
	Не надежно крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах
	Не обеспечено при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).
	Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

	11. 
	Не обозначены на объектах защиты места, специально отведенные для курения, знаком "Место курения".
	Не исключен демонтаж межбалконных лестниц, заваривание люков на балконах и лоджиях квартир.
	После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.): не утилизируется в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов
	Не обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток (за исключением дверей, ведущих в квартиры и непосредственно наружу) приспособлений для самозакрывания.
	Не надежно крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах

	12. 
	Не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ФЗ-123.
	Не исключено отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи).
	Не производится очистка инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.
	Не хранится и на объекте защиты документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов (в случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений).
	Не исключено нахождение без присмотра, а также по окончании рабочего времени не обесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением: помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации).

	13. 
	Не обеспечено  соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.
	НЕ исключена уборка помещений и чистка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
	Не обеспечены при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей): осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не  обеспечивают ли возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
	Не выполнены транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях.

	14. 
	Не проводятся  своевременно проверки состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.
	Не исключено закрытие жалюзи, остекление балконов (открытых переходов наружных воздушных зон), лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам.
	Не хранится  техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты.
	Не обеспечено для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
	Не исключено ограничение в результате размещения транспарантов и баннеров проветривания и естественного освещения лестничных клеток и (или) препятствие использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.

	15. 
	Не хранится  техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты.
	НЕ исключено  на лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов.
	Не обеспечены при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей): дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
	Не исключено устройство на путях эвакуации порогов (за исключением порогов в дверных проемах).
	Не исключена прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов.

	16. 
	Отсутствуют  по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о повреждениях
	Не исключено устройство в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресолей, конторок и других встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов.
	Проводятся в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей не только в светлое время суток.
	Не исключена установка раздвижных и (или) подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
	Не исключена ли прокладка и (или) эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелей) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.

	17. 
	Не обеспечено  устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия.
	Не исключено размещение на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешних блоков кондиционеров.
	Не обеспечено естественным освещением помещение для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей без электрического освещения.
	Не исключено размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различных изделий, оборудования, отходов, мусора и других предметов, препятствующих безопасной эвакуации.
	Не исключена эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.

	18.
	Исключено ли подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов, отопительных печей, каминов, и (или) использование воздуховодов для удаления продуктов горения?
	Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования?
	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений
	Не осуществляется очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений взрывопожаробезопасными способами.
	Не обеспечена исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

	19.

	Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ?
	Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?
	Проводятся реже 1 раза в год работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, составляются ли соответствующие акты.
	Не исключена эксплуатация технологического оборудования в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).
	Не исключено осуществление слива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях).



Продолжение Таблицы 2 – Варианты заданий
	
	6. 
	7. 
	8. 
	9. 
	10. 

	1. 
	Не исключено  пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.
	Не размещены на объекте защиты знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к безопасной зоне.
	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.
	Не исключено применение для розжига печей бензина, керосина, дизельного топлива и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
	Не исключено закрытие жалюзи, остекление балконов (открытых переходов наружных воздушных зон), лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам.

	2. 
	Не исключена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
	Не извещено подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.
	Не обеспечен пожарный пост (диспетчерская) телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
	Не исключена топка углем, коксом и газом печей, не предназначенных для этих видов топлива.
	НЕ исключено  на лестничных клетках устройство кладовых и других подсобных помещений и (или) хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов.

	3. 
	Не исключено обертывание электроламп и светильников (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами?
	Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.
	Располагаются газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, внутри зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и в подвальные этажи.
	Не исключена топка печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий
	Не исключено устройство в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресолей, конторок и других встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов.

	4. 
	Не исключено использование электрических утюгов, электрических плиток, электрических чайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, и (или) с неисправными или отсутствующими терморегуляторами, предусмотренными их конструкцией?
	Не организовано проведение проверок наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	Не запираются пристройки и шкафы для газовых баллонов на замок и имеют ли жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
	Не исключено использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов.
	Не исключено размещение на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешних блоков кондиционеров.

	5. 
	Не исключено использование нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и (или) удлинителей для питания электроприборов.
	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
	Не обеспечено содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории.
	Не прекращается топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну.
	Исключено ли хранение в вентиляционных камерах материалов и оборудования?

	6. 
	Не исключено использование некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания.
	Не исключена стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.
	Не обеспечено исправное техническое состояние пожарных автомобилей и пожарных мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.
	Не прекращается в организациях с дневным пребыванием детей топка печей не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ли ранее их ухода из здания.
	Обеспечена ли в соответствии с технической документацией изготовителя проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре, внесена ли информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты?

	7. 
	Не исключено размещение и (или) складирование горючих, легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры.
	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	Не закреплен ли моторист (водитель), прошедший подготовку для работы, за каждой пожарной мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.
	Не залиты водой и не удалены ли в специально отведенное для них место зола и шлак, выгребаемые из топок.
	Не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии.

	8. 
	Не исключено  использование при проведении аварийных и других ремонтно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
	Не присоединен пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу и размещается ли в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
	Не обеспечен объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам.
	Не установлены металлические печи для отопления зданий только заводского изготовления.
	Не обеспечена очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания.

	9. 
	Не исключена прокладка электрической проводки по горючему основанию либо нанесение (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку.
	Не крепятся пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям, обеспечивается ли при этом открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
	Не обеспечено  соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
	Не обеспечивается выполнение технической документации изготовителей металлических печей.
	Не проведены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний

	10. 
	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
	Не обеспечены помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей.
	Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
	Не располагаются товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.
	Не очищены от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания.

	11. 
	Не исключено закрытие и (или) ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
	Не имеется табличка на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.
	Не организовано перед началом отопительного сезона проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.
	Не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон, определенные в соответствии с ФЗ-123.
	Не закрыты на замок двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей

	12. 
	Эвакуационное освещение не находится в круглосуточном режиме работы или обеспечено его включение автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
	Не обеспечено ли исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	Не исключена эксплуатация печей и других отопительных приборов без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
	Не обеспечено  соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования.
	Не размещена информация о месте хранения ключей на дверях чердачных помещений, а также технических этажей, подполий, подвалов и подземных этажей, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрытых на замок.

	13. 
	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
	Водонапорные башни не приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.
	Не прекращена при обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление), эксплуатация печи, при этом теплоизолирована ли поверхность поврежденной конструкции либо увеличена величина разделки (отступки).
	Не проводятся  своевременно проверки состояния огнезащиты в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.
	Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, не хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

	14. 
	Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты не размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.
	Не исключено использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения.
	Не исключена эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов.
	Не хранится  техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты.
	После окончания работы использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.): не хранится в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой.

	15. 
	Не исключен перевод встроенных в здания объектов с массовым пребыванием людей и пристроенных к таким зданиям котельных с твердого топлива на жидкое и газообразное.
	Не обеспечено бесперебойное энергоснабжение водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, в соответствии с требованиями норм.
	Не обеспечена перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи с установленной периодичностью.
	Отсутствуют  по результатам проверок акты (протоколы) проверки состояния огнезащитного покрытия, содержащие информацию о повреждениях
	Не надежно крепятся к полу ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах

	16. 
	Не исключено использование неисправных газовых приборов, а также газового оборудования, не прошедшего технического обслуживания в установленном порядке.
	Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, с учетом инструкции изготовителя на технические средства.
	Не исключен допуск при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений.
	Не обеспечено  устранение выявленных в ходе проверок повреждений огнезащитного покрытия.
	Не исключено фиксирование самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре).

	17. 
	Не исключено нахождение газовых приборов включенными без присмотра (за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя).
	Не соблюдаются при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.
	Не исключено применение при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок в качестве топлива отходов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования.
	Исключено ли подключение к воздуховодам газовых отопительных приборов, отопительных печей, каминов, и (или) использование воздуховодов для удаления продуктов горения?
	Не исключено снятие самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров.

	18. 
	Не исключена установка (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
	Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не учитывает требования технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.
	Не исключена ли эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом.
	Исключено ли выжигание скопившихся в воздуховодах жировых отложений, пыли и других горючих веществ?
	Не исключено изменение направления открывания дверей (за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования).

	19. 
	Не исключено нахождение дверей вентиляционных камер открытыми.
	Не хранится на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
	Не исключена подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок.
	Не исключена стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.
	Не обеспечена при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования ширина путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленная требованиями пожарной безопасности.

	20. 
	Не закрываются ли вытяжные каналы, отверстия и решетки.
	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке.
	Не исключено разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без их предварительной продувки.
	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), и (или) надлежащее состояние водокольцевых катушек, внесена ли соответствующая информация в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	Не обеспечено наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания и уплотнений в притворах противопожарных, противодымных, дымогазонепроницаемых дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.

	21. 
	Не обеспечена ли исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов.
	Не вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	Не исключена работа котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем.
	Не присоединен пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу и размещается ли в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
	Не исключена установка приспособлений, препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

	22. 
	Клапаны мусоропроводов и бельепроводов не находятся в закрытом положении и имеют ли уплотнение в притворе.
	Привлекаются к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации или индивидуальные предприниматели, неимеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
	Не исключена сушка горючих материалов на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках.
	Не крепятся пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) к несущим или ограждающим строительным конструкциям, обеспечивается ли при этом открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
	Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

	23. 
	Не вывешена у органов управления кабиной лифта инструкция, регламентирующая порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", утвержденная руководителем организации.
	Не исключен перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты.
	Не исключена эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи
	Не обеспечены помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей.
	Не обеспечено проведение 1 раз в год проверки средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

	24. 
	Не обеспечено поддержание в исправном состоянии функционирования систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них.
	Не приняты руководителем организации необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов.
	Не исключены оставление без присмотра печей, которые топятся, и (или) поручение надзора за ними детям.
	Не имеется табличка на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.
	Не исключена блокировка дверей эвакуационных выходов.

	25. 
	Не обеспечены безопасные зоны для маломобильных групп населения и других физических лиц соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста.
	Не исключено выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей?
	Не исключено расположение топлива, других горючих веществ и материалов на предтопочном листе
	Не обеспечено ли исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	Не исключено устройство в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов



	
Форма 1

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:



	N п/п
	Формулировка требования по Правилам противопожарного режима
	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения
	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности
	
	
	
	

	2. 
	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
	
	
	
	

	3. 
	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
	
	
	
	

	4. 
	В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.
	
	
	
	

	5. 
	В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
	
	
	
	

	6. 
	Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.
	
	
	
	

	7. 
	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.
	
	
	
	

	8. 
	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.
	
	
	
	

	9. 
	Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	
	
	
	

	10. 
	Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".
	
	
	
	

	11. 
	Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".
	
	
	
	

	12. 
	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
	
	
	
	

	13. 
	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.
	
	
	
	

	14. 
	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.
	
	
	
	

	15. 
	По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.
	
	
	
	

	16. 
	В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
	
	
	
	

	17. 
	Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
	
	
	
	

	18. 
	Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
	
	
	
	

	19. 
	На объектах защиты запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
	
	
	
	

	20. 
	На объектах защиты запрещается:
использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
	
	
	
	

	21. 
	На объектах защиты запрещается:
размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
	
	
	
	

	22. 
	На объектах защиты запрещается:
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
	
	
	
	

	23. 
	На объектах защиты запрещается:
снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
	
	
	
	

	24. 
	На объектах защиты запрещается:
проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
	
	
	
	

	25. 
	На объектах защиты запрещается:
размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
	
	
	
	

	26. 
	На объектах защиты запрещается:
проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
	
	
	
	

	27. 
	На объектах защиты запрещается:
закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
	
	
	
	

	28. 
	На объектах защиты запрещается:
устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
	
	
	
	

	29. 
	На объектах защиты запрещается:
устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
	
	
	
	

	30. 
	На объектах защиты запрещается:
размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
	
	
	
	

	31. 
	На объектах защиты запрещается:
эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;
	
	
	
	

	32. 
	На объектах защиты запрещается:
проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
	
	
	
	

	33. 
	Руководители организаций:
а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
	
	
	
	

	34. 
	Руководители организаций:
б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	35. 
	Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
	
	
	
	

	36. 
	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.
	
	
	
	

	37. 
	Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
	
	
	
	

	38. 
	Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.
	
	
	
	

	39. 
	Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.
	
	
	
	

	40. 
	Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:
осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;
	
	
	
	

	41. 
	Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
	
	
	
	

	42. 
	В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.
	
	
	
	

	43. 
	На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.
	
	
	
	

	44. 
	При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.
	
	
	
	

	45. 
	Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
	
	
	
	

	46. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
	
	
	
	

	47. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
	
	
	
	

	48. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
	
	
	
	

	49. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.
	
	
	
	

	50. 
	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
	
	
	
	

	51. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
	
	
	
	

	52. 
	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.
	
	
	
	

	53. 
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
	
	
	
	

	54. 
	Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
	
	
	
	

	55. 
	Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
	
	
	
	

	56. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
	
	
	
	

	57. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
	
	
	
	

	58. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
	
	
	
	

	59. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
	
	
	
	

	60. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.
	
	
	
	

	61. 
	Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.
	
	
	
	

	62. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.
	
	
	
	

	63. 
	Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
	
	
	
	

	64. 
	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
	
	
	
	

	65. 
	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	66. 
	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.
	
	
	
	

	67. 
	Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
	
	
	
	

	68. 
	Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. 
	
	
	
	

	69. 
	Размещение транспарантов и баннеров, а также других рекламных элементов и конструкций, размещаемых на фасадах зданий и сооружений не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.
	
	
	
	

	70. 
	Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.
	
	
	
	

	71. 
	Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
	
	
	
	

	72. 
	Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
и с технической документацией изготовителя.
	
	
	
	

	73. 
	Запрещается:
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
	
	
	
	

	74. 
	Запрещается:
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
	
	
	
	

	75. 
	Запрещается:
г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
	
	
	
	

	76. 
	Запрещается:
д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
	
	
	
	

	77. 
	Запрещается:
е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
	
	
	
	

	78. 
	Запрещается:
ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
	
	
	
	

	79. 
	Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
	
	
	
	

	80. 
	Запрещается:
и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
	
	
	
	

	81. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
	
	
	
	

	82. 
	Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
	
	
	
	

	83. 
	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
	
	
	
	

	84. 
	Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
	
	
	
	

	85. 
	В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
	
	
	
	

	86. 
	Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.
	
	
	
	

	87. 
	Встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей и пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое и газообразное.
	
	
	
	

	88. 
	При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;
	
	
	
	

	89. 
	При эксплуатации газовых приборов запрещается:
б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
	
	
	
	

	90. 
	При эксплуатации газовых приборов запрещается:
в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
	
	
	
	

	91. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
	
	
	
	

	92. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
	
	
	
	

	93. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
	
	
	
	

	94. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
	
	
	
	

	95. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.
	
	
	
	

	96. 
	В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	97. 
	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	98. 
	Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.
	
	
	
	

	99. 
	Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).
	
	
	
	

	100. 
	Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
	
	
	
	

	101. 
	Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.
	
	
	
	

	102. 
	Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе.
	
	
	
	

	103. 
	Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанная инструкция должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта.
	
	
	
	

	104. 
	Руководитель организации обеспечивает функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.
	
	
	
	

	105. 
	Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.
	
	
	
	

	106. 
	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	107. 
	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
	
	
	
	

	108. 
	Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.
	
	
	
	

	109. 
	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	110. 
	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
	
	
	
	

	111. 
	Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
	
	
	
	

	112. 
	Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.
	
	
	
	

	113. 
	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	114. 
	Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.
	
	
	
	

	115. 
	Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.
	
	
	
	

	116. 
	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
	
	
	
	

	117. 
	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	118. 
	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.
	
	
	
	

	119. 
	На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
	
	
	
	

	120. 
	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	
	
	
	

	121. 
	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	122. 
	К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
	
	
	
	

	123. 
	Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.
	
	
	
	

	124. 
	В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.
	
	
	
	

	125. 
	Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
	
	
	
	

	126. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.
	
	
	
	

	127. 
	Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
	
	
	
	

	128. 
	Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.
	
	
	
	

	129. 
	Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
	
	
	
	

	130. 
	Руководитель организации, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории, обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота.
	
	
	
	

	131. 
	Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.
	
	
	
	

	132. 
	Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике.
	
	
	
	

	133. 
	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	134. 
	Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.
	
	
	
	

	135. 
	Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
	
	
	
	

	136. 
	При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

	
	
	
	

	137. 
	Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

	
	
	
	

	138. 
	Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
	
	
	
	

	139. 
	Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
	
	
	
	

	140. 
	Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
	
	
	
	

	141. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
	
	
	
	

	142. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;
	
	
	
	

	143. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;
	
	
	
	

	144. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
	
	
	
	

	145. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
д) разжигать установки без их предварительной продувки;
	
	
	
	

	146. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;
	
	
	
	

	147. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках; 
	
	
	
	

	148. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;
	
	
	
	

	149. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении.
	
	
	
	

	150. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
	
	
	
	

	151. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
	
	
	
	

	152. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
	
	
	
	

	153. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
	
	
	
	

	154. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
	
	
	
	

	155. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
	
	
	
	

	156. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
ж) перекаливать печи.
	
	
	
	

	157. 
	Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну.
	
	
	
	

	158. 
	В организациях с дневным пребыванием детей топка печей прекращается не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ранее их ухода из здания.
	
	
	
	

	159. 
	Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.
	
	
	
	

	160. 
	Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.
	
	
	
	

	161. 
	Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.
	
	
	
	



	Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



	
	
	

	
	
	

	(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)
	
	

	
	
	(подпись)



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
	
	

	
	
	(подпись)




Бланк выполнения комплексной контрольной работы 
Содержание
Введение
Раздел 1 Управление рисками, системный анализ и моделирование. Методы идентификации и оценки.
1.1 Методы идентификации риска. HAZOP, SWIFT
Вариант задания
	№
п/п
	Процесс
	Отклонение
	Последствия

	
	
	
	



Таблица 1.1 - Оформление задания по методу НAZOP

	Порядковый номер
	Управляющее слово
	Элемент
	Отклонение
	Возможные причины
	Последствия
	Существующие элементы управления
	Примечание
	Требуемые действия
	Ответственный за выполнение действий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 1.2 -Таблица для выполнения задания по методу SWIFT

	Описание ситуации
	Известные риски
	Источники и факторы риска
	Предыдущий опыт, успехи и инциденты
	Известные и существующие средства контроля
	Нормативные требования и ограничения

	«что, если» 
	
	
	
	
	

	«что случится, если …»
	
	
	
	
	

	«мог кто-то или могло что-то …»
	
	
	
	
	



1.2 Методы определения источника риска. Диаграмма Исикавы, FTA

Форма 1. Задания Метод «Диаграмма Исикавы»
Форма 2. Задания «Метод FTA»

1.3 Методы определения последствий риска. FMEA, ETA

Таблица 1.3 - Форма для выполнения оценки рисков методом FMEA

	Конечный объект:
Период и режим эксплуатации:
	Объект:
Пересмотр:
	Подготовлен:
Дата:

	Объект
	Описание объекта и его функций
	Вид отказа (неисправности)
	Код вида отказа (неисправности)
	Возможные причины отказа (неисправности)
	Локальные последствия отказа (неисправности)
	Итоговые последствия отказа (неисправности)
	Метод обнаружения отказа
	Условия компенсации отказа
	Класс тяжести отказа
	Частота или вероятность появления отказа
	Замечания

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 1.4 - Таблица для регистрации результатов анализа методом FMEA

	Элемент
	Вероятный дефект
	Возможные последствия
S
	Вероятная причина
O
	Методы контроля
D
	RPN
	Действия
	Исполнитель
	Результат работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	Выполненные действия
	S
	O
	D
	RPN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 1.5 – Таблица задания ETA

	Наименование процесса
	Условия реализации процесса (режим работы, наличие материалов, средства защиты)
	Действия человека (функции по реализации процесса со стороны человека)
	Окончание техпроцесса (достижение результата)
	Исход
(получение результата с соблюдением требований безопасности, возможные отклонения, отказы, аварии)
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1.4 Методы анализа средств контроля. Галстук-бабочка, HRA

Форма 3. Задание. Метод «галстук-бабочка».

Таблица 1.6 - Выполнение задания по методу HRA

	Действия персонала по технологической карте, инструкции
	Действия персонала, которые привели к риск-ситуации
	Вопросы для персонала по риск-ситуации
	Мероприятия по снижению или устранению риск-ситуации

	
	
	
	

	
	
	
	



Раздел 2 Управление рисками, системный анализ и моделирование. Оценка рисков.

2.1 Оценка профессионального риска по физическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни.

Вариант
	№
п/п
	Наименование рабочего места
	Оборудование
	Материалы
	Физические опасные и/или вредные производственные факторы (ОВПФ)
	Уровни ОВПФ

	
	
	
	
	
	

	152 
	
	
	
	
	

	153 
	
	
	
	
	

	154 
	
	
	
	
	



Таблица 2.1 – Идентификация рисков по физическим факторам

	Наименование рабочего места1
	Физические опасные и/или вредные производственные факторы2
	Наименование риска на рабочем месте3
	Класс условий труда 4
	Уровень риска5
	Итоговая балльная оценка риска6
	Общая оценка риска7

	
	
	
	
	
	
	


1 Данные берутся из таблицы 1.2.
2 Приводится перечень ОВПФ по ГОСТ 12.0.003–2015.
3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.
6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.
7 Общая оценка риска определяется по таблице 4.

2.2 Оценка профессионального риска по химическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни.

Таблица 2.2
 – Идентификация рисков по химическим факторам

	Наименование рабочего места1
	Химические опасные и/или вредные производственные факторы2
	Наименование риска на рабочем месте3
	Класс условий труда 4
	Уровень риска5
	Итоговая балльная оценка риска6
	Общая оценка риска7

	
	
	
	
	
	
	


1 Приводятся данные из таблицы 1.2.
2 Приводится перечень ОВПФ по ГОСТ 12.0.003–2015.
3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.
6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.
7 Определяется общая оценка риска по таблице 4.

2.3 Оценка профессионального риска по эргономическим факторам. Метод проверочного листа, метод Файна – Кинни.

Вариант

	№
п/п
	Наименование рабочего места
	Оборудование
	Пол работника (мужчина, женщина)
	Показатели тяжести трудового процесса

	476 
	
	
	
	

	477 
	
	
	
	

	478 
	
	
	
	

	479 
	
	
	
	

	480 
	
	
	
	

	481 
	
	
	
	

	482 
	
	
	
	

	483 
	
	
	
	

	484 
	
	
	
	

	485 
	
	
	
	

	486 
	
	
	
	

	487 
	
	
	
	

	488 
	
	
	
	

	489 
	
	
	
	

	490 
	
	
	
	

	491 
	
	
	
	

	492 
	
	
	
	

	493 
	
	
	
	

	494 
	
	
	
	



Таблица 2.3 – Идентификация рисков по эргономическим факторам

	Наименование рабочего места1
	Эргономические опасные и/или вредные производственные факторы2
	Наименование риска на рабочем месте3
	Класс условий труда 4
	Уровень риска5
	Итоговая балльная оценка риска6
	Общая оценка риска7

	
	
	
	
	
	
	


1 Приводятся данные из таблицы 1.
2 Приводится перечень ОВПФ по варианту задания (таблица 1).
3 Приводятся наименования рисков согласно Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318).
4 Определяется класс условий труда по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689).
5 По таблице 3 определяется уровень риска для каждого риска.
6 Общая балльная оценка риска на рабочем месте получается путем сложения всех уровней риска.
7 Определяется общая оценка риска по таблице 4.

Форма 3



























2.4 Оценка травмобезопасности технологического процесса

Таблица 2.4 – Оценка травмоопасности на рабочем месте

	Оборудование
	Нормативный
правовой
акт
	Требования
нормативных
правовых актов
	Фактическое
состояние
объектов оценки
травмоопасности
на рабочем месте
	Оценка соответствия
травмоопасности рабочего места нормативным правовым актам по охране труда
	Необходимые
мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6



Таблица 2.5 – Оценка проведения обучения 

	Наименование рабочего места1
	Проведение обучения2
	Проведение инструктажей3

	1
	2
	3

	
	Обучение по профессии
	Инструктажи по охране труда

	
	
	

	
	Обучение по охране труда
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Обучение по пожарной безопасности
	Инструктаж по пожарной безопасности

	
	
	

	
	Обучение по электробезопасности
	Инструктаж по электробезопасности

	
	
	

	
	Обучение по промышленной безопасности
	Инструктаж по промышленной безопасности

	
	
	


1 Приводится наименование рабочего места по варианту задания № 5, 6 ,7.
2 Приводятся все необходимые виды обучения для данной профессии и нормативные документы, на основании которых проводится обучение.
3 Приводятся все виды инструктажей (по охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности и т. д.) и нормативные документы, на основании которых проводятся инструктажи, с указанием периодичности проведения.

Выводы по результатам оценки:
производственное оборудование: ___________________________________________;
                                    (соответствует / не соответствует
нормативным требованиям*) 
приспособления и инструменты: ____________________________________________;
                                    (соответствуют / не соответствуют
нормативным требованиям*) 

обучение и инструктаж проводятся: ________________________________________;
                                   (в соответствии / не в соответствии
                                с нормативными требованиями охраны труда*)
                               
дополнительные объекты оценки: ___________________________________________.
                                    (соответствуют / не соответствуют
                             	      нормативным требованиям*)

* Указываются пункты требований, по которым выявлено несоответствие.

Раздел 3 Мониторинг производственной безопасности 

3.1 Идентификация объекта и факторов мониторинга безопасности.

Объект мониторинга ______________________

Таблица 3.1 - Опасные и вредные производственные факторы объекта мониторинга безопасности 

	Технологический процесс, операция
	Оборудование, инструмент
	Материалы, вещества
	Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами физического воздействия на организм
	Опасные и вредные производственные факторы, обладающие свойствами химического воздействия на организм

	
	Технологический процесс – ХХХХХХ

	Операция 1 
	
	
	
	

	Операция 2 
	
	
	
	

	Операция 3
…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Таблица 3.2 – Антропогенные факторы объекта мониторинга безопасности 

	Технологический процесс, операция
	Оборудование, инструмент
	Материалы, вещества
	Воздействие на атмосферный воздух
	Воздействие на водные объекты
	Отходы, образующиеся в процессе выполнения технологического процесса

	Технологический процесс – ХХХХХХ

	Операция 1 
	
	
	
	
	

	Операция 2 
	
	
	
	
	

	Операция 3
…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3.2 Мониторинг безопасности по физическим факторам

Таблица 3.3 – Мониторинг физических факторов на рабочем месте
	Профессия1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование опасного и вредного фактора4
	Периодичность производственного контроля5
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.6

	1. 
	2. 
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1 – Наименование профессии выбирается по технологическому процессу.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологической операции, которую выполняет работник.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологической операции.
4 – Наименование физического опасного и вредного производственного фактора определяется по технологической операции по ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 602-ст)
5 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из количества факторов производственной среды (от 1 раза в месяц до 1 раза в год), класса опасности веществ и материалов (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
6 – Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

3.3 Мониторинг безопасности по химическим и биологическим факторам

Таблица 3.4 – Мониторинг по химическим опасным и вредным производственным факторам на рабочем месте

	Профессия1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование опасного и вредного химического фактора4
	Класс опасности вещества, ПДК м.р и/или с.с
	Периодичность производственного контроля5
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.6

	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 – Наименование профессии выбирается по технологическому процессу.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологической операции, которую выполняет работник.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологической операции.
4 – Наименование химического опасного и вредного производственного фактора определяется по технологической операции (не менее трех), класс опасности и ПДК по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") Таблица 2.1
5 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из класса опасности веществ (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
6 – Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

Таблица 3.5 – Программа производственного экологического контроля по выбросу загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	Технологический процесс1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование вещества, выбрасываемого в окружающую среду4
	Класс опасности вещества, ПДК 
	Периодичность производственного контроля5
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.6

	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 – Наименование профессии выбирается по технологическому процессу.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологической операции, которую выполняет работник.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологической операции.
4 – Наименование химического опасного и вредного производственного фактора определяется по технологической операции (не менее трех), класс опасности и ПДК по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (вместе с "СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...") Таблица 1.1.
5 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из класса опасности веществ (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
6 – Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

Таблица 3.6 – Программа производственного биологического контроля 

	Технологический процесс1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование ПБА4
	Группа патогенности 5 
	Периодичность производственного контроля6
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.7

	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



1 – Наименование технологического процесса.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологическому процессу.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологическому процессу.
4 – Наименование патогенного биологического агента (ПБА) выбирается по 	Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (ред. от 11.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с "СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 N 62500) раздел IV. Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности при работе с ПБА (не менее трех произвольным образом, даже если в технологическом процессе нет биологического фактора)
5 – Группа патогенности выбирается по Приложению 1 к СП 3.3686-21.
6 – Периодичность производственного контроля выбирается исходя из группы патогенности ПБА (от 1 раза в сутки, до 1 раза в год).
7 - Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

3.4 Мониторинг безопасности по отходам производства
Таблица 3.7 – Мониторинг образующихся отходов
	Технологический процесс1
	Оборудование, инструменты2
	Материалы, вещества3
	Наименование отхода4
	Количество образующихся отходов, т 5 
	Периодичность производственного контроля6
	Нормативная, нормативно-техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т. п.7

	8. 
	9. 
	10. 
	11. 
	12. 
	13. 
	14. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


1 – Наименование технологического процесса из задания 1.
2 – Оборудование и инструменты выбираются по технологическому процессу.
3 – Материалы и вещества выбираются по технологическому процессу.
4 – Наименование отхода по	Приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 04.10.2021) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов"
5 – Количество образующегося отхода в тоннах. Устанавливается произвольно.
6 – Периодичность производственного контроля определяется по Приказу Минприроды России от 08.12.2020 N 1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами".
7 - Указываются нормативные документы для каждого фактора, в которых имеется информация о факторе, допустимых значениях.

Таблица 3.8 - Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления за отчетный год 20__ г.

	N строки
	Наименование видов отходов1
	Код по федеральному классификационному каталогу отходов, далее – ФККО2
	Класс опасности отходов
	Наличие отходов на начало года, тонн
	Образовано отходов, тонн3
	Получено отходов от других индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тонн
	Утилизировано отходов, тонн4
	Обезврежено отходов, тонн5

	
	
	
	
	Хранение
	Накопление
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	-
	-
	-
	
	-
	
	



1 – Наименование отхода из Таблицы 1.
2 – Код отхода определяется по Приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 04.10.2021) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов."
3 – Количество образованных отходов из Таблицы 1..
4 – самостоятельно определить какая масса отходов утилизируется.
5 – Самостоятельно определить какая масса отходов обезвреживается.


3.5 Мониторинг и управление инженерными системами зданий и сооружений

Общая информация для всех вариантов:
Вид здания – производственное
Год постройки – 1997 г.
Площадь – 1450 кв м
Этажность – 4
Материал стен – кирпич
Фундамент – железобетон
Кровля – дерево, оцинкованный лист

	№ варианта
	Фундамент
	Стены, перегородки
	Кровля

	
	
	
	



Форма 4 
Акт N1 _____
технического состояния здания (сооружения)

	г. _________________
	"___"________ 20__ г.



Комиссия в составе: председатель комиссии2 - _________________________, члены комиссии3 - ________________________________,
 на основании _____ Мониторинга технического состояния зданий (сооружений), _____ (или: в связи с ________________________) произвела осмотр здания (сооружения): _________________________, расположенного по адресу: ____________________________, и установила следующее:

1. Сведения о здании (сооружении): ___________________________________ (собственник, год постройки, ввода в эксплуатацию, год последнего капитального ремонта, площадь, этажность, материал стен, фундамент и т.п.).
2. Техническое состояние строительных конструкций и инженерного оборудования здания (сооружения):

	Перечень обследуемых конструкций и систем
	Выявленные дефекты
	Оценка

	1. Перечень обследуемых конструкций объекта:
	
	

	Фундаменты
	
	

	Стены, перегородки
	
	

	Перекрытие
	
	

	Кровля
	
	

	Дверные проемы
	
	

	Оконные проемы
	
	

	Наружная отделка (в том числе теплотехническое состояние ограждающих конструкций)
	
	

	Внутренняя отделка
	
	

	2. Перечень обследуемых инженерных систем:
	
	

	Холодного водоснабжения
	
	

	Горячего водоснабжения
	
	

	Отопления
	
	

	Канализации
	
	

	Вентиляции
	
	

	Газоснабжения
	
	

	Электрических сетей и средств связи
	
	

	Водостоков
	
	

	Мусороудаления
	
	

	Лифтового оборудования
	
	



3. Заключение комиссии о техническом состоянии здания (сооружения):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
4. Приложение:
4.1. Фотографии объекта - на __10__ листах.
4.2. Описание общего состояния объекта по визуальному обследованию с указанием его физического и морального износа - на __35__ листах.
4.3. Описание конструкций объекта, их характеристик: отсутствует
3.6 Мониторинг пожарной безопасности
Вариант

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
Форма 5

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:



	N п/п
	Формулировка требования по Правилам противопожарного режима
	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения
	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены
	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
	Отметка о выполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности
	
	
	
	

	2. 
	Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
	
	
	
	

	3. 
	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
	
	
	
	

	4. 
	В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.
	
	
	
	

	5. 
	В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
	
	
	
	

	6. 
	Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией.
	
	
	
	

	7. 
	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.
	
	
	
	

	8. 
	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.
	
	
	
	

	9. 
	Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	
	
	
	

	10. 
	Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".
	
	
	
	

	11. 
	Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".
	
	
	
	

	12. 
	Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.
	
	
	
	

	13. 
	При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.
	
	
	
	

	14. 
	При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.
	
	
	
	

	15. 
	По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.
	
	
	
	

	16. 
	В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
	
	
	
	

	17. 
	Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
	
	
	
	

	18. 
	Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
	
	
	
	

	19. 
	На объектах защиты запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;
	
	
	
	

	20. 
	На объектах защиты запрещается:
использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
	
	
	
	

	21. 
	На объектах защиты запрещается:
размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;
	
	
	
	

	22. 
	На объектах защиты запрещается:
устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;
	
	
	
	

	23. 
	На объектах защиты запрещается:
снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
	
	
	
	

	24. 
	На объектах защиты запрещается:
проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);
	
	
	
	

	25. 
	На объектах защиты запрещается:
размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир;
	
	
	
	

	26. 
	На объектах защиты запрещается:
проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);
	
	
	
	

	27. 
	На объектах защиты запрещается:
закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;
	
	
	
	

	28. 
	На объектах защиты запрещается:
устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;
	
	
	
	

	29. 
	На объектах защиты запрещается:
устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;
	
	
	
	

	30. 
	На объектах защиты запрещается:
размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;
	
	
	
	

	31. 
	На объектах защиты запрещается:
эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;
	
	
	
	

	32. 
	На объектах защиты запрещается:
проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.
	
	
	
	

	33. 
	Руководители организаций:
а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
	
	
	
	

	34. 
	Руководители организаций:
б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	35. 
	Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
	
	
	
	

	36. 
	Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.
	
	
	
	

	37. 
	Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
	
	
	
	

	38. 
	Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал (ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов.
	
	
	
	

	39. 
	Работа по очистке инструмента и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным способом, исключающим возможность искрообразования.
	
	
	
	

	40. 
	Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:
осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности;
	
	
	
	

	41. 
	Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает:
дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
	
	
	
	

	42. 
	В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.
	
	
	
	

	43. 
	На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.
	
	
	
	

	44. 
	При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.
	
	
	
	

	45. 
	Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования.
	
	
	
	

	46. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);
	
	
	
	

	47. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
б) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
	
	
	
	

	48. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
	
	
	
	

	49. 
	На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается:
г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.
	
	
	
	

	50. 
	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
	
	
	
	

	51. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
	
	
	
	

	52. 
	В случае установления требований пожарной безопасности к строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.
	
	
	
	

	53. 
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
	
	
	
	

	54. 
	Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
	
	
	
	

	55. 
	Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
	
	
	
	

	56. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;
	
	
	
	

	57. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
	
	
	
	

	58. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
	
	
	
	

	59. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
	
	
	
	

	60. 
	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.
	
	
	
	

	61. 
	Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями пожарной безопасности.
	
	
	
	

	62. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем.
	
	
	
	

	63. 
	Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
	
	
	
	

	64. 
	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
	
	
	
	

	65. 
	Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	66. 
	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу.
	
	
	
	

	67. 
	Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
	
	
	
	

	68. 
	Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной документации или в специальных технических условиях. 
	
	
	
	

	69. 
	Размещение транспарантов и баннеров, а также других рекламных элементов и конструкций, размещаемых на фасадах зданий и сооружений не должно ограничивать проветривание и естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре.
	
	
	
	

	70. 
	Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.
	
	
	
	

	71. 
	Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий.
	
	
	
	

	72. 
	Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
и с технической документацией изготовителя.
	
	
	
	

	73. 
	Запрещается:
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
	
	
	
	

	74. 
	Запрещается:
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
	
	
	
	

	75. 
	Запрещается:
г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
	
	
	
	

	76. 
	Запрещается:
д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
	
	
	
	

	77. 
	Запрещается:
е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
	
	
	
	

	78. 
	Запрещается:
ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;
	
	
	
	

	79. 
	Запрещается:
з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
	
	
	
	

	80. 
	Запрещается:
и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
	
	
	
	

	81. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.
	
	
	
	

	82. 
	Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
	
	
	
	

	83. 
	Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
	
	
	
	

	84. 
	Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
	
	
	
	

	85. 
	В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
	
	
	
	

	86. 
	Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию изделия.
	
	
	
	

	87. 
	Встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей и пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое и газообразное.
	
	
	
	

	88. 
	При эксплуатации газовых приборов запрещается:
а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;
	
	
	
	

	89. 
	При эксплуатации газовых приборов запрещается:
б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
	
	
	
	

	90. 
	При эксплуатации газовых приборов запрещается:
в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
	
	
	
	

	91. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
	
	
	
	

	92. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
	
	
	
	

	93. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
	
	
	
	

	94. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
	
	
	
	

	95. 
	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:
д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.
	
	
	
	

	96. 
	В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	97. 
	Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	98. 
	Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.
	
	
	
	

	99. 
	Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации).
	
	
	
	

	100. 
	Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.
	
	
	
	

	101. 
	Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях) запрещается.
	
	
	
	

	102. 
	Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе.
	
	
	
	

	103. 
	Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководителем организации. Указанная инструкция должна быть вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта.
	
	
	
	

	104. 
	Руководитель организации обеспечивает функционирование систем противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие направление к такой зоне.
	
	
	
	

	105. 
	Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.
	
	
	
	

	106. 
	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	107. 
	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
	
	
	
	

	108. 
	Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.
	
	
	
	

	109. 
	Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	110. 
	Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
	
	
	
	

	111. 
	Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.
	
	
	
	

	112. 
	Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.
	
	
	
	

	113. 
	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	114. 
	Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.
	
	
	
	

	115. 
	Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается.
	
	
	
	

	116. 
	Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
	
	
	
	

	117. 
	Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	118. 
	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.
	
	
	
	

	119. 
	На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
	
	
	
	

	120. 
	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	
	
	
	

	121. 
	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	122. 
	К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
	
	
	
	

	123. 
	Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих Правил, а также работ по техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.
	
	
	
	

	124. 
	В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.
	
	
	
	

	125. 
	Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
	
	
	
	

	126. 
	Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.
	
	
	
	

	127. 
	Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
	
	
	
	

	128. 
	Газовые баллоны (в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий (за исключением складских зданий для их хранения) в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи.
	
	
	
	

	129. 
	Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
	
	
	
	

	130. 
	Руководитель организации, если это предусмотрено нормами проектирования для конкретного объекта защиты или территории, обеспечивает содержание пожарных автомобилей в пожарных депо или специально предназначенных для этих целей боксах, имеющих отопление, электроснабжение, телефонную связь, твердое покрытие полов, утепленные ворота.
	
	
	
	

	131. 
	Руководитель организации обеспечивает исправное техническое состояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров.
	
	
	
	

	132. 
	Руководитель организации за каждой мотопомпой и техникой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, организует закрепление моториста (водителя), прошедшего подготовку для работы на указанной технике.
	
	
	
	

	133. 
	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
	
	
	
	

	134. 
	Перед началом отопительного сезона руководители организации и физические лица организуют проведение проверок и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем.
	
	
	
	

	135. 
	Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от конструкций из горючих материалов, предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках, наружных поверхностях печи, дымовых трубах, дымовых каналах и предтопочных листах.
	
	
	
	

	136. 
	При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки).

	
	
	
	

	137. 
	Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

	
	
	
	

	138. 
	Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
	
	
	
	

	139. 
	Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
	
	
	
	

	140. 
	Руководители организаций и физические лица перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивают очистку дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже:
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
	
	
	
	

	141. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не получивших соответствующих квалификационных удостоверений;
	
	
	
	

	142. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены технической документацией на эксплуатацию оборудования;
	
	
	
	

	143. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также из вентилей у топки и емкости с топливом;
	
	
	
	

	144. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
	
	
	
	

	145. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
д) разжигать установки без их предварительной продувки;
	
	
	
	

	146. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, предусмотренных изготовителем;
	
	
	
	

	147. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
ж) сушить горючие материалы на котлах, паропроводах и других теплогенерирующих установках; 
	
	
	
	

	148. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи;
	
	
	
	

	149. 
	При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок запрещается:
и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении.
	
	
	
	

	150. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;
	
	
	
	

	151. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
	
	
	
	

	152. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
	
	
	
	

	153. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
	
	
	
	

	154. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
	
	
	
	

	155. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
	
	
	
	

	156. 
	При эксплуатации печного отопления запрещается:
ж) перекаливать печи.
	
	
	
	

	157. 
	Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) прекращается не менее чем за 2 часа до завершения рабочего дня, а на социально значимых объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей - не менее чем за 2 часа до отхода людей ко сну.
	
	
	
	

	158. 
	В организациях с дневным пребыванием детей топка печей прекращается не позднее чем за 1 час до прихода детей и не начинается ранее их ухода из здания.
	
	
	
	

	159. 
	Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.
	
	
	
	

	160. 
	Для отопления зданий допускается установка металлических печей только заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих видов продукции.
	
	
	
	

	161. 
	Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы, горючие материалы и другое оборудование, изготовленные из горючих материалов, располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра.
	
	
	
	



	Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.
При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.



	
	
	

	
	
	

	(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)
	
	

	
	
	(подпись)



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)
	
	

	
	
	(подпись)




Заключение
Список используемой литературы
Приложение

Рекомендуемая литература

1. ГОСТ 12.0.230.4-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 577-ст). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200160464 (дата обращения: 28.06.2023).
2. ГОСТ Р 27.012-2019 (МЭК 61882:2016). Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Анализ опасности и работоспособности (HAZOP) (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2019 № 1227-ст). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200170007 (дата обращения: 28.06.2023).
3. ГОСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ (введен в действие Приказом Росстандарта от 07.09.2018 № 578-ст). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200160465 (дата обращения: 28.06.2023).
4. ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Технологии оценки риска (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2019 № 1405-ст). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200170253 (дата обращения: 28.06.2023).
5. ГОСТ Р 27.302-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 № 1249-ст). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200081358 (дата обращения: 28.06.2023).
6. ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 572-ст). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200062125 (дата обращения: 28.06.2023).
7. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н (ред. от 27.04.2020) «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (зарег. в Минюсте России 21.03.2014 N 31689). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/499072756 (дата обращения: 28.06.2023).
8. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда» (зарег. в Минюсте России 14.12.2021 N 66318). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/727092790 (дата обращения: 28.06.2023).
9. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 N 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков». [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/728029758 (дата обращения: 28.06.2023).
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с СанПиН 1.2.3685–21) (зарег. в Минюсте России 29.01.2021 N 62296). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/573500115 (дата обращения: 28.06.2023).
11. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 04.10.2021) "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.06.2017 N 47008). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/542600531 (дата обращения: 28.06.2023).
12. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/901711591 (дата обращения: 28.06.2023).
13. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 г. N1028 "Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61782). [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372204/ (дата обращения: 28.06.2023).
14. ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 1984-ст). [Электронный ресурс]. – URL: https://dokipedia.ru/document/5174753 (дата обращения: 28.06.2023).
15. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/902192610 (дата обращения: 28.06.2023).
16. 18. СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/10) (ред. от 19.12.2019). [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200092705 (дата обращения: 28.06.2023).
17. 19. ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.04.2016 N 285-ст). [Электронный ресурс]. – URL:  https://docs.cntd.ru/document/1200134681 (дата обращения: 28.06.2023).
18. 20. МУ ОТ РМ 02–99. Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их аттестации по условиям труда : методические указания : утверждены Министерством труда и социального развития Российской Федерации от 30 июля 1999 года № МУ ОТ РМ 02–99 : дата введения 1999-09-01 / разработаны: Ивановский НИИ охраны труда // Библиотека нормативной документации : [Электронный ресурс]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200034704 (дата обращения: 28.06.2023).

image1.png
Oxpyxasousan
cpena

[ werouans | [ necranne

P —
o K oTKasy

Oxugaewsiit
peaynsTat unu yenex

®akTop, npusoARLMA
o Kycnexy.

L Nepcoran Mpouecc WncppacrpykTypa




image2.png
Ho yaanoce sanymits | Bopxweyposnesce cobuve

‘asapuiniu rovoparop

A

Mexawmocon
oegmr

Ho cpaboran cunvan
P Tonnweo
Cwonl Ountia nepogam e D "“W"'"
ey cumana &=
T
Ountra
Crovarnn s
wouaycrop

@0‘

[rr——

Tlorwecu onoparop e — owHGKa SosmHKasT, ocTH
B8 BXORALME COBMTHA NpaBAVEH

Tlorocku onopaTop €I — ouHGKa soammaE,
G KaK0B-TO W3 BXOAALYX COBMTHA TBEHBO

5as0808 coBTH

QW. G
[ s, samrpyenco s

N ———

paswusiong




image3.png
‘Tpaextopan aenxeHuA ‘Baimens oceaonen | Mosan GGTaHomcA
Toesmaetouciurn | Gopmapva vacr | SO cesetowrr | Moo e Woon
Sepmcacron
fa
[——
Pr=099
95
Hex Yaap © Gapsep
Pr=0,01
Ha Besonacas ocrasioora
Pr=05
Tz yaanoos
05 e
e 07 | _nosinsetopuosn
GRS Her [ nossa nasrouosuns
08| | cromns

Pr=0405

Pr=0,0005

Pr=0,025

Pr=0,0005





image4.png
MpodunakTuyeckue KOHTpONU PeakTUBHbIe KOHTpPONM

Mlpyaumia oo |

O6uit KoHTpons

Mocneacrave 1

Mpynia coBemun 2

Mocnencrave 2

Mpwauiia coBus 3

VicTouHmKn pucka

OGnact sosencrems

Mocnencrave 3

Mpyiia coGbims 4.

Bapep Ans ackanalin Bapsep AnA sckanaLm

®axTop sckanauu

l I — ] Ynpasnenueckan pesensHocrs,
: ; | noazepxuBaiowan Gapoepst

Mexanwswmsi nocneactemin | @akTop sckanau





