Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Чему равен модуль упругости древесины вдоль волокон (кН/см2)?
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Установите соответствие между названиями пиломатериалов и их изображениями, представленными на рисунке. 
	Обзольный четырехкантный брус

	Чистообрезной четырехкантный брус

	Брусок

	Толстая доска

	Тонкая доска

	Двукантный брус


Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите стандартную влажность древесины в процентах.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Определите влажность древесины в процентах, если вес деревянного образца до высушивания составлял 120 г, вес деревянного образца после высушивания до постоянного веса составил  100 г.
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