Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При поперечном изгибе деревянного элемента значение предела прочности занимает промежуточную позицию между значением предела прочности на сжатие и растяжение. Для  образцов, выполненных из сосны и ели, предел прочности при изгибе в среднем составляет .... кгс/см2.
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Для деревянного элемента, выполненного из сосны, предел прочности при сжатии в среднем составляет ... кгс/см2.
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

... – это разрушение в результате сдвига одной части деревянного материала относительно другой части.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Прочность древесины на смятие вдоль волокон практически не отличается от прочности на ... вдоль волокон, и в нормативных документах различия между ними не делают.
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите возможные виды смятия в древесине.
[bookmark: _GoBack]
image1.wmf

