Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При сплошном настиле или при расстоянии между осями досок или брусков не более ... см сосредоточенный груз считают распределенным на две доски или на два бруска.
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При обрешетке из досок, брусков, расположенных на расстоянии более ... см в осях, сосредоточенный груз считают приложенным к одной доске или бруску.
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При двух настилах – рабочем и защитном, направленном под углом к рабочему, или при однослойном настиле с распределительным бруском, подшитым снизу в середине пролета, сосредоточенный груз считают распределенным на ширину ... м рабочего настила.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Волнистые листы крепятся к прогонам с помощью болтов или винтов и шурупов. Шаг расстановки крепежных элементов для листов с крупными волнами применяют кратным … шагам волны.
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Под каким углом (величину указать в градусах) укладывают верхний защитный слой досок двойного настила к нижнему (рабочему)?
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