Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Спаренные неразрезные прогоны состоят из двух рядов досок, поставленных на ребро и соединенных гвоздями, забиваемыми конструктивно с шагом ... см.
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчётная равномерно распределённая нормальная к скату нагрузка для стропильных ног определяется по формуле
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите величину максимального прогиба в консольно-балочном прогоне при равномоментном решении прогона.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите величину изгибающего момента в пролете консольно-балочных прогонов при равномоментном решении прогона.
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

По конструктивным соображениям сечения стропильных ног, выполненных из бревен, принимают диаметром не менее ... см.
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