Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При восприятии давления ветра торцовыми стенами сечения раскосов ферм жесткости назначают конструктивно. При этом предельная гибкость сжатых элементов связей (раскосов и прогонов) не должна превосходить ... .
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Нарушение ...  ферм может произойти при эксплуатации или монтаже под влиянием внешних сил, действующих перпендикулярно к плоскости системы.
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Расчет деревянных элементов вертикальных связей производят либо на фактическую нагрузку (тормозные усилия), либо на условное усилие, равное ... % от общего значения максимального сжимающего усилия в поясе основной фермы и действующее в каждой точке закрепления системы.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

В плоских деревянных конструкциях неизменяемость и устойчивость в период монтажных работ обеспечивают системой постоянных и временных ...  связей.
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Устойчивость и неизменяемость плоских деревянных конструкций в период ведения монтажа конструкций обеспечивают
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