Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Выберите верное утверждение.
Вопрос 2
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Упорная площадка во врубке должна быть расположена под углом ... к действующему усилию в элементе, вставленном во врубку (укажите величину угла в градусах).
Вопрос 3
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите порядок обследования деревянных конструкций специализированными экспертными комиссиями.
Вопрос 4
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Укажите работы, входящие в состав предварительного общего осмотра.
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