1. Введение
Проект необходимо выполнить в соответствии с заданием на проектирование и существующими СНиП.
Исходные данные:
Материал:
· стен – кирпич керамический пустотный;
· фундаментов – железобетон;
· перекрытий – железобетон;
· крыши – шифер.
2. Объёмно-планировочное решение
Для обеспечения соответствия здания назначению созданы все необходимые эксплуатационные качества, обеспечивающие наилучшие условия для проживания. Помещения квартир соответствующих размеров и форм расположены в едином комплексе, и подчинены требованиям стандартов СЭВ по обеспечению пожарной безопасности, надежности, защиты от шума, охраны окружающей среды, параметров микроклимата, а также архитектурно-художественным и экономическим требованиям.
В состав одной трёхкомнатной квартиры входят следующие помещения:
1. Жилые: гостиная, спальня родителей, детская спальня, кабинет;
2. Подсобные: кухня, прихожая, санузлы (раздельные ванная и туалет).
Состав второй двухкомнатной квартиры:
1. Жилые: гостиная, спальня родителей, детская спальня;
2. Подсобные: кухня, прихожая и раздельный санузел.
К помещениям общего пользования относятся: холлы, лестницы, чердачные и подвальные помещения.
В квартирах для обеспечения комфорта однородные помещения объединены в соответствующие группы по общности их назначения – зоны ночного и дневного пребывания жильцов.
В первой трёхкомнатной квартире в зону дневного пребывания входят кухня, кабинет и гостиная, объединённые прихожей а также санузел. В зону ночного пребывания входят детская и родительская спальни, с общим санузлом. Во второй квартире в зону дневного пребывания входят гостиная и кухня, объединённые прихожей с раздельным санузлом, в зону ночного пребывания входят спальни. В трёхкомнатных квартирах кухня объединена  с гостиной, выполняющей роль столовой.
3. Конструктивное решение
3.1. Конструктивная схема
Конструктивная схема данного жилого дома – бескаркасная, стены играют роль несущих и ограждающих конструкций.
Продольные стены являются несущими, они способны воспринимать все виды силовых воздействий, пролёты между ними составляют 6000 мм. Роль ограждающих конструкций выполняют продольные стены, они способны выдерживать все виды несиловых нагрузок, и частично силовые. Несущие стены имеют привязку к наружным продольным осям – 120 мм, к внутренней оси – центральную привязку 190 мм. Ненесущие стены – поперечные, имеют как центральную, так и нулевую привязку к поперечным осям.
Вся эта совокупность основных несущих элементов, составляющих линейную пространственную систему, образует несущий остов здания. Он надёжно обеспечивает восприятие и передачу всех видов силовых воздействий.
3. Конструктивное решение
3.2. Конструктивные элементы
Фундамент, через который передаётся нагрузка от здания на основание, предусмотрен ленточного типа. Выполняется он из готовых железобетонных элементов заводского изготовления. Элементы – плиты располагаются на песчаной подушке и имеют длины 2400 мм и 800 мм, ширину 1200 мм и 1000 мм, высоту 300 мм.
Стены подвала выполняются из железобетонных блоков заводского изготовления, которые имеют ширину 500 мм, высоту 580 и 280 мм, длину 2380, 1180 и 880 мм.
Стены дома выполняются из кирпича 120×265×65 мм. Наружные продольные несущие стены имеют толщину 510 мм, внутренние несущие стены – 380 мм. Они являются вертикальной опорой для плит перекрытия. Поперечные наружные и внутренние стены являются ненесущими, и имеют толщину 510 мм (наружные), 380 мм (стены с вентиляционными каналами). Пример теплофизического расчёта
Исходные данные:
· тип здания – гражданское жилое;
· tв = 18 °С – расчетная температура внутреннего воздуха, °С, принимаемая согласно ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ);
· относительная влажность в помещении 55%;
· влажностный режим согласно СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий – 79* нормальный;
· влажностная характеристика района строительства – нормальная;
· по условиям эксплуатации ограждения здание относится к группе «Б»;
· tн = -27 – расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;
· zот.пер = 220 суток – продолжительность периода отопительного сезона;
· tот.пер = -2,6 °С – средняя температура отопительного периода;
Вычисление требуемого сопротивления теплопередаче ограждения
1. Вычисление требуемого расчётного сопротивления теплопередаче ограждения
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где n = 1 – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху по таблице 3* СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий;
Δtн = 4,0 °С – нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимаемых по таблице 2*;
αв = 8,7 – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 4*.
2. Вычисление требуемого эмпирического сопротивления теплопередаче ограждения
ГСОП = (tв - tот.пер) zот.пер;
ГСОП = (18 – (-2,6))220 = 4532

[image: ]где δ = 0,51 м – толщина стены;
λ = 0,64 – расчетный коэффициент теплопроводности материала стены, Вт/(м·°С), принимаемый по приложению 3*;
αн = 23 – коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции. Вт/(м·°С), принимаемый по таблице 6*.
Итак:
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Внутренняя часть наружной стены толщиной 250 мм состоит из кирпича, затем при помощи анкеров к ней крепится пенополистирол , затем кирпичная кладка 120 мм.
Все помещения в квартирах разделены перегородками из гипсовых пазогребневых плит толщиной 80 мм, опирающихся на междуэтажные перекрытия.
Перекрытия выполняются из многопустотных плит заводского изготовления длиной 6000 мм, шириной 1800 мм,1000 мм и 1200 мм, и высотой 220 мм.
Крыша четырёхскатная двухвальмовая. Угол наклона одного скатов – 20%. Стропильная часть включает в себя: коньковый прогон размером в сечении 140×140 мм, стропильные ноги размером в сечении 150×50 мм, мауэрлат размером в сечении 140×140 мм. Обрешетка размером в сечении 50×50 мм. Прибивается гвоздями к стропильным ногам с шагом 300 мм. К свесам прибиваются кобылки. Все деревянные конструкции обрабатываются влагозащитной пропиткой. Имеется водоотвод в виде навесных желобов.
Кровля – профильный лист и подстилкой из рубероида. В качестве утеплителя чердачного перекрытия предусмотрена засыпка керамзитом с подстилкой из пергамина.
Лестница – двухмаршевая, выполняется из лестничных маршей шириной 1200 мм, длиной 3000 мм и высотой 1500 мм, и монолитных площадок шириной 1530 мм и 1460 мм.
Для заполнения оконных проёмов используются деревянные оконные блоки с двойным остеклением стеклом толщиной 2,5 мм. Высота блоков 1500 мм, ширина 1600, 1200, 900 мм.
Для заполнения дверных проёмов используются:
· входные в парадную: стальные 1500×2300 мм;
· входные в квартиры: стальные 1100×2100 мм;
· входные в кухни: деревянные с остеклением 900×2000 мм;
· входные в гостиные: деревянные двухстворчатые с остеклением 1500×2000 мм;
· входные в спальни: деревянные глухие 900×2000 мм.
Полы в квартирах деревянные паркетные на лагах 50×50 через 500 мм. На первом этаже под лагами укладывается пергамин, а между лагами утеплитель – минеральная вата толщиной 50 мм.
Полы подвал бетонные, полы чердака также бетонные, наливаются в виде стяжки на засыпку из керамзита.
4. Инженерное оборудование
В доме предусмотрены вытяжная вентиляция, газоснабжение, хозяйственно-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, канализация, система водяного отопления, электроосвещение, электрическое силовое оборудование, телефонизация, радиофикация, телевизионная антенна, домофон.
1. Вытяжная вентиляция с естественной циркуляцией воздуха устраивается в санузлах и на кухнях, на каждом этаже устраиваются свои вентиляционные каналы. Все каналы выводятся на крышу.
2. Кухни комплектуются четырёх газовыми плитами и газовыми счетчиками.
3. Санузлы комплектуются ваннами длиной 1700мм, умывальниками, унитазами, смесителями, водомерами. Предусматривается место для установки автоматических стиральных машин, с подводом коммуникаций.
4. Система водяного отопления – центральная, тип – с верхней разводкой, в качестве отопительных приборов используются радиаторы. На распределительном узле отопления предусмотрен теплосчётчик.
5. Противопожарные мероприятия. В соответствии со СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные проектируемое здание отнесено ко II-му классу огнестойкости. В соответствии с проектом учтена конструктивная огнезащита. Подъездная дорога к зданию рассчитана на движение по ней пожарных машин. Лестницы оборудованы перилами с поручнями. Устроена пожарная сигнализация.
5. Наружная и внутренняя отделка
Отделка наружных стен:
Снаружи дом обкладывается отделочным кирпичом. Цоколь облицовывается природным камнем – гранитом серого цвета, плитами правильной формы.
Внутренняя отделка
На лестничных площадках полы выкладываются плиткой, стены лестничных клеток и холлы оштукатуриваются цементно-песчаным раствором, шпаклюются, и окрашиваются водно-дисперсной краской светлых тонов за два раза.
Стены комнат оклеиваются обоями, стены кухонь и санузлов облицовываются кафельной плиткой на всю высоту стены.
Оконные рамы окрашиваются снаружи белой масляной краской, изнутри белой эмалью типа ПФ.
6. Генплан участка застройки
При размещении жилого здания на территории участка соблюдены условия ориентации жилых зданий по сторонам света, запроектированы подходы и подъезды к дому, стоянка для автомобилей, и площадка для вывоза бытовых отходов, предусмотрено комплексное озеленение участка.
Ширина автомобильных дорог принимается равной 5500 мм, проездов 3500 мм. Радиусы закругления дорог 12000 мм. Ширина тротуара 750 мм, пешеходных дорожек – 1500 мм.
Предусмотрены площадка отдыха для взрослых и детей, а также волейбольная площадка.
Предусмотрена хозяйственная площадка расположенная ближе к выезду.
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Задания на выполнение курсового проекта
Для выполнения работы необходимо ознакомиться с примером оформления курсового проекта (скачать файл с примером).
Номер варианта принимается в соответствии с последней цифрой договора (скачать файл с эскизами)
Исходные данные для проектирования:
	Таблица 1 – Исходные данные для проектирования

	№
	Район
	Грунт
	Вода
	Фундамент

	1
	г. Тула
	Суглинок
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	2
	г. Калуга
	Супесь
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	3
	г. Рязань
	Песок
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	4
	г. Орел
	Суглинок
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	5
	г. Курск
	Супесь
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	6
	г. Тамбов
	Песок
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	7
	г. Липецк
	Суглинок
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	8
	г. Калуга
	Супесь
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	9
	г. Рязань
	Песок
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	10
	г. Орел
	Суглинок
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	11
	г. Курск
	Супесь
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	12
	г. Тамбов
	Песок
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	13
	г. Липецк
	Суглинок
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	14
	г. Калуга
	Супесь
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	15
	г. Рязань
	Песок
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	16
	г. Орел
	Суглинок
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	17
	г. Курск
	Супесь
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	18
	г. Тамбов
	Песок
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	19
	г. Липецк
	Суглинок
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	20
	г. Калуга
	Супесь
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	21
	г. Рязань
	Песок
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	22
	г. Орел
	Суглинок
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	23
	г. Курск
	Супесь
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	24
	г. Тамбов
	Песок
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	25
	г. Липецк
	Суглинок
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	26
	г. Калуга
	Супесь
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	27
	г. Рязань
	Суглинок
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	28
	г. Орел
	Супесь
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	29
	г. Курск
	Песок
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	30
	г. Тамбов
	Суглинок
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	31
	г. Липецк
	Супесь
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	32
	г. Калуга
	Песок
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	33
	г. Рязань
	Суглинок
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	34
	г. Орел
	Супесь
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	35
	г. Курск
	Песок
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	36
	г. Тамбов
	Суглинок
	-2,5 м
	Сборный ж/б

	37
	г. Липецк
	Супесь
	-3,2 м
	Монолит ж/б

	37
	г. Калуга
	Песок
	-2,5 м
	Сваи бурошнек.

	39
	г. Рязань
	Суглинок
	-3,2 м
	Сваи винтовые

	40
	г. Орел
	Супесь
	-2,5 м
	Сборный ж/б



	Таблица 2 – Исходные данные для проектирования

	№
	Стены
	Перекрытия
	Лестн.
	Кровля
	Эскиз

	1
	Кирпич
	ж/б плиты
	Дерево
	Металлочерепица
	1

	2
	Газобетон
	монолит ж/б
	Бетон
	Профнастил
	2

	3
	Дерево (брус)
	Дерево
	Дерево
	Асбоцементный л.
	3

	4
	Кирпич
	ж/б плиты
	Бетон
	Гибкая черепица
	4

	5
	Газобетон
	монолит ж/б
	Дерево
	Рулонный материал
	5

	6
	Дерево (брус)
	Дерево
	Бетон
	Металлочерепица
	6

	7
	Кирпич
	ж/б плиты
	Дерево
	Профнастил
	7

	8
	Газобетон
	монолит ж/б
	Бетон
	Асбоцементный л.
	8

	9
	Дерево (брус)
	Дерево
	Дерево
	Гибкая черепица
	1

	10
	Кирпич
	ж/б плиты
	Бетон
	Рулонный материал
	2

	11
	Газобетон
	монолит ж/б
	Дерево
	Металлочерепица
	3

	12
	Дерево (брус)
	Дерево
	Бетон
	Профнастил
	4

	13
	Кирпич
	ж/б плиты
	Дерево
	Асбоцементный л.
	5

	14
	Газобетон
	монолит ж/б
	Бетон
	Гибкая черепица
	6

	15
	Дерево (брус)
	Дерево
	Дерево
	Рулонный материал
	7

	16
	Кирпич
	ж/б плиты
	Бетон
	Металлочерепица
	8

	17
	Газобетон
	монолит ж/б
	Дерево
	Профнастил
	1

	18
	Дерево (брус)
	Дерево
	Бетон
	Асбоцементный л.
	2
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