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Тема: Расчет и проектирование конструкций одноэтажного промышленного здания 
Исходные данные

1. Город строительства:       Краснодар__
2. Типы стропильной конструкции цехов: железобетонные решетчатые балки

3. Тип кровли: утеплённая, по выбору студента


4. Класс бетона для колонн и фундаментов:    для колонн В20, для фундаментов В20


5. Класс арматуры для колонн: A500___, для фундаментов:  А240__
6. Толщина стеновых панелей:    220        мм
7. Режим работы кранов:    5К           
8. Расчётное сопротивление грунта основания:      260    кПа
Перечень вопросов, требующих проработки

1. Выбрать шаг колонн и их привязку, установить расчётные пролёты стропильных конструкций, расставить необходимые вертикальные и горизонтальные связи каркаса.

2. Выполнить следующие расчёты:

1. Сбор нагрузок на раму;

2. Статический расчёт рамы;

3. Расчёт стропильной конструкции, крайней колонны и фундамента под неё по первому предельному состоянию;

4. Расчёт подкрановой консоли колонны крайнего ряда.

3. Составить пояснительную записку, содержащую все расчеты, расчетные схемы и необходимые эскизы.

4. Выполнить графическую часть на листах формата А1 или А2, содержащую следующие чертежи и таблицы:

· План, продольный и поперечный разрезы одноэтажного промышленного зданий, в масштабе 1:100—1:200, на которых следует показать расположение вертикальных и горизонтальных связей и распорок;

· Узлы крепления подкрановых балок к колоннам крайнего и среднего рядов. Узел крепления ригеля к колонне крайнего ряда;

· Опалубочные чертежи стропильной конструкции,  колонны крайнего ряда и фундамента. Чертежи схем армирования стропильной конструкции, колонны крайнего ряда и фундамента с указанием на них всех каркасов, сеток и закладных деталей;

· Чертежи всех каркасов, сеток и закладных деталей стропильной конструкции, колонны крайнего ряда и фундамента;

· Спецификации на стропильную конструкцию, колонну и фундамент, групповую спецификацию, ведомость расхода стали на стропильную конструкцию, колонну и фундамент.
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Задание принял 

Задание необходимо оставлять в исходном виде, с перечнем вопросов для проработки!

Работа начинается с титульного листа, задание обязательно должно быть вложено в работу.

Длина =  60 м	Отм. низа строп. констр. =   12,2	 м


Пролёт =   15 м	  Грузоподъёмность крана =   20	 т.





Шаг =  12	 м





Шаг =  12	 м








Шаг =  12 	 м








Длина =−//−	 м	Отм. низа строп. констр. = −//−	 м


Пролёт =   12	 м	Грузоподъёмность крана =   10	 т.
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Цех №2








