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Уважаемые студенты!
комплект контрольных вопросов по темам

Контрольная работа выполняется после самостоятельного изучения курса "Безопасность жизнедеятельности", изложенного в настоящем учебном посо​бии и исследования требований безопасности труда на Вашем рабочем месте.
Работу рекомендуется выполнить на листах А4, при необходимости ответы сопровождать рисунками и ссылками на использованные дополнитель​ные литературные источники, в конце работы указывается список использо​ванной литературы, ставится дата и подпись автора.
Выполненная работа оценивается как «зачтена» или «не зачтена», одновре​менно выставляется оценка по пятибалльной системе с учётом полноты ответов и аккуратности оформления. Полученная оценка учитывается при заключи​тельной аттестации за весь курс "'Безопасность жизнедеятельности".
Контрольная работа состоит из двух частей:
1) теоретическая часть, включающая ответы на вопросы по изученным те​мам;
2) практическая часть, включающая расчёт в соответствии с условием при​веденной в учебном пособии задачи.
Теоретическая часть контрольной работы выполняется по варианту, номер которого соответствует сумме двух последних цифр шифра зачётной книжки студента. Вопросы выбираются из списка контрольных вопросов. Номера во​просов соответствуют Вашему варианту (таблица 1).
Практическая части работы «Эвакуация  людей при пожаре» (решение задачи) выполняется по варианту, но​мер которого соответствует последней цифре шифра зачётной книжки студента (таблица  6).

  Высылать нужно теорию и практику одним файлом с титульным листом, содержанием и оформленную должным образом! Иначе работа будет возвращена на доработку!

Рекомендуемый объём контрольной работы - от 10 до 20 страниц  текста (7-12 страниц).

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ   КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ
Таблица 1 
Номера вопросов, по вариантам
	       №   варианта

	Номера вопросов  к  разделам пособия
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КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ

«Теоретические основы безопасности жизнедеятельности»
1. Как могут быть использованы требования эргономики и технической эсте​тики при организации работ на Вашем рабочем месте?
2. Дайте определение риска и безопасности.
3. Дайте определение  потенциальной опасности.  Приведите пример.  Как реализуется потенциальная опасность?

4. Что такое квантификация опасностей и таксономия опасностей? Приведите примеры.
5. Приведите пример системного анализа опасности с использованием двух логических операций «ИЛИ».
6. Приведите пример  системного анализа опасности с использованием  двух логических операций «И» и одной логической операции «ИЛИ».
7. Цель науки эргономики? Приведите пример положительного решения (задач эргономики в Вашей организации.
8. Какие основные законодательные акты лежат в основе безопасности жиз​недеятельности? Дайте их краткую характеристику.
9. Дайте характеристику  трём основным методам   защиты от опасностей в производственных условиях. Приведите примеры.
10. Приведите примеры обеспечения безопасности труда с использования принципов «нормирования» и «слабого звена».
11. Приведите пример управления безопасностью жизнедеятельности.
12. Достижения каких наук (областей знании) целесообразно использовав при обеспечение безопасности жизнедеятельности? Приведите примеры.
13. Дайте характеристику «мира опасностей» населённого пункта (района), где Вы проживаете.
14. Приведите пример системного анализа опасности с использованием логи​ческой операции «ИЛИ» и логической операции «И».
15. Что такое СИЗ и СКЗ? Приведите примеры. Какими документами норми​руется выдача СИЗ?

16. Приведите пример системного анализа опасности с использованием логи​ческой операции «И» и двух логических операций «ИЛИ».

17. Дайте определение дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».  Ка​кие задачи решает БЖД? Как осуществляется управление БЖД?

18.   Приведите пример системного анализа опасности с включением логиче​ских операций «И» и «ИЛИ».

К теме «Основы электробезопасности» 
1. Действие электрического тока на человека. Основные причины электро​травм.
2. Методы и средства защиты от электротока.
3. Возможные  действия   по освобождению  пострадавшего от  воздействия электротока.

4. Определите   безопасною   продолжительность   пребывания под воздейст​вием электрического поля  напряжённостью  Е = 10 кВ/м.
5. Категории помещений по опасности поражения электротоком.
6. Особенности электрических полей токов промышленной частоты. Источ​ники и основные характеристики.

7. Статическое электричество: понятие, вредное влияние, меры защиты.
8. Атмосферное электричество: понятие, опасные проявления, зашита..

9. Возможные схемы поражения человека электротоком.
10.Первая помощь пострадавшему от воздействия элек​тротока.

11.Дать схему защитного заземления электроустановок, пояснить принцип действия.
12. Дать схему защитного зануления электроустановок, пояснить принцип действия.
13. Электрозащитные средства и предохранительные приспособления.
14. Дать определение и рисунок к понятию "шаговое напряжение". Рекомен​дации по защите.
15.Дать определение допустимой (условно безопасной) силе электротока. В чём различие биологического воздействия постоянного и переменного электро​тока?
16. Дать примеры обеспечения электробезопасности,
17. Дать основные понятия и определения по теме "Электробезопасность".
18. Дать пример обеспечения электробезопасности на конкретном рабочем месте.
                       К теме «Основы пожаро- и взрывобезопасности» 
1. Условия и виды горения. Пожарные свойства веществ.
2. Причины и классификация пожаров.
3. Организация пожарной охраны на предприятиях.
4. Способы и средства предупреждения пожаров.
5. Способы и средства тушения пожаров.
6. Чем определяется огнестойкость зданий и сооружений?
7. Основные нормативные документы по обеспечению пожарной безопасно​сти.
8. Обязанности руководителей по обеспечению пожарной безопасности.
9. Способы огнезащиты горючих материалов и конструкций.
10.Организация эвакуационных путей и выходов.  Технологические противопожарные мероприятия.
12. Дать характеристику огнегасительных средств.
13. Автоматические системы тушения пожаров.
14. Первичные средства тушения пожаров.

15. Меры пожаробезопасности в лесу. Правила поведения при лесном пожа​ре.
16. Дать пример организации пожаробезопасности в Вашей организации и на Вашем рабочем месте.

17. Назовите основные законодательные акты и нормативные документы по обеспечению пожарной безопасности. Ответственность за нарушения законода​тельства по пожарной безопасности.

18. Охарактеризуйте основные виды ручных огнетушителей. Схематично по​кажите принцип действия.

                 К теме «Опасные и вредные факторы производственной среды» 

1. Классификация опасных и вредных производственных факторов, понятие о предельно допустимой концентрации вредного вещества и предельно допус​тимом уровне вредного производственного фактора.
2. Источники электромагнитных полей (излучений), биологическое воздей​ствие на человека электромагнитных полей.
3. Источники электромагнитных полей радиочастот и защита человека от их воздействия.
4. Источники и биологическое воздействие на человека инфракрасного и ультрафиолетового излучений.
5. Понятие радиоактивности. Природные и искусственные источники иони​зирующих излучений. Основные единицы измерения, применяющиеся в дози​метрии.
6. Биологическое воздействие ионизирующих излучений. Защита от альфа -, бета - и гамма-излучений.
7. Каков диапазон лазерного излучения? Назовите опасные и вредные фак​торы лазерного излучения.
8. Назовите биологические эффекты от воздействия лазерного излучения. Назовите классы лазерных установок.
9. Требования безопасности при работе с лазерами 1, 2, 3 и 4 классов. Средства индивидуальной защиты при работе с лазерами.
10. Назовите опасные и вредные факторы, действующие на работающего с ПЭВМ. Условия микроклимата в помещениях с вычислительной техникой. Ре​жим труда и отдыха операторов ЭВМ.
11. Основные характеристики производственного шума. Нормирование шу​ма..
12. Защита от шума и вибрации.
13. Основные характеристики света. Влияние освещенности на производи​тельность труда.
14. Санитарно-гигиенические требования к производственному освеще​нию. Виды искусственного освещения.
15. Дать понятие коэффициента естественной освещенности (КЕО).
16. Характеристика инфра-и ультразвуков, способы защиты от них.
17. Параметры и нормирование микроклимата.
18. Дать понятие допустимых и комфортных условий микроклимата на ра​бочем месте. Влияние параметров микроклимата на самочувствие человека и производительность труда.
                     К разделу «Нормативно-организационные требования охраны труда»
1. Какими правами и полномочиями наделены государственные инспекто​ры Федеральной инспекции труда?
    2. В соответствии с какими нормативными документами и какое админист​ративное взыскание может быть наложено на должностное лицо организации за нарушение законодательства по охране труда. Кто имеет право наложить адми​нистративное взыскание?
3. Какие виды инструктажа по охране труда существуют? Кто проводит, сроки проведения, как оформляются?
4. Какую ответственность, в соответствии с законодательством, несёт ра​ботодатель и должностные лица предприятий, учреждений и организаций за нарушение законодательства об охране труда? Приведите примеры.
5. Как осуществляется государственный надзор и общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда?
6. Порядок организации охраны труда на предприятии, в учреждении и орга​низации.
7. Особенности охраны труда женщин (дополнительно использовать Трудо​вой кодекс Российской Федерации).
8. Особенности охраны труда молодёжи (дополнительно использовать Тру​довой кодекс Российской Федерации).
9.  Порядок планирования и финансирования мероприятий по охране труда.
10. Из чего складываются расходы Фонда социального страхования Россий​ской Федерации и работодателя при возмещении ущерба, нанесённого здоро​вью работника вследствие несчастного случая на производстве или профессио​нального заболевания?
11. При каком методе анализа травматизма определяется коэффициент об​щего травматизма, а при каком используется графическое изображение терри​тории предприятия (участка, цеха)? Дайте краткую характеристику.
12. Государственная экспертиза условий труда: задачи и права.
13. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных слу​чаев на производстве.
14. Порядок расследования и учёта профессиональных заболеваний.
15. Производственный травматизм. Методы анализа производственного травматизма.
16. Инструкции по охране труда: содержание, оформление, утверждение, пересмотр.
17.Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Обязанности работодателя в области охраны труда.
18. Государственное управление охраной труда.
                      К разделу «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях»
1. По каким принципам классифицируются чрезвычайные ситуации? Приве​дите примеры.
2. Приведите примеры поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Ка​кие границы действия имеют психотравмирующие факторы?
3. Приведите пример развития чрезвычайной ситуации. Дайте характеристи​ку каждой стадии развития.

4. Дайте краткую характеристику законодательных актов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
5. Приведите примеры организационных структур территориальных комис​сий по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны (можно на примере Вашего субъекта Федерации или муниципального образования).
7. Приведите примеры задач, решаемых комиссиями по чрезвычайным си​туациям и гражданской обороны при различных режимах работы.
8. Какие структурные формирования и подразделения могут привлекаться для ликвидации чрезвычайных ситуаций?
9.  Какие критерии существуют для оценки ситуации как чрезвычайной?
10. Назовите и основные способы защиты населения от чрезвычайных си​туаций. Дайте им краткую характеристику.
11. Назовите основные рекомендации действия граждан Вашего населённого пункта в случае аварии на химически опасном объекте (угроза отравления хло​ром или другим сильнодействующим ядовитым веществом).
12. Дайте краткую характеристику Российской системе предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.
13. Ваше представление об оружии массового поражения. Приведите приме​ры. Возможна ли защита населения в случае применения противником такого оружия?
14. Правила поведения и способы защиты населения в очаге химического поражения.
15. Правила поведения и способы защиты населения в очаге бактериологи​ческого поражения.
16. Правила поведения и способы защиты населения в очаге радиоактивного заражения.
17. Общие принципы повышения  устойчивости функционирования объектов экономики.
18. Экспертиза и декларирование безопасности промышленных объектов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ   КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ
ЗАДАНИЕ  №1


ЭВАКУАЦИЯ  ЛЮДЕЙ  ПРИ  ПОЖАРЕ

Цель работы: Используя противопожарные нормы проектирования ознакомиться с методикой оценки пожаробезопасности зданий и рабочих помещений.

Порядок выполнения:

Часть I.  ОЦЕНКА  СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТА 

1) Ознакомиться с общими сведениями. Сделать выписки;

2) Определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения и здания, сравнить полученные результаты с необходимым (нормируемым) временем эвакуации и сделать вывод о соответствии строительного проекта требованиям пожаробезопасности.

Часть II.  ПОЖАР  В  РАБОЧЕМ  ПОМЕЩЕНИИ
1) Определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения по задымлённости;

2) Сравнить полученный результат с необходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего помещения и расчётным временем эвакуации из помещения, полученным в первой части задания.

Часть III.  ВЫВОД
Сделать общий вывод о пожаробезопасности здания и рабочего помещения. В случае несоответствия нормируемым требованиям пожаробезопасности предложить мероприятия по реконструкции строительного проекта и организации работ в рабочем помещении. 

Часть I.  ОЦЕНКА  СТРОИТЕЛЬНОГО  ПРОЕКТА
1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

В соответствии с нормативными документами, в области пожаробезопасности применяются следующие определения и классификация.

Здания и части зданий по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы:

Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и т.п., при условии их круглосуточного использования;

Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, музеи, библиотеки и др.);

Ф3 – предприятия по обслуживанию населения (предприятия торговли, общественного питания, поликлиники и др.);

Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления;

Ф5 – производственные и складские здания.

Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. Степень огнестойкости определяется пределами огнестойкости основных строительных конструкций и пределами распространения огня по этим конструкциям. Например, минимальные пределы огнестойкости несущих стен и колонн, в зависимости от степени огнестойкости зданий, следующие: 

I степень огнестойкости          – 2,5 часа; 

II и III степень огнестойкости – 2 часа; 

IV степень огнестойкости       – 0,5 часа; 

V степень огнестойкости        – время не нормируется. 

Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на шесть категорий:

- категория А  и Б ( взрывопожароопасные производства;

- категория В ( пожароопасные производства;

- категория Г ( производства, имеющие несгораемые вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии;

- категория Д ( производства с непожароопасными технологическими процессами, где имеются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии;

- категория Е ( взрывоопасные производства, где имеются горючие газы и взрывоопасные пыли.

 Эвакуация при пожаре представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы. 

Спасение при пожаре представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений 1-го этажа наружу: 

- непосредственно;

- через коридор;

- через вестибюль (фойе);

- через лестничную клетку;

- через коридор и вестибюль (фойе);

- через коридор и лестничную клетку.

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

- непосредственно в лестничную клетку;

- в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку;

- в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку.

в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом.

Не менее 2-х эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий следующей классификации: 

         - Ф1.1 (детские сады); 

         - Ф3.3 (вокзалы); 

         - Ф4.1 (школы); 

         - Ф4.2 (высшие профессиональные учебные заведения). 

        Для зданий других классов, наличие двух эвакуационных выходов зависит от объёма помещений, количества людей и других факторов.

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ  РАСЧЁТНОГО  ВРЕМЕНИ  ЭВАКУАЦИИ

а) Расчётное время эвакуации (tр) из рабочих помещений и зданий определяется как суммарное время движения людского потока на отдельных участках пути по формуле

         tр  = t1 + t2 + t3 + … + ti,                                                                                                       (1)

где t1  – время движения от самого удалённого рабочего места до двери помещения (в соответствии с рисунком это расстояние примем равным диагонали помещения Lп);

      t2  ( время прохождения дверного проёма помещения;

      t3  – время движения по коридору от двери помещения до лестничного марша;

      t4  – время движения по лестничному маршу;

      t5  – время движения по коридору первого этажа до выходной двери из здания;

      t6  – время прохождения дверного проёма из здания.

Примерная схема эвакуации людей представлена на рисунке ниже.

	        Рабочее помещение

Lп               
	                                                                                    Лестница

	                               Дверь
	                  Расстояние по коридору  (Lк1)
	
	
	Lл

	
	
	
	
	

	
	                      Эвакуационный коридор
	
	
	

	
	                               Расстояние по коридору  (Lк2)
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	                                          Коридор 1-го этажа
	
	
	


Дверь

Рис.  Схема оцениваемого эвакуационного маршрута 

б) Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется по формуле 

          ti  =  Li/Vi,                                                                                                                            (2)

где Li   – длина отдельных участков эвакуационного пути, м (табл. 6);

      Vi  – скорость движения людского потока на отдельных участках пути, м/мин.

в) Скорость движения людского потока (Vi) зависит от плотности людского потока (Di) на отдельных участках пути и выбирается из табл. 1.

г) Плотность людского потока (Di)  вычисляется для каждого участка эвакуационного пути по формуле

          Di  =  (N *  f)/(Li * (i),                                                                                                           (3)

где N  ( число людей (табл. 6);

       f   ( средняя площадь горизонтальной проекции человека (принять f = 0,1 м2);

       (i   ( ширина i-го участка эвакуационного пути, м (табл. 6). 

д) Время прохождения дверного проёма приближённо можно рассчитать по формуле

         tд.п. =  N/((д.п. * qд..п.),                                                                                                             (4)

где (д.п.  – ширина дверного проёма, м (табл. 6);

      qд.п.  – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма (принимается равной  50 чел./(м * мин) для дверей шириной менее 1,6 м и 60 чел./(м * мин) для дверей шириной      1,6 м и более).                                       

3. НЕОБХОДИМОЕ  (НОРМИРУЕМОЕ)  ВРЕМЯ  ЭВАКУАЦИИ

а) Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий (кинотеатры, столовые, универмаги и др.)  устанавливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания и объёма помещения (табл. 2). Необходимое время эвакуации из общественных зданий устанавливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания (табл. 4).

б) При нормировании времени эвакуации для производственных зданий промышленных предприятий учитывается степень огнестойкости здания, категория производства и этажность здания (табл. 5). Необходимое время эвакуации из рабочих помещений производственных зданий зависит также и от объёма помещения (табл. 3). 

                                                                                                                             Таблица 1

Зависимость скорости движения от плотности людского потока

	Плотность людского потока  (Di)


	Скорость движения  людского потока (Vi), м/мин



	
	на горизонтальном пути
	   по  лестнице  вниз

	0,01

0,05

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9 и более
	100

100

80

60

47

40

33

27

23

19

15
	100

100

95

68

52

40

31

24

18

13

8


Таблица 2

Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий (tп.о.з.)

	Помещение
	Время эвакуации (tп.о.з.), мин, из помещений 

общественных зданий I и II степени огнестойкости при объёме помещения, тыс. м3

	Наименование
	Обозначение
	До 5
	10
	20
	40
	60

	Зрительные залы (театры и т.п.).

Залы лекционные, собраний, выставочные, столовые и др.

Торговые залы универмагов.
	*

* *

* * *
	1,5

2

1,5
	2

3

2
	2,5

3,5

2,5
	2,5

4

2,5
	(
4,5

(

	Примечание. Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степени огнестойкости уменьшается на 30 %, а из помещений V степени огнестойкости – на 50 %


Таблица 3

Необходимое время эвакуации из помещений производственных зданий (tп.п.з.)

	Категория 

производства
	Время эвакуации (tп.п.з.), мин, из помещений производственных  зданий I, II и III степени огнестойкости при объёме помещения (Wп), тыс. м3

	
	До 15
	30
	40
	50
	60 и более

	А, Б, Е

В
	0,50

1,25
	0,75

2
	1

2
	1,50

2,50
	1,75

3

	Г, Д
	Не ограничивается

	Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на   30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %


Таблица 4

Необходимое время эвакуации из общественных зданий (tо.з.)

	Степень  огнестойкости
	Время  эвакуации  (tо.з.), мин

	I и II

III и IV

V
	до 6

до 4

до 3


                                                                                                                                        Таблица 5

Необходимое время эвакуации из производственных зданий (tп.з.)

	Категория 

производства
	Время эвакуации (tп.з.) мин, из производственных  

зданий I, II и III степени огнестойкости 

	А, Б, Е

В

Г, Д
	до 4

до 6

до 8

	Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на   30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %


Часть II.  ПОЖАР  В  РАБОЧЕМ  ПОМЕЩЕНИИ
Условие задачи. В рабочем помещении, облицованном древесноволокнистыми плитами (или имеющем перегородки из них), произошло возгорание. Площадь пожара, при горении облицовочных плит, приведена в исходных данных (табл. 6).  Рассчитать время (tд), необходимое для эвакуации людей из горящего помещения с учётом задымлённости.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РАСЧЁТНОГО  ВРЕМЕНИ  ЭВАКУАЦИИ 

ИЗ  РАБОЧЕГО  ПОМЕЩЕНИЯ  ПО  ЗАДЫМЛЁННОСТИ  (tд)
          а) tд  =  (Косл * Кг * Wп)/(Vд * Sп.г.),                                                                                         (5)

где  Косл     – допустимый коэффициент ослабления света (принять Косл = 0,1);

       Кг       – коэффициент условий газообмена; 

      Wп          ( объём рабочего помещения, м3 (табл. 6);

       Vд          ( скорость дымообразования с единицы площади горения, м3/(м2 * мин);

       Sп.г.     ( площадь поверхности горения, м2.

         б) Кг  =  Sо/Sп,                                                                                                                      (6)

где Sо  ( площадь отверстий (проёмов) в ограждающих стенах помещения, м2 (табл. 6);

      Sп   ( площадь пола помещения, м2 (вычислить по исходным данным).

         в) Vд  =  Кд * Vг,                                                                                                                    (7)

где Кд  ( коэффициент состава продуктов горения (для древесноволокнистых плит равен  0,03 м3/кг);

      Vг   (  массовая скорость горения (для древесноволокнистых плит принимается равной 10 кг/(м2 * мин)).

         г) Sп.г.  =  Sп.п. * Кп.г.,                                                                                                              (8)

где  Sп.п.   ( предполагаемая площадь пожара, м2 (табл. 6);

       Кп.г.   – коэффициент поверхности горения (для разлившихся жидкостей и облицовочных плит Кп.г. = 1).

2. ОЦЕНКА  ПОЛУЧЕННОГО  РЕЗУЛЬТАТА
Сравните расчётное время эвакуации по задымлённости из рабочего помещения, полученное по формуле (5) с расчётным временем эвакуации людей из рабочего помещения, полученным по формуле (1) и с необходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего помещения (табл. 2 или 3).

Часть III.  ВЫВОД
Анализируя результаты, полученные в первой и второй частях работы, сформулируйте окончательный вывод о соответствии строительного проекта нормам пожарной безопасности. При необходимости отразите письменно Ваши предложения.

                                                                                                                                Таблица 6

Исходные данные 

	Наименование исходных

 параметров
	Величина параметров по вариантам

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ЗДАНИЕ:

производственное (П);

общественное (О).
	П

-
	-

О
	П

-
	-

О
	П

-
	-

О
	П

-
	-

О
	П

-
	П

-

	Категория производства
	Б
	-
	В
	-
	А
	-
	Е
	-
	В
	В

	Степень огнестойкости
	I
	IV
	II
	I
	II
	V
	IV
	III
	III
	V

	РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ:

обозначение наименования помещения (для табл. 2);

длина, м;

ширина, м;

объём (Wп), тыс. м3;

площадь отверстий в стенах, м2
	-

80
40
25.1
110
	* * *

25

20

2,5

25
	-

15
10
0.4
6
	* *

30

20

3,0

36
	-

35

10

1,4

16
	*

60

35

9,8

65
	-

90

50

31,0

115
	* *

10

5

0,2

3
	-

20

10

0,7

10
	-

30

10

1,5

12

	Количество людей (N), чел.
	360
	140
	50
	250
	60
	850
	430
	10
	40
	50

	ШИРИНА ДВЕРЕЙ ((д.п.):

из рабочего помещения, м;

из здания, м.
	4.2
4.2
	2,8

3,0
	1.4
1.8
	2,2

1,8
	1,5

2,2
	3,5

2,0
	1,6

1,4
	1,2

2,4
	1,4

1,5
	2,8

1,6

	КОРИДОРЫ:

суммарная длина (Lк), м;

при одной ширине ((к), м.
	120
4
	55

2,8
	40
3
	35

2,5
	30

3,2
	25

2,0
	65

2,2
	70

2,0
	15

1,5
	80

2,2

	ЛЕСТНИЦЫ:

суммарная длина (Lл), м;

при одной ширине ((л), м.
	15
3
	8

2,2
	10
2
	14

2,4
	12

1,8
	10

1,5
	25

2,0
	30

1,4
	20

1,5
	15

1,8

	Площадь пожара (Sп.п.), м2
	25
	15
	8
	20
	18
	35
	24
	6
	12
	18


Шкала и критерии оценивания 

· оценка «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие, исчерпывающие знания в объеме освоенной программы; знание основной (обязательной) литературы; дает правильные и уверенные ответы, свидетельствующие о наличии твердых знаний и навыков в использовании технических средств; полное, четкое, грамотное и логически стройное изложение материала; демонстрирует свободное применение теоретических знаний при анализе практических вопросов;

· оценка «хорошо» выставляется обучающемуся в случае соблюдения тех же требований, но наличии в ответе обучающегося по некоторым перечисленным показателям недостатков принципиального характера, что вызывает замечания или поправки преподавателя;

· оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся в случае соблюдения тех же требований, но в случае наличия в ответе ошибок, необходимости существенной помощи в виде поправок и наводящих вопросов преподавателя;

· оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся в случае наличия грубых ошибок при изложении ответа на основные вопросы программы, свидетельствующих о неправильном понимании предмета; при решении практических задач показано незнание способов их решения, материал изложен беспорядочно и неуверенно.

