Лабораторная работа № 1 «Осмотр открытого распределенного устройства подстанции»
по курсу «Эксплуатация систем электроснабжения»
Тема «Эксплуатация оборудования распределительных устройств»
Цели и задачи работы: провести осмотр открытого распределительного устройства подстанции.
1. Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)
1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по получению доступа прилагается к заданию в курсе.
2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ЕМАКЕТ», в ней запустите двойным кликом левой кнопкой мыши программу eLabsClient.
3. В правой части экрана вы можете ознакомиться с руководством пользователя по интерфейсу программы.
4. В левой части экрана в списке доступных продуктов нажмите на блок «Оборудование электрических станций и подстанций», чтобы развернуть список, и кликните по названию работы «Осмотр открытого распределенного устройства подстанции» для запуска. В появившемся окне нажмите кнопку «Запустить».
5. Подведите курсор к правому верхнему углу экрана – появится пиктограмма листка бумаги – это методическое пособие к лабораторной работе. Кликните по ней, чтобы развернуть и ознакомиться. 

Повторный клик по этой пиктограмме свернет методическое пособие.

2. Управление ВЛР
В виртуальной лаборатории используются стандартные средства управления:
	[image: ]
	Клавиши клавиатуры:
«W» – перемещение вперед;
«S» – перемещение назад;
«A» – перемещение влево;
«D» – перемещение вправо.
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	Правая кнопка мыши
Для изменения направления взгляда (поворота головы) используется перемещение курсора мыши с нажатой правой клавишей.
Левая кнопка мыши
Для нажатия на объект, его перемещения, поворота и т. д. используется нажатие левой кнопки мыши.
Для перемещения или вращения объекта, необходимо выполнить нажатие на объект левой кнопкой мыши и произвести перемещение курсора не отпуская кнопку.





3. Лабораторное оборудование 
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Рис. 1. Лабораторное оборудование:
1 – элементы распределительного устройства станции; 2 – меню с указанием проверенных элементов

4. Порядок выполнения работы
1. Изучите краткие теоретические сведения, представленные в методическом пособии к лабораторной работе.
2. Оцените состояние контактных соединений и изоляции аппаратов, изоляторов разъединителей, отделителей и короткозамыкателей.
3. При проверке элемента необходимо выполнить нажатие на элемент. Если элемент проверен, в меню отмечается соответствующая запись.
4. Проверьте все 7 элементов распределительного устройства станции. 

5. Отчет по проделанной работе
В отчет должны быть включены:
1. Схема установки и используемое оборудование.
2. Состояние каждого элемента распределительного устройства станции. 

Выводы: Сформулируйте выводы по проделанной работе согласно цели и поставленных задач. 

Ответьте на контрольные вопросы:
1. Что такое распределительное устройство?
2. Что такое открытое распределительное устройство?
3. Что понимается под изоляторами? 
4. Что такое вводы с маслобарьерной изоляцией?
5. Что такое конденсаторные проходные изоляторы?
6. Что представляют собой вводы с бумажно-масляной изоляцией?
7. Что такое вводы с полимерной RIP-изоляцией (с полым изолятором или с прямым литьём изолятора)?
8. Что такое вводы с элегазовой изоляцией?
9. Что представляют собой сборные шины?
10. Каков принцип работы распределительного устройства?
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