Лабораторная работа 1 «Построение локальной вычислительной сети с использованием технологии Ethernet» по курсу «Компьютерные сети»

Тема 3. Физический уровень модели OSI
Цели и задачи работы
Провести обучающий физический эксперимент по построению локальной вычислительной сети с использованием технологии Ethernet.
1. Порядок запуска виртуальной лабораторной работы (ВЛР)
1. Получите доступ к виртуальному рабочему столу. Инструкция по доступу прилагается к заданию в курсе.
2. Откройте на виртуальном рабочем столе папку «Лабораторные работы», выберите папку «ЕМАКЕТ», в ней запустите двойным щелчком программу eLabsClient.
3. В правой части экрана вы можете ознакомиться с руководством пользователя по интерфейсу программы.
4. В левой части экрана в списке доступных продуктов нажмите на блок «Компьютерные сети и ЭВМ», чтобы развернуть список, и кликните по названию работы «Построение локальной вычислительной сети с использованием технологии Ethernet» для запуска. В появившемся окне нажмите кнопку «Запустить».
5. Подведите курсор к правому верхнему углу экрана – появится пиктограмма листка бумаги; это методическое пособие к лабораторной работе. Щелкните по ней, чтобы развернуть и ознакомиться. 

Второй щелчок по этой пиктограмме свернет методическое пособие.

2. Управление ВЛР
В виртуальной лаборатории используются стандартные средства управления:
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	Клавиши клавиатуры:
«W» – перемещение вперед;
«S» – перемещение назад;
«A» – перемещение влево;
«D» – перемещение вправо.
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	Правая клавиша мыши
Для изменения направления взгляда (поворота головы) используется перемещение манипулятора мышь с нажатой правой клавишей.
Левая клавиша мыши
Для нажатия на объект, его перемещения, поворота и т. д. используется нажатие левой клавиши.
Для перемещения или вращения объекта необходимо выполнить нажатие на объекте левой клавишей и произвести перемещение манипулятора, не отпуская клавишу.



3. Лабораторное оборудование
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Рис. 1. Лабораторное оборудование:
1 – инструмент для обжима кабеля; 2 – кабель; 3 – коннектор RJ45; 4 – Wi-Fi роутер; 5 – коммутатор; 6 – клиент сети – сетевая карта; 7 – клиент сети – IP-камера; 8 – клиент сети – телефония
4. Порядок выполнения работы
Перед началом выполнения лабораторной работы, изучите теоретический материал, представленный в методическом пособии виртуальной лабораторной работы.
Ход работы
1. Используйте инструмент (1). При нажатии на инструмент появляется диалоговое окно с допустимыми способами монтажа. 
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2. Нажмите на отрезок провода, таким образом производится обжатие коннекторов при помощи инструмента.	 [image: ]
3. Нажмите на отрезок провода, таким образом соединив устройства по схеме (Wi-Fi роутер –> Коммутатор –> Клиенты сети). 
 [image: ]
 4. Повторяйте пункты 1–3 до соединения всех устройств.
5. Структура отчета о проделанной работе
1. Титульный лист (стандартный, прикреплен в курсе).
2. Цель и задачи работы.
3. Схема установки и используемое оборудование.
4. Выводы по проделанной работе согласно цели и поставленным задачам.
5. Письменные ответы на контрольные вопросы:
· Что такое локальная сеть?
· Что такое затухание сигнала?
· Что такое 1000BASE-X?
· Что такое локальная вычислительная сеть?
· Что такое Fast Ethernet?
· Что такое Gigabit Ethernet?
· Что такое MAC-адрес?
· Что такое витая пара?
· Что такое UTP-кабель?
· Каковы преимущества использования витой пары по сравнению с коаксиальным кабелем?
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