Бланк выполнения задания 3
Варианты заданий

Вариант 1

Таблица 4
 Результаты исследования
	Регуля-
тор тока
*
	Режим

	Измерение
	Расчет

	
	
	U1,В
	I1, A
	Ud, В
	Id, A
	Р1**, Вт
	Р2 Вт
	
	Крег

	 Min
	ХХ
	420
	1
	90
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	420
	1
	45
	15
	
	
	
	

	
	H2
	420
	1
	43
	40
	
	
	
	

	
	Н3
	420
	2
	43
	62
	
	
	
	

	
	Н4
	420
	10
	40
	140
	
	
	
	

	
	Н5
	420
	16
	18
	220
	
	
	
	

	
	К6
	420
	17
	18
	220
	
	
	
	

	
	КЗ
	420
	18
	0
	220
	
	
	
	

	 Maх
	ХХ
	420
	1
	90
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	420
	1
	45
	15
	
	
	
	

	
	H2
	420
	1
	30
	22
	
	
	
	

	
	Н3
	420
	1
	18
	22
	
	
	
	

	
	Н4
	420
	1
	10
	22
	
	
	
	

	
	Н5
	420
	1
	5
	22
	
	
	
	

	
	Н6
	420
	1
	5
	22
	
	
	
	

	
	КЗ
	420
	1
	0
	22
	
	
	
	


 Положение регулятора тока (5 – угол открытия тиристора) задается преподавателем.
  Р1 = 3 · I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1 
cos1  0,7 для ВСВУ-400 

Вариант 2

Таблица 4 
Результаты исследования
	Регуля-
тор тока
*
	Режим

	Измерение
	Расчет

	
	
	U1,В
	I1, A
	Ud, В
	Id, A
	Р1**, Вт
	Р2 Вт
	
	Крег

	 Min
	ХХ
	380
	1
	90
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	2
	45
	40
	
	
	
	

	
	H2
	380
	5
	45
	50
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	10
	40
	140
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	15
	35
	200
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	18
	20
	300
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	20
	10
	300
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	25
	0
	300
	
	
	
	

	 Maх
	ХХ
	380
	1
	90
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	1
	45
	15
	
	
	
	

	
	H2
	380
	1
	30
	22
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	1
	18
	22
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	1
	10
	22
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	1
	5
	22
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	1
	5
	22
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	1
	0
	22
	
	
	
	


 Положение регулятора тока (5 – угол открытия тиристора) задается преподавателем.
  Р1 = 3 · I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1 
cos1  0,7 для ВСВУ-400 


Вариант 3

Таблица 4
 Результаты исследования
	Регуля-
тор тока
*
	Режим

	Измерение
	Расчет

	
	
	U1,В
	I1, A
	Ud, В
	Id, A
	Р1**, Вт
	Р2 Вт
	
	Крег

	 Min
	ХХ
	380
	1
	90
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	2
	45
	40
	
	
	
	

	
	H2
	380
	5
	45
	50
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	10
	40
	140
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	15
	35
	200
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	20
	20
	300
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	25
	10
	300
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	28
	0
	400
	
	
	
	

	 Maх
	ХХ
	380
	1
	90
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	1
	45
	15
	
	
	
	

	
	H2
	380
	1
	30
	22
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	1
	18
	22
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	1
	10
	22
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	1
	5
	22
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	1
	5
	22
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	1
	0
	22
	
	
	
	


 Положение регулятора тока (5 – угол открытия тиристора) задается преподавателем.
  Р1 = 3 · I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1 
cos1  0,7 для ВСВУ-400 






[bookmark: _GoBack]Таблица 5 
Комплектность сварочного поста
	№ п/п
	Наименование устройства, узла
	Количество

	1
	Сварочный выпрямитель типа . . .
	

	2
	Осциллятор типа ОСППЗ-2М
	

	3
	Сварочный автомат 
	

	4
	Сварочная горелка 
	

	5
	Подающий механизм
	

	6
	Баллон с защитным газом (аргон)
	







