Бланк выполнения задания 4
Варианты заданий
Вариант 1

Таблица 6
 Результаты исследования
	Регулятор тока, мм

	Режим

	Измерение
	Расчет

	
	
	U1,В
	I1, A
	Ud, В
	Id, A
	Р1**, Вт
	Р2 Вт
	
	

	 0
	ХХ
	420
	–
	65
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	420
	18
	60
	30
	
	
	
	

	
	H2
	420
	24
	50
	40
	
	
	
	

	
	Н3
	420
	26
	43
	70
	
	
	
	

	
	Н4
	420
	30
	30
	130
	
	
	
	

	
	Н5
	420
	35
	25
	150
	
	
	
	

	
	Н6
	420
	40
	15
	180
	
	
	
	

	
	КЗ
	420
	45
	0
	200
	
	
	
	

	140 max
	ХХ
	420
	–
	60
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	420
	–
	58
	5
	
	
	
	

	
	H2
	420
	8
	55
	10
	
	
	
	

	
	Н3
	420
	10
	50
	15
	
	
	
	

	
	Н4
	420
	18
	40
	30
	
	
	
	

	
	Н5
	420
	22
	35
	45
	
	
	
	

	
	Н6
	420
	26
	10
	60
	
	
	
	

	
	КЗ
	420
	26
	0
	60
	
	
	
	


 Положение регулятора тока (расстояние между обмотками W1 и W2) задается преподавателем.
  Р1 =  I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1  
cos1  0,7 для ВДУ-20У2 

Вариант 2

Таблица 6
Результаты исследования
	Регуля-
тор тока
*
	Режим

	Измерение
	Расчет

	
	
	U1,В
	I1, A
	Ud, В
	Id, A
	Р1**, Вт
	Р2 Вт
	
	

	0
	ХХ
	380
	5
	65
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	10
	60
	15
	
	
	
	

	
	H2
	380
	18
	55
	30
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	26
	45
	75
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	26
	38
	90
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	28
	25
	120
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	30
	15
	135
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	35
	0
	150
	
	
	
	

	140 Maх
	ХХ
	380
	–
	60
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	–
	58
	10
	
	
	
	

	
	H2
	380
	3
	55
	15
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	7
	45
	30
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	20
	35
	45
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	24
	25
	60
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	26
	10
	70
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	26
	0
	70
	
	
	
	


 Положение регулятора тока (расстояние между обмотками W1 и W2 задается преподавателем.
  Р1 =  I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1  
cos1  0,7 для ВДУ-20У2 

Вариант 3

Таблица 6
 Результаты исследования
	Регуля-
тор тока
*
	Режим

	Измерение
	Расчет

	
	
	U1,В
	I1, A
	Ud, В
	Id, A
	Р1**, Вт
	Р2 Вт
	
	

	 Min
	ХХ
	380
	–
	65
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	18
	60
	30
	
	
	
	

	
	H2
	380
	24
	50
	40
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	26
	43
	70
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	30
	30
	130
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	35
	25
	150
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	40
	15
	180
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	45
	0
	200
	
	
	
	

	 Maх
	ХХ
	380
	–
	60
	0
	
	
	
	

	
	Н1
	380
	2
	58
	8
	
	
	
	

	
	H2
	380
	2
	55
	10
	
	
	
	

	
	Н3
	380
	2,5
	50
	14
	
	
	
	

	
	Н4
	380
	3
	40
	18
	
	
	
	

	
	Н5
	380
	6
	30
	30
	
	
	
	

	
	Н6
	380
	8
	10
	45
	
	
	
	

	
	КЗ
	380
	8
	0
	45
	
	
	
	


 Положение регулятора тока (расстояние между обмотками W1 и W2 задается преподавателем.
  Р1 =  I1U1 cos1; Р2 = Id · Ud; ή = Р2 / Р1  
cos1  0,7 для ВДУ-20У2 


Таблица 7
 Комплектность сварочного поста
	№ п/п
	Наименование устройства, узла
	Количество

	1
	Сварочный выпрямитель типа . . .
	

	2
	Сварочная горелка для РАД и держак для РДС
	

	
	Баллон с защитным газом (аргон)
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