Практическое задание 3
Этап практики – Практический этап
Задание. Оформление документации в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности. 
Методические указания:
Профиль «Безопасность технологических процессов и производств»
1. Описать технологический процесс и технологические схемы производственного объекта (описание операций, стадий, назначение, структуры технологического процесса, приводятся технологические карты, сменный план, технологические регламенты, спецификация основного технологического оборудования). Заполнить таблицу 1.

Таблица 1 – Описание технологической схемы, процесса
	Наименование операции, вида работ.
	Наименование оборудования (оборудование, оснастка, инструмент).

	Обрабатываемый материал, деталь, конструкция
	Виды работ (установить, проверить, включить, измерить и т.д.)

	Наименование технологического процесса, вида услуг, вида работ______________________

	
	
	
	

	
	
	
	



2. Провести анализ профессиональных рисков. 
В соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 776н провести идентификацию опасностей, которые могут возникнуть при выполнении технологических операций (видов работ) на выбранных для анализа рабочих местах (на 3-5 рабочих местах участка).
По результатам проведенной идентификации на каждом рабочем месте заполняется Анкета (таблица 2) в соответствии Приказом Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков»:
· необходимо определить оценку вероятности по таблице 3 для идентифицированной опасности;
· необходимо определить оценку тяжести последствия по таблице 4 для идентифицированной опасности.

Таблица 2 – Анкета

	Рабочее место
	Опасность
	Опасное событие
	Степень вероятности, А
	Коэффициент, A
	Тяжесть последствий, U
	Коэффициент, U
	Оценка риска, R
	Значимость оценки риска

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица 3 – Оценка вероятности

	Степень вероятности
	Характеристика
	Коэффициент, A

	1
	Весьма маловероятно
	- Практически исключено
- Зависит от следования инструкции
- Нужны многочисленные поломки/отказы/ошибки
	1

	2
	Маловероятно
	- Сложно представить, однако может произойти
- Зависит от следования инструкции
- Нужны многочисленные поломки/отказы/ошибки
	2

	3
	Возможно
	- Иногда может произойти
- Зависит от обучения (квалификации)
- Одна ошибка может стать причиной аварии/инцидента/несчастного случая
	3

	4
	Вероятно
	- Зависит от случая, высокая степень возможности реализации
- Часто слышим о подобных фактах
- Периодически наблюдаемое событие
	4

	5
	Весьма вероятно
	- Обязательно произойдет
- Практически несомненно
- Регулярно наблюдаемое событие
	5



Таблица 4 – Оценка степени тяжести последствий

	Тяжесть последствий
	Потенциальные последствия для людей
	Коэффициент, U

	5
	Катастрофическая
	- Групповой несчастный случай на производстве (число пострадавших 2 и более человек);
- Несчастный случай на производстве со смертельным исходом;
- Авария;
- Пожар;
	5

	4
	Крупная
	- Тяжелый несчастный случай на производстве (временная нетрудоспособность более 60 дней);
- Профессиональное заболевание.
- Инцидент
	4

	3
	Значительная
	- Серьезная травма, болезнь и расстройство здоровья с временной утратой трудоспособности продолжительностью до 60 дней;
- Инцидент
	3

	2
	Незначительная
	- Незначительная травма – микротравма (легкие повреждения, ушибы), оказана первая медицинская помощь.
- Инцидент,
- Быстро потушенное загорание.
	2

	1
	Приемлемая
	- Без травмы или заболевания;
- Незначительный, быстроустранимый ущерб
	1



Необходимо посчитать по формуле 1 количественную оценку риска. 
R=A·U – оценка риска					(1)
Определить значимость оценки риска.
Оценка риска, R:
· 1 – 8 (низкий);
· 9 – 17 (средний);
· 18 – 25 (высокий).

Профиль «Противопожарные системы»

Практика в структуре ГПН (Государственный пожарный надзор).
1. Проанализировать полномочия государственных инспекторов по пожарному надзору и заполнить таблицу 1.
Таблица 1 – Полномочия государственных инспекторов по пожарному надзору
	
	Должностные лица органов ГПН

	
	Государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и государственные инспекторы специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору
	Главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители, а также главные государственные инспекторы специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору и их заместители
	Главные государственные инспекторы субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители
	Главный государственный инспектор Российской Федерации по пожарному надзору

	Полномочия государственных инспекторов Российской Федерации по пожарному надзору
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Практика в организациях, на предприятиях
1. Проанализировать процедуру разработки инструкций по пожарной безопасности, результаты оформить в Таблице 2.

Таблица 2 – Действия при проведении процедуры разработки инструкций по пожарной безопасности

	№№ п/п
	Действие (процесс)
	Ответственный за процесс
	Исполнитель процесса
	Документы на входе
	Документы на выходе
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



2. Определить категорию зданий, сооружений и помещений по пожарной опасности
На основании СП 12.13130.2009 Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 № 182 «Об утверждении свода правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» определить категории зданий, сооружений и помещений по пожарной опасности.
Пример расчета по определению категории помещений В1-В4:
1. Вещества:
Кожаные обрезки- 150 кг
Картон – 230 кг
Материал (текстиль) – 500 кг
Ацетон – 300 кг
2. Определяем низшую теплоту сгорания.
Кожаные обрезки – 19, 9 МДж/кг
Картон – 16,5 МДж/кг
Материал (текстиль) -18,84 МДж/кг
Ацетон – 74,1 МДж/кг
3. Определяем пожарную нагрузку:
Q = 150 · 19,9 + 230 · 16,5 + 500 · 18,84 + 300 · 74,1 = 38430 МДж
4. Определяем g, МДж/м²
g = 38430/1000 = 38,43 МДж/м²
Пример вывода: нет возможности определить предельное расстояние. И по условиям мы должны принять равным или более 12 м. Это значит, что участки с веществами должны быть расположены на расстоянии друг от друга более 12 м при категории помещения В4.

Направленность (профиль) «Экоаналитика и экозащита»
1. Описать технологические схемы, технологические процессы (описание операций, приводятся технологические карты, сменный план). Заполнить Таблицу 1.

Таблица 1 – Описание технологической схемы, процесса.
	Наименование операции, вида работ
	Наименование оборудования (оборудование, оснастка, инструмент).
	Обрабатываемый материал, деталь, конструкция
	Виды работ (установить, проверить, включить, измерить и т.д.

	Наименование технологического процесса, вида услуг, вида работ______________________

	
	
	
	

	
	
	
	



Объем задания по практике должен составлять не менее 5 страниц.
