Практическое занятие №1. Синтез схем триггеров
1. Цель работы
Приобретение навыков в синтезе триггеров.
2. Теоретические положения
Триггеры представляют собой устройство с двумя устойчивыми состояниями, описываемое переходной функцией
Qk+1 = F(Qk , x1 , ... , xn, c1 , ... , cm)
и содержащее запоминающий элемент (ЗЭ):
Qk+1 = FЗЭ(Qk , f1 , f2)
и схему управления (СУ):
fi = Fсу(x1 , ... , xn , c1 , ... , cm),
показанные на рисунке 1.
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В зависимости от наличия тактирующих входов различают синхронные (имеющие тактирующие входы) и асинхронные (не имеющие тактирующих входов) триггеры. Наиболее широкое распространение среди синхронных получили однотактные триггеры, имеющие только один тактирующий вход.
Функциональная классификация триггеров определяется переходной функцией.
Так RS-триггер описывается функцией
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По виду перепада тактирующего сигнала различают синхронные триггеры с положительным перепадом тактирующего сигнала, если триггер меняет состояние при перепаде тактирующего сигнала из «0» в «1», и с отрицательным перепадом тактирующего сигнала, если триггер меняет состояние при перепаде тактирующего сигнала из «1» в «0».
По способу записи информации различают следующие типы синхронных триггеров:
1. триггеры, тактируемые уровнем (статическое управление записью);
2. двухступенчатые триггеры (MS-типа);
3. триггеры, тактируемые фронтом (динамическое управление записью).
Последние два типа триггеров обладают внутренней задержкой и поэтому их иногда называют триггерами с внутренней задержкой.
Особенность синхронных триггеров со статическим управлением записью состоит в том, что при С = 1 они могут переключаться столько раз, сколько раз изменяются информационные сигналы.
Особенность двухступенчатых триггеров состоит в том, что триггер содержит два запоминающих элемента: основной M и вспомогательный S.
Передача информации из ЗЭ M в ЗЭ S осуществляется через вентили В. Запись в ЗЭ M тактируется сигналом С, а в ЗЭ S (рисунок 2) – сигналом F.
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Наибольшее распространение получили MS-триггеры с инвертором в цепи тактирующего сигнала С и MS-триггеры с запрещающими связями (рисунок 3).
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Особенность триггеров с динамическим управлением состоит в том, что запись информации в ЗЭ производится по перепаду тактирующего сигнала (положительному или отрицательному в зависимости от типа триггера), а состояние ЗЭ не может быть изменено при С = 1 или С = 0 до появления нового перепада сигнала С. Структура такого триггера состоит из трех элементарных триггеров, один из которых представляет собой ЗЭ, а два других блокирующие триггеры, запоминающие значения сигналов возбуждения f1 и f2 (рисунок 4).
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Временные диаграммы работы триггеров трех видов показаны на рисунке 5 (при tзд(ЗЭ)≈ tс).
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Синтез схемы триггера заключается:
1. в выборе его структуры;
2. в синтезе СУ.
Синтез СУ для любого триггера производится по полной таблице переходов триггера, в которой отражают значения Q для каждого вектора входных сигналов. Затем получают выражения для f1 и f2 и реализуют эти функции в заданном элементном базисе.
Так, для JK-триггера со структурой MS-типа с инвертором (см. рисунок 3, а) полная таблица переходов строится в соответствии с переходной функцией (4) для 4 входов (Сk , Jk , Kk , Qk), определяющих состояние выхода Qk → Qk+1, следует заполнить столбцы таблицы для f1 и f2. Минимальная дизъюнктивная нормальная форма (МДНФ) полученных функций имеет вид
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Пунктиром на рисунке 6 показана организация асинхронных входов предварительной установки триггера в «0» (вход R) и в «1» (вход S).
Для каждого типа триггера с внутренней задержкой может быть организован счетный режим, обеспечивающий переключение триггера на каждый тактирующий импульс.
3. Задание на работу
1. Синтезировать схему триггера со статическим управлением записью в соответствии с заданием (таблица).
2. Синтезировать схему триггера MS-типа с запрещающими связями в соответствии с заданием (таблица).
3. Синтезировать схему триггера с динамическим управлением записью в соответствии с заданием (таблица).
	Номер варианта
	1,5,9
	2,6,10
	3,7,11
	4,8,12

	Тип триггера
	RS
	D
	T
	JK


4. Указания по оформлению отчета
Отчет оформляется в соответствии со стандартом и содержит титульный лист, основную часть и список используемых источников.
В основной части отчета должны быть отражены:
1. постановка задачи;
2. схемы синтезированных триггеров.
5. Контрольные вопросы
1. Составьте таблицы переходов RS-, D-, T-, DE- и JK-триггеров.
2. В чем различие между синхронным и асинхронным триггером?
3. В каких случаях необходимо использовать триггеры с внутренней задержкой?
4. Нарисуйте временные диаграммы работы для трех типов триггеров: со статическим управлением записью; с динамическим; MS-типа.
5. Объясните работу двухступенчатых триггеров.
6. Объясните работу триггеров с динамическим управлением записью.
7. В чем недостатки триггеров со статическим управлением записью?
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