Практическое задание 1
«Расчет монолитной плиты перекрытия»
Задание. Требуется рассчитать плиту на не смещаемые опоры, которыми являются выделенные точки по углам и по середине длинных краев плиты (выделено розовым маркером на рисунке 1.1). 
Длина L – по оси Х.
Ширина В – по оси У.
Расчет необходимо выполнить на нагрузки:
· постоянную распределенную нагрузку от веса плиты (создается автоматически в ПК Лире);
· постоянную распределенную нагрузку от веса пола qп ;
· временную длительную нагрузку от перегородок, приведенную к сосредоточенным силам по узлам плиты Р (выделено салатовым маркером на рисунке 1.1);
· временную кратковременную нагрузку на плиту от qкр ;
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Рисунок 1.1 – Расчетная схема плиты

Значения геометрических параметров и нагрузок по вариантам приведены в таблице 1.1.
Характеристики используемых материалов: класс бетона В20; класс арматуры А400; модуль упругости Е=3e6 т/м3; коэффициент Пуассона – 0,2; удельный вес 2,5 т/м3.
Таблица 1.1 – Значения геометрических параметров и нагрузок по вариантам
	№ вар
	Длина L, м
	Ширина В, м
	Размеры КЭ, м
	Толщина плиты, см
	Нагрузки
(кроме собственного веса)

	
	
	
	
	
	От веса пола  qп 
т/м2
	От веса перегородок  Р, т
	Временная qкр 
т/м2

	1. 
	6
	3
	0,25
	10
	0,05
	0,25
	0,60

	2. 
	9
	4,5
	0,375
	15
	0,05
	0,375
	0,60

	3. 
	12
	6
	0,5
	20
	0,05
	0,5
	0,60

	4. 
	15
	7,5
	0,625
	25
	0,05
	0,625
	0,60

	5. 
	18
	9
	0,75
	30
	0,05
	0,75
	0,60

	6. 
	24
	12
	1,0
	40
	0,075
	1
	0,60

	7. 
	6
	3
	0,25
	10
	0,075
	0,1
	0,36

	8. 
	9
	4,5
	0,375
	15
	0,075
	0,2
	0,36

	9. 
	12
	6
	0,5
	20
	0,075
	0,25
	0,36

	10. 
	15
	7,5
	0,625
	25
	0,075
	0,3
	0,36

	11. 
	18
	9
	0,75
	30
	0,075
	0,4
	0,36

	12. 
	24
	12
	1,0
	40
	0,1
	0,5
	0,36

	13. 
	6
	3
	0,25
	10
	0,1
	0,25
	0,48

	14. 
	9
	4,5
	0,375
	15
	0,1
	0,375
	0,48

	15. 
	12
	6
	0,5
	20
	0,1
	0,5
	0,48

	16. 
	15
	7,5
	0,625
	25
	0,1
	0,625
	0,48

	17. 
	18
	9
	0,75
	30
	0,1
	0,75
	0,48

	18. 
	24
	12
	1,0
	40
	0,1
	1
	0,48

	19. 
	6
	3
	0,25
	10
	0,12
	0,1
	0,36

	20. 
	9
	4,5
	0,375
	15
	0,12
	0,2
	0,36

	21. 
	12
	6
	0,5
	20
	0,12
	0,25
	0,36

	22. 
	15
	7,5
	0,625
	25
	0,12
	0,3
	0,36

	23. 
	18
	9
	0,75
	30
	0,12
	0,4
	0,36

	24. 
	24
	12
	1,0
	40
	0,12
	0,5
	0,36

	25. 
	6
	3
	0,25
	10
	0,15
	0,5
	0,36

	26. 
	9
	4,5
	0,375
	15
	0,15
	0,75
	0,36

	27. 
	12
	6
	0,5
	20
	0,15
	1
	0,36

	28. 
	15
	7,5
	0,625
	25
	0,15
	1,25
	0,36

	29. 
	18
	9
	0,75
	30
	0,15
	1,5
	0,36

	30. 
	24
	12
	1,0
	40
	0,15
	2,0
	0,36


В результате выполненного расчета необходимо сформировать отчет, включающий:
· титульный лист;
· исходные данные;
· поэтапное описание выполняемых действий – принятый признак схемы, построенную геометрическую схему, назначаемые связи, добавленные жесткости и материалы; сформированные таблицы РСУ/РСН, результаты расчета (эпюры/таблицы); вывод о принятом армировании. 
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