[bookmark: _GoBack]Проверяемое задание 1
Тема 2. Аксонометрия. Проекционное черчение

Задание
По аксонометрическому изображению выполнить три вида детали с полезными разрезами на формате А3. Проставить размеры.
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Рекомендации по выполнению задания
Задания выполняются вручную или с помощью графических редакторов в соответствии с требованиями к оформлению чертежей. На проверку присылаются файлы в формате рисунка (png, jpg).
1. По аксонометрическому изображению выполнить три вида детали с учетом требований ГОСТ 2.305–2008 на листе формата А3.  
2. Выполнить полезные разрезы с учетом требований ГОСТ 2.305–2008.
3. Проставить размеры на чертеже по ГОСТ 2.307–2011.  
4. Оформить чертеж с учетом требований ЕСКД (ГОСТ 2.301–68*, ГОСТ 2.104–2006, ГОСТ 2.302–68*, ГОСТ 2.303–68*, ГОСТ 2.304–81).
Проверяемое задание 2
Тема 3. Резьбы. Соединения резьбовые

Задание
Начертить и обозначить резьбу на стержне, в отверстии и в соединении. Резьба на стержне метрическая, наружный диаметр 30 мм, шаг 2 мм, резьба левая. Резьба в отверстии упорная двухзаходная, наружный диаметр 34 мм, шаг 6 мм. Резьба в соединении трапецеидальная, наружный диаметр 24 мм, шаг 3 мм. Формат листа А4.
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Рекомендации по выполнению задания
Задания выполняются вручную или с помощью графических редакторов в соответствии с требованиями к оформлению чертежей. На проверку присылаются файлы в формате рисунка (png, jpg).
1. На листе формата А4 начертить и обозначить резьбу на стержне, в отверстии и в соединении по заданным в условии параметрам. 
2. Для построения наружной и внутренней резьбы использовать изображения, представленные в задании. 
3. Построения и обозначения произвести согласно ГОСТ 2.311–68*. 
4. Оформить чертеж с учетом требований ЕСКД (ГОСТ 2.301–68*, ГОСТ 2.104–2006, ГОСТ 2.302–68*, ГОСТ 2.303–68*, ГОСТ 2.304–81, 2.307–2011).


















Проверяемое задание 3
 Тема 6. Сборочный чертеж. Деталирование


	Задание
Выполнить сборочный чертеж М8.01.000 СБ. Устройство регулировочное. Составить спецификацию.

[image: ]
1 – ось; 2 – штифт 2.5×5 по ГОСТ 3128–70; 3 – корпус; 4 – винт М4×14.58 по ГОСТ 17475–80; 5 – втулка; 6 – винт регулировочный; 7 – пружина; 8 – гайка накидная; 9 – винт М6×12.58 по ГОСТ 1476–75; 10 – головка

	Рекомендации по выполнению задания
Задания выполняются вручную или с помощью графических редакторов в соответствии с требованиями к оформлению чертежей. На проверку присылаются файлы в формате рисунка (png, jpg).
1. На формате А4 по заданию выполнить сборочный чертеж с учетом требований ГОСТ 2.109–73 в масштабе 1:1 (размеры «снять» с чертежа распечатанного листа задания).
2. По сборочному чертежу и перечню входящих в него элементов составить спецификацию по ГОСТ 2.106–2019.
3. Расставить номера позиций в соответствии со спецификацией. 

	Образец выполнения
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Проверяемое задание 4
 Тема 6. Сборочный чертеж. Деталирование

Задание 
Выполнить рабочие чертежи деталей позиций 2 и 6 изделия «Клапан предохранительный». 

Рекомендации по выполнению задания
Задания выполняются вручную или с помощью графических редакторов в соответствии с требованиями к оформлению чертежей. На проверку присылаются файлы в формате рисунка (png, jpg).
1. Выполнить построение рабочих чертежей деталей (позиции 2 и 6).
2. Размеры для построения «снять» с чертежа (лист задания необходимо распечатать). Для определения размеров участков рассчитать коэффициент, используя известную величину размера на листе задания.
3. Проставить размеры на чертежах по ГОСТ 2.307–2011. 
4. Нанести обозначения шероховатости поверхности по ГОСТ 2.309–73.
5. Оформить чертежи с учетом требований ЕСКД (ГОСТ 2.301–68*, ГОСТ 2.104–2006, ГОСТ 2.302–68*, ГОСТ 2.303–68*, ГОСТ 2.304–81).
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