Расчетно-графическая работа №10
[bookmark: _Toc224966446]Привязка теодолитного хода к стенным знакам

Цель работы: усвоить методику передачи координат со стенного знака на точку теодолитного хода. 
Исходные данные:
· координаты стенных знаков, общие для всех студентов (табл.1);
·  варианты заданий выбирать по первой  букве фамилии (табл. 2);
· [bookmark: _GoBack]схема привязки.
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С1 и С2  стенные знаки на  существующих зданиях. Точки 1 и 2 точки теодолитного хода. Начальная точка теодолитного хода т.1 выбирается на расстоянии от стенного знака С1 не более 15 - 20  метров.

Таблица 1 – Координаты 
	Точки  
	Х, м
	У, м

	Координаты
	
	

	С1
	79675
	65974



Таблица 2 – Исходные данные по вариантам
	Варианты
	Длина , l1
м
	Дирекционный угол αс1-с2
	Угол
β1
	Длина линии
d, м
	Длина линии
l, м

	1-А
	5,65
	203°01'
	88 28
	


Общая для всех вариантов 
22,50 м
	


Общая для всех вариантов 
17,50 м

	2-Б
	12,40
	92° 00'
	68 25
	
	

	3-В
	8,35
	184° 57'
	79 55
	
	

	4-Г
	6,50
	271° 37'
	55 30
	
	

	5-Д
	5,55
	15° 11'
	82 45
	
	

	6-Е
	7,20
	103° 53'
	88 55
	
	

	7-Ж
	8,25
	196° 50'
	66 40
	
	

	8-З
	6,80
	283°28'
	79 35
	
	

	9-И
	5,25
	27° 19'
	85 35
	
	

	10-К
	6.30
	115° 46'
	79 35
	
	

	11-Л
	5,65
	208° 42'
	88 28
	
	

	12-М
	12,40
	295° 22'
	68 25
	
	

	13-Н
	8,35
	39° 27'
	79 55
	
	

	14-О
	6,50
	127° 39'
	55 30
	
	

	15-П
	5,55
	220° 34'
	82 45
	
	

	16-Р
	7,20
	307° 14'
	88 55
	
	

	17-С
	8,25
	51° 36'
	66 40
	
	

	18-Т
	6,80
	139° 32'
	79 35
	
	

	19-У,Ф
	5,25
	27° 19'
	85 35
	
	

	20-Х,Ц
	6.30
	55° 36'
	79 35
	
	

	21-Ч
	5,65
	68 25
	88 28
	
	

	22-Ш,Щ
	12,40
	55 30
	68 25
	
	

	23-Э
	8,35
	82 45
	79 55
	
	

	24-Ю
	6,50
	79 55
	55 30
	
	

	25-Я
	5,55
	52° 36'
	82 45
	
	




Таблица 3-Вычисление координат точек теодолитного хода.
	Название точки
	Дирекционный угол 
αс1-т.1
	Длина ,
l1
м
	Приращение координат
м
	Координаты 
м

	
	
	
	ΔХ
	ΔУ
	Х
	У

	С1
	

	
	
	
	79675
	65974

	т. 1
	
	
	
	
	
	



Алгоритм выполнения работы.
Для передачи координат с точки стенного знака на точку теодолитного хода при видимости между знаками, необходимо решить прямую геодезическую задачу.
1. Вычислить значение угла  по теореме  синусов;
2. Вычислить значение угла ;
3. Вычислить значение дирекционного угла αс1-т.1;
4. Вычислить приращения координат;
5. Вычислить координаты точки 1;
6. Все вычисления занести в таблицу 3. 


image1.jpeg




