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План по гражданской обороне

Тема 1.1. Правовые основы гражданской обороны и мобилизационной работы в Российской Федерации

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить сигналы оповещения, порядок подачи сигнала и действия населения.
Нормативно-правовая база 
· Приказ МЧС России от 01.10.2014 N 543 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»;
· СНиП II-11-77*. Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 11. Защитные сооружения гражданской обороны.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. Составить приказ «О создании системы гражданской обороны на предприятии».
3. Выбрать вариант задания по таблице 1.1 (номер варианта выбирается по таблице 1.0).
4. Заполнить Типовой план гражданской обороны организации, не отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) прекращающей работу в военное время.
5. На основе изученного материала рассчитать укрытие для работников предприятия в пункте постоянной дислокации в рабочее время при внезапном нападении противника по состоянию на 1 января текущего года и рассчитать обеспечение и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам (организации). 
6. Определить коэффициент для питьевой воды в зависимости от категории работ по таблице 1.2
7. Рассчитать нормы первоочередного жизнеобеспечения различных групп населения в ЧС в зависимости от категории работ. Заполнить таблицы 1.3, 1.4, 1.5.
8. Заполнить Бланк выполнения задания №1.
Теоретические сведения
В план гражданской обороны организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, включаются три раздела:
- краткая оценка возможной обстановки в результате воздействия противника;
- выполнение мероприятий при планомерном приведении в готовность гражданской обороны;
- выполнение мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении противника.
Раздел, касающийся краткой оценки возможной обстановки в результате воздействия противника, состоит из следующих подразделов:
- краткая характеристика организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время;
- краткая оценка возможной обстановки в организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, после нападения противника;
- выводы из оценки возможной обстановки.
В подразделе, касающемся краткой характеристики организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, указываются следующие сведения:
- место (территория) размещения организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, с точки зрения географии, топогидрографии города (района), растительности, густоты застройки и плотности заселения;
- характеристика зданий и сооружений, коммуникаций, систем газо-, энерго-, водо-, теплоснабжения объектов организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время;
- перечень радиационно, химически, взрыво- и пожароопасных систем на объектах организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, и на ближайшей периферии от нее;
- перечень железнодорожных станций, автомагистралей, где возможно скопление транспортных средств с аварийно химически опасными веществами, при авариях с которыми возможно влияние на жизнедеятельность организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время;
- численность персонала организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, находящегося одновременно на работе (наибольшей работающей смены);
- силы и средства гражданской обороны организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время (состав, готовность и предназначение).
Раздел, касающийся выполнения мероприятий по гражданской обороне при внезапном нападении противника, состоит из следующих подразделов:
- организация и проведение мероприятий по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления;
- организация и проведение мероприятий по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги, радиационной опасности или угрозы катастрофического затопления.
В подразделе, касающемся организации и проведении мероприятий по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления, указываются следующие сведения:
- порядок оповещения руководства, персонала и жилого сектора, прилегающего к организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время;
- порядок безаварийной остановки производства, введение режимов маскировки;
- организация выдачи средств индивидуальной защиты;
- организация укрытия персонала.
В подразделе, касающемся организации и проведения мероприятий по сигналу "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией об отбое воздушной тревоги, химической тревоги, радиационной опасности или угрозы катастрофического затопления, указываются следующие сведения:
- восстановление управления, связи и оповещения;
- организация сбора данных об обстановке, сложившейся на объектах организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время;
- приведение в готовность сохранившихся аварийно-спасательных формирований и проведение АСДНР;
- организация ускоренного проведения мероприятий по эвакуации;
- порядок оказания медицинской помощи пораженным;
- силы и средства, привлекаемые из состава территориальной группировки сил гражданской обороны для ведения АСДНР на объектах организации, отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) продолжающей работу в военное время, при внезапном нападении противника;
- организация основных видов обеспечения мероприятий по гражданской обороне.
Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» нештатные аварийно-спасательные формирования создаются организациями из числа своих работников в обязательном порядке, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации, или по решению администраций организаций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований»
...Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций 
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь комплектуется аттестованными спасателями, а также квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений...

Таблица 1.0 - Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
Ша – Шл
Та – Тк
	1. 
	Ма – Мк
Еа – Ея
Тл – Тя
	11. 

	Ал – Ая
Ща – Щл
Уа – Ук
	2. 
	Мл – Мя
За – Зя
Ул – Уя
	12. 

	Ба – Бк
Эа – Эк
Фа – Фя
	3. 
	На – Нк
Кл – Кя
Ха – Хя
	13. 

	Бл – Бя
Яа – Як
Сл – Ся
	4. 
	Нл – Ня
Ла – Лк
Лл – Ля
	14. 

	Ва – Вк
Юл – Юя
Ца – Ця
	5. 
	Оа – Ок
Са – Ск
Ча – Чя
	15. 

	Вл – Вя
Еа – Ея
	6. 
	Ол – Оя
Шм – Шя
	16. 

	Га – Гк
Жа – Жя
	7. 
	Па – Пк
Щм – Щя
	17. 

	Гл – Гя
Иа – Ик
	8. 
	Пл – Пя
Эл – Эя
	18. 

	Да – Дк
Ил – Ия
	9. 
	Ра – Рк
Юа – Юк
	19. 

	Дл – Дя
Ка – Кк
	10. 
	Рл – Ря
Ял – Яя
	20. 



Таблица 1.1 – Вариант задания
	Вариант
	Численность
	Категория работ
	Время объявления военных действий Ч
	Вариант
	Численность
	Категория работ
	Время объявления военных действий Ч

	1. 
	1000
	II а
	12.35
	11. 
	2690
	III
	11.30

	2. 
	1250
	II б
	15.00
	12. 
	2490
	II а
	12.05

	3. 
	8500
	I
	18.05
	13. 
	1040
	III
	16.00

	4. 
	6500
	II а
	17.20
	14. 
	1170
	II а
	18.20

	5. 
	7800
	III
	08.10
	15. 
	2400
	II б
	09.10

	6. 
	9900
	I
	11.15
	16. 
	9500
	I
	14.15

	7. 
	2130
	III
	13.40
	17. 
	3400
	II а
	14.40

	8. 
	1430
	II б
	07.20
	18. 
	1770
	II а
	08.25

	9. 
	3800
	I
	09.50
	19. 
	2350
	I
	07.50

	10. 
	1470
	III
	10.30
	20. 
	4120
	II б
	12.30



Таблица 1.2 - Норма для питья людям, выполняющим работу различной категории тяжести

	Категория работ
	Коэффициент

	Легкая - I
	1,125

	Средней тяжести - II
	

	II а
	1,330

	II б
	1,540

	Тяжелая - III
	1,750
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П Р И К А 3 № ____
руководителя организации

« ___ » ___________ 20___ г.              г. ______________

создании системы гражданской обороны организации
и назначении должностных лиц, ответственных за мероприятия ГО __________________________________________
название объекта (предприятия)

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О гражданской обороне» № 28-ФЗ, а также Постановлением Правительства РФ от 10 июля 1999 г. N 782
"О создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны",
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Для успешного решения задач подготовки и ведения гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации создать в организации и содержать в установленных степенях готовности систему гражданской обороны.
2. Назначить ответственного за мероприятия гражданской обороны главного специалиста должность, ФИО
3. Создать на предприятии нештатное формирование - санитарный пост.
4. Назначить руководителем нештатного формирования – санитарного поста должность, ФИО.
5. Назначить членами нештатного формирования – санитарного поста:
- должность, ФИО;
- должность, ФИО;
- должность, ФИО.
6. Ответственному за мероприятия ГО предприятия:
- разработать обязанности должностных лиц по ГО, необходимые планирующие документы, спланировать и вести учет обучения работников предприятия;
- разработать план эвакуации работников организации при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и довести их под роспись до руководителей структурных подразделений;
-  организовать приобретение (закупку) индивидуальных средств защиты для работников предприятия.
7. Приказ довести до руководителей структурных подразделений организации.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
 Руководитель организации _______________ (Фамилия И. О.)

Типовой план гражданской обороны организации, не отнесенной к категории по гражданской обороне и (или) прекращающей работу в военное время

1. При доведении до организации, прекращающей производственную деятельность в военное время, решения соответствующего органа исполнительной власти, органа местного самоуправления о прекращении производственной деятельности организаций, расположенных на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, в связи с нарастанием угрозы агрессии против Российской Федерации, объявлением состояния войны, фактическим началом военных действий или введением Президентом РФ военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также решения о начале проведения частичной или общей эвакуации:
к Ч + ___ часов ____ минут (до 2 часов) организуется сбор руководящего состава организации в _________________________ (указывается место сбора, произвольно), доводится сложившаяся обстановка, и осуществляется постановка задач на выполнение мероприятий, связанных с прекращением производственной деятельности в военное время;
к Ч + ___ часов ____ минут (до 3 часов) по адресу: _____________ в ___________ (указывается место произвольно) разворачивается пункт выдачи средств индивидуальной защиты и организуется выдача средств индивидуальной защиты работникам организации;
к Ч + ___ часов ____ минут (до 24 часов) работники организации направляются к месту жительства для организации выполнения мероприятий гражданской обороны по плану гражданской обороны и защиты населения соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
2. При оповещении по сигналу гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о воздушной тревоге дежурный (ответственный) в организации:
немедленно доводит информацию о воздушной тревоге до работников организации ___________ (указываются способы и средства доведения информации);
организует отключение систем тепло-, электро-, газо- и водоснабжения.
Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны (в приспособленных подвальных помещениях) по адресу: ______________________.
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более ____ минут (до 15 мин.).
3. При оповещении по сигналу гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о химической тревоге дежурный (ответственный) в организации:
немедленно доводит информацию о химической тревоге до работников организации ___________ (указываются способы и средства доведения информации).
Работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны (приспособленных подвальных помещениях) по адресу: ...
При их отсутствии для экстренного укрытия работников при опасности поражения аварийно химически опасными веществами используются герметичные помещения (указывается наименование и адрес места нахождения), обеспечивающие безопасное пребывание в них ____ чел. (произвольно) без подачи воздуха в течение ____ часов (указываются, какие помещения и порядок их использования для защиты от АХОВ).
Время, отводимое для укрытия работников организации, до ____ минут (зависит от времени подхода зараженного облака от источника АХОВ).
4. При оповещении по сигналу гражданской обороны "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с информацией о радиационной опасности дежурный (ответственный) в организации:
немедленно доводит информацию до работников организации _____________ (указываются способы и средства доведения информации).
При радиационной опасности работники организации немедленно укрываются в защитных сооружениях гражданской обороны по адресу: __________________, а также в помещениях ______________________ (указываются наименование и адрес места нахождения), обеспечивающих ослабление мощности дозы излучения в ___ раз (указывается, какие помещения и порядок их использования для защиты).
Время, отводимое для укрытия работников, составляет не более ____ минут (зависит от расчетных показателей возможной обстановки).


Расчет укрытия работников в пункте постоянной дислокации в рабочее время при внезапном нападении противника по состоянию на 1 января текущего года

	№ п/п
	Наименование структурного подразделения
	Количество работников
	Укрывается, человек
	Примечание

	
	
	
	Убежище № 1
(до 200 чел.)
	Убежище № 2
(до 150 чел.)
	В метрополитене
(до 500 чел.)
	В подвалах
(до 50 чел.)
	В подземных переходах
(до 100 чел.)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	



Расчет обеспечения и порядок выдачи средств индивидуальной защиты работникам (организации)

	№ п/п
	Наименование структурного подразделения
	Наименование структурного подразделения
	Подлежит обеспечению
	Противогазы
	Респираторы
	Медицинские средства защиты
	Места выдачи
	Примечание

	
	
	
	Всего
	в том числе
	наличие
	наличие
	Аптечки индивидуальные, наличие/ потребность
	ИПП, наличие /потребность
	ППМ, наличие/ потребность
	
	

	
	
	
	
	рабочих и служащих
	потребность
	потребность
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ИПП – индивидуальные противохимические пакеты;
ППМ – пакет перевязочный медицинский

Таблица 1.3 - Рекомендуемые нормы обеспечения индивидуальным рационом питания в сутки

	№ п/п
	Наименование продукта
	Количество, г

	1.
	Печенье, галеты, крекеры
	

	2.
	Консервы мясные
	

	3.
	Консервы рыбные
	

	4.
	Консервы мясорастительные
	

	5.
	Масло животное
	

	6.
	Молоко цельное сгущенное с сахаром
	

	7.
	Сахар
	



Таблица 1.4 - Рекомендуемые нормы обеспечения продовольствием в сутки

	№ п/п
	Наименование продукта
	Количество, г

	1.
	Мука для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий
	

	2.
	Крупа гречневая
	

	3.
	Крупа рисовая
	

	4.
	Изделия макаронные
	

	5.
	Консервы мясные
	

	6.
	Консервы рыбные
	

	7.
	Масло животное
	

	8.
	Масло растительное
	

	9.
	Продукция молочной и сыродельной промышленности
	

	10.
	Сахар
	

	11.
	Чай
	

	12.
	Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные
	

	13.
	Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные
	

	14.
	Консервы овощные, томатные
	

	15.
	Соль поваренная
	

	16.
	Пряности пищевкусовые, приправы и добавки
	



Таблица 1.5 - Рекомендуемые нормы обеспечения пострадавшего населения водой

	№ п/п
	Вид водопотребления
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Питье
	л/чел. в сут.
	

	2.
	Приготовление пищи, умывание, в том числе:
	л/чел. в сут.
	

	
	приготовление пищи и мытье кухонной посуды;
	
	

	
	мытье индивидуальной посуды;
	
	

	
	мытье лица и рук
	
	

	3.
	Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и обеспечение санитарно-гигиенического состояния помещений
	л/чел. в сут.
	

	4.
	Выпечка хлеба и хлебопродуктов
	л/кг
	

	5.
	Прачечные, химчистки
	л/кг
	

	6.
	Для медицинских учреждений
	л/чел. в сут.
	

	7.
	Полная санобработка людей
	л/чел.
	



Практическое задание 2 
Эвакуация населения в организации

Тема 1.3. Планирование мероприятий гражданской обороны на объекте

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить основы прогнозирования и оценки устойчивости функционирования территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Нормативно-правовая база 
· Методические рекомендации по порядку создания пунктов временного размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях (утв. МЧС России).
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретическую часть.
2. Составить приказ «О порядке проведения эвакуационных мероприятий и подготовки эвакуационных органов».
3. На основании изученного материала заполнить бланк выполнения задания №2.
4. Заполнить таблицу 2.1 форму эвакуационного удостоверения эвакуируемого.
5. Заполнить таблицу 2.2 согласно Методическим рекомендациям по порядку создания пунктов временного размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Теоретические сведения
Организацию и осуществление контроля за подготовкой и проведением эвакуационных мероприятий, своевременным комплектованием и качественной подготовкой эвакуационных органов осуществляет эвакуационная комиссия при Правительстве субъекта Российской Федерации.
Эвакуационные комиссии создаются в организациях, работники которых эвакуируются в загородную зону (безопасные районы) в военное время или при возникновении ЧС.

В состав эвакуационных комиссий организаций (объектовых эвакуационных комиссий) должны входить лица из руководства организаций и их структурных подразделений. 
Эвакуационная группа или эвакуационная комиссия организации является нештатным постоянно действующим органом и предназначена для организации планирования, подготовки и непосредственного проведения в пределах предоставленных полномочий эвакуационных мероприятий при ЧС мирного времени.
Состав эвакуационной группы или эвакуационной комиссии уточняется по мере изменения служебного положения ее членов.
Руководитель эвакуационной группы входит в состав Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности предприятия.
Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязательным.


Бланк выполнения задания  2

ПРИКАЗ
Руководителя организации (вариант)

«___»____________20___г.	 №  __

(место издания документа, населённый пункт)

«О порядке проведения эвакуационных мероприятий и подготовке эвакуационных органов»
В связи с переработкой планов гражданской обороны и на основании указаний

(наименование вышестоящих органов)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий в (название организации) (Приложение 1), положение об объектовой эвакуационной комиссии (Приложение 2) и состав объектовой эвакуационной комиссии (Приложение 3).
2. Назначить:
2.1. Председателем объектовой эвакуационной комиссии – заместителя генерального директора по общим вопросам (Ф.И.О.).
2.2. Заместителем председателя объектовой эвакуационной комиссии – начальника отдела кадров (Ф.И.О.).
2.3. Заместителем председателя объектовой эвакуационной комиссии по загородной зоне – (Ф.И.О.).
3. Общее руководство планированием, подготовкой и проведением эвакуационных мероприятий в организации возложить на объектовую эвакокомиссию.
4. Председателю объектовой эвакокомиссии (Ф.И.О.) совместно с работником, уполномоченным на решение задач в области ГО и защиты от ЧС (Ф.И.О.):
· до по согласованию с территориальной эвакокомиссией провести необходимые расчеты и подготовить исходные данные для разработки комплекта документов по планированию эвакомероприятий;
· план эвакуации на военное время и отселения при ЧС мирного времени разработать и представить на утверждение к (срок);
· организовать подготовку и обучение личного состава объектовой эвакокомиссии и других эвакоорганов организовать в соответствии с рекомендациями органов управления ГОЧС города (района);
· планирование мероприятий, требующих финансовых затрат, материально-технических средств и трудовых ресурсов осуществлять во взаимодействии и по согласованию с руководителями соответствующих структурных подразделений в установленном порядке.
5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации _____________                                (Ф.И.О.)

Таблица 2.1 – Форма эвакуационного удостоверения эвакуируемого

	2
	Выдается по месту работы

	ЭВАКУАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ №

	(наименование объекта экономики)

(подразделение)
СЭП №(произвольно)

	(фамилия) (имя) (отчество)
(домашний адрес)

С ним следуют: взрослых(произвольно); детей(произвольно)


Пункт эвакуации:

(область, район, населенный пункт)


Дата выдачи (произвольно)
Председатель эвакокомиссии  	
м.п.



Таблица 2.2 – Требование помещений

	Основополагающие позиции структуры
	Элементы обоснования позиций структуры

	Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений
	

	Требования к внутренней отделке помещений
	

	Требования к оборудованию и оснащению помещений
	

	Требования к отоплению, вентиляции и внутренней среде помещений
	

	Требования к водоснабжению и канализации зданий
	

	Требования к освещению помещений и территории
	

	Требования к содержанию помещений
	

	Требования к земельному участку ПВР-ЗОН
	

	Требования безопасности в ПВР-ЗОН
	

	Требования пожарной безопасности
	

	Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях
	

	Требования безопасных проживания и пребывания людей в зданиях ПВР-ЗОН
	

	Требования безопасности при эксплуатации зданий ПВР-ЗОН
	



Практическое задание  3
Радиационная защита в организации

Тема 3.1. Воздействие ядерного, химического и бактериологического (биологического) оружия. Очаг комбинированного поражения

Задание: на основе нормативных документов необходимо определить радиационную безопасность персонала. 
Нормативно-правовая база 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 40 «Об утверждении СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»;
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09» (вместе с "НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы»);
· Методические рекомендации. «Действия поста радиационного и химического наблюдения» (утв. МЧС России).
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретическую часть.
2. Выбрать вариант задания таблица 3.1 (номер варианта выбирается по таблице 3.0).
3. Заполнить таблицу 3.2 в соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09».
4. Заполнить журнал радиационного и химического наблюдения по выбранному варианту задания.
5. Заполнить карточку учета индивидуальных доз облучения.
6. На основании изученного материала заполнить бланк выполнения задания № 3.
Теоретические сведения
...2.1. Основные принципы обеспечения
радиационной безопасности
Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом от 09.01.1996 N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения».
2.1.1. Принцип обоснования применяется при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, при выдаче лицензий и утверждении нормативно-технической документации на использование источников излучения, а также при изменении условий их эксплуатации.
При радиационной аварии принцип обоснования относится не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию. При этом в качестве величины пользы следует оценивать предотвращенную данным мероприятием дозу. Однако мероприятия, направленные на восстановление контроля над источниками излучения, должны проводиться в обязательном порядке.
2.1.2. Принцип оптимизации применяется в условиях нормальной эксплуатации источников ионизирующих излучений.
При радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют более высокие уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.
2.1.3. Принцип нормирования обязаны применять и выполнять все юридические и физические лица, от которых зависит уровень облучения людей и которые должны обеспечивать непревышение пределов доз, установленных требованиями Федерального закона N 3-ФЗ и НРБ-99/2009.
2.1.4. Для контроля за эффективными и эквивалентными дозами облучения, регламентированными НРБ-99/2009, введена система дополнительных производных нормативов от пределов доз: допустимые значения объемной активности радионуклидов в воздухе помещений, пределы годового поступления радионуклидов в организм, допустимые значения плотности потока частиц и другие показатели.
Поскольку производные нормативы при техногенном облучении рассчитаны для монофакторного воздействия и каждый из них исчерпывает весь предел дозы, то их использование при многофакторном воздействии должно быть основано на выполнении условия непревышения единицы суммой отношений всех контролируемых величин к их допустимым значениям.
2.1.5. Для соблюдения предела дозы для населения при воздействии нескольких техногенных источников должны устанавливаться допустимые уровни воздействия для каждого техногенного источника, обеспечивающие непревышение среднегодового значения предела дозы для населения.
2.2. Оценка состояния радиационной безопасности
2.2.1. Оценка состояния радиационной безопасности в организации и в каждом регионе должна основываться на следующих показателях, предусмотренных Федеральным законом N 3-ФЗ:
- характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;
- анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности;
- вероятность радиационных аварий и их масштаб;
- степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий;
- анализ доз облучения, получаемых персоналом и отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения;
- число лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз облучения;
- показатель радиационного риска.
2.2.2. Все вышеуказанные показатели, характеризующие состояние радиационной безопасности персонала радиационных объектов и населения, должны ежегодно отражаться в радиационно-гигиенических паспортах организаций и территорий в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации.
2.2.3. Анализ данных, приведенных в радиационно-гигиенических паспортах организаций и территорий, следует проводить путем сопоставления их с требованиями НРБ-99/2009, настоящих Правил и с данными предыдущих лет.
2.3. Пути обеспечения радиационной безопасности
2.3.1. Радиационная безопасность на радиационном объекте и вокруг него обеспечивается за счет:
- качества проекта радиационного объекта;
- обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта;
- обеспечения сохранности источников излучения и исключения возможности их несанкционированного использования;
- зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;
- условий эксплуатации технологических систем;
- санитарно-эпидемиологической оценки и лицензирования деятельности с источниками излучения;
- санитарно-эпидемиологической оценки изделий и технологий;
- наличия системы радиационного контроля;
- планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации;
- повышения радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.
2.3.2. Радиационная безопасность персонала обеспечивается:
- ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям;
- знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;
- защитными барьерами, экранами и расстоянием от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения;
- созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-99/2009 и настоящих Правил;
- применением индивидуальных средств защиты;
- соблюдением установленных контрольных уровней;
- организацией радиационного контроля;
- организацией системы информации о радиационной обстановке;
- проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае аварии.
2.3.3. Радиационная безопасность населения обеспечивается:
- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-99/2009 и настоящих Правил;
- установлением допустимых уровней воздействия для облучения от техногенных источников излучения;
- организацией радиационного контроля;
- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;
- организацией системы информации о радиационной обстановке.
2.3.4. Радиационная безопасность пациентов при медицинском облучении обеспечивается:
- обоснованием целесообразности рентгенорадиологического исследования или лечебной процедуры;
- оптимизацией радиационной защиты пациента.
2.3.5. Радиационная безопасность персонала и населения от источников потенциального облучения обеспечивается применением технических мер по снижению вероятности событий, вследствие которых могут быть превышены граничные значения обобщенного риска, установленные НРБ-99/2009, а также мер по минимизации последствий радиационной аварии.
2.3.6. Радиационная безопасность населения на территориях, где вследствие прошлой хозяйственной деятельности или радиационных аварий имеется остаточное радиоактивное загрязнение или источники потенциального облучения, обеспечивается мерами защиты, на основе принципа оптимизации, направленными на локализацию источника, ограничение доступа и/или информирование населения о факторах радиационной опасности.
2.3.7. При разработке мероприятий по снижению доз облучения персонала и населения следует исходить из следующих основных положений:
- индивидуальные дозы должны снижаться, прежде всего там, где они превышают допустимый уровень облучения;
- мероприятия по коллективной защите людей должны осуществляться в отношении тех источников излучения, где в соответствии с принципом оптимизации достижимо наибольшее снижение коллективной дозы облучения при минимальных затратах;
- снижение доз от каждого источника излучения должно прежде всего достигаться за счет уменьшения облучения критических групп населения для этого источника излучения...

Таблица 3.0 - Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
Ша – Шл
Та – Тк
	1. 
	Ма – Мк
Еа – Ея
Тл – Тя
	11. 

	Ал – Ая
Ща – Щл
Уа – Ук
	2. 
	Мл – Мя
За – Зя
Ул – Уя
	12. 

	Ба – Бк
Эа – Эк
Фа – Фя
	3. 
	На – Нк
Кл – Кя
Ха – Хя
	13. 

	Бл – Бя
Яа – Як
Сл – Ся
	4. 
	Нл – Ня
Ла – Лк
Лл – Ля
	14. 

	Ва – Вк
Юл – Юя
Ца – Ця
	5. 
	Оа – Ок
Са – Ск
Ча – Чя
	15. 

	Вл – Вя
Еа – Ея
	6. 
	Ол – Оя
Шм – Шя
	16. 

	Га – Гк
Жа – Жя
	7. 
	Па – Пк
Щм – Щя
	17. 

	Гл – Гя
Иа – Ик
	8. 
	Пл – Пя
Эл – Эя
	18. 

	Да – Дк
Ил – Ия
	9. 
	Ра – Рк
Юа – Юк
	19. 

	Дл – Дя
Ка – Кк
	10. 
	Рл – Ря
Ял – Яя
	20. 



Таблица 3.1 – Вариант задания

	1. 
	Хлор
	2. 
	Сероводород

	3. 
	Окись этилена
	4. 
	Окись этилена

	5. 
	Сероводород
	6. 
	Соляная кислота

	7. 
	Соляная кислота
	8. 
	Метил бромистный

	9. 
	Аммиак
	10. 
	Сероуглерод

	11. 
	Сероуглерод
	12. 
	Водород хлористый

	13. 
	Метил бромистный
	14. 
	Хлор

	15. 
	Водород бромистный
	16. 
	Водород бромистный

	17. 
	Водород хлористый
	18. 
	Окись этилена

	19. 
	Хлор
	20. 
	Аммиак
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Таблица 3.2 - Требования к ограничению облучения населения

	Отрасль
	Требования к ограничению облучения населения
	Мероприятия

	Промышленность
	
	

	Медицина
	
	

	Транспорт
	
	

	Население
	
	



ЖУРНАЛ
радиационного и химического наблюдения

	Место измерения
	Уровень радиации, Р/ч
(мР/ч)
	Время измерения,
ч., мин.
	Кому и когда доложено
	Тип ОВ, АХОВ
	Средство применения ОВ (разрушение емкостей с АХОВ)
	Место применения или обнаружения ОВ, АХОВ
	Размеры участка заражения в районе поста
	Время применения (обнаруже-ния) ОВ, АХОВ
	Кому и когда доложено

	
	
	
	
	
	
	
	Длина,
м
	Ширина,
м
	
	

	ПУ ГО объекта
	20 августа 2002 г 130 мР/ч.
(произвольно)
	10 ч. 15 мин
(произвольно)
	Пом. НШ ГО объекта, 10 ч. 17 мин.
	Аммиак
(по выбранному варианту)
	разрушение емкости
(произвольно)
	Молокозавод
(произвольно)
	150
(произвольно)
	500
(произвольно)
	10.15
(произвольно)
	НШГО



Карточка
учета индивидуальных доз облучения
_____________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество
______________________________________________________________

	Календарный год работы в условиях ионизирующих излучений
	Доза внешнего облучения
Зв / год
(бэр / год)
	ФИО, и подпись лиц, проводившего измерение
	Доза внутреннего облучения
Зв / год
(бэр / год)
	ФИО, и подпись лиц, проводившего измерение
	Суммарная доза,
Зв / год
(бэр / год)
	ФИО, и подпись лиц, проводившего
расчет
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	




Практическое задание 4
Оснащение внештатных аварийно-спасательных формирований

Тема 2.1. Основы организации и проведения неотложных аварийно-восстановительных работ и материально–техническое обеспечение сил ГО при ликвидации ЧС

Задание: изучить технические характеристики техники, приборов, инструментов и оборудования применяемых для ведения АСДНР. Произвести выбор средств оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований в соответствии с исходными данными и примерными нормами оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
Нормативно-правовая база 
· Приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. Составить приказ «О создании нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. По таблице 4.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 4.0).
4. На основании заданной штатной численности формирования по таблицы 4.2 определить к какой категории оно относится к аварийно-спасательной команде, группе или звену.
5. Выбрать вид и марку специальной техники (автотракторной) по Приказу МЧС России от 23.12.2005 № 999 (Приложение 2). При этом необходимо предусмотреть технику для перевозки формирования к месту ЧС, грузоподъемную технику для разборки завалов и технику для выполнения задач дополнительными звеньями.
Теоретические сведения
...2. Нештатные аварийно-спасательные формирования представляют собой самостоятельные структуры, созданные организациями на нештатной основе из числа своих работников, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения и зонах чрезвычайных ситуаций.
3. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне».
4. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и местного уровней по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления могут создавать, содержать и организовывать деятельность нештатных аварийно-спасательных формирований для выполнения мероприятий на своих территориях в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения, планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются с учетом Примерного перечня создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований (приложение N 1). Оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется в соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами.
В зависимости от местных условий и при наличии материально-технической базы могут создаваться и другие нештатные аварийно-спасательные формирования.
5. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
· проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
· участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;
· обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
· санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание территорий;
· участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
· обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
6. Состав, структура и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций в соответствии с настоящим Порядком и с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований, разрабатываемыми Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России), исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с территориальными органами МЧС России - органами, специально уполномоченными решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации.
7. Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения и планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по решению должностного лица, осуществляющего руководство гражданской обороной на соответствующей территории в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне»...

Таблица 4.0 - Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
Ша – Шл
Та – Тк
	1.

	Ма – Мк
Еа – Ея
Тл – Тя
	11

	Ал – Ая
Ща – Щл
Уа – Ук
	2
	Мл – Мя
За – Зя
Ул – Уя
	12

	Ба – Бк
Эа – Эк
Фа – Фя
	3
	На – Нк
Кл – Кя
Ха – Хя
	13

	Бл – Бя
Яа – Як
Сл – Ся
	4
	Нл – Ня
Ла – Лк
Лл – Ля
	14

	Ва – Вк
Юл – Юя
Ца – Ця
	5
	Оа – Ок
Са – Ск
Ча – Чя
	15

	Вл – Вя
Еа – Ея
	6
	Ол – Оя
Шм – Шя
	16

	Га – Гк
Жа – Жя
	7
	Па – Пк
Щм – Щя
	17

	Гл – Гя
Иа – Ик
	8
	Пл – Пя
Эл – Эя
	18

	Да – Дк
Ил – Ия
	9
	Ра – Рк
Юа – Юк
	19

	Дл – Дя
Ка – Кк
	10
	Рл – Ря
Ял – Яя
	20



Таблица 4.1 – Вариант задания

	Номер п/п
	Количество единиц, ед.
	Штатная численность формирований, чел
	Непосредственно принимают участие в спасательных работах, чел
	Какие звенья имеются дополнительно

	1
	8
	75
	35
	Пожарно-спасательное

	2
	9
	35
	24
	Инженерной разведки

	3
	12
	80
	60
	РХР

	4
	6
	40
	25
	Пожарно-спасательное

	5
	9
	70
	55
	Инженерной разведки

	6
	8
	50
	36
	Речной разведки

	7
	2
	8
	8
	Пожарно-спасательное

	8
	14
	85
	48
	Инженерной разведки

	9
	8
	55
	40
	РХР

	10
	5
	35
	30
	РХР

	11
	10
	70
	57
	Инженерной разведки

	12
	7
	60
	48
	Пожарно-спасательное

	13
	1
	7
	7
	Речной разведки

	14
	4
	43
	41
	РХР

	15
	3
	37
	25
	РХР

	16
	12
	76
	39
	Инженерной разведки

	17
	5
	30
	20
	Пожарно-спасательное

	18
	7
	88
	48
	Речной разведки

	19
	4
	34
	30
	Инженерной разведки

	20
	1
	6
	6
	РХР



Таблица 4.2 - Примерный перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований организаций

	Наименование нештатных аварийно-спасательных формирований
	Численность личного со- става, чел.

	Аварийно-спасательная команда
	70 - 139

	Аварийно-спасательная группа
	30 - 69

	Аварийно-спасательное звено
	до 9

	Пожарно-спасательное звено
	до 9

	Аварийно-спасательное звено инженерной разведки
	до 9

	Аварийно-спасательное звено радиационной, химической и биологической разведки
	до 9

	Аварийно-спасательное звено речной разведки
	до 9

	Аварийно-спасательное звено разведки на автомобильном транспорте
	до 9



Бланк выполнения задания 4

П Р И К А 3 № ____
руководителя организации
(вариант)

« ___ » ___________ 20___ г.  г. ______________

О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на __________________________________________
название объекта (предприятия)

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в организации и первоочередного жизнеобеспечения персонала, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Создать в (название организации) нештатные аварийно-спасательные формирования (далее НАСФ) в составе:
 спасательная группа; 
 сводная группа радиационной и химической защиты;
  пост радиационного и химического наблюдения;
  группа охраны общественного порядка; 
 противопожарное отделение; 
 санитарная дружина;
 звено связи.
2. Организационно-штатную структуру и оснащение НАСФ определить применительно к структуре и табелям оснащения формирований, установленных Приказом МЧС России от 23.12.2005 г. № 999. 
3. Комплектование формирований личным составом осуществить за счет работников организации, продолжающих работу в период мобилизации и в военное время. 
Назначить:
3.1. в спасательную группу:
 – руководитель группы – главный механик - (Фамилия, И. О.)
– разведчик-дозиметрист – (Фамилия, И. О.) 
а) первое спасательное звено
– руководитель звена – (Фамилия, И. О.)
– резчик металла (2 человека) – (Фамилия, И. О.)
– спасатель (5 человек) – (Фамилия, И. О.) 
б) второе спасательное звено ...
в) третье спасательное звено…
(и т.д. по каждому подразделению спасательной группы)
3.2. в сводную группу радиационной и химической защиты:
 – руководитель группы – начальник цеха - (Фамилия, И. О.) 
– разведчик-химик – (Фамилия, И. О.) 
– разведчик-дозиметрист – (Фамилия, И. О.) 
а) первое спасательное звено 
– руководитель звена – (Фамилия, И. О.)
– спасатель (5 человек) – (Фамилия, И. О.) 
– резчик металла (2 человека) – (Фамилия, И. О.) 
б) второе спасательное звено... 
в) и т.д. ...
3.3. в группу охраны общественного порядка ... 
3.4. в противопожарное отделение ...
3.5. в санитарную дружину ...
3.6. в звено связи и т.д. ...
4. Работнику, уполномоченному на решение задач в области ГО и ЧС: 
 совместно с руководителями структурных подразделений, командирами формирований организовать учет личного состава формирований в соответствии с установленной формой:
 обеспечить подготовку командного и личного состава формирований в соответствии с программой обучения;
 сводную ведомость созданных формирований представить в управление по делам ГО и ЧС города (района) к _______.
5. Руководители подразделений, формирований несут личную ответственность за:
  укомплектованность формирований личным составом, обеспечение их специальной техникой и имуществом согласно нормам оснащения;
 организацию подготовки личного состава формирований;
 руководство деятельностью формированиями;
 поддержание формирований в готовности к выполнению задач по предназначению.
6. Приказ довести до всего личного состава. Под роспись: до руководящего состава организации, должностных лиц, руководителей структурных подразделений и командиров формирований.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя организации (Фамилия, И. О.).

Руководитель организации _______________ (Фамилия И. О.)

1. Средства индивидуальной защиты

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	1
	Противогаз фильтрующий (с защитой от аварийно химически опасных веществ)
	Компл.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований
	500
(для под-гонки по размерам создается 5 % запас противогазов)

	
	….
	
	
	
	

	….
	Самоспасатель фильтрующий
	Компл.
	1
	На 30 % штатной численности формирований
	143



2. Медицинское имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	1
	Индивидуальный противохимический пакет
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность формирований
	476

	…
	….
	
	
	
	

	…
	Носилки мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)
	Шт.
	10
	Каждому отряду
	20

	
	
	
	5
	Каждой команде
	10

	
	
	
	2
	Каждому звену
	4



Примечание: комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты и санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи пополняются медицинскими средствами по мере их использования или при истечении сроков их годности.

3. Средства радиационной, химической разведки и контроля

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	1
	Электронный дозиметр с диапазоном измерения эквивалента дозы [image: ] излучения от 0,10 мкЗв до 15 Зв (со связью с ПЭВМ)
	Шт.
	1 на чел.
	Руководящему составу формирований
	7

	2
	Комплект дозиметров (индивидуальных) с диапазоном измерения от 20 мкЗв до 10 Зв со считывающим устройством
	Компл.
	1
	На штатную численность формирований, за исключением руководящего состава
	469

	…
	….
	
	
	
	


Примечания:
1. Источники питания приобретаются на приборы по истечении их срока годности или при их использовании.
2. Индикаторные средства для приборов химической разведки и газового контроля пополняются по истечении их срока годности или при их использовании.

4. Средства специальной обработки

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	1
	Комплект специальной обработки транспорта
	Компл.
	1
	На 1 единицу транспорта
	2

	2
	Комплект специальной обработки автомобильной техники
	Компл.
	1
	На 1 единицу автомобильной техники
	2

	3
	Комплект санитарной обработки
	Компл.
	1
	На звено
	2


*Для группы перевозки в рамках данного пособия примем количество транспорта – 2 (2 звена).

5. Инженерное имущество и аварийно-спасательный инструмент

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	1
	Пояс спасательный с карабином
	Шт.
	1 на чел.
	Каждому спасателю всех формирований
	476

	2
	Комплект шанцевого инструмента (лопата штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
	Компл.
	1
	На каждый автомобиль (легковой, грузовой, специальный) всех формирований
	2

	….
	
	
	
	
	

	….
	Моторная пила
	Шт.
	1
	Каждому отряду
	2

	
	
	
	1
	Каждой команде
	2

	
	
	
	1
	Каждому звену
	2

	….
	Осветительная установка
	Шт.
	1
	На каждые 15 человек формирований
	32



6. Средства связи

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	1
	Радиостанция КВ стационарная
	Компл.
	1
	На пункт управления проведением аварийно-
спасательных работ
	1

	…
	
	
	
	
	

	….
	Радиостанция УКВ носимая
	Компл.
	2
	Каждому структурному подразделению формирований
	7

	
	
	
	1
	Каждому спасателю всех формирований
	476



7. Пожарное имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	
	Комплект для резки электропроводов (ножницы для резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши, перчатки резиновые)
	
	1
	Каждой спасательной команде (группе)
	2

	…
	…
	
	
	
	



8. Вещевое имущество

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	1
	Шлем защитный брезентовый
	Шт.
	1 на чел.
	Всему личному составу формирований, непосредственно принимающему участие в проведении АСДНР
	475

	…
	…
	
	
	
	

	…
	Очки защитные
	Шт.
	1 на чел.
	На штатную численность личного состава формирований
	476



9. Автомобильная и специальная техника

	№ п/п
	Наименование имущества
	Единица измерения
	Норма обеспечения
	Кому положено
	Количество

	…
	
	
	
	
	

	…
	Специальная техника
	Шт.
	С учетом специфики деятельности
	Каждому формированию
	7





Практическое задание 5
Защитные сооружения

Тема 2.2. Защитные сооружения и требования, предъявляемые к их оборудованию

Задание: на основе нормативных документов необходимо ознакомится с видами убежищ.
Нормативно-правовая база 
· СП 88.13330.2014. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*;
· СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90;
· ГОСТ Р 42.4.08 Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Сооружения быстровозводимые блок-модульного типа полной заводской готовности. Общие требования;
· ГОСТ Р 42.4.03-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал. Определить классификацию и общие технические требования к убежищам.
2. Заполнить бланк выполнения задания №5.
Теоретические сведения
...5 Классификация и общие технические требования к убежищам
5.1 Убежища классифицируют:
- по защищенности от действия избыточного давления во фронте ВУВ;
- защищенности от радиации внешнего облучения;
- продолжительности функционирования;
- вместимости;
- вертикальной посадке;
- месту расположения;
- времени возведения;
- этажности.
5.2 Убежища гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.
По защищенности от действия избыточного давления во фронте ВУВ убежища подразделяют:
- на убежища, располагаемые в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов, а также отдельно стоящие (заглубленные или возвышающиеся), должны обеспечивать защиту от избыточного давления во фронте ВУВ значением (5 кгс/см2); 300 кПа (3 кгс/см2); 200 кПа (2 кгс/см2); 100 кПа (1 кгс/см2); 50 кПа (0,5 кгс/см2);
- убежища, располагаемые в подземных сооружениях метрополитена глубокого заложения, должны обеспечивать защиту от избыточного давления во фронте ВУВ значением   (3 кгс/см2);
- убежища, обеспечивающие защиту максимального количества работающих в мирное и военное время смен работников организаций, эксплуатирующих объекты использования атомной энергии, в том числе атомные станции, должны быть рассчитаны на избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, равное 200 кПа (2 кгс/см2).
- убежища, располагаемые в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное время, а также в границах проектной застройки АЭС, в пределах их зоны возможных сильных разрушений, и в сооружениях метрополитена мелкого заложения, должны обеспечивать защиту от избыточного давления во фронте ВУВ значением (1 кгс/см2).
Убежища должны обеспечивать защиту от фугасного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций и обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
Несущая способность строительных конструкций убежищ при действии избыточного давления во фронте ВУВ, а также при воздействии обычных средств поражения определяется в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014.
Вновь проектируемые убежища должны обеспечивать защиту от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, равного 100 кПа (1 кгс/см2).
5.3 По защищенности от радиации внешнего облучения убежища подразделяют:
- на располагаемые в приспосабливаемых для этих целей помещениях производственных, вспомогательных, жилых и общественных зданий и других объектов, а также отдельно стоящие (заглубленные или возвышающиеся), со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 5000; 3000; 2000; 1000;
- располагаемые на объектах использования атомной энергии, в том числе АЭС, со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 5000;
- располагаемые в подземных сооружениях метрополитена глубокого заложения, со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 3000.
Степень ослабления радиации внешнего облучения ограждающими конструкциями убежищ определяют в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 и ГОСТ Р 55200.
5.4 По продолжительности функционирования убежища подразделяют:
- на убежища, располагаемые на объектах использования атомной энергии, в том числе АЭС, должны обеспечивать функционирование в течение пяти суток;
- все остальные убежища, должны обеспечивать функционирование в течение двух суток.
Функционирование убежищ должно обеспечиваться за счет санитарно-технических систем (вентиляция и отопление, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, противопожарной системы, связи и т.п.) в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014.
5.5 По вместимости убежища подразделяют:
- на малой вместимости - до 150 человек;
- средней вместимости - 150 - 600 человек;
- большой вместимости - более 600 человек.
5.6 По вертикальной посадке убежища подразделяют:
- на подземные для сооружений метрополитена глубокого заложения;
- заглубленные, отметка покрытия сооружения находится на уровне или ниже планировочной отметки земли;
- полузаглубленные, отметка уровня пола сооружения находится не менее чем на 1,5 м ниже планировочной отметки земли;
- возвышающиеся, отметка уровня пола сооружения колеблется от 0 до 1,5 м от уровня планировочной отметки земли.
5.7 По месту расположения убежища подразделяют:
- на отдельно стоящие, расположенные на свободных от застройки участках;
- встроенные, расположенные в подвальных, полуподвальных (цокольных) и первых этажах зданий;
- располагаемые в подземных горных выработках, естественных пещерах и других подземных полостях, проектируемых в соответствии с требованиями СП 263.1325800.2016 и СП 93.13330.2016.
5.8 По времени возведения убежища подразделяют:
- на возводимые заблаговременно;
- быстровозводимые.
Проектирование и строительство убежищ, возводимых заблаговременно, осуществляется по традиционным технологиям в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 и СП 165.1325800.2014.
БВУ возводятся с применением полносборных сооружений, в том числе блок-модульного типа полной заводской готовности и сборных ограждающих конструкций или других материалов, в соответствии с общими требованиями к защитным сооружениям гражданской обороны, приведенными в СП 88.13330.2014.
К БВУ относятся сооружения, возводимые заглубленными или на поверхности земли заблаговременно, в период нарастания угрозы до объявления мобилизации, в период мобилизации или в военное время.
К БВУ относятся У БМТ полной заводской готовности, возводимые в соответствии с требованиями ГОСТ Р 42.4.08.
Возведение БВУ осуществляется на заранее определенных земельных участках, пригодных для строительства защитных сооружений. Изготовление несущих конструкций БВ ЗС ГО осуществляется по проектам, в том числе разрешенным к повторному применению на заводах-изготовителях, определенных заблаговременно.
5.9 По этажности убежища гражданской обороны подразделяют:
- на одноэтажные;
- многоэтажные.
6 Классификация и общие технические требования к противорадиационным укрытиям
6.1 ПРУ классифицируют:
- по защищенности от действия избыточного давления во фронте ВУВ;
- защищенности от радиации внешнего облучения;
- продолжительности функционирования;
- вместимости;
- месту расположения;
- времени возведения;
- этажности.
ПРУ гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от радиации внешнего облучения при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающие непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.
По защищенности от действия избыточного давления во фронте ВУВ, существующие ПРУ подразделяют:
- на ПРУ, располагаемые в зонах возможных разрушений, в том числе вокруг АЭС, должны обеспечивать защиту от избыточного давления во фронте ВУВ значением   (0,2 кгс/см2);
- ПРУ, располагаемые за пределами зон возможных разрушений, допускается возводить без учета нагрузки от избыточного давления во фронте ВУВ.
Несущая способность строительных конструкций при действии избыточного давления во фронте ВУВ, производится в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014.
Вновь проектируемые ПРУ допускается возводить без учета нагрузки от избыточного давления во фронте ВУВ.
6.2 По защищенности от радиации внешнего облучения ПРУ подразделяют:
- на располагаемые в 3-километровой зоне вокруг АЭС со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 3000;
- располагаемые в 10-километровой зоне вокруг АЭС со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 1000;
- располагаемые в 40-километровой зоне вокруг АЭС со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 200;
- располагаемые в 50-километровой зоне вокруг АЭС со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 100;
- располагаемые в зоне возможных разрушений объектов, отнесенных к категориям по ГО, и в городах, отнесенных к группам по ГО, со степенью ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равной An = 200.
Вновь проектируемые ПРУ, располагаемые в пределах зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, должны обеспечивать степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями, равную An = 500.
Степень ослабления радиации внешнего облучения ограждающими конструкциями определяют в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 и ГОСТ Р 55200.
6.3 По продолжительности функционирования ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых в течение двух суток.
Функционирование ПРУ должно обеспечиваться за счет санитарно-технических систем (вентиляция и отопление, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, противопожарная система, система связи) в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014.
6.4 По вместимости ПРУ классифицируются аналогично убежищам в соответствии с 5.5.
6.5 По месту расположения ПРУ подразделяют:
- на расположенные в подвальных, полуподвальных (цокольных) этажах зданий;
- расположенные на первых и вышележащих этажах зданий;
- расположенные в подземных горных выработках, естественных пещерах и других подземных полостях, проектируемых в соответствии с требованиями СП 263.1325800.2016 и СП 93.13330.2016.
6.6 По времени возведения ПРУ подразделяют:
- на возводимые заблаговременно;
- приспосабливаемые и возводимые в период нарастания угрозы до объявления мобилизации и в период мобилизации.
Проектирование и строительство ПРУ, возводимых заблаговременно осуществляется по традиционным технологиям в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014 и СП 165.1325800.2014.
Приспособление помещений под ПРУ проводят заблаговременно, в период нарастания угрозы до объявления мобилизации и в период мобилизации, по заранее разработанным специализированными организациями проектным решениям, на основании проведенных обследований и анализа фактического состояния защитных свойств ограждающих конструкций и инженерно-технических систем.
6.7 По этажности ПРУ подразделяют:
- на одноэтажные;
- многоэтажные.
7 Классификация и общие технические требования к укрытиям
7.1 Укрытия классифицируют:
- по защищенности от средств поражения;
- продолжительности функционирования;
- вместимости;
- месту расположения;
- времени возведения;
- этажности.
7.2 Укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.
Несущая способность строительных конструкций при действии обычных средств поражения определяется в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014.
7.3 По продолжительности функционирования укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых в течение 12 ч.
7.4 По вместимости укрытия классифицируют аналогично убежищам в соответствии с 5.5.
7.5 Укрытия располагаются в приспособленных для этой цели подвальных, цокольных и первых этажах существующих зданий и сооружений различного назначения, подземных пространств городов, в том числе метрополитенов, в соответствии с требованиями СП 88.13330.2014, а также в подземных горных выработках, естественных пещерах и других подземных полостях, проектируемых в соответствии с требованиями СП 263.1325800.2016 и СП 93.13330.2016.
7.6 По времени возведения укрытия подразделяют:
- на возводимые заблаговременно;
- приспосабливаемые и возводимые в угрожаемый период.
Приспособление помещений под укрытия, а также их возведение производится заблаговременно, в угрожаемый период, по заранее разработанным специализированными организациями решениям, на основании проведенных обследований и анализа фактического состояния защитных свойств ограждающих конструкций и инженерно-технических систем.
7.7 По этажности укрытия подразделяют:
- на одноэтажные;
- многоэтажные.
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Практическое задание  6 
Прогнозирование масштабов заражения АХОВ

Тема 2.4. Организация обучения населения в области гражданской обороны

Задание: на основании изученных документов определить прогнозированию масштабов заражения аварийно-химически опасными веществами (АХОВ).
Нормативно-правовая база 
· СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретическую часть.
2. Выбрать вариант задания по таблице 6.1(номер варианта выбирается по таблице 6.0).
3. Рассчитать прогнозирование масштабов возможного химического заражения при авариях на технологических емкостях и хранилищах в случае разрушения химически опасных объектов
Теоретические сведения
...4.1. Соблюдение требований по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются одними из основных принципов осуществления градостроительной деятельности.
4.2. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне в совокупности с организационными мероприятиями составляют комплекс мероприятий, осуществляемых в целях решения задач гражданской обороны (далее - мероприятия по гражданской обороне) при:
а) подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории, установленных Градостроительным кодексом [1];
б) проектировании, строительстве и эксплуатации следующих объектов капитального строительства:
- объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения радиоактивных отходов), определяемых в соответствии со ст. 3 закона [7];
- опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с приложением 1 к закону [8];
- особо опасных, технически сложных, уникальных объектов, определяемых в соответствии со ст. 48.1 кодекса [1];
- объектов гражданской обороны, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о гражданской обороне, в том числе защитных сооружений гражданской обороны, санитарно-обмывочных пунктов, станций обеззараживания одежды и техники, специализированных складских зданий (помещений) для хранения имущества гражданской обороны;
- объектов обороны и безопасности, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об обороне и безопасности соответственно;
- объектов капитального строительства, не являющихся объектами использования атомной энергии, опасными производственными объектами, особо опасными, технически сложными, уникальными объектами, объектами обороны и безопасности, но для которых федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации установлены требования в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- запасных пунктов управления, входящих в единую сеть пунктов государственного управления и предназначенных для размещения и обеспечения функциональной деятельности основного состава, оперативной группы органа управления и персонала запасного пункта управления в период мобилизации и в военное время.
4.3. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне должны разрабатываться и проводиться заблаговременно.
Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, следует проводить в возможно короткие сроки в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, а также при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4.4. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне следует разрабатывать и проводить применительно к зоне возможных разрушений и возможных сильных разрушений, зоне возможного радиоактивного загрязнения, зоне возможного катастрофического затопления, зоне возможного химического заражения, зоне возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), зоне маскировки объектов и территорий, а также с учетом отнесения территорий к группам по гражданской обороне и отнесения организаций, а также входящих в их состав отдельных объектов (далее - организации) к категориям по гражданской обороне.
4.5. Зона возможных разрушений - территория, в пределах которой в результате воздействия избыточного давления воздушной ударной волны и общего действия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить преимущественно средние и слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности.
Средние разрушения характеризуются снижением эксплуатационной пригодности зданий и сооружений. Несущие конструкции сохраняются и лишь частично деформируются, при этом снижается их несущая способность. Опасность обрушения отсутствует.
Для слабых разрушений характерно частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, легких пристроек и др. Основные несущие конструкции сохраняются.
4.6. Зона возможных сильных разрушений - территория, в пределах которой в результате воздействия избыточного давления воздушной ударной волны и общего действия обычных средств поражения здания и сооружения могут получить преимущественно полные и сильные разрушения.
Полное разрушение характеризуется обрушением зданий и сооружений, от которых могут сохраниться только поврежденные или неповрежденные подвалы, а также незначительная часть прочных конструктивных элементов. При полном разрушении образуется завал.
Для сильных разрушений характерно сплошное разрушение несущих конструкций зданий и сооружений. При сильных разрушениях могут сохраняться наиболее прочные конструктивные элементы здания и сооружения, элементы каркасов, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал.
4.7. Определять границы зоны возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий (в том числе из-за преднамеренных действий третьих лиц), допускается:
- с применением расчетных методов, учитывающих тротиловый эквивалент и (или) тип взрывного превращения (детонация/дефлаграция) при воспламенении топливно-воздушной смеси - для объектов, на которых обращаются взрывчатые, горючие и воспламеняющиеся вещества (далее - взрывоопасные объекты);
- в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными документами в области использования атомной энергии - для объектов использования атомной энергии.
4.8. Исключен с 25 апреля 2018 года. - Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 24.10.2017 N 1471/пр.
4.9. Зона возможного радиоактивного загрязнения от объектов использования атомной энергии - зона возможных сильных разрушений объектов использования атомной энергии и прилегающая к этой зоне полоса территории шириной 20 км для атомных станций установленной мощностью до 4 ГВт включительно и шириной 40 км - для атомных станций установленной мощностью более 4 ГВт.
Для ядерных установок (за исключением атомных станций), пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ зону возможного радиоактивного загрязнения ограничивают границами проектной застройки указанных объектов и примыкающей к ней санитарно-защитной зоной.
4.10. Характеристики границ возможных разрушений, возможных сильных разрушений и зон возможного радиоактивного загрязнения, указанных в пунктах 4.5 - 4.9 настоящего свода правил, представлены в Приложении А.
4.11. Зона возможного химического заражения - территория, в пределах которой в результате повреждения или разрушения емкостей (технологического оборудования) с аварийно химически опасными веществами возможно распространение этих веществ в концентрациях или количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья людей.
Прогнозирование масштабов возможного химического заражения аварийно химически опасными веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте, в том числе расчет глубины и площади зоны возможного химического заражения, следует определять по Приложениям Б и В настоящего свода правил. Порядок нанесения зон возможного химического заражения на топографические карты (схемы) рекомендуется осуществлять по Приложению Г.
4.12. Зона возможного катастрофического затопления - территория, которая в результате повреждения или разрушения гидротехнических сооружений или в результате стихийного бедствия может быть покрыта водой с глубиной затопления более 1,5 м, и в пределах которой возможны гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждение или разрушение зданий (сооружений), других материальных ценностей, а также ущерб окружающей среде.
Отметки максимальных уровней и другие параметры волны прорыва следует определять для сооружений напорного фронта при нормальном подпорном уровне воды в водохранилище и среднемноголетнем меженном уровне реки в нижнем бьефе, а также для условий сниженного подпорного уровня с учетом возможной форсированной сработки водохранилища при введении военного положения.
4.13. Зона возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) - часть территории зоны возможных разрушений или возможных сильных разрушений, включающая в себя участки расположения зданий и сооружений с прилегающей к ним территорией, на которой возможно образование завалов из обрушающихся конструкций этих зданий и сооружений.
Зоны возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты) следует определять по Приложению Д.
4.14. При разработке мероприятий по гражданской обороне на стадии разработки документов территориального планирования и документации по планировке территории следует разрабатывать план "желтых линий" - максимально допустимых границ зон возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты).
Ширину городской автомагистрали между "желтыми линиями" следует принимать не менее 7 м.
Расстояние между зданиями или сооружениями, расположенными по обеим сторонам проезжей части автомагистрали, следует принимать равным сумме зон возможного образования завалов от указанных зданий и сооружений и нормативной ширины городской автомагистрали между "желтыми линиями".
4.15. Возможно частичное или полное наложение двух и более зон, указанных в пунктах 4.5 - 4.13. На такой территории мероприятия по гражданской обороне следует проектировать от всех видов опасности, соответствующих налагающимся зонам.
4.16. Учет мероприятий по гражданской обороне в составе документов территориального планирования и документации по планировке территории осуществляется в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
4.17. Разработку перечня мероприятий по гражданской обороне в составе проектной документации объектов капитального строительства следует осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 55201...

Таблица 6.0 - Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
Ша – Шл
Та – Тк
	1. 
	Ма – Мк
Еа – Ея
Тл – Тя
	11. 

	Ал – Ая
Ща – Щл
Уа – Ук
	2. 
	Мл – Мя
За – Зя
Ул – Уя
	12. 

	Ба – Бк
Эа – Эк
Фа – Фя
	3. 
	На – Нк
Кл – Кя
Ха – Хя
	13. 

	Бл – Бя
Яа – Як
Сл – Ся
	4. 
	Нл – Ня
Ла – Лк
Лл – Ля
	14. 

	Ва – Вк
Юл – Юя
Ца – Ця
	5. 
	Оа – Ок
Са – Ск
Ча – Чя
	15. 

	Вл – Вя
Еа – Ея
	6. 
	Ол – Оя
Шм – Шя
	16. 

	Га – Гк
Жа – Жя
	7. 
	Па – Пк
Щм – Щя
	17. 

	Гл – Гя
Иа – Ик
	8. 
	Пл – Пя
Эл – Эя
	18. 

	Да – Дк
Ил – Ия
	9. 
	Ра – Рк
Юа – Юк
	19. 

	Дл – Дя
Ка – Кк
	10. 
	Рл – Ря
Ял – Яя
	20. 



Таблица 6.1 -Варианты задания 

	№ варианта
	Количество АХОВ, содержащихся в технологической системе Q, т
	Наименование
АХОВ
	Температура воздуха, град. С
	Вертикальная устойчивость воздуха
	Скорость ветра, V, м/с
	Расстояние от источника заражения до заданного объекта заражения, км

	1. 
	30
	Хлор
	0
	Изотермия
	5
	5

	2. 
	40
	Окись этилена
	10
	Конверсия
	6
	5

	3. 
	20
	Сероводород
	15
	Изотермия
	8
	2

	4. 
	60
	Соляная кислота
	20
	Конверсия
	9
	3

	5. 
	70
	Аммиак
	25
	Конверсия
	10
	4

	6. 
	50
	Сероуглерод
	18
	Изотермия
	7
	1

	7. 
	10
	Метил бромистный
	13
	Изотермия
	2
	2

	8. 
	80
	Водород бромистный
	9
	Конверсия
	1
	5

	9. 
	45
	Водород хлористый
	5
	Конверсия
	3
	4

	10. 
	55
	Хлор
	6
	Изотермия
	4
	2

	11. 
	60
	Сероводород
	12
	Конверсия
	5
	3

	12. 
	65
	Окись этилена
	21
	Изотермия
	9
	3

	13. 
	70
	Соляная кислота
	17
	Изотермия
	2
	4

	14. 
	85
	Метил бромистный
	16
	Конверсия
	4
	1

	15. 
	95
	Сероуглерод
	25
	Изотермия
	10
	2

	16. 
	10
	Водород хлористый
	23
	Конверсия
	9
	1

	17. 
	15
	Хлор
	18
	Изотермия
	7
	5

	18. 
	25
	Водород бромистный
	11
	Изотермия
	3
	3

	19. 
	45
	Окись этилена
	8
	Конверсия
	5
	4

	20. 
	50
	Аммиак
	7
	Конверсия
	4
	2




Таблица 6.2 - Характеристика АХОВ и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения

	Наименование АХОВ
	Плотность АХОВ, т/м3
	Температура кипения, 0С
	Пороговая токсодоза Мг/л
	Значения вспомогательных коэффициентов

	
	
	
	
	К1
	К2
	К3
	К7

	
	
	
	
	
	
	
	Для
-40 0С
	Для
-20 0С
	Для
0 0С
	Для
20 0С
	Для
40 0С

	
	газ
	жидкость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Хлор
	0,0032
	1,553
	-34,1
	0,6
	0,18
	0,052
	1,0
	0/0,9
	0,3/1
	0,6/1
	1/1
	1,1/1

	Сероводород
	0,0015
	0,964
	-60,35
	16,1
	0,27
	0,042
	0,036
	0,3/1
	0,5/1
	0,8/1
	1/1
	1,2/1

	Окись этилена
	-
	0,882
	10,7
	2,2
	0,05
	0,41
	0,27
	0/0,1
	0/0,3
	0/0,7
	1/1
	3,2/1

	Аммиак
	0,0008
	0,681
	-33,42
	15
	0,18
	0,025
	0,04
	 0/0,9
 0/0,9
	0,2
1
1
1
	0,6
1
1
1
	1
1
1
1
	1,4
1
1
1

	Соляная кислота
	-
	1,198
	-
	2
	-
	0,021
	0,30
	0
	0,1
	0,3
	1
	1,6

	Метил бромистый
	-
	0,882
	3,6
	1,2
	0,04
	0,039
	0,5
	0/0,2
	0/0,4
	0/0,9
	1/1
	2,3/1

	Водород хлористый
	0,0016
	1,191
	85,10
	2
	0,28
	0,037
	0,30
	0,64/1
	0,6/1
	0,8/1
	1/1
	1,2/1

	Водород бромистый
	0,0036
	1,490
	-66,77
	2,4
	0,13
	0,056
	8,0
	0,2/1
	0,5/1
	0,6/1
	1/1
	1,2/1

	Сероуглерод
	-
	1,263
	46,2
	45
	0
	0,021
	0,013
	0,1
	0,2
	0,4
	1
	1,1

	Фтор
	0,0017
	1,512
	-188,2
	0,2
	0,95
	0,038
	3,0
	0,7/1
	0,8/1
	0,9/1
	1/1
	1,1/1



Таблица 6.3 - Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра

	Скорость ветра, м/с
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	К4
	1
	1,33
	1,67
	2,0
	2,34
	2,67
	3,0
	3,34
	3,67
	4,0
	6,0



Таблица 6.4 Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра

	Скорость ветра, м/с
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Скорость переноса, км/ч -инверсия
	5
	10
	16
	21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-изотермия
	6
	12
	18
	24
	29
	35
	41
	47
	50
	59
	65
	71
	76
	82
	88

	-конвекция
	7
	14
	21
	28
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Таблица 6.5 - Глубины зоны возможного заражения АХОВ, км

	Скорость ветра
	Эквивалентное колическтво АХОВ

	
	0,01
	0,05
	0,1
	0,5
	1
	3
	5
	10
	20
	30
	50
	70
	100
	300
	500
	1000

	1
	0,33
	0,85
	1,25
	3,16
	4,76
	9,18
	12,53
	19,20
	29,56
	38,13
	62,67
	65,23
	81,91
	166
	230
	263

	2
	0,26
	0,59
	0,84
	1,92
	2,84
	5,35
	7,20
	10,83
	16,44
	21,02
	28,73
	36,35
	44,09
	87,79
	121
	185

	3
	0,22
	0,48
	0,68
	1,53
	2,17
	3,99
	5,34
	7,96
	11,94
	15,18
	20,59
	25,21
	31,30
	61,47
	84,50
	133

	4
	0,19
	0,42
	0,59
	1,33
	1,88
	3,28
	4,36
	6,46
	9,62
	12,18
	16,43
	20,05
	24,80
	48,18
	65,92
	100

	5
	0,17
	0,38
	0,53
	1,19
	1,68
	2,91
	3,75
	5,53
	8,19
	10,33
	13,88
	16,89
	20,82
	40,11
	54,67
	83,60

	6
	0,15
	0,34
	0,48
	1,09
	1,53
	2,66
	3,43
	4,88
	7,20
	9,06
	12,14
	14,79
	18,13
	34,67
	47,09
	71,70

	7
	0,14
	0,32
	0,45
	1,00
	1,42
	2,46
	3,17
	4,49
	6,48
	8,14
	10,87
	13,17
	16,17
	30,73
	41,63
	62,16

	8
	0,13
	0,30
	0,42
	0,94
	1,33
	2,30
	2,97
	4,20
	5,92
	7,42
	9,99
	11,98
	14,68
	27,75
	37,49
	53,70

	9
	0,12
	0,28
	0,40
	0,88
	1,25
	2,17
	2,80
	3,96
	5,60
	6,86
	9,12
	11,03
	13,50
	25,39
	34,24
	51,60

	10
	0,12
	0,26
	0,38
	0,84
	1,19
	2,06
	2,66
	3,76
	5,31
	6,50
	8,50
	10,23
	12,54
	23,49
	31,41
	47,63



Таблица 6.6 - Угловые размеры зоны возможного заражения СДЯВ в зависимости от скорости ветра V1

	V1, м/с
	<0,5
	0,6 - 1
	1,1 - 2
	>2

	Φ град
	380
	180
	90
	45



Бланк выполнения задания 6

Алгоритм решения:
1 Определение глубины зоны возможного заражения АХОВ и продолжительности действия источника заражения.
1.1. Так как объем разлившегося АХОВ неизвестен, то для расчета принимается максимальное количество, содержащееся в технологической системе.
1.2. Определяем эквивалентное количество вещества в первичном облаке по формуле:

,
где, коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ, принимается К1 по табл. 6.2;
К2 коэффициент равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе рассматриваемого АХОВ (принимается по табл. 6.2);
К5 коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: для инверсии - 1, для изотермии - 0,23, для конвекции - 0,08;
К7 коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, принимается по таблице 6.2;
Q - количество АХОВ в технологической системе.

1.3. Определяем эквивалентное количество вещества во вторичном облаке по формуле


где К6 - коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии. Его значение определяется после расчета продолжительности испарения АХОВ (принимаем равным 1).

1.4. По таблице 6.5 находим глубину зоны заражения первичным облаком Г1
1.5. По таблице 6.5 находим глубину заражения вторичным облаком Г2
1.6. Находим полную глубину зоны заражения по формуле:


где, ГI - наибольшая глубина зоны заражения;
ГII - наименьшая глубина зоны заражения.

1.7. Находим предельно возможные значения глубины переноса воздушных масс по формуле:


где, N - время от начала аварии, ч;
V - скорость переноса предельного фронта зараженного воздуха при данной скорости ветра и степени вертикальной устойчивости воздуха, км/час (по табл. 6.4)

1.8. Делаем выводы. За окончательную расчетную глубину заражения принимается меньшее из двух сравниваемых значений.

2. Определение площади зоны заражения АХОВ.
2.1. Рассчитываем площадь зоны возможного заражения по формуле:


где, Sв - площадь зоны возможного заражения АХОВ, км2;
Г2 - глубина зоны заражения, км;
φ - угловые размеры возможного заражения в зависимости от скорости ветра, град (принимаем по табл. 6.6)
2.2. Рассчитываем площадь зоны фактического заражения по формуле

Где, К8 - коэффициент зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным: 0,081 при инверсии; 0,133 - при изотермии; 0,235 - при конвекции;
N - время, прошедшее после начала аварии, ч.

2.3. Делаем вывод по результатам решения задачи.
3. Определение продолжительности поражающего действия АХОВ
Продолжительность поражающего действия АХОВ равна времени его испарения с площади разлива Т.
3.1. Определяем время испарения АХОВ с площади разлива по формуле:

,
где, h - толщина слоя АХОВ, разлившегося свободно по подстилающей поверхности, принимается равным 0,05 по всей площади разлива;
d - плотность АХОВ, т/м3, принимается по табл. 6.2;
K2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств, принимается по табл. 6.2;
K4 - коэффициент, зависящий от скорости ветра, принимается по табл. 6.3.

Делаем выводы по решению поставленной задачи.
4. Определение времени подхода зараженного облака к городу.
4.1. Определяем скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха по табл. 6.4.
4.2. Определяем время подхода облака зараженного воздуха к городу по формуле
,
где, L - расстояние от источника заражения до заданного объекта, км;
V - скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха, км/час, принимаем по табл. 6.4.
4.3. Сделать вывод.

Практическое задание 7 
Прогнозирование масштабов заражения АХОВ

Тема 2.4. Организация обучения населения в области гражданской обороны

Задание: на основании изученных документов определить прогнозированию масштабов заражения аварийно-химически опасными веществами (АХОВ).
Нормативно-правовая база 
· СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретическую часть.
2. По условиям предыдущей задачи схематически изобразить зоны возможного химического заражения.
Теоретические сведения
Масштаб химического заражения характеризуется: радиусом R и площадью S района аварии; глубиной Г1 и площадью S1 зоны распространения первого облака АХОВ; глубиной Г2 и площадью S2 зон распространения вторичного облака АХОВ.
Принято считать, что при разрушении емкостей с низкокипящими жидкостями АХОВ до 180 тонн RА=0.5км, в остальных случаях RА=1 км.
Зона возможного химического заражения облаком АХОВ на картах (схемах) ограничена окружностью, полуокружностью или сектором с угловыми размерами [image: ] и радиусом, равным глубине зоны возможного химического заражения Г. Центр окружности, полуокружности или сектора совпадает с источником химического заражения.
На топографических картах (схемах) зона возможного химического заражения имеет вид окружности, полуокружности или сектора.
Г.1. При заблаговременном прогнозировании масштаба возможного химического заражения, а также при оперативном прогнозировании, учитывающем фактическую скорость ветра менее 0,5 м/с, зону возможного химического заражения следует принимать в виде окружности:

[image: ]

· точка "0" соответствует источнику химического заражения;
· угол [image: ];
· радиус окружности равен Г.
Г.2. При оперативном прогнозировании масштаба возможного химического заражения, учитывающем фактическую скорость ветра от 0,6 до 1 м/с, зону возможного химического заражения следует принимать в виде полуокружности:

[image: ]

· точка "0" соответствует источнику химического заражения;
· угол [image: ];
· радиус полуокружности равен Г;
· биссектриса угла совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.
Г.3. При оперативном прогнозировании масштаба возможного химического заражения, учитывающем фактическую скорость ветра больше 1 м/с, зону возможного химического заражения следует принимать в виде сектора:

[image: ]

· точка "0" соответствует источнику химического заражения;
· [image: ]
· радиус сектора равен Г;
· биссектриса угла совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению ветра.


Образец выполнения задания 7
Хлор – 100т
15.03.11-12.30

Зона возможного заражения
2,5

Ам=270⁰
Ось следа облака
S2
L1
S1
ϕ

Зона фактического заражения

Впзхз

Г2
RА

Гр


где ВПЗХЗ – ширина зоны фактического заражения, км; Sф -фактическая площадь зоны заражения, км²; Гр – глубина зоны заражения, км; RА - район аварии, где в момент выброса АХОВ образуются опасные концентрации, км; Г2 - глубина распространения вторичного облака АХОВ, км; ϕ - угловые размеры возможного заражения в зависимости от скорости ветра, град

Рисунок 1 - Образец выполнения. Схема распространения облака ОХОВ


Практическое задание 8 
Паспорт безопасности в организации

Тема 2.2. Защитные сооружения и требования, предъявляемые к их оборудованию

Задание: на основе нормативных заполнить паспорт безопасности объекта.
Нормативно-правовая база 
· ГОСТ Р 22.2.03-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Паспорт безопасности административно-территориальных единиц. Общие положения.
Алгоритм выполнения практического задания
1. Изучите теоретический материал.
2. Произвольно выбрать наименование субъекта Российской Федерации.
3. В соответствии с выбранным субъектом заполнить Общие сведения о территории и характеристику природных условий территории.
4. Значение показателя через 5 лет необходимо самостоятельно спрогнозировать.
5. По таблице 8.1 определить вариант задания (номер варианта выбирается по таблице 8.0).
6. В соответствии с выбранным вариантом заполнить ячейки Транспортная освоенность территории в предложенных диапазонах.
Теоретические сведения
...4 Основные положения
4.1 Паспорт безопасности должен быть применен для решения следующих задач:
- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций;
- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций;
- оценки состояния работ территориальных органов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории.
4.2 Разработку паспорта безопасности территории организует орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления.
4.3 Паспорт безопасности территории составляют по состоянию на начало января текущего года и дополняют или корректируют по мере необходимости с внесением изменений во все экземпляры. Переоформляют паспорта безопасности территории через пять лет.
4.4 При заполнении форм паспорта безопасности территории разрешается включать дополнительную информацию с учетом особенности территории.
4.5 Паспорт безопасности территории субъекта Российской Федерации разрабатывают в трех экземплярах на бумажном носителе или в единственном экземпляре в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (при наличии соответствующей технической возможности).
Первый экземпляр паспорта остается в исполнительном органе государственной власти субъекта Российской Федерации. Второй экземпляр направляется в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации. Третий экземпляр направляется в МЧС России.
4.6 Паспорт безопасности территории муниципального образования разрабатывают в двух экземплярах на бумажном носителе или в единственном экземпляре в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью (при наличии соответствующей технической возможности).
Первый экземпляр паспорта остается в исполнительном органе власти муниципального образования. Второй - представляется в Главное управление МЧС России по субъекту Российской Федерации, в состав которого входит муниципальное образование.
5 Структура и состав паспорта
5.1 Паспорт безопасности территории должен содержать:
- титульный лист (приложение А);
- раздел I "Общая характеристика территории" (приложение Б);
- раздел II "Характеристика опасных объектов на территории" (приложение В);
- раздел III "Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций" (приложение Г, таблица Г.1);
- раздел IV "Показатели риска чрезвычайных ситуаций, обусловленных биологической опасностью" (приложение Г, таблица Г.2);
- раздел V "Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций" (приложение Г, таблица Г.3);
- раздел VI "Показатели защищенности населения и территории" (приложение Д);
- раздел VII "Расчетно-пояснительная записка" (приложение Е). В расчетно-пояснительной записке к паспорту безопасности территории приводят расчеты по показателям степени риска на территории и диаграммы социального риска (F/N-диаграмма и F/G-диаграмма).
5.2 К паспорту безопасности территории прилагают карты, планы с нанесенными на них зонами возможных чрезвычайных ситуаций, а также зонами индивидуального (потенциального) риска.
Кроме того, на карту территории наносят маршруты перевозок опасных грузов.
5.3 Паспорт безопасности территории разрабатывают на основе показателей степени риска на потенциально опасных объектах.
5.4 Отнесение к государственной тайне сведений, содержащихся в заполненном паспорте безопасности территории, осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Таблица 8.0 - Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа – Ак
Ша – Шл
Та – Тк
	1
	Ма – Мк
Еа – Ея
Тл – Тя
	11

	Ал – Ая
Ща – Щл
Уа – Ук
	2
	Мл – Мя
За – Зя
Ул – Уя
	12

	Ба – Бк
Эа – Эк
Фа – Фя
	3
	На – Нк
Кл – Кя
Ха – Хя
	13

	Бл – Бя
Яа – Як
Сл – Ся
	4
	Нл – Ня
Ла – Лк
Лл – Ля
	14

	Ва – Вк
Юл – Юя
Ца – Ця
	5
	Оа – Ок
Са – Ск
Ча – Чя
	15

	Вл – Вя
Еа – Ея
	6
	Ол – Оя
Шм – Шя
	16

	Га – Гк
Жа – Жя
	7
	Па – Пк
Щм – Щя
	17

	Гл – Гя
Иа – Ик
	8
	Пл – Пя
Эл – Эя
	18

	Да – Дк
Ил – Ия
	9
	Ра – Рк
Юа – Юк
	19

	Дл – Дя
Ка – Кк
	10
	Рл – Ря
Ял – Яя
	20



Таблица 8.1 – Вариант задания

	Транспортная освоенность территории
	Вариант

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Протяженность железнодорожных путей, всего, км, в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности, из них электрифицированных
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	+

	Протяженность автомобильных дорог, всего, км, в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности, из них с твердым покрытием
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+

	Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-

	Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+

	Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженные размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-

	Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженные размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	-
	+
	+

	Количество автомобильных мостов по направлениям, ед.
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	+

	Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	-
	+

	Протяженность водных путей, км
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	+

	Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	-

	Количество шлюзов и каналов, ед.
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	+

	Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед.
	-
	-
	+
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+

	Протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др.
	+
	-
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	+
	-
	+
	+
	-
	-
	+

	Протяженность линий электропередачи, км
	-
	-
	-
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	-
	-
	+
	+
	+
	-
	+
	-
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Наименование населенного пункта, год

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Таблица Б.1

Общая характеристика территории

	Наименование показателя
	Значение показателя

	
	на момент разработки паспорта
	через пять лет

	Общие сведения о территории

	Общая численность населения, тыс. чел.
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±30-50)

	Площадь территории, км2
	В соответствии с выбранным населённым пунктом
	неизменно

	Количество населенных пунктов, ед., в том числе городов
	В соответствии с выбранным населённым пунктом
	неизменно

	Численность населения, всего тыс. чел., в том числе городского
	В соответствии с выбранным населённым пунктом
	(±5-10)

	Количество населенных пунктов с объектами особой важности (ОВ) и I категории, ед.
	В соответствии с выбранным населённым пунктом
	неизменно

	Численность населения, проживающего в населенных пунктах с объектами ОВ и I категории, тыс. чел./% от общей численности населения
	В соответствии с выбранным населённым пунктом
	неизменно

	Плотность населения, чел./км2
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±1-2)

	Количество потенциально опасных объектов, ед.
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	неизменно

	Количество критически важных объектов, ед.
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	неизменно

	Степень износа производственного фонда, %
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±2-5)

	Степень износа жилого фонда, %
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±2-5)

	Количество больничных учреждений, ед., в том числе в сельской местности
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	неизменно

	Количество инфекционных стационаров, ед., в том числе в сельской местности
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	неизменно

	Число больничных коек, ед., в том числе в сельской местности
	Произвольно
	Произвольно

	Число больничных коек в инфекционных стационарах, ед., в том числе в сельской местности
	Произвольно
	Произвольно

	Численность персонала всех медицинских специальностей, чел./10 000 жителей, в том числе в сельской местности и в инфекционных стационарах
	Произвольно
	Произвольно

	Численность среднего медицинского персонала, чел./10 000 жителей, в том числе в сельской местности и в инфекционных стационарах
	Произвольно
	Произвольно

	Количество мест массового пребывания (более 50 чел.) людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки и т.д.), ед.
	Произвольно
	Произвольно

	Количество чрезвычайных ситуаций, ед., в том числе:
техногенного характера;
природного характера
	В соответствии с выбранным населённым пунктом
	Произвольно

	Размер ущерба при чрезвычайных ситуациях, тыс. руб., в том числе:
техногенного характера;
природного характера
	В соответствии с выбранным населённым пунктом
	Произвольно

	Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, год-1
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	Произвольно

	Показатель допустимого риска для персонала и населения, год-1
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	Произвольно

	Социально-демографическая характеристика территории

	Средняя продолжительность жизни населения, лет, в том числе:
городского;
сельского;
мужчин;
женщин
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	В соответствии с выбранным населённым пунктом

	Рождаемость, чел./год
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±1000-2000)

	Естественный прирост, чел./год
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±1000-2000)

	Общая смертность населения, чел./год на 1000 жителей, в том числе по различным причинам:
1) ...;
2)
...
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±1000-2000)

	Количество погибших, чел., в том числе:
в транспортных авариях;
при авариях на производстве;
при пожарах;
при чрезвычайных ситуациях природного характера
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±1000-2000)

	Численность трудоспособного населения, тыс. чел.
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±100-200)

	Численность занятых в общественном производстве, тыс. чел./% от трудоспособного населения, в том числе:
в сфере производства;
в сфере обслуживания
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±10-20)

	Общая численность пенсионеров, тыс. чел., в том числе:
по возрасту;
инвалидов
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±10-20)

	Количество преступлений на 1000 чел., чел.
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	(±100-200)

	Характеристика природных условий территории

	Среднегодовые:
направление ветра, румбы;
скорость ветра, км/ч;
относительная влажность, %
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	Произвольно

	Максимальные значения (по сезонам):
скорость ветра, км/ч
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	Произвольно

	Количество атмосферных осадков, мм:
среднегодовое;
максимальное (по сезонам)
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	Произвольно

	Температура, °C:
среднегодовая;
максимальная (по сезонам)
	В соответствии с выбранным населённым пунктом 
	Произвольно

	Транспортная освоенность территории

	Протяженность железнодорожных путей, всего, км, в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности, из них электрифицированных
	произвольно
	произвольно

	Протяженность автомобильных дорог, всего, км, в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности, из них с твердым покрытием
	произвольно
	произвольно

	Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества
	произвольно
	произвольно

	Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества
	В диапазоне (1-10)
	В диапазоне (1-10)

	Административные районы, в пределах которых расположены участки железных дорог, подверженные размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	В диапазоне (1-10)
	В диапазоне (1-10)

	Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженные размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др.
	В диапазоне (1-10)
	В диапазоне (1-10)

	Количество автомобильных мостов по направлениям, ед.
	В диапазоне (1-10)
	В диапазоне (1-10)

	Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед.
	В диапазоне (1-10)
	В диапазоне (1-10)

	Протяженность водных путей, км
	произвольно
	произвольно

	Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед.
	В диапазоне (1-10)
	В диапазоне (1-10)

	Количество шлюзов и каналов, ед.
	В диапазоне (1-3)
	В диапазоне (1-3)

	Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед.
	В диапазоне (1-5)
	В диапазоне (1-5)

	Протяженность магистральных трубопроводов, км, в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др.
	произвольно
	произвольно

	Протяженность линий электропередачи, км
	произвольно
	произвольно
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