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Тема 1. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и дроссели
Задание
Определите сопротивление R токопроводящего элемента из нихрома марки Х20Н80 длиной 10 метров и площадью поперечного сечения 5 мм2.
Рекомендации по выполнению задания 
1. Изучите в учебнике по курсу ОЭТ (ч. 1) тему 1 (раздел 1.1). 
2. Удельное электрическое сопротивление нихрома марки Х20Н80 равно 1,081 Ом • мм²/м. 
3. Сопротивление R измеряется в омах и в общем случае описывается равенством R = рl / S, где р – удельное электрическое сопротивление (Ом • мм2/м); S – площадь поперечного сечения (мм2) токопроводящего элемента; l – длина токопроводящего элемента (м).
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Тема 4. Усилители
Задание
Исходя из приведенной на рис. 1 структурной схемы усилительного устройства, определите коэффициенты усиления:
– по мощности: 
– по напряжению: 
– по току: .










Рис. 1. Структурная схема усилительного устройства: 
 1 – источник входного сигнала; 2 – непосредственно сам усилитель; 
3 – источник электропитания; 4 – нагрузка усилителя
В качестве источника электропитания используются стабильные источники энергии, а изменяющиеся во времени электрические сигналы  различной амплитуды, частоты и формы формируются благодаря источнику входного сигнала. Нагрузкой усилителя является линейный пассивный двухполюсник. Представление усилителя парой входных и парой выходных зажимов в виде нелинейного четырехполюсника обусловливается нелинейностью характеристик входящих в него компонентов.
Рекомендации по выполнению задания 
1. Изучите в учебнике по курсу ОЭТ (ч. 1) тему 4 (раздел 4.1). 
2. По мгновенным значениям напряжения и тока в усилителе, представленном на рис. 1, определите необходимые по заданию коэффициенты усиления.
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Тема 7. Функциональные узлы цифровых устройств (ЦУ)
Задание
Составьте функциональную схему цифрового компаратора, который предназначается для сравнения двух трехразрядных слов, соответственно А (а1, а2, а3) и B (b1, b2, b3).
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Рис. 1. Цифровой компаратор
Цифровой компаратор (ЦК) определяет равенства двоичных чисел. Операции поразрядных сравнений заключены в выработке следующих признаков: равенство (равнозначность) или неравенство (неравнозначность) двух выбранных для сравнения двоичных чисел.
Оба числа равны при равенстве цифр в одноименных разрядах:
, 
где  – цифра в i-ом разряде первого числа;
 – цифра в i-ом разряде второго числа. 
Равенство  имеет место приили при . 
Рекомендации по выполнению задания 
1. Изучите в учебнике по курсу ОЭТ (ч. 2) тему 7 (лекция 7.3). 
2. Заданную функциональную схему ЦК составляйте, исходя из представленного на рис. 1 общего случая построения цифрового компаратора для сравнения двух n-разрядных слов А (а1,…,аn) и В (b1,…bn). 
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Тема 8. Триггеры и их разновидности
Задание
Определите:
1) по каким фронтам входных импульсов осуществляется переключение D-триггера;
2) что описывает величина t3.
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Тема 8 Триггеры и их разновидности

Лекция 8.4


Рекомендации по выполнению: 
1. Изучите в учебнике по курсу ОЭТ (Ч. 2) Тему 7, Лекция 7.3; 
2. Исходя из Рисунка 1, который представляет собой го задания.

Рисунок 1 - представлены временные диаграммы D - ТГ.

Рис. 1. D-триггер и временные диаграммы его работы
Триггер D-типа (D-триггер) имеет один информационный D-вход и тактовый С-вход. Его условно-графическое изображение приведено на рисунке 1а. 
D-триггер технически реализуется на различных логических элементах, а также на основе синхронного RS-ТГ, дополненного инвертором (рис. 1б). При отсутствии синхроимпульса () логическое состояние D-триггера не изменяется. Если же  то D-триггер передает на выход сигнал предыдущего такта. 
Рекомендации по выполнению задания 
1. Изучите в учебнике по курсу ОЭТ (ч. 2) тему 8 (лекция 8.4). 
2. Исходя из рис. 1, определите, по каким фронтам (передним или задним) входных импульсов осуществляется переключение D-триггера и какое время описывает величина t3.
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