[bookmark: _GoBack]2D-моделирование. Часть 1
Графическое задание 1
Выполните построение двумерной модели в соответствии с рисунком 1.1 средствами Компас-3D (АСКОН). Размеры выберите из таблиц. Номер варианта определите по первой букве фамилии. Отсутствующие параметры подбираются конструктивно. Готовый чертеж загрузите на проверку.
	Таблица 1.1. Выбор варианта по первой букве фамилии

	
	1 (з, о, т, э)
	2 (д, р, ф)
	3 (в, м, ш)
	4 (й, л)
	5 (б, у, ц)
	6 (е, и, п, я)
	7 (ж, ч, щ)
	8 (г, к, х)
	9 (а, н, с, ю)

	P_a
	150
	60
	375
	165
	180
	300
	30
	18,75
	450

	P_b
	60
	24
	150
	66
	72
	120
	12
	7,5
	180

	P_t
	25
	10
	62,5
	27,5
	30
	50
	5
	3,125
	75

	P_m
	12
	4,8
	30
	13,2
	14,4
	24
	2,4
	1,5
	36

	P_k
	44
	17,6
	110
	48,4
	52,8
	88
	8,8
	5,5
	132

	P_n
	95
	38
	237,5
	104,5
	114
	190
	19
	11,8
	285

	D_1
	40
	16
	100
	44
	48
	80
	8
	5
	120

	D_2
	80
	32
	200
	88
	96
	160
	16
	10
	240

	D_3
	28
	11,2
	70
	30,8
	33,6
	56
	5,6
	3,5
	84

	a_1
	20
	8
	50
	22
	24
	40
	4
	2,5
	60

	a_2
	22
	8,8
	55
	24,2
	26,4
	44
	4,4
	2,75
	66

	a_3
	100
	40
	250
	110
	120
	200
	20
	12,5
	300

	a_4
	24
	9,6
	60
	26,4
	28,8
	48
	4,8
	3
	72
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Рис. 1.1

Рекомендации по выполнению заданий
1. Создайте чертеж в соответствии с заданием в программе Компас-3D v16.
2. Выставите изображение таким образом, чтобы полностью видны были рамка и созданная модель.
3. Выполните снимок с экрана, для этого нажмите кнопку Print Screen на клавиатуре.
4. Откройте текстовый документ с бланком задания. В поле №2 установите курсор, затем вызовите контекстное меню, активируйте опцию Вставить (или Параметры вставки). Снимок с экрана вставится в документ.
5. Изображение редактируется с помощью обрезки его края.
6. В систему загрузите документ в формате .docx и 1 файл детали в формате КОМПАС. 




Бланк выполнения графического задания 1
	1. Данные задания

	

	2. Рисунок с выполненным чертежом (см. рекомендации по выполнению задания)

	

	3. Готовый чертеж 


















2D-моделирование. Часть 2
Графическое задание 2	
Выполните построение двумерной модели в соответствии с рисунком 2.1 средствами Компас-3D (АСКОН). Размеры выберите из таблиц. Номер варианта определите по первой букве фамилии. Отсутствующие параметры подбираются конструктивно. Готовый чертеж загрузите на проверку.
	Таблица 2.1. Выбор варианта по первой букве фамилии

	
	1 (з, о, т, э)
	2 (д, р, ф)
	3 (в, м, ш)
	4 (й, л)
	5 (б, у, ц)
	6 (е, и, п, я)
	7 (ж, ч, щ)
	8 (г, к, х)
	9 (а, н, с, ю)

	N_a
	144
	120
	24
	180
	600
	36
	48
	72
	96

	N_b
	98,4
	82
	16,4
	123
	410
	24,6
	32,8
	49,2
	65,6

	N_c
	76,8
	64
	12,8
	96
	320
	19,2
	25,6
	38,4
	51,2

	N_m
	18
	15
	3
	22,5
	75
	4,5
	6
	9
	12

	N_k
	9,6
	8
	1,6
	12
	40
	2,4
	3,2
	4,8
	6,4

	N_t
	19,2
	16
	3,2
	24
	80
	4,8
	6,4
	9,6
	12,8

	N_d
	24
	20
	4
	30
	100
	6
	8
	12
	16

	D_1
	192
	160
	32
	240
	800
	48
	64
	96
	128

	D_2
	120
	100
	20
	150
	500
	30
	40
	60
	80

	D_3
	60
	50
	10
	75
	250
	15
	20
	30
	40

	D_4
	48
	40
	8
	60
	200
	12
	16
	24
	32

	D_5
	72
	60
	12
	90
	300
	18
	24
	36
	48

	D_6
	96
	80
	16
	120
	400
	24
	32
	48
	64
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Рис. 2.1
















Бланк выполнения графического задания 2
	1. Данные задания

	

	2. Рисунок с выполненным чертежом (см. рекомендации по выполнению задания 1)

	

	3. Готовый чертеж





2D-моделирование. Часть 2
Графическое задание 3	
Выполните построение двумерной модели в соответствии с рисунком 3.1 средствами Компас-3D (АСКОН). Размеры выберите из таблиц. Номер варианта определите по первой букве фамилии. Отсутствующие параметры подбираются конструктивно. Готовый чертеж загрузите на проверку.
	Таблица 3.1. Выбор варианта по первой букве фамилии

	
	1 (з, о, т, э)
	2 (д, р, ф)
	3 (в, м, ш)
	4 (й, л)
	5 (б, у, ц)
	6 (е, и, п, я)
	7 (ж, ч, щ)
	8 (г, к, х)
	9 (а, н, с, ю)

	D1
	105
	126
	157,5
	189
	210
	220,5
	231
	262,5
	252

	D2
	40
	48
	60
	72
	80
	84
	88
	100
	96



[image: ]
Рис. 3.1






Бланк выполнения графического задания 3
	1. Данные задания

	

	2. Рисунок с выполненным чертежом (см. рекомендации по выполнению задания 1)

	

	3. Готовый чертеж



Пример выполненного задания
	1. Данные задания:

	D1 = 105 мм, D2 = 40 мм

	2. Чертеж детали

	[image: ]






3D-моделирование. Часть 1

Графическое задание 4
Выполните построение трехмерной модели изображения в соответствии с рисунком 4.1 средствами Компас-3D (АСКОН). Размеры выберите из таблиц. Номер варианта определите по первой букве имени (таблица 4.1) и первой букве фамилии (таблица 4.2). Остальные значения размеров заданы на рисунке 4.2. Отсутствующие параметры подбираются конструктивно. Готовые чертеж и модель загрузите на проверку.

	Таблица 4.1. Выбор варианта по букве имени

	
	1 (з, о, т, э)
	2 (д, р, ф)
	3 (в, м, ш)
	4 (й, л)
	5 (б, у, ц)
	6 (е, и, п, я)
	7 (ж, ч, щ)
	8 (г, к, х)
	9 (а, н, с, ю)

	D1
	50
	60
	55
	45
	50
	55
	60
	45
	65

	L1
	140
	130
	135
	120
	125
	145
	135
	130
	140

	H1
	80
	60
	70
	75
	65
	85
	80
	70
	75



	Таблица 4.2. Выбор варианта по букве фамилии

	
	1 (е, й, ч)
	2 (а, о, ф)
	3 (в, р, х, я)
	4 (ж, м, т)
	5 (и, л, щ)
	6 (д, с, э)
	7 (б, п, ш)
	8 (з, к, ц)
	9 (г, н, у, ю)

	d2
	15
	22,5
	20
	17,5
	20
	15
	20
	12,5
	15

	B
	90
	95
	85
	80
	100
	90
	85
	100
	85

	R
	10
	8
	5
	2
	8
	5
	6
	10
	4



[image: \\Omd-server\temp\___РОСДИСТАНТ\Третья_самостоятельная.png]
Рис. 4.1

[image: \\Omd-server\temp\___РОСДИСТАНТ\Задание с неизвестными.png]
Рис. 4.2
Бланк выполнения графического задания 1
	1. Данные задания

	

	2. Рисунок с выполненной моделью (см. ниже рекомендации по выполнению задания)

	

	3. Загрузить готовые чертеж и модель 



Рекомендации по выполнению заданий
1. Номер варианта запишите двойным числом (например, вариант 9-2).
2. Создайте модель и чертеж на ее основе в соответствии с заданием в программе Компас-3D v16.
3. Выставите изображение таким образом, чтобы полностью видны были рамка и созданная модель.
4. Выполните снимок с экрана, для этого нажмите кнопку Print Screen на клавиатуре.
5. Откройте текстовый документ с бланком задания. В поле №2 установите курсор, затем вызовите контекстное меню, активируйте опцию Вставить (или Параметры вставки). Снимок с экрана вставится в документ.
6. Изображение редактируется с помощью обрезки его края. 
7. В систему загрузите документ в формате .docx и 1 файл детали в формате КОМПАС. 




3D-моделирование. Часть 3
Графическое задание 5	
Выполните построение трехмерной модели и чертежа изображения в соответствии с рисунком 5.1 средствами Компас-3D (АСКОН). Размеры выберите из таблиц. Номер варианта определите по первой букве имени (таблица 5.1) и первой букве фамилии (таблица 5.2). Остальные значения размеров заданы на рисунке 5.2. Отсутствующие параметры подбираются конструктивно. Готовые чертеж и модель загрузите на проверку.
	Таблица 4.1. Выбор варианта по букве имени

	
	1 (з, о, т, э)
	2 (д, р, ф)
	3 (в, м, ш)
	4 (й, л)
	5 (б, у, ц)
	6 (е, и, п, я)
	7 (ж, ч, щ)
	8 (г, к, х)
	9 (а, н, с, ю)

	L
	120
	110
	100
	125
	130
	115
	110
	120
	130

	H
	15
	20
	25
	30
	28
	24
	22.5
	17.5
	20.5

	D
	80
	75
	70
	85
	90
	77.5
	85
	77.5
	80

	N
	40
	35
	30
	35
	40
	45
	30
	42.5
	40

	Z
	3
	4
	5
	6
	4
	3
	2
	5
	4



	Таблица 4.2. Выбор варианта по букве фамилии

	
	1 (е, й, ч)
	2 (а, о, ф)
	3 (в, р, х, я)
	4 (ж, м, т)
	5 (и, л, щ)
	6 (д, с, э)
	7 (б, п, ш)
	8 (з, к, ц)
	9 (г, н, у, ю)

	M1
	12
	14
	16
	10
	12
	16
	10
	14
	12

	d1
	100
	105
	110
	115
	120
	95
	90
	100
	105

	B
	8
	10
	12
	10
	8
	6
	8
	10
	12

	D2
	160
	165
	170
	155
	150
	155.5
	167.5
	160
	170


[image: F:\Приказ_дистанционка\Дистанционка\КЭК\четвретая лаба.png]
Рис. 5.1

[image: F:\Приказ_дистанционка\Дистанционка\КЭК\четвретая лаба чертеж без пояснений.png]
Рис. 5.2

Бланк выполнения графического задания 
	1. Данные задания

	

	2. Рисунок с выполненным чертежом (см. рекомендации по выполнению задания 1)

	

	2. Рисунок с выполненной моделью (см. рекомендации по выполнению задания 1)

	

	3. Загрузить готовые чертеж и модель









3D-моделирование. Часть 2
Графическое задание 6
Выполните построение трехмерной модели и чертежа с оформлением в соответствии с рисунком 6.1 средствами Компас-3D (АСКОН). Размеры выберите из таблиц 6.1 и 6.2. Номер варианта определите по первой букве фамилии (первая часть таблицы) и первой букве имени (вторая часть таблицы). Отсутствующие параметры подбираются конструктивно. Готовые чертеж и модель загрузите на проверку. 

	Таблица 6.1. Выбор варианта по первой букве фамилии

	
	1 (з, о, т, э)
	2 (д, р, ф)
	3 (в, м, ш)
	4 (й, л)
	5 (б, у, ц)
	6 (е, и, п, я)
	7 (ж, ч, щ)
	8 (г, к, х)
	9 (а, н, с, ю)

	D
	60
	62
	64
	58
	56
	58
	62,5
	64
	63

	L
	200
	210
	220
	250
	220
	215
	218
	225
	210

	R
	50
	60
	55
	65
	45
	62,5
	64
	58
	60



Таблица 6.2. Выбор варианта по первой букве имени
	

	1 (д, к, ф)
	2 (а, п, щ)
	3 (и, о, у) 
	4 (ж, т, ш) 
	5 (в, м, э) 
	6 (з, р, ю) 
	7 (б, л, х) 
	8 (е, с, ч, я) 
	9 (г, н, ц) 

	S
	10
	15
	18
	12
	8
	10
	11,5
	14
	16

	L1
	85
	80
	90
	95
	75
	85
	82,5
	87,5
	92,5

	L2
	56
	60
	65
	55
	62
	64
	70
	72
	69

	D1
	8
	9
	10
	11
	12
	8
	9
	10
	11




[image: \\Omd-server\temp\___РОСДИСТАНТ\четвертая чертеж c параметрами.jpg]
Рис.6.1

Бланк выполнения графического задания 3
	1. Данные задания

	

	2. Рисунок с выполненным чертежом (см. рекомендации по выполнению задания 1)

	

	3. Рисунок с выполненной моделью (см. рекомендации по выполнению задания 1)

	

	4. Загрузить готовые чертеж и модель



Пример выполненного задания
	1. Данные задания:

	D = 60 мм, L = 200 мм, R = 50 мм, s = 10 мм, L1= 85 мм, L2 = 56 мм, d1 = 8 мм

	2. Чертеж детали



	[image: \\Omd-server\temp\___РОСДИСТАНТ\четвертая чертеж без параметров.jpg]

	3. Изображение модели

	[image: \\Omd-server\temp\___РОСДИСТАНТ\четвертая.jpg]
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