Практическое задание 2
«Моделирование плоской рамы из железобетона»
Цели и задачи: 
· составить расчетную схему плоской рамы;
· показать процедуру использования вариантов конструирования;
· заполнить таблицу РСУ;
· задать сечения и ж/б материал для элементов рамы;
· подобрать арматуру для стоек и балок рамы;
· законструировать неразрезную балку;
· законструировать колонну.
Исходные данные: 
Сечения элементов рамы показаны на рисунке 2.1 (размеры даны в см).
Материал рамы – железобетон В30.
Арматура А400, диаметром 25 мм.
[image: ]
Рисунок 2.1 – Сечения элементов рамы
Варианты геометрических размеров рамы приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Геометрические размеры рамы
	Варианты
	a
	b
	c
	d
	e

	1, 6, 11
	6
	6
	4
	4
	5

	2, 7 , 12
	6
	4
	4
	3
	4

	3, 8, 13
	4
	6
	6
	5
	4

	4, 9, 14
	4
	4
	6
	4
	4

	5, 10, 15
	5
	4
	4
	5
	5


Варианты закрепления нижних стоек обозначены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Геометрические размеры рамы
	Варианты
	Номера концов стоек

	
	1
	2
	3
	4

	1, 6, 11
	Заделка
	Заделка
	Неподвижный шарнир
	Заделка

	2, 7 , 12
	Неподвижный шарнир
	Заделка
	Заделка
	Заделка

	3, 8, 13
	Заделка
	Заделка
	Заделка
	Неподвижный шарнир

	4, 9, 14
	Заделка
	Неподвижный шарнир
	Неподвижный шарнир
	Заделка

	5, 10, 15
	Неподвижный шарнир
	Заделка
	Заделка
	Заделка


Расчет необходимо выполнить на нагрузки:
· постоянную равномерно распределенную с интенсивностью: q1,  q2, q3;
· временную длительную распределенную с интенсивностью: q4,  q5, q6;
· ветровую (справа) P1, P2;
· ветровую (слева) P1, P2.
Значения вариантов нагрузок приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.1 – Геометрические размеры рамы
	Варианты
	q1, т/м
	q2, т/м
	q3, т/м
	q4, т/м
	q5, т/м
	q6, т/м
	P0, т
	P1, т
	P2, т

	1, 6, 11
	3
	4
	4
	2
	3
	4
	0,5
	3
	2

	2, 7 , 12
	2
	3
	4
	3
	3
	2
	0,5
	2
	1

	3, 8, 13
	4
	3
	3
	2
	2
	4
	1
	4
	2

	4, 9, 14
	3
	2
	4
	4
	3
	2
	1
	3
	1

	5, 10, 15
	4
	2
	2
	3
	4
	3
	2
	3
	2


Расчет произвести в 4-х загружениях.
Схемы рам
Вариант 1
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Вариант 2
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Вариант 3
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Вариант 4
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Вариант 5
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Вариант 6
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Вариант 7
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Вариант 8
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Вариант 9
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Вариант 10
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Вариант 11
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Вариант 12
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Вариант 13
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Вариант 14
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В результате выполненного расчета необходимо сформировать отчет, включающий:
· титульный лист;
· исходные данные;
· [bookmark: _GoBack]поэтапное описание выполняемых действий – принятый признак схемы, построенную геометрическую схему, назначаемые связи, добавленные жесткости и материалы; сформированные таблицы РСУ/РСН, результаты расчета (эпюры/таблицы); эпюры арматуры; чертежи армирования колонн и балок. 
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