[bookmark: _GoBack]Практическое задание по дисциплине «Обследование и испытание зданий и сооружений»

Тема. Визуальное обследование строительных конструкций.

Формулировка задания: выполнить задание в соответствии с требованиями и рекомендациями.

Нормативные документы:
1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния / - Введ. 2014-01-01. - М.: Стандартинформ, 2014.	

Требования к оформлению работы:
1. Практическую работу необходимо представить в формате .docx. 
2. Допустимо оформлять таблицу на страницах с альбомной ориентацией, при этом титульный лист должен быть выполнен в книжной ориентации.
3. Запрещено присылать отсканированные, либо сфотографированные работы, такие материалы проверяться не будут.
4. Обязательным условием задания является самостоятельное выполненные фотографий дефектов и повреждений конструкций здания или сооружения и их описание.

Требование к выполнению работы:
1. Выбранный самостоятельно студентом объект визуального обследования (здание или сооружение), и, следовательно, выполненное задание должны быть оригинальны. В случае отправления студентом работы, аналогичной ранее присланным другими студентами, материал оцениваться не будет. 
2. Поскольку данное практическое задание отражает в том числе и поисково-творческую деятельность студента, то на его оценку в положительную сторону повлияет выбор объекта (следовательно, описание имеющихся повреждений и дефектов) с точки зрения его уникальности, определяя тем самым исследовательский характер применения знаний при решении поставленной задачи. 
3. Выполнение практического задания по визуальному обследованию здания или сооружения обязательно должно отвечать требованиям нормативной документации по обеспечению безопасности труда в строительстве при проведении необходимых работ.

Задание
«Визуальное обследование здания или сооружения»
Необходимо самостоятельно выбрать здание или сооружение с целью его визуального обследования, при этом следует полностью указать адрес месторасположения объекта, прикрепить фотофиксацию фасада здания (как минимум одного) либо общего вида сооружения (например, подземного, гидротехнического и т.д.). Результаты обследования следует оформить в виде таблицы 1, обозначив 10 пунктов обнаруженных дефектов и повреждений различных конструкций.
Таблица 1 – Визуальное обследование строительных конструкций здания или сооружения
	№ п/п
	Обследуемые конструкции
	Дефекты и повреждения
	Фотофиксация
	Причины появления
	Варианты устранения

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Методические указания к выполнению практического задания
1. Рекомендации по выполнению фотофиксации объекта
При проведении этапа предварительного (визуального) обследования выявляют видимые дефекты и деформации строительных конструкций здания (сооружения), проводят необходимые замеры и фотофисацию данных участков.
При выполнении фотофиксации необходимо руководствоваться следующими правилами: 
1. Фотофиксация общего вида здания или сооружения выполняется с наиболее возможным ракурсом, позволяющим сделать снимок объекта целиком. При большой протяженности здания или сооружения по длине или высоте выполняется несколько снимков с захватом смежных областей. Допускается применение панорамной съемки.
2. Фиксируемые на отдельных снимках дефекты и повреждения конструкций должны быть в общих чертах видны на фото общего вида. Это является подтверждением их расположения на данном объекте. 
3. Фотофиксация конкретного дефекта, повреждения должна давать полное представление о характере и размере распространения дефекта. Например, при фиксации трещины должны быть видны ее начало и конец. 
4. Для идентификации размеров распространения дефектов и повреждений могут использоваться предметы модульных размеров. Самыми распространенными предметами, используемыми для установления размеров дефектов и конструкций по фотофиксации, являются модульные кирпичи (рядовые размерами 65×120×250 мм и утолщенные размерами 88×120×250 мм). Так же могут использоваться измерительные приборы, например, линейки, рулетки и т.п.
5. При фотофиксации дефектов стержневых металлических конструкций важно зафиксировать положение дефектных (поврежденных) элементов в пространстве (вертикальное, горизонтальное или наклонное), для этого могут быть использованы предметы, которые укладываются сверху на элемент, либо отвесы.
2. Основные конструкции, подлежащие визуальному обследованию:
· Визуальное обследование фасада – осмотр наружных стен здания и доступных с улицы элементов (балконы, эркеры, карнизы и пр.), фиксация целостности кладочного раствора, состояние отделки стены (штукатурка, плитка), проверка на наличие дефектов и повреждений.
· Визуальное обследование несущих стен – определение целостности кладки, отклонения стены от вертикали, проверка на выпучивание, фиксация трещин и других характерных дефектов, повреждений.
· Визуальное обследование стен, перегородок – осмотр сопряжения углов стен с перекрытиями, проверку на целостность стены, наличие в ней трещин, выбоин, выявляются промерзающие, либо подверженные влаге участки.
· Визуальное обследование кровли – осмотр состояния гидроизоляционного, пароизоляционного, теплоизоляционного слоя кровли. Также осматривается стропильная система, оцениваются несущие конструкции кровли, элементы водостока.
· Визуальное обследование фундамента – осмотр конструкции на наличие трещин и выбоин, осмотр целостности гидроизоляционного слоя (со стороны подвала, цоколя), выявление просадки грунта основания и искривления кладочных рядов.
· Визуальное обследование полов, перекрытий, окон – осмотр на наличие деформаций (перекосы, трещины, вздутия, прогибы и пр.)


Рекомендации к выполнению Задания.

Пример выполнения задания.
Задание.
«Визуальное обследование здания или сооружения»
Необходимо самостоятельно выбрать здание или сооружение с целью его визуального обследования, при этом следует полностью указать адрес месторасположения объекта, прикрепить фотофиксацию фасада здания (как минимум одного) либо общего вида сооружения (например, подземного, гидротехнического и т.д.). Результаты обследования следует оформить в виде таблицы 1, обозначив 10 пунктов обнаруженных дефектов и повреждений различных конструкций.
Решение:
Объект обследования: здание студенческого общежития № 1 Тольяттинского государственного университета, ул. Белорусская 31.
[image: ]
Рисунок 1 – Фасад здания студенческого общежития № 1 
Тольяттинского государственного университета

Результаты визуального обследования строительных конструкций здания студенческого общежития сведены в таблицу 1[footnoteRef:1].
 [1:  В таблице представлен пример выполнения задания, состоящий из 3 пунктов. Согласно заданию необходимо описать не менее 10 видов дефектов и повреждений здания или сооружения.] 

Таблица 1 – Визуальное обследование строительных конструкций здания или сооружения
	№ п/п
	Обследуемые конструкции
	Дефекты и повреждения
	Фотофиксация
	Причины появления
	Варианты устранения

	1
	Цоколь здания
	Отслоение и разрушение штукатурного слоя (площадью до 0,3 м2)
	[image: ]
	Воздействие атмосферных осадков, увлажнение материала цоколя, попеременное замораживание и оттаивание в увлажненном состоянии

	Удалить отслаивающиеся фрагменты штукатурного и отделочного слоя. Восстановить разрушенные участки отделки цоколя нанесением штукатурного раствора. Применить гидрофобизирующие составы для чистовой отделки

	2
	Фасад здания
	Сколы кирпичей на глубину до 50 мм (суммарная площадь поражения до 1 м2)
	[image: ]
	Выветривание кирпичной кладки,  механическое повреждение при эксплуатации
	Восстановление кирпичной кладки заменой отдельных кирпичей


	3
	Фасад здания
	Разрушение вертикального шва кладки, скол кирпичей
	[image: ]
	Дефекты кладки, допущенные при строительстве, механическое повреждение отдельных кирпичей
	Ремонт кирпичной кладки с восстановлением целостности стены

	4
	Перегородка
	Наклонная трещина в перегородке здания (ширина раскрытия до 3 мм)
	[image: C:\Users\odari\Downloads\IMG-5238b70d6a57a645b96dd99ed2834387-V.jpg]
	Неравномерные деформации грунтов основания здания
	Установление наблюдения за развитием трещины, установка гипсового маяка. При стабилизации деформаций произвести восстановление конструкции перегородки. При развитии деформаций необходимо усиление грунтов основания
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