Проверяемые задания
Проверяемое задание №1
Тема 1.2. Объемно-планировочные решения жилых зданий.
Задание
- вычертить план первого этажа здания эскизно и в масштабе 1:200, 
- вычертить план типового этажа здания эскизно и в масштабе 1:200,
- к планам этажей выполнить спецификацию элементов оконных, дверных проемов, ведомость перемычек, спецификацию перемычек, экспликацию помещений.
Рекомендации по выполнению задания
1) Изучить своды правил: 
· для проектирования определенного вида здания по своему варианту (Таблица 1);
· СП 118.13330.  Общественные здания и сооружения;
· СП 4.13130. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям;
· СП 59.13330. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
2) Вычертить эскизно в плане рабочие и обслуживающие помещения, санузлы, коридоры, холлы, лестничные клетки, эвакуационные выходы, лифты (при наличии), вестибюль, входной узел, пандус при входе. 
3) Выбрать конструкцию и толщину наружных стен здания. Первый слой наружных стен – сборные панели из легкого бетона – подобрать по ГОСТ 11024-.
4) Выбрать колонны по ГОСТ 18979-, толщину стен-диафрагм по серии 1.020 и толщину перегородок.
5) Вычертить в плане разбивочные оси с обозначением, колонны – с центральной привязкой к осям в масштабе 1:200.
6) Вычертить наружные стены, стены-диафрагмы, перегородки.
7) Вычертить лестничные клетки, лифты.
8) Нанести на чертеже внутренние и наружные размеры, наименования помещений, их площади. Площади проставляют в нижнем правом углу помещения и подчеркивают. Допускается наименования помещений, их площади приводить в экспликации помещений.
9) Нанести позиции (марки) заполнения проемов окон, дверей и перемычек (перемычки - в стенах и перегородках из мелкоштучных элементов). Нанести штриховку конструкций.
10) Заполнить спецификацию элементов оконных, дверных проемов, ведомость перемычек, спецификацию перемычек, экспликацию помещений по ГОСТ 21.501-.
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Бланк выполнения задания №1
[image: прил 1]

Рекомендуемый формат чертежей А2



Образец выполнения задания
План первого этажа на отм. ±0.000 (1:200)
[image: прил 8]

Проверяемое задание №2
Тема 2.2. Каркасно-панельные конструкции зданий.
Задание
- вычертить разрез здания по лестничной клетке в соответствии с разработанными в задании 1 планами этажей в масштабе 1:200, 
- вычертить конструктивный узел в масштабе 1:20,
- вычертить главный фасад здания в соответствии с разработанными планами и разрезом в масштабе 1:200.
Рекомендации по выполнению задания
1) Изучить ГОСТ 24476-, ГОСТ 18980-, ГОСТ 956-, ГОСТ 9818-, ГОСТ 475-, ГОСТ 11214- и подобрать для проектируемого здания фундаменты, конструкции перекрытия и покрытия, лестницы, окна и двери.
2) На плане обозначить разрез. Линия сечения должна проходить по лестничной клетке и по помещениям. Допускается делать ступенчатый разрез.
3) В разрезе вычертить разбивочные оси, колонны, ригели, плиты перекрытий и покрытия, лестничные марши и площадки, лестничные ригели, фундаменты, наружные стены с окнами и дверями (попадающими в разрез), перегородки, полы, кровлю.
4) Нанести размеры между осями, размеры по высоте; высотные отметки всех конструкций и элементов, попавших в разрез; состав крыши, наружных стен, перекрытий, отмостки; штриховку конструкций, по которым проходит линия сечения.
5) Отметить на разрезе конструктивный узел и вычертить в узле конструкции, нанести оси, привязки, размеры, указать детали на выносках.
6) Вычертить характерные для главного фасада оси (крайние, деформационных швов, оси у входов), стеновые панели в соответствии с разрезкой панелей на планах и разрезе, окна, двери, козырьки над входами, пандус при входе, др. конструкции и элементы, видимые на данном фасаде, нанести высотные отметки всех элементов и конструкций фасада.


Бланк выполнения задания №2
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Образец выполнения задания
[image: ]
Фасад 1-19 (1:200)
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Требования к оформлению чертежей
На проверку чертежи должны быть представлены одним файлом в формате ПДФ с названием файла в формате: Фамилия И.О._Группа_Конструкции жилых зданий
Шрифт для всех чертежей – GOST тип А наклонный. 
В заголовках всех схем указывается масштаб в скобках без буквы М, например, «Фасад А-К (1:100)».

Чертежи оформляются в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
ГОСТ 21.501-. СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.
ГОСТ Р ‎21.101-. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
ГОСТ 21.201-. СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций.
ГОСТ 2.306-. ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

Заполнение основной надписи:
[image: C:\Users\Студент\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (2).bmp]



Таблица 1. Выбор варианта
	Первая буква фамилии студента
	Тема
	
	Первая буква имени студента
	Объемно-планировочная схема 
О - основная часть здания
П – пристрой с зальными помещениями
	
	Первая буква отчества студента
	Район строительства

	А
	Гостиница категории «три звезды» на 120 мест с конференц-залом на 150 мест
	
	А
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	А
	Самара

	Б
	Гостиница категории «четыре звезды» на 120 мест
	
	Б
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Б
	Санкт-Петербург

	В
	Гостиница категории «пять звезд» на 120 мест
	
	В
	
[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	В
	Сочи

	Г
	Гостиница категории «три звезды» на 150 мест с конференц-залом на 180 мест
	
	Г
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Г
	Москва

	Д
	Гостиница категории «четыре звезды» на 150 мест
	
	Д
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Д
	Псков

	Е,Ё
	Гостиница категории «пять звезд» на 150 мест
	
	Е,Ё
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Е,Ё
	Волгоград

	Ж
	Гостиница категории «три звезды» на 200 мест с конференц-залом на 180 мест
	
	Ж
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Ж
	Нижний Новгород

	З
	Гостиница категории «четыре звезды» на 200 мест
	
	З
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	З
	Ярославль

	И,Й
	Гостиница категории «пять звезд» на 200 мест
	
	И,Й
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	И,Й
	Кострома

	К
	Гостиница категории «пять звезд» на 250 мест
	
	К
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (2).png]
	
	К
	Вологда

	Л
	Гостиница категории «три звезды» на 250 мест с конференц-залом на 220 мест
	
	Л
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (2).png]
	
	Л
	Смоленск

	М
	Гостиница категории «четыре звезды» на 250 мест
	
	М
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (2).png]
	
	М
	Курск

	Н
	Жилой корпус детского лагеря на 180 мест со столовой
	
	Н
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Н
	Владимир

	О
	Жилой корпус детского оздоровительного лагеря на 240 мест со столовой
	
	О
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	О
	Рязань

	П
	Спальный корпус профилактория на 300 мест со столовой
	
	П
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	П
	Сыктывкар

	Р
	Спальный корпус профилактория на 360 мест со столовой
	
	Р
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Р
	Калининград

	С
	Жилой корпус детского лагеря на 220 мест со столовой
	
	С
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	С
	Белгород

	Т
	Жилой корпус детского оздоровительного лагеря на 280 мест со столовой
	
	Т
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Т
	Липецк

	У
	Спальный корпус профилактория на 280 мест со столовой
	
	У
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	У
	Воронеж

	Ф
	Спальный корпус профилактория на 400 мест со столовой
	
	Ф
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Ф
	Саранск

	Х
	Жилой корпус детского лагеря на 250 мест со столовой
	
	Х
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Х
	Пенза

	Ц
	Жилой корпус детского оздоровительного лагеря на 250 мест со столовой
	
	Ц
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Ц
	Саратов

	Ч
	Спальный корпус профилактория на 450 мест со столовой
	
	Ч
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (2).png]
	
	Ч
	Ростов-на-Дону

	Ш,Щ
	Спальный корпус профилактория на 420 мест со столовой
	
	Ш,Щ
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (2).png]
	
	Ш,Щ
	Оренбург

	Э
	Спальный корпус санатория на 500 мест со столовой
	
	Э
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (2).png]
	
	Э
	Уфа

	Ю
	Спальный корпус санатория на 380 мест со столовой
	
	Ю
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Ю
	Челябинск

	Я
	Спальный корпус санатория на 520 мест со столовой
	
	Я
	[image: C:\Users\cs433322I\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Новый рисунок (1).png]
	
	Я
	Омск
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