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Практические задания по курсу 
«Безопасная эксплуатация зданий и сооружений»
Сведения о нормативных правовых документах в заданиях приведены по состоянию на 01.07.2022



Практическое задание 1 
Обеспечение надежности, прочности и механической безопасности зданий и сооружений

Модуль 1. Основы обеспечения безопасной эксплуатации зданий 
и сооружений

Формулировка задания: получить практические навыки по применению нормативной правовой базы по обеспечению надежности, прочности и механической безопасности зданий и сооружений.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями);
· СП 20.13330. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85* (с изменениями);
· ГОСТ 27751–2014. Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Найти в изученных источниках требования по обеспечению надежности, прочности, долговечности и безопасности зданий и сооружений.
3. Найти в изученных источниках сведения по классификации нагрузок и воздействий на конструкции зданий.
4. Заполнить табл. 1.1, 1.2 на бланке выполнения задания 1 необходимыми сведениями.
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Таблица 1.1 
Основные требования обеспечения надежности, прочности и механической безопасности зданий и сооружений

	№
п/п
	Наименование требований безопасности
	Раздел, пункт, нормативный документ, в котором содержатся требования безопасности*
	Содержание требований

	1
	Механическая безопасность зданий
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Долговечность конструкций и оснований сооружений
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Обеспечение надежности строительных конструкций
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Требования безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) техногенных воздействиях
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Для каждого требования может действовать несколько положений нормативных документов, идентифицировать и описать каждое из них, скорректировать при необходимости количество строк таблицы.


Таблица 1.2 
Классификация нагрузок и воздействий на конструкции зданий

	№
п/п
	Признак классификации
	Классификация** 
	Описание основных характеристик

	1
	Нагрузки и воздействия по длительности 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Нагрузки и воздействия в зависимости от ответной реакции строительного объекта (тип воздействия)
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Расчетные сочетания нагрузок в зависимости от их комбинации
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


** Для каждого признака указать все виды и типы классификаций и описать их основные характеристики, скорректировать при необходимости количество строк.


Практическое задание  2
Требования санитарно-гигиенических норм при эксплуатации зданий

Модуль 1. Основы обеспечения безопасной эксплуатации зданий 
и сооружений

Формулировка задания: получить практические навыки по применению нормативной правовой базы по обеспечению санитарно-гигиенических норм при эксплуатации зданий.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями);
· ГОСТ 30494–2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;
· СанПиН 1.2.3685–21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;
· СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02–2003 (с изменениями);
· СП 51.13330. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03–2003 (с изменениями);
· СП 52.13330. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05–95* (с изменениями).

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Найти в изученных источниках требования санитарно-гигиенических норм при эксплуатации зданий по микроклимату, освещению, защите от физических факторов и тепловой защите.
3. Заполнить табл. 2.1 на бланке выполнения задания 2 необходимыми сведениями.
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Таблица 2.1 
Основные требования санитарно-гигиенических норм при эксплуатации зданий

	№
п/п
	Наименование требований безопасности
	Раздел, пункт, нормативный документ, в котором содержатся требования безопасности*
	Содержание требований

	1
	Микроклимат помещений
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Естественное и искусственное освещение помещений
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Защита от шума, вибрации
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Защита от ЭМП
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Тепловая защита зданий
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Для каждого требования может действовать несколько положений нормативных документов, идентифицировать и описать каждое из них, скорректировать при необходимости количество строк таблицы.



Практическое задание 3 
Требования безопасности эксплуатации коммунальных и инженерных систем зданий и сооружений

Модуль 1. Основы обеспечения безопасной эксплуатации зданий 
и сооружений

Формулировка задания: получить практические навыки по применению нормативной правовой базы по обеспечению безопасности эксплуатации коммунальных и инженерных систем зданий и сооружений.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями);
· СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01–2003;
· СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01–2002 (с изменениями);
· СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02–84*;
· СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03–85 (с изменениями).

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Найти в изученных источниках требования к безопасности коммунальных и инженерных систем зданий (отопление, вентиляция и кондиционирование, газораспределение, водоснабжение и канализация).
3. Заполнить табл. 3.1 на бланке выполнения задания 3 необходимыми сведениями.
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Таблица 3.1 
Основные требования обеспечения безопасности эксплуатации коммунальных и инженерных систем зданий и сооружений

	№
п/п
	Наименование требований безопасности
	Раздел, пункт, нормативный документ, в котором содержатся требования безопасности*
	Содержание требований

	1
	Отопительные системы, тепловые сети 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	Системы водоснабжения
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Системы канализации
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	4
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	5
	Газораспределительные системы
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Для каждого требования может действовать несколько положений нормативных документов, идентифицировать и описать каждое из них, скорректировать при необходимости количество строк таблицы.



Практическое задание 4
Организация эксплуатации и технического обслуживания зданий 
и сооружений

Модуль 1. Основы обеспечения безопасной эксплуатации зданий
и сооружений

Формулировка задания: изучить организационные основы эксплуатации и технического обслуживания зданий и сооружений.

Нормативная правовая база
· СП 336.1325800. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации; 
· СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями);
· СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации.

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Найти в изученных источниках требования к организации эксплуатационного контроля, надзора за состоянием и технического обслуживания зданий, сооружений и их инженерных систем (вентиляции и кондиционирования воздуха, отопления, горячего и холодного водоснабжения).
3. Заполнить табл. 4.1 на бланке выполнения задания 4 необходимыми сведениями.
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Таблица 4.1 
Организация эксплуатации и технического обслуживания зданий и сооружений

	Наименование объекта эксплуатации и ТО
	Виды / технологические операции
	Исполнители
	Возможные результаты

	Техническое состояние зданий (сооружений) 
	Эксплуатационный контроль
	
	
	

	
	Техническое обслуживание
	
	
	

	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха  
	Надзор за состоянием
	
	
	

	
	Техническое обслуживание
	
	
	

	Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения 
	Надзор за состоянием
	
	
	

	
	Техническое обслуживание
	
	
	





Практическое задание 5 
Организация обследования и мониторинга технического состояния 
зданий и сооружений

Модуль 1. Основы обеспечения безопасной эксплуатации зданий 
и сооружений

Формулировка задания: изучить организационные основы по процедурам обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями);
· ГОСТ 31937–2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Найти в изученных источниках требования к организации обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений:
– объекты обследования и мониторинга;
– исполнители обследования и мониторинга технического состояния;
– основания, сроки и периодичность проведения.
3. Выбрать любое здание (по месту работы, учебы, жительства и др.) и собрать по нему общие сведения для заполнения форм 5.1, 5.2 на бланке выполнения задания 5. Учитывать инструкции по заполнению данных форм.
4. Заполнить табл. 5.1 и формы 5.1, 5.2 на бланке выполнения задания 5 необходимыми сведениями. Форма 5.2 заполняется с учетом сведений из формы 5.1.
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Таблица 5.1 
Процедура организации обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений
	Исполнитель
обследования и мониторинга технического состояния
	Документы на входе (основания проведения) 
	Сроки (периодичность)
проведения
	Документы на выходе 
(оформление результатов)
	Объекты
обследования
	Объекты мониторинга

	
	
	
	
	
	


Форма 5.1
ГОСТ 31937–2011
Приложение Б (обязательное)

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ
	Заключение по обследованию технического состояния объекта

	1. Адрес объекта
	Заполняется по выбранному зданию (по месту работы, учебы, жительства и др.)

	2. Время проведения обследования
	Указать дату выполнения задания

	3. Организация, проводившая обследование
	Указать любое название

	4. Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т. д.)
	Заполняется по выбранному зданию (есть/нет)

	5. Тип проекта объекта
	Административное/общественное/жилое/ производственное и др. здание

	6. Проектная организация, проектировавшая объект
	Указать любое название

	7. Строительная организация, возводившая объект
	Указать любое название

	8. Год возведения объекта
	Указать примерно

	9. Год и характер выполнения последнего 
капитального ремонта или реконструкции
	Указать примерно

	10. Собственник объекта
	Указать любое название

	11. Форма собственности объекта
	Аренда / частная собственность / муниципальная собственность / оперативное управление

	12. Конструктивный тип объекта
	Кирпичное/железобетонное/деревянное и др. здание

	13. Число этажей
	Указать по выбранному зданию

	14. Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)
	–

	15. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)
	Выявлен/не выявлен

	16. Установленная категория технического 
состояния объекта
	р. 3 ГОСТ 31937–2011



Форма 5.2
ГОСТ 31937–2011
Приложение В (обязательное)

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ
	Заключение по комплексному обследованию технического состояния объекта

	1. Адрес объекта
	Заполняется по выбранному зданию (по месту работы, учебы, жительства и др.)

	2. Время проведения обследования
	Указать дату выполнения задания

	3. Организация, проводившая обследование
	Указать любое название

	4. Тип проекта объекта
	Административное/общественное/ жилое/производственное и др. здание

	5. Проектная организация, проектировавшая 
объект
	Указать любое название

	6. Строительная организация, возводившая 
объект
	Указать любое название

	7. Год возведения объекта
	Указать примерно

	8. Собственник объекта
	Указать примерно

	9. Конструктивный тип объекта
	Кирпичное/железобетонное/деревянное и др. здание

	10. Число этажей
	Указать по выбранному зданию

	11. Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)
	Выявлен/не выявлен

	12. Установленная категория технического 
состояния объекта
	р. 3 ГОСТ 31937–2011

	13. Оценка технического состояния, физического и морального износа:
– лифтового оборудования;
–  электрических сетей и средств связи;
–  водостоков; 
инженерных систем:
–  горячего водоснабжения;
–  отопления;
–  холодного водоснабжения;
–  канализации;
–  вентиляции;
–  мусороудаления;
–  газоснабжения
	Указать для каждой позиции: 
– по р. 3 ГОСТ 31937–2011; 
– моральный износ выявлен (по сроку службы / пробегу/времени работы) / не выявлен; 
– физический износ выявлен (полный / частичный) / не выявлен 


	14. Оценка состояния звукоизоляции 
конструкций
	Соответствует/не соответствует требованиям

	15. Оценка теплотехнического состояния 
ограждающих конструкций
	Соответствует/не соответствует требованиям
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Организация безопасной эксплуатации промышленных зданий 
и сооружений

Модуль 2. Требования безопасности при эксплуатации зданий 
и сооружений различного функционального назначения

Формулировка задания: изучить организационные основы по эксплуатации промышленных зданий и сооружений.

Нормативная правовая база
· СП 255.1325800. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями);
· СП 303.1325800. Свод правил. Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;
· СП 324.1325800. Свод правил. Здания многоэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации;
· СП 343.1325800. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Правила эксплуатации;
· СП 131.13330. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01–99*.

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Найти в изученных источниках требования: 
– к организации службы эксплуатации (СЭ) промышленных зданий и сооружений;
– к оформлению эксплуатационного паспорта на многоэтажное здание.
3. Выбрать любое здание (по месту работы, в интернет-сети и др.) и собрать по нему общие сведения для заполнения формы 6.1 на бланке выполнения задания 6. Учитывать инструкцию по заполнению формы.
4. Заполнить табл. 6.1 и форму 6.1 (желтые ячейки) на бланке выполнения задания 6 необходимыми сведениями. 

Бланк выполнения задания 6

Таблица 6.1 
Организационные основы службы эксплуатации (СЭ) промышленных зданий и сооружений
	Ответственный за организацию СЭ
	

	Нормативные и правовые основания деятельности СЭ
	

	Документация СЭ
	

	Основные задачи подразделений и должностных лиц СЭ
	

	Права руководителя СЭ
	



Форма 6.1
СП 324.1325800
Приложение В
	

	

	(наименование объединения, предприятия, организации)[footnoteRef:1] [1: Указать по выбранному зданию (по месту работы, в интернет-сети и др.).] 


	

	ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА МНОГОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

	

	(наименование цеха, отдела, службы и т. п.)1

	

	(адрес здания)1

	

	Инвентарный номер 
здания[footnoteRef:2] [2:  Выбрать самостоятельно.] 

	

	Паспорт составлен2
	«
	
	«
	
	20
	
	г.

	Руководитель цеха (отдела, службы и т. п.)2
	

	
	(подпись)

	Сотрудник отдела эксплуатации и ремонта зданий предприятия, составивший паспорт2

	

	(должность, подпись)

	Ответственный за эксплуатацию и ремонт здания от цеха (отдела, службы и т. п.)2

	

	(должность, подпись)

	
Дата2
	Номер 
приказа о назначении2
	Ответственный за эксплуатацию и ремонт
	Главный инженер2

	
	
	Инициалы, фамилия, должность
	Подпись
	Инициалы, фамилия, должность
	Подпись

	
	
	
	
	
	



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1. Год ввода в эксплуатацию[footnoteRef:3] [3:  Выбрать самостоятельно.] 

	

	2. Проектная организация
 (генпроектировщик)
	–

	3. Год выпуска проекта
	–

	4. Примененный проект
	–

	5. Строительная организация (генподрядчик)
	–



	6. Балансовая стоимость и физический износ3:

	Год
	Балансовая стоимость, тыс. руб.
	Физический
 износ, %
	Примечание

	20хх
	
	
	

	
7. Степень огнестойкости[footnoteRef:4] [4:  По Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями).] 

	



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ ЗДАНИЯ

	1. Габаритные размеры в плане[footnoteRef:5] [5:  Указать по выбранному зданию примерно.] 

	
	м

	
	
	

	2. Размеры пролетов5
	
	м

	
	
	

	Шаг колонн5:
	
	м

	
	
	

	3. Число и высоты этажей, высоты помещений5

	

	Расположение этажей
	Высота, м
	Примечание

	
	этажа
	помещения
	

	
	
	–
	–

	

	4. Площадь здания5
	
	м

	
	
	

	5. Площадь застройки[footnoteRef:6] [6:  Указать по выбранному зданию примерно с учетом придомовой территории.] 

	
	м

	
	
	

	6. Строительный объем, всего5
	
	м,   в том числе помещений в подземной части5
	
	м

	
	
	
	
	

	7. Общая площадь5
	
	м, в том числе рамп, помещений в подземной части и встроек

	(галерей, этажерок, площадок), всего
	
	м, из них помещений в подземной части
	
	м

	
	
	
	
	

	8. Площадь помещений с санитарно-техническим оборудованием5
	
	м

	
	
	

	9. Площади помещений различного назначения[footnoteRef:7] [7:  Указать по выбранному зданию примерно.] 

	
	м

	

	Назначение и расположения помещений7
	Площадь, м

	1. Производственные,
в том числе:
– на антресолях;
– в подвалах
	

	2. Склады,
в том числе:
– на антресолях;
– в подвалах
	

	3. Административные
	

	4. Гардеробные
	

	5. Душевые
	

	6. Умывальные
	

	7. Уборные
	

	8. Медицинские пункты
	

	9. Столовые
	

	10. Прочие
	



10. Абсолютная отметка условного нуля (с указанием привязки конструкций) _________0,00 м________________

III. ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

1. Основное технологическое оборудование[footnoteRef:8] [8:  Указать по выбранному зданию одно из помещений с учетом отрасли производственной деятельности.] 

	Номера осей
	Наименование помещения или его номер по экспликации на схеме
	Наименование оборудования и его основные размеры
	Число, шт.
	Источником каких выделений или воздействий является

	А-1
	
	
	
	



2. Крановое оборудование
	Номера осей, в пределах которых функционирует
	Наименование помещения или его номер по экспликации на схеме
	
	
	Вид кранового оборудования
	Грузоподъем-
ность кранового оборудования, тс; режим работы опорных кранов
	Число, шт.
	Площадь обслуживания, м2

	–
	
	
	
	
	
	
	



IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ[footnoteRef:9] [9:  Данные по разделу указаны условно для примера.] 


	1. Характеристика геологического строения основания фундаментов (на период строительства)

	2. Глубина заложения фундаментов
	5
	м

	3. Несущая способность грунта в основании фундаментов
	5000
	кПа (кгс/см)

	4. Характер грунтовых вод и глубина их залегания
	30
	м

	5. Химический состав грунтовых вод и степень агрессивности по отношению к бетону
	–
	

	железобетону
	–
	
	стали
	–
	
	кирпичу глиняному
	–
	



V. КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА[footnoteRef:10] [10:  По СП 131.13330.] 


	Наименование параметра и единица измерения
	Значение параметра, принятое при проектировании
	Изменившееся значение параметра, год

	1. Температура наружного воздуха, °С, средняя наиболее холодной пятидневки, средняя наиболее холодных суток
	
	

	2. Нормативное значение веса снегового покрова земли, кПа (кгс/м2)
	
	

	3. Ветровые нагрузки: нормативное значение ветрового давления, кПа (кгс/м2). Тип местности
	
	

	4. Расчетная сейсмичность, баллы
	
	

	5. Нормативная глубина промерзания грунта, м
	
	

	6. Особые грунтовые условия
	–
	–



VI. ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СРЕДЫ[footnoteRef:11] [11:  Не заполняется при выполнении задания.] 


1. Площади помещений, отличающихся по характеру требований к температурному режиму
	Номера осей
	Наименование помещения или его номер по экспликации на схеме
	Площадь обслуживания, м

	
	
	отапли-
ваемых
	неотаплива-
емых
	охлаждаемых
	герметизированных

	
	
	
	
	
	



VII. КОНСТРУКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ11

1. Фундаменты, фундаментные балки, стены подвалов
	Но-
мера осей
	Наимено-
вание и тип конструк-
ции, серия, шифр проекта, марка элемента
	Материалы и их
 основные харак-
теристики
	Глубина заложения, м
	Сечение (длина и ширина, ширина и высота или ширина для ленточного фундамента либо стены), м

	
	
	
	
	минимальное (стакана, подколонника, ширина низа фундаментной балки и т. д.)
	максимальное (подошвы фундамента, ширина верха фундаментной балки и т. д.)

	
	
	
	
	
	



2. Колонны, стойки фахверка
	Номера осей
	Наи-
мено-
вание и тип конст-
рукции, серия, шифр проекта, марка элемен-та
	Матери-
алы и их основ-
ные харак-теристики
	Высота, м
	Сечение
 (габаритные размеры), мм
	Чис-
ло, шт.
	Расчетная грузо-
подъ-ем-
ность Н (тс), ярусность и режим работы крана
	Нор-ма-
тивная наг-руз-
ка от покры-
тия, кПа
	Раз-
вер-ну-
тая по-
верх-
ность, м2
	Мас-са ко-
лонн и свя-
зей, т

	
	
	
	пол-
ная
	до вер-
ха кон-
соли
	ос-
нов-
ное
	ого-
лов-ка
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Подкрановые балки
	Номера осей
	Наиме-
нование и тип конструк-
ции, серия, шифр проекта, марка элемента
	Матери-
алы и их основные характе-
ристики
	Пролет, м
	Сечение (габа-
ритные размеры), мм
	Число, шт.
	Норма-
тивная нагрузка, кПа
	Расчетная грузоподъем-
ность Н (тс), режим работы крана
	Масса, т

	
	
	
	
	
	
	
	
	



4. Стропильные и подстропильные фермы, стропила, балки, прогоны покрытия здания
	Но-ме-
ра осей
	На-
име-
нова-
ние и тип конструк-
ции, серия, шифр проекта, марка элемента
	Мате-
ри-
алы и их основные характе-
рис-
тики
	Про-
лет,
 м
	Шаг 
балок
(ферм, прого-
нов), м
	Высота, м
	Чис-
ло, шт
	Рас-чет-
ная гру-зо-
подъ-
ем-
ность Н (тс), ярус-
ность и режим работы подвес-
ного крана
	Нор-
матив-
ная на-
грузка от покры-
тия, кПа
	Раз-
верну-
тая
поверх-ность, м2
	Мас-са, т

	
	
	
	
	
	в 
се-ре-
ди-
не про-
ле-
та
	на опо-
ре
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




5. Рабочие площадки
	Номе-
ра осей
	Отмет-
ка, м
	Наиме-
нование и тип конструк-
ции, серия, шифр проекта, марка элемен-
та
	Матери-
алы и их основные характе-
ристики
	Про-
лет, м
	Шаг, м
	Сече-
ния (габа-
рит-
ные раз-
меры) конс-
трук-
ций, мм
	Чис-
ло конс-
трук-
ций, шт.
	Нор-
матив-
ная полез-
ная нагрузка, кПа
	Раз-
верну-
тая поверх-
ность, м
	Мас-
са, т

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



6. Покрытия здания
	Но-
ме-
ра осей
	Тип покрытия
	Элементы (плиты несущего настила) покрытия
	Тип и тол-
щина тепло-
изоля-
ции, мм
	Тип и толщи-
на парои-
золя-
ции, мм
	Тип и тол-
щина стяж-
ки, мм
	Кровля

	
	
	Наи-
менова-
ние и тип конст-
рук-
ции, серия, шифр проекта, марка элемен-
та
	Мате-
риалы и их основ-
ные харак-
терис-
тики
	Раз-
меры в плане плиты (пане-
ли и т. д.), м
	Число, шт., (м)
	Вели-
чина опира-
ния
	Нор-
матив-
ная полез-
ная нагруз-
ка, кПа
	Раз-
вер-
нутая повер-
хность, м
	
	
	
	тип, сос-
тав
	пло-
щадь, м

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. Стены (кроме стен подвалов), перегородки
	Номе-
ра осей
	Наименование и тип конструкции, серия, шифр проекта, марка элемента
	Материалы и их основные характеристики
	Толщины (по слоям), мм
	Площади поверхностей (за вычетом проемов), м2
	Объем (за вычетом проемов), м3

	
	
	
	
	наружной
	со стороны помещения
	

	
	
	
	
	
	
	



8. Световые и аэрационные фонари
	Но-
ме-
ра осей
	Наи-
ме-
но-
ва-
ние и тип 
конструк-
ции, серия, шифр про-
екта, марка элемента
	Ма-
те-
ри-
ал пе-
ре-
плетов
	Ши-ри-
на 
фо-на-
ря, м
	Вы-
со-
та пе-
ре-
плетов
	Чис-ло, шт.
	Об-
щая пло-
щадь, м2
	Заполнение переплетов
	Бортовая плита
	Торцевые стенки
	Мас-са, кг

	
	
	
	
	
	
	
	вид и раз-
ме-
ры элемен-
тов, мм
	пло-
щадь м2
	ма-
те-
ри-
ал
	тол-
щи-
на, мм
	ма-
те-
ри-
ал
	тол-
щи-
на, мм
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



9. Окна
	Номера осей
	Вид, серия
	Ширина и высота проема, м
	Число, шт.
	Общая площадь проемов, м2
	Заполнение переплетов
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	вид и размеры элементов, мм
	площадь, м2
	

	
	
	
	
	
	
	
	



10. Ворота
	Номера осей
	Вид, серия
	Ширина и высота проема, м
	Число, шт.
	Общая площадь проемов, м2
	Материалы
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	каркас
	заполнение 
полотен
	

	
	
	
	
	
	
	
	



11. Двери
	Номера осей
	Вид, серия
	Ширина и высота проема, м
	Число, шт.
	Общая площадь проемов, м2
	Материалы
	Масса, кг

	
	
	
	
	
	каркас 
полотен
	заполнение 
полотен
	

	
	
	
	
	
	
	
	



12. Полы
	Номера осей
	Наименование помещения, его номер по экспликации на схеме
	Состав и толщины основных слоев, мм
	Нормативная нагрузка, кПа
	Площадь, м

	
	
	
	
	



VIII. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ[footnoteRef:12] [12:  Указать по выбранному зданию примерно.] 


	Наименование системы
	Краткая характеристика систем

	Отопление
Вентиляция
Кондиционирование воздуха
	

	Водоснабжение
	

	Водоотведение
	

	Технологические трубопроводы
	

	Электроснабжение
	

	Система противопожарной безопасности
	



IX. УЧЕТ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ЗДАНИЮ[footnoteRef:13] [13:  Не заполняется при выполнении задания.] 


1. Ремонты, реконструкции, расширения
	Вид работ
	Причина возникновения
	Краткое содержание,
место проведения и объем работ
	Стои-
мость работ, руб.
	Шифр проекта / номер сметы
	Сроки выполнения (месяц, год)
	Исполнители работ

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	проектных
	строи-
тельно-
монтажных

	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Техническая документация
	Дата поступления
	Наименование документа, исполнитель и номер
	Краткое содержание документа
	Место хранения

	
	
	
	



3. Изменения в эксплуатационном паспорте
	Основание для внесения изменений, наименование, дата и номер документа
	Краткое содержание внесенных изменений
	Должность сотрудника СЭ, дата, подпись

	
	
	




Практическое задание  7 
Организация безопасной эксплуатации жилых зданий

Модуль 2. Требования безопасности при эксплуатации зданий 
и сооружений различного функционального назначения

Формулировка задания: изучить организационные основы по эксплуатации жилых зданий.

Нормативная правовая база
· СП 255.1325800. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями);
· СП 372.1325800. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила эксплуатации;
· СП 131.13330. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01–99*.

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Найти в изученных источниках требования: 
– к организации службы эксплуатации (СЭ) жилых зданий;
– к оформлению технического журнала по эксплуатации многоквартирного жилого здания.
3. Выбрать любое здание (по месту жительства, в интернет-сети и др.) и собрать по нему общие сведения для заполнения формы 7.1 на бланке выполнения задания 6. Учитывать инструкцию по заполнению формы.
4. Заполнить табл. 7.1 и форму 7.1 (желтые ячейки) на бланке выполнения задания 7 необходимыми сведениями. 

Бланк выполнения задания 7

Таблица 7.1
Организационные основы службы эксплуатации (СЭ) жилого здания
	Ответственный за организацию СЭ
	

	Состав СЭ
	

	Нормативные и правовые основания деятельности СЭ
	

	Документация СЭ
	

	Основные функции СЭ
	



Форма 7.1
СП 372.1325800
Приложение Б

	

	(наименование организации)[footnoteRef:14] [14:  Указать по выбранному зданию (по месту жительства, в интернет-сети и др.).] 


	

	ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ЗДАНИЯ

	

	

	(адрес здания)14

	Инвентарный номер[footnoteRef:15] [15:  Выбрать самостоятельно.] 

	

	Дата приемки в эксплуатацию15
	
	
	
	
	20
	
	г.

	Технический журнал начат15
	
	
	
	
	20
	
	г.

	Ответственный за ведение журнала15
	

	(должность, подпись) 

	Сотрудник отдела эксплуатации и ремонта зданий предприятия, составивший паспорт15

	

	(должность, подпись)

	Дата15
	Номер
приказа о назначении15
	Ответственный за
эксплуатацию и ремонт
	Главный инженер15

	
	
	Инициалы, фамилия, должность
	Подпись
	Инициалы, фамилия, должность
	Подпись

	
	
	
	
	
	

	
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗДАНИИ

	1. Площадь застройки[footnoteRef:16] [16:  Указать по выбранному зданию примерно с учетом придомовой территории.] 

	
	м

	
	
	

	2. Строительный объем[footnoteRef:17] [17:  Указать по выбранному зданию примерно.] 

	
	м

	
	
	

	3. Балансовая стоимость17
	
	тыс. руб.

	



2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ, ТРЕБУЮЩИЕ 
ОСОБОГО НАБЛЮДЕНИЯ[footnoteRef:18] [18:  Не заполняется при выполнении задания.] 

	Номера осей
	Проектная отметка
	Строительная конструкция, оборудование, элементы
	Контролируемые параметры, указания по их определению и оценке

	–
	
	
	



3. НАДЗОР ЗА ЗДАНИЕМ[footnoteRef:19] [19:  Выбрать одно нарушение и меры по его  устранению на основе требований СП 372.1325800.] 

	Дата 
записи
	Нарушения правил содержания здания, неисправности строительных конструкций и инженерного оборудования, результаты наблюдений (измерений) по оценке неисправностей, номера приказов, актов и других документов, разрешение на производство работ по эксплуатации и ремонту здания
	Предписываемые меры по устранению нарушений и неисправностей или дальнейшему наблюдению
	Должность, инициалы, фамилия лица, ответственного за выполнение предписываемых мер, его подпись и дата подписания
	Должность, инициалы, фамилия лица, сделавшего запись, его подпись

	
	
	
	
	



4. РЕМОНТЫ, РЕКОНСТРУКЦИИ, РАСШИРЕНИЯ18
	Вид работы
	Причи-на выпол-нения
	Наименование строительной конструкции, краткое содержание и объем работ в натуральных показателях
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Номер сметы
	Сроки выполнения (месяц, год)
	Исполнители работ

	
	
	
	
	
	начало
	конец
	про-
ект-
ных
	СМР

	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ ЗДАНИЯ[footnoteRef:20] [20:  Выбрать одно помещение/конструкцию в здании и должность ответственного лица самостоятельно.] 

	Номер и дата документа о возложении ответственности
	Наименование и месторасположение помещений, строительных конструкций и т. д.
	Инициалы, фамилия, должность ответственного лица
	Подпись
ответственного лица, дата
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Эвакуационные пути и выходы зданий различного функционального назначения

Модуль 2. Требования безопасности при эксплуатации зданий
и сооружений различного функционального назначения

Формулировка задания: ознакомиться с нормативными и правовыми основами технического регулирования в области обеспечения требований пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями);
· СП 1.13130. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.
· СП 118.13330. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция  СНиП 31-06–2009 (с изменениями).

Алгоритм выполнения задания
1. Изучить рекомендуемую нормативную правовую литературу (см. папку курса «Дополнительные материалы»).
2. Ознакомиться с примерами определения требований пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам (образец выполнения задания 8).
3. При изучении и использовании нормативных документов обращайте внимание на требования, представленные в основном их содержании и в таблицах с учетом функционального назначения помещений.
4. Выберите вариант заданий к работе (табл. 8.1 и 8.2).
5. На основе изученного материала заполните табл. 8.4 (бланк выполнения задания 8). При выявлении нарушений требований пожарной безопасности использовать нормативные данные.

Таблица 8.1
Выбор варианта
	Первые две буквы фамилии
	Вариант
	Первые две буквы фамилии
	Вариант

	Аа–Ак
	1. 
	Ол–Оя
	26

	Ал–Ая
	1. 
	Па–Пк
	27

	Ба–Бк
	1. 
	Пл–Пя
	28

	Бл–Бя
	1. 
	Ра–Рк
	29

	Ва–Вк
	1. 
	Рл–Ря
	30

	Вл–Вя
	1. 
	Са–Ск
	31

	Га–Гк
	1. 
	Сл–Ся
	32

	Гл–Гя
	1. 
	Та–Тк
	33

	Да–Дк
	1. 
	Тл–Тя
	34

	Дл–Дя
	1. 
	Уа–Ук
	35

	Еа–Ея
	1. 
	Ул–Уя
	36

	Ёа–Ёя
	1. 
	Фа–Фя
	37

	Жа–Жя
	1. 
	Ха–Хя
	38

	За–Зя
	1. 
	Ца–Ця
	39

	Иа–Ик
	1. 
	Ча–Чя
	40

	Ил–Ия
	1. 
	Ша–Шл
	41

	Ка–Кк
	1. 
	Шм–Шя
	42

	Кл–Кя
	1. 
	Ща–Щл
	43

	Ла–Лк
	1. 
	Щм–Щя
	44

	Лл–Ля
	1. 
	Эа–Эк
	45

	Ма–Мк
	1. 
	Эл–Эя
	46

	Мл–Мя
	1. 
	Юа–Юк
	47

	На–Нк
	1. 
	Юл–Юя
	48

	Нл–Ня
	1. 
	Яа–Як
	49

	Оа–Ок
	1. 
	Ял–Яя
	50





Таблица 8.2
Варианты для определения требований пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам

	№
ва-
ри-ан-
та
	Наименование помещения
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Размеры
помещения 
(ширина × длина ×
высота)
	Площадь, занимаемая оборудованием, %
	Вместимость, чел.

	1. 
	Актовый зал в детском дошкольном учреждении
	С0
	10 × 15 × 4
	15
	80

	2. 
	Актовый зал в детском дошкольном учреждении
	С1
	10 × 15 × 3,5
	20
	70

	3. 
	Актовый зал в детском дошкольном учреждении
	С2
	10 ×  10 ×  3,5
	10
	60

	4. 
	Актовый зал в детском дошкольном учреждении
	С3
	5 ×  10 ×  3
	10
	50

	5. 
	Актовый зал 
санатория
	С0
	15 ×  30 ×  5
	10
	200

	6. 
	Актовый зал 
санатория
	С1
	15 ×  20 ×  4
	15
	150

	7. 
	Актовый зал 
санатория
	С2
	10 ×  15 ×  4
	15
	80

	8. 
	Актовый зал 
санатория
	С3
	10 ×  15 ×  3,5
	20
	70

	9. 
	Зрительный зал 
кинотеатра
	С0
	20 ×  30 ×  7
	10
	300

	10. 
	Зрительный зал 
кинотеатра
	С1
	20 ×  20 ×  6
	15
	200

	11. 
	Зрительный зал 
кинотеатра
	С2
	15 ×  20 ×  5
	15
	150

	12. 
	Зрительный зал 
кинотеатра
	С3
	15 ×  15 ×  4
	20
	100

	13. 
	Читальный зал 
библиотеки
	С0
	30 ×  30 ×  7
	30
	200

	14. 
	Читальный зал 
библиотеки
	С1
	25 ×  30 ×  6
	40
	150

	15. 
	Читальный зал 
библиотеки
	С2
	20 ×  25 ×  5
	50
	100

	16. 
	Читальный зал
библиотеки
	С3
	20 ×  20 ×  5
	50
	50

	17. 
	Демонстрационный зал музея
	С0
	30 ×  30 ×  7
	35
	100

	18. 
	Демонстрационный зал музея
	С1
	25 ×  30 ×  6
	40
	100

	19. 
	Демонстрационный зал музея
	С2
	20 ×  25 ×  5
	30
	50

	20. 
	Демонстрационный зал музея
	С3
	20 ×  20 ×  5
	40
	30

	21. 
	Торговый зал
	С0
	30 ×  30 ×  6
	40
	100

	22. 
	Торговый зал
	С1
	25 ×  30 ×  5
	15
	50

	23. 
	Торговый зал
	С2
	20 ×  25 ×  4
	20
	40

	24. 
	Торговый зал
	С3
	20 ×  20 ×  3
	25
	30

	25. 
	Банкетный зал 
ресторана
	С0
	30 ×  40 ×  6
	30
	150

	26. 
	Банкетный зал 
ресторана
	С1
	25 ×  30 ×  5
	15
	100

	27. 
	Зал ожидания 
вокзала
	С0
	30 ×  40 ×  7
	35
	200

	28. 
	Зал ожидания 
вокзала
	С1
	20 ×  30 ×  6
	20
	150

	29. 
	Актовый зал  школы
	С0
	25 ×  30 ×  6
	15
	200

	30. 
	Актовый зал школы
	С1
	20 ×  30 ×  5
	20
	150

	31. 
	Конференц-зал офисного здания
	С0
	15 ×  20 ×  4
	15
	70

	32. 
	Конференц-зал офисного здания
	С1
	10 ×  15 ×  4
	20
	50

	33. 
	Актовый зал в детском дошкольном учреждении
	С0
	10 ×  15 ×  4
	15
	70

	34. 
	Актовый зал в детском дошкольном учреждении
	С1
	10 ×  15 ×  4
	15
	60

	35. 
	Актовый зал 
санатория
	С0
	15 ×  25 ×  5
	15
	150

	36. 
	Актовый зал 
санатория
	С1
	15 ×  20 ×  4
	15
	100

	37. 
	Зрительный зал 
кинотеатра
	С0
	25 ×  30 ×  7
	15
	350

	38. 
	Зрительный зал 
кинотеатра
	С1
	20 ×  20 ×  6
	20
	250

	39. 
	Читальный зал 
библиотеки
	С0
	25 ×  30 ×  7
	30
	150

	40. 
	Читальный зал 
библиотеки
	С1
	20 ×  30 ×  6
	40
	100

	41. 
	Демонстрационный зал музея
	С0
	30 ×  35 ×  7
	30
	100

	42. 
	Демонстрационный зал музея
	С1
	25 ×  35 ×  6
	45
	100

	43. 
	Торговый зал
	С0
	30 ×  35 ×  6
	45
	120

	44. 
	Торговый зал
	С1
	20 ×  25 ×  5
	20
	70

	45. 
	Банкетный зал 
ресторана
	С0
	30 ×  30 ×  6
	35
	150

	46. 
	Банкетный зал 
ресторана
	С1
	25 ×  25 ×  5
	20
	100

	47. 
	Актовый зал  школы
	С0
	25 ×  30 ×  6
	15
	150

	48. 
	Актовый   зал школы
	С1
	20 ×  30 ×  6
	15
	150

	49. 
	Конференц-зал офисного здания
	С0
	15 ×  25 ×  4
	10
	80

	50. 
	Конференц-зал офисного здания
	С1
	15 ×  20 ×  4
	15
	60
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Таблица 8.3
Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам. 
Пример
	Исходные данные

	№
ва-
ри-
ан-
та
	Наименование помещения
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Размеры
помещения 
(ширина  ×   длина  ×  
высота), м
	Площадь, занимаемая оборудованием, %
	Вместимость, чел.

	51
	Торговый зал
	С3
	30  ×   30  ×   4
	30
	100

	Класс функциональной пожарной опасности объекта в соответствии с ФЗ № 123 – Ф3.1

	Наименование 
показателя
	Свод правил
 (указать СП)
	Ссылка на пункт и/или таблицу свода правил 
(указать номер)
	Значение 
показателя

	Площадь помещения, м2
	–
	–
	30  ·   30 = 900

	Объем помещения, м2
	–
	–
	30 ·  30 ·  4 = 3 600

	Свободная площадь помещения, не занятая оборудованием, %
	–
	–
	70

	Допустимое количество человек в помещении
	СП 1.13130
	п. 7.6.5.
	900 / 3 = 300

	Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери)
	СП 1.13130
	п. 7.6.3, табл. 12
	80

	Общая ширина эвакуационных выходов (дверей) в помещении, м
	–
	–
	300 / 80 = 3,75

	Ширина одного эвакуационного выхода (двери), м
	СП 1.13130
	п. 7.6.3
	1,2

	Количество эвакуационных выходов (дверей)
	–
	–
	3,75 / 1,2 = 3,13
Принимаем 4 выхода

	Наибольшее расстояние от любой точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода, м
	СП 1.13130
	п. 7.6.2, табл. 11
	25

	Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами, м
	СП 1.13130
	п. 4.2.16
	

	Ширина основных эвакуационных проходов, м
	СП 1.13130
	п. 7.6.4
	2,5
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Таблица 8.4
Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям и выходам
	Исходные данные

	№
ва-ри-
ан-
та
	Наименование помещения
	Класс конструктивной пожарной опасности здания
	Размеры
помещения 
(ширина  ×   длина  ×  
высота), м
	Площадь, занимаемая оборудованием, %
	Вместимость, чел.

	
	
	
	
	
	

	Класс функциональной пожарной опасности объекта в соответствии с ФЗ № 123 – 

	Наименование показателя
	Свод правил
 (указать СП)
	Ссылка на пункт и/или таблицу свода правил 
(указать номер)
	Значение показателя

	Площадь помещения, м2
	–
	–
	

	Объем помещения, м2
	–
	–
	

	Свободная площадь помещения, не занятая оборудованием, %
	–
	–
	

	Допустимое количество человек в помещении
	
	
	

	Число человек на 1 м ширины эвакуационного выхода (двери)
	
	
	

	Общая ширина эвакуационных выходов (дверей) в помещении, м
	
	
	

	Ширина одного эвакуационного выхода (двери), м
	
	
	

	Количество эвакуационных выходов (дверей)
	
	
	

	Наибольшее расстояние от любой точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода, м
	
	
	

	Минимальное расстояние между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами, м
	
	
	

	Ширина основных эвакуационных проходов, м
	
	
	




Практическое задание  9 
Определение противопожарных разрывов для зданий различного 
функционального назначения

Модуль 2. Требования безопасности при эксплуатации зданий 
и сооружений различного функционального назначения

Формулировка задания: научиться определять значения противопожарных разрывов по нормативным документам.

Нормативная правовая база
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями);
· СП 4.13130. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями). 

Алгоритм выполнения задания
1. Изучите положения рекомендуемых документов (см. папку курса «Дополнительные материалы»), регламентирующих значения противопожарных разрывов для объектов различного назначения. 
2. При изучении и использовании документов обратите внимание на требования, представленные в основном их содержании и в таблицах.
3. Ознакомьтесь с примерами определения значений противопожарных разрывов (образец выполнения задания 9).
4. Выберите вариант заданий к работе (табл. 8.1 и 9.1).
5. На основе изученного материала определите значения противопожарных разрывов в соответствии с нормативными требованиями и оформите решение в соответствии с приведенными примерами. 


Таблица 9.1
Варианты заданий
	№
варианта
	Определите значения противопожарных разрывов в соответствии с нормативными требованиями
 

	1. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
2. Между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание II степени огнестойкости размерами в плане 30 х 30 м с производством категории В, а другое 
– III степени огнестойкости размерами в плане 30 х 25 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями 10 м. Между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного, является противопожарной

	2. 
	1. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ.
2. Между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание III степени огнестойкости размерами 40 х 35 м с производством категории В. Другое здание III степени огнестойкости размерами 40 х 15 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями 15 м. 
3. Между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1 500 м3 и складом ГЖ емкостью 3 500 м3 

	3. 
	1. Между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1 000 м3 и ГЖ емкостью 5 000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 900 м3.
2. Между двумя одноэтажными заданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости размерами в плане 50 х 15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50 х 60 м с производством категории В. Фактическое расстояние между зданиями 7 м.
3. Между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 м3 и жилым пятиэтажным зданием II степени огнестойкости 

	4. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
2. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ.
3. Между подземным складом ЛВЖ емкостью 1 500 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ

	5. 
	1. Между поршневым газгольдером емкостью 1 500 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 600 м3.
2. Между складом ЛВЖ емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной.
3. Между складом лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории А. Здание оборудовано АУПТ

	6. 
	1. Между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1 000 м3 и ГЖ емкостью 5 000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 900 м3.
2. Между зданием V степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей 3 м) емкостью 900 т.
3. Между складом ГЖ в таре емкостью 3 100 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Здания оборудованы АУПТ

	7. 
	1. Между подземным складом ГЖ емкостью 4 000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 900 м3.
2. Между складом каменного угля емкостью 900 т и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная.
3. Между складом фрезерного торфа емкостью 3 000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 750 м3

	8. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 5 000 м3 и зданием IV степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ.
2. Между зданием III степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 900 т.
3. Между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание III степени огнестойкости размерами в плане 30 x 30 м с производством категории В, а другое – IV степени огнестойкости размерами в плане 30 x 25 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями 10 м

	9. 
	1. Между складом кускового торфа емкостью 800 т и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ.
2. Между поршневым газгольдером емкостью 200 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 400 м3 и ГЖ емкостью 800 м3.
3. Между подземным складом ЛВЖ емкостью 1 800 м3 и складом пиленых лесоматериалов емкостью 8 000 м3

	10. 
	1. Между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 6 000 т (высота штабеля 3 м). Здание оборудовано АУПТ.
2. Между складом круглых лесоматериалов емкостью 5 000 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ.
3. Между подземным складом ГЖ емкостью 8 000 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ

	11. 
	1. Между складом кускового торфа емкостью 3 000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1000 м3 и ГЖ емкостью 1 000 м3.
2. Между складом ГЖ в таре емкостью 2 800 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б.
3. Между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание III степени огнестойкости размерами 40 x 35 м с производством категории В. Другое здание III степени огнестойкости размерами 40 x 15 м с производством категории Г. Фактическое расстояние между зданиями 15 м

	12. 
	1. Между поршневым газгольдером емкостью 900 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2 600 м3.
2. Между складом ЛВЖ емкостью 650 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ.
3. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В

	13. 
	1. Между подземным складом нефти емкостью 30 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости.
2. Между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 тыс. м3 и жилым пятиэтажным зданием II степени огнестойкости.
3. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 1 500 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В

	14. 
	1. Между двухэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции.
2. Между зданием II степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 500 м3 и ГЖ емкостью 1 000 м3. Здание оборудовано АУПТ.
3. Между двумя одноэтажными заданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости размерами в плане 50 х 15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50 x 30 м с производством категории В 

	15. 
	1. Между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости размерами в плане 30 x 20 м, другое III степени огнестойкости размерами в плане 25 x 15 м.
2. Между общественным зданием II степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости.
3. Между газонаполнительным пунктом емкостью 30 м3 и производственным зданием III степени огнестойкости

	16. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 1 400 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
2. Между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание III степени огнестойкости размерами в плане 25 х 25 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 30 х 30 м с производством категории Г. 
3. Между общественным зданием и вспомогательным зданием промышленного предприятия. Оба здания I степени огнестойкости; общественное здание – двухэтажное, вспомогательное – одноэтажное. Стена общественного здания, расположенная напротив стены вспомогательного, является противопожарной

	17. 
	1. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 200 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ.
2. Между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание III степени огнестойкости размерами 35 х 35 м с производством категории В. Другое здание IV степени огнестойкости размерами 25 х 15 м с производством категории Г. 
3. Между отдельным газгольдером постоянного объема суммарной емкостью 1 300 м3 и склада ГЖ емкостью 4 000 м3 

	18. 
	1. Между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 4 000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1 300 м3.
2. Между двумя одноэтажными заданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости, размерами в плане 30 х 15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости размерами в плане 50 х 40 м с производством категории В. 
3. Между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 40 м3 и жилым трехэтажным зданием II степени огнестойкости 

	19. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
2. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ.
3. Между подземным складом ЛВЖ емкостью 1 300 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. Здание оборудовано АУПТ

	20. 
	1. Между поршневым газгольдером емкостью 1 200 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 900 м3.
2. Между складом ЛВЖ емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной.
3. Между складом лесоматериалов емкостью 1 000 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Здание оборудовано АУПТ

	21. 
	1. Между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 4 500 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 800 м3.    
2. Между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей 2 м) емкостью 1 000 т.
3. Между складом ГЖ в таре емкостью 2 500 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории Б. Здания оборудованы АУПТ

	22. 
	1. Между подземным складом ГЖ емкостью 3 000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 600 м3.
2. Между складом каменного угля емкостью 2 000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная.
3. Между складом фрезерного торфа емкостью 4 000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 1 000 м3

	23. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 4 000 м3 и зданием III степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ.
2. Между зданием II степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 700 т.
3. Между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание II степени огнестойкости размерами в плане 35 x 30 м с производством категории Б, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 35 x 25 м с производством категории Г 

	24. 
	1. Между складом кускового торфа емкостью 1 200 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ.
2. Между поршневым газгольдером емкостью 400 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 600 м3 и ГЖ емкостью 700 м3.
3. Между подземным складом ЛВЖ емкостью 2 800 м3 и складом пиленых лесоматериалов емкостью 6 000 м3

	25. 
	1. Между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 5 000 т (высота штабеля 3 м). Здание оборудовано АУПТ.
2. Между складом круглых лесоматериалов емкостью 4 000 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ.
3. Между подземным складом ГЖ емкостью 7 000 м3 и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Здание оборудовано АУПТ

	26. 
	1. Между складом кускового торфа емкостью 9 000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 2 000 м3 и ГЖ емкостью 1 200 м3.
2. Между складом ГЖ в таре емкостью 1 700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории В.
3. Между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание II степени огнестойкости размерами 40 x 25 м с производством категории В. Другое здание III степени огнестойкости размерами 35 x 20 м с производством категории Г 

	27. 
	1. Между поршневым газгольдером емкостью 1 000 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2 000 м3.
2. Между складом ЛВЖ емкостью 950 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ.
3. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 2 000 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории Г

	28. 
	1. Между подземным складом нефти емкостью 40 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости.
2. Между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 40 м3 и жилым трехэтажным зданием II степени огнестойкости.
3. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 3 500 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В

	29. 
	1. Между одноэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции.
2. Между зданием I степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1 500 м3 и ГЖ емкостью                    3 000 м3. Здание оборудовано АУПТ. 
3. Между двумя одноэтажными заданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости, размерами в плане 30 х 15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости размерами в плане 40 x 25 м с производством категории Б 

	30. 
	1. Между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание II степени огнестойкости, размерами в плане 25 x 25 м, другое – III степени огнестойкости размерами в плане 25 x 20 м.
2. Между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием II степени огнестойкости.
3. Между газонаполнительным пунктом емкостью 30 м3 и производственным зданием III степени огнестойкости

	31. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
2. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ.
3. Между двумя одноэтажными заданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости размерами в плане 50 х 15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости размерами в плане 50 х 60 м с производством категории В. Фактическое расстояние между зданиями 7 м

	32. 
	1. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 900 м3 и зданием IV степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
2. Между поршневым газгольдером емкостью 1 500 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 600 м3.
3. Между складом ЛВЖ емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной

	33. 
	1. Между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1 000 м3 и ГЖ емкостью 5 000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 900 м3.    
2. Между подземным складом ГЖ емкостью 4 000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 900 м3.
3. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 5 000 м3 и зданием IV степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ

	34. 
	1. Между складом кускового торфа емкостью 800 т и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ.
2. Между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 6 000 т (высота штабеля 3 м). Здание оборудовано АУПТ.
3. Между складом кускового торфа емкостью 3 000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1 000 м3 и ГЖ емкостью 1 000 м3

	35. 
	1. Между поршневым газгольдером емкостью 900 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2 600 м3.
2. Между подземным складом нефти емкостью 30 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости.
3. Между двухэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции

	36. 
	1. Между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости, размерами в плане 30 x 20 м, другое III степени огнестойкости, размерами в плане 25 x 15 м.
2. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 1 400 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
3. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 200 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ

	37. 
	1. Между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 4 000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1 300 м3.
2. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В, оборудованным АУПТ.
3. Между поршневым газгольдером емкостью 1 200 м3 и подземным складом ЛВЖ емкостью 900 м3

	38. 
	1. Между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 800 м3 и ГЖ емкостью 4 500 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 800 м3.
2. Между подземным складом ГЖ емкостью 3 000 м3 и поршневым газгольдером емкостью 600 м3.
3. Между складом пиленых лесоматериалов емкостью 4 000 м3 и зданием III степени огнестойкости категории В. Здание оборудовано АУПТ

	39. 
	1. Между складом кускового торфа емкостью 1 200 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной. Здание оборудовано АУПТ.
2. Между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей емкостью 5 000 т (высота штабеля 3 м). Здание оборудовано АУПТ.
3. Между поршневым газгольдером емкостью 1 000 м3 и подземным складом ГЖ емкостью 2 000 м3

	40. 
	1. Между складом кускового торфа емкостью 9 000 т и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 2 000 м3 и ГЖ емкостью 1 200 м3.
2. Между складом нефти емкостью 40 тыс. м3 и зданием пожарного депо II степени огнестойкости.
3. Между одноэтажными жилыми зданиями V степени огнестойкости щитовой конструкции

	41. 
	1. Между двумя двухэтажными жилыми зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание II степени огнестойкости, размерами в плане 25 x 25 м, другое – III степени огнестойкости, размерами в плане 25 x 20 м.
2. Между зданием I степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 1 500 м3 и ГЖ емкостью                    3 000 м3. Здание оборудовано АУПТ.
3. Между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 40 м3 и жилым трехэтажным зданием II степени огнестойкости

	42. 
	1. Между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием II степени огнестойкости.
2. Между складом ЛВЖ емкостью 950 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ.
3. Между складом ГЖ в таре емкостью 1 700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории В

	43. 
	1. Между складом круглых лесоматериалов емкостью 4 000 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ.
2. Между поршневым газгольдером емкостью 400 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 600 м3 и ГЖ емкостью 700 м3.
3. Между зданием II степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 700 т

	44. 
	1. Между складом каменного угля емкостью 2 000 т и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная.
2. Между зданием IV степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей 2 м) емкостью 1 000 т.
3. Между складом ЛВЖ емкостью 800 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории В. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной

	45. 
	1. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 700 м3, расположенным в здании I степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Оба здания оборудованы АУПТ.
2. Между двумя одноэтажными заданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости, размерами в плане 30 х 15 м с производством категории Г, а другое – II степени огнестойкости, размерами в плане 50 х 40 м, с производством категории В.
3. Между общественным зданием III степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости

	46. 
	1. Между двумя трехэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание III степени огнестойкости, размерами 35 х 35 м с производством категории В. Другое здание IV степени огнестойкости, размерами 25 х 15 м с производством категории Г.
2. Между общественным зданием II степени огнестойкости и производственным зданием I степени огнестойкости.
3. Между зданием II степени огнестойкости с производством категории А и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 500 м3 и ГЖ емкостью 1 000 м3. Здание оборудовано АУПТ

	47. 
	1. Между двумя двухэтажными зданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание III степени огнестойкости, размерами в плане 25 х 25 м с производством категории В, а другое – III степени огнестойкости, размерами в плане 30 х 30 м с производством категории Г.
2. Между подземным резервуаром газонаполнительного пункта емкостью 50 м3 и жилым пятиэтажным зданием II степени огнестойкости.
3. Между складом ЛВЖ емкостью 650 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. Стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной, а здание оборудовано АУПТ

	48. 
	1. Между складом ГЖ в таре емкостью 2 800 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б.
2. Между складом круглых лесоматериалов емкостью 5 000 м3 и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. Здание оборудовано АУПТ.
3. Между поршневым газгольдером емкостью 200 м3 и складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 400 м3 и ГЖ емкостью 800 м3

	49. 
	1. Между зданием III степени огнестойкости с производством категории Б и складом кускового торфа емкостью 900 т.
2. Между складом каменного угля емкостью 900 т и зданием III степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, – противопожарная.
3. Между складом ЛВЖ емкостью 900 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории Б. При этом стена здания, обращенная в сторону склада, является противопожарной

	50. 
	1. Между зданием V степени огнестойкости и складом самовозгорающихся углей (высота штабелей 3 м) емкостью 900 т.
2. Между складом ЛВЖ в таре емкостью 1 000 м3, расположенным в здании II степени огнестойкости, и зданием I степени огнестойкости с производством категории А. Оба здания оборудованы АУПТ.
3. Между двумя одноэтажными заданиями, расположенными параллельно друг другу длинными сторонами. Одно здание IV степени огнестойкости, размерами в плане 50 х 15 м с производством категории Г, а другое – III степени огнестойкости, размерами в плане 50 х 60 м с производством категории В 
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Пример 1. Определите противопожарное расстояние между складом нефтепродуктов емкостью 1 500 м3 и зданием II степени огнестойкости с производством категории В. Здание оборудовано АУПТ.
В соответствии с табл. 12 ФЗ № 123 противопожарное расстояние между складом нефтепродуктов категории IIIв (табл. 14 ФЗ № 123) и производственными зданиями должно составлять не менее 30 м.

Пример 2. Определите противопожарное расстояние между двумя зданиями II степени огнестойкости с производством категории В.
В соответствии с табл. 3 СП 4.13130 противопожарное расстояние должно составлять не менее 9 м. 

Пример 3. Определите противопожарное расстояние между поршневым газгольдером суммарной емкостью 700 м3 и складом лесоматериалов объемом    4 000 м3.
В соответствии с табл. 7 СП 4.13130 и примечанием к ней противопожарное расстояние должно составлять не менее 48 м с учетом коэффициента 0,7, т. е. не менее 33,6 м.

Пример 4. Определите противопожарное расстояние между складом ЛВЖ емкостью 1 500 м3 и зданием II степени огнестойкости.
В соответствии с табл. 4 СП 4.13130 расстояния от складов до зданий и между складами должно составлять не менее 30 м. Пункт 6.1.10: «При подземном хранении легковоспламеняющихся или горючих жидкостей указанные в табл. 4 емкости складов могут быть увеличены в 2 раза, а расстояния сокращены на 50 %». Соответственно, расстояние от складов до зданий и между складами должно составлять не менее 15 м.

Пример 5. Определите противопожарное расстояние между складом совместного хранения ЛВЖ емкостью 900 м3 и ГЖ емкостью 2 500 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1 100 м3.
В соответствии с п. 6.1.10 СП 4.13130 при совместном хранении легковоспламеняющихся и горючих жидкостей приведенная емкость склада не должна превышать количеств, указанных в табл. 4. При этом приведенная емкость определяется из расчета, что 1 м3 легковоспламеняющихся жидкостей приравнивается к 5 м3 горючих. Приведенная емкость склада будет составлять: 
900 ∙ 5 + 2 500 = 7 000 м3.
В соответствии с табл. 4 СП 4.13130 минимальное расстояние между складом ГЖ емкостью 7 000 м3 и складом круглых лесоматериалов емкостью 1 100 м3 составит 42 м.














	
