[bookmark: _Toc224971444]Расчетно-графическая работа №1
Камеральная обработка разомкнутого нивелирного хода 
(обработка журнала нивелирования, расчет прямых 
и кривых участков трассы)

После выполнения полевых работ производится камеральная обработка результатов измерений.
Цель работы: получить топографический план и картограмму земляных работ для вычисления объемов земляных масс.
Исходные данные:
· пикетажный журнал (приложение 1);
· значения радиусов, углов поворота, дирекционных углов трассы и отметки начального репера по вариантам (приложение 2);
· ведомость вычисления прямых элементов дорожных кривых; расчет прямых и кривых дорожной трассы (приложение 3);
· журнал геометрического нивелирования трассы (приложение 4)
[bookmark: _GoBack]Номер варианта согласно первой букве Вашей фамилии.
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Порядок выполнения расчетно-графической работы представлен в методическом пособии «Трассирование сооружений линейного типа».



Приложение 1

Пикетажный журнал

[image: C:\Users\Sanchezz\Desktop\Геодезия. Очное. Дистант с рабочего компа\Пикетажный журнал.jpg]
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Приложение 2

Значения радиусов, углов поворота, дирекционных углов трассы и отметки начального репера 

	№
варианта
	Радиус
R,
м
	Дирекцион-ный
угол
α˚  ΄
	Угол
поворота

θ ˚  ΄
	Отметка
НRр21,
м
	Отметка
НRр39,
м

	1
	250
	119° 30'
	67° 30'
	70.426
	74.532

	2
	100
	98° 40'
	32° 10'
	67.607
	71.677

	3
	800
	217° 40'
	56° 20'
	53.815
	57.922

	4
	250
	325° 10'
	72° 20'
	69.563
	73.634

	5
	350
	87° 15'
	86° 10'
	65.924
	70.032

	6
	150
	112° 15'
	45° 05
	54.658
	58.730

	7
	500
	303° 45'
	15° 10'
	61.729
	65.838

	8
	600
	176° 40'
	64° 00'
	50.732
	54.805

	9
	450
	132° 50'
	55° 40'
	66.761
	70.871

	10
	350
	272° 40'
	32° 10'
	58.017
	62.091

	11
	150
	106° 30'
	47° 42'
	58.854
	62.965

	12
	350
	98°30'
	82° 52'
	50.315
	54.390

	13
	400
	159° 42'
	46° 17'
	63.403
	67.515

	14
	400
	8° 23'
	68°27'
	57.172
	61.248

	15
	300
	27° 40'
	70° 00'
	52.976
	57.089

	16
	250
	105° 30'
	84° 23'
	68164
	72.241

	17
	150
	208° 40'
	55° 00'
	56.338
	60.452

	18
	100
	306°25'
	61° 33'
	60.042
	64.120

	19
	700
	327° 45
	40° 20
	64.247
	68.362

	20
	800
	286° 15'
	38° 48'
	51.579
	55.695

	21
	250
	198° 40'
	22° 31'
	62.563
	66.643

	22
	400
	109° 52'
	25° 48'
	60.884
	65.001

	23
	550
	278° 10'
	49° 30'
	55.495
	59.576

	24
	600
	68° 45'
	58° 58'
	65.086
	69.204

	25
	750
	168° 15'
	73° 18'
	52.413
	56.495




[bookmark: _Toc224971446]Приложение 3
	Вычисление элементов дорожных кривых

	№ углов
поворота
трассы

	В.У.
	УГЛЫ
	ЭЛЕМЕНТ КРИВОЙ

	
	
	измеренный
горизонт.
угол
	поворота трассы
	радиус
	тангенс
	кривая
	домер
	биссектриса

	
	
	
	право
	лево
	
	
	
	
	

	1
	ПК3+30.00
	

	12° 53´
	—
	1 м
	0,11290
	0,22486
	0,00095
	0,00635

	
	
	
	
	
	1300 м
	146,77
	292,32
	1,24
	8,26

	

	

	

	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Расчет прямых и кривых дорожной трассы

	Прямые
	Кривые

	начало
	конец
	длина
	дирекц. угол
	румб
	начало
	конец
	длина кривой
	общая длина трассы

	ПК0
	ПК1+83,23
	183,23
	32°  40 ´                                                                                                                      ´
	СВ :32°  40´
	ПК1+83,23
	ПК4+ 75,55
	292,32
	500,00

	ПК4+75,55
	ПК5
	24,45
	45° 33´
	СВ: 45° 33 ´
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc224971447]Приложение 4
Журнал геометрического нивелирования трассы
	№
стан-ций
	Нивелируемые точки
	Отсчеты по рейке, мм
	Превышение, мм
	Превышение среднее, мм
	Горизонт
инструмента, м
	Отметка
Н,
м

	
	
	задняя
	передняя
	промеж.
	+
	-
	+
	-
	
	

	1
	Рп.21
	7343
2656
	
	
	1564
	
	1565
	
	
	

	
	ПК0
	
	5779
1090
	
	1566
	
	
	
	
	

	2
	ПК0
	6499
1812
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК1
	
	6694
2006
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ПК1
	5205
0518
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2
	
	4895
0206
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК1+18
	
	
	0391
	
	
	
	
	
	

	
	ПК1+50
	
	
	2874
	
	
	
	
	
	

	
	ПК 1+56
	
	
	2876
	
	
	
	
	
	

	4
	ПК2
	5975
1290
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Х1
	
	4974
0285
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК2+44
	
	
	0393
	
	
	
	
	
	

	5
	Х1
	7141
2453
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК3
	
	5004
0318
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постраничный контроль

	
	
	
	
	
	
	



	№
стан-ций
	Нивелируемые точки
	Отсчеты по рейке,  мм
	Превышение,  мм
	Превышение среднее, мм
	Горизонт
инструмента,                м
	Отметка
Н,
м

	
	
	задняя
	передняя
	промеж.
	+
	-
	+
	-
	
	

	6
	ПК3
	6266
1578
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК4
	
	6631
1943
	
	
	
	
	
	
	

	
	П+20
	
	
	2814
	
	
	
	
	
	

	
	Л+7
	
	
	2322
	
	
	
	
	
	

	
	Л+20
	
	
	1236
	
	
	
	
	
	

	7
	ПК4
	6315
1628
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК5
	
	5335
0650
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК4+31
	
	
	2681
	
	
	
	
	
	

	
	ПК4+44
	
	
	1773
	
	
	
	
	
	

	8
	ПК5
	4923
0238
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ПК6
	
	7042
2354
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ПК6
	6002       1314
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рп.39
	
	5222
0535
	
	
	
	
	
	
	

	
	Постраничный контроль
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