Начало формы
Вопрос 1
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Какой способ обработки основан на принципе анодного растворения?
Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Передняя бабка токарного станка предназначена
Вопрос 11
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Задняя бабка токарно-винторезного станка необходима
Вопрос 16
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

При каком виде обработки отсутствует упрочнение?
Вопрос 20
Верно
Баллов: 1,0 из 1,0

Кинематический способ дробления стружки заключается  
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