Введение
Завершающим этапом изучения дисциплины "Эксплуатация электроэнергетических систем" является выполнение контрольной работы, цель которой систематизировать, расширить, углубить и закрепить теоретические знания студента.
Задача контрольной работы состоит в приобретении студентами навыков самостоятельной работы, позволяющей им освоить разделы дисциплины и сформировать законченное представление о принятых решениях и полученных результатах в виде выполнения КРЗ. Контрольная работа расширяет кругозор студента, приучает его к работе с учебной и справочной литературой и к критической оценке параметров и технических характеристик энергетических установок.
B методических указаниях даются практические рекомендации по выполнению КРЗ и формулируется требования к оформлению работы. Это должно помочь студенту в его самостоятельной работе и позволяет унифицировать требования к содержанию, объему и оформлению работ.
При выполнении работы студенту следует, кроме рекомендуемой здесь литературы, использовать справочный, нормативный, специальный периодический материал.
Структура, содержание и объем контрольной работы
Структура контрольной работы
Структура КРЗ образуется из цели и задач изучаемой дисциплины.
Целью освоения дисциплины «Эксплуатация электроэнергетических систем» является получение знаний по эксплуатации электроэнергетических систем и навыков управления процессом технического обслуживания и ремонта электроэнергетических систем.
Задачами освоения дисциплины являются:
1. изучение принципов организации, планирования  и управления производством работ при эксплуатации и ремонте различных электроэнергетических систем;
2. изучение правил технического обслуживания, монтажа, эксплуатацииремонту электроэнергетических систем;
3. изучение состава, содержания и порядка разработки эксплуатационной документации и технических средств, используемых при монтаже и техническом обслуживании;
4. изучение методов и видов работ по эксплуатации электроэнергетических систем, способов и методов предупреждения и устранения возникающих отказов.
Содержание контрольной работы
Контрольная работа выполняется в соответствии с индивидуальным заданием соответствующем последней цифре договора на обучение, по темам, перечисленным ниже.
Темы для написания работы:
1. Общие вопросы эксплуатации электроэнергетических систем.
2. Нормативная и проектная документация.
· 2.1. Характеристика основных нормативных документов.
· 2.2. Проектная документация.
· 2.3. Приемо-сдаточная и эксплуатационная документация.
· 2.4. Классификация электроустановок и электрооборудования.
3. Эксплуатация распределительных электрических сетей.
· 3.1. Эксплуатация воздушных линий электропередачи с голым проводом (ВЛН). Правила безопасности при работах на опорах ВЛ.
· 3.2. Эксплуатация воздушных линий электропередачи с изолированным проводом (ВЛИ).
· 3.3. Эксплуатация воздушных линий электропередачи с защищенным проводом (ВЛЗ).
· 3.4. Эксплуатация силовых кабельных линий.
4. Эксплуатация трансформаторов.
· 4.1. Эксплуатация силовых трансформаторов.
· 4.2. Эксплуатация трансформаторов напряжения.
· 4.3. Эксплуатация трансформаторов тока.
· 4.4. Эксплуатация устройств переключения ответвлений трансформаторов под нагрузкой.
· 4.5. Эксплуатация трансформаторных подстанций.
5. Эксплуатация и ремонт силовых трансформаторов.
· 5.1. Вывод в ремонт силовых трансформаторов.
· 5.2. Замена и очистка трансформаторного масла.
· 5.3. Текущий и капитальный ремонт трансформаторов.
· 5.4. Измерения и испытания трансформаторов.
6. Эксплуатация оборудования распределительных устройств. Эксплуатация выключателей.
7. Эксплуатация систем электрического освещения. Современные методы неразрушающего контроля оборудования ЭЭС.
8. Управление эксплуатацией и ремонтом электрооборудования.
· 8.1. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. Ответственные за безопасность проведения работ, их права и обязанности. Порядок организации работ по наряду. Организация работ по распоряжению. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации согласно перечню. Подготовка рабочего места и первичный допуск бригады к работе по наряду и распоряжению. Окончание работы, сдача-приемка рабочего места. Закрытие наряда, распоряжения. Включение электроустановок после полного окончания работ.
· 8.2. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения. Отключения. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка заземлений в распределительных устройствах. Установка заземлений на ВЛ. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов.
· 8.3. Технологические карты на ремонтные и эксплуатационные работы. Техническая документация.
9. Техника безопасности при эксплуатации электроэнергетических систем.
· 9.1. Средства защиты, применяемые в электроустановках.
· 9.2. Безопасное производство работ в действующих электроустановках.
· 9.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.
· 9.4. Правила безопасности при работах под напряжением.
· Виды ремонтов элементов ЭЭС. Составление графиков ремонта оборудования.
Объем контрольной работы
Объем контрольной работы должен быть достаточным для раскрытия темы, но не менее 15 страниц. Контрольная работа поясняется соответствующими рисунками, таблицами и формулами. В тексте КРЗ должны быть сделаны ссылки на литературные источники. В случае использования сети Internet, необходимо в списке используемых источников указывать адреса Internet – сайтов и дату обращения к ним.
Оформление контрольной работы
Контрольная работа оформляется на сброшюрованных листах формата А4 (297×210 мм). При оформлении отчета на компьютере текст должен быть набран в редакторе Word. Требования к оформлению текста в редакторе Word представлены в таблице 1.
Записка должна иметь:
1. титульный лист (открыть/скачать в формате docx);
2. аннотацию, отражающую основное содержание работы;
3. содержание с указанием начальных страниц разделов работы;
4. основной текст c иллюстрационным материалом;
5. список использованной литературы.
Нумерация страниц сквозная, проставляется в правом нижнем углу.
Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не ставится, далее идут содержание и изложение всего материала.
B конце работы приводится список литературы, которая была использована при его составлении, под заголовком «Список использованной литературы». Список и ссылки на него в тексте оформляются по ГОСТ. В список следует включить все использованные источники в порядке появления ссылок в тексте записки или в алфавитном порядке. При ссылке в тексте на источники приводят порядковый номер по списку, заключенный в квадратные скобки, например: [2].
Все расчеты в контрольной работе выполняются в единицах СИ. Сначала записывается формула в общем виде, затем подставляются численные значения и указывается окончательный результат в соответствии c единицей измерения.
B формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими стандартами. Расшифровка символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не были пояснены ранее в тексте, должна быть приведена непосредственно под формулой. Каждый символ следует писать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Расшифровка символов должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. Формулы должны иметь сквозную нумерацию (например (1)) или в пределах раздела (например (3.1) арабскими цифрами. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках, например: "в формуле (1)".
Иллюстрации имеют сквозную нумерацию или в пределах раздела. При ссылках на иллюстрации в тексте следует писать, например: "в соответствии c рисунком 3.1". Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные. Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: "Рисунок 1 - Разрез светильника".
Таблицы должны иметь сквозную нумерацию или в пределах раздела. Обозначается таблица следующим образом: "Таблица 1. Светотехническая ведомость". При ссылке в пояснительной записке следует писать, например: "в соответствии с таблицей 1". Таблицы со всех сторон ограничивают линиями.
	Таблица 1- Требования к оформлению текста пояснительной записки в редакторе Word

	Формат бумаги
	А4 (210×297)

	Гарнитура текста
	Times New Roman Cyr

	Кегль (размер шрифта)
	14

	Межстрочный интервал
	Полуторный

	Абзац (красная строка)
	1.5 см

	Перенос
	Автоматический

	Выравнивание
	По ширине листа

	Поля (левое)
	3 см

	Поля (правое)
	не менее 8 мм

	Поля (верхнее, нижнее)
	2 см

	Редактор формул
	Microsoft Equation 2.0/3.0

	Размеры:
	 

	обычный;
	12

	крупный индекс;
	8.4

	мелкий индекс;
	7.2

	крупный символ;
	16

	мелкий символ
	9
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4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.
5. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
6. Правила  устройства  электроустановок.

