Методические указания.
Оглавление / Contents
· Методические указания по выполнению индивидуального задания
· Методические указания по выполнению контрольной работы
· Методические указания по выполнению лабораторных работ
· Методическая литература для подготовки к зачету
Методические указания по выполнению индивидуального задания
В соответствии с вариантом выполняется индивидуальное задание в виде реферата.
Студент составляет реферат на выбранную тему, используя рекомендуемую литературу или другие источники, а также опираясь на собственный опыт.
Автор реферата должен хорошо знать его содержание, глубоко понимать все использованные в реферате термины и понятия. Проверка этого проводится при защите реферата.
 
Вариант индивидуального задания состоит из двух частей:
- первая – номер темы (1 - «Свойства электротехнических и конструкционных материалов»; 2- «Электротехнические и конструкционные материалы и их применение в энергетике»);
- вторая – номер по порядку в теме.
Студент вправе выбрать и определить тему реферата самостоятельно. При этом если наименование темы реферата будет иным, чем в предлагаемом перечне, то в этом случае ее следует согласовать с преподавателем.
Варианты индивидуальных заданий прилагаются.
Требования к составлению реферата прилагаются.
Если вы сдаете свои работы дистанционно, прошу присылать их в гугл-документах с правом редактирования.
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Методические указания по выполнению контрольной работы
В соответствии с вариантом выполняется контрольная работа в виде тестового задания.
Студент выполняет контрольную работу опираясь на знания, полученные при изучении дисциплины.
При выполнении контрольной работы рекомендуется пользоваться методическим пособием Целебровского Ю.В. Материаловедение для электриков в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю. В. Целебровский ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. энергетики. - Новосибирск, 2010. - 63 с. : ил. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/celebrov.pdf
Наибольшее число вопросов у студентов возникает при выполнении 9 задания контрольной работы, в котором необходимо определить или ток или сечение проводника при условии длительного протекания тока. Для выполнения этого задания необходимо вспомнить про одну из характеристик электрического тока – плотность тока.
Напомню, что основные понятия об электричестве студенты изучают в рамках дисциплины "Введение в направление" (Первокурсникам об электричестве: учебное пособие / Ю. В. Целебровский ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2019. - Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000241320 ).
Если вы сдаете свои работы дистанционно, прошу присылать их в гугл-документах с правом редактирования.
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Методические указания по выполнению лабораторных работ
Лабораторный практикум по дисциплине предполагает выполнение лабораторных работ, на которых можно практически познакомиться с разными видами материалов и измерить их параметры. Объём и число лабораторных работ заметно превышает выделенные на эти цели часы учебного плана. Это даёт возможность студенту выбрать для выполнения те работы, темы и состав которых наиболее ему интересны. Теоретические сведения для выполнения лабораторных работ представлены в разделе «Теоретические материалы».
Лабораторная работа № 1
Изучение явления контактной коррозии металлов
Цель работы – измерить электрохимические потенциалы различных металлов в различных средах, изучить краткосрочную динамику изменения этих потенциалов, определить возможные разности потенциалов, вызывающие контактную коррозию металлов в заземляющих системах электроустановок.
Лабораторная работа № 2
Определение удельного электрического сопротивления и температурного коэффициента удельного электрического сопротивления металлов
Цель работы – определить удельное сопротивление меди, алюминия и стали в образцах проволок из этих металлов и установить зависимость удельного сопротивления от температуры.
Лабораторная работа № 3
Знакомство с диэлектрическими материалами и измерение диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь
Цель работы – ознакомиться визуально с образцами следующих диэлектрических материалов: резина с высоким содержанием сажи, стеклотекстолит, лакоткань (толщина 0,125 мм), полиметилметакрилат (оргстекло), гетинакс, текстолит, поливинилхлорид (ПВХ, винипласт), поливинилхлорид в виде изоляционной ленты (ПВХ-лента), эпоксидный компаунд, политетрафторэтилен (фторопласт), кремнийорганическая резина. Провести у выбранных образцов измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. Ознакомиться с построением векторных диаграмм для схем замещения диэлектрика.
Лабораторная работа № 4
Снятие основных кривых намагничивания и петель гистерезиса ферромагнитных и ферримагнитных материалов
Цель работы – изучение магнитных свойств, исследование с помощью осциллографа процессов  намагничивания и размагничивания, экспериментальное получение основной кривой намагничивания магнитных материалов и построение зависимости магнитной проницаемости материала от напряженности магнитного поля.
Лабораторная работа № 5
Определение удельного электрического сопротивления, температурного коэффициента удельного электрического сопротивления и оценка теплоёмкости полупроводящего материала – ЭКОМ
Цель работы – знакомство с линейными полупроводящими материалами на примере композиционного материала ЭКОМ, определение удельного сопротивления, температурного коэффициента удельного сопротивления и теплоемкости у каждого из образцов материала, оценка значения контактного сопротивления, выявление образцов с большим контактным сопротивлением.
Лабораторная работа № 6
Определение электрической прочности воздуха и трансформаторного масла и знакомство с условиями возникновения частичных разрядов в твёрдом диэлектрике
Цель работы – провести опыты по определению пробивного напряжения трансформаторного масла и воздуха и рассчитать среднее его значение для этих материалов. Определить значение электрической прочности для каждого диэлектрика и сравнить со справочными, объяснить возможные расхождения. В опыте с двухслойным диэлектриком (стекло-воздух) изучить условия возникновения частичного разряда, оценить значение напряжения возникновения ЧР и, используя найденное значение электрической прочности воздуха, определить диэлектрическую проницаемость стекла.
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Методическая литература для подготовки к зачету
При подготовке к зачету рекомендуется пользоваться методическим пособием Целебровского Ю.В. Материаловедение для электриков в вопросах и ответах: учебное пособие / Ю. В. Целебровский ; Новосиб. гос. техн. ун-т, Фак. энергетики. - Новосибирск, 2010. - 63 с. : ил. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2010/celebrov.pdf

