ВЫБОР ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ.
Вариант задания выдается в виде числа С. Г.H.  Например 10-25-1. 
Вариант задания можно получить на установочной лекции, а также у преподавателя (Шелегов Владимир Георгиевич; shelvg@mail.ru;   т. 8-983-408-79-70).  
По варианту задания выбираются исходные данные (смотри файл «Задание к контрольной работе по дисциплине Механика грунтов, основание фундаментов»)
Выбирается один из четырех, предлагаемых по заданию фундаментов, на усмотрение студента. 
Методические указания по выполнению контрольной работы.
       Перед началом работы студент должен внимательно ознакомиться с индивидуальным заданием и уяснить поставленную перед ним задачу. 
      Проектирование и устройство основания и фундаментов является комплексной инженерной задачей. Ее решение требует рассмотрения многих факторов: геологических, климатических и гидрогеологических условий площадки строительства, физико-механических свойств грунтов, назначения и конструктивных особенностей здания, нагрузок и воздействий на основание и фундаменты, производства работ при разработке грунтов и возведения фундаментов и др.
     Умение своевременно анализировать и учитывать действие каждого из факторов, взаимное влияние друг на друга является основой для качественного выполнения контрольной работы.
     Отличительной особенностью проектирования фундаментов является вариантность. Для типового здания не существует типового фундамента. При выборе того или иного фундамента необходимо учитывать совместную работу основания, фундамента и надземных несущих конструкций здания, инженерно-геологические, гидрогеологические, климатические условия строительной площадки, чувствительность несущих конструкций здания к неравномерным осадкам, крену и другие особенности здания, методы выполнения  работ по устройству фундаментов, возможности строительной организации и ряд других факторов. Все это приводит к необходимости разработки нескольких вариантов фундаментов. Наиболее оптимальный из них определяется путем технико-экономического сравнения вариантов.      Проектирование оснований и фундаментов выполняется с учетом следующих положений:
обеспечение прочности и эксплуатационных требований зданий;
максимального использования прочностных и деформационных свойств грунта;
максимального использования прочности материала фундамента;
достижение минимальной стоимости, материалоемкости и трудоемкости.
   При учебном проектировании необходимо предложить и обосновать не менее двух типов возможных в данных условиях вариантов фундаментов. В первую очередь должен быть рассмотрен вопрос о возможности применения фундаментов мелкого заложения и свайных. При наличии слабых грунтов необходимо решить вопрос об искусственном увеличении несущей способности таких грунтов (уплотнение, устройство подушек, закрепление и др.)
Отсутствие на небольших глубинах прочных грунтов ведет к необходимости применения фундаментов в виде сплошной железобетонной плиты, перекрестных лент и т.д.
Для зданий с большими нагрузками или в случае необходимости расположения помещений на большой глубине, ниже уровня подземных вод, в слабых водонасыщенных грунтах может оказаться целесообразным, а иногда и единственно возможным применение опускных колодцев или конструкций «стена в грунте».
	Сравнение вариантов фундаментов выполняется по критериям стоимости).

Разделы которые необходимо выполнить в контрольной работе.
1.  Анализ инженерно - геологических и гидрологических условий.
1.1.  Определение характеристик и уточнение наименований
грунтов.
1.2.  Определение глубины сезонного промерзания грунтов.
1.3.  Выбор типа фундаментов и основания.
2.  Проектирование фундаментов мелкого заложения.
2.1.  Назначение глубины заложения фундамента.
2.2.  Определение размеров подошвы фундаментов с проверкой краевых давлений на грунт.
2.3.  Расчет осадок фундамента.
2.4.  Проверка давления по слабому подстилающему слою.
3.  Проектирование свайных фундаментов.
3.1.  Подбор типа и конструкции свай.
3.2.  Определение несущей способности сваи.
3.3.  Определение требуемого количества свай и конструирование ростверка.
3.4.  Расчет осадки свайного фундамента.
3.5.  Подбор сваебойного оборудования для погружения свай.
3.6.  Расчет проектного отказа свай.
При выполнении контрольной рекомендуем использовать методики и примеры расчетов изложенных в учебном - методическом пособии Пермского национального исследовательского политехнического университета. Пономарев А.Б. Основания и фундаменты / А.Б. Пономарев, А.В. Захаров, Д.Г. Золотозубов, С.В. Калошина : учеб.-метод. пособие – Пермь:  Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2015. – 318 с.
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