Лабораторная работа №1
Тема 1. Строительная и архитектурная климатология
[bookmark: _Toc474228308]Задание.
Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе.
Исходные данные к лабораторной работе.
В качестве исходных данных использовать район строительства – район места проживания.
[bookmark: _GoBack]Рекомендации по выполнению задания.
Ознакомиться с методикой выполнения лабораторной работы. Выполнить лабораторную работу в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе. Заполнить соответствующий бланк. Сделать выводы. Ответить письменно на контрольные вопросы.
Требования к оформлению работы: 
1. Работа оформляется в программе Microsoft Word в соответствии с нормативными документами.
2. Формулы набираются в редакторе формул.
3. Чертежи выполняются в графическом редакторе (любом) и вставляются в работу.
4. Допускается вставлять в работу отсканированные (сфотографированные) материалы (только рисунки и чертежи, но не формулы и текст).
Литература: 
1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»

Лабораторная работа № 1
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ИНСОЛЯЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
Цель работы: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Приборы и оборудование: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Методика выполнения работы:
1. Определить солнечный климат местности и его параметры:
· географическая широта, 
· время года и день, 
· высота стояния солнца в данный момент (h0), 
2. Определить ориентацию здания (меридиональная или широтная). 
3. Выбрать различные помещения по освещенности (обязательно с прямым попаданием солнечных лучей). Определить количество комнат, в которых должна быть обеспечена инсоляция.
4. Определить время начала инсоляции (время попадания первых лучей солнца в помещение, с учетом условия - не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.). Занести данные в таблицу1.
5.  Определить время окончания инсоляции. (время попадания последних лучей солнца в помещение, с учетом условия - не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.). Занести данные в таблицу 1.
6. Определить нормативное время инсоляции для выбранного региона. 
7. Скачать инсоляционную линейку (инсоляционный график) для соответствующего климатического района. По инсоляционному графику определяют продолжительность инсоляции помещения в пределах горизонтальных и вертикальных инсоляционных углов светового проема.
8. Сравнить полученные результаты. Сделать выводы.
9. Ответить на контрольные вопросы.
Таблица 1 – Продолжительность инсоляции помещений
	Помещение
	ВЕСНА-ОСЕНЬ
	ЛЕТО

	
	начало инсоляции

	конец инсоляции

	продолжительность, ч

	начало инсоляции

	конец инсоляции

	продолжительность, ч


	
	Меридиональное положение здания

	1 помещение
	
	
	
	
	
	

	2 помещение
	
	
	
	
	
	

	
	Широтное положение здания

	1 помещение
	
	
	
	
	
	

	2 помещение
	
	
	
	
	
	



Выводы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контрольные вопросы
1. Инсоляция, ее роль и значение в проектировании зданий.
2. Нормирование инсоляции.
3. Меры борьбы с излишней инсоляцией.
4. Характеристика солнечного климата района строительства.
5. Методы исследования инсоляции.

