[bookmark: _Toc40443461]Содержание практики
Таблица 1 – Содержание производственной практики «Научно -исследовательская работа»
	№
	Содержание практики
	Планируемые результаты 

	НИР 1
	Проверяемое задание №1 
Подготовка портфолио магистранта
	-Проверяемое задание №1 
Подготовка портфолио магистранта
-Проверяемое задание №2
Составление индивидуального плана студента
-Отчет по производственной практике «Научно-исследовательская работа 1» включает: 
· Портфолио магистранта, 
· Индивидуальный план магистранта.
Оформление отчета по Учебному пособию «Практика НИР»

	
	Проверяемое задание №2
Составление индивидуального плана студента
	

	НИР 2
	Проверяемое задание №3
Проведение литературного обзора по теме магистерской диссертации
	- Проверяемое задание №3
Проведение литературного обзора по теме магистерской диссертации
- Проверяемое задание №4 
Составление структуры и содержания магистерской диссертации
- Отчет по производственной практике «Научно-исследовательская работа 2» включает: 
· Проверяемые задания 3,4, 
· Содержание диссертации,
· Глава 1 диссертации
Оформление отчета по Учебному пособию «Практика НИР»

	
	Проверяемое задание №4 
Составление структуры и содержания магистерской диссертации
	

	НИР 3
	Проверяемое задание №5 Разработка проекта технического решения, направленного на улучшение техносферной безопасности
	- Проверяемое задание №5 Разработка проекта технического решения, направленного на улучшение техносферной безопасности
- Практическое занятие 6
Определение методов и разработка программы научных исследований 
- Отчет по производственной практике «Научно-исследовательская работа 3» включает: 
· Проверяемые задания 5,6, 
· Глава 2 диссертации, 
Отдельно загружается:
· Публикация (в формате word)
· Сборник со статьей (формат pdf)
· Экспертное заключение: авторская справка, экспертное заключение 2 экз (формат word единым файлом)
· Портфолио студента (включить статью, дипломы, свидетельства).
Оформление отчета по Учебному пособию «Практика НИР»

	
	Практическое занятие 6
Определение методов и разработка программы научных исследований 
	

	НИР 4
	Проверяемое задание №7
Проведение теоретических и экспериментальных исследований
	- Проверяемое задание №7
Проведение теоретических и экспериментальных исследований
- Проверяемое задание №8
Анализ результатов исследований, формулирование выводов и рекомендаций
- Отчет по производственной практике «Научно-исследовательская работа 4» включает: 
· Проверяемые задания 7,8, 
· Глава 3 диссертации, 
· Библиографический список диссертации
Оформление отчета по Учебному пособию «Практика НИР»

	
	Проверяемое задание №8
Анализ результатов исследований, формулирование выводов и рекомендаций
	




Отчет по производственной практике НИР 3
Структура отчета по практике
Все отчеты по практике оформляются по единой структуре:
‐	титульный лист 
‐	содержание;
‐	введение
‐	термины и определения;
‐	перечень сокращений и обозначений;
‐	разделы, подразделы (задания по практике, далее результаты НИР по индивидуальному плану магистранта (разделы, главы диссертации, публикации статьи и/или выступление на конференции*)
‐	заключение;
‐	 список используемых источников;
‐	 приложение.

* Подтверждением публикации и/или выступления с докладом на конференции является размещение в отчете по практике сборника, в котором опубликована статья и/или программа конференции формат PDF. К опубликованной статье необходимо оформить экспертное заключение  в формате WORD и разместить статью в формате WORD.
Сборники и программы прикрепляются отдельным файлом. 
Отчет отдельно, сборник отдельно. 
Наименование файлов по Инструкции наименования файлов.
** Отчеты по практике оформляются по МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ по оформлению выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры


Инструкция по выполнению НИР 3.
1. Выполнить Проверяемые задания 5 и 6.
2. Сформировать отчет по Учебно-методическому пособию 
Горина Л.Н Производственная  практика «научно-исследовательская работа» по направлению подготовки магистров «Техносферная безопасность», Учеб.-методическое пособие. – Тольятти: Изд-во ТГУ.
3. Выложить отчет в Росдистант и Акт о прохождении практики согласно инструкции  по размещению отчета по практике, сборник статей, экспертное заключение, статью в формате WORD.

Письменное задание 5 Разработка проекта технического решения, направленного на улучшение техносферной безопасности.

Цель задания: Выполнить разработку проекта технического решения, направленного на улучшение техносферной безопасности.

Алгоритм выполнения проверяемого задания.
[bookmark: _Toc400105569]1. Изучить алгоритм разработки проекта технического решения, направленного на улучшение техносферной безопасности.
[bookmark: _Toc400105570]2. Ознакомиться с теоретической частью.
[bookmark: _Toc400105571]3. Оформить результаты расчета в виде таблицы 1.

Таблица 1

	№ п/п
	Наименование технического решения
	Известные технические решения
	Преимущества известных технических решений
	Недостатки известных технических решений
	Положительные эффекты от использования и сущность разрабатываемого решения

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	



Алгоритм-схема 
потенциальной реализации разработок инновационных технических решений, используемых в составе дипломных работ бакалавров и диссертационных работ магистрантов кафедры «Управления промышленной и экологической безопасностью» ТГУ, базирующихся на поиске, анализе и отборе известных прогрессивных технических решений, содержащихся в описании патентов на изобретения и полезные модели, приемлемых для их дальнейшего эффективного использования по решению поставленных целей и задач заданных темами дипломных работ и магистерских диссертаций

1.Анализ содержания темы, целей и задач, предъявляемых дипломной работой (диссертационной работой), с точки зрения выполнение действующих и перспективных нормативных требований по обеспечению безопасного и экологического функционирования рассматриваемого совершенствуемого объекта разработки (объекта исследования ).
2.Определение предполагаемых потенциальных составных элементов рассматриваемого объекта разработки ( технологического процесса, технического устройства ) функционирование которых характеризуется неудовлетворительными ( недостаточно высокими ) безопасностными и экологическими показателями, которые следует дополнительно подвергнуть разнообразным инновационным модификационным усовершенствованиям, и /или альтернативным замещениям по применению более прогрессивных технических решений (использовании альтернативных составных элементов), позволяющих улучшить безопасностные и экологические показатели рассматриваемого объекта разработки в целом .
3.Определение критичных ключевых слов и фраз (технических терминов), характеризующих рассматриваемую проблему (ответственных за тему, цели и задачи работы), включая названия отдельных «проблемных» составных элементов рассматриваемого объекта разработки (технологического процесса, технического объекта), для последующего целенаправленного проведения поиска по ним известных прогрессивных инновационных технических решений в соответствии с «Технологической процедурой», описанной в учебно-методических пособиях кафедры «Управление промышленной и экологической безопасностью» ТГУ. (См. УМП Производственная практика «Научно-исследовательская работа», автор: Горина Л.Н. , Краснов А.В.; УМП Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность, автор: Горина Л.Н.; УМП Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность, автор: Горина Л.Н.)
В качестве основных (альтернативных, дополняющих) базовых элементов патентного поиска разнообразных прогрессивных инновационных технических решений по указанной «Технологической процедуре»,  возможно также использовать уже известные разработчику проекта (дипломной работы, магистерской диссертации), наиболее близкие к рассматриваемой теме работы Классы Международной Классификации изобретений (МКИ), приведенные, в составе описания «Технологической процедуры», и/или по известному ему Патентообладателю (Заявителю, в виде конкретной организации или фамилии, имени, отчеству физического лица), относящееся к рассматриваемым проблемам обеспечения безопасности и/или экологичности заданных технических объектов.
Также, выполнение патентного поиска разнообразных технических решений по рассматриваемой тематике весьма удобно проводить по известным разработчику (бакалавру, магистранту) номеру патентного документа (известным разработчику номерам патентов на изобретения, номерам патентов на полезные модели).
Возможное (необходимое) расширение базы поля поиска инновационных технических решений по теме проекта легко осуществлять также по их дополнительному отбору и дальнейшему раскрытию сущности из приведенных в содержании текстов описаний патентов уже найденных технических решений, которые содержаться в критическом анализе текстов технических описаний в виде ссылок на анализируемые известные альтернативные («критикуемые») технические решения, подходящие (приемлемые) для альтернативного решения проблем технического проекта.
Для отбора, анализа и последующего применения следует отдавать предпочтение техническим решениям, современного технического уровня описанным в патентах срок действия которых не превысил 20 лет с момента их публикации.
4.Выполняемая техническая разработка (дипломная работа, магистерская диссертация) может включить базовое, без каких-либо дополнительных изменений, использование известного по патенту на изобретение (на полезную модель) технического решения для решения поставленных целей и задач (если этого вполне достаточно), так и в необходимой степени их дополнительное модификационное и адаптационное (приспособленное к конкретным условиям) преобразование, применительно к специфическим условиям (или преднамеренно задаваемым техническим требованиям) функционирования рассматриваемого технического объекта. В ряде случаев, может быть целесообразным совместное сгруппированное использование нескольких известных инновационных технических решений или применение одного адаптированного и гибридного технического устройства, сочетающего в своем составе несколько инновационных элементов, позаимствованных из нескольких патентов, позволяющих комплексно разрешать поставленные разнообразные цели и задачи в рамках рассматриваемого технического проекта.
5.Ссылки на анализируемые (предлагаемые к применению) инновационные технические решения по используемым патентам на изобретения и полезные модели приводятся в соответствие с ГОСТ в соответствующем разделе «используемые источники информации».
6.Выбор разработчиком (бакалавром, магистром) тех или иных инновационных решений для использования в конкретной дипломной или диссертационной работе должен сопровождаться сопутствующим всесторонним аргументированным обоснованием их возможной приемлемости, достаточности и достижения более высокой эффективности функционирования в составе разрабатываемого технического проекта исключительно с точки зрения улучшения его безопасностных и экологических характеристик. При необходимости, в отдельных случаях, может быть приведен также ориентированный экспресс – анализ с точки зрения экономических затрат, связанных с процедурой их возможного внедрения в производство.
7.В выполняемом анализе и приводимых графических изображениях выпускной квалификационной работы использовать ссылки только на существенные признаки (основные функциональные элементы) технического проекта, устраняя (не используя) при этом несущественные второстепенные признаки, неоправданно загромождающие проект и затрудняющих его зрительное восприятие и понимание.
8.Кроме разделов «Выводы» и «Заключение» технический проект может включать и раздел «Предложение по внедрению разработанного инновационного технического решения», в которое включить графы «Согласовано» со стороны «Заказчика проекта» и «Утверждаю» - со стороны «Заведующего кафедрой» «Управление промышленной и экологической безопасностью» ТГУ.



Теоретический материал / нормативные документы.
1. Технические регламенты Таможенного Союза – http://www.tsouz.ru, http://www.eurasiancommission.org:
2. Документы (ГОСТы, Проекты стандартов, Технические регламенты, Проекты технических регламентов, СНиПы, своды правил), размещенные на сайте «Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации» – http://docs.cntd.ru.
3. Описания патентов на изобретения, полезные модели, промышленных образцов, размещенные в электронных библиотеках Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) –http://ru.espacenet.comи ФГУ ФИПС –http://www.fips.ru.
4. Журнал «Безопасность в техносфере» - http://magbvt.ru.
5. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» - http://www.novtex.ru/bjd.
6. Журнал «Промышленная безопасность и экология» - http://www.prombez.com.
7. Журнал «Экология» - http://ipae.uran.ru/ecomag.
8. Журнал «Вектор науки ТГУ» - http://edu.tltsu.ru.
9. Журнал «Экология и промышленность России» - http://ekologprom.ru.
10. Журнал «Пожарная безопасность» - http://www.vniipo.ru/journal/
11. Журнал «Пожаровзрывобезопасность» - http://fire-smi.ru.
12. Журнал «Пожарная безопасность в строительстве» - http://www.firepress.ru/index.php?show_fux_page=1.
13. Журнал «Пожарное дело» - http://pojdelo.mchsmedia.ru.
14. Журнал «Fire Engineering» - http://www.fireengineering.com/index.html.
15. Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности» - http://ipb.mos.ru/ttb/index.html.
16. Журнал «Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)» - http://istina.msu.ru/journals/93935.
17. Журнал «Альтернативная энергетика и экология» - http://isjaee.hydrogen.ru.
18. Журнал «Промышленность и безопасность» - http://www.pbperm.ru.
19. Журнал «Известия Самарского научного центра РАН». Сборники трудов I, II, III и IV Международных научно-технических конференций «Безопасность. Технологии. Управление»http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml.

Образец выполнения задания


Результаты выполненной работы представлены в таблице 1.
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование технического решения
	Известные технические решения
	Преимущества известных технических решений
	Недостатки известных технических решений
	Положительные эффекты от использования и сущность разрабатываемого решения

	1
	Звукоизолирующее ограждение
	В качестве примеров известных технических устройств, функционирующих по отмеченному выше физическому принципу, могут быть указаны, в частности: различного типа плоские полостные панельные шумопонижающие конструкции:
- международная заявка на изобретение WO 2009/131855 A2 (опубликована 29.10.2009 г.);
- международная заявка на изобретение WO 2008/138840 A1 (опубликована 20.11.2008 г.);
- международная заявка на изобретение WO 2009/037765 A1 (опубликована 20.09.2007 г.);
- патент Германии на изобретение DE 4315759 (опубликован 11.05.1993 г.);
- международная заявка на изобретение WO 2006056351 (опубликована 06.01.2006 г.);
- патент РФ на изобретение RU 2206458 (опубликован 20.06.2003 г.);
- патент Франции на изобретение FR 2910685 (опубликован 27.06.2008 г.);
- заявка Японии на изобретение JP 2008-96826 A (опубликована 13.10.2006 г.);
- заявка Японии на изобретение JP 2007-186186 (опубликована 26.07.2007 г.);
- патент РФ на полезную модель RU 61353 (опубликован 27.02.2007 г.);
- патент РФ на полезную модель RU 67650 (опубликован 27.10.2007 г.).
	К полезным преимуществам использования указанных выше технических устройств следует отнести возможность их применения в условиях воздействия агрессивных сред, высоких температур и интенсивных динамических нагрузок, вследствие исключения использования в их составе пористых волокнистых и/или вспененных открытоячеистых структур органического или синтетического происхождения (применяются исключительно перфорированные, и/или пористые волокнистые и/или вспененные металлические или керамические структуры).
	К отрицательным техническим характеристикам следует отнести узкий частотный диапазон и не высокий уровень акустической эффективности, высокая стоимость, габариты и материалоемкость. Указанные факторы ограничивают их широкое распространение в решении практических задач подавления шумовых излучений.
	Технический результат, достигаемый реализацией заявляемого изобретения, заключается в заданном улучшении шумопонижающей эффективности в расширенном частотном диапазоне, увеличении возможных областей применения, повышении «универсализации», «унификации», и «типизации», упрощает процесс размещения обособленных звукопоглощающих панелей звукоизолирующего ограждения, достигаемые с наименьшими материальными и трудовыми затратами. 
Универсализация – повышение эффективности технического объекта посредством расширения его функций и увеличения диапазона возможных областей использования. Главное экономическое значение универсализации заключается в замене нескольких специализированных технических объектов, выполняющих отдельные функции или применяемых в отдельных областях, на один универсальный технический объект.
Типизация – метод унификации, состоящий в разработке типовых решений для применения их при создании новых изделий, процессов или проведении соответствующих работ.
Унификация – это относительное сокращение разнообразия элементов по сравнению с разнообразием систем, в которых они применяются. Элементами унификации могут быть устройства, процессы, а также их признаки либо совокупность этих признаков, рассматриваемых при решении задачи как неделимого целого. 

Для достижения заявляемого технического результата, в известной конструкции звукоизолирующего ограждения, содержащего в своем составе несущие элементы, шумопоглощающий элемент, расположенный с заданным воздушным зазором в полости между тыльной звукоотражающей панелью и перфорированной сквозными отверстиями лицевой плосколистовой звукопрозрачной панелью, и содержащий несущую основу листового перфорированного или сетчатого типа, футерованную, по крайней мере, с одной из ее сторон, обособленными дроблеными фрагментированными звукопоглощающими элементами, несущая основа шумопоглощающего элемента выполнена формованной, образует замкнутую обособленную емкость при сопряжении с тыльной звукоотражающей панелью, обособленные звукопоглощающие панели размещены в брикетированном модуле, сформированном звукопрозрачной оболочкой, выполненной из сплошной однослойной структуры эластичной воздухонепродуваемой полимерной пленки или воздухопродуваемого пористого слоя тканевого (нетканого полотна), при этом на поверхностях несущей основы шумопоглощающего элемента, сопрягаемых с несущей поверхностью тыльной звукоотражающей панели, размещена прослойка из адгезионного вязкоэластичного вибродемпфирующего материала.

	2
	Панельные шумопонижающие конструкции
	В качестве примеров такого типа известных технических устройств можно отметить:
- патент Франции на изобретение FR 2899919 (опубликован 19.10.2007);
- патент Франции на изобретение FR 2899992 (опубликован 19.10.2007);
- патент США на изобретение US 3991848 (опубликован 16.09.1974);
- патент США на изобретение US 5422466 (опубликован 11.03.1994);
- патент Японии на изобретение JP 11104898 (опубликован 20.04.1999);
- международная заявка на изобретение WO 2007/017317 (опубликована 15.02.2007);
- патент Японии на изобретение JP 62165043 (опубликован 21.07.1987);
- заявка Германии на изобретение DE 4332856 (опубликована 27.09.1993);
- Европейский патент на изобретение EP 1477302 А1 (опубликован 17.11.2004);
- заявка Японии на изобретение JP 2000034937 (опубликована 02.02.2000);
- заявка Германии на изобретение DE 202004018241 (опубликована 24.11.2004);
- патент Великобритании на изобретение GB 1579897 (опубликован 03.06.1976);
- патент Германии на изобретение DE 4332845 А1 (опубликован 27.09.1993);
- Европейский патент на изобретение EP 0697051 B1 (опубликован 20.04.1994);
- международная заявка на изобретение WO 2004/013427 A1 (опубликована 12.02.2004);
- патент РФ на изобретение RU 2042547 (опубликован 27.08.1995).

	Плоские полостные панельного типа шумопонижающие конструкции, полости которых полностью или частично заполнены пористым звукопоглощающим веществом волокнистого и/или открытоячеистого вспененного типа (органического, минерального, синтетического происхождения), характеризуются высокими звукопоглощающими характеристиками. Передняя (лицевая) стенка панели такого типа технических устройств выполнена перфорированной (круглые отверстия, щелевые просечки с отгибами – наиболее распространенный вид перфорации стенки).
	Приведенные выше технические устройства характеризуются определенной потерей звукопоглощающих свойств вследствие скачкообразного изменения волнового акустического сопротивления на плоской границе размежевания сред распространения звуковых волн – воздушной среды примыкающей к плоской перфорированной панели, дороговизной применяемых пористых веществ, производимых, в том числе и из не возобновляемого углеродного сырья (нефти, газа), проблемами утилизации разнородных конструкционных материалов.
	

	3
	Формованные шумопонижающие конструкции
	Представлены в следующих известных технических устройствах:
- патенте РФ на изобретение RU 2249258 (опубликован 27.09.2004);
- патенте США на изобретение US 4097633 (опубликован 27.06.1978);
- заявке Германии на изобретение DE 4237513 (опубликован 07.11.1992);
- заявке США на изобретение US 2003207086 (опубликован 11.06.2003);
- Европейском патенте на изобретение EP 0253376 A2 (опубликован 20.01.1988);
- патенте РФ на изобретение RU 2161825 (опубликован 10.01.2001);
- заявке Австралии на изобретение AU 2007100636 (опубликован 16.08.2007).
	Более высокая шумопонижающая эффективность за счет более плавного согласования волновых (акустических) сопротивлений на путях распространения звуковых волн в граничных зонах соприкосновения внешней поверхности оболочки (панели) технического устройства с внутренней зоной примыкания воздушной среды, контуром внешней оболочки панели придается неплоская геометрическая форма (клинообразная, волнообразная, гофрообразная).
	Описанные технические устройства характеризуются сложностью технологического исполнения и высокой стоимостью.
	

	4
	Шумозащитные ограждения
	Известны из следующих патентных документов:
- патента Германии на изобретение DE 4315759 C1 (опубликован 11.05.1993);
- патента США на изобретение US 6194052 B1 (опубликован 20.06.1998);
- Европейского патента на изобретение EP 1146178 A2 (опубликован 15.03.2001);
- Европейского патента на изобретение EP 1950357 A1 (опубликован 30.07.2000);
- заявки США на изобретение US 2007/0272472 А1 (опубликован 29.11.2007);
- международной заявки на изобретение WO 2006/101403 А1 (опубликован 28.09.2006);
- заявки США на изобретение US 2007/0151800 А1 (опубликован 05.06.2007).
	Высокая эффективность ослабления звуковой энергии, генерируемой виброшумоактивными техническими объектами. Направлены на увеличение доли поглощенной звуковой энергии за счет выполнения в передней лицевой панели устройства, воспринимающей падающие звуковые волны, отверстий перфорации заданных геометрических форм и определенных габаритных размеров. Такого типа технические устройства характеризуются в ряде случаев улучшенными эксплуатационными и декоративными (улучшенным внешним дизайном) свойствами.
	Изготовление таких устройств связано с необходимостью применения сложного технологического оборудования, соблюдения узких технологических допусков на изготовление, применения дорогостоящих конструкционных материалов.
	

	5
	Звукоизолирующие ограждения
	Такого типа шумопонижающие технические устройства описаны в следующих патентных документах:
- патенте РФ на изобретение RU 2295089 (опубликован 10.03.2007);
- патенте Франции на изобретение FR 2929749 (опубликован 09.10.2009);
- патенте Великобритании на изобретение GB 822954 (опубликован 04.11.1959);
- патенте РФ на изобретение RU 2340478 (опубликован 10.12.2008);
- заявке Японии на изобретение JP 2002175083 (опубликован 21.06.2002).

	Обеспечивают повышенное поглощение звуковой энергии в расширенном частотном диапазоне
	Недостатками представленных технических устройств является сложность и трудоемкость их изготовления и более высокие стоимостные показатели.
	




Письменное задание 6 Определение методов и разработка программы научных исследований

Цель задания: Определить методы научных исследований, которые будут использованы в работе, разработать программу научных исследований. 

Алгоритм выполнения проверяемого задания.
1. Изучить алгоритм выбора методов научных исследований.
2. Ознакомиться с  теоретической частью по составлению программы научных исследований.
3. Оформить результаты работы в виде таблиц 2 и 3.
4. Опубликовать статью с результатами научного исследования.
5. Оформить экспертное заключение на статью.

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование 
этапа
	Детализация
работы

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	



Таблица 3
	№ п/п
	Метод научного исследования
	Описание метода научного исследования

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	
	
	






Теоретический материал / нормативные документы.
1. Технические регламенты Таможенного Союза – http://www.tsouz.ru, http://www.eurasiancommission.org:
2. Документы (ГОСТы, Проекты стандартов, Технические регламенты, Проекты технических регламентов, СНиПы, своды правил), размещенные на сайте «Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации» – http://docs.cntd.ru.
3. Описания патентов на изобретения, полезные модели, промышленных образцов, размещенные в электронных библиотеках Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) –http://ru.espacenet.comи ФГУ ФИПС –http://www.fips.ru.
4. Журнал «Безопасность в техносфере» - http://magbvt.ru.
5. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» - http://www.novtex.ru/bjd.
6. Журнал «Промышленная безопасность и экология» - http://www.prombez.com.
7. Журнал «Экология» - http://ipae.uran.ru/ecomag.
8. Журнал «Вектор науки ТГУ» - http://edu.tltsu.ru.
9. Журнал «Экология и промышленность России» - http://ekologprom.ru.
10. Журнал «Пожарная безопасность» - http://www.vniipo.ru/journal/
11. Журнал «Пожаровзрывобезопасность» - http://fire-smi.ru.
12. Журнал «Пожарная безопасность в строительстве» - http://www.firepress.ru/index.php?show_fux_page=1.
13. Журнал «Пожарное дело» - http://pojdelo.mchsmedia.ru.
14. Журнал «Fire Engineering» - http://www.fireengineering.com/index.html.
15. Интернет-журнал «Технологии техносферной безопасности» - http://ipb.mos.ru/ttb/index.html.
16. Журнал «Вестник Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ)» - http://istina.msu.ru/journals/93935.
17. Журнал «Альтернативная энергетика и экология» - http://isjaee.hydrogen.ru.
18. Журнал «Промышленность и безопасность» - http://www.pbperm.ru.
19. Журнал «Известия Самарского научного центра РАН». Сборники трудов I, II, III и IV Международных научно-технических конференций «Безопасность. Технологии. Управление»http://www.ssc.smr.ru/izvestiya.shtml.


Образец выполнения задания
Таблица 2 - Программа научных исследований
	№ п/п
	Наименование 
этапа
	Детализация
работы

	1
	Исследование функциональных шумов гидравлических элементов в салоне автомобиля
	1. Проведение виброакустических испытаний автомобилей и их импортных аналогов в стендовых и дорожных условиях.
2. Определение степени влияния исследуемых элементов на виброакустический комфорт в салоне.
3. Анализ полученных результатов.
4. Подготовка отчета по проведенным испытаниям.

	2
	Разработка стендового оборудования по исследованию гидродинамического шума 

	1. Разработка технического задания на стенд по исследованию гидродинамического шума.
2. Разработка конструкторско-технической документации на стенд и систему измерений.
3. Отладка систем стенда и измерительной системы.

	3
	Выявление основных источников гидродинамического шума, их спектральных характеристик и зависимости от режима работы двигателя
	1.Исследование характеристик гидравлических систем, как источника пульсаций рабочей среды.
2.Исследование характеристик компрессора, как источника пульсаций рабочей среды.


	4
	
Разработка расчетно-экспериментальных методик определения динамических передаточных характеристик шлангов высокого давления
	1. Анализ известных методик определения динамических характеристик гибких шлангов.
2. Разработка методики с учетом особенностей автомобильных шлангов высокого давления 

	5
	Стендовая отработка методики определения динамических передаточных характеристик шлангов высокого давления
	1. Определение номенклатуры шлангов высокого давления.
2. Стендовые исследования характеристик шлангов высокого давления.

	6
	Разработка методик проектирования гидравлических корректирующих устройств для снижения передачи пульсаций давления от насоса к кузову автомобиля
	1. Анализ эффективности известных корректирующих устройств.
2.Определение ограничений по габаритам, массе, гидросопротивлению, стоимости и др. факторов при выборе корректирующих устройств.
3. Разработка алгоритма выбора схемы и параметров корректирующих устройств в зависимости от выбранных ограничений.

	7
	Стендовая отработка гидравлических корректирующих устройств по снижению гидродинамического шума 
	Стендовая отработка гидравлических корректирующих устройств по снижению гидродинамического шума.


	8
	Разработка требований по уровню гидродинамического шума 
	1. Определение взаимосвязи уровней шума в салоне автомобиля и гидродинамического шума.
2. Установление максимально допустимых уровней гидродинамического шума, приводящих к превышению норм уровня шума в салоне.



Таблица 3 – Описание методик исследования.
	№ п/п
	Метод научного исследования
	Описание метода научного исследования

	1
	Экспериментальная оценка внутреннего шума в дорожных условиях
	Измерения уровней внутреннего шума проводится в контрольных точках, расположенных в продольной оси автомобиля на уровне органов слуха водителя и переднего пассажира – точка Б по ГОСТ Р 51616, и на уровне органов слуха задних пассажиров- точка А по ГОСТ Р 51616. 
Дорожные испытания автомобиля проводятся на следующих режимах:
- при интенсивном разгоне (полный дроссель) на 3-й передаче КП в соответствии с методикой ГОСТ Р 51616;
- при движении с постоянными скоростями 60, 80, 100 и 120 км/ч на 5-й передаче КП по ГОСТ Р 51616;
- при движении по неровной дороге с постоянной скоростью 40 км/ч на 4-й передаче КП.

	2
	Экспериментальная оценка вибрационного состояния в стендовых условиях
	Стендовая оценка вибрационного состояния автомобиля осуществляется на оборотах холостого хода двигателя.
Виброускорения измеряются при помощи акселерометров, установленных в следующие контрольные точки:
- рулевое колесо, верхняя часть обода, в направлении оси "Z" (вертикальная ось автомобиля);
- рычаг переключения передач, в направлении осей: "X" (продольная ось автомобиля), "Y" (поперечная ось автомобиля) и "Z";
- панель пола в зоне ног водителя, в направлении оси "Z";
- подушка сиденья водителя, в направлении оси "Z";
- спинка сиденья водителя, в направлении оси "Z";
- салазка сиденья водителя (левая, передняя часть), в направлении оси "Z".
Для анализа вибрационного состояния автомобиля использовались автоспектры виброускорений в контрольных точках. В качестве параметра оценки взяты средние квадратические значения виброускорений в частотном диапазоне 5-250 Гц.

	3
	Экспериментальная оценка вибрационного состояния в дорожных условиях
	Оценка вибрационного состояния автомобиля при движении в дорожных условиях осуществлялась по уровням виброускорений, зарегистрированным с помощью 3-х осевых датчиков виброускорений в следующих контрольных точках:
-	на подушке сиденья водителя;
-	на спинке сиденья водителя (дополнительная точка);
-	на полу под ногами водителя (дополнительная точка);
-	на подушке сиденья заднего правого пассажира;
-	на спинке сиденья заднего правого пассажира (дополнительная точка);
-	на полу под ногами заднего правого пассажира (дополнительная точка);
-	на рулевом колесе;
-	на рычаге переключения передач;
-	на направляющей салазки сиденья водителя (правая, сзади).
В качестве контрольных параметров оценки вибросостояния подушки сиденья водителя (правого заднего пассажира), спинки сиденья водителя (правого заднего пассажира), пола под ногами водителя (правого заднего пассажира) использовались интегральные уровни виброускорений, рассчитанные в частотном диапазоне 1…80 Гц по корректированным по ГОСТ 12.1.012 (корректирующие коэффициенты общей вибрации) 1/3-октавным спектрам, в дальнейшем - корректированные по общей вибрации уровни виброускорений. 




Макет
Портфолио магистранта
 (
ФОТО
)ФОТО                                   



ФИО______________________________________________________________
Программа магистратуры (выбрать)
· Системы управления промышленной, производственной и экологической безопасностью
· Управление пожарной безопасностью
· Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в нефтегазовом и химическом комплексах
· Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда
· Экологический инжиниринг и аудит
· Аудит комплексной безопасности в промышленности
Образование
	Наименование квалификации
	Наименование документа, подтверждающего квалификацию (диплом  о высшем образовании, переподготовки, повышения квалификации и т.д.)
	Наименование направления подготовки, программы переподготовки, повышения квалификации
	Организация, где получена квалификация

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Научные публикации

	Наименование публикации
	Форма работы  (статья, монография, отчет, патент, пособие и т.д.)
	Выходные данные
	Объем в п.л. или с.
	Соавторы

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



*К портфолио прикладываются:
· ксерокопии публикаций (с копией титульного листа, содержащего выходные данные, а также содержания/оглавления), 
· авторские свидетельства,
· свидетельства о государственной регистрации программ, 
· свидетельства об отраслевой регистрации разработок.
· дипломы победителей, призеров и лауреатов студенческих конкурсов научных работ, исследовательских проектов и олимпиад различных уровней.
· копии дипломов, сертификатов и прочих документов, подтверждающих профессиональную квалификацию за период обучения в вузе/ после окончания вуза (кроме иностранного языка). 
· копии дипломов/удостоверений/сертификатов и др., подтверждающих дополнительное образование, включая стажировки и профессиональную сертификацию. 

Сведения о получении именных стипендий_____________________________
__________________________________________________________________

 Опыт работы, соответствующий направлению подготовки________________
__________________________________________________________________

Владение иностранным языком (вид иностранного языка, уровень владения) 
__________________________________________________________________
Дополнительные сведения_______________________________________________________
__________________________________________________________________

Пример оформления резюме
Фамилия, Имя, Отчество
Магистрант кафедры «Управление промышленной и экологической безопасностью» 
1. Образование и академический опыт

	Период (года)
	Специальность (квалификация)/должность
	Образовательное учреждение/место работы

	Сведения об образовании

	ХХ-ХХ
	Инженер-электрик 
	Тольяттинский политехнический институт

	20ХХ-по настоящее время
	Магистрант специальности «Техносферная безопасность»
	Тольяттинский государственный университет

	Опыт работы

	ХХ
	Инженер-электрик
	ОАО «Фосфор»

	ХХ-ХХ
	Аппаратчик фильтрации ц.102 (очистные сооружения)
	ООО «Тольяттикаучук»

	ХХ-ХХ
	Инженер-технолог
	ООО «Тольяттикаучук»

	ХХ- по настоящее время
	Ведущий инженер-эколог
	ООО «Тольяттикаучук»



2. Опыт работы в высшей школе, научных учреждениях, организациях по профилю подготовки студентов
 отсутствует
4. Участие в профессиональных союзах и ассоциациях
отсутствует
5. Повышение квалификации и сертификаты в области профессиональной деятельности
20ХХ г. – обучение по программе «Основы педагогической деятельности»
20ХХ г. – обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами
20ХХ г., 20ХХ г. участие в семинаре «Природоохранного законодательства и практика его применения на предприятиях».
6. Награды, благодарности, премии
Почетная грамота генерального директора ЗАО «Тольяттисинтез»
Награда Министерства промышленности и технологий Самарской области
7. Область научных интересов
Область научных интересов – реконструкция биологических очистных сооружений.
8. Руководство научной деятельностью обучающихся и их достижения
отсутствует
9. Участие в конференциях, доклады
20ХХ г. - участие в Международном Конгрессе по вопросам переработки отходов, рециклинга, водоочистки, водоотведения и решения экологических проблем Поволжья «ЭкоТекВолга 2014».
20ХХ г. – участие в экотуре для журналистов и блогеров «Экотур-2013г.» с докладом «Решение проблемных природоохранных задач на биологических очистных сооружениях ЗАО «Тольяттисинтез»
20ХХ г. - участие в V Международном социально-технологическом форуме «Безопасность. Технологии. Управление».
Участие в Международном экологическом конгрессе ELPIT-20ХХ.
10. Консультационная деятельность и работа в области дополнительного образования
отсутствует
11. Общественная, внеучебная и другие виды деятельности
отсутствует
12. Другое
отсутствует
Приложение 
Список научных трудов магистранта ХХХХХХХХХ
	№
п/п
	Наименование работы, ее вид
	Выходные данные
	Кол-во п.л.
	Соавторы

	1. 
	«Огнетушащие составы для тушения пожаров с применением установок контейнерного метания»
	Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы пожарной безопасности») ВНИИПО г. Москва 20ХХ г. Сборник материалов конференции, с. 160.
	4
	-

	2. 
	«Расчёт минимальной массы высокодисперсных огнетушащих составов в контейнерах с применением стволовых установок контейнерного метания»
	Всероссийская научно-практическая конференция «Новые материалы и технологии НМТ-2008») МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского г. Москва 20ХХ г. Сборник докладов
	10
	Жуйков Д.А.

	3. 
	«Взрывной способ распыления огнетушащих порошков из внутренней полости контейнеров, применяемых в стволовых установках пожаротушения»
	XXI Международная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы пожарной безопасности»). ВНИИПО г. Москва 20Хх г. Сборник материалов конференции, с. 185.
	0,5
	-

	4. 
	«Применение газогенерирующих устройств и источников холодного газа для создания избыточного давления в контейнерах стволовых установок наполненных порошковыми огнетушащими составами»
	Межвузовская научно-практическая конференция «Пожарная охрана в современных условиях. Проблемы и перспективы развития»). ТВТИ г. Тольятти 20ХХ г. Сборник докладов, с.121
	0,8

	ХХХХХХ
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