Практическое занятие №1. Синтез схем триггеров
1. Цель работы
Приобретение навыков в синтезе триггеров.
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По виду перепада тактирующего сигнала различают синхронные триггеры с положительным перепадом тактирующего сигнала, если триггер меняет состояние при перепаде тактирующего сигнала из «0» в «1», и с отрицательным перепадом тактирующего сигнала, если триггер меняет состояние при перепаде тактирующего сигнала из «1» в «0».
По способу записи информации различают следующие типы синхронных триггеров:
1. триггеры, тактируемые уровнем (статическое управление записью);
2. двухступенчатые триггеры (MS-типа);
3. триггеры, тактируемые фронтом (динамическое управление записью).
Последние два типа триггеров обладают внутренней задержкой и поэтому их иногда называют триггерами с внутренней задержкой.
Особенность синхронных триггеров со статическим управлением записью состоит в том, что при С = 1 они могут переключаться столько раз, сколько раз изменяются информационные сигналы.
Особенность двухступенчатых триггеров состоит в том, что триггер содержит два запоминающих элемента: основной M и вспомогательный S.
Передача информации из ЗЭ M в ЗЭ S осуществляется через вентили В. Запись в ЗЭ M тактируется сигналом С, а в ЗЭ S (рисунок 2) – сигналом F.
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Пунктиром на рисунке 6 показана организация асинхронных входов предварительной установки триггера в «0» (вход R) и в «1» (вход S).
Для каждого типа триггера с внутренней задержкой может быть организован счетный режим, обеспечивающий переключение триггера на каждый тактирующий импульс.
3. Задание на работу
1. Синтезировать схему триггера со статическим управлением записью в соответствии с заданием (таблица).
2. Синтезировать схему триггера MS-типа с запрещающими связями в соответствии с заданием (таблица).
3. Синтезировать схему триггера с динамическим управлением записью в соответствии с заданием (таблица).
	Номер варианта
	1,5,9
	2,6,10
	3,7,11
	4,8,12

	Тип триггера
	RS
	D
	T
	JK



4. Указания по оформлению отчета
Отчет оформляется в соответствии со стандартом и содержит титульный лист, основную часть и список используемых источников.
В основной части отчета должны быть отражены:
1. постановка задачи;
2. схемы синтезированных триггеров.
5. Контрольные вопросы
1. Составьте таблицы переходов RS-, D-, T-, DE- и JK-триггеров.
2. В чем различие между синхронным и асинхронным триггером?
3. В каких случаях необходимо использовать триггеры с внутренней задержкой?
4. Нарисуйте временные диаграммы работы для трех типов триггеров: со статическим управлением записью; с динамическим; MS-типа.
5. Объясните работу двухступенчатых триггеров.
6. Объясните работу триггеров с динамическим управлением записью.
7. В чем недостатки триггеров со статическим управлением записью?
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