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Расчет проводника
Задание.
По проводу круглого сечения диаметром d длинною l, имеющему температуру T протекает ток I. Рассчитать: массу провода m, сопротивление R и выделяющуюся на нем мощность Р.
Номер своего варианта и исходные данные для расчета каждый студент определяет в соответствии с таблицей 1 по первой букве своей фамилии.

Таблица 1 - Исходные данные к практическому заданию
	Первая буква фамилии
	№
вар
	d,
мм
	l,
м
	Температура
Т, °С
	Ток 
I, А
	Материал
провода
	m,
кг
	R, Ом
	P, Вт

	А, Б
	1
	1.25
	105
	85
	8
	Медь
	
	
	

	В, Г
	2
	0.75
	55
	95
	3
	Медь
	
	
	

	Д, Е, Ё
	3
	2.35
	90
	105
	2.8
	Медь
	
	
	

	Ж, З, И
	4
	1.35
	350
	75
	3
	Медь
	
	
	

	К, Л
	5
	0.85
	110
	115
	3.4
	Медь
	
	
	

	М, Н
	6
	0.95
	100
	105
	4.4
	Медь
	
	
	

	О, П, Р
	7
	1.9
	100
	105
	7.4
	Алюминий
	
	
	

	С, Т
	8
	1.45
	180
	95
	4.6
	Алюминий
	
	
	

	У, Ф, Х, Ц, Ч
	9
	1.55
	180
	85
	5.3
	Алюминий
	
	
	

	Ш, Щ, Э, Ю, Я
	10
	1.25
	40
	75
	1.2
	Алюминий
	
	
	

	
	11
	0.55
	25
	155
	2.5
	Вольфрам
	
	
	


Тепловым расширением материала провода (изменением его размеров) пренебречь.

В оформленном задании должны присутствовать: ваша фамилия, вариант, исходные данные, произведенные расчеты (формулы) и результаты (с точностью в 3 или 4 значащих цифры).
Допускается оформить расчеты от руки. В этом случае лист фотографируется (все записи должны быть четко видны) и присылается в качестве ответа на задание (см. пример). Можно прислать фотографию отдельно или вставить ее в файл word.
Допускается использование математических программ (например, MathCAD). Скриншот решения необходимо вставить в файл word.
При оформлении расчетов в Word ответ необходимо записать в таблицу исходных данных, оставив от нее одну строчку (пример в табл.2).

Таблица 2 – Пример оформления результатов.
	Фамилия
	№
вар
	d,
мм
	l,
м
	Температура
Т, °С
	Ток 
I, А
	Материал
провода
	m,
кг
	R, 
Ом
	P, 
Вт

	Иванов
	12
	1.15
	80
	75
	4
	Медь
	0.224
	2.65
	42.5



В случае сомнений в правильности производимых расчетов рекомендуется просчитать вариант 12 и сравнить свои результаты с представленными (см. табл. 2).
Видео инструкция по выполнению задания находится на Яндекс диске:
https://disk.yandex.ru/d/Xsf0IflIm0TCfA
1. Расчет проводника (21).avi – Пояснения по выполнению задания
2. MathCAD (14).avi – Пояснения по использованию MathCAD


Пример выполнения задания
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