Методические рекомендации при изучении дисциплины

«Сметное дело в строительстве»

Цель и задачи изучения дисциплины.

Цель – формирование у студентов знаний и навыков определения сметной стоимости строительства на стадиях технико-экономического обоснования, рабочего проектирования и оценки эффективности строительных проектов в условиях рыночной экономики.

Задачи:

· изучение порядка и правил определения стоимости строительства, 

· рассмотреть применение методических и нормативных документов при составлении сметных расчетов. 

· научить составлению сметной документации на строительство зданий и сооружений.

Изучив все темы данной дисциплины, студент должен:

изучить и иметь представление
· о порядке и правилах определения стоимости строительной продукции,

· об основных законодательных и нормативных документах по вопросам ценообразования в строительстве,

· о современных методах определения сметной стоимости строительства,

· о правилах и порядке расчетов за выполненные работы.

В результате изучения дисциплины:

· студент должен знать: 

· нормативно-информационную базу технического и сметного нормирования в строительстве,

· порядок разработки сметной документации при определении сметной стоимости строительства,

· правила и порядок расчетов за выполненные работы.

·  студент должен уметь: 

· применять сметные нормы с учетом условий производства работ,

· применять методы определения сметной стоимости в сметных расчетах,

· проверять и анализировать сметные расчеты.

· студент должен владеть: 

· навыками организации учета в строительстве,

· навыками составления сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений с использованием автоматизированных программных комплексов,

· навыками составления расчетов за выполненные работы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений
При освоении материала дисциплины необходимо:

· изучить теоретический материал;
· ответить на контрольные вопросы;
· выполнить практические задания,
· выполнить промежуточные тесты,
· после изучения курса выполнить итоговый тест.
Проверяемое задание

Тема Порядок составления сметной документации на строительство.

Задание № 1.

 Определить сметную стоимость (составить локальный ресурсный сметный расчет) устройства кровли.

Вид работы: устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя.

Количество единиц по проектным данным: 200 м2 кровли.

Используемые материалы: 
· для верхнего слоя – материал рулонный кровельный для верхних слоев Изопласт К ЭКП-4,5,

· для нижнего слоя – материал рулонный кровельный для нижних слоев Изопласт П ЭПП-4,0.
Данные для определения сметной стоимости устройства кровли приведены в сборнике государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-12-2020 «Кровли» (см. ниже таблицу из данного ГЭСН).
Таблица ГЭСН 12-01-002 Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов

Состав работ
01. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике. 02. Защита рулонного кровельного ковра. 03. Наплавление рулонных материалов.

Измеритель: 100 м2 кровли
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя:

	Шифр ресурса
	Наименование элемента затрат
	Ед. измер.
	12-01-002-09

	1
	Затраты труда рабочих-строителей
	чел.-ч
	14.36

	1.1
	Средний разряд работы
	 
	3.8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.29

	3
	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
	 
	 

	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0.15

	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0.05

	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.09

	4
	МАТЕРИАЛЫ
	 
	 

	101 9121
	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя (марка по проекту)
	м2
	114

	101 9122
	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев (марка по проекту)
	м2
	116

	542 0042
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	29,94


Рекомендации по выполнению задания № 1
«Определить сметную стоимость (составить локальный ресурсный сметный расчет) устройства кровли». 

Вид работы: устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя.

1. Изучить: 
· Сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве,
· Составление сметных расчетов в строительстве,

· Характеристика элементов прямых затрат,

· Накладные расходы и сметная прибыль в сметной стоимости работ.

2. В соответствии с Методическими положениями современного ценообразования в строительстве и сметного нормирования составить документ: локальный ресурсный сметный расчет на устройство 200 м2 кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя. 

3. При определении сметной стоимости устройства кровли используется сборник государственных элементных сметных норм ГЭСН 81-02-12-2020 «Кровли» (Приложение № 12 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 871/пр). 
4. Форма Локального ресурсного сметного расчета представлена в бланке выполнения задания 1. 
5. Порядок составления локального ресурсного сметного расчета следующий. 
5.1. В ГЭСН 81-02-12-2020 «Кровли» находим таблицу с данным видом работ, смотрим состав работ и единицу измерения, определяем шифр номера нормативов (смотри задание № 1).
 5.2. Исходя из единицы измерения, которое указано в таблице ГЭСН, определяется количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.
5.3. В соответствии с ГЭСН 81-02-12-2020 «Кровли» определяются необходимые для выполнения работ ресурсы и коды ресурсов.
5.3.1. Затраты труда рабочих в чел.-ч, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяются умножением затрат труда рабочих-строителей на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.
5.3.2. Затраты труда машинистов в чел.-ч, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяются умножением затрат труда машинистов на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.

5.3.3. Время работы машин и механизмов, затрачиваемое для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2 , определяется умножением количества маш.-часов работы машин и механизмов на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.

5.3.4. Количество материалов, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2 , определяется умножением количества материалов на единицу измерения (данные таблицы ГЭСН) на количество единиц работы по проектным данным и записывается в графу 5.

5.4. Стоимость ресурсов в текущих ценах по состоянию на ноябрь 2020 г. приведена в графе 6 локального ресурсного сметного расчета (бланк выполнения задания № 1).

5.5. Сметная стоимость ресурсов, необходимых для выполнения работ по устройству кровель площадью 200 м2, определяется умножением сметной стоимости на единицу измерения (графа 6) на количество единиц по проектным данным (графа 5) и записывается в графу 7. 

5.6. Суммированием сметной стоимости всех ресурсов определяется общая сметная стоимость выполняемого вида работ (верхняя строка графы 7).

6. Подводятся итоги и прямые затраты по смете. 
7. Определяются накладные расходы в процентах от ФОТ (фонд оплаты труда рабочих и машинистов – посчитать и записать). 
8. Определяется сметная прибыль в процентах от ФОТ (фонд оплаты труда рабочих и машинистов – посчитать и записать). 
9. Определяется: итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью.

10. Определяется НДС (20%).

11. Сметная стоимость: ВСЕГО ПО СМЕТЕ, 

Образец выполнения задания № 1. 
	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-1911

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Устройство кровли

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : проект
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость _______ тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда _______ тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Ноябрь 2023 г. 

	
	
	
	
	
	
	

	 

№

п.п. 
	Шифр, номера

нормативов 

и коды

ресурсов
	Наименование работ и затрат,

характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения
	 

Ед.

изм.
	Количество

единиц по

проектным

данным
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу

измерения 
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	12-01-002-09
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя
	100 м2 кровли
	2
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	
	251,1
	

	
	1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	
	360,4
	

	
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	
	1 880,06
	

	
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	
	1 559,44
	

	
	150401
	Горелки газопламенные
	маш.-ч
	
	27,48
	

	
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	
	1197,45
	

	
	101-1961
	Изопласт К ЭКП-4,5
	м2
	
	240,61
	

	
	101-1962
	Изопласт П ЭПП-4,0
	м2
	
	213,08
	

	
	101-2278
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	
	40,92
	

	 
	 
	ИТОГИ ПО СМЕТЕ
	 
	 
	 
	 

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	
	
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 
109% от ФОТ текущего ___________
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 
57% от ФОТ текущего ____________
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 20%
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	


Тема Составление сметной документации по укрупнённым сметным нормативам.

Задание № 2.

Рассчитать стоимость строительства 17-ти этажного кирпичного жилого дома с монолитным каркасом, общей площадью квартир 5 850,16 м2 в стесненных условиях застроенной части города Оренбурга Оренбургской области. При строительстве учтен увеличенный размер площади остекления, обусловленный требованиями действующих норм, с применением двухкамерных стеклопакетов.

Рекомендации по выполнению задания № 2

Объект строительства: 17-ти этажный кирпичный жилой дом с монолитным каркасом. Общая площадь квартир 5 850,16 м2 

Данные для определения стоимости жилого дома представлены в Укрупненных нормативах цены строительства НЦС 81-02-01-2023. Сборник № 01. Жилые здания.

 В укрупненном нормативе цены строительства учтены затраты:

· затраты на выполнение общестроительных, санитарно-технических и специальных строительных работ,

· затраты на монтаж силовых и осветительных сетей, слаботочных устройств (радиофикация, телефонизация, сигнализация) и на другие аналогичные работы, предусмотренные проектным и (или) техническим решением,

· затраты на монтаж транспортного, энергетического, технологического и других видов оборудования, монтаж систем технических средств управления производством, систем автоматики, поточного транспорта и на другие аналогичные работы, предусмотренные проектным и (или) техническим решением,

· накладные расходы и сметная прибыль,

· стоимость приобретения оборудования, мебели и инвентаря,

· затраты на строительство временных титульных зданий и сооружений,

· дополнительные затраты при производстве строительных и монтажных работ в зимнее время,

· стоимость пусконаладочных работ,

· затраты на проектные и изыскательские работы, плату за проведение экспертизы проектной документации,

· средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством, затраты на осуществление строительного контроля

· резерв средств на непредвиденные работы и затраты,

· иные затраты, необходимость учета которых обусловлена специфическими особенностями объекта капитального строительства.

Перечень учтенных и не учтенных Показателем затрат приводится в технической части и отделе 2 соответствующего сборника Показателей.

В технической части каждого сборника НЦС даны пояснения по применению соответствующего сборника и пример расчета стоимости строительства объекта. 
Порядок расчета стоимости жилого дома.

В сборнике № 1 НЦС 81-02-01-2023 (Сборник № 01. Жилые здания) выбираем показатель 
НЦС (01-06-001-01) 75,26 тыс. руб. на 1 м2 общей площади квартир.

1. Показатель умножается на мощность объекта строительства и на поправочные коэффициенты, учитывающие особенности осуществления строительства.
2. Для учета региональных условий осуществления строительства к значениям укрупненных нормативов цены строительства, разработанных для условий применения в базовом районе (г. Москва), применяются соответствующе поправочные коэффициенты:

· коэффициенты, учитывающие регионально-климатические условия осуществления строительства,

· коэффициенты, учитывающие сейсмичность региона строительства,

· коэффициенты перехода от цен базового района к уровню цен субъектов РФ,

· коэффициенты на условия выполнения работ, приводимые в технических частях сборников НЦС.

4. В данном расчете определяются:
· общий ценообразующий коэффициент , учитывающий особенности конструктивных решений объекта строительства (определяется в соответствии с пунктом 36 технической части настоящего сборника), в том числе: 

· коэффициент, учитывающий увеличение площади остекления, обусловленное требованиями действующих норм, с применением двухкамерных стеклопакетов (пункт 29 технической части настоящего сборника);

· коэффициент, учитывающий увеличение количества и мощности электропотребляющего оборудования объекта (пункт 29 технической части настоящего сборника);

· усложняющий коэффициент, учитывающий особенности строительства в стесненных условиях застроенной части города (пункт 30 технической части настоящего сборника).

5. Производим приведение стоимости строительства к условиям строительства объекта на территории субъекта Российской Федерации – Оренбургская область с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника, по формуле:

С = [(НЦСi x M x Kпер. х Кпер/зон х Крег. х Кс) + Зр] х Ипр + НДС,

где:

НЦСi – выбранный Показатель НЦС с учетом функционального назначения объекта и его мощностных характеристик, для базового района в уровне цен на 01.01.2023, определенный при необходимости с учетом корректирующих коэффициентов, приведенных в технической части настоящего сборника;

М – мощность объекта капитального строительства, планируемого к строительству;

Кпер. – коэффициент перехода от цен базового района к уровню цен субъектов Российской Федерации (частей территории субъектов Российской Федерации), учитывающий затраты на строительство объекта капитального строительства, расположенных в областных центрах субъектов Российской Федерации (далее – 1 ценовая зона), сведения о величине которого приведены в Таблице 1 технической части настоящего сборника;

Кпер/зон – коэффициент перехода от цен 1 ценовой зоны субъекта Российской Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российской Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа государственной власти субъекта Российской Федерации как самостоятельные ценовые зоны для целей определения текущей стоимости строительных ресурсов, сведения о величине которого приведены в Таблице 2 технической части настоящего сборника;

Крег. – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в субъекте Российской Федерации (части территории субъекта Российской Федерации) по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в Таблицах 3 и 4 технической части настоящего сборника;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах субъектов Российской Федерации по отношению к базовому району, сведения о величине которого приводятся в пункте 34 технической части настоящего сборника;

Зр – дополнительные затраты, не предусмотренные в Показателях НЦС, определяемые по отдельным расчетам;

Ипр – индекс-дефлятор, определенный по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации;

НДС – налог на добавленную стоимость.
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