Произвести расчет веса отливки, размеров модели для детали, указанной на рис. 1. Начертить эскиз модели для изготовления отливки (с размерами)
Методические рекомендации по выполнению задания
Задание выполняется индивидуально, по вариантам. Для выполнения задания необходимо выбрать свой вариант по первой букве фамилии (табл. 1).
Таблица 1
	1 вариант
	А – Г

	2 вариант
	Д – И

	3 вариант
	К – Н

	4 вариант
	О – Т

	5 вариант
	У – Ч

	6 вариант
	Ш – Я


 
Значения указанных на рисунке параметров взять из таблицы 2 согласно своему варианту.
Таблица 2
	Вариант
	А
	D1
	D2
	H
	h
	Марка материала

	1
	100
	50
	80
	40
	15
	СЧ20

	2
	120
	70
	100
	50
	15
	СЧ45

	3
	130
	70
	110
	60
	20
	35 Д

	4
	140
	80
	120
	70
	20
	2ОХИЛ

	5
	150
	60
	120
	70
	20
	Бр. ОЦС 6-6-3

	6
	170
	100
	140
	80
	20
	Бр. АМц 9-2Л
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Рисунок 1. Конструкция детали
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