Практическое задание 2
Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство
На основании материалов лекций, библиографического списка и дополнительных материалов курса оформите техническое задание на работы по созданию (передачу) продукции с учетом всех видов работ, необходимых для формирования надлежащего качества разрабатываемой продукции на основе выполнения требований нормативных документов по СРПП.

Рекомендации по выполнению задания
1. Ознакомьтесь с содержанием табл. 2 и выберите один из вариантов для выполнения дальнейших заданий.

Таблица 2 
Варианты разработки технического задания

	Вариант
	Наименование темы

	1
	Разработка серийной продукции, включая этап «Другая техническая документация»

	2
	Разработка единичного образца изделия, включая испытания и приемку

	3
	Методика выполнения измерений на основе стадии «Научные исследования»

	4
	Проектирование мелкосерийной продукции

	5
	Подготовка к сдаче разработки единичной продукции

	6
	Изготовление и испытание образца серийной продукции

	7
	Разработка рабочей конструкторской документации

	8
	Разработка технического проекта для серийной продукции



Используя табл. 3, сделайте заключение о том, какая продукция является конечным результатом разработки в вашем случае. Заключение поместите в отчет.

Таблица 3
Структура процесса разработки продукции

	Стадия
	Этап
	Продукция этапа
	Нормативные документы

	Техническое задание
	Техническое задание
	ТЗ на продукцию НИР, ОКР, ОТР)
	ГОСТ Р 15.301–2016
ГОСТ 15.016–2016
ГОСТ 15.007–88
ГОСТ 15.009–91
ГОСТ Р 15.013–2016
ГОСТ 19.201–2000

	Исследования
	Научные исследования
	Отчет НИР, отчет о патентных исследованиях, акт МП
	ГОСТ 7.32–2017
ГОСТ 7.1–2003
ГОСТ Р 15.101–98
ГОСТ 15.012–84
ГОСТ Р 15.011–96
ГОСТ 8.009–84
ГОСТ 8.207–76
ГОСТ 8.256–77
ГОСТ 8.395–80
ГОСТ 8.417–2002

	Проектирование
	Техническое предложение
	Комплект документации технического предложения
	ГОСТ 2.118–2013

	
	Эскизный проект
	Комплект документации эскизного проекта
	ГОСТ 2.119–2013

	
	Технический проект
	Комплект документации ТП
	ГОСТ 2.120–2013

	Изготовление, испытания образца продукции (рабочая стадия)
	Рабочая документация
	Комплект рабочей конструкторской документации на разрабатываемое изделие
	ЕСКД, ГСИ

	
	Образец изделия
	Опытный образец, экспериментальный образец, головной образец, изделие разового производства
	ЕСКД, ГСИ

	
	Эксплуатационная документация
	Комплект эксплуатационной документации/проекты/
	ГОСТ Р 2.601–2019

	
	Другая техническая документация
	Проекты методик измерений, методики поверки, техническая документация на испытательное оборудование, технических условий, стандарта
	ГОСТ 8.009–84
ГОСТ 8.395–80
ГОСТ Р 8.563–2009
ГОСТ Р 8.315–2019
ГОСТ 8.401–80
ГОСТ 8.417–2002
МИ 1967–89
МИ 1730-87
МИ 2083-90
МИ 1317-2005
Р 50.2.038-2004
РМГ 51-2002
РМГ 55-2003

	
	Испытание /метрологическая аттестация
	Программа и методика испытаний, протокол испытаний
	ГОСТ 15.309–98
ГОСТ Р 51672–2000
РМГ 55-2003

	Приемка результатов
	Приемка результатов разработки
	Акт приемочной комиссии
	ГОСТ 15.309–98
ГОСТ Р 15.301–2016



2. Выполните предлагаемые задания.
2.1. Выделив конечный результат и проанализировав его признаки, определите, какие этапы разработки должны предшествовать появлению данного результата. Определите последовательность этапов проведения разработки для обеспечения качественного результата. Полученную последовательность этапов разработки укажите в отчете.
2.2. Каждый из приведенных этапов проанализируйте и выявите, требования каких стандартов, приведенных в табл. 3, следует принять во внимание при проведении каждого из выявленных этапов данной разработки. Перечень стандартов, задействованных в разработке, укажите в отчете (с указанием соответствующих этапов).
2.3. Ознакомьтесь с содержанием типовых форм титульных листов (последнего листа) ТЗ на ОКР и на составную часть ОКР, приведенных в приложении А стандарта ГОСТ 15.016–2016. Заполните титульный лист ТЗ.
2.4. На основании требований к оформлению ТЗ (ГОСТ Р 15.301–2016 и ГОСТ 15.016–2016) определите и заполните пункты формы ТЗ, согласно выбранному вами варианту задания.
При невозможности полного заполнения пункта (отсутствие конкретных технических данных) допускается приводить заключение общего характера (заполняется/не заполняется). 
Для каждого пункта ТЗ привести обоснование выбранного решения с указанием сопутствующего стандарта, требования которого следует выполнять в данном пункте. Допускается отдельные пункты ТЗ не заполнять, исходя из специфики конкретной разработки. 
Заполненное в общем виде ТЗ прикрепите в приложении к отчету.
2.5. В отчете ответьте на следующие вопросы:
· К какому роду работ относится ваша разработка (НИР, ОКР или ОТР)?
· Какие этапы разработки следует включить дополнительно?
· Какие этапы являются общими для любой разработки? 
Перечень этапов, приведенный в соответствующей последовательности, разместить в отчете.
2.6. Сделайте в отчете выводы. В выводах отразите результаты проведенного исследования и укажите мотивацию использования изученных требований. Выводы конкретизируйте для конкретных условий и объектов.

Необходимо поэтапно выполнить все задания с подробным описанием полученных результатов.
Ответ на задание представьте в свободной форме в документе формата *.docx.



Практическое задание 3
Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство
На основании материалов лекций, библиографического списка и дополнительных материалов курса ознакомьтесь с видами нормативных документов системы ЕСКД и изучите комплектности конструкторских документов, сопровождающих разработку и эксплуатацию изделия, а также единые правила их оформления.

Рекомендации по выполнению задания
Раздел 1. 
1.1. Ответьте на поставленные вопросы и разместите ответы в отчете.
a) Что следует понимать под технической документацией?
b) Что следует понимать под конструкторским документом (конструкторской документацией)?
c) Что следует понимать под технологической документацией?
1.2. Анализируя стандарты системы ЕСКД, указанные в табл. 4, выявите унифицированные требования, в соответствии с которыми следует выполнять графические конструкторские документы, такие как сборочный чертеж, чертеж общего вида, теоретический чертеж, габаритный чертеж и схема электрическая структурная либо схема электрическая соединений. 
1.3. Для указанных документов заполните табл. 4 с учетом их комплектности для одного и того же изделия.

Таблица 4 
Требования стандартов ЕСКД к графическим КД

	Виды графических КД (ГОСТ 2.102–2013)
	Краткое описание документа (его суть) (ГОСТ 2.102–2013)
	Соответствующие коды документов (ГОСТ 2.102–2013)
	№ формата, на котором выполняется данный документ (ГОСТ 2.301–68)
	Вид основной надписи для данного документа (номер формы) (ГОСТ 2.104–2013)
	Обозначение документа в общем виде (ГОСТ 2.201–80)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Раздел 2.
2.1. Ответьте на поставленные вопросы и разместите ответы в отчете.
a) [bookmark: 3.2.1._Что_следует_понимать_под_рабочей_]Что следует понимать под рабочей конструкторской документацией?
b) [bookmark: 3.2.2._Что_следует_понимать_под_текстовы]Что следует понимать под текстовым конструкторским документом?
c) [bookmark: 3.2.3._Что_следует_понимать_под_графичес]Что следует понимать под графическим конструкторским документом?
2.2. Анализируя стандарты системы ЕСКД, указанные в табл. 5, выявите унифицированные требования, в соответствии с которыми следует выполнять следующие текстовые конструкторские документы: ведомость спецификаций, ведомость покупных изделий, пояснительная записка, технические условия, программа и методика испытаний. 
2.3. Для указанных документов заполните табл. 5 с учетом их комплектности для одного и того же изделия

Таблица 5 
Требования стандартов ЕСКД к текстовым КД

	Виды текстовых КД (ГОСТ 2.102–2013; ГОСТ 2.106–96)
	Краткое описание документа (его суть) (ГОСТ 2.102–2013)
	Соответствующие коды документов (ГОСТ 2.102–2013; ГОСТ 2.106–96)
	Форма документа, на которой рекомендуется выполнять документ (ГОСТ 2.106–96)
	Вид основной надписи для данного документа (номер формы) (ГОСТ 2.104–2013)
	Обозначение документа в общем виде (ГОСТ 2.201–80)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Раздел 3.
3.1. Ответьте на поставленные вопросы и разместите ответы в отчете.
a) [bookmark: 3.3.1._Что_следует_понимать_под_эксплуат]Что следует понимать под эксплуатационной конструкторской документацией?
b) Что следует понимать под ремонтной конструкторской документацией?
3.2. Проанализируйте национальные стандарты, указанные в табл. 6, и выявите унифицированные требования, в соответствии с которыми следует выполнять эксплуатационные конструкторские документы, такие как руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, этикетка, ведомость эксплуатационных документов.
3.3. Для приведенных документов заполните табл. 6 с учетом их комплектности для одного и того же изделия.

Таблица 6
Требования стандартов ЕСКД к эксплуатационным КД

	Виды эксплуатационных КД (ГОСТ 2.601–2013)
	Краткое описание документа (его суть) (ГОСТ 2.601–2013)
	Соответствующие коды документов (ГОСТ 2.601–2013)
	Форма документа, на которой рекомендуется выполнять документ (ГОСТ 2.601–2013)
	Вид основной надписи для данного документа (номер формы) (ГОСТ 2.104–2013)
	Обозначение документа в общем виде (ГОСТ 2.201–80)

	
	
	
	
	
	



3.4. Сделайте выводы о проделанной работе по заданиям 1–3. В выводах отразите результаты проведенного исследования. Оформите отчет.

Необходимо поэтапно выполнить задания 1, 2, 3, используя стандарты системы ЕСКД, ответить в письменном виде на поставленные вопросы и полученные результаты оформить в виде отчета.
Ответ на задание представляется в свободной форме в документе формата *.docx.


Практическое задание 4
Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство
Основываясь на материалах лекций, библиографическом списке и дополнительных материалах курса, выявите отличия требований стандартов различных категорий на продукцию машиностроения.

Рекомендации по выполнению задания
1. Изучите теоретическую часть.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Требования к содержанию стандартов разных видов установлены в разделах «Требования к содержанию стандартов» ГОСТ 1.5–2001 и ГОСТ Р 1.5–2012. Разновидности стандартов на продукцию и совокупность требований национальных стандартов к продукции подробно рассмотрены в табл. 7, 8, 9.
Рассмотрите содержание устанавливаемых положений национальных стандартов и отдельные стороны нормирования продукции в стандартах организации (технических условиях).

Таблица 7
Требования к содержанию основополагающих общетехнических стандартов по ГОСТ 1.5–2001

	№
	Требования к содержанию стандартов

	1
	Научно-технические термины и их определения, многократно используемые в науке, технике, технологии, в различных областях экономики и иных областях деятельности

	2
	Условные буквенные, цифровые, буквенно-цифровые, графические и другие обозначения (знаки, коды, метки, символы) для различных объектов стандартизации, в том числе обозначения параметров величин, заменяющие надписи и символы

	3
	Правила построения, изложения, оформления, обозначения и требования к содержанию документации различных категорий и видов (нормативной, конструкторской, технологической, организационно-распорядительной и др.)

	4
	Общие требования и нормы, необходимые для технического, технологического, метрологического обеспечения различных производственных процессов

	5
	Общие требования безопасности по группам опасных факторов и по отдельным видам технологических процессов

	6
	Общие требования в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов




Таблица 8
Требования к содержанию стандартов на продукцию по ГОСТ 1.5–2001

	№
	Требования к содержанию стандартов

	1
	Раздел «Классификация»
Классы, типы, виды и ассортимент продукции

	2
	Классификация продукции по эксплуатационным характеристикам

	3
	Классификация продукции по конструктивным параметрам и размерам

	4
	Классификация продукции по химическому или фракционному составу, другим основным параметрам

	5
	Раздел «Технические требования»
Основные показатели и характеристики (свойства):
Показатели назначения. Конструктивные требования
Физико-химические и механические свойства. Требования к совместимости (взаимозаменяемости). Требования надежности
Требования стойкости к внешним воздействиям. Требования эргономики, технологичности, транспортабельности

	6
	Требования к сырью, материалам, покупным изделиям

	7
	Комплектность

	8
	Маркировка

	9
	Упаковка

	10
	Раздел «Требования безопасности»

	11
	Раздел «Требования охраны окружающей среды»

	12
	Раздел «Правила приемки»

	13
	Раздел «Методы контроля (испытаний)»

	14
	Раздел «Транспортирование и хранение»

	15
	Раздел «Указания по эксплуатации»

	16
	Раздел «Гарантии изготовителя»




Таблица 9
Содержание стандартов на технологические и иные процессы по ГОСТ 1.5–2001

	№
	Требования к содержанию стандартов

	1
	Общие требования к проведению процессов

	2
	Термины и определения

	3
	Классификация

	4
	Требования к оборудованию, приспособлениям, инструментам и материалам, используемым в технологическом процессе

	5
	Последовательность выполнения отдельных технологических операций

	6
	Способы и приемы выполнения отдельных работ в технологических процессах

	7
	Требования к технологическим режимам и другие нормы выполнения различного рода работ в технологических процессах

	8
	Допуски, припуски, напуски, которые необходимо соблюдать для оптимального проведения технологического процесса

	9
	Методы контроля качества

	10
	Требования безопасности и/или охраны окружающей среды



В стандартах на продукцию устанавливают классификацию, технические требования, общие требования безопасности и/или охраны окружающей среды, общие правила приемки, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения, эксплуатации (применения), ремонта и утилизации. Содержание требований зависит от особенностей стандартизуемой продукции.
В табл. 10 приведены примеры требований к продукции в разделах стандарта технических условий (подробнее содержание разделов стандартов на продукцию см. п. 7 ГОСТ 1.5–2001).
Стандарты организации могут конкретизировать требования национальных стандартов применительно к выпускаемой продукции.

Таблица 10 
Примеры требований к продукции, устанавливаемых в стандартах
	Раздел стандарта
	Примеры требований

	Классификация
	Классы, типы, сортамент, марки, виды и другие группировки продукции

	Технические требования
	Показатели назначения: требования к производительности, точности, скорости и пр.
Конструктивные требования: предельно допустимая масса; требования к агрегатированию; требования, направленные на исключение возможности неправильной сборки, и др.
Требования надежности: показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и др.

	Требования безопасности
	Требования по обеспечению пожарной безопасности; радиационной и химической безопасности; механической, электрической и электромагнитной безопасности; биологической безопасности и др.

	Требования охраны окружающей среды
	Характеристики опасных и вредных факторов (шума, вибрации и др.) с указанием допустимых уровней; требования к промышленной чистоте; нормы предельно допустимых (по уровню и времени) химических, механических, радиационных, электромагнитных, термических и биологических воздействий на окружающую среду; требования к утилизации опасной продукции и ее отходов и др.

	Правила приемки
	Методы отбора проб или методы испытаний. Определение партии продукции, предъявляемой к приемке, с указанием размера партии; время выдержки продукции до начала приемо-сдаточных испытаний; вид контроля или испытания (сплошной, выборочный, статистический); перечень контролируемых параметров, показателей и характеристик; последовательность, с которой осуществляют их контроль, и пр.

	Методы контроля
	Условия, при которых проводят контроль; средства контроля, аппаратура, материалы, реактивы и растворы, а также вспомогательные устройства; порядок подготовки к проведению контроля; порядок проведения контроля; правила обработки результатов; правила оформления результатов; допустимая погрешность данного метода контроля и пр.

	Транспортирование и хранение
	Вид транспорта (автомобильный, железнодорожный и др.) и транспортных средств (крытые или открытые кузова, вагоны, цистерны, трюмы, палубы); способы крепления и укрытия продукции в этих средствах и др.
Параметры транспортирования: допускаемая дальность, скорость перевозок, высота над уровнем моря, необходимость защиты от внешних воздействующих факторов, порядок размещения транспортной тары с продукцией, порядок расконсервации и пр.
Требования к хранению: 
· место хранения (навес, крытый склад, отапливаемое помещение);
· условия хранения (морозильная камера);
· защита продукции (от прямого солнечного света, влаги, вредных испарений);
· температурный режим; способ укладывания (в штабели, на стеллажи и др.)

	Указания по эксплуатации (техническому обслуживанию, ремонту, утилизации)
	Требования к подготовке продукции к вводу в эксплуатацию, порядок ее монтажа на месте эксплуатации, основные правила ее эксплуатации и ремонта, определенные условия эксплуатации и/или режимы, требования к обслуживающему персоналу, виды технического обслуживания и ремонта, требования к инструменту и пр.

	Гарантии изготовителя
	Гарантийные обязательства: гарантийный срок на основное изделие, гарантийные сроки эксплуатации комплектующих изделий и составных частей продукции



2. Выполните следующие задания.
2.1. Выберите из предложенных один стандарт на продукцию машиностроения:
· ГОСТ 22915–78. Подшипники жидкостного трения. Основные правила эксплуатации;
· ГОСТ 27879–88. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования;
· ГОСТ 29077–91. Пресс-формы для резинотехнических изделий. Основные правила эксплуатации и ремонта.
2.2. Опишите служебное назначение продукции из выбранного стандарта.
2.3. Проанализируйте национальный стандарт на данную продукцию:
· укажите номер и название национального стандарта, его код по Общероссийскому классификатору стандартов;
· перечислите разделы стандарта;
· определите типы требований, предъявляемых стандартом к данной продукции, выпишите эти требования.
[bookmark: _bookmark39][bookmark: _bookmark40][bookmark: _bookmark41]2.4. Проанализируйте стандарт организации на ту же продукцию:
· опишите структуру стандарта организации, укажите его разделы;
· определите типы требований, предъявляемых стандартом к данной продукции, выпишите эти требования.
[bookmark: _bookmark42]2.5. Проведите сравнительный анализ требований национального стандарта и стандарта организации к продукции. Результат сравнения представьте в виде табл. 11. При выявлении отличающихся требований в табл. 11 укажите установленные значения в соответствии с национальным стандартом (столбец 2) и в соответствии со стандартом организации (столбец 3).
Таблица 11
Результаты сравнения требований национального стандарта и стандарта организации (технических условий) к продукции

	Перечень всех требований к продукции в рассмотренных стандартах
	№ раздела (пункта) ГОСТа, содержащего данное требование
	№ раздела (пункта) стандарта организации (технических условий), содержащего данное требование

	
	
	



2.6. Оформите отчет с результатами проделанной работы.

Необходимо поэтапно выполнить все задания с подробным описанием полученных результатов.
Ответ на задание представьте в форме отчета в документе формата *.docx.


Практическое задание 5
Тема 2. Этапы разработки и постановки продукции на производство
На основании материалов лекций, библиографического списка и дополнительных материалов курса проведите работу по изучению и описанию этапов запуска продукции.

Рекомендации по выполнению задания
1. Дайте краткую характеристику каждой стадии запуска продукции, заполнив табл. 12. 

Таблица 12
Характеристика стадий запуска продукции

	№
	Стадия запуска продукции
	Определение (что представляет собой)
	Основные задачи

	1
	Изготовление опытной партии (образца) продукции
	
	

	2
	Изготовление установочной партии
	
	

	3
	Серийное производство продукции
	
	



2. Выполните следующие задания.
2.1. Выберите любой вид продукции из предложенной номенклатуры:
· ГОСТ 22915–78. Подшипники жидкостного трения. Основные правила эксплуатации.
· ГОСТ 27879–88. Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Общие технические требования.
· ГОСТ 29077–91. Пресс-формы для резинотехнических изделий. Основные правила эксплуатации и ремонта.
2.2. В соответствии с выбранным вариантом изучите все требования к данному виду продукции.

3. Согласно выбранным вариантам в заданиях 1 и 2 составьте перечень стандартных этапов постановки одного из видов продукции на производство. Результаты оформите, заполнив табл. 13.

Таблица 13
Этапы постановки вида продукции

	Раздел
	Этап
	Краткое описание
	Результат этапа

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	



Необходимо поэтапно выполнить все задания с подробным описанием полученных результатов.
[bookmark: _GoBack]Ответ на задание представьте в свободной форме в документе формата *.docx.

