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Практическое задание № 1
Определение класса опасности опасного производственного объекта
Тема 1.1. Общие требования промышленной безопасности опасных производственных объектов
Цель – получение практических навыков определения класса опасности опасного производственного объекта.
Нормативная база
Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Задание 
Определить классы опасности опасного производственного объекта.
Алгоритм выполнения
1. Выбрать вариант выполнения задания (приложение 1).
2. В соответствии с классификацией опасных производственных объектов (приложение 2) определить классы опасности.
3. Результаты выполнения задания оформить в таблицу «Классификация опасных производственных объектов» (приложение 3) в бланке выполнения задания 1 по представленному образцу.


Приложение 1. Задания по вариантам
	№ варианта
	Наименование опасного производственного объекта

	1. 
	Объект, на котором используется и перерабатывается аммиак в количестве 498 т в год

	2. 
	На объекте используется стационарный грузоподъемный механизм, масса поднимаемого груза до 125 т

	3. 
	На объекте транспортируются горючие жидкости по магистральному трубопроводу в количестве 2005 т в год

	4. 
	Шахта по добыче каменного угля

	5. 
	На объекте ведется производство хлора в количестве 26 т в год

	6. 
	На объекте хранится химическое оружие

	7. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	8. 
	На объекте эксплуатируется фуникулер

	9. 
	На объекте уничтожается химическое оружие

	10. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля 

	11. 
	На объекте эксплуатируется элеватор

	12. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	13. 
	На объекте уничтожаются токсичные вещества в количестве 256 т в год

	14. 
	На объекте хранится химическое оружие

	15. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 0,005 мега-паскаля до 1,2 мегапаскаля включительно

	16. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 миллиона кубических метров в год

	17. 
	На объекте хранится и перерабатывается нитрат аммония в количестве 15600 т в год

	18. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	19. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	20. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	21. 
	На объекте получается и используется оксид этилена в количестве 45 т в год

	22. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	23. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа или пыли

	24. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 мил-лиона кубических метров в год

	25. 
	На объекте хранится и перерабатывается нитрат аммония в форме удобрения в количестве 156 000 т в год

	26. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля

	27. 
	На объекте эксплуатируется фуникулер

	28. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ископаемых

	29. 
	На объекте получается и используется сернистый водород в количестве 297 т в год

	30. 
	На объекте хранится химическое оружие

	31. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 0,005 мега-паскаля до 1,2 мегапаскаля включительно

	32. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	33. 
	На объекте уничтожаются высокотоксичные вещества в количестве 107 т в год

	34. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	35. 
	На объекте эксплуатируется элеватор

	36. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	37. 
	На объекте хранится и перерабатывается цианистый водород в количестве 15 т в год

	38. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля

	39. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	40. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	41. 
	На объекте ведется производство фтористого водорода в количестве 260 т в год

	42. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	43. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа или пыли

	44. 
	На объекте эксплуатируется элеватор

	45. 
	На объекте получается и используется акрилонитрил в количестве 206 т в год

	46. 
	На объекте хранится химическое оружие

	47. 
	На объекте эксплуатируется фуникулер

	48. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	49. 
	На объекте хранятся и перерабатываются алкилы свинца в количестве 258 т в год

	50. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	51. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	52. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	53. 
	На объекте уничтожаются окисляющие вещества в количестве 1005 т в год

	54. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля

	55. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	56. 
	На объекте эксплуатируется элеватор

	57. 
	На объекте получается и используется диоксид серы в количестве 450 т в год

	58. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	59. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	60. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	61. 
	На объекте хранятся и перерабатываются горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах в количестве 15 000 т в год

	62. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	63. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа или пыли

	64. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 мил-лиона кубических метров в год

	65. 
	На объекте получается и используется триоксид серы в количестве 748 т в год

	66. 
	На объекте хранится химическое оружие

	67. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	68. 
	На объекте эксплуатируется элеватор

	69. 
	На объекте ведется производство фосгена в количестве 8 т в год

	70. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 0,005 мега-паскаля до 1,2 мегапаскаля включительно

	71. 
	На объекте эксплуатируется фуникулер

	72. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	73. 
	На объекте получается и используется фосген в количестве 4,5 т в год

	74. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля

	75. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	76. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	77. 
	На объекте уничтожаются вещества, представляющие опасность для окружающей среды в количестве 2000 т в год

	78. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	79. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа или пыли

	80. 
	На объекте эксплуатируется элеватор

	81. 
	На объекте получается и используется метилизоцианат в количестве 0,5 т в год

	82. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	83. 
	На объекте эксплуатируется фуникулер

	84. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	85. 
	На объекте транспортируются воспламеняющиеся и горючие газы в количестве 789 т в год

	86. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 0,005 мега-паскаля до 1,2 мегапаскаля включительно

	87. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	88. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	89. 
	На объекте используются токсичные вещества в количестве 257 т в год

	90. 
	На объекте хранится химическое оружие

	91. 
	На объекте эксплуатируется фуникулер

	92. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа или пыли

	93. 
	На объекте ведется производство акрилонитрила в количестве 126 т в год

	94. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля

	95. 
	На объекте осуществляется мукомольное производство

	96. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	97. 
	На объекте транспортируются горючие жидкости, используемые в технологическом процессе в количестве 897 т в год

	98. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	99. 
	На объекте эксплуатируется эскалатор

	100. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	101. 
	На объекте уничтожаются оксид этилена в количестве 256 т в год и триоксид серы в количестве 257 т в год

	102. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 0,005 мега-паскаля до 1,2 мегапаскаля включительно

	103. 
	На объекте осуществляется мукомольное производство

	104. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	105. 
	На объекте транспортируются горючие жидкости по магистральному трубопроводу в количестве 2100 т в год

	106. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	107. 
	На объекте эксплуатируется эскалатор

	108. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	109. 
	На объекте хранятся и перерабатываются токсичные вещества в количестве 810 т в год

	110. 
	На объекте хранится химическое оружие

	111. 
	На объекте осуществляется мукомольное производство

	112. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	113. 
	На объекте транспортируются взрывчатые вещества в количестве 411 т в год

	114. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля

	115. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти взрывы газа или пыли

	116. 
	На объекте эксплуатируется эскалатор

	117. 
	На объекте ведется производство взрывчатых веществ в количестве 326 т в год

	118. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	119. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти внезапные выбросы породы, газа или пыли

	120. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	121. 
	На объекте получается и используется нитрат аммония в количестве 4500 т в год

	122. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	123. 
	На объекте осуществляется мукомольное производство

	124. 
	Объект, на котором ведутся работы по обогащению полезных ис-копаемых

	125. 
	На объекте хранятся и перерабатываются окисляющие вещества в количестве 198 т в год

	126. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	127. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	128. 
	На объекте эксплуатируется эскалатор

	129. 
	На объекте транспортируются горючие жидкости по магистраль-ному трубопроводу в количестве 978 т в год

	130. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля

	131. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти внезапные выбросы породы, газа или пыли

	132. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	133. 
	На объекте используются высокотоксичные вещества в количестве 27 т в год

	134. 
	На объекте уничтожается химическое оружие

	135. 
	На объекте осуществляется мукомольное производство

	136. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	137. 
	На объекте ведется производство оксида этилена в количестве 36 т в год

	138. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	139. 
	На объекте эксплуатируется эскалатор

	140. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти внезапные выбросы породы, газа или пыли

	141. 
	На объекте транспортируются окисляющие вещества в количестве 210 т в год

	142. 
	На объекте уничтожается химическое оружие

	143. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	144. 
	На объекте осуществляется мукомольное производство

	145. 
	На объекте хранятся и перерабатываются взрывчатые вещества в количестве 47 т в год

	146. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	147. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	148. 
	На объекте эксплуатируется подвесная канатная дорога

	149. 
	На объекте транспортируется аммиак по магистральному трубопроводу в количестве 3401 т в год

	150. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	151. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	152. 
	На объекте осуществляется крупяное производство

	153. 
	На объекте получается и используется оксид этилена в количестве 37 т в год

	154. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	155. 
	На объекте эксплуатируется подвесная канатная дорога

	156. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 мил-лиона кубических метров в год

	157. 
	На объекте ведется производство диоксида серы в количестве 1119 т в год

	158. 
	На объекте уничтожается химическое оружие

	159. 
	На объекте осуществляется крупяное производство

	160. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	161. 
	На объекте получается и используется аммиак в количестве 879 т в год

	162. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транспортировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	163. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти внезапные выбросы породы, газа или пыли

	164. 
	На объекте эксплуатируется подвесная канатная дорога

	165. 
	На объекте транспортируется нитрат аммония по магистральному трубопроводу в количестве 12 500 т в год

	166. 
	На объекте уничтожается химическое оружие

	167. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 мил-лиона кубических метров в год

	168. 
	На объекте осуществляется крупяное производство

	169. 
	На объекте хранятся и перерабатываются вещества, представляющие опасность для окружающей среды, в количестве 1750 т в год

	170. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	171. 
	На объекте эксплуатируется подвесная канатная дорога

	172. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	173. 
	На объекте транспортируется оксид этилена в количестве 111 т в год

	174. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов про-дукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	175. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти внезапные выбросы породы, газа или пыли

	176. 
	Опасный производственный объект, осуществляет теплоснабжение населения и применяет оборудование, работающее под избыточ-ным давлением 1,6 мегапаскаля и более

	177. 
	На объекте получается и используется хлор в количестве 38 т в год

	178. 
	На объекте уничтожается химическое оружие

	179. 
	На объекте осуществляется крупяное производство

	180. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	181. 
	На объекте хранится и перерабатывается метилизоцианат в количестве 1 т в год

	182. 
	Опасный производственный объект, предназначенный для транс-портировки сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля

	183. 
	На объекте эксплуатируется подвесная канатная дорога

	184. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 мил-лиона кубических метров в год

	185. 
	На объекте получается и используется фтористый водород в количестве 257 т в год

	186. 
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	187. 
	На объекте осуществляется комбикормовое производство

	188. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	189. 
	На объекте используются окисляющие вещества в количестве 157 т в год

	190. 
	Объект бурения и добычи нефти, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции

	191. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год

	192. 
	На объекте осуществляется комбикормовое производство

	193. 
	На объекте хранятся и перерабатываются вещества, представляющие опасность для окружающей среды, в количестве 897 т в год

	194. 
	На объекте уничтожается химическое оружие

	195. 
	Объект, на котором ведутся открытые горные работы, объем раз-работки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 мил-лиона кубических метров в год

	196. 
	Объект ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в подземные горные выработки

	197. 
	На объекте получаются и используются алкилы свинца в количестве 165 т в год

	
	Объект бурения и добычи газа, опасный в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции

	
	Опасный производственный объект, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно

	
	На объекте осуществляется комбикормовое производство





Приложение 2 
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

[bookmark: P517]1. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пункте 1 приложения 1 к настоящему федеральному закону (за исключением объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения), устанавливаются исходя из количества опасного вещества или опасных веществ, которые одновременно находятся или могут находиться на опасном производственном объекте, в соответствии с табл. 1 и 2 настоящего приложения. Классы опасности опасных производственных объектов, указанных в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения, устанавливаются в соответствии с критериями, указанными в пунктах 2, 3 и 4 настоящего приложения.
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 № 170-ФЗ)
[bookmark: P519]2. Для объектов по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и опасных производственных объектов спецхимии устанавливается I класс опасности.
[bookmark: P520]3. Для опасных производственных объектов бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата устанавливаются следующие классы опасности:
[bookmark: P521]1) II класс опасности – для опасных производственных объектов, опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода свыше 6 процентов объема такой продукции;
[bookmark: P522]2) III класс опасности – для опасных производственных объектов, опасных в части выбросов продукции с содержанием сернистого водорода от 1 процента до 6 процентов объема такой продукции;
3) IV класс опасности – для опасных производственных объектов, не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.
[bookmark: P524]4. Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:
1) II класс опасности – для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;
2) III класс опасности – для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 0,005 мегапаскаля до 1,6 мегапаскаля включительно.
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 № 170-ФЗ)
5. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 2 приложения 1 к настоящему федеральному закону, устанавливаются следующие классы опасности:
[bookmark: P529]1) III класс опасности – для опасных производственных объектов, осуществляющих теплоснабжение населения и социально значимых категорий потребителей, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, а также иных опасных производственных объектов, на которых применяется оборудование, работающее под избыточным давлением 1,6 мегапаскаля и более или при температуре рабочей среды 250 градусов Цельсия и более;
2) IV класс опасности – для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
6. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 3 приложения 1 к настоящему федеральному закону, устанавливаются следующие классы опасности:
[bookmark: P532]1) III класс опасности – для подвесных канатных дорог;
2) IV класс опасности – для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
7. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 4 приложения 1 к настоящему федеральному закону, устанавливаются следующие классы опасности:
1) II класс опасности – для опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава 10 000 килограммов и более;
2) III класс опасности – для опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, рассчитанное на максимальное количество расплава от 500 до 10 000 килограммов.
8. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 5 приложения 1 к настоящему федеральному закону, устанавливаются следующие классы опасности:
[bookmark: P538]1) I класс опасности – для шахт угольной промышленности, а также иных объектов ведения подземных горных работ на участках недр, где могут произойти:
· взрывы газа и (или) пыли;
· внезапные выбросы породы, газа и (или) пыли;
· горные удары;
· прорывы воды в подземные горные выработки;
2) II класс опасности – для объектов ведения подземных горных работ, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта, для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет 1 миллион кубических метров в год и более, для объектов переработки угля (горючих сланцев);
3) III класс опасности – для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет от 100 тысяч до 1 миллиона кубических метров в год, а также объектов, на которых ведутся работы по обогащению полезных ископаемых (за исключением объектов переработки угля (горючих сланцев);
4) IV класс опасности – для объектов, на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составляет менее 100 тысяч кубических метров в год.
[bookmark: P546]9. Для опасных производственных объектов, указанных в пункте 6 приложения 1 к настоящему федеральному закону, устанавливаются следующие классы опасности:
1) III класс опасности – для элеваторов, опасных производственных объектов мукомольного, крупяного и комбикормового производств;
2) IV класс опасности – для иных опасных производственных объектов.
[bookmark: P549]10. В случае если для опасного производственного объекта по указанным в пунктах 1–9 настоящего приложения критериям могут быть установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности.
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 № 170-ФЗ)
11. В случае если опасный производственный объект, для которого в соответствии с пунктами 1–10 настоящего приложения должен быть установлен II, III или IV класс опасности, расположен на землях особо охраняемых природных территорий, континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море или прилежащей зоне Российской Федерации, на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, для такого опасного производственного объекта устанавливается более высокий класс опасности соответственно.
(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 № 170-ФЗ)

[bookmark: P554]

                                                                                                                    Таблица 1
	Наименование 
опасного вещества
	Количество опасного вещества, т

	
	I класс опасности
	II класс опасности
	III класс 
опасности
	IV класс опасности

	Аммиак
	5000 и более
	500 и более, но менее 5000
	50 и более, но менее 500
	10 и более, но менее 50

	Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов массы)
	25 000 и более
	2500 и более, но менее 25 000
	250 и более, но менее 2500
	50 и более, но менее 250

	Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата аммония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат аммония вместе с фосфатом и (или) калием)
	100 000 и более
	10 000 и более, но менее 100 000
	1000 и более, но менее 
10 000
	200 и более, но менее 1000

	Акрилонитрил
	2000 и более
	200 и более, но менее 2000
	20 и более, но менее 200
	4 и более, но менее 20

	Хлор
	250 и более
	25 и более, но менее 250
	2,5 и более, но менее 25
	0,5 и более, но менее 2,5

	Оксид этилена
	500 и более
	50 и более, но менее 500
	5 и более, но менее 50
	1 и более, но менее 5

	Цианистый водород
	200 и более
	20 и более, но менее 200
	2 и более, но менее 20
	0,4 и более, но менее 2

	Фтористый водород
	500 и более
	50 и более, но менее 500
	5 и более, но менее 50
	1 и более, но менее 5

	Сернистый водород
	500 и более
	50 и более, но менее 500
	5 и более, но менее 50
	1 и более, но менее 5

	Диоксид серы
	2500 и более
	250 и более, но менее 2500
	25 и более, но менее 250
	5 и более, но менее 25

	Триоксид серы
	750 и более
	75 и более, но менее 750
	7,5 и более, но менее 75
	1,5 и более, но менее 7,5

	Алкилы свинца
	500 и более
	50 и более, но менее 500
	5 и более, но менее 50
	1 и более, но менее 5

	Фосген
	7,5 и более
	0,75 и более, но менее 7,5
	0,075 и более, но менее 0,75
	0,015 и более, но менее 0,075

	Метилизоцианат
	1,5 и более
	0,15 и более, но менее 1,5
	0,015 и более, но менее 0,15
	0,003 и более, но менее 0,015



[bookmark: P633]

                                                                                                                    Таблица 2
	Вид опасных веществ
	Количество опасных веществ, т

	
	I класс опасности
	II класс опасности
	III класс 
опасности
	IV класс опасности

	Воспламеняющиеся и горючие газы
	2000 и более
	200 и более, но менее 2000
	20 и более, но менее 200
	1 и более, но менее 20

	Горючие жидкости, находящиеся на 
товарно-сырьевых складах и базах
	500 000 и более
	50 000 и более, но менее 500 000
	1000 и более, но менее 50 000
	–

	Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или транспортируемые по магистральному трубопроводу
	2000 и более
	200 и более, но менее 2000
	20 и более, 
но менее 200
	1 и более, 
но менее 20

	Токсичные вещества
	2000 и более
	200 и более, но менее 2000
	20 и более, 
но менее 200
	1 и более, 
но менее 20

	Высокотоксичные вещества
	200 и более
	20 и более, но менее 200
	2 и более, 
но менее 20
	0,1 и более, но менее 2

	Окисляющие 
вещества
	2000 и более
	200 и более, но менее 2000
	20 и более, 
но менее 200
	1 и более, 
но менее 20

	Взрывчатые вещества
	500 и более
	50 и более, но менее 500
	менее 50
	–

	Вещества, представляющие опасность для окружающей среды
	2000 и более
	200 и более, но менее 2000
	20 и более, 
но менее 200
	1 и более, 
но менее 20



Примечания: 
1. Для опасных веществ, не указанных в табл. 1 настоящего приложения, применяются данные, содержащиеся в табл. 2 настоящего приложения.
2. При наличии различных опасных веществ одного вида их количества суммируются.


Образец выполнения задания 1
Приложение 3
Классификация опасных производственных объектов
	Наименование опасного производственного объекта
	Класс опасности

	Объект по хранению химического оружия
	1

	Объект, на котором получают вещества, представляющие опасность для окружающей среды, в количестве 350 т в год
	2

	Производство овсяной муки
	3

	Опасный производственный объект, предназначенный для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля
	2
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Практическое задание № 2
Лицензирование деятельности по проведению экспертизы 
промышленной безопасности 
Тема 1.1. Общие требования промышленной безопасности опасных производственных объектов
Цель – овладеть навыками построения процедуры лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
Нормативная база
Приказ Ростехнадзора от 15.11.2012 г. № 658 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности».
Задание 
Описать процедуру лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.
Алгоритм выполнения
1. Ознакомиться с нормативной документацией по процедуре лицензирования деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (приложение 1).
2. Заполнить таблицу по процедуре «Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности» (приложение 2) в бланке выполнения задания 2.


Приложение 1
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I. Общие положения
                                                 Круг заявителей
3. Заявителями являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации (далее – заявители).
                    II. Стандарт предоставления государственной услуги
                           Наименование государственной услуги
12. Государственная услуга по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (далее – государственная услуга).
Наименование федерального органа исполнительной власти,
предоставляющего государственную услугу
13. Государственная услуга предоставляется центральным аппаратом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Ростехнадзор не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Российской Федерации.
           Описание результата предоставления государственной услуги
14. Результатами предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности являются:
1) внесение сведений в реестр лицензий, уведомление заявителя о результатах рассмотрения заявительных документов;
2) выдача заявителю лицензии;
3) выдача заявителю дубликата или копии лицензии;
4) выдача заявителю выписки из реестра лицензий.
                  Срок предоставления государственной услуги
15. Предоставление (отказ в предоставлении) лицензии – в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема надлежащим образом оформленных заявительных документов.
16. Переоформление (отказ в переоформлении) лицензии в случаях реорганизации юридического лица в форме преобразования, реорганизации юридических лиц в форме слияния, изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии,  – в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема надлежащим образом оформленных заявительных документов.
17. Переоформление (отказ в переоформлении) лицензии при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, а также при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, – в срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня приема надлежащим образом оформленных заявительных документов.
18. Прекращение действия лицензии – в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня приема надлежащим образом оформленных заявительных документов.
19. Сведения о конкретной лицензии – в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении таких сведений.
20. Предоставление обобщенных сведений о результатах оказания государственных услуг – в срок, не превышающий одного месяца со дня приема заявления о предоставлении таких сведений.
21. Сведения о приостановлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий в течение суток со дня принятия соответствующего решения.
22. Сведения о возобновлении действия лицензии вносятся в реестр лицензий в течение суток со дня принятия соответствующего решения.
23. Сведения об аннулировании лицензии вносятся в реестр лицензий в день вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
24. Оформление дубликата или копии лицензии – в течение трех рабочих дней со дня приема заявления.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме
26. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является заявление о предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии, о приостановлении действия лицензии, о прекращении действия лицензии, о предоставлении дубликата (копии) лицензии, о предоставлении сведений о конкретной лицензии, о предоставлении обобщенных сведений о результатах оказания государственной услуги (далее – заявительные документы).
27. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги по приостановлению действия лицензии, также является решение суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований и (или) решение суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата (далее – иные документы).
28. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги по прекращению действия лицензии, также являются сведения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и (или) выписка из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии (далее – иные документы).
29. Документы представляются в Ростехнадзор непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель вправе направить в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, либо через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
30. В заявлении о предоставлении лицензии указываются:
1) полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (если имеется) адреса электронной почты юридического лица;
2) фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, который намерен осуществлять соискатель лицензии, данные документа, удостоверяющего его личность, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номера телефона и (если имеется) адреса электронной почты индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика, данные документа о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе;
4) лицензируемый вид деятельности в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», который соискатель лицензии намерен осуществлять, с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
5) реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты государственной пошлины за предоставление лицензии, либо иные сведения, подтверждающие факт уплаты указанной государственной пошлины;
6) реквизиты документов (наименование органа (организации), выдавшего документ, дата, номер), перечень которых определяется положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, – в отношении документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
31. К заявлению о предоставлении лицензии прилагаются:
1) копии учредительных документов юридического лица, засвидетельствованные в нотариальном порядке;
2) копии документов, перечень которых определяется положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности и которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии лицензионным требованиям, а именно заверенные соискателем лицензии копии документов, подтверждающих наличие в штате соискателя лицензии как минимум одного эксперта, имеющего высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, аттестованного в установленном порядке на знание специальных требований промышленной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-техническими документами, по заявляемым работам (услугам):
· документ государственного образца о высшем образовании;
· приказ о приеме на работу с выпиской из трудовой книжки (не требуется в случае, если сам индивидуальный предприниматель выступает в качестве эксперта);
· удостоверение об аттестации эксперта в области промышленной безопасности;
· квалификационное удостоверение эксперта;
3) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление лицензии;
4) опись прилагаемых документов.
32. В заявлении о переоформлении указываются:
1) в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 статьи 13 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и данные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц;
2) при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресу места его осуществления, не указанному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при осуществлении лицензируемого вида деятельности по этому адресу;
3) в случае прекращения деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест ее осуществления, указанным в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются адреса, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой фактически она прекращена;
4) при намерении лицензиата внести изменения в указанный в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом прекращаются. При намерении лицензиата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, в заявлении о переоформлении лицензии также указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиата лицензионным требованиям при выполнении данных работ, оказании данных услуг;
5) в случае изменения наименования юридического лица или места его нахождения, а также в случае изменения места жительства, фамилии, имени и (если имеется) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, подтверждающего  факт   внесения  соответствующих  изменений  в   единый   
государственный реестр юридических лиц (для лицензиата – юридического лица), в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для лицензиата – индивидуального предпринимателя).
33. К заявлению о переоформлении лицензии прилагаются:
1) оригинал действующей лицензии;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за переоформление лицензии.
34. К заявлению о приостановлении действия лицензии прилагаются:
1) решения суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований;
2) решения суда или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата.
35. К заявлению о прекращении действия лицензии прилагаются:
1) сведения от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о дате внесения в соответствующий единый государственный реестр записи о прекращении юридическим лицом деятельности или о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
2) выписка из вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии.
36. К заявлению о предоставлении дубликата лицензии прилагаются:
1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за предоставление такого дубликата;
2) испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии).
37. Заявителям обеспечивается возможность копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
38. Результаты предоставления государственной услуги Ростехнадзор вручает заявителю непосредственно или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
42. Основанием для отказа в приеме заявительных документов является отсутствие описи заявительных документов, а также отсутствие документов, указанных в описи.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме
63. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявительных (иных) документов, их регистрация;
2) предварительное рассмотрение, принятие решения по результатам предварительного рассмотрения заявительных документов;
3) рассмотрение заявительных документов;
4) принятие решения по результатам рассмотрения заявительных (иных) документов, внесение сведений в реестр лицензий;
5) выдача документов, подтверждающих предоставление государственной услуги.
Блок-схема исполнения административных процедур по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности приведена в приложении к настоящему регламенту.
Прием заявительных (иных) документов, их регистрация
64. Прием заявительных (иных) документов на предоставление государственной услуги осуществляется структурным подразделением Ростехнадзора, ответственным за работу с заявителями, по описи.
65. При отсутствии описи и (или) документов, указанных в описи, структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за работу с заявителями, возвращает заявителю заявительные документы без регистрации в системе делопроизводства в день поступления указанных документов, о чем делает отметку на заявлении или описи, копию которых вручает (направляет) заявителю.
66. Структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за работу с заявителями, проверяет наличие документов, указанных в описи.
67. После проверки наличия прилагаемых к заявлению документов структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за работу с заявителями, регистрирует заявительные документы в системе делопроизводства в день поступления, копию описи с отметкой о дате приема указанных заявительных документов в день приема вручает соискателю лицензии (лицензиату) или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
68. При поступлении в Ростехнадзор иных документов по предоставлению государственной услуги они регистрируются в установленном порядке и передаются на рассмотрение в структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за предоставление государственной услуги, по реестру.
Предварительное рассмотрение, принятие
решения по результатам предварительного рассмотрения
заявительных документов
69. Структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня приема заявительных документов проводит проверку полноты и соответствия заявительных документов требованиям, установленным Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, и в случае их соответствия установленным требованиям принимает решение о принятии к рассмотрению заявительных документов и назначении структурного подразделения центрального аппарата Ростехнадзора, ответственного за рассмотрение заявительных документов (далее – ответственный исполнитель).
При необходимости рассмотрения лицензионных документов несколькими ответственными исполнителями структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, определяет одного из них головным.
70. В случае если заявление оформлено с нарушением требований, установленных Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и (или) документы представлены не в полном объеме, структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, вручает соискателю лицензии (лицензиату) уведомление о необходимости устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений и (или) представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
71. В случае непредставления соискателем лицензии (лицензиатом) в тридцатидневный срок с момента вручения (направления) уведомления о необходимости устранения ранее выявленных нарушений надлежащим образом оформленного заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов, структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех дней принимает решение о возврате ранее представленных по описи заявительных документов, за исключением заявления, и возвращает их заявителю с внесением сведений в базу данных по лицензированию.
72. Структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявительных документов проводит в установленном порядке документарную проверку в отношении соискателя лицензии (лицензиата), представившего заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в представленных заявлениях и документах, в целях оценки соответствия таких сведений положениям частей 1 и 3 статьи 13 и части 3 статьи 18 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также сведениям о соискателе лицензии или лицензиате, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах.
Результаты документарной проверки оформляются актом.
При выявлении в ходе проверки недостоверной информации копия акта документарной проверки направляется вместе с уведомлением о результатах рассмотрения заявительных документов в порядке, установленном п. 68 регламента.
73. Структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, формирует и направляет межведомственные запросы о предоставлении информации и документов, содержащихся в федеральных информационных ресурсах органов, являющихся обладателями базовых государственных информационных ресурсов, в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в соответствии с положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия.
74. Состав информации и документов, необходимых лицензирующему органу при предоставлении государственной услуги по лицензированию деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, находящихся в органах, являющихся обладателями базовых государственных информационных ресурсов:
1) сведения о юридическом лице из единого государственного реестра юридических лиц:
· общие сведения;
· ИНН юридического лица;
· ОГРН юридического лица;
· сведения об организационно-правовой форме и наименовании юридического лица;
· сведения об адресе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
· сведения о правоспособности (статусе) юридического лица;
· сведения об образовании юридического лица;
· сведения о прекращении деятельности юридического лица;
· сведения о правопреемстве;
· сведения о размере указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала;
· сведения об учредителях юридического лица;
· сведения о лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица;
· сведения о филиалах и представительствах юридического лица;
· сведения о кодах по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
· сведения об учете в налоговом органе;
· сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу;
· сведения о действующих записях, внесенных в ЕГРЮЛ;
2) сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) сведения, подтверждающие информацию об уплате государственной пошлины:
· ИНН плательщика;
· КПП плательщика;
· уникальный идентификатор плательщика;
· ОКАТО;
· сумма платежа;
· назначение платежа;
· дата платежа;
· КБК;
· ИНН получателя;
· КПП получателя.
75. В случаях рассмотрения заявительных документов по предоставлению (переоформлению) лицензии структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о рассмотрении заявительных документов и назначении ответственных исполнителей за рассмотрение заявительных документов готовит и направляет любым доступным способом поручение территориальному органу Ростехнадзора на проведение внеплановой выездной проверки в отношении соискателя лицензии (лицензиата) с приложением копии заявления о предоставлении государственной услуги.
В поручении указываются сроки проведения внеплановой выездной проверки и ответственный исполнитель.
76. Территориальный орган Ростехнадзора при получении поручения структурного подразделения Ростехнадзора, ответственного за предоставление государственной услуги, о проведении внеплановой выездной проверки возможности выполнения соискателем лицензии (лицензиатом) лицензионных требований, установленных положением о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности, организует и проводит указанную проверку в соответствии с положениями Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных статьей 19 Федерального закона от 4 мая 2012 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
По результатам составляется акт внеплановой проверки соискателя лицензии (лицензиата), который вручается (направляется) заявителю.
Копия акта внеплановой выездной проверки в течение суток направляется ответственному исполнителю.
77. Структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявительных документов на предоставление (переоформление) лицензии передает для рассмотрения ответственному исполнителю заявительные документы с приложением решения о принятии к рассмотрению и назначении ответственного за рассмотрение заявительных документов исполнителя, акта документарной проверки, а также поручения территориальному органу Ростехнадзора о проведении в отношении соискателя лицензии (лицензиата) внеплановой выездной проверки по карте прохождения заявительных документов.
Рассмотрение заявительных документов
78. Ответственный исполнитель рассматривает поступившие заявительные документы на предоставление (переоформление) лицензии с учетом результатов документарной и (или) внеплановой выездной проверки в отношении соискателя лицензии (лицензиата) и не позднее чем за 5 рабочих дней до установленного дня принятия решения о предоставлении государственной услуги готовит проект решения по результатам рассмотрения заявительных документов.
79. Решение лицензирующего органа оформляется приказом.
80. Сведения, подлежащие включению в приказ Ростехнадзора о предоставлении, переоформлении, прекращении действия лицензии, а также в лицензию, в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) номер и дата регистрации лицензии;
7) номер и дата приказа (распоряжения) лицензирующего органа о предоставлении (переоформлении) лицензии.
81. В приказе Ростехнадзора о приостановлении действия лицензии указываются следующие сведения:
· наименования работ, услуг или адреса мест выполнения работ, оказания услуг, которые составляют лицензируемый вид деятельности и в отношении которых судом или должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль и надзор в сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, вынесено решение о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности лицензиата либо о привлечении лицензиата к административной ответственности за неисполнение в установленный срок предписания об устранении грубого нарушения лицензионных требований.
82. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении (переоформлении) лицензии ответственный исполнитель в проекте решения указывает причины отказа в предоставлении (переоформлении) лицензии в соответствии с частью 7 статьи 14 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
83. В приказе Ростехнадзора об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии указываются следующие сведения:
1) наименование лицензирующего органа;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица;
3) фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, адрес его места жительства, адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности;
6) мотивированное обоснование причин отказа в предоставлении (переоформлении) лицензии.
84. Соисполнители согласовывают указанный проект решения.
85. Ответственный исполнитель согласовывает проект решения с иными исполнителями и передает в структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за предоставление государственной услуги, проект решения для согласования и оформления лицензии.
86. В случаях рассмотрения документов о приостановлении, прекращении действия лицензии, предоставлении дубликата (копии) лицензии, предоставлении сведений о конкретной лицензии, предоставлении обобщенных сведений о результатах оказания государственной услуги, о прекращении оказания государственной услуги структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за предоставление государственной услуги, в установленные сроки готовит проект решения и передает для принятия решения уполномоченному должностному лицу Ростехнадзора.
Принятие решения по результатам рассмотрения заявительных
(иных) документов, внесение сведений в реестр лицензий
87. Структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за предоставление государственной услуги, оформляет лицензию и передает для принятия решения уполномоченному должностному лицу Ростехнадзора.
88. В случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении (переоформлении) лицензии она оформляется одновременно с приказом.
89. Лицензии оформляются на бланках, являющихся документами строгой отчетности и защищенной от подделок полиграфической продукцией, по типовой форме, утвержденной Правительством Российской Федерации.
90. В день принятия решения уполномоченное должностное лицо Ростехнадзора подписывает соответствующий приказ, и структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за предоставление государственной услуги, вносит запись в реестр, в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
91. Структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за внесение сведений в реестр лицензий, ведет реестр лицензий на электронных носителях, его хранение и ведение осуществляются в местах, недоступных для посторонних лиц, в условиях, обеспечивающих предотвращение уничтожения, блокирования, хищения, модифицирования информации.
Выдача документов, подтверждающих предоставление
государственной услуги
92. В течение суток со дня принятия уполномоченным должностным лицом Ростехнадзора решения по результатам рассмотрения заявительных документов структурным подразделением, ответственным за предоставление государственной услуги, результаты предоставления государственной услуги передаются в структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за работу с заявителями, для вручения в установленном порядке заявителю.
93. В случае принятия решения об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии, в случае принятия решения о приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, а также об аннулировании лицензии структурное подразделение, ответственное за предоставление государственной услуги, в течение трех рабочих дней со дня принятия этого решения передает в структурное подразделение, ответственное за работу с заявителями, уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении) лицензии с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям, реквизиты акта проверки соискателя лицензии для вручения соискателю лицензии (лицензиату), уведомление о приостановлении, возобновлении, прекращении действия, а также об аннулировании лицензии или в структурное подразделение, ответственное за отправку корреспонденции, для направления заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
94. Если в течение трех рабочих дней заявитель не явился в Ростехнадзор за получением результата предоставления государственной услуги, структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за работу с заявителями, готовит результат предоставления государственной услуги для почтового отправления и передает в структурное подразделение Ростехнадзора, ответственное за отправку корреспонденции, для направления заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
95. Информация о вручении результатов предоставления государственной услуги (лицензии, уведомления об отказе в предоставлении, переоформлении лицензии, приостановлении, возобновлении, прекращении действия лицензии, а также об аннулировании лицензии, выдаче дубликата, копии лицензии) заявителю или о направлении заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении фиксируется в системе делопроизводства.
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Бланк выполнения задания 2
Приложение 2 
Лицензирование деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности
	Заявитель[footnoteRef:1] [1:  Указывается, кто может подать заявление на получение лицензии.] 

	Документы на входе[footnoteRef:2] [2:  Указывается перечень документов, необходимых для получения лицензии.] 

	Основания для отказа в выдаче лицензии[footnoteRef:3] [3:  Указываются все основания, при наличии которых заявителю может быть отказано в выдаче лицензии.] 

	Ответственный исполнитель[footnoteRef:4] [4:  Указываются должностные лица или органы, ответственные за прием документов на выдачу лицензии, за рассмотрение документов и за оформление лицензии.] 

	Документы на выходе[footnoteRef:5] [5:  Указываются документы, оформляемые в случае принятия положительного или отрицательного решения о выдаче лицензии.] 


	
	
	
	
	




Практическое задание № 3
Определение размера платы за оказание услуги по экспертизе 
промышленной безопасности
Тема 1.2. Экспертиза промышленной безопасности
Цель – получение практических навыков определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности.
Нормативная база
Приказ Ростехнадзора от 14.02.2012 № 97 «Об утверждении Методики определения размера платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности».
Задание
1. Определить размер платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности.
2. Заполнить смету расходов на организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности.
Алгоритм выполнения
1. Выбрать вариант выполнения задания (приложение 1).
2. В соответствии с выбранным вариантом определить продолжительность проведения экспертизы членами комиссии (табл. 1).
3. Рассчитать размер платы за оказание услуги по экспертизе промышленной безопасности по представленным формулам (приложение 2).
4. Оформить смету расходов на организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности (приложение 3) в бланке выполнения задания 3 по представленному образцу.


Приложение 1

Исходные данные для расчетов по вариантам представлены в таблице Excel – ПР3_приложение 1.

                                                                                                                    Таблица 1
                               Продолжительность проведения экспертизы документа (Ф)

	   №  
  п/п 
	      Наименование       
	Продолжительность проведения экспертизы документа, поданного на экспертизу промышленной безопасности (в зависимости от количества листов в документе), час 

	
	
	1 лист
	  от 1  
 до 100 
 листов 
	от 100 
до 200 
листов 
	 от 200  
 до 300  
 листов  
	от 300 
до 500 
листов 
	 свыше 
  500  
листов 

	   1  
	            2            
	  3   
	   4    
	   5   
	    6    
	   7   
	   8   

	  1.  
	Экспертная комиссия:     
	 0,45 
	 104,15 
	 208,5 
	  249,7  
	 295,2 
	 580,3 

	 1.1. 
	Председатель             
	 0,1  
	  2,0   
	  4,0  
	   6,0   
	 10,0  
	 20,0  

	 1.2. 
	Заместитель председателя 
	 0,1  
	  2,0   
	  4,0  
	   6,0   
	 10,0  
	 20,0  

	 1.3. 
	Ответственный секретарь  
	 0,15 
	  0,15  
	 0,15  
	   0,2   
	  0,2  
	  0,3  

	 1.4. 
	Члены экспертной комиссии
	 0,1  
	 100,0  
	 200,0 
	  237,5  
	 275,0 
	 540,0 

	1.4.1.
	Эксперт № 1              
	 0,1  
	 100,0  
	 200,0 
	  237,5  
	 275,0 
	 540,0 

	1.4.2.
	Эксперт № 2              
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Эксперт № 3               
	
	
	
	
	
	

	  2.  
	Одно заседание 
экспертной
комиссии                 
	 0,08 
	  0,3   
	  0,3  
	   0,3   
	  1,0  
	  1,0  

	  3.  
	Научно-технический       
персонал                 
	 0,1  
	  0,3   
	  2,0  
	   4,0   
	 10,0  
	 20,0  

	
	         ИТОГО           
	 0,63 
	 104,75 
	210,45 
	  254,0  
	 306,2 
	 601,3 





Приложение 2

Стоимость организации и проведения одной экспертизы (С) определяется по формуле:

                                                             (1)
где:
Рпр – прямые расходы, рублей;
Рн – накладные расходы, рублей;
НДС – налог на добавленную стоимость, %.
Прямые расходы на организацию и проведение одной экспертизы (Рпр) рассчитываются по формуле:

 ,                                                            (2)
где:
Рэ – расходы на оплату труда за расчетный период, рублей;
Нэ – начисления на оплату труда, рублей;
Мз – затраты на материальные и другие ресурсы, потребляемые в процессе организации и проведения одной экспертизы, рублей;
А – амортизация основных средств, используемых в процессе организации и проведения одной экспертизы, рублей;
Рс – расходы на услуги всех видов связи, потребляемых в процессе организации и проведения одной экспертизы, рублей.
Расходы на оплату труда за расчетный период (Рэ) определяются по формуле:

 ,                          (3)
где:
ТЗi – стоимость трудозатрат 1 чел/час членов экспертной комиссии с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, рублей;
ТЗнтп – стоимость трудозатрат 1 чел/час научно-технического персонала с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, рублей;
Тзас i – стоимость трудозатрат 1 чел/час в процессе заседания экспертной комиссии с учетом всех компенсационных и стимулирующих выплат, выплачиваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, рублей;
n – количество членов экспертной комиссии, чел.;
i – категория члена экспертной комиссии;
j – количество научно-технического персонала, привлекаемого для процесса организации и проведения одной экспертизы, чел.;
Фi – продолжительность проведения одной экспертизы членом экспертной комиссии, час;
Фнтп – продолжительность проведения одной экспертизы научно-техническим персоналом, час;
Фзас i – продолжительность заседания экспертной комиссии, распределяется пропорционально между всеми членами комиссии, час.
Продолжительность проведения экспертизы документа, поданного на экспертизу промышленной безопасности в зависимости от количества листов в документе, приведена в табл. 2 приложения 1.
Начисления на оплату труда (Нэ) устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
                                                                                                   (4)
где t – тариф начислений на оплату труда, %.
Затраты на материальные и другие ресурсы (Мз) определяются по формуле:

 ,                                                                                     (5)

где:
Рi – расход i-го ресурса, используемого при организации и проведении одной экспертизы, в натуральных единицах измерения;
Цi – цена за единицу i-го ресурса, используемого при организации и проведении одной экспертизы, рублей;
k – количество видов ресурсов, потребляемых в процессе организации и проведения одной экспертизы.
Годовая сумма амортизации основных средств по каждому виду основных средств определяется по формуле:

                                                                                       (6)
где:
Аг – годовая амортизация основных средств, рублей;
БС – балансовая стоимость основных средств, рублей;
На – норматив амортизационных отчислений, установленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, процент.
Объем амортизации основных средств (А), относимых к прямым расходам на организацию и проведение одной экспертизы, рассчитывается по формуле:

                                                                                       (7)
где:
j – количество видов основных средств, используемых в процессе организации и проведения одной экспертизы;
8760 – количество часов в году;
ΔФ – продолжительность проведения одной экспертизы, час.
Расходы на услуги всех видов связи (Рс) рассчитываются по формуле:

                                                                                       (8)
где:
Рi – объем i-го вида услуг связи, потребляемого в процессе организации и проведения одной экспертизы, в натуральных единицах измерения;
Цi – цена за единицу i-го вида услуг связи, используемого в процессе организации и проведения одной экспертизы, рублей.
Накладные расходы рассчитываются по формуле:
 ,                                                                                                  (9)
где:
Рк – затраты на коммунальные платежи (в части потребления электроэнергии, водоснабжения помещений, оплаты отопления помещений и прочие, потребляемые в процессе организации и проведения одной экспертизы), рублей.
Затраты на коммунальные платежи (Рк) рассчитываются по формуле:

                                                                                      (10)
где:
Vкi – объем i-го вида коммунальных услуг, потребляемых в процессе организации и проведения одной экспертизы, в натуральных единицах измерения;
Ркi – цена за единицу i-го вида коммунальных услуг, используемых в процессе организации и проведения одной экспертизы, рублей;
ΔФ – продолжительность проведения одной экспертизы, час.
Продолжительность проведения одной экспертизы складывается из всех трудозатрат членов комиссии, определяемой по табл. 1 приложения 1:
 .                                                                           (11)



Образец выполнения задания 3
Приложение 3
Смета расходов на организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности (образец заполнения)
	  №  
 п/п 
	             Наименование показателей              
	Общая стоимость
    (руб.)     

	  1  
	                         2                         
	       3       

	 1.  
	Расходы на оплату труда                            
	  110 474,08   

	 1.1.
	Расходы на оплату труда экспертов, непосредственно 
участвующих в проведении экспертизы промышленной   
безопасности                                       
	[bookmark: Par9]   82 320,48   

	 1.2.
	Расходы на оплату труда экспертов, привлекаемых    
для работы по договорам гражданско-правового       
характера (включая договоры подряда)               
	       0       

	 1.3.
	Страховые взносы во внебюджетные фонды             
	   27 988,96   

	 1.4.
	Страховые взносы по обязательному социальному      
страхованию от несчастных случаев на производстве  
(0,2% от п. 1.1)                                   
	    164,64     

	 2.  
	Затраты на материальные и другие ресурсы           
	   3 066,00    

	 3.  
	Амортизация основных средств, используемых в       
процессе организации и проведения экспертизы       
промышленной безопасности                          
	   1 701,47    

	 4.  
	Услуги связи                                       
	     0,11      

	 5.  
	Транспортные услуги                                
	       0       

	 6.  
	Накладные расходы                                  
	       0       

	 7.  
	Итого без НДС                                     
	   115 241,66   

	 8.  
	НДС 18 %                                           
	   20 743,50    

	
	Итого с НДС                                        
	   135 985,16   
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Приложение 3

Смета расходов на организацию и проведение экспертизы промышленной безопасности
	 №  
п/п 
	               Наименование показателей                
	   Общая    
 стоимость  
   (руб.)   

	 1  
	                           2                           
	     3      

	1.  
	Расходы на оплату труда                                
	

	1.1.
	Расходы на оплату труда экспертов, непосредственно     
участвующих в проведении экспертизы промышленной       
безопасности                                           
	

	1.2.
	Расходы на оплату труда экспертов, привлекаемых для    
работы по договорам гражданско-правового характера     
(включая договоры подряда)                             
	

	1.3.
	Страховые взносы во внебюджетные фонды (__% от п. 1.1
____% от п. 1.2)                                       
	

	1.4.
	Страховые взносы по обязательному социальному          
страхованию от несчастных случаев на производстве (__% 
от п. 1.1)                                             
	

	2.  
	Затраты на материальные и другие ресурсы               
	

	3.  
	Амортизация основных средств, используемых в процессе  
организации и проведения экспертизы промышленной       
безопасности                                           
	

	4.  
	Расходы на служебные командировки экспертов,           
непосредственно участвующих в проведении экспертизы    
промышленной безопасности                              
	

	5.  
	Услуги связи                                           
	

	6.  
	Транспортные услуги                                    
	

	7.  
	Накладные расходы                                      
	

	8.  
	Итого без НДС                                         
	

	9.  
	НДС ___%                                              
	

	
	Итого с НДС                                            
	





Практическое задание № 4
Оценка ущерба от аварии на опасном производственном объекте
Тема 1.7. Оценка ущерба от аварий на опасных производственных объектах
Цель – овладеть навыками оценки величины ущерба от аварии на опасном производственном объекте.
Нормативная база
Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах (РД 03-496-02), утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.02 № 63.
Задание 
Рассчитать величину ущерба от аварии на опасном производственном объекте.
Алгоритм выполнения
1. Выбрать вариант выполнения задания (приложение 1).
2. Рассчитать величину ущерба от аварии на опасном производственном объекте по представленным формулам (приложение 2).
3. Оформить результаты расчетов в таблицу «Сводная форма оценки ущерба от аварии на опасном производственном объекте» (приложение 3) в бланке выполнения задания 4 по представленному образцу.

Приложение 1
Задания по вариантам представлены в таблице Excel – ПР4_приложение 1.


Приложение 2 
Формулы для расчета
Ущерб от аварий на опасных производственных объектах:
 ,                           (1)
где: 
Па – полный ущерб от аварий, руб.;
Пп.п. – прямые потери организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, руб.;
Псэ – социально-экономические потери, руб.;
Пн.в. – косвенный ущерб, руб.;
Пэкол – экологический ущерб, руб.;
Пл.а.. – затраты на локализацию (ликвидацию) и расследование аварии, руб.;
Пв.т.р. – потери от выбытия трудовых ресурсов в результате гибели людей или потери ими трудоспособности, руб.
1. Прямые потери от аварий:
                                                                                              (2)
где:
 По.ф. – потери предприятия в результате уничтожения или повреждения основных фондов, руб.;
Птм.ц. – потери предприятия в результате уничтожения или повреждения товарно-материальных ценностей, руб.;
Пим – потери в результате уничтожения или повреждения имущества третьих лиц, руб.
1.1. Потери предприятия от уничтожения или повреждения аварией его основных фондов:
                                                                                 (3)
где:
 По.ф.у. – потери предприятия в результате уничтожения основных фондов, руб.;
По.ф.п. – потери предприятия в результате повреждения основных фондов, руб.
1.1.1. Потери предприятия в результате уничтожения основных фондов:
 ,                                                                        (4)
где:
 n – число видов уничтоженных основных фондов;
Soi – стоимость замещения или воспроизводства i-го вида уничтоженных основных фондов, руб.;
Smi – стоимость материальных ценностей i-го вида, годных для дальнейшего использования, руб.;
Syi – утилизационная стоимость i-го вида уничтоженных основных фондов, руб.
1.1.2. Потери предприятия в результате повреждения основных фондов:
                                                                                                   (5)
где:
 n – число видов поврежденных основных фондов;
Sрi – стоимость ремонта i-го вида поврежденных основных фондов, руб.
1.2. Потери предприятия в результате уничтожения или повреждения аварией товарно-материальных ценностей:
                                                                                (6)
где:
 n – число видов товара, которым причинен ущерб в результате аварии;
Птi – ущерб, причиненный i-му виду продукции, изготовляемой предприятием, руб.;
m – число видов сырья, которым причинен ущерб в результате аварии;
Пcj – ущерб, причиненный j-му виду продукции, приобретенной предприятием, а также сырью и полуфабрикатам, руб.
2. Социально-экономические потери:
 ,                                                                                             (7)
где:
 Пг.п. – расходы на компенсации и мероприятия вследствие гибели персонала, руб.; 
Пт.п. – расходы на компенсации и мероприятия вследствие производственного травматизма персонала, руб.
2.1. Затраты, связанные с гибелью персонала:
                                                                                                 (8)
где:
 Sпог – расходы по выплате пособий на погребение погибших, руб.;
Sп.к. – расходы на выплату пособий в случае смерти кормильца, руб.
2.2. Затраты, связанные с травмированием персонала:
                                                                                                                (9)
где:
 Sв – расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности, руб.
3. Косвенный ущерб вследствие аварий:
 ,                                                                   (10)
где:
 Пн.п. – часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя, руб.;
Пз.п. – зарплата и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя, руб.;
Пш – убытки, вызванные уплатой различных неустоек, штрафов, пени, руб.;
Пн.п.т.л. – убытки третьих лиц из-за недополученной ими прибыли, руб.
3.1. Зарплата и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя:
                                                                               (11)
где:
 Vз.п. – заработная плата сотрудников предприятия, руб/день;
А – доля сотрудников, не использованных на работе;
Vуп – условно-постоянные расходы, руб/день;
Тпр – продолжительность простоя объекта, дни.
3.2.  Недополученная прибыль в результате простоя:
                                                                            (12)
где:
 n – количество видов недопроизведенного продукта (услуги);
ΔQi – объем i-го вида продукции, недопроизведенный из-за аварии;
Si – средняя оптовая стоимость единицы i-го недопроизведенного продукта  на дату аварии, руб.;
Bi – средняя себестоимость единицы i-го недопроизведенного продукта на дату аварии.
4. Экологический ущерб:
                                                                       (13)
где:
 Эа – ущерб от загрязнения атмосферы, руб.;
Эв – ущерб от загрязнения водных ресурсов, руб.;
Эп – ущерб от загрязнения почвы, руб.;
Эб – ущерб, связанный с уничтожением биологических, в том числе лесных массивов, ресурсов, руб.;
Эо – ущерб от засорения или повреждения территории обломками, осколками, зданий, сооружений, оборудования, руб.
5. Затраты на локализацию или ликвидацию и расследование аварии:
                                                                                            (14)
где:
 Пл – расходы, связанные с локализацией и ликвидацией последствий аварии, руб.;
Пр – расходы на расследование аварии, руб.


Образец выполнения задания 4
Приложение 3
Сводная форма оценки ущерба от аварии на опасном производственном объекте
	Вид ущерба
	Сумма, руб.

	Прямой ущерб
	9 755 000

	Потери предприятия в результате уничтожения основных фондов
	5 920 000

	Потери предприятия в результате повреждения основных фондов
	200 000

	Потери предприятия в результате уничтожения или повреждения аварией товарно-материальных ценностей
	3 635 000

	Социально-экономические потери
	403 000

	Затраты, связанные с гибелью персонала
	258 000

	Затраты, связанные с травмированием персонала
	145 600

	Косвенный ущерб вследствие аварий
	1 455 100

	Часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя
	735 000

	Зарплата и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя
	720 000

	Недополученная прибыль в результате простоя
	15 100

	Экологический ущерб
	631 000

	Затраты на локализацию или ликвидацию и расследование аварии
	120 000

	Ущерб от аварии, всего
	13 090 600
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Бланк выполнения задания 4
Приложение 3 
Сводная форма оценки ущерба от аварии на опасном производственном объекте
	Вид ущерба
	Сумма, руб.

	Прямой ущерб
	

	Потери предприятия в результате уничтожения основных фондов
	

	Потери предприятия в результате повреждения основных фондов
	

	Потери предприятия в результате уничтожения или повреждения аварией товарно-материальных ценностей
	

	Социально-экономические потери
	

	Затраты, связанные с гибелью персонала
	

	Затраты, связанные с травмированием персонала
	

	Косвенный ущерб вследствие аварий
	

	Часть доходов, недополученных предприятием в результате простоя
	

	Зарплата и условно-постоянные расходы предприятия за время простоя
	

	Недополученная прибыль в результате простоя
	

	Экологический ущерб
	

	Затраты на локализацию или ликвидацию и расследование аварии
	

	Ущерб от аварии, всего
	





Практическое задание № 5
Представление результатов проведения специальной оценки условий труда на государственную экспертизу условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда
Тема 2.3. Экспертный анализ проведения государственной экспертизы условий труда
Цель – овладеть навыками процедуры представления результатов проведения специальной оценки условий труда на государственную экспертизу условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда.
Нормативная база
1. Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда».
2. Приказ Минтруда России от 12.08.2014 г. № 549н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда».
Задание 
Построить процедуру представления результатов проведения специальной оценки условий труда на государственную экспертизу условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда.
Алгоритм выполнения
1. Изучить нормативные документы (приложение 1).
2. Заполнить таблицу «Процедура представления результатов проведения специальной оценки условий труда на государственную экспертизу условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда» (приложение 2) в бланке выполнения задания 5.


Приложение 1 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
УСЛОВИЙ ТРУДА
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 августа 2014 г. № 549н)

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила проведения государственной экспертизы условий труда, осуществляемой Федеральной службой по труду и занятости и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда (далее – органы государственной экспертизы условий труда).
2. Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников (далее – объект государственной экспертизы условий труда).
3. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основании:
а) обращений органов исполнительной власти, работодателей, их объединений, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также иных страховщиков (в случае проведения государственной экспертизы в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда) (далее – заявитель);
б) определений судебных органов;
в) представлений территориальных органов Федеральной службы по труду и занятости (далее – государственные инспекции труда) в связи с осуществлением мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в том числе на основании заявлений работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, а также работодателей, их объединений, страховщиков (в случае проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда).
4. В случае если заявителем является работник, то государственная экспертиза условий труда проводится только в отношении условий труда на его рабочем месте (рабочих местах).
5. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда:
· в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 3 настоящего порядка, а также в случаях, когда заявителем является орган исполнительной власти, – бесплатно;
· в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего порядка, за исключением случаев, когда заявителем является орган исполнительной власти, – за счет средств заявителя.
6. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки фактических условий труда работников осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда бесплатно за исключением случаев, предусмотренных пунктом 28 настоящего порядка.
7. Государственная экспертиза условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда осуществляется бесплатно:
а) Федеральной службой по труду и занятости в отношении работников организаций, входящих в группы компаний (корпорации, холдинги и иные объединения юридических лиц), имеющих филиалы, представительства и (или) дочерние общества, действующие на постоянной основе на территории нескольких субъектов Российской Федерации;
б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда в отношении работников иных организаций.
8. Заявитель имеет право:
а) получать от органов государственной экспертизы условий труда и их должностных лиц, уполномоченных на проведение государственной экспертизы условий труда (далее – государственный эксперт), разъяснения о порядке проведения государственной экспертизы условий труда;
б) обращаться к государственному эксперту и органу государственной экспертизы условий труда с требованием об устранении допущенных ими нарушений требований настоящего порядка;
в) представлять пояснения, замечания, предложения по вопросам, связанным с проведением государственной экспертизы условий труда.
9. Государственный эксперт обязан обеспечивать объективность и обоснованность своих выводов, изложенных в заключениях государственной экспертизы условий труда, сохранность полученных документов и других материалов, полученных для осуществления указанной экспертизы, и конфиденциальность содержащихся в них сведений.
Государственный эксперт не вправе участвовать в проведении государственной экспертизы условий труда, если это может повлечь конфликт интересов или создать угрозу его возникновения.

II. Заявление о проведении
государственной экспертизы условий труда

10. Для проведения государственной экспертизы условий труда по обращениям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 настоящего порядка, заявитель направляет в орган государственной экспертизы условий труда заявление о проведении государственной экспертизы условий труда (далее –заявление).
11. В заявлении указываются:
а) полное наименование заявителя (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц);
б) почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (при наличии);
в) наименование объекта государственной экспертизы условий труда;
г) индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте, с указанием структурного подразделения работодателя (при наличии), в отношении условий труда которого должна проводиться государственная экспертиза условий труда;
д) сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда (при наличии);
е) сведения об оплате государственной экспертизы условий труда в случае ее проведения в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 настоящего порядка, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 5 настоящего порядка.
В случае если объектом государственной экспертизы условий труда является оценка качества проведения специальной оценки условий труда, то в заявлении дополнительно указываются сведения об организации (организациях), проводившей специальную оценку условий труда.
В случае если заявление подано работодателем, то к нему прилагаются следующие документы:
а) для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда:
– отчет о проведении специальной оценки условий труда (далее – отчет);
– предписания должностных лиц государственных инспекций труда об устранении выявленных в ходе проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» нарушений (при наличии);
б) для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда:
– отчет;
– иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при наличии);
– коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие обязательства работодателя по соблюдению прав работников на безопасные условия труда, а также на предоставление гарантий и компенсаций в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда;
– положение о системе оплаты труда работников (при наличии);
– локальные нормативные акты работодателя, устанавливающие условия и объемы предоставляемых гарантий и компенсаций работникам за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращенной продолжительности рабочего времени, размер повышения оплаты труда;
– список работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным медицинским осмотрам;
– копия заключительного акта о результатах проведенных периодических медицинских осмотров работников за последний год;
в) для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников:
– отчет;
– иные документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах (при наличии);
– коллективный договор (при наличии), трудовой договор (трудовые договоры), локальные нормативные акты, устанавливающие условия труда работника (работников), включая режимы труда и отдыха;
– предписания должностных лиц государственных инспекций труда и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в ходе проведения мероприятий по государственному надзору в установленной сфере деятельности (при наличии).
12. Заявление и документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, могут быть представлены (направлены) заявителем в орган государственной экспертизы условий труда на бумажном носителе лично или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в виде электронного документа посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе с использованием федеральной государственный информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
В случае направления заявления и документов в виде электронного документа они должны быть подписаны видом электронной подписи, который установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов.
13. Орган государственной экспертизы условий труда вправе запросить необходимые для проведения государственной экспертизы условий труда документацию и материалы у работодателя, в отношении условий труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза условий труда. Работодатель в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления запроса органа государственной экспертизы условий труда направляет запрашиваемые документацию и материалы либо письменно уведомляет о невозможности их представления с указанием причин.
При необходимости орган государственной экспертизы условий труда может запросить в уполномоченных государственных органах, органах местного самоуправления или подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях документацию и материалы, необходимые для проведения государственной экспертизы условий труда посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
14. Заявление, определения судебных органов, представления государственных инспекций труда, указанные в пункте 3 настоящего порядка (далее – основания для государственной экспертизы условий труда), подлежат регистрации в органе государственной экспертизы условий труда.
15. По результатам указанной в пункте 14 настоящего порядка регистрации основания для государственной экспертизы условий труда передаются в структурное подразделение органа государственной экспертизы условий труда, уполномоченное руководителем органа государственной экспертизы условий труда на проведение государственной экспертизы условий труда.
16. Руководитель уполномоченного структурного подразделения органа государственной экспертизы условий труда (далее – руководитель государственной экспертизы) назначает государственного эксперта или группу государственных экспертов (формирует экспертную комиссию) и организует проведение государственной экспертизы условий труда.

III. Процедуры государственной экспертизы условий труда и сроки 
ее проведения

17. Государственный эксперт (экспертная комиссия) проводит государственную экспертизу условий труда путем последовательной реализации следующих процедур:
а) рассмотрение оснований для государственной экспертизы условий труда в целях определения полноты содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы условий труда и их достаточности для проведения государственной экспертизы условий труда;
б) проведение экспертной оценки объекта государственной экспертизы условий труда;
в) проведение (при необходимости) исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды и трудового процесса с привлечением аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров);
г) оформление результатов государственной экспертизы условий труда.
18. Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется руководителем государственной экспертизы в зависимости от трудоемкости экспертных работ и не должен превышать тридцати рабочих дней со дня регистрации в органе государственной экспертизы условий труда оснований для государственной экспертизы условий труда.
При необходимости получения документации и материалов, необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда и (или) проведения исследований (испытаний) и измерений, указанных в пункте 27 настоящего порядка, или в случае невозможности их проведения в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, срок проведения государственной экспертизы условий труда может быть продлен руководителем органа государственной экспертизы условий труда, но не более чем на шестьдесят рабочих дней.

IV. Рассмотрение оснований для государственной экспертизы условий труда

19. В течение семи рабочих дней со дня регистрации в органе государственной экспертизы условий труда оснований для государственной экспертизы условий труда государственным экспертом (экспертной комиссией) рассматриваются данные основания, определяется полнота содержащихся в них сведений об объектах государственной экспертизы условий труда, их достаточности для проведения государственной экспертизы условий труда и вносится предложение руководителю государственной экспертизы о проведении или непроведении государственной экспертизы условий труда.
20. Государственная экспертиза условий труда не проводится при:
а) отсутствии в заявлении сведений, предусмотренных подпунктами «а» – «е» пункта 11 настоящего порядка;
б) непредставлении заявителем в случае, если заявителем является работодатель, документов, прилагаемых к заявлению, предусмотренных пунктом 11 настоящего порядка;
в) представлении подложных документов или заведомо ложных сведений.
21. Руководитель государственной экспертизы информирует заявителя о непроведении государственной экспертизы условий труда в течение пяти рабочих дней со дня поступления к нему документов от государственного эксперта (экспертной комиссии) посредством направления соответствующего уведомления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в случае направления заявления и документов в виде электронного документа. Заявителю возвращаются документы, представленные на бумажном носителе, а также в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 20 настоящего порядка, обеспечивается возврат денежных средств, внесенных в счет оплаты государственной экспертизы условий труда.
22. В случае непроведения государственной экспертизы условий труда по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 20 настоящего порядка, заявитель вправе повторно направить заявление и документы в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящего порядка.

V. Проведение государственной экспертизы условий труда в отношении указанного заявителем объекта государственной экспертизы условий труда

23. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет, последовательно проверяя на соответствие требованиям Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» следующие обстоятельства:
а) соответствие данных о работодателе на титульном листе отчета данным, указанным в основаниях для государственной экспертизы условий труда;
б) в разделе I отчета:
· соответствие данных об организации, проводившей специальную оценку условий труда, ее экспертах, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда, данным, содержащимся в соответствующих реестрах, оператором которых является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
· соответствие данных об аккредитации организации, проводившей специальную оценку условий труда, данным, содержащимся в реестре органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров);
· наличие регистрации средств измерения, использованных в ходе проведения специальной оценки условий труда, в государственном реестре средств измерений;
· соответствие использованных в ходе проведения специальной оценки условий труда средств измерения вредным и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса, идентифицированным в ходе проведения специальной оценки условий труда;
· наличие сведений о поверке средств измерения, использованных в ходе проведения специальной оценки условий труда;
в) в разделе II отчета:
· правильность отнесения рабочих мест к аналогичным при наличии таковых;
· соответствие сведений о рабочем месте (рабочих местах) сведениям, указанным в заявлении;
· правильность идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса в соответствии с классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, а также их источников на исследуемом рабочем месте (рабочих местах);
· правильность отнесения рабочего места (рабочих мест) к подлежащим декларированию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда по материалам отчета;
г) в протоколах испытаний (измерений):
· соответствие данных об организации, проводящей специальную оценку условий труда, экспертах и других специалистах, проводивших исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, об испытательной лаборатории (центре), об использовавшихся средствах измерений сведениям, указанным в разделе I отчета;
· соответствие данных о работодателе данным, указанным на титульном листе отчета;
· соответствие данных о рабочих местах данным, указанным в разделе II отчета;
· соответствие измеренных (испытанных) величин идентифицированным на рабочем месте (рабочих местах) и указанным в разделе II отчета вредным и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса;
· соответствие примененных в ходе проведения специальной оценки условий труда метода исследований (испытаний) и (или) методики (метода) измерений идентифицированным на рабочем месте (рабочих местах) вредным и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса;
· правильность применения в ходе проведения специальной оценки условий труда нормативных правовых актов, регламентирующих предельно допустимые уровни или предельно допустимые концентрации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса;
д) в разделе III отчета:
· соответствие данных о работодателе данным, указанным в основаниях для государственной экспертизы условий труда и на титульном листе отчета;
· соответствие наименования профессии (должности) работника (работников) наименованиям профессий (должностей) работников, указанных в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;
· соответствие указанных в строке 030 карты специальной оценки условий труда (далее – карта) вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса перечню используемого (эксплуатируемого) на рабочем месте (рабочих местах) оборудования, сырья и материалов;
· правильность определения класса (подкласса) условий труда, в том числе с учетом оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
· правильность предоставления работнику (работникам) указанных в строке 040 карты гарантий и компенсаций;
е) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочем месте (рабочих местах), их соответствие данным строки 030 карты;
ж) соответствие данных и правильность заполнения сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда данным карты (карт) и прилагаемых к ним протоколов результатов испытаний (измерений);
з) соответствие данных и правильность заполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочем месте (рабочих местах) данным строки 050 карты указанного рабочего места (рабочих мест).
24. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет и иные представленные заявителем документы, последовательно проверяя их на соответствие требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов работодателя, отраслевым (межотраслевым) соглашениям и коллективным договорам (при наличии), а также объем и порядок предоставления работнику (работникам), занятым на рабочие местах с вредными и (или) опасными условиями труда, следующих гарантий и компенсаций:
а) сокращенной продолжительности рабочей недели;
б) ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
в) оплаты труда в повышенном размере;
г) иных гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, коллективными договорами, локальными нормативными актами работодателя.
25. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников государственный эксперт (экспертная комиссия) анализирует отчет, последовательно проверяя на соответствие требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:
а) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов, применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работника (работников) на рабочем месте (рабочих местах);
б) состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работника (работников);
в) установленные режимы труда и отдыха работника (работников);
г) проведенные работы по установлению наличия на рабочем месте (рабочих местах) работника (работников) вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.
26. Государственный эксперт (экспертная комиссия) вправе по договоренности с работодателем посетить исследуемое рабочее место (рабочие места) для получения необходимой информации в целях проводимой государственной экспертизы условий труда.

VII. Оформление результатов государственной экспертизы условий труда

32. По результатам государственной экспертизы условий труда государственным экспертом (экспертной комиссией) составляется проект заключения государственной экспертизы условий труда, в котором указываются:
а) наименование органа государственной экспертизы условий труда с указанием почтового адреса, фамилии, имени, отчества (при наличии) руководителя, а также должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) государственного эксперта (членов экспертной комиссии), проводившего (проводивших) государственную экспертизу условий труда;
б) основание для государственной экспертизы условий труда с указанием даты регистрации в органе государственной экспертизы условий труда;
в) данные о заявителе, судебном органе, государственной инспекции труда – полное наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физических лиц), почтовый адрес;
г) период проведения государственной экспертизы условий труда с указанием даты начала и окончания ее проведения;
д) объект государственной экспертизы условий труда;
е) наименование работодателя или его обособленного подразделения, в отношении условий труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза условий труда;
ж) сведения о рабочих местах, в отношении условий труда на которых проводится государственная экспертиза условий труда (индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника (работников), занятого на данном рабочем месте);
з) перечень документов, представленных в составе оснований для государственной экспертизы условий труда и (или) полученных в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка.
33. В проекте заключения государственной экспертизы условий труда, составленном по результатам проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда, дополнительно указываются сведения об организации (организациях), проводившей специальную оценку условий труда, включающие:
а) полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда, ее порядковый номер и дату внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (для организаций, аккредитованных в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям труда и внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда, указываются номер и дата внесения в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда);
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) эксперта организации, проводившей специальную оценку условий труда, номер сертификата эксперта на право проведения работ по специальной оценке условий труда и дату его выдачи.
34. В зависимости от объекта государственной экспертизы условий труда в проекте заключения государственной экспертизы условий труда содержится один из следующих выводов:
а) о качестве проведения специальной оценки условий труда;
б) об обоснованности предоставления (непредоставления) и объемов предоставляемых гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
в) о соответствии фактических условий труда работников государственным нормативным требованиям охраны труда.
35. Выводы, содержащиеся в проекте заключения государственной экспертизы условий труда, должны быть подробными и обоснованными.
36. Во всех случаях выявления несоответствия государственным нормативным требованиям охраны труда документов, представленных в составе оснований для государственной экспертизы условий труда или полученных по запросу в соответствии с пунктом 13 настоящего порядка, в проекте заключения государственной экспертизы условий труда приводится подробное описание выявленного несоответствия с обязательным указанием наименования и реквизитов нарушаемого нормативного, правового акта, содержащего государственные нормативные требования охраны труда.
37. Проект заключения государственной экспертизы условий труда составляется в двух экземплярах, подписывается государственным экспертом (членами экспертной комиссии) и утверждается руководителем государственной экспертизы.
38. Члены экспертной комиссии в случае несогласия с выводами, содержащимися в проекте заключения государственной экспертизы условий труда, вправе изложить в письменной форме свое особое мнение и приложить его к проекту заключения государственной экспертизы условий труда.
Особое мнение члена экспертной комиссии подлежит рассмотрению на заседании экспертной комиссии под председательством руководителя государственной экспертизы, по результатам которого может быть принято решение о внесении изменений в проект заключения государственной экспертизы условий труда.
Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов ее членов, фиксируется в протоколе заседания экспертной комиссии, который утверждается руководителем государственной экспертизы.
39. Не позднее трех рабочих дней с момента утверждения заключения государственной экспертизы условий труда один экземпляр заключения:
а) выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
б) направляется в соответствующий судебный орган или государственную инспекцию труда почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
40. Копии заключения государственной экспертизы условий труда направляются работодателю (в случае если работодатель не является заявителем) и организации, проводившей специальную оценку условий труда (в случае если государственная экспертиза условий труда проводилась в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда).
41. Сведения о результатах проведенной государственной экспертизы условий труда направляются органом государственной экспертизы условий труда в Федеральную государственную информационную систему учета результатов проведения.
42. Заявление и документы, представленные для проведения государственной экспертизы условий труда, хранятся в органе государственной экспертизы условий труда.
43. В случае утраты заключения государственной экспертизы условий труда заявитель, судебный орган, государственная инспекция труда вправе получить в органе государственной экспертизы условий труда дубликат этого заключения.
Дубликат заключения государственной экспертизы условий труда не позднее десяти рабочих дней с даты получения органом государственной экспертизы условий труда письменного обращения о его выдаче:
– выдается на руки заявителю (его полномочному представителю) или направляется ему почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
– направляется в соответствующий судебный орган или государственную инспекцию труда почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
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Практическое задание № 6
Гарантии и компенсации за работу во вредных или опасных условиях труда
Тема 2.4. Экспертный анализ предоставления компенсаций за условия труда
Цель – получение практических навыков определения вида и размера гарантий и компенсаций за работу во вредных или опасных условиях труда.
Нормативная база
1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 г. № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов».
3. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 г. № 46н «Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания».
Задание 
Определить вид и размер гарантий и компенсаций за работу во вредных или опасных условиях труда на основании результатов специальной оценки условий труда.



Алгоритм выполнения
1. Выбрать вариант выполнения задания по приложению 1.
2. Определить вид и размер гарантий и компенсаций и заполнить таблицу «Гарантии и компенсации за работу во вредных или опасных условиях труда» (приложение 2) в бланке выполнения задания 6.



Приложение 1 
Задания по вариантам
	№ варианта
	Наименование рабочего места
	Результаты специальной оценки условий труда

	1. 
	Машинист насосных установок, занятый перекачкой кислот, на производстве крепкой азотной кислоты
	Класс условий труда 3.2

	2. 
	Аппаратчик абсорбции на производстве концентрированной азотной кислоты
	Класс условий труда 3.1

	3. 
	Слесарь-ремонтник на производстве хлористого тионила
	Класс условий труда 3.1

	4. 
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на производстве, денитрация и депикрация отработанной кислоты
	Класс условий труда 3.2

	5. 
	Маляр 
	Класс условий труда 3.1, превышение по химическому фактору (красители органические активные винилсульфоновые)

	6. 
	Плавильщик ртути
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (ртуть и ее соединения)

	7. 
	Оператор по обслуживанию пылегазоулавливающих установок на производстве серной кислоты
	Класс условий труда 3.1

	8. 
	Газорезчик
	Класс условий труда 3.3, превышение по химическому фактору (марганца оксиды)

	9. 
	Плавильщик на производстве алюминия
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (алюминий сульфат)

	10. 
	Укладчик-упаковщик, занятый фасовкой готовой продукции на производстве фосфорного ангидрида
	Класс условий труда 3.2

	11. 
	Машинист насосных установок на производстве серной кислоты
	Класс условий труда 3.2

	12. 
	Сливщик-разливщик, занятый сливом фосфора на производстве желтого и красного фосфора
	Класс условий труда 3.1

	13. 
	Газосварщик на производстве карбида кальция
	Класс условий труда 3.1

	14. 
	Лаборант химического анализа на производстве арсената натрия
	Класс условий труда 3.2

	15. 
	Маляр 
	Класс условий труда 3.1, превышение по химическому фактору (красители органические активные винилсульфоновые)

	16. 
	Плавильщик 
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (железо)

	17. 
	Аппаратчик рафинирования щелочных металлов на производстве металлического калия и натрия
	Класс условий труда 3.1

	18. 
	Газорезчик
	Класс условий труда 3.3, превышение по химическому фактору (марганца оксиды)

	19. 
	Плавильщик на производстве алюминия
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (алюминий сульфат)

	20. 
	Укладчик-упаковщик, занятый укупоркой на производстве регенеративных веществ
	Класс условий труда 3.2

	21. 
	Машинист компрессорных установок;   машинист насосных 
установок на производстве хлора
	Класс условий труда 3.2

	22. 
	Моторист механической лопаты на производстве суперфосфата
	Класс условий труда 3.1

	23. 
	Слесарь-ремонтник на производстве термосульфата кальция
	Класс условий труда 3.1

	24. 
	Бондарь, занятый ремонтом бочек из-под ядохимикатов на производстве мышьяковистых солей
	Класс условий труда 3.2

	25. 
	Маляр 
	Класс условий труда 3.1, превышение по химическому фактору (красители органические активные винилсульфоновые)

	26. 
	Плавильщик 
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (медь)

	27. 
	Укладчик-упаковщик, занятый упаковкой катализатора на производстве катализатора на основе пятиокиси ванадия
	Класс условий труда 3.1

	28. 
	Газорезчик
	Класс условий труда 3.3, превышение по химическому фактору (марганца оксиды)

	29. 
	Плавильщик на производстве алюминия
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (алюминий сульфат)

	30. 
	Начальник смены на производстве белой сажи
	Класс условий труда 3.2

	31. 
	Машинист  компрессорных  установок  и   машинист   насосных
установок на производстве сероуглерода
	Класс условий труда 3.2

	32. 
	Аппаратчик производства криолита
	Класс условий труда 3.1

	33. 
	Слесарь-ремонтник на производстве синьнатрия и синькалия
	Класс условий труда 3.1

	34. 
	Рабочий по стирке и ремонту спецодежды на производстве фосфидов цинка
	Класс условий труда 3.1

	35. 
	Маляр 
	Класс условий труда 3.1, превышение по химическому фактору (красители органические активные винилсульфоновые)

	36. 
	Плавильщик ртути
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (ртуть и ее соединения)

	37. 
	Аппаратчик сушки на производстве азотнокислого и углекислого бария
	Класс условий труда 3.1

	38. 
	Газорезчик
	Класс условий труда 3.3, превышение по химическому фактору (марганца оксиды)

	39. 
	Плавильщик на производстве алюминия
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (алюминий сульфат)

	40. 
	Заготовщик асбестовой смески
	Класс условий труда 3.2

	41. 
	Аппаратчик производства желтого фосфора
	Класс условий труда 3.2

	42. 
	Дробильщик, занятый дроблением цианамида
	Класс условий труда 3.1

	43. 
	Слесарь-ремонтник,  занятый  на  участках  приготовления  и сушки азотнокислого свинца
	Класс условий труда 3.1

	44. 
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на производстве четыреххлористого кремния
	Класс условий труда 3.2

	45. 
	Маляр 
	Класс условий труда 3.1, превышение по химическому фактору (красители органические активные винилсульфоновые)

	46. 
	Плавильщик ртути
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (ртуть и ее соединения)

	47. 
	Аппаратчик обжига на производстве хлористого бария
	Класс условий труда 3.1

	48. 
	Газорезчик
	Класс условий труда 3.3, превышение по химическому фактору (марганца оксиды)

	49. 
	Плавильщик на производстве алюминия
	Класс условий труда 3.2, превышение по химическому фактору (алюминий сульфат)

	50. 
	Аппаратчик окисления на производстве активированного угля на древесной основе
	Класс условий труда 3.2
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Бланк выполнения задания 6
Приложение 2 

Гарантии и компенсации за работу во вредных или опасных условиях труда

	Наименование рабочего места
	Класс условий труда
	Гарантии и компенсации[footnoteRef:6] [6:  Указывается вид гарантии или компенсации за работу во вредных условиях труда в зависимости от класса условий труда.] 

	Размер предоставляемых гарантий и компенсаций[footnoteRef:7] [7:  Указывается величина гарантии или компенсации (количество дней, часов, литров, номер рациона и т. д.).] 

	Обоснование[footnoteRef:8] [8:  Указывается нормативно-правовой акт.] 


	
	
	
	
	





Практическое задание № 7
Эффективность мероприятий по обеспечению безопасных условий труда
Тема 2.7. Анализ эффективности мероприятий по улучшению условий труда
Цель – получение практических навыков расчета показателей эффективности мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.
Задание 
Рассчитать показатели эффективности мероприятий по обеспечению безопасных условий труда.
Алгоритм выполнения
1. Выбрать вариант выполнения задания (приложение 1).
2. Рассчитать показатели эффективности мероприятий по обеспечению безопасных условий труда по представленным формулам (приложение 2). 
3. Оформить результаты расчетов в таблицу «Эффективность мероприятий по обеспечению безопасных условий труда» (приложение 3) в бланке выполнения задания 7.


Приложение 1
Задания по вариантам представлены в таблице Excel –  ПР7_приложение 1.


Приложение 2
Коэффициент частоты травматизма:
  ,                                                 (1)
коэффициент тяжести травматизма:
  ,                                                         (2)
где:
Чнс – число пострадавших от несчастных случаев на производстве, чел.;
ССЧ – годовая среднесписочная численность работников, чел.;
Днс – количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем, дн.
Изменение коэффициента частоты травматизма (∆Кч):
 ,                                       (3)
                                
изменение коэффициента тяжести травматизма (∆Кт):
 ,                                       (4)
где:
Кч1,Кч2  – коэффициент частоты травматизма до и после проведения мероприятий;
Кт1, Кт2 – коэффициент тяжести травматизма до и после проведения мероприятий.
Потери рабочего времени в связи с временной утратой трудоспособности на 100 рабочих за год:
 ,                                            (5)
фактический годовой фонд рабочего времени одного основного рабочего:
                                (6)
прирост фактического фонда рабочего времени одного основного рабочего после проведения мероприятия по охране труда:
                             (7)
относительное высвобождение численности рабочих за счет снижения количества дней невыхода на работу:
 ,                                    (8)
где:
Днс – количество дней нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве, дн.; 
ССЧ – среднесписочная численность основных рабочих за год, чел.;
Фплан – плановый фонд рабочего времени одного основного рабочего, дн.;
Ффакт1, Ффакт2 – фактический фонд рабочего времени одного основного рабочего до и после проведения мероприятия, дни;
ВУТ1, ВУТ2 – потери рабочего времени в связи с временной утратой трудоспособности на 100 рабочих за год до и после проведения мероприятия, дни; Ффакт1 – фактический фонд рабочего времени одного рабочего до проведения мероприятия, дни; 
Чнс – число пострадавших от несчастных случаев на производстве, чел.
Прирост производительности труда за счет экономии численности работников в результате повышения трудоспособности:
  ,                                                 (9)
где:
Эч – сумма относительной экономии (высвобождения) численности работающих (рабочих) по всем мероприятиям, чел.;
ССЧ1 – среднесписочная  численность работающих до проведения мероприятий, чел.
Общий годовой экономический эффект (Эг) от мероприятий по улучшению условий труда представляет собой экономию приведенных затрат от внедрения данных мероприятий:
 ,                                  (10)
среднедневная заработная плата:
 ,                    (11)
материальные затраты в связи с несчастными случаями на производстве: 
 ,                                (12)
годовая экономия материальных затрат:
 ,                                          (13)
где:
Рмз1, Рмз2 – материальные затраты в связи с несчастными случаями до и после проведения мероприятий, руб.;
ВУТ – потери рабочего времени в связи с временной утратой трудоспособности на 100 рабочих за год до и после проведения мероприятия;
3ПЛдн – среднедневная заработная плата одного работающего (рабочего), руб.; 
µ – коэффициент, учитывающий все элементы материальных затрат по отношению к заработной плате;
Тчс. – часовая тарифная ставка, руб/час; 
kдопл. – коэффициент доплат за условия труда, %; 
Т – продолжительность рабочей смены, час;
S – количество рабочих смен.
Экспериментальными исследованиями установлено, что коэффициент материальных последствий несчастных случаев для промышленности составляет 2,0, а в отдельных ее отраслях колеблется от 1,5 (в машиностроении) до 2,0 (в металлургии).
Потери рабочего времени в связи с временной утратой трудоспособности на 100 рабочих за год до и после проведения мероприятия взять из практической работы № 9.
Годовая экономия (Эусл тр) за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда определяется как разность суммы этих льгот до и после проведения мероприятий.
Среднегодовая заработная плата: 
                                  (14)
годовая экономия за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда:
                 (15)
где: 
ЗПЛдн – среднедневная заработная плата одного работающего (рабочего), руб.;
Фплан – плановый фонд рабочего времени одного основного рабочего, дн.;
ЗПЛгод – среднегодовая заработная плата работника, руб.;
Ч1, Ч2 – численность занятых, работающих в условиях, которые не отвечают нормативно-гигиеническим требованиям, до и после проведения мероприятий, чел.
Годовая экономия по отчислениям на социальное страхование (Эстрах) образуется за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда. Определяется она произведением годовой экономии затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда и тарифом взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве:
                                       (16)
где: 
tстрах – страховой тариф по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Бланк выполнения задания 7
Приложение 3 

Эффективность мероприятий по обеспечению безопасных условий труда

	Наименование показателя, единица измерения
	Значение

	
	до проведения мероприятий
	после проведения мероприятий

	Коэффициент частоты травматизма
	
	

	Коэффициент тяжести травматизма
	
	

	Изменение коэффициента частоты травматизма 
	

	Изменение коэффициента тяжести травматизма
	

	Потери рабочего времени в связи с временной утратой трудоспособности на 100 рабочих за год
	
	

	Фактический годовой фонд рабочего времени одного основного рабочего
	
	

	Прирост фактического фонда рабочего времени одного основного рабочего после проведения мероприятия по охране труда
	

	Относительное высвобождение численности рабочих за счет снижения количества дней невыхода на работу
	

	Прирост производительности труда за счет экономии численности работников в результате повышения трудоспособности
	

	Среднедневная заработная плата
	
	

	Материальные затраты в связи с несчастными случаями на производстве
	
	

	Годовая экономия материальных затрат
	

	Годовая экономия за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда 
	

	Среднегодовая заработная плата
	
	

	Годовая экономия за счет уменьшения затрат на выплату льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда
	

	Годовая экономия по отчислениям на социальное страхование
	

	Общий годовой экономический эффект 

	





Практическое задание № 8
Порядок проведения государственной экологической экспертизы
Тема 3.2. Экологическая экспертиза
Цель – получение практических навыков построения процедуры проведения государственной экологической экспертизы.
Нормативная база
1. Постановление РФ от 11.06.1996 г. № 698 «Об утверждении положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы».
2. Приказ № 283 от 30.10.2008 г. «Об утверждении административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы».
Задание 
Построить процедуры проведения государственной экологической экспертизы и обжалования результатов государственной экологической экспертизы.
Алгоритм выполнения
1. [bookmark: _Toc400105728][bookmark: _Toc400459993]Ознакомиться с нормативной документацией по разработке процедуры проведения экологической экспертизы (приложение 1).
2. [bookmark: _Toc400105729][bookmark: _Toc400459994]Оформить таблицы (приложение 2) для процедуры проведения экологической экспертизы в бланке выполнения задания 8.


Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения государственной экологической экспертизы, осуществляемой Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии с Федеральным законом «Об экологической экспертизе», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
2. Государственной экологической экспертизе подлежат конкретные объекты государственной экологической экспертизы (документация и материалы), определенные в соответствии со статьями 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе».
3. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территориальные органы образуют экспертные комиссии государственной экологической экспертизы (далее – экспертная комиссия) по каждому конкретному объекту государственной экологической экспертизы (далее – объект экспертизы) как из внештатных экспертов, так и штатных сотрудников (специалистов) этого министерства и его территориальных органов.
4. Перечень материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу, по объектам государственной экологической экспертизы, указанным в статьях 11 и 12 Федерального закона «Об экологической экспертизе», определяется нормативными актами Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, разработанными с учетом статьи 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требованиями, установленными для разработки соответствующих видов документации.
Обязательным условием принятия материалов на государственную экологическую экспертизу является наличие в них (в составе разделов объекта экспертизы или в виде приложений) данных по оценке воздействия на окружающую природную среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности и экологическому обоснованию допустимости ее реализации.
Наличие в составе материалов по объекту экспертизы документов согласований (разрешений) Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа не может считаться заключением государственной экологической экспертизы по данному объекту.
5. Материалы по объектам экспертизы федерального уровня направляются заказчиком (физическим или юридическим лицом, представляющим материалы на государственную экологическую экспертизу) в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации, а по объектам экспертизы уровня субъектов Российской Федерации – в его территориальные органы.
6. Объект экспертизы представляется в 2 экземплярах, другие материалы – в 1 экземпляре.
7. Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территориальные органы имеют право в процессе проведения государственной экологической экспертизы запрашивать у заказчика дополнительную информацию, необходимую для оценки допустимости воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду, в том числе данные специальных экологических исследований, результаты расчетов и анализов, иные материалы, необходимые для подготовки заключения государственной экологической экспертизы.
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II. Организация и проведение государственной экологической
экспертизы
8. Материалы, представляемые в Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации и его территориальные органы на государственную экологическую экспертизу, в установленном порядке регистрируются и передаются на исполнение в подразделение, специализирующееся в области организации и проведения государственной экологической экспертизы (далее – экспертное подразделение), для проверки полноты и достаточности представленных материалов.
9. Экспертное подразделение Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа в срок не более 7 дней со дня регистрации материалов уведомляет заказчика:
– при соответствии представленных материалов установленным требованиям – о необходимости оплаты проведения государственной экологической экспертизы в соответствии с прилагаемыми сметой и счетом на ее оплату в течение 30 дней со дня получения уведомления;
– при несоответствии материалов установленным требованиям – о сроках представления материалов в полном объеме.
При отсутствии документа, подтверждающего оплату проведения государственной экологической экспертизы в течение 30 дней со дня получения уведомления о необходимости оплаты государственной экологической экспертизы, или при непредставлении в установленный срок запрашиваемых материалов государственная экологическая экспертиза не проводится, а материалы возвращаются заказчику.
10. Начало срока проведения государственной экологической экспертизы устанавливается не позднее чем через 30 дней после получения документа, подтверждающего ее оплату. В течение этого срока экспертное подразделение:
– подготавливает предложения по кандидатурам руководителя и ответственного секретаря экспертной комиссии, а также срокам проведения экологической экспертизы;
– с участием руководителя экспертной комиссии подготавливает предложения по составу экспертной комиссии и разрабатывает задание на проведение государственной экологической экспертизы;
– подготавливает проект приказа на проведение государственной экологической экспертизы и направляет его руководству Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа.
11. Состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной комиссии), сроки и задание на проведение государственной экологической экспертизы утверждаются приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа.
Ответственный секретарь экспертной комиссии назначается из числа штатных сотрудников экспертного подразделения.
12. Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется в зависимости от трудоемкости экспертных работ с учетом объема представленных на экспертизу материалов, природных особенностей территории и экологической ситуации в районе намечаемой деятельности и особенностей воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду. Продолжительность проведения экспертизы не должна превышать 4 месяцев.
В процессе проведения государственной экологической экспертизы при необходимости могут быть изменены сроки ее проведения и количество привлекаемых экспертов.
Изменения сроков проведения государственной экологической экспертизы и состава экспертной комиссии оформляются приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа.
При изменении срока проведения государственной экологической экспертизы общий срок ее проведения не должен превышать 6 месяцев.
13. Руководитель и ответственный секретарь экспертной комиссии обеспечивают качественное проведение государственной экологической экспертизы и организуют подготовку сводного заключения экспертной комиссии, в том числе:
· формируют экспертные группы по основным направлениям государственной экологической экспертизы;
· составляют календарный план работы экспертной комиссии;
· разрабатывают задание экспертам на проведение государственной экологической экспертизы;
· обеспечивают предоставление экспертам необходимой дополнительной информации;
· организуют в случае необходимости выезд на место членов экспертной комиссии;
· организуют проведение заседаний экспертной комиссии и оформляют протоколы этих заседаний.
14. В случаях когда при проведении государственной экологической экспертизы объектов экспертизы федерального уровня затрагиваются интересы субъектов Российской Федерации, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации включает в состав экспертной комиссии экспертов по представлениям соответствующих территориальных органов Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации.
В этих случаях субъекты Российской Федерации вправе делегировать экспертов для участия в заседаниях экспертных комиссий в качестве наблюдателей.
15. Экспертная комиссия определяет:
          –  соответствие намечаемой деятельности требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам охраны окружающей природной среды;
         – полноту выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую природную среду в результате осуществления намечаемой деятельности и экологическую обоснованность допустимости ее реализации;
       – достаточность предусмотренных мер по обеспечению экологической безопасности и сохранению природного потенциала.
16. В процессе работы экспертной комиссии:
· проводится организационное заседание экспертной комиссии, на котором определяются основные направления работы экспертов и экспертных групп (при их создании), выдаются задания экспертам и утверждается календарный план работы экспертной комиссии;
· подготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии экспертных групп) экспертные заключения, которые передаются ответственному секретарю экспертной комиссии;
· составляется руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии проект сводного заключения экспертной комиссии на основании индивидуальных и групповых экспертных заключений;
· обсуждается проект заключения экспертной комиссии на заседаниях экспертной комиссии.
17. Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии.
18. Заключения экспертов и экспертных групп рассматриваются на заседаниях экспертной комиссии.
19. При одобрении проекта сводного заключения экспертной комиссии, подготовленного ее руководителем и ответственным секретарем, квалифицированным большинством (не менее двух третей) списочного состава экспертной комиссии проект заключения (отрицательного или положительного) подписывается членами экспертной комиссии в полном составе, после чего оно является заключением, подготовленным экспертной комиссией.
При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с заключением, подготовленным экспертной комиссией, они подписывают заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется экспертом в виде документа, содержащего обоснование причин несогласия эксперта с выводами заключения и указание конкретных фактов несоответствия представленных на экспертизу материалов экологическим требованиям и нормам.
20. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно содержать обоснованные выводы о допустимости (недопустимости) воздействия на окружающую природную среду хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит государственной экологической экспертизе, и о возможности реализации объекта экспертизы.
Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно содержать выводы:
– о соответствии намечаемой деятельности экологическим требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;
– о допустимости намечаемого воздействия на окружающую природную среду;
– о возможности реализации объекта экспертизы.
Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией, может содержать выводы двух видов:
а) о необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и предложениям, изложенным в заключении, подготовленном экспертной комиссией;
б) о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду необеспеченности соблюдения требований экологической безопасности намечаемой деятельности.
21. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, с особыми мнениями экспертов и протокол заключительного заседания экспертной комиссии передаются в экспертное подразделение для подготовки проекта приказа об утверждении этого заключения.
22. При несогласии более одной трети списочного состава экспертной комиссии с выводами проекта сводного заключения, подготовленного ее руководителем и ответственным секретарем, экспертной комиссией готовятся предложения о дальнейшем проведении государственной экологической экспертизы, в том числе о продлении срока ее проведения и о включении в состав экспертной комиссии дополнительных экспертов.
Указанные предложения отражаются в протоколе заседания экспертной комиссии, который передается в экспертное подразделение для подготовки проекта соответствующего приказа.
23. Государственная экологическая экспертиза считается завершенной после утверждения приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа заключения, подготовленного экспертной комиссией.
24. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы со дня его утверждения.
25. Заключение государственной экологической экспертизы по проектам правовых актов Российской Федерации, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую природную среду, должно содержать выводы о соответствии (несоответствии) основных положений указанного проекта правового акта законодательству Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и требованиям экологической безопасности, а также выводы об экологических и связанных с ними иных последствиях реализации данного объекта экспертизы.
26. Срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы устанавливается приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации или его территориального органа.
27. Заключение государственной экологической экспертизы с сопроводительным письмом направляется заказчику в течение 5 дней со дня его утверждения.
Информация о результатах проведения государственной экологической экспертизы направляется заинтересованным организациям в соответствии со статьями 7 и 8 Федерального закона «Об экологической экспертизе».
28. В случае отрицательного заключения государственной экологической экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную государственную экологическую экспертизу при условии их переработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в этом заключении.
29. Заказчик документации, общественные организации, а также другие заинтересованные лица, не согласные с заключением государственной экологической экспертизы, имеют право обжаловать его в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

I. Общие положения
1. Административный регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня (далее – административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) и ее территориальными органами (далее – территориальные органы Ростехнадзора) государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня в рамках полномочий, определенных положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.
2. Исполнение государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня осуществляется в соответствии:
– с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;
– с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
– с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;
– и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим административным регламентом.
3. Исполнение государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня осуществляется Ростехнадзором и его территориальными органами.
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[bookmark: Par186]Процедура проведения государственной экологической экспертизы
31. Ответственный секретарь экспертной комиссии назначается из числа штатных сотрудников экспертного подразделения (обычно это ранее назначенный ответственный исполнитель).
В ряде случаев – при проведении государственной экологической экспертизы сложных объектов – назначают двух ответственных секретарей.
32. Число членов экспертной комиссии, помимо руководителя и ответственного секретаря (-ей), должно быть нечетным и не менее либо равное трем человекам.
33. Ростехнадзор и его территориальные органы образуют экспертные комиссии государственной экологической экспертизы (далее – экспертная комиссия) по каждому конкретному объекту государственной экологической экспертизы (далее – объект экспертизы) как из внештатных экспертов, так и штатных сотрудников Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).
34. Состав экспертной комиссии (руководитель, ответственный секретарь и члены экспертной комиссии), сроки и задание на проведение государственной экологической экспертизы утверждаются приказом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) (приложения 11, 12, 13 к настоящему административному регламенту).
Приказ об организации и проведении государственной экологической экспертизы визируется ответственным исполнителем, представителем юридического подразделения и руководителем экспертного подразделения Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).
35. Ответственный секретарь экспертной комиссии в течение трех рабочих дней с момента издания приказа об организации и проведении государственной экологической экспертизы подготавливает и направляет в подразделение, осуществляющее связь с общественностью для размещения на официальном сайте Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) в сети Интернет уведомление о начале работы экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, содержащее информацию о времени и месте проведения организационного заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы.
36. Ответственный секретарь по телефону либо посредством телефонограммы уведомляет заказчика о дате и месте проведения организационного заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы. Представители иных заинтересованных сторон (органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные организации и другие) уведомляются о дате и месте проведения организационного заседания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы при наличии письменного запроса об участии в заседании.
37. В процессе проведения государственной экологической экспертизы экспертная комиссия определяет:
– соответствие документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду;
– полноту выявления масштабов прогнозируемого воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности и экологическую обоснованность допустимости ее реализации;
– достаточность предусмотренных мер по обеспечению экологической безопасности.
37.1. В процессе проведения государственной экологической экспертизы проводится организационное заседание экспертной комиссии, на котором руководитель экспертной комиссии подписывает задания руководителям групп и членам экспертной комиссии.
37.2. На организационном заседании ответственный секретарь:
– информирует участников заседания о начале работы экспертной комиссии, образованной в соответствии с приказом об организации и проведении государственной экологической экспертизы;
– подписывает подготовленные в двух экземплярах индивидуальные договоры на возмездное оказание работ (услуг) с руководителем экспертной комиссии и всеми членами экспертной комиссии. Один экземпляр договора выдается руководителю и членам экспертной комиссии;
– передает членам экспертной комиссии индивидуальные задания, утвержденные руководителем комиссии, и документацию, подлежащую государственной экологической экспертизе.
37.3. В процессе проведения организационного заседания ответственный секретарь согласовывает с руководителем и членами экспертной комиссии проект календарного плана работы экспертной комиссии, в котором определяются сроки (даты) (приложение 16 к настоящему административному регламенту):
– подготовки вопросов к заказчику государственной экологической экспертизы;
– проведения промежуточных заседаний экспертной комиссии;
– подготовки индивидуальных (групповых) экспертных заключений;
– подготовки сводного заключения экспертной комиссии (приложение 19 к настоящему административному регламенту).
37.4. В случае необходимости может быть организован выезд членов экспертной комиссии на место намечаемой хозяйственной деятельности для получения дополнительной информации и проведения выездных заседаний экспертной комиссии. Командирование группы экспертов оформляется приказом.
37.5. Для разъяснения проектных решений на заседания экспертной комиссии могут приглашаться представители заказчика. В этом случае ответственный секретарь заблаговременно направляет письмо/телефонограмму заказчику о командировании его представителей (приложение 15 к настоящему административному регламенту).
37.6. Эксперт государственной экологической экспертизы при проведении экспертизы может заявлять Ростехнадзору (территориальному органу Ростехнадзора) о необходимости представления заказчиком на государственную экологическую экспертизу дополнительных материалов для всесторонней и объективной оценки объектов государственной экологической экспертизы, в том числе данные специальных экологических исследований, результаты расчетов и анализов, иные материалы, необходимые для подготовки заключения государственной экологической экспертизы.
В данном случае ответственный секретарь готовит письмо в адрес заказчика с уведомлением о необходимости представления дополнительных материалов (приложение 20 к настоящему административному регламенту).
37.7. Вопросы экспертной комиссии оформляются в письменном виде за подписью руководителя экспертной комиссии и являются приложением к указанному письму.
37.8. Ответы на вопросы экспертной комиссии и дополнительная документация, поступившая от заказчика и иных заинтересованных сторон, регистрируются в установленном порядке и передаются для использования в работе экспертной комиссии ответственному секретарю.
38. В процессе работы экспертной комиссии:
· проводится организационное заседание экспертной комиссии, на котором определяются основные направления работы экспертов и экспертных групп (при их создании), выдаются задания экспертам и утверждается календарный план работы экспертной комиссии;
· подготавливаются индивидуальные и групповые (при наличии экспертных групп) экспертные заключения, которые передаются ответственному секретарю экспертной комиссии (приложения 17, 18 к настоящему административному регламенту);
· составляется руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии проект сводного заключения экспертной комиссии на основании индивидуальных и групповых экспертных заключений (приложение 19 к настоящему административному регламенту);
· обсуждается проект заключения экспертной комиссии на заседаниях экспертной комиссии. <*>
<*> Пункт 16 Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698.
38.1. Заседания экспертной комиссии оформляются протоколами, подписываемыми руководителем и ответственным секретарем экспертной комиссии (приложения 21, 21а, 21б, 21в, 22 к настоящему административному регламенту).
38.2. На заключительном заседании экспертной комиссии:
– обсуждается проект сводного заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы;
– руководитель экспертной комиссии докладывает о результатах работы экспертной комиссии и выводах проекта заключения;
– подписывается всеми членами списочного состава экспертной комиссии государственной экологической экспертизы сводное заключение государственной экологической экспертизы в двух экземплярах;
– руководитель и члены экспертной комиссии подписывают акты приемки выполненных работ.
38.3. При одобрении проекта сводного заключения экспертной комиссии квалифицированным большинством (не менее двух третей) списочного состава экспертной комиссии проект заключения (отрицательного или положительного) подписывается членами экспертной комиссии в полном составе, после чего оно является заключением, подготовленным экспертной комиссией.
38.4. Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы подписывается в двух экземплярах и не может быть изменено без согласия лиц, его подписавших.
39. При несогласии отдельных членов экспертной комиссии с заключением, подготовленным экспертной комиссией, они подписывают заключение с пометкой «особое мнение». Особое мнение оформляется экспертом в виде документа, содержащего обоснование причин несогласия эксперта с выводами заключения и указание конкретных фактов несоответствия представленных на экспертизу материалов экологическим требованиям и нормам (приложение 23 к настоящему административному регламенту).
40. В случае невозможности по объективным причинам подписания подготовленного экспертной комиссией заключения отдельными членами комиссии (руководителем экспертной комиссией, ответственным секретарем и другими экспертами) данный факт отражается в протоколе заключительного заседания экспертной комиссии и напротив фамилии члена экспертной комиссии ответственным секретарем ставится пометка «подпись невозможна по объективным причинам». Документ, содержащий обоснование объективных причин невозможности подписания отдельными членами комиссии подготовленного экспертной комиссией заключения, подшивается в дело государственной экологической экспертизы по конкретному объекту.
41. Заключение государственной экологической экспертизы по объекту государственной экологической экспертизы, утверждаемое органами государственной власти Российской Федерации, может быть положительным или отрицательным.
41.1. Положительное заключение, подготовленное экспертной комиссией, должно содержать выводы:
· о соответствии документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду;
· о допустимости намечаемого воздействия на окружающую природную среду;
· о возможности реализации объекта экспертизы.
41.2. Отрицательное заключение, подготовленное экспертной комиссией, может содержать выводы двух видов:
а) о необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и предложениям, изложенным в заключении, подготовленном экспертной комиссией;
б) о недопустимости реализации объекта экспертизы ввиду необеспеченности соблюдения требований экологической безопасности намечаемой деятельности.
42. Срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы устанавливается приказом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).
43. Заключение государственной экологической экспертизы по проектам нормативно-технических и инструктивно-методических документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации, должно содержать выводы о соответствии (несоответствии) основных положений указанного проекта нормативно-технического и инструктивно-методического документа в области охраны окружающей среды законодательству Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды.
44. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, с особыми мнениями экспертов и протокол заключительного заседания экспертной комиссии передаются в экспертное подразделение для подготовки проекта приказа об утверждении этого заключения.
45. Датой оформления заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы является дата подписания заключения членами экспертной комиссии в полном составе.
46. Приказ об утверждении заключения государственной экологической экспертизы должен быть утвержден в срок, установленный приказом об организации и проведении государственной экологической экспертизы. К проекту приказа об утверждении заключения государственной экологической экспертизы может прикладываться справка о соблюдении организационно-правовых требований проведения государственной экологической экспертизы (образец справки о соблюдении требований законодательства об экологической экспертизе приведен в приложении 27 к настоящему административному регламенту).
47. В случае неодобрения заключения квалифицированным большинством членов комиссии, а также при наличии особого мнения или подписании заключения со ссылкой на особое мнение экспертами, составляющими более одной трети списочного состава комиссии, руководитель комиссии совместно с руководителем экспертного подразделения докладывают руководству Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) о невозможности принятия комиссией в существующем составе решения по заключению государственной экологической экспертизы, необходимости продления срока ее проведения и дополнительном включении экспертов в состав комиссии (приложение 14 к настоящему административному регламенту).
47.1. В случае если заключение экспертной комиссии не одобрено квалифицированным большинством голосов ее списочного состава и после продления срока проведения государственной экологической экспертизы, данная экологическая экспертиза считается завершенной без результата. Все заключения и особые мнения экспертов принимаются к сведению. Создается новая экспертная комиссия из экспертов, не участвовавших в предыдущей экспертизе и отвечающих всем требованиям, предъявляемым к экспертам.
48. Заключение, подготовленное экспертной комиссией, приобретает статус заключения государственной экологической экспертизы со дня его утверждения.
49. Руководство Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) не должно утверждать заключение экспертной комиссии в случаях:
– нарушения процедуры проведения государственной экологической экспертизы;
– несоответствия выводов содержанию заключения государственной экологической экспертизы.
50. После утверждения заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы ответственный секретарь направляет подписанные соответствующим должностным лицом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) акты приемки выполненных экспертами работ, а также договоры на возмездное оказание работ (услуг) руководителем и членами экспертной комиссии, в подразделение, ответственное за финансовую отчетность для оплаты оказанных работ (услуг).
51. Ответственный секретарь экспертной комиссии направляет заказчику заключение государственной экологической экспертизы с сопроводительным письмом в течение 5 дней со дня его утверждения (приложения 24, 25, 26 к настоящему административному регламенту).
52. Для осуществления соответствующих контрольных функций информация о заключении государственной экологической экспертизы направляется территориальным органам федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды (в случае проведения государственной экологической экспертизы федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы), органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления и в случаях, определяемых федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, – банковским организациям, которые осуществляют финансирование реализации объекта государственной экологической экспертизы. <*>
<*> Пункт 6 статьи 18 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
53. В случае наличия письменных запросов представителей общественности, средств массовой информации ответственный исполнитель в срок до 5 дней направляет письма с информацией о результатах проведения государственной экологической экспертизы.
54. В случае отрицательного заключения государственной экологической экспертизы заказчик вправе представить материалы на повторную государственную экологическую экспертизу при условии их доработки с учетом замечаний, изложенных в этом заключении.
55. Положительное заключение государственной экологической экспертизы теряет юридическую силу в случае:
– доработки объекта государственной экологической экспертизы по замечаниям проведенной ранее государственной экологической экспертизы;
          – изменения условий природопользования федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды;
          – реализации объекта государственной экологической экспертизы с отступлениями от документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, и (или) в случае внесения изменений в указанную документацию;
– истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экспертизы;
– внесения изменений в проектную и иную документацию после получения положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Правовым последствием отрицательного заключения государственной экологической экспертизы является запрет реализации объекта государственной экологической экспертизы. <*>
<*> Пункт 5 статьи 18 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
56. Ответственный секретарь экспертной комиссии в течение пяти рабочих дней с момента издания приказа об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы подготавливает и направляет в подразделение, осуществляющее связь с общественностью, для размещения на официальном сайте Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) в сети Интернет информацию о результатах проведения государственной экологической экспертизы.
57. Один экземпляр материалов, представленных на государственную экологическую экспертизу, после ее завершения остается в экспертном подразделении, остальные материалы возвращаются заказчику.
58. Повторное проведение государственной экологической экспертизы осуществляется в случае отрицательного заключения государственной экологической экспертизы при условии переработки материалов с учетом замечаний, изложенных в данном отрицательном заключении, а также на основании решения суда или арбитражного суда.
59. Повторная государственная экологическая экспертиза проводится экспертной комиссией, как правило, в первоначальном (ранее осуществлявшем экспертизу этого объекта) составе и образуется тем же органом в области экологической экспертизы.

[bookmark: Par277]IV. Формы и порядок контроля за совершением действий
и принятием решений при исполнении государственной функции
по организации и проведению государственной экологической
экспертизы федерального уровня
60. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной функции, осуществляется должностными лицами Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора), ответственными за организацию работы по исполнению государственной функции.
60.1. Персональная ответственность должностных лиц Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
60.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора).
60.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), ответственным за организацию работы по исполнению государственной функции, проверок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).
60.4. Ростехнадзор организует и осуществляет контроль за исполнением государственной функции территориальными органами Ростехнадзора.
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц территориальных органов Ростехнадзора.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
60.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы Ростехнадзора) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением государственной функции (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
[bookmark: Par292]V. Порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе исполнения государственной функции по организации
и проведению государственной экологической экспертизы
федерального уровня на основании настоящего
административного регламента

61. Заказчик имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) при исполнении государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в судебном порядке.
61.1. Заказчик вправе обратиться с обращением (жалобой) лично или направить его (ее) в письменной форме.
61.2. Личный прием заказчика в Ростехнадзоре (территориальных органах Ростехнадзора) проводится их руководителями и уполномоченными на то должностными лицами. Содержание устного обращения (жалобы) заносится в карточку личного приема заказчика. В случае если изложенные в устном обращении (жалобе) факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение (жалобу) с согласия заказчика может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заказчика. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.
61.3. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на информационных стендах Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) и на официальном сайте Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) (при наличии сайта).
61.4. Письменное обращение (жалоба) на действия (бездействие) и решения должностных лиц Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзора) при исполнении государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения (жалобы).
61.5. Заказчик в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), в который направляет письменное обращение (жалобу), либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения (жалобы), излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Дополнительно в обращении (жалобе) могут быть указаны:
         – обстоятельства, на основании которых заказчик считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их реализации;
– иные сведения, которые заказчик считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заказчик прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.
61.6. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) уполномоченным должностным лицом Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора) принимается решение об удовлетворении требований заказчика либо об отказе в удовлетворении обращения (жалобы).
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заказчику.
61.7. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заказчика либо наименование юридического лица, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение (жалобу) не дается.
Ростехнадзор и его территориальные органы при получении письменного обращения (жалобы), в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заказчику, направившему обращение (жалобу), о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на обращение (жалобу) не дается, о чем сообщается заказчику, направившему обращение (жалобу), если его фамилия либо наименование юридического лица и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае если в письменном обращении (жалобе) заказчика содержится вопрос, на который заказчику многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора), иное уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заказчиком по данному вопросу при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в Ростехнадзор или в один и тот же его территориальный орган Ростехнадзора или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заказчик, направивший обращение (жалобу).
В случае если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заказчику, направившему обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заказчик вправе вновь направить обращение (жалобу) в Ростехнадзор (территориальный орган Ростехнадзора) или соответствующему должностному лицу.
Обращение (жалоба), в котором обжалуется судебное решение, возвращается заказчику, направившему обращение (жалобу), с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
61.8. Схема направления заказчиком обращений (жалоб), связанных с выполнением административных процедур (административных действий), установленных настоящим административным регламентом:
· обращение (жалоба) на действия (бездействие) и решения должностных лиц территориального органа Ростехнадзора по соответствующему субъекту Российской Федерации – руководителю территориального органа Ростехнадзора по соответствующему субъекту Российской Федерации;
· обращение (жалоба) на действия (бездействие) и решения руководителя территориального органа Ростехнадзора по соответствующему субъекту Российской Федерации – руководителю межрегионального органа Ростехнадзора по соответствующему федеральному округу;
· обращение (жалоба) на действия (бездействие) и решения должностных лиц межрегионального органа Ростехнадзора по соответствующему федеральному округу – руководителю межрегионального органа Ростехнадзора по соответствующему федеральному округу;
· обращение (жалоба) на действия (бездействие) и решения руководителя межрегионального органа Ростехнадзора по соответствующему федеральному округу – заместителю руководителя Ростехнадзора, курирующему (или контролирующему) исполнение данной государственной функции Ростехнадзором (территориальными органами Ростехнадзора);
· обращение (жалоба) на действия (бездействие) и решения должностных лиц центрального аппарата Ростехнадзора – заместителю руководителя Ростехнадзора, курирующему (или контролирующему) исполнение данной государственной функции Ростехнадзором;
· обращение (жалоба) на действия (бездействие) и решения должностных лиц центрального аппарата Ростехнадзора и его территориальных органов – в Минприроды России.
· 
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Бланк выполнения задания 8
Приложение 2 
Процедура проведения экологической экспертизы
	Ответственный[footnoteRef:9] [9:  Указывается должность работника в организации, который отвечает за организацию проведения экспертизы. ] 

	Исполнитель[footnoteRef:10] [10:  Указывается должность работника в организации, которому поручено  проведение данного мероприятия.] 

	Сроки проведения[footnoteRef:11] [11:  Указывается частота проведения данного мероприятия.] 

	Продолжительность проведения[footnoteRef:12] [12:  Указывается продолжительность проведения данного мероприятия.] 

	Документ на выходе[footnoteRef:13] [13:  Указываются документы, в которых делается запись о результатах проведения экспертизы.] 


	
	
	
	
	



Процедура обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы

	Кто подает жалобу[footnoteRef:14] [14:  Указывается должность работника, ответственного за подачу жалобы.] 

	Форма подачи жалобы[footnoteRef:15] [15:  Указывается наименование документа, в котором озвучена жалоба.] 

	Сроки рассмотрения жалобы[footnoteRef:16] [16:  Указываются сроки, период  рассмотрения жалобы.] 

	Кто отвечает на жалобу[footnoteRef:17] [17:  Указывается должность работника, ответственного за оформление ответа на жалобу.] 

	Форма ответа на жалобу[footnoteRef:18] [18:  Указывается наименование документа, в котором оформлен ответ на жалобу.] 


	
	
	
	
	




