Практические задания
Практическое задание 1
Разделы
1. Оборудование для подготовки поверхности и сборки под пайку.
1. Оборудование для получения контролируемых газовых сред для пайки.
1. Основы вакуумной техники.
1. Нагревательное оборудование для пайки.
Задание 
На примере Вашего предприятия описать:
1. Технологический процесс пайки какого-либо изделия или соединения.
2. Оборудование, используемое на различных операциях этого технологического процесса.
3. Технические характеристики используемого оборудования.
4. Возможные недостатки используемого оборудования и предложения по его замене или модернизации.
Рекомендации по выполнению задания
1. Если на Вашем предприятии при изготовлении продукции или при ремонте применяется пайка, то можно выбрать любое изделие, содержащее паяные соединения, на Ваше усмотрение. После краткой информации о предприятии и описания конструкции изделия (желательно с эскизом), его назначения и материала, из которого изготавливается изделие, приводится маршрутное описание технологического процесса пайки от подготовки поверхности до контроля и испытаний.
2. Основными операциями технологического процесса пайки являются подготовка паяемых поверхностей, сборка, пайка и в некоторых случаях – доработка. На всех операциях проводится контроль, а для готового узла или конструкции возможно проведение испытаний, по итогам которых проводится приемка узла или изделия в целом. Для каждой операции необходимо указать наименование и технические характеристики используемого оборудования.
3. Если в процессе эксплуатации или по Вашему мнению выявились какие-либо недостатки используемого оборудования, их необходимо указать, а затем высказать Ваши предложения по замене или модернизации оборудования.

Практическое задание 2
Разделы
1. Оборудование для подготовки поверхности и сборки под пайку.
2. Оборудование для получения контролируемых газовых сред для пайки.
3. Основы вакуумной техники.
4. Нагревательное оборудование для пайки.
Задание 
Если Вы не смогли найти пример использования пайки на своем предприятии, то содержанием работы становится обоснование выбора оборудования для всех основных операций технологического процесса пайки какого-либо изделия с описанием технических характеристик и порядка использования оборудования. Выбор изделия (эскиз, условия работы и программу выпуска) необходимо согласовать с преподавателем.
В результате выполнения задания Вы должны привести: 
1.  Краткое описание технологического процесса пайки.
1. Обоснование выбора оборудования для осуществления этого технологического процесса.
1. Описание технических характеристик выбранного оборудования.
1. Описание работы выбранного оборудования.
Рекомендации по выполнению задания
1. Прежде всего, необходимо описать конструкцию изделия с указанием его назначения и материала, из которого изготавливается изделие. Затем необходимо разработать маршрутную технологию пайки. Основными операциями технологического процесса пайки являются подготовка паяемых поверхностей, сборка, пайка и в некоторых случаях – доработка (например, удаление остатков флюса, наплывов припоя, правка, механическая, термическая иди химико-термическая обработка). Требуется также предусмотреть операционный и окончательный контроль.
1. Для каждой операции технологического процесса необходимо подобрать оборудование, обеспечивающее необходимые для осуществления соответствующих операций технологические параметры, указать тип и марку оборудования, описать его технические характеристики.
1. Затем приводится описание порядка включения, использования и выключения оборудования для всех или хотя бы для основных операций технологического процесса (в числе которых обязательно должна быть собственно пайка).
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