	Задание №6. Энерго-кинематический расчет привода
Для выполнения данного задания изучите теоретический материал:

1. Дополнительный материал в файле Теория и алгоритм расчета.

2. Детали машин и основы конструирования [Электронный ресурс]: учебно- методическое пособие в 2ч. / Мельников П.А., Пахоменко А.Н., Прасолов С.Г. -  Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. - Ч.1. Страницы для изучения данной темы 23-39.


	Схема привода

	
[image: image1]
	

	1 – клиноременная передача; 2 – червячная передача (число заходов червяка 4); 
3 – зубчатая цилиндрическая передача (закрытая);   
4 – зубчатая коническая передача (открытая); ЭД – электродвигатель



	1. Взять данные из таблицы, где вариант соответствует Вашему номеру в списке преподавателя.

2. Выполнить энерго-кинематический расчет привода (теоретический материал и алгоритм расчета в файле Теория).

3. Оформить отчет и выслать преподавателю на проверку, загрузив в Росдистант, раздел практические задания.

Исходные данные

Примечание:  

РВВ – мощность на выходном валу (V-й вал на схеме);

nВВ – Частота вращения на выходном валу (V-й вал на схеме)4
Подшипников качения m=4 пары.


	Вариант
	РВВ, кВт
	nВВ, об/мин
	Срок службы
	Режим нагружения
	Коэф-т перегрузки

	1
	4
	24
	7 лет
	постоянный
	1,62

	2
	16
	15
	24960
	
	1,0

	3
	24
	24
	34000 ч
	
	1,5

	4
	9
	50
	11000 ч
	
	1,6

	5
	13
	13
	30000
	
	1,8

	6
	16
	15
	25000 ч
	
	1,35

	7
	8
	14
	43800
	
	1,58

	8
	10
	13
	5 лет
	
	1,9

	9
	9
	15
	21500 ч
	
	1,62

	10
	2
	12
	11000 ч
	
	1,35

	11
	20
	13
	30000
	
	1,5

	12
	6
	7
	20000
	
	1,4

	13
	3
	15
	30000 ч
	
	1,5

	14
	16
	32
	5 лет
	
	1,35

	15
	8
	40
	5 лет
	
	1,59

	16
	2
	18
	7 лет
	
	2

	17
	15
	20
	5 лет
	
	1,49

	18
	10
	22
	5 лет
	
	1,75

	19
	16
	22
	7 лет
	
	1,58

	20
	19
	20
	7 лет
	
	1,35

	21
	2
	20
	7 лет
	
	1,62

	22
	14
	21
	7 лет
	
	1,59

	23
	8
	25
	6 лет
	
	1,45

	24
	6
	16
	5 лет
	
	1,55

	25
	8
	4
	5 лет
	
	1,58

	26
	20
	16
	6 лет
	
	1,62

	27
	8
	18
	5 лет
	
	1,59
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