Курс «Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей»
ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
Тематика работы: «Разработка технологического процесса текущего ремонта агрегата автомобиля»
Формулировка задания
Используя исходные данные из таблицы 1 (номер варианта выбирается по первой букве фамилии студента), разработайте инструктивно-технологическую карту технологического процесса ремонта агрегата автомобиля.
Оформите курсовую работу, опираясь на приведенные ниже состав и рекомендации, используя приложение А – бланк инструктивно-технологической карты и приложение Б – титульный лист курсовой работы. 

Таблица 1
Исходные данные для выполнения курсовой работы
	Первая буква фамилии
	№ варианта
	Название технологического процесса и агрегата (системы)

	А, Ш
	1
	Регулировка клапанов двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	Б, Щ
	2
	Разборка-сборка головки цилиндров двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	В, Э
	3
	Дефектация блока цилиндров двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	Г, Ю
	4
	Снятие двигателя ВАЗ 2123 «Шевроле Нива» с автомобиля

	Д, Я
	5
	Замена колодок заднего тормоза автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	Е
	6
	Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля LADA Granta

	Ж
	7
	Регулировка клапанов двигателя LADA Granta

	З
	8
	Разборка-сборка головки цилиндров двигателя автомобиля LADA Granta

	И
	9
	Дефектация блока цилиндров двигателя LADA Granta

	К
	10
	Снятие двигателя LADA Granta с автомобиля

	Л
	11
	Замена колодок заднего тормоза автомобиля LADA Granta

	М
	12
	Замена подшипника ступицы переднего колеса автомобиля LADA Granta

	Н
	13
	Снятие коробки передач автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	О
	14
	Снятие коробки передач автомобиля LADA Granta

	П
	15
	Замена ведомого диска сцепления автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	Р
	16
	Замена ведомого диска сцепления автомобиля  LADA Granta

	С
	17
	Замена привода передних колес автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	Т
	18
	Замена привода передних колес автомобиля LADA Granta

	У
	19
	Снятие заднего моста автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	Ф
	20
	 Снятие балки заднего моста автомобиля LADA Granta

	Х
	21
	Разборка раздаточной коробки автомобиля ВАЗ 2123 «Шевроле Нива»

	Ц, Ч
	22
	 Разборка коробки передач автомобиля LADA Granta




Состав курсовой работы
и рекомендации по выполнению разделов
Курсовая работа по дисциплине состоит из следующих разделов:
1. Описание агрегата автомобиля.
В этом разделе производится описание выбранного агрегата:
– назначение;
– устройство (в разделе приводится описание конструкции узла или агрегата автомобиля с использованием материалов и рисунков из сети Интернет);
– перечень основных неисправностей, возникающих у выбранного агрегата в процессе эксплуатации;
– перечень методов определения неисправностей агрегата;
– перечень методов устранения неисправностей агрегата;
– перечень и описание оборудования и инструмента, необходимых для определения и устранения неисправностей агрегата.
2. Разработка инструктивно-технологической карты.
Инструктивно-технологическая карта составляется на основе знаний конструкции агрегата и последовательности действий при его разборке-сборке.
Пример оформления инструктивно-технологической карты приведен в таблице 2. 
Таблица 2
Пример оформления инструктивно-технологической карты разборки (сборки), замены подшипника передней ступицы автомобиля ВАЗ-2110
Общая трудоемкость – 66 чел.∙мин.
Исполнитель – слесарь-авторемонтник 4-го разряда
	№
	Наименование и содержание работы
	Кол-во точек воздействия
	Место выполнения работы 
	Приборы и инструмент
	Оперативное время, мин
	Технические требования

	1
	Установка автомобиля на пост

	1.1 
	Заехать на подъёмник
	
	
	
	1
	

	1.2
	Завести лапы под кузов
	4
	Слева и справа
	
	0,5
	

	1.3
	Приподнять автомобиль
	1
	Пульт управления подъемником
	
	0,2
	Высота подъёма 50–100 мм

	2
	 Снятие поворотного кулака

	2.1
	Ослабить болты крепления колеса
	4
	Переднее колесо
	Накидной ключ на 19
	0,2
	…

	2.2
	Расконтрогаить гайку ступицы
	1
	Переднее колесо
	Торцевая головка на 30
	....
	....

	2.3
	Поднять автомобиль
	
	Пульт управления подъемником
	…
	…
	…

	2.4
	Расслабить гайку ступицы
	1
	Переднее колесо 
	Торцевая головка на 30
	....
	....

	2.5
	Открутить болты крепления колеса
	4
	Переднее колесо 
	Спецключ 
	
	

	….
	…………………
	…….
	…….
	……..
	…….
	…….

	7
	 Установка поворотного кулака

	7.1
	Затянуть болты крепления поворотного кулака к стойке
	2
	Переднее колесо
	Накидной ключ на 19
	
	Момент затяжки 110…130 Н∙м

	7.2
	Закрутить болты крепления шаровой опоры
	2
	Переднее колесо
	Накидной ключ на 17
	
	Момент затяжки 66,5…82,3 Н∙м

	…
	…………………
	……..
	……
	…….
	…….
	……..

	Общее оперативное время
	…
	




Приложение А
Бланк инструктивно-технологической карты ______________
Общая трудоемкость – __________________
Исполнитель – __________________

	№
	Наименование и содержание работы
	Кол-во точек воздействия
	Место выполнения работы 
	Приборы и инструмент
	Оперативное время, мин
	Технические требования

	1
	

	1.1 
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	
	
	
	
	
	

	2
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	2.3
	
	
	
	
	
	

	2.4
	
	
	
	
	
	

	2.5
	
	
	
	
	
	

	….
	…………
	…….
	…….
	……..
	…….
	…….

	7
	

	7.1
	
	
	
	
	
	

	7.2
	
	
	
	
	
	

	…
	…………………
	……..
	……
	…….
	…….
	……..

	Общее оперативное время
	…
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Приложение Б
Титульный лист курсовой работы
Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
 «Тольяттинский государственный университет»


____________________________________________________________
(институт)
____________________________________________________________
(кафедра)




КУРСОВАЯ РАБОТА 

по учебному курсу «___________________________________»

Вариант ____ (при наличии)



	Студент
	
(И.О. Фамилия)
	

	Группа
	

	

	Преподаватель 
	
(И.О. Фамилия)
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